[bookmark: _GoBack]采购需求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 310,000.00
采购包最高限价（元）: 293,700.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02010105 台式计算机
	教室课桌含椅子
	60.00（套）
	60,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A02010105 台式计算机
	多功能功放
	2.00（套）
	7,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02010105 台式计算机
	教学音响
	2.00（套）
	8,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02010105 台式计算机
	音响挂架
	2.00（对）
	1,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A02010105 台式计算机
	教学无线话筒
	2.00（套）
	9,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02010105 台式计算机
	国产笔记本电脑
	3.00（台）
	25,200.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	7
	A02010105 台式计算机
	电脑操作系统
	3.00（套）
	1,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02010105 台式计算机
	办公和防病毒软件
	3.00（套）
	1,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02010105 台式计算机
	空调
	2.00（台）
	26,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	10
	A02010105 台式计算机
	小型彩色打印机
	2.00（台）
	10,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	11
	A02010105 台式计算机
	访谈教学沙发椅
	6.00（套）
	15,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	12
	A02010105 台式计算机
	访谈教学桌
	2.00（张）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	13
	A02010105 台式计算机
	LED面板灯
	12.00（台）
	3,600.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	14
	A02010105 台式计算机
	7㎡全彩电子显示屏(含LED显示屏、电源、处理器接收卡、视频处理卡)
	1.00（套）
	60,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02010105 台式计算机
	无线耳麦
	100.00（个）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02010105 台式计算机
	无线耳麦主讲机
	2.00（个）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02010105 台式计算机
	无线耳麦磁吸充电一体箱
	2.00（个）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02010105 台式计算机
	轻钢龙骨
	120.00（个）
	1,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02010105 台式计算机
	石膏板
	36.00（张）
	1,620.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	20
	A02010105 台式计算机
	系统集成
	1.00（项）
	16,580.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	教室课桌含椅子
	60.00（套）
	60,000.00
	总价
	无

	2
	多功能功放
	2.00（套）
	7,600.00
	总价
	无

	3
	教学音响
	2.00（套）
	8,000.00
	总价
	无

	4
	音响挂架
	2.00（对）
	1,600.00
	总价
	无

	5
	教学无线话筒
	2.00（套）
	9,000.00
	总价
	无

	6
	国产笔记本电脑
	3.00（台）
	25,200.00
	总价
	无

	7
	电脑操作系统
	3.00（套）
	1,500.00
	总价
	无

	8
	办公和防病毒软件
	3.00（套）
	1,800.00
	总价
	无

	9
	空调
	2.00（台）
	26,000.00
	总价
	无

	10
	小型彩色打印机
	2.00（台）
	10,000.00
	总价
	无

	11
	访谈教学沙发椅
	6.00（套）
	15,000.00
	总价
	无

	12
	访谈教学桌
	2.00（张）
	4,000.00
	总价
	无

	13
	LED面板灯
	12.00（台）
	3,600.00
	总价
	无

	14
	7㎡全彩电子显示屏(含LED显示屏、电源、处理器接收卡、视频处理卡)
	1.00（套）
	60,000.00
	总价
	无

	15
	无线耳麦
	100.00（个）
	30,000.00
	总价
	无

	16
	无线耳麦主讲机
	2.00（个）
	5,000.00
	总价
	无

	17
	无线耳麦磁吸充电一体箱
	2.00（个）
	6,000.00
	总价
	无

	18
	轻钢龙骨
	120.00（个）
	1,200.00
	总价
	无

	19
	石膏板
	36.00（张）
	1,620.00
	总价
	无

	20
	系统集成
	1.00（项）
	16,580.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教室课桌含椅子
	教室课桌含椅子


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	国产笔记本电脑
	国产笔记本电脑

	2
	A02010105 台式计算机
	空调
	空调

	3
	A02010105 台式计算机
	小型彩色打印机
	小型彩色打印机


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	LED面板灯
	LED面板灯


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	教室课桌含椅子
	教室课桌含椅子

	2
	A02010105 台式计算机
	音响挂架
	音响挂架

	3
	A02010105 台式计算机
	国产笔记本电脑
	国产笔记本电脑

	4
	A02010105 台式计算机
	空调
	空调

	5
	A02010105 台式计算机
	小型彩色打印机
	小型彩色打印机

	6
	A02010105 台式计算机
	访谈教学沙发椅
	访谈教学沙发椅

	7
	A02010105 台式计算机
	访谈教学桌
	访谈教学桌

	8
	A02010105 台式计算机
	LED面板灯
	LED面板灯

	9
	A02010105 台式计算机
	石膏板
	石膏板


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：教室课桌含椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌含椅子
	（一）教室课桌（数量：60张）：
1、尺寸要求：长1200mm×宽400mm×高750mm（±10mm）。
▲2、基材：采用实木颗粒板，符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 4897-2015 《刨花板》、JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》，甲醛释放量≤0.008mg/m³；总挥发性有机化合物未检出；抗细菌性能：大肠埃希氏菌抗细菌率≥99%； 24h吸水厚度膨胀率≤3%；静曲强度≥17MPa；弹性模量≥2900MPa；内结合强度≥0.6MPa；表面胶合强度≥1.1MPa；2h吸水厚度膨胀率≤3%；含水率4～8%；握螺钉力板面≥1300N、板边≥1000N；表面耐冷热循环检测合格；表面耐划痕检测合格；表面耐磨：表面情况-素色检测合格、磨耗值≤36mg/100r；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀素色、表面龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均达到5级。（供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
▲3、粘合胶：符合HG/T 2727-2010 《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》，游离甲醛、甲苯、二甲苯、苯未检出，总挥发性有机物≤7g/L；PH值检测合格、黏度≥10Pa·s。（供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
4、封边条：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》。
▲5、螺丝：符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾实验（NSS）法》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾实验（ASS）法》，中性盐雾试验≥100h，结果达到≥8级；乙酸盐雾试验≥100h，结果达到≥8级。（供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
（二）教室椅子（数量：120把）：
▲1、面料：采用布料，符合GB/T 20944.3-2008 《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》，抗菌性能-白色念珠菌抑菌率≥99.5%。（供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
▲2、内部填充物：采用回弹海绵，符合QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》，游离甲醛未检出，TVOC未检出。（供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
▲3、网椅扶手、背筐：采用采用PP塑料件，符合GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》，邻苯二甲酸酯、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出；冲击强度≥380000J/㎡；耐冷热循环检测合格；硬度-邵氏D硬度≥HD70。（供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
★4、椅子支持可折叠。


标的名称：多功能功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	多功能功放
	▲1、具有≥2.8英寸彩色液晶屏，≥2路话筒输入6.35mm口，均带独立旋钮调节音量和48V幻象供电开关，≥2路话筒平衡输入卡侬口，均带独立旋钮调节音量和48V幻象供电开关，≥3路线路音频立体声输入RCA接口，≥1路线路音频立体声输出RCA接口，≥1路录音输出RCA接口，≥1路RS485通讯接口，≥2路欧姆头信号输出，≥2路接线柱信号输出，≥1路蓝牙天线接口，≥1路USB接口，≥1路TF卡。（供应商投标时提供设备前后面板截图佐证对应接口加盖供应商公章）
2、具有≥3个线路音频音量调节按钮，≥4个MIC音频音量调节按钮，每路音源均需具备独立音量按键。
3、支持蓝牙播放和MP3播放功能，支持USB和MICROSD卡播放，支持MP3、M4A、WAV、APE、FLAC多格式解码。
▲4、具有麦克风混音功能，支持设置≥6档混音深度，分别为100%、70%、50%、30%、10%、MUTE档，同时支持≥10段数字均衡调节。（供应商投标时提供软件功能界面截图佐证加盖供应商公章）
5、支持控制端通过RS485总线控制以及同步多台功放端，功放端只需要设置为不同地址即可，同一个总线支持≥16台功放同时接入。
6、支持通过RS485总线远程控制功放的EQ设置、音量操作、上一曲、下一曲、播放/暂停、快进/快退、指定音乐播放、播放循环设置以及模式设置均有对应的操作状态和数值返回到控制端，实现功放远程控制和控制端状态同步。
▲7、具有音效设置功能：可设置≥6种模式（至少包含：正常、流行、摇滚、爵士、古典、乡村），支持麦克风回响设置，可调节麦克风回响深度和延时，设置范围≥16个等级。（供应商投标时提供软件功能界面截图佐证加盖供应商公章）
★8、额定输出功率≥2×350W/8Ω或≥2×550W/4Ω。


标的名称：教学音响
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学音响
	★1、额定功率：≥150W；
2、最大声压级：≥114dB；
★3、单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥8英寸，≥1个高音单元尺寸≥1.35英寸；
4、水平覆盖角≥90°；垂直覆盖角≥40°
▲5、平均特性灵敏度：≥94dB，有效频率范围：70Hz-18520Hz，总谐波失真：250Hz~2kHz≤4%或2kHz~6.3kHz≤3%；（检测标准：GB/T12060.5-2011《声系统设备第5部分:扬声器主要性能测试方法》，供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询并提供查询截图）


标的名称：音响挂架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	音响挂架
	1、全金属音箱壁架；
2、材料：金属；
3、承重≥30公斤；
4、架子伸缩长度：210mm~390mm；
5、支持左右调节角度，中间杆子支持伸缩调节。


标的名称：教学无线话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学无线话筒
	1、PLL四频道锁相环回路设计；
2、频道间隔250KHz；
3、UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4、红外线对频；
5、显示屏显示功能(至少包含：显示频率、频道、静噪、电平)；
6、每通道有音量调节；
7、AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
8、具有≥4路平衡输出接口，≥1路平衡混合输出，≥1路非平衡混合输出；
9、具有真分集功能；
★10、有效使用范围≥200米(空旷环境下）。
★11、单台一拖四接收机，≥3只手持式话筒；
12、波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；发射功率调节：高功率≥14dBm；低功率≤6dBm；
13、工作时间≥8小时；
14、接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量支持独立调节。


标的名称：国产笔记本电脑
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	国产笔记本电脑
	★1、处理器：采用国产处理器，≥8核，最高主频≥3.5GHz，三级缓存≥32MB。
★2、内存：容量≥16GB，频率≥5600Mhz，内存插槽≥2个。
★3、硬盘：配置≥1TB M.2 NVMe SSD硬盘。
4、显卡：集成显卡。
★5、接口：≥3个USB Type-A接口、≥2个USB Type C接口；≥1个HDMI接口；≥1个Combo音频接口。
★6、屏幕：尺寸≥14.5英寸,分辨率≥2560X1600，100% sRGB高色域，≥180°开合。
★7、电源：电池容量≥85WH，适配器功率≥100W，适配器输出接口形态Type-C。
8、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0。
▲9、外观：机身厚度≤17mm，机器重量≤1.5kg。
★10、除以上技术参数与性能指标外，还应满足《财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》(财库〔2023〕30 号)的附件“便携式计算机政府采购需求标准（2023年版））”中其他加*的指标要求。


标的名称：电脑操作系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电脑操作系统
	▲1、操作系统产品须通过安全可靠测评；（供应商投标时需单独提供承诺函并进行电子签章）
▲2、办公互联支持，文件右键菜单，支持：一键发送至移动设备、一键通过蓝牙发送、一键发送至手机等移动设备、一键发送至AI助手。（供应商投标时提供功能截图）
▲3、提供原厂系统管家，支持常见的系统管理功能，至少包括：故障诊断、垃圾清理、驱动管理、文件粉碎机、远程协助工作、磁盘坏道检测、黑屏修复、开始菜单修复（供应商投标时提供功能截图）
▲4、系统默认集成图形化漏洞扫描工具，能对监管单位通报的cve等漏洞进行扫描和修复，能够展示修复情况，可以配置自动更新漏洞库（互联网）或手动导入漏洞库；（供应商投标时提供功能截图）
▲5、提供系统安全框架，支持强制访问控制策略，支持≥4种强制访问控制策略联合加载，至少包括SELINUX、APPARMOR、KYSEC、BOX；（供应商投标时提供功能截图）
▲6、系统支持资源动态调度功能通过减少后台运行程序资源占用，支持≥4种激活方式，至少包含：产品秘钥、扫码、UKEY、场地授权；（供应商投标时提供功能截图证明）
▲7、 支持在系统文件管理器中，右键数据分区进行磁盘加密，支持磁盘热加密功能（即保留分区内数据的情况下进行加密）；（供应商投标时提供功能截图证明）
▲8、提供原厂入侵检测工具，至少支持于端口扫描、最力破解、异常登录、提权尝试.roohit，以及SQL注入、XSS常见web攻击。（供应商投标时提供功能截图证明）
★9、除以上要求外还需符合财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号）中关于桌面操作系统政府采购标准的“*”实质性要求指标。


标的名称：办公和防病毒软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	办公和防病毒软件
	（一）杀毒软件：
1、支持对终端硬件资产进行统计，可展示终端硬件信息，CPU、内存、硬盘、网卡、SN码。支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。
2、支持对终端性能进行监控，支持监测CPU使用率，超过阈值进行告警。监测内存使用率，超过阈值进行告警。监测硬盘使用情况，剩余空间不够时进行告警。
3、对终端启动项、系统设置、常用软件、内存活跃程序、系统关键位置等进行扫描，扫描范围固定，时间短，快速检查终端是否存在常见病毒。对终端全部路径进行文件扫描，确定终端是否存在病毒。
4、支持单点终端批量恢复隔离区的文件、可设置终端隔离区大小，可开启客户端隔离区文件自动清理功能，可按照时间清理或空间剩余百分比清理。
▲5、支持设置病毒扫描资源占用模式配置。（供应商投标时提供产品功能截图）
▲6、具备多引擎查杀能力，具备四种以上杀毒引擎，支持鲲鹏引擎、QEX脚本查杀引擎、QVM 查杀引擎、EAV引擎。（供应商投标时提供产品功能截图）
▲7、产品支持对日常办公文档进行云盘备份还原能力，至少支持对.wps、.doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf文档进行自动备份，可以自定义备份格式。必要时，可将文件进行还原。备份方式包括修改前备份以及修改后定时备份，备份范围支持全盘备份和指定路径备份。
8、管理员可禁止终端用户忽略漏洞，防止终端用户违规忽略漏洞，遗留安全隐患。支持升级补丁库后自动扫描；支持智能忽略补丁（补丁安装失败三次终端自动忽略不进行安装）
★9、符合国家强制性标准GB42250-2022网络安全专用产品的相关安全技术的认证要求。（供应商投标时提供由具备资格的机构安全认证或安全检测符合要求的证明材料或提供网上查询平台的查询结果截图。）
（二）办公软件：
1、至少支持≥六种文件格式，多人访问/编辑文字、表格、演示文稿、PDF、流程图和思维导图。
2、支持直接导入其它表格的数据和关联表单收集数据。
3、至少支持≥4种视图（数据表、看板、甘特图、仪表盘）。
4、至少支持≥4种（图片、音频、视频、CAD文件）多媒体文件的存储和在线预览。
5、支持不明文落地高级编辑，实现无缓存的本地编辑。
6、支持为成员配置≥6种操作的文档权限，至少包括访问、评论、编辑、下载、复制、删除。
7、支持在会议中打开和共享文档，参会人可以在文档中协作。
8、提供将文档内容通过“公文转换”功能转换为符合国标GB/T9704-2012规范要求样式的功能。需符合GB/T9704-2012规范要求的模板，支持转换为“自定义模板”工具制作的模板样式，或者使用人自行导入的模板样式。
9、通过模板设计工具，使用人可以任意修改公文模板的页面属性、增删模板内所包含的公文要素、可以调整模板内各公文要素间的距离、分隔线样式、以及发文机关的字号行距等属性，并保存成符合使用人单位要求的公文模板文件，可用于套用创建新的公文文档。


标的名称：空调
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	空调
	★1、能耗等级：1级；（供应商投标时提供“中国能效标识网”最新备案截图）
★2、APF能效比≥3.45、制冷季节耗电量≤2100KW·H、制热季节耗电量≤2300KW·H；（供应商投标时提供“中国能效标识网”最新备案截图）
▲3、额定制冷量≥10000W，额定制热量≥12000W；（供应商投标时提供“中国能效标识网”最新备案截图）
★4、额定制冷功率≤3500W、额定制热功率≤4000W；（供应商投标时提供厂家官网截图或说明书等证明文件）
★5、室内机循环风量≥1620m³/h（供应商投标时提供厂家官网截图或说明书等证明文件）


标的名称：小型彩色打印机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	小型彩色打印机
	★1、A4彩色激光多功能一体机（打印，复印，扫描）；
★2、打印复印速度：黑白≥18页/分钟、彩色≥4页/分钟；
★3、打印内存：≥128MB；
4、打印处理器：≥800MHz；
5、打印语言：PCL、PS3；
6、打印分辨率：≥600dpi*600dpi；
7、复印分辨率：≥600dpi*600dpi；
★8、网络打印：有线网络打印；
★9、无线打印：WiFi无线打印；
10、前置USB接口，支持U盘打印；
11、连续复印：1-999页；
12、首页输出时间：黑色≤14秒、彩色≤26秒；
★13、纸盒：≥150页；
▲14、显示屏：≥2行LCD液晶显示屏；
15、接口类型：Hi-Speed USB2.0、Ethernet 10/100 Base Tx，IEEE 802.11 b/g/n
★16、耗材：鼓粉分离，随机硒鼓页数≥20000页；
★17、保修：一年全国上门服务（费用包含在本次报价内）。


标的名称：访谈教学沙发椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	访谈教学沙发椅
	1、规格型号：（长*宽*高）：600mm*680mm*770mm（±10mm）
▲2、面料：绒布理化性能满足QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》要求，其中起毛球及耐磨性满足A级要求。（供应商投标时提供针对本次项目使用材料的第三方检测机构的检测报告扫描件）
3、框架：四面抛光实木框架；脚架：实木脚架。
▲4、海绵：回弹率≥40％，75％压缩永久变形≤6％，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75％；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。（供应商投标时提供针对本次项目使用材料的第三方检测机构的检测报告扫描件）


标的名称：访谈教学桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	访谈教学桌
	1、规格型号（直径*高度）：400*450mm（±10mm）
▲2、基材：采用实木多层板厚度≥25mm、其甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中规定的E0级（≤0.050mg/m³）标准。（供应商投标时提供针对本次项目使用材料的第三方检测机构的检测报告扫描件）
3、面材：贴厚度≥0.8mm，实木木皮。


标的名称：LED面板灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	LED面板灯
	▲1、LED面板灯尺寸：长600mm±5mm ，宽600mm±5mm；额定功率：36W±2W，灯具光通量≥3500lm，功率因数≥0.97，相关色温：5000K±300K，灯具效能≥100lm/W、显色指数（Ra）≥97，R9≥95，色容差（SDCM）≤3。
▲2、LED面板灯的蓝光危害等级为RG0 （或无危险类）。
▲3、LED面板灯的闪烁性能为无显著影响水平或无影响。
注：第1-3项需供应商投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件。


标的名称：7㎡全彩电子显示屏(含LED显示屏、电源、处理器接收卡、视频处理卡)
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	7㎡全彩电子显示屏(含LED显示屏、电源、处理器接收卡、视频处理卡)
	（一）LED显示屏：
★1、像素点间距≤1.86mm，物理密度≥288000点/㎡；
2、SMD表贴三合一铜线封装；
3、模组尺寸：长320mm*宽160mm；
4、刷新频率：≥3840Hz；
5、亮度均匀性：≥98%；
6、像素点失控率：≤1/150000；
7、可视视觉：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；
8、亮度：0-500cd/㎡支持任意调节。
（二）数据监测解码网关：
1、数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作。
2、嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性
▲3、数据监测解码网关集成≥4路HDMI信号接口和≥4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输。（供应商投标时提供实物接口照片以及第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件。）
▲4、数据监测解码网关可对不低于8路信号进行解码输出，具有≥8个解码接口。（供应商投标时提供实物接口照片以及第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件。）
5、数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输。
6、‌数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入。
7、‌协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信。
8、‌安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌
9、数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行。
10、具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传。
★11、数据监测解码网关的信息安全技术符合国家强制性标准GB42250-2022网络安全专用产品的相关安全技术的认证要求。（供应商投标时提供由具备资格的机构安全认证或安全检测符合要求的证明材料或提供网上查询平台的查询结果截图。）
（三）信号监控编排器：
▲1、信号输入：信号输入：≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、≥1路HDMI2.0、≥2路DP1.2、≥1路VGA、≥2路SDI-in、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。（供应商投标时提供产品接口照片）
▲2、信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥8路SFP光纤接口、集成≥2个立体声扬声器、集成1块全彩屏幕可显示设备运行状态、≥4路网口输出、≥1路USB输出。（供应商投标时提供产品接口照片）。
▲3、控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥18个信号控制按键。（供应商投标时提供产品接口照片）。
4、设备需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。
5、需具有U盘内容的遥控播放功能，至少支持通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片进行遥控播放。
▲6、设备机箱集成的全彩屏幕可显示设备运行状态二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示设备运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息（供应商投标时提供产品功能照片，并提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）。
7、设备具备音视频同步输入输出功能，视频和声音的传输支持音画同步。
8、设备至少具有手机、平板、电脑多媒体无线投屏功能。
★9、设备集成的开机安全锁符合强制性国家标准GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》的相关标准认证要求（供应商投标时提供由具备资格的机构安全认证或安全检测符合要求的证明材料或提供网上查询平台的查询结果截图）。
（四）电路安全管理终端：
1、支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制。
2、支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能。
3、过载保护‌：内置多变频器模块及熔断器保护‌。
4、可靠性要求‌：工业级芯片，防电磁干扰。平均无故障运行时间(MTBF)不小于10万小时。‌
5、支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离。支持运行状态数据日志功能。
6、支持选配户内外防护性漏洞自检并开启自动保护功能，当传感器检测到设备运行指标异常时及时告警，并启动应急保护装置。支持选配液晶触摸屏，触摸屏显示界面支持自定义软件门户界面编程功能。
▲7、后台管理软件具有智能面板设置功能，具有广播按钮，可通过一键广播与设备进行通讯。具有设备机箱内部背光灯面板自定义功能。可对背光灯常亮及延时熄灭两种模式进行自定义选择。同时支持≥8组背光灯的开关控制。（供应商投标时提供上述要求的功能截图以及第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
▲8、具有与第三方设备的联动对接能力。支持网络对接和串口对接两种模式。网络对接至少支持三种模式可选（TCP服务端、TCP客户端、UDP）。串口对接支持多种波特率选项（9600、14400、19200、38400、56000、57600）。数据位数至少支持5、6、7、8四种模式可选。数据发送和接收操作均可通过十六进制方式。（供应商投标时提供上述要求的功能截图以及第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
★9、电路安全管理终端产品符合强制性国家标准GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》中的相关认证要求。（供应商投标时提供由具备资格的机构安全认证或安全检测符合要求的证明材料或提供网上查询平台的查询结果截图）。
（五）钢结构：
1.采用LED专用铝型材国标矩管现场拼装。


标的名称：无线耳麦
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线耳麦
	1、工作频段：ISM 2.4GHz-2.4835 GHz自由频段。频道数：≥99个，调制方式：GFSK数字解调；
2、重量：≤15g；
3、信噪比≥80dB；
4、接收灵敏度≥-85dBm；
5、电池容量：≥200mA；
6、连续工作时间：≥8小时；
7、直线距离：空旷无遮挡环境有效传输距离≥150米；
8、佩戴方式：耳挂式接收机；
9、结构：挂钩机身一体化；
10、按键：音量调节键，开关键；
11、信道记忆：接收机自动记忆最后一次使用的信道，下次无需再次调节。


标的名称：无线耳麦主讲机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线耳麦主讲机
	1、工作频段：2400-2483MHz频段，频道数：≥99个；
▲2、主副双讲：支持双人同时讲解；
3、重量：≤100g；
4、信噪比≥80dB；
5、拾音器：-22db到-28db；
6、发射功率≤50mW；
7、电池容量：≥2000mAh；
▲8、液晶屏幕；
9、满电连续工作时长≥25小时；
10、对频模式：自动对频，发射机批量对码，无需接收机一一对码；
11、麦克配置：内置麦克、支持插外置麦；
12、麦克配件：1个头戴麦+1个领夹麦；
13、直线距离：空旷无遮挡环境有效传输距离≥150米；
14、一键关机：支持一键关闭所有接收机，无需一一关机；
15、信道记忆：接收机自动记忆最后一次使用的信道，下次无需再次调节；
16、佩戴方式：手持、胸挂；
★17、整机认证资质：须具备无线电发射设备型号核准证（供应商投标时提供有效的核准证扫描件）。


标的名称：无线耳麦磁吸充电一体箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线耳麦磁吸充电一体箱
	1、结构材质：一体化箱体；
2、充电孔位：≥50位。


标的名称：轻钢龙骨
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	轻钢龙骨
	★1、国标50轻钢龙骨100根


标的名称：石膏板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	石膏板
	★12MM耐火石膏板36张


标的名称：系统集成
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	系统集成
	★包含所有设备和材料的安装、集成后调试、辅材等


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	签订合同后30个日历日完成产品交付及验收。

	2
	★
	交货地点
	泸定县得妥镇

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订并收到中标供应商出具的同等金额的正规发票后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%
2付款条件：产品交付经采购人验收合格并收到中标供应商出具的同等金额的正规发票后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定的标准、方法和内容进行验收。 验收组织方式：采购人自行验收 是否邀请本项目的其他供应商：否 是否邀请专家：否 是否邀请服务对象：否 是否邀请第三方检测机构：否 履约验收程序：一次性验收 履约验收时间：中标供应商履约完成后，向采购人提出验收申请，采购人自接收到验收申请之日起14日内由验收小组进行验收； 技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标（响应）文件进行验收。 商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及中标供应商投标（响应）文件进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	（1）质保期：自最终验收合格之日算起，项目整体质量保证期1年，若原厂质保的年数大于1年的根据投标承诺年数质保。 （2）从最终验收合格之日起算，质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理更换产生的费用；如货物经中标人2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权追究中标人的违约责任，造成采购人损失的，中标人全额赔偿。 （3）中标人应有售后服务保障，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。中标人应能提供正常的技术、备品备件服务，质保期内中标人应负责产品的维修、维护，相关费用包含在报价中，采购人无需另行支付费用。 （4）质保期外，中标人提供的产品发生故障，中标人有义务进行维修，并向采购人提供技术服务和备品备件供应，并只收取成本费用。在产品的设计使用寿命期内，中标人应能保证采购人可以更换到原厂零部件，确保产品的正常使用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任： （1）双方必须遵守政府采购合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。任何一方不履行或不完全履行合同项下义务或无法定事由单方解除合同的，均应当按照本合同约定承担违约责任。 （2）如因供应商或其工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决争议的方法：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成一致时，选择以下第 2 种解决方式： （1）提交采购人所在地仲裁委员会依照其现行有效的仲裁规则进行仲裁； （2）向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生相应的费用应由败诉方负担。在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。


3.4.其他要求
★1、若响应产品涉及CCC认证的，供应商在交货时需随货提供产品CCC认证证书。 ★2、安装调试：根据采购货物的类型，须完成相应的安装调试，确保产品能正常使用或正常工作。 3、本项目“技术要求”中所涉及的标准，若有最新标准以最新为准。
 

