[bookmark: _GoBack]采购需求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,080,000.00
采购包最高限价（元）: 1,080,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030610 警车
	警力运送车1
	1.00（辆）
	570,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02030610 警车
	警力运送车2
	1.00（辆）
	510,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
采购包2：
采购包预算金额（元）: 150,000.00
采购包最高限价（元）: 150,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030610 警车
	装备运输车
	1.00（辆）
	150,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
采购包3：
采购包预算金额（元）: 581,600.00
采购包最高限价（元）: 581,600.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030610 警车
	警用越野执勤车
	2.00（辆）
	581,600.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	警力运送车1
	1.00（辆）
	570,000.00
	总价
	无

	2
	警力运送车2
	1.00（辆）
	510,000.00
	总价
	无


采购包2：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	装备运输车
	1.00（辆）
	150,000.00
	总价
	无


采购包3：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	警用越野执勤车
	2.00（辆）
	581,600.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030610 警车
	警力运送车1
	警力运送车1


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030610 警车
	装备运输车
	装备运输车


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030610 警车
	警用越野执勤车
	警用越野执勤车


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：警力运送车1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	一、车型参数
▲1.长*宽*高（mm）：≥10990*2500*3580（提供工信部车辆公告参数页截图）
2.车厢内高（mm）：≥1980
3.轴距（mm）：≥5550
4.最小离地间隙（mm）：≥160
5.轮距要求：前轮距≥2070mm，后轮距≥1860mm
★6.环保标准：国Ⅵ（提供工信部车辆公告参数页截图）
二、底盘系统
7.额定功率（kW）：≥235
★8.排量（L）：≥7.8（提供工信部车辆公告参数页截图）
▲9.车桥：前盘后鼓式制动器，前后桥一体化轴承单元，采用整车厂所供车桥（提供原厂装车件的证明材料）
★10.悬架系统：具备六气囊（C型托架悬架），有升降系统（不带侧倾），缓速器（1900Nm）和ABS
11.燃料箱容积（L）：≥260
▲12.排挡杆操纵形式：两软轴操纵（带气助力），排挡杆在仪表台上（提供排档杆位置照片）
13.轮胎、轮辋：真空胎，≥275/80R22.5或优于、钢制轮辋
14.行李舱容积（m³）：≥6
三、内、外饰要求
15.行李架配置：有行李架保留风道
16.凹地板结构、仿木纹地板革
17.第一、二乘客门：钢化玻璃外摆门，中开门
18.侧窗配置：白色单层后活动内嵌式司机窗+牡丹绿全封闭玻璃(两侧末上内嵌式推拉窗)
四、冷暖调节系统
19.取暖装置：独立+六壁挂强制散热片+水暖除霜+大功率水暖除霜（内外进风／可调）+有驾驶区取暖器+有前门踏步取暖器+有驾驶区保暖
20.具有发动机燃油加热系统
▲21.空调：制冷量≥28000Kcal/h，采用整车厂所供空调（提供原厂装车件的证明材料）
五、座椅要求
22.司机椅：三点式安全带气囊减震司机椅
23.座位数：荷载人数≥48人，全车两点式卷收安全带（左右第一排、第二乘客门后第一排、应急门通道后第一排、后排座椅三点安全带）
▲24.乘客椅：靠背可调, PVC面料，采用整车厂所供乘客椅（提供原厂装车件的证明材料）
25.驾驶区有USB手机充电器接口+乘客区有USB充电接口
六、多媒体系统
26.倒车监视系统：双探头彩色倒车监视器，有倒车雷达
27.中控系统：≥7寸集成中控、双炮筒仪表
28.北斗／GPS双模行车记录仪(不含SIM卡)
七、其他要求
▲29.整车经过百万公里道路模拟实验台试验且为国家认可试验台（提供具有百万公里道路模拟实验台的相关证明材料）
30.整车附件：至少具备电动兔耳外后视镜、软布窗帘，2个带换气扇顶风窗，2个4kg干粉灭火器，6把防盗警报安全锤（其中司机处1把），有缓速器温度报警装置，有发动机舱温报警


标的名称：警力运送车2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	一、车型参数
▲1.长*宽*高（mm）：≥8970*2500*3300（提供工信部车辆公告参数页截图）
2.轴距（mm）：≥4300
3.轮距要求：前轮距≥2090mm，后轮距≥1880mm
★4.环保标准：国Ⅵ（提供工信部车辆公告参数页截图）
二、底盘系统
5.额定功率（kW）：≥199
★6.排量（L）：≥7.4（提供工信部车辆公告参数页截图）
▲7.车桥：前盘后盘，国产盘式制动器，前后桥一体化轴承单元，采用整车厂所供车桥（提供原厂装车件的证明材料）
★8.悬架系统：具备六气囊（C型托架悬架），缓速器（1900Nm）和ABS
9.燃料箱容积（L）：≥260
▲10.排挡杆操纵形式：两软轴操纵（带气助力），排挡杆在仪表台上（提供排档杆位置照片）
11.行李舱容积（m³）：≥4.7
三、内、外饰要求
12.内饰要求：白色内饰基调，木纹地板革，整体式内行李架，有空调出风口无阅读灯
13.第一乘客门配置：钢化玻璃外摆门
14.侧窗配置：参照牡丹绿，两侧第二块为外推式应急窗，两侧末上内嵌式推拉窗，其余全封闭玻璃
15.司机窗：白色单层后活动内藏式司机窗
16.具备应急门(左侧)
17.行李舱门：手动上翻门
四、冷暖调节系统
18.取暖装置：独立+三壁挂+一盒式+水暖除霜+大功率水暖除霜（内外进风／可调）+有驾驶区取暖器+有前门踏步取暖器+有驾驶区保暖
19.具有发动机燃油加热系统
▲20.空调：制冷量≥24000Kcal/h，采用整车厂所供空调（提供原厂装车件的证明材料）
五、座椅要求
21.司机椅：三点式安全带气囊减震司机椅
22.座位数：荷载人数≥38人，全车两点式卷收安全带（左右第一排、应急门通道后第一排、最后排座椅三点式安全带）
▲23.乘客椅：靠背可调, PVC面料，采用整车厂所供乘客椅（提供原厂装车件的证明材料）
24.驾驶区有USB手机充电器接口+乘客区有USB充电接口
六、多媒体系统
25.倒车监视系统：单探头彩色监视器（倒车）
26.中控系统：≥7寸集成中控（播放器+倒监）
27.北斗/GPS双模行车记录仪(含SIM卡)+2路摄像头(司机+整车)
28.具有电子钟和1个有线话筒
29.具有智能节油系统
七、其他要求
▲30.整车经过百万公里道路模拟实验台试验且为国家认可试验台（提供具有百万公里道路模拟实验台的相关证明材料）
31.整车附件：至少具备电动兔耳外后视镜，1套豆绿色软布垂条窗帘，1个前风挡双半幅遮阳帘，1个司机窗遮阳帘，1个带换气扇顶风窗，2个4kg干粉灭火器，发动机舱内安装自动灭火弹，5把防盗警报安全锤（其中司机处1把）


采购包2：
标的名称：装备运输车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1.车辆类型：厢式运输车
★2.环保标准：国Ⅵ
★3.燃油类型：柴油
★4.发动机排量（ml）：≥2498
★5.发动机功率（kw）：≥96
★6.乘员人数：≥3人
★7.货厢尺寸（mm）：≥4100*2100*2100
★8.总质量（kg）：≤4500
★9.额定载质量（kg）：≥1495
★10.整车尺寸（mm）：≤5995×2180×3150
★11.轮胎规格：≥7.00R16LT 8PR
以上第1-11项参数需提供工信部车辆公告参数页截图
★12.其它配置：具有电动门窗，中控锁、倒车影像、右侧双开门、车顶导流罩，汽刹


采购包3：
标的名称：警用越野执勤车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1.能源类型：插电式混合动力
★2.车身结构：5门5座SUV
★3.长*宽*高（mm）：≥4960*1970*1890
★4.发动机排量（mL）：≥1990
★5.驱动方式：前置四驱
★6.车体结构：非承载式。
注：以上参数需提供工信部车辆公告参数页或制造商官方网站截屏资料或汽车媒体网站官方截屏资料其中任一项均可，必须加盖投标人鲜章。
7.轴距（mm）：≥2850
8.最大涉水深度（mm）：≥800
9.油箱容积（L）：≥70
10.轮胎规格：≥265/60 R18
11.综合续航里程（km）：≥900
12.电池能量（kWh）：≥34
13.主动刹车/主动安全系统：配备
14.前后方碰撞预警：配备
15.后桥差速锁：配备
16.透明底盘/540度影像：配备
17.车道保持辅助系统：配备
18.可开启全景天窗：配备
19.中控屏幕尺寸：≥15英寸
20.座椅材质：真皮
21.车载冰箱：配备。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


采购包2：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


采购包3：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日内

	2
	★
	交货地点
	康定市

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：验收合格且收到供应商正式发票后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。验收标准：以招标文件要求和相关行业标准为准。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.整车质保以生产厂家实际质保为准；供应商提供每月定期巡回保养服务。 2.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务。 3.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备。 4.质保期内，供应商在接到通知后12小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用。 5.质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。 6.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日内

	2
	★
	交货地点
	康定市

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：验收合格且收到供应商正式发票后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。验收标准：以招标文件要求和相关行业标准为准。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.整车质保以生产厂家实际质保为准；供应商提供每月定期巡回保养服务。 2.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务。 3.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备。 4.质保期内，供应商在接到通知后12小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用。 5.质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。 6.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


采购包3：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日内

	2
	★
	交货地点
	康定市

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：验收合格且收到供应商正式发票后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。验收标准：以招标文件要求和相关行业标准为准。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.整车质保以生产厂家实际质保为准；供应商提供每月定期巡回保养服务。 2.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务。 3.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备。 4.质保期内，供应商在接到通知后12小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用。 5.质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。 6.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


3.4.其他要求
★1.投标人提供的响应产品生产企业及其产品必须在国家工信部门发布的《道路机动车辆生产企业及产品信息》目录内。（提供相关证明材料） ★2.投标人承诺投标车辆保证在采购人所在地上牌并提供上牌所需的一切资料、协助采购人完成上牌。（单独提供承诺函，格式自拟） ★3.投标人须承诺为本项目提供的所有产品属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（单独提供承诺函，格式自拟） ★4.外观要求：按《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》，其中白色按色标YTDS0282执行。（单独提供承诺函，格式自拟） ★5.警灯：符合《GB13954-2009警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》相关要求。（单独提供承诺函，格式自拟） ★6.本项目报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、运输、上下车费、税金等所有为完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；报价错误等引起的风险由投标人自行承担。

