[bookmark: _GoBack]采购需求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 10,880,000.00
采购包最高限价（元）: 10,731,700.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	导播基础引擎
	1.00（套）
	61,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	视觉理解系统设备
	1.00（套）
	232,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能分析系统设备
	2.00（套）
	304,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数字人系统设备
	1.00（套）
	158,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	直播引擎系统设备
	1.00（套）
	158,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能工具引擎系统设备
	1.00（套）
	155,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	语音合成系统设备
	1.00（套）
	89,799.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	后台转码系统设备
	2.00（套）
	176,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	资源管理系统设备
	3.00（套）
	765,000.00
	软件和信息技术服务业
	是
	否
	否
	否
	否

	10
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	国产化私有协议安全传输系统设备
	6.00（套）
	420,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	慢动包装系统设备
	1.00（套）
	260,700.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	基础架构软件授权
	31.00（套）
	142,042.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	融媒体平台虚拟化系统授权
	31.00（套）
	99,200.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能体管理
	1.00（项）
	65,200.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	工作流管理
	1.00（项）
	55,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	知识库管理
	1.00（项）
	125,600.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	MCP管理-初始化插件
	1.00（项）
	33,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	MCP管理-自定义插件
	1.00（项）
	28,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	MCP管理-插件管理库
	1.00（项）
	26,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	任务调度管理
	1.00（项）
	35,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	视觉模型管理
	1.00（项）
	38,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	语言模型管理
	1.00（项）
	33,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	模型计量台
	1.00（项）
	51,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	大语言模型
	1.00（项）
	200,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	多模态视觉语言模型
	1.00（项）
	38,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	多模态图像生成式AI模型
	1.00（项）
	37,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	多模态视频生产AI大模型
	1.00（项）
	180,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	28
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	视觉理解大模型
	1.00（项）
	35,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	29
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	工作台门户
	1.00（项）
	52,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	小程序门户
	1.00（项）
	62,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	31
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	线索定向采集
	1.00（项）
	188,800.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	32
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	评论数据抓取
	1.00（项）
	32,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	33
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	全网热点推荐
	1.00（项）
	38,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	34
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	选题智能分析
	1.00（项）
	38,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	35
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	素材镜头信息智能管理
	1.00（项）
	35,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	36
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	素材节目信息智能管理
	1.00（项）
	38,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	37
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能专题
	1.00（项）
	42,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	38
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	读视频智能写稿
	1.00（项）
	62,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	39
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	AI改稿
	1.00（项）
	58,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	40
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能文转语
	1.00（项）
	52,600.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	41
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	短视频节目智能创作
	1.00（项）
	75,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	42
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	主播说
	1.00（项）
	72,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	43
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	新闻智能拆条
	1.00（项）
	78,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	44
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	横竖屏同播
	1.00（项）
	38,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	45
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	直播智能拆条
	1.00（项）
	48,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	46
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	素材搬运
	1.00（项）
	48,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	47
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能去水印
	1.00（项）
	32,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	48
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	画幅智能转换
	1.00（项）
	36,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	49
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	同期声智能编辑
	1.00（项）
	58,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	50
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能多模态创作画布
	1.00（项）
	115,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	51
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	文字校对服务
	1.00（项）
	138,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	52
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	图片智能审核
	1.00（项）
	100,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	53
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	短视频分发
	1.00（项）
	75,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	54
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能绩效管理
	1.00（项）
	85,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	55
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	报纸业务系统对接
	1.00（项）
	18,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	56
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	新媒体业务系统对接
	1.00（项）
	10,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	57
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	下一代防火墙
	1.00（台）
	170,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	58
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	网络安全审计系统
	1.00（台）
	127,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	59
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	WEB应用防火墙
	1.00（台）
	100,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	60
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	安全分析与管理平台
	1.00（台）
	138,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	61
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	APT攻击预警平台
	1.00（台）
	128,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	62
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数据库安全网关系统
	1.00（台）
	150,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	63
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	互联网安全接入防火墙1授权
	1.00（项）
	11,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	64
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	互联网安全接入防火墙2授权
	1.00（项）
	11,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	65
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	APT攻击检测单元授权
	1.00（项）
	23,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	66
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	综合日志审计分析平台授权
	1.00（项）
	19,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	67
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	主机安全及管理系统1授权
	1.00（项）
	3,800.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	68
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	主机安全及管理系统2授权
	1.00（项）
	12,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	69
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	主机安全及管理系统3授权
	1.00（项）
	34,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	70
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	远程安全评估授权（漏洞扫描）
	1.00（项）
	6,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	71
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数据库审计与风险控制系统授权
	1.00（项）
	14,800.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	72
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	运维审计与风险控制系统授权（堡垒机）
	1.00（项）
	12,300.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	73
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	云安全防护授权
	1.00（项）
	28,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	74
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	服务器密码机
	1.00（台）
	100,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	75
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	IPSec/SSLVPN综合安全网关
	2.00（台）
	220,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	76
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	签名验签服务器
	1.00（台）
	120,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	77
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能密码钥匙（USBkey）
	40.00（个）
	2,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	78
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	个人国密数字证书
	40.00（张）
	4,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	79
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	国密浏览器
	40.00（套）
	6,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	80
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	SSL证书（第三方合规机构颁发）
	1.00（套）
	6,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	81
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	精密空调
	2.00（套）
	253,340.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	否

	82
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	冷通道机柜
	19.00（套）
	95,475.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	83
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	列头配电柜
	1.00（台）
	25,175.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	84
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	冷通道机柜电动天窗
	11.00（套）
	29,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	85
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	模块化机房动环
	1.00（批）
	14,910.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	86
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	光模块
	40.00（个）
	8,760.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	87
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	硬盘
	6.00（块）
	7,194.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	88
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数据交换机
	2.00（台）
	90,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	89
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	管理交换机
	2.00（台）
	29,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	90
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	全画幅照相机
	2.00（台）
	37,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	91
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	镜头
	2.00（支）
	25,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	92
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	存储卡
	2.00（张）
	1,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	93
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	读卡器
	2.00（个）
	120.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	94
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	三脚架
	2.00（个）
	300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	95
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	小蜜蜂话筒
	2.00（套）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	96
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	电池
	2.00（块）
	1,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	97
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	六类网线
	10.00（箱）
	7,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	98
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	水晶头
	5.00（盒）
	250.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	99
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	光纤
	1.00（项）
	36,680.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	100
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	100G-AOC线缆
	12.00（条）
	28,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	101
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	系统集成
	1.00（项）
	270,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	102
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	融媒体业务平台运行软件
	149.00（套）
	670,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	103
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	贡嘎云平台国产数据管理软件
	4.00（套）
	297,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	104
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	报纸采编平台国产数据管理软件
	1.00（套）
	71,750.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	105
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	中间件
	1.00（套）
	30,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	106
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数字调音台1
	1.00（台）
	11,720.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	107
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数字音频处理器
	2.00（台）
	21,666.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	108
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	四通道D类功率放大器
	4.00（台）
	28,116.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	109
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	两分频全频柱体无源扬声器
	8.00（支）
	27,720.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	110
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	两分频同轴全频吸顶无源扬声器
	8.00（支）
	9,216.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	111
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	一拖二无线手持话筒
	1.00（套）
	1,550.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	112
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	一拖八无线会议话筒
	1.00（套）
	23,464.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	113
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	电源时序器1
	1.00（套）
	1,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	114
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	设备机柜1
	1.00（台）
	1,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	115
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	嵌入式可翻转柔光灯
	12.00（台）
	32,964.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	116
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数字调光台
	1.00（台）
	4,310.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	117
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	信号分配放大器
	1.00（台）
	1,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	118
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	无纸化桌牌
	7.00（个）
	7,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	119
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数据显示终端
	1.00（套）
	128,357.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	120
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	返看电视机（题词和监看）
	2.00（台）
	4,134.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	121
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	信号处理器
	1.00（台）
	24,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	122
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	控制软件
	1.00（套）
	5,403.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	123
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	PLC智能配电箱
	1.00（套）
	4,575.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	124
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能显示系统
	1.00（台）
	3,534.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	125
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	广播级4KPTZ摄像机
	3.00（台）
	120,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	126
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	控制面板
	1.00（台）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	127
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	三层网管交换机
	1.00（台）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	128
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	4K多功能全媒体IP一体化制作系统
	1.00（台）
	193,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	129
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	切换台面板
	1.00（台）
	26,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	130
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	多格式IP全媒体网关
	1.00（台）
	75,880.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	131
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	SRT传输编解码器
	2.00（对）
	11,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	132
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	双机位无线图传
	2.00（套）
	109,798.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	133
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	配套设施设备
	1.00（项）
	148,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	134
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制桌椅
	1.00（套）
	45,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	135
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	发言会议主机
	1.00（台）
	4,520.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	136
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	无纸化文件管理主机
	1.00（台）
	3,101.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	137
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	多媒体无纸化会议设备信息管理系统
	1.00（套）
	5,012.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	138
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	液晶屏/话筒升降器
	22.00（台）
	142,516.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	139
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	智能会议终端
	22.00（台）
	85,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	140
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	升降器制作生产管理系统
	22.00（套）
	26,400.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	141
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	无纸化会议流媒体终端
	1.00（台）
	8,876.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	142
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	会议信息记录处理管理系统
	1.00（套）
	1,200.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	143
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	管控系统
	1.00（台）
	5,635.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	144
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	交换机
	1.00（台）
	2,155.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	145
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制会议桌
	1.00（张）
	22,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	146
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制座椅1
	26.00（套）
	12,740.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	147
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制座椅2
	12.00（套）
	5,880.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	148
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	会议显示屏
	1.00（套）
	40,560.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	149
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	视频信号处理器
	1.00（台）
	9,940.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	150
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	会议显示屏安装钢结构
	1.00（套）
	843.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	151
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	8进8出混插矩阵
	1.00（台）
	4,932.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	152
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	HDMI输入板卡
	2.00（张）
	3,786.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	153
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	HDMI输出板卡
	2.00（张）
	3,786.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	154
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	数字调音台2
	1.00（台）
	10,726.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	155
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	电源时序器2
	2.00（台）
	2,552.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	156
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	反馈抑制器
	1.00（台）
	4,059.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	157
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	设备机柜2
	1.00（台）
	1,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	158
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	分布式可视化融合中控系统
	1.00（台）
	11,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	159
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	电源控制器
	1.00（台）
	2,086.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	160
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	控制平板
	1.00（台）
	2,352.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	161
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	双通道专业音频噪声隔离器
	1.00（个）
	511.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	162
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	多媒体桌插
	2.00（个）
	694.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	163
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	配电箱
	1.00（台）
	1,536.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	164
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	音视频线缆
	1.00（套）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	导播基础引擎
	1.00（套）
	61,500.00
	总价
	无

	2
	视觉理解系统设备
	1.00（套）
	232,000.00
	总价
	无

	3
	智能分析系统设备
	2.00（套）
	304,000.00
	总价
	无

	4
	数字人系统设备
	1.00（套）
	158,000.00
	总价
	无

	5
	直播引擎系统设备
	1.00（套）
	158,000.00
	总价
	无

	6
	智能工具引擎系统设备
	1.00（套）
	155,000.00
	总价
	无

	7
	语音合成系统设备
	1.00（套）
	89,799.00
	总价
	无

	8
	后台转码系统设备
	2.00（套）
	176,000.00
	总价
	无

	9
	资源管理系统设备
	3.00（套）
	765,000.00
	总价
	无

	10
	国产化私有协议安全传输系统设备
	6.00（套）
	420,000.00
	总价
	无

	11
	慢动包装系统设备
	1.00（套）
	260,700.00
	总价
	无

	12
	基础架构软件授权
	31.00（套）
	142,042.00
	总价
	无

	13
	融媒体平台虚拟化系统授权
	31.00（套）
	99,200.00
	总价
	无

	14
	智能体管理
	1.00（项）
	65,200.00
	总价
	无

	15
	工作流管理
	1.00（项）
	55,000.00
	总价
	无

	16
	知识库管理
	1.00（项）
	125,600.00
	总价
	无

	17
	MCP管理-初始化插件
	1.00（项）
	33,000.00
	总价
	无

	18
	MCP管理-自定义插件
	1.00（项）
	28,000.00
	总价
	无

	19
	MCP管理-插件管理库
	1.00（项）
	26,000.00
	总价
	无

	20
	任务调度管理
	1.00（项）
	35,000.00
	总价
	无

	21
	视觉模型管理
	1.00（项）
	38,000.00
	总价
	无

	22
	语言模型管理
	1.00（项）
	33,000.00
	总价
	无

	23
	模型计量台
	1.00（项）
	51,500.00
	总价
	无

	24
	大语言模型
	1.00（项）
	200,000.00
	总价
	无

	25
	多模态视觉语言模型
	1.00（项）
	38,000.00
	总价
	无

	26
	多模态图像生成式AI模型
	1.00（项）
	37,000.00
	总价
	无

	27
	多模态视频生产AI大模型
	1.00（项）
	180,000.00
	总价
	无

	28
	视觉理解大模型
	1.00（项）
	35,000.00
	总价
	无

	29
	工作台门户
	1.00（项）
	52,000.00
	总价
	无

	30
	小程序门户
	1.00（项）
	62,000.00
	总价
	无

	31
	线索定向采集
	1.00（项）
	188,800.00
	总价
	无

	32
	评论数据抓取
	1.00（项）
	32,000.00
	总价
	无

	33
	全网热点推荐
	1.00（项）
	38,000.00
	总价
	无

	34
	选题智能分析
	1.00（项）
	38,000.00
	总价
	无

	35
	素材镜头信息智能管理
	1.00（项）
	35,500.00
	总价
	无

	36
	素材节目信息智能管理
	1.00（项）
	38,000.00
	总价
	无

	37
	智能专题
	1.00（项）
	42,000.00
	总价
	无

	38
	读视频智能写稿
	1.00（项）
	62,000.00
	总价
	无

	39
	AI改稿
	1.00（项）
	58,000.00
	总价
	无

	40
	智能文转语
	1.00（项）
	52,600.00
	总价
	无

	41
	短视频节目智能创作
	1.00（项）
	75,000.00
	总价
	无

	42
	主播说
	1.00（项）
	72,000.00
	总价
	无

	43
	新闻智能拆条
	1.00（项）
	78,000.00
	总价
	无

	44
	横竖屏同播
	1.00（项）
	38,000.00
	总价
	无

	45
	直播智能拆条
	1.00（项）
	48,000.00
	总价
	无

	46
	素材搬运
	1.00（项）
	48,000.00
	总价
	无

	47
	智能去水印
	1.00（项）
	32,000.00
	总价
	无

	48
	画幅智能转换
	1.00（项）
	36,000.00
	总价
	无

	49
	同期声智能编辑
	1.00（项）
	58,000.00
	总价
	无

	50
	智能多模态创作画布
	1.00（项）
	115,000.00
	总价
	无

	51
	文字校对服务
	1.00（项）
	138,000.00
	总价
	无

	52
	图片智能审核
	1.00（项）
	100,000.00
	总价
	无

	53
	短视频分发
	1.00（项）
	75,000.00
	总价
	无

	54
	智能绩效管理
	1.00（项）
	85,500.00
	总价
	无

	55
	报纸业务系统对接
	1.00（项）
	18,000.00
	总价
	无

	56
	新媒体业务系统对接
	1.00（项）
	10,500.00
	总价
	无

	57
	下一代防火墙
	1.00（台）
	170,000.00
	总价
	无

	58
	网络安全审计系统
	1.00（台）
	127,000.00
	总价
	无

	59
	WEB应用防火墙
	1.00（台）
	100,000.00
	总价
	无

	60
	安全分析与管理平台
	1.00（台）
	138,000.00
	总价
	无

	61
	APT攻击预警平台
	1.00（台）
	128,000.00
	总价
	无

	62
	数据库安全网关系统
	1.00（台）
	150,000.00
	总价
	无

	63
	互联网安全接入防火墙1授权
	1.00（项）
	11,000.00
	总价
	无

	64
	互联网安全接入防火墙2授权
	1.00（项）
	11,000.00
	总价
	无

	65
	APT攻击检测单元授权
	1.00（项）
	23,000.00
	总价
	无

	66
	综合日志审计分析平台授权
	1.00（项）
	19,000.00
	总价
	无

	67
	主机安全及管理系统1授权
	1.00（项）
	3,800.00
	总价
	无

	68
	主机安全及管理系统2授权
	1.00（项）
	12,500.00
	总价
	无

	69
	主机安全及管理系统3授权
	1.00（项）
	34,000.00
	总价
	无

	70
	远程安全评估授权（漏洞扫描）
	1.00（项）
	6,000.00
	总价
	无

	71
	数据库审计与风险控制系统授权
	1.00（项）
	14,800.00
	总价
	无

	72
	运维审计与风险控制系统授权（堡垒机）
	1.00（项）
	12,300.00
	总价
	无

	73
	云安全防护授权
	1.00（项）
	28,000.00
	总价
	无

	74
	服务器密码机
	1.00（台）
	100,000.00
	总价
	无

	75
	IPSec/SSLVPN综合安全网关
	2.00（台）
	220,000.00
	总价
	无

	76
	签名验签服务器
	1.00（台）
	120,000.00
	总价
	无

	77
	智能密码钥匙（USBkey）
	40.00（个）
	2,000.00
	总价
	无

	78
	个人国密数字证书
	40.00（张）
	4,000.00
	总价
	无

	79
	国密浏览器
	40.00（套）
	6,000.00
	总价
	无

	80
	SSL证书（第三方合规机构颁发）
	1.00（套）
	6,000.00
	总价
	无

	81
	精密空调
	2.00（套）
	253,340.00
	总价
	无

	82
	冷通道机柜
	19.00（套）
	95,475.00
	总价
	无

	83
	列头配电柜
	1.00（台）
	25,175.00
	总价
	无

	84
	冷通道机柜电动天窗
	11.00（套）
	29,700.00
	总价
	无

	85
	模块化机房动环
	1.00（批）
	14,910.00
	总价
	无

	86
	光模块
	40.00（个）
	8,760.00
	总价
	无

	87
	硬盘
	6.00（块）
	7,194.00
	总价
	无

	88
	数据交换机
	2.00（台）
	90,000.00
	总价
	无

	89
	管理交换机
	2.00（台）
	29,600.00
	总价
	无

	90
	全画幅照相机
	2.00（台）
	37,200.00
	总价
	无

	91
	镜头
	2.00（支）
	25,000.00
	总价
	无

	92
	存储卡
	2.00（张）
	1,800.00
	总价
	无

	93
	读卡器
	2.00（个）
	120.00
	总价
	无

	94
	三脚架
	2.00（个）
	300.00
	总价
	无

	95
	小蜜蜂话筒
	2.00（套）
	4,000.00
	总价
	无

	96
	电池
	2.00（块）
	1,000.00
	总价
	无

	97
	六类网线
	10.00（箱）
	7,000.00
	总价
	无

	98
	水晶头
	5.00（盒）
	250.00
	总价
	无

	99
	光纤
	1.00（项）
	36,680.00
	总价
	无

	100
	100G-AOC线缆
	12.00（条）
	28,800.00
	总价
	无

	101
	系统集成
	1.00（项）
	270,000.00
	总价
	无

	102
	融媒体业务平台运行软件
	149.00（套）
	670,500.00
	总价
	无

	103
	贡嘎云平台国产数据管理软件
	4.00（套）
	297,000.00
	总价
	无

	104
	报纸采编平台国产数据管理软件
	1.00（套）
	71,750.00
	总价
	无

	105
	中间件
	1.00（套）
	30,000.00
	总价
	无

	106
	数字调音台1
	1.00（台）
	11,720.00
	总价
	无

	107
	数字音频处理器
	2.00（台）
	21,666.00
	总价
	无

	108
	四通道D类功率放大器
	4.00（台）
	28,116.00
	总价
	无

	109
	两分频全频柱体无源扬声器
	8.00（支）
	27,720.00
	总价
	无

	110
	两分频同轴全频吸顶无源扬声器
	8.00（支）
	9,216.00
	总价
	无

	111
	一拖二无线手持话筒
	1.00（套）
	1,550.00
	总价
	无

	112
	一拖八无线会议话筒
	1.00（套）
	23,464.00
	总价
	无

	113
	电源时序器1
	1.00（套）
	1,600.00
	总价
	无

	114
	设备机柜1
	1.00（台）
	1,500.00
	总价
	无

	115
	嵌入式可翻转柔光灯
	12.00（台）
	32,964.00
	总价
	无

	116
	数字调光台
	1.00（台）
	4,310.00
	总价
	无

	117
	信号分配放大器
	1.00（台）
	1,200.00
	总价
	无

	118
	无纸化桌牌
	7.00（个）
	7,000.00
	总价
	无

	119
	数据显示终端
	1.00（套）
	128,357.00
	总价
	无

	120
	返看电视机（题词和监看）
	2.00（台）
	4,134.00
	总价
	无

	121
	信号处理器
	1.00（台）
	24,500.00
	总价
	无

	122
	控制软件
	1.00（套）
	5,403.00
	总价
	无

	123
	PLC智能配电箱
	1.00（套）
	4,575.00
	总价
	无

	124
	智能显示系统
	1.00（台）
	3,534.00
	总价
	无

	125
	广播级4KPTZ摄像机
	3.00（台）
	120,000.00
	总价
	无

	126
	控制面板
	1.00（台）
	12,000.00
	总价
	无

	127
	三层网管交换机
	1.00（台）
	6,000.00
	总价
	无

	128
	4K多功能全媒体IP一体化制作系统
	1.00（台）
	193,000.00
	总价
	无

	129
	切换台面板
	1.00（台）
	26,800.00
	总价
	无

	130
	多格式IP全媒体网关
	1.00（台）
	75,880.00
	总价
	无

	131
	SRT传输编解码器
	2.00（对）
	11,600.00
	总价
	无

	132
	双机位无线图传
	2.00（套）
	109,798.00
	总价
	无

	133
	配套设施设备
	1.00（项）
	148,300.00
	总价
	无

	134
	定制桌椅
	1.00（套）
	45,000.00
	总价
	无

	135
	发言会议主机
	1.00（台）
	4,520.00
	总价
	无

	136
	无纸化文件管理主机
	1.00（台）
	3,101.00
	总价
	无

	137
	多媒体无纸化会议设备信息管理系统
	1.00（套）
	5,012.00
	总价
	无

	138
	液晶屏/话筒升降器
	22.00（台）
	142,516.00
	总价
	无

	139
	智能会议终端
	22.00（台）
	85,800.00
	总价
	无

	140
	升降器制作生产管理系统
	22.00（套）
	26,400.00
	总价
	无

	141
	无纸化会议流媒体终端
	1.00（台）
	8,876.00
	总价
	无

	142
	会议信息记录处理管理系统
	1.00（套）
	1,200.00
	总价
	无

	143
	管控系统
	1.00（台）
	5,635.00
	总价
	无

	144
	交换机
	1.00（台）
	2,155.00
	总价
	无

	145
	定制会议桌
	1.00（张）
	22,700.00
	总价
	无

	146
	定制座椅1
	26.00（套）
	12,740.00
	总价
	无

	147
	定制座椅2
	12.00（套）
	5,880.00
	总价
	无

	148
	会议显示屏
	1.00（套）
	40,560.00
	总价
	无

	149
	视频信号处理器
	1.00（台）
	9,940.00
	总价
	无

	150
	会议显示屏安装钢结构
	1.00（套）
	843.00
	总价
	无

	151
	8进8出混插矩阵
	1.00（台）
	4,932.00
	总价
	无

	152
	HDMI输入板卡
	2.00（张）
	3,786.00
	总价
	无

	153
	HDMI输出板卡
	2.00（张）
	3,786.00
	总价
	无

	154
	数字调音台2
	1.00（台）
	10,726.00
	总价
	无

	155
	电源时序器2
	2.00（台）
	2,552.00
	总价
	无

	156
	反馈抑制器
	1.00（台）
	4,059.00
	总价
	无

	157
	设备机柜2
	1.00（台）
	1,200.00
	总价
	无

	158
	分布式可视化融合中控系统
	1.00（台）
	11,300.00
	总价
	无

	159
	电源控制器
	1.00（台）
	2,086.00
	总价
	无

	160
	控制平板
	1.00（台）
	2,352.00
	总价
	无

	161
	双通道专业音频噪声隔离器
	1.00（个）
	511.00
	总价
	无

	162
	多媒体桌插
	2.00（个）
	694.00
	总价
	无

	163
	配电箱
	1.00（台）
	1,536.00
	总价
	无

	164
	音视频线缆
	1.00（套）
	4,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	资源管理系统设备
	资源管理系统设备


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	精密空调
	精密空调

	2
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	返看电视机（题词和监看）
	返看电视机（题词和监看）


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	返看电视机（题词和监看）
	返看电视机（题词和监看）

	2
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制桌椅
	定制桌椅

	3
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制会议桌
	定制会议桌

	4
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制座椅1
	定制座椅1

	5
	A02090599 其他视频节目制作和播控设备
	定制座椅2
	定制座椅2


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：导播基础引擎
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持NDI、IP信号横屏制式信号输入；
2.支持根据球体或人物进行智能裁剪；
3.支持选择指定人物轮廓编号、自动裁剪三种模式；
4.支持对竖屏信号叠加字幕、贴纸、时钟、时标元素，并提供大量字幕、贴纸包装模板；
5.支持在指定人物轮廓裁剪模式下，可按人物轮廓面积的大小进行过滤画面中的过小人物；
6.支持对智能裁剪后的竖屏信号输出IP信号制式；
7.显存类型GDDR6，显存容量≥32GB，显存位宽256bit，最大分辨率≥7680×4320，内存带宽≥576GB/s。


标的名称：视觉理解系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.模型注册：对模型统一注册与管理；
2.智能任务调度：根据任务类型、资源状况和任务优先级，智能分配处理任务至合适的模型或模型集群，输出最佳结果；
3.智能引擎编排：根据不同的节目类型和具体场景，自动执行不同的流程策略，采用串行、并行和串并混合流程引擎；
4.系统监控：支持对多模态能力矩阵的任务调度情况、系统资源情况进行监控，并根据资源与任务情况智能触发告警；
5.日志统计：记录模型的各种操作行为，包括模型的注册、更新、删除、调用；支持日志来源和类型筛选，包括操作日志、运行日志、异常日志；支持日志的导出；
6.处理速度：单张图像场景分类响应时间≤100ms（分辨率≤1080P），批量处理（单次100张）平均响应时间≤80ms/张；
7.支持场景细分类，可区分同类场景下的不同子场景，细分类准确率≥88%；
8.语言支持：支持中文、英文双语问答，可识别口语化问句，问句理解准确率≥90%；
9.响应速度：单张图像＋单句问答响应时间≤300ms，支持批量问答，平均响应时间≤250ms；
10.可自动生成符合自然语言逻辑、准确描述图像内容的文本，涵盖场景、物体、物体状态、物体关系、动作关键信息，无冗余、无遗漏；
11.机架式设备，2颗≥12核3.0GHz主频核心运算单元，≥128GB内存，≥2×960GBSSD系统盘，≥2×10GB双口网卡；
12.≥4张AI加速计算高性能专业卡，单张性能：GDDR6 ECC显存≥48GB，带宽≥860GB/s；FP8峰值算力≥230TFLOPS，FP16峰值算力≥110TFLOPS，FP32峰值算力≥50TFLOPS，INT8峰值算力≥230TOPS。


标的名称：智能分析系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供基础的用户分析模型和内容分析模型，实现用户与内容精准化匹配；
2.支持快速提取内容特征数据并进行分词处理，支持空值和异常值的策略处理；
3.生成的训练样本可自动投送到模型进行词向量计算，生成表示向量；
4.通过相似度计算实现内容数据向量与用户数据向量的距离比对实现智能化检索；
5.支持深度学习不断优化算法，不断提升模型适配能力，通过不断优化和扩充有效样本丰富样本库，从模型和样本多维度提升智能引擎的智能化能力；
6.采用人脸、地标、动物、高兴、会议多种分类正式语料进行深度学习，支持针对行业应用场景进行针对性训练，提升模型的输出质量；
7.支持特征库的管理，能够维护本地区的人脸、地标数据；
8.支持运维人员灵活分配和调度媒体中台能力，系统提供包括智能分析、内容审核、文件技审、数字水印能力的管理服务；
9.支持按栏目配置是否启用智能分析服务，包括场景分析、语音分析、人脸分析、地标分析、声纹分析；
10.支持人物库、地标库训练维护；
11.支持按栏目配置内容审核服务；
12.支持按栏目配置技审服务，并且支持技审参数及其阈值的详细配置；
13.机架式设备，2颗≥12核3.0GHz主频核心运算单元，≥128GB内存，≥2×960GBSSD系统盘，≥2×10GB双口网卡；
14.≥4张AI加速计算高性能专业卡，单张性能：≥20GBGDDR6，内存带宽≥640GB/s，单精度浮点性能≥20TFLOPS。


标的名称：数字人系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持通过根据文本或音频生成数字人；
2.支持对数字人声音或形象提供多种模板；
3.单路并发延迟≤300ms，系统可用性≥99.9%；
4.输出分辨率≥1080P；
5.实时渲染帧率≥25fps，无明显卡顿、跳帧、撕裂；
6.支持音色克隆，提供合法授权的音色复刻能力；
7.支持噪声环境下稳定识别；
8.支持文本驱动、语音驱动；
9.支持输入文本/脚本，自动生成数字人讲解视频；
10.单条视频生成速度≤1:3（视频时长：生成耗时）；
11.音画唇形同步准确率≥98%，无明显错位；
12.机架式设备，2颗≥12核3.0GHz主频核心运算单元，≥128GB内存，≥2×960GBSSD系统盘，≥2×10GB双口网卡；
13.≥4张AI加速计算高性能专业卡，单张性能：≥20GBGDDR6，内存带宽≥640GB/s，单精度浮点性能≥20TFLOPS。


标的名称：直播引擎系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持以视频、音频、图片、IP流、字幕、贴纸、数字人作为信源输入；
2.支持对预先输入好的字幕组按直播节目进行手动编排切换；
3.支持转场特效，并支持转场特效时间设定；
4.支持编排画中画场景，并支持通过对多场景编单进行无人直播；
5.支持对音视频文件进行打点输出；
6.支持对IP流信号进行位移、缩放、旋转、四边裁剪的DVE效果；
7.支持多人对同一个云导播进行协同操作，并支持自定义选择多个协作用户；
8.支持对输入信号进行断流监测，断流后系统自动播出预设垫片，信号恢复后切回原输入；
9.支持延时播出，并一键切换垫片；
10.支持同时多路推流；
11.支持对PGM信号进行实时收录；
12.机架式设备，2颗≥12核3.0GHz主频核心运算单元，≥128GB内存，≥2×960GBSSD系统盘，≥2×10GB双口网卡；
13.≥4张AI加速计算高性能专业卡，单张性能：≥20GBGDDR6，内存带宽≥640GB/s，单精度浮点性能≥20TFLOPS。


标的名称：智能工具引擎系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.AI智能修复：标清转高清，主要实现老旧模糊视频修复成高清画质；
2.AI智能4K增强/智能高清增强：AI智能4K增强-高清转4K，高清视频增强为4K画质；
3.智能高清增强-高清转高清，提升高清视频的画质；
4.AI智能锐化：实现智能锐化，同时增强纹理细节；
5.AI智能去噪：实现视频噪声的自适应去除，并保留视频细节；
6.提供转码分辨率单元；
7.提供视频超分辨率算法单元；
8.提供色彩增强算法单元；
9.提供HDR算法单元；
10.提供任务管理单元、输入源管理单元、转码任务配置单元、素材管理单元、日志告警管理单元，任务监控单元，输入源扫描和输出源配置单元，转码后资源动态分发路径制定单元；
11.机架式设备，2颗≥12核3.0GHz主频核心运算单元，≥128GB内存，≥2×960GBSSD系统盘，≥2×10GB双口网卡；
12.≥4张AI加速计算高性能专业卡，单张性能：≥20GBGDDR6，内存带宽≥640GB/s，单精度浮点性能≥20TFLOPS。


标的名称：语音合成系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持通过特定的指令或音频样本生成各种类型的音效；
2.支持藏语语音合成；
3.支持生成多码流文件，支持一路进多格式输出；
4.打包合成任务优先级可设定，可分时段设定某些栏目提交合成优先，可手动更改优先级；
5.支持多种编码格式、封装格式、不同分辨率视频文件的渲染；
6.支持音频格式：MP3、WAV、AAC、FLAC、OGG主流音频格式；
7.机架式设备，2颗≥12核3.0GHz主频核心运算单元，≥128GB内存，≥2×960GBSSD系统盘，≥2×10GB双口网卡；
8.≥4张AI加速计算高性能专业卡，单张性能：≥20GBGDDR6，内存带宽≥640GB/s，单精度浮点性能≥20TFLOPS。


标的名称：后台转码系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供转码功能，转码格式提供码率转换功能，提供高清高码格式、高清清晰码率、高清流畅码率管理功能；
2.提供对转码任务状态的监控功能，分别为转码中、转码成功、转码失败、无需转码。任务监控采用图形化节点监看，提供每个节点处理IP地址、时间及状态查看与展示功能；
3.提供多种媒体格式转换：高清格式：MPG2-IBP-ES HD、MXF MPEG HD422、MXF MPG2IBP HD、MPG2-I HD、H.264 HD、HEVC；标清格式：DVSD、DVSD PS、DV25、DV25 PS、DV50、DV50 PS、MPG2-IBP-ES、SD、MPG2-IBP-PS SD、AVI MPG2-IBP-ES SD、MP4 SD、H.264 SD、MXF_MPEGIMX_SD、MXF IBP SD；
4.提供多格式多码率同时生成功能：提供同一文件按照不同的格式和不同码率同时生成功能； 
5.提供集群转码功能：提供集群工作方式，可通过增加转码服务来提高转码性能和可靠性；
6.提供动态挂接第三方转码系统功能：提供第三方转码服务或硬件转码设备动态挂接功能，统一接收转码中心的管理和调配；
7.提供多机负载均衡功能：支持多机负载均衡，多台转码服务器通过转码节点进行管理，转码节点自动根据转码服务状态分配任务；
8.支持低码率转换，支持将高码率视频内容进行低码率转换，支持转换为多个低码率版本文件；
9. ≥2颗32核2.6GHz主频国产化CPU，≥128GB内存≥960GBSSD系统硬盘，≥10GbE双口万兆网卡；
10.≥2张转码运算单元，单张性能：并行计算核心数量≥890，核心频率≥1000MHz，显存容量≥8GBGDDR6，显存位宽≥128-bit，显存带宽≥160GB/s，单精度性能≥2TFLOPS。


标的名称：资源管理系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.系统功能
（1）具有云存储技术、云盘文件技术，可实现数据智能动态平衡管理和空间配额管理；
（2）系统支持Microsoft Windows，Linux，MacOS，SunSolaris，IBMAIX，HP-UX，GUI纯WEB中、英图形管理界面，网络远程监控管理及全局监控软件；
（3）支持用户分级、分组、分域管理；
（4）单节点数据存储的读速度≥1500MB/s，写速度≥1000MB/s，混合读写速度≥2000MB/s；
（5）统一的文件系统，支持单一命名空间，支持跨存储节点的同一命名空间，提供单个命名空间达到100PB级，单个文件达到100TB及以上；
（6）采用分布式架构设计，支持在线无中断扩展；
（7）支持SATA/SAS/SSD混合部署，支持多种磁盘介质构成的混合存储池；
（8）节点之间采用副本方式或网络纠删码方式，保护存储系统的数据安全；
（9）支持镜像、自动备份功能；
（10）具有查看磁盘克隆状态的功能，可查看磁盘克隆日志，包括所克隆的磁盘、目标磁盘、坏块数、克隆进度、状态、克隆速度；
（11）提供通用计算能力资源池，支持资源弹性伸缩，可在不同租户之间完成资源的动态调度；
（12）支持磁盘资源快照、虚机快照；
（13）支持虚机新建、删除、移动、克隆、备份、模板、迁移、VNC登录、快照、导出、休眠、重启、关闭、强制重启、强制关闭功能；
（14）在同一个超融合平台或集群内，同时提供下述数据访问接口：含CIFS、NFS、AFP、FTP、HTTP、IPSAN、FCSAN，支持磁盘直通，以供超融合平台上的不同业务虚拟机进行访问。支持文件存储、对象存储通用存储的能力，支撑编辑制作、收录、归档不同场景下文件的快速存储，文件存储应支持NFS、CIFS主流协议，对象存储应支持HTTP、HTTPS主流协议；
（15）支持配置固定IP地址或者IP地址段访问存储，未在白名单内的IP无法访问存储；
（16）支持匿名共享、全局共享、独占式共享，支持WORM、Del_WORM、时效WORM、回收站；
（17）支持采用文件过滤的方式，避免网络间的病毒传播和网络攻击；
（18）支持访问审计功能，审计文件中，包括用户活动、用户地址、访问的文件名、访问时间、删除或读写操作；
（19）支持对目录容量配额，配额对所有访问接口有效，并可在线设定、更改和取消；
（20）支持在线查看文件目录索引和文件大小；
（21）支持UPS联动管理，在断电后，可以接收外部UPS发出控件信号，自动控制存储服务器关机；
（22）支持给特定文件设置文件过期时间，当超过设定的文件过期时间时，文件将被自动删除。
2.硬件参数
（1）CPU：≥24核×2颗，2.6GHz主频，国产化；
（2）内存：≥128GB；
（3）系统硬盘：≥2×960GB固态硬盘；
（4）数据硬盘：24块≥16TB SAS硬盘；
（5）网卡：≥2×100GE双口光纤网卡；
（6）RAID控制器：12Gb专用SAS通道卡，支持RAID0、1；
（7）机箱：≥12GB背板机架式机箱，含≥36个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘口；
（8）电源：含冗余电源，≥2个热插拔2000W交流电源；
（9）风扇：含冗余风扇，≥4个热拔插风扇模组。


标的名称：国产化私有协议安全传输系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.系统功能
（1）支持对传输文件类型、传输条数、传输数据大小进行统计和分析；
（2）支持校验用户账号密码、以及图形验证码的双因子校验功能；
▲（3）能够对安全传输链路进行设置：支持IPV4和IPV6 的信息访问配置，信息访问支持“正向 TCP”“反向 TCP”“反向 FTP”“反向 HTTP”工作模式，支持设置来源目标地址和端口、本地和远程传输卡端口共享地址及访问信息、禁用命令/方法、访问关键词过滤。支持正向 HTTP 目标访问策略、反向HTTP 来源访问策略、反向 HTTP 重写 HOST 配置。【提供第三方检测机构出具的检验检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为GD/J 125或其他媒体文件安全传输设备技术要求和测量方法或产品技术规格书】

（4）支持异构网络连接方式部署，支持TCP/IP协议和私有传输协议结合方式进行传输；
（5）支持视频、音频、图片、文档、非编工程类的文件格式白名单设置；
（6）支持对文件格式和格式信息进行合规性检测，符合系统格式要求的允许通过，不符合系统格式要求的则拒绝通过；
（7）文件认证解析，支持包括但不限于以下高标清格式：MPEG-2IBP和MPEG-2I帧、Mov、Vob、MPEG-1、MPEG-4、DV25、DV50、H.264、WMV、FLV、F4V、RM、ASP、Tga、BMP、JPEG、Wav、Mp3、Doc、PPT、Txt格式认证解析；
（8）支持文件深度解析，通过特征码比对可以判断出文件的真假；
（9）支持网址白名单功能，内网访问外网（互联网），只提供白名单内地址的访问服务，不在白名单内的地址则拒绝访问；
（10）支持国密SM3算法对传输文件进行校验；
（11）支持对FTP、HTTP、HTTPS、RTMP、RTSP、SRT协议的信息访问设置；
（12）支持通过私有协议对FTP、HTTP、HTTPS、RTMP、RTSP、SRT协议仿真后对外提供访问服务；
（13）采用私有传输协议对文件及数据信息进行安全传输，单条链路可同时提供私有协议信息安全服务和私有协议文件安全服务；
（14）支持采用非公用的传输协议；
（15）支持采用非公用的物理链路；
（16）交换速率：≥1330Mbps；具备低延时能力，延时≤0.6ms； 
（17）支持系统信息、运行状况的查看和监控，包括系统名称、系统版本、机器名称、处理器架构、系统时间、运行时间、CPU使用率、内容使用率、日志空间使用率、系统授权到期时间、系统授权可用时间信息；
▲（18）系统管理支持对系统的 HTTP/HTTPS、SSH访问端口更改，开启/关闭防攻击功能；支持手动校正系统时间和自动同步时间服务器时间；支持客户端远程重启服务器、关闭服务器，系统配置备份和恢复。【提供第三方检测机构出具的检验检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为GD/J 125或其他媒体文件安全传输设备技术要求和测量方法或产品技术规格书】
（19）应支持审计数据生成、审计记录管理，审计记录采用可理解格式；具备审计记录访问限制、审计记录选择性查阅能力，具备防止审计数据丢失机制。
2.硬件参数
（1）CPU：≥24核2.6GHz主频国产处理器；
（2）内存：≥32GB；
（3）硬盘：≥600GB SAS×2，≥12Gb/s-10Krpm-128MB；
（4）RAID控制卡：支持RAID0、1；
（5）网卡：≥双口万兆网卡×2；
（6）电源：≥900W交流电源模块×2，支持热插拔；
（7）含滑轨套件、冗余风扇、私有协议PCI-E板卡、PCI-E线缆配件。


标的名称：慢动包装系统设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.SDI视频输出：≥2组3G/HD/SD-SDI视频输出，每组输出有两路BNC输出接口；
2.音频输入：至少4×SDIEmbedded，1×XLR（对，Line），1×大三芯（对，Line），8×NDI嵌入音频；
3.音频输出：至少4×SDIEmbedded，1×XLR（对），1×大三芯（对），1×大三芯（耳机监听），2×NDI嵌入音频；
4.外同步锁像输入：至少1×SD(Bi-level)orHD(Tri-level)；
5.支持使用自定义宏命令实现自动操作；
6.多画面监看输出：至少1×DVI（本机操作界面监看），1×HDMI，1×DP；
7.录制及回放：至少4路实时录制通道，2路实时回放通道，6TB本机硬盘存储容量（3×2TBSSD）；
8.控制：支持高级媒体远程控制及标准MIDI控制协议，可受控于第三方控制系统。支持GPI输出；
9.支持基带SDI及NDIIP混合输入；
10.支持自定义慢动作回放；
11.支持延时播；
12.支持在录制和回放视频的同时预览所有角度所有摄像机画面；
13.显示在输出上同步所有录制角度；
14.支持使用转场、音频、音效和Stinger动画生成播放列表；
15.每路叠加带有定位和转场；
16.集成具有远程传输控制的双通道图文点评功能；
17.具有剪辑预览的多功能视频服务器；
18.实时社交媒体导出或转码文件、音频和静止图像；
19.直观的媒体资产管理和标签系统。


标的名称：基础架构软件授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有全州新闻素材内容在线存储软件包（基本软件包（含CIFS、NFS、FTP、NDMP、Swift、S3、负载均衡、性能加速和防病毒）、管理控制台软件、应用软件升级支持服务）授权2年。


标的名称：融媒体平台虚拟化系统授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有融媒体平台虚拟化系统（云计算管理平台—纯软件，虚拟化套件高级版许可）授权2年。


标的名称：智能体管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持自主规划智能体，支持在已有模型/插件/知识库基础上创建自定义工作流；
2.支持通过意图理解模型＋提示词方式，自动根据用户输入内容来决策工具、知识库、智能能力调用；
3.支持自定义编排工作流，通过大模型节点、工具节点、知识库节点并联或串联，来创建输入输出效果更稳定的智能体；适用场景包括自动写稿＋自动配图、联网检索＋AI选题＋AI脚本；
4.支持本地化智能体训练，根据日常交互内容与用户反馈数据进行模型记忆存储与训练。


标的名称：工作流管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.动态任务拆解：能够将复杂任务自动拆解为可执行的子任务单元，并生成多步骤行动计划；
2.上下文感知决策：通过感知环境参数（如用户偏好、实时数据）调整执行策略；
3.工具调用集成：具备调用外部API和应用工具的能力；
4.多模态输出管理：支持生成包含结构化数据（表格）、可视化元素（饼状图）和多种文件格式（HTML/PDF）的复合型成果；
5.人机协作接口：提供自然语言交互通道，允许用户中途干预任务进程，保持对关键节点的可控性。


标的名称：知识库管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持添加知识库文件，支持自主上传Excel、WORD、PDF、TXT格式文档，构建多源知识库；
2.支持通过导入外部知识库后的向量化处理，来实现AIAGENT基于外部知识库的增强式检索；
3.支持将非结构化文档上传后自动解析，解析后自动调用内置/自定义嵌入模型，将文本段落转化为向量并存入向量数据库；
4.支持自主规划智能体、工作流模式智能体对知识库的接入调用；
▲5.支持多知识域管理，可创建并展示新闻知识域、政务咨询知识域、企业资料知识域多个独立知识域；支持在知识库管理页面选定知识域后，通过添加文档功能，将智能媒资编目信息、文档资料推送至知识库；系统内置媒资编目审核智能体，可基于历史新闻资料实现智能问答，并支持将问答结果生成互动H5数字报告。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】


标的名称：MCP管理-初始化插件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供初始化插件，接入调度台进行工作，AIAGENT可通过调用插件获取数据，进行相关智能化工作；
2.支持联网检索，可根据输入内容，自动调用搜索引擎，并获取检索结果；
3.支持URL解析，可将输入的URL，自动解析出详情页文本内容；
4.支持文档解析：可将用户上传的Excel、Word、PDF、TXT格式的文档解析成文本。


标的名称：MCP管理-自定义插件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持将第三方接口或用户自研接口作为插件导入；如接入第三方CMS系统查询接口、查询列表、详情数据；
2.支持通过open API格式文件，快速导入接口配置。


标的名称：MCP管理-插件管理库
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供各类插件管理接口，根据选配应用部署配套插件；
2.支持：图生视频插件、文生视频插件、通稿列表查询插件、通稿详情查询插件、智能媒资查询插件。


标的名称：任务调度管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供AI AGENT任务输入管理；
2.支持按业务优先级策略调度相关插件、模型、媒体服务；
3.提供符合标准化API访问接口，方便业务系统快速集成第三方能力。


标的名称：视觉模型管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供视觉相关模型的部署、运行平台；
2.提供运镜判断、画面语义分析、同期声画面判断、画质增强、去水印、物体定位视觉相关模型。


标的名称：语言模型管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.提供语言类模型，包括大语言模型的部署、推理平台；
2.提供文本向量化、文本实体识别、大语言模型、视频理解模型语言类模型。


标的名称：模型计量台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.多账号隔离管理：为每个区县分配独立账户，实现数据、资源、账单隔离；
2.配额与熔断机制：设置月度资源使用上限，超额后自动暂停服务或触发审批流；
3.AI能力使用量实时统计：支持API调用次数、GPU算力消耗时长、存储空间占用、AI模型训练时长多维度计量指标；
4.费用计算引擎。


标的名称：大语言模型
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.多模态交互：支持自然对话、多轮问答；
2.内容生成：涵盖文章撰写、营销文案创作、诗歌生成创意文本生产功能；
3.语言处理：实现中英文互译、文本摘要提炼及命名实体识别，支持跨语言问答；
★4.每年提供不低于50亿tokens；
5.模型能力以第三方模型云服务接入为主；包括阿里通义系列、火山豆包系列、deepseek系列主流国内平台；
6.模型能力支持接入聚合平台；
★7.提供不少于3年的更新服务。


标的名称：多模态视觉语言模型
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.图像深度理解
（1）细粒度识别：物体属性（颜色、材质、状态）、场景元素、OCR（印刷体/手写体文字、表格、公式、图表解析）；
（2）复杂推理：图像隐含逻辑、跨物体关系。
2.视频时序理解
（1）动作识别：视频中人物/物体的连续动作；
（2）事件推理：时序逻辑分析；
（3）内容摘要：按时间线总结视频核心信息。
3.跨模态生成
（1）文生图引导：根据文本描述生成符合要求的图像；
（2）图注/脚本生成：为图像/视频自动生成标题、描述、字幕；
（3）图文混合创作：生成带图的故事、PPT大纲（图文搭配）。
4.多模态能力接入
（1）模型能力以第三方模型云服务接入为主；包括阿里通义系列、火山豆包系列、deepseek系列主流国内平台；
（2）模型能力支持接入聚合平台；
★（3）提供不低于10000分钟视频内容脚本的理解。


标的名称：多模态图像生成式AI模型
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.可用于访问图像生成相关的API能力，包括文生图和图生图；
2.支持文本提示词（包括正向和负向）；
3.支持上传参考图、并指定对图片的参考力度；
4.支持设置生成图片的纵横比（宽:高）；
5.支持一次请求，生成多张图片；
★6.支持生成不少于25000张图片。


标的名称：多模态视频生产AI大模型
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.用于访问视频生成相关的API能力，包括文生视频、图生视频、视频延长、对口型、视频特效；
2.支持文本提示词（包括正向和负向）；
3.支持调整模型生成视频的自由度；
4.支持选择生成模式：标准模式，专家模式；
5.支持选择运镜类型：简单运镜≥6种，大师运镜≥4种；
6.支持设置生成视频的纵横比（宽:高）；
7.支持设置生成视频的时长；
★8.支持每年生成不低于500分钟视频；
★9.提供不少于3年的更新服务。


标的名称：视觉理解大模型
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持图像、视频、文本多模态输入，具备图文理解、视觉推理、文档解析核心能力；
2.支持对图像中物体、文字及复杂布局的精准解析，可识别不同分辨率/长宽比的图片；
3.多语言文本处理：具备中英文混合文本识别能力；
4.多图像输入支持：可同时处理多张图像输入，通过上下文关联实现跨图像的对比与推理。


标的名称：工作台门户
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.个性化工作台
（1）支持多种组件的个性化布局搭建，包括：消息组件、消息中心组件、相关数据指标概览、待审分类任务、常用工具、数据图表、公示文件、本地热榜组件；
（2）支持不同工作台角色看到不同布局方案；同时工作台数据受用户数据权限控制做展示或隐藏。
2.工作台布局配置
（1）后台管理员可以组件拖拽搭建的方式进行工作台布局方案配置；
（2）配置过程中，数据概览、待审分类任务、公示文件组件可进行预设数据配置，来实现为不同方案配置不同的数据源。比如生产部门和总编室关注不同的数据概览；
（3）布局配置可另存为模板，便于后续快速新建新的相似方案。
▲（4）配置站点：支持设置站点名称、站点LOGO、显示顺序权重、页面布局样式、专辑展示模块、轮播图展示模块、活动专属素材展区、专题精选素材展区、展示列表及管理的栏目。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】
3.工作台角色管理
（1）支持创建工作台角色，用于工作台方案和角色的快速绑定。


标的名称：小程序门户
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.素材回传：支持手机本地相册上传、直接拍摄回传、微信聊天文件转存多种素材回传方式；
2.内容管理：支持通稿管理、文稿管理、素材库管理；
3.内容审核：支持通稿、文稿、串联单、素材内容的审核；
4.选题：支持通过微信小程序、微信群聊、微信私聊入口快速报题；
5.工具集：提供画幅转换、素材搬运、去水印、智能体管理工具；
6.提供小程序端对话式交互。


标的名称：线索定向采集
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.全网监测：系统监测范围可覆盖网站、微博、微信、论坛、贴吧、App、网络视频、小视频、电子报刊信息进行监测；
2.关键词配置：提供通过配置关键词方式的采集服务，支持关键词的精准度设置，监测配置可提供行业词模型选择，支持标签订阅；
3.定向监测：系统支持指定站点、作者、媒体类型的定向监测；
4.属地媒体监测：支持通过标签订阅形式自主选择属地问政、属地论坛、人民网地方留言板属地媒体监测；
5.属地识别：在地域词中添加地域标签后，可勾选属地识别项，则符合地域标签的勾选项数据会进入到专题中，更全面地监测属地信息。识别项包含作者地域、信息签到地、信息发布地域、同城推荐信息、人民网地方留言板、属地问政平台、属地贴吧、属地论坛；
6.全网采集的数据量500万条/年；
★7.提供不少于3年的更新服务。


标的名称：评论数据抓取
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.平台覆盖：支持抖音直播平台；
2.内容类型：全面采集直播间公开评论（含文本、表情符号）、用户互动留言（如提问、弹幕）核心内容；
3.准确性：用户信息、评论内容、时间戳核心字段采集准确率≥90%；
4.符合直播平台开发者规范及数据采集相关规定，无违规采集行为。


标的名称：全网热点推荐
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.热点发现与聚合
（1）自动采集并聚合全网主流平台的热点榜单数据，形成统一视图；
（2）数据源：支持对接主流热点数据服务商接口，完成全网热点榜单聚合；
（3）覆盖平台：微博、抖音、快手、知乎、头条、百度、贴吧、小红书；
（4）更新频率：每30分钟自动更新；
（5）数据存储：全量历史数据存储，支持趋势分析。
2.榜单内容个性化推荐
（1）用户可通过热榜个性化推荐订阅功能，来创建自己专属的每日榜单；
（2）推荐榜单能力基于大模型对特定资讯领域的语义理解，并结合大数据去重算法进行数据清洗后形成推荐榜；
（3）每日可为订阅用户定时发送推荐榜单查阅消息通知。
3.事件素材自动/一键搜索
（1）可设置榜单数据定时采集时间，以用户控制数据服务流量；
（2）后端默认对榜单进行持久化存储，以用于用户回顾往期榜单；
（3）管理员可设置不同的个性化推荐预设方案，用于前台用户的个性化订阅配置；
（4）系统可自动基于推荐的热点词条，自动在B站/抖音搜索前10条相关视频；用户可快速通过搜索到的素材查看相关视频。


标的名称：选题智能分析
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持自定义场景、个性化推荐、营销热点选题；
2.支持智能创建选题，通过输入一句话，AI进行意图识别，自动匹配选题标签、分类；
3.支持根据意图检索结果创建选题快照。


标的名称：素材镜头信息智能管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持对甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统中的现有素材进行镜头层编目；
2.支持根据镜头描述、画面描述生成节目信息，支持提取素材关键信息，如主题、人物、时间；
3.支持自动生成所属行业、视频风格、节目类型；
4.支持对编目信息通过大语言模型对话进行自动修正；
▲5.支持全自动镜头层编目，包括镜头描述、关键词、景别、拍摄方式信息。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】


标的名称：素材节目信息智能管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持对甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统中的现有素材进行节目层编目；
2.支持对素材镜头生成镜头描述、画面描述；
3.支持提取镜头关键词、类型、景别、场景、拍摄方式关键信息。


标的名称：智能专题
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持自定义场景专题、个性化推荐专题、营销热点专题；
2.支持智能创建专题，通过输入一句话，AI进行意图识别，自动匹配专题标签、分类；
3.支持根据意图检索结果创建专题快照；
4.个性化专题推荐：支持根据小编选题、节目类型生产方向进行用户画像，实现个性化专题素材推荐；
5.热点专题推荐：支持根据节日、节气、重点社会活动进行专题聚类、推荐；
6.精选素材推荐：支持根据历史素材使用情况进行推荐。
▲7.支持足球、篮球专题标签管理、模板管理，支持足球、篮球专题创建、专题素材智能分类管理。支持直播智能识别标签实时拆条、入库到智能专题。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】


标的名称：读视频智能写稿
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.素材导入与参数配置
（1）支持从甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统引入视频、图片素材；
（2）支持从文稿库引入背景资料；
（3）支持从剪切板粘贴文本进行背景信息补充；
（4）支持文稿风格选择，支持官方新闻稿、官方融媒体稿、抖音风格、小红书风格；
（5）支持提供范文进行仿写；
（6）支持指定创作意图、报道方向、文稿字数作为文稿创作参数；
（7）支持是否开启智能配图。
2.智能选题生成
（1）支持思考过程展示；
（2）支持同时生成多个选题，包含主题、创作意图、文稿内容；
（3）支持使用富文本对文稿进行编辑，包括字体字号、粗体、斜体、下划线、颜色、段落格式、制表、导语、正文、同期声、编后语标签；
（4）支持AI推荐配图，也可对推荐配图进行手动更换；
（5）支持通过自然语言对话对文稿进行修改。
3.文稿存储与推送
（1）支持将文稿推送到通稿、文稿库；
（2）支持将文稿复制到剪切板；
（3）支持将文稿推送到“圣洁甘孜”APP后台。
★4.兼容性：
须兼容对接甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统（提供标准API接口（API接口文档符合HTTP/HTTPS传输、UTF-8编码，默认JSON交互，REST式路径命名交互约定）），支持直接检索、引入“贡嘎云”智慧媒体服务系统的视频、图片素材开展稿件创作，素材调取过程稳定可靠，素材信息、元数据完整读取。投标人须承诺完成接口开发、联调测试工作。【须提供承诺函，承诺函格式自拟】


标的名称：AI改稿
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.润色
（1）支持根据稿件原文进行润色；
（2）优化方向：包括但不限于通顺表达、增强感情、增强说服力、提升文采、增加细节或自定义；
（3）语言风格：包括但不限于正式、通俗、幽默、专业、亲切或自定义；
（4）篇幅调整：包括但不限于精简、保持原长、扩展。
2.改写
（1）支持根据稿件原文进行改写；
（2）改写方向：新闻稿、专题稿、口播稿、新闻客户端、微信文章或自定义；
（3）语言风格：正式、通俗、幽默、专业、亲切或自定义；
（4）篇幅调整：精简、保持原长、扩展；
（5）创造性尺度：严格忠实原文、允许合理发挥、更具创造性和想象力、自定义。
3.仿写
（1）支持根据稿件原文进行仿写；
（2）辅助输入：支持说明仿写方向和重点，支持上传仿写文档；
（3）篇幅调整：精简、保持原长、扩展。
4.扩写
（1）支持根据稿件原文进行扩写；
（2）扩写方向：补充细节与背景、延伸解释与说明、丰富情感与描写、扩展广度与视角、自定义；
（3）补充内容：数据支撑、专家引述、背景链接、案例/事例、描述细节、自定义；
（4）篇幅调整：精简、保持原长、扩展。
5.缩写
（1）支持根据稿件原文进行缩写；
（2）缩写方向：提取核心要点、生成内容摘要、精简语句、转换为提要/列表、自定义；
（3）保留内容：事实与数据优先、观点与结论优先、故事线与情节优先、指令与行动项优先、自定义；
（4）输出格式：连贯段落、要点列表、一句话总结、自定义。
6.续写
（1）支持根据稿件原文进行续写；
（2）续写方向：情节/事件推进、深化论述与分析、补充说明与阐释、转换焦点视角、自定义；
（3）语言风格：正式、通俗、幽默、专业、亲切、自定义；
（4）续写篇幅：支持手动输入续写字数、续写段落数。
7.推荐标题
（1）推荐标题方向：吸引点击、概括核心、表达观点、激发情感、自定义；
（2）标题样式：主标题＋副标题、单一标题、疑问句、设问句、自定义；
（3）语言风格：正式、通俗、幽默、专业、亲切、自定义。
8.提取关键词
（1）提取关键词方向：核心内容、内容分类标签、网络传播热词、主题和事件、自定义；
（2）关键词风格：正式规范、通俗易懂、网络流行、专业术语、自定义。


标的名称：智能文转语
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.输入文字或者从文稿库导入文稿进行配音；
2.发音人设定：选用发音人，并设定配音语速；
3.读音标注：支持对文稿中如下内容的读音进行控制
（1）多音字读音：支持选定多音字的某个具体读音；
（2）数字读法：支持选择数值或号码读出；
（3）英文读法：支持选择单词或字母读出；
（4）插入停顿0.5s：支持在选定位置插入0.5秒停顿。


标的名称：短视频节目智能创作
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.素材导入与参数配置
（1）支持从甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统引入视频素材；
（2）可设置包装模版、短视频时长、存储位置及字幕开启状态；
（3）支持指定创作意图作为视频生成基础参数。
2.智能选题生成
（1）支持同时生成多个选题，包含主题、创作意图；
（2）支持配音设定，可设定为不配音、AI配音。AI配音支持发音人选择并可以选择AI生成配音稿或者人工输入配音稿；
（3）支持背景音乐设定，背景音乐支持从音乐库自动推荐；
（4）支持使用自然语言对话的形式对选题进行修改；
（5）支持批量选择选题进行短视频生成操作。
3.可视化脚本设计
（1）支持根据选题自动生成短视频脚本；
（2）提供画面推荐功能，可对推荐画面进行手动调整与更换；
（3）支持添加片头片尾；
（4）支持手动添加并推荐同期声金句；
（5）支持按需对AI配音、背景音乐、模版进行修改；
（6）支持自动生成标题字幕、内容字幕以及手动修改，支持手动添加说明字幕；
（7）更换视频画面时支持智能推荐甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统相关素材。
4.自动化成片与存储
（1）支持根据脚本内容及素材配置合成成片；
（2）支持使用甘孜藏族自治州传媒中心现有非编工具打开自动成片的工程文件进行修改。
★5.兼容性：
须对接兼容甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统（提供标准API接口（API接口文档符合HTTP/HTTPS传输、UTF-8编码，默认JSON交互，REST式路径命名交互约定）），支持直接检索、引入“贡嘎云”智慧媒体服务系统中的视频、图片素材开展内容创作；系统生成的成品文件可直接存储至“贡嘎云”智慧媒体服务系统，元数据同步入库；系统输出的工程文件，可被甘孜藏族自治州传媒中心现有非编软件直接打开，完整保留轨道、素材、字幕、特效信息，支持后续二次编辑。或提供其他满足兼容性要求的解决方案。【须提供承诺函，承诺函格式自拟】


标的名称：主播说
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.模版管理
（1）支持上传数字人形象文件，并支持对形象文件进行编目管理，编目信息包括性别、年龄、姿势、是否可更换背景；
（2）支持自定义管理背景文件，背景文件支持视频、图片类型；
（3）支持自定义管理背景音乐。
2.驱动数字人
（1）支持真声驱动与文本驱动两种，真声驱动支持根据输入的配音文稿对真声文件进行剪辑；
（2）文本驱动支持选择发音人模版，并支持自定义克隆声音模版；
（3）支持以文稿对拍摄的真人视频进行自动化剪辑，包含自动去重复/卡顿镜头；
（4）文本驱动支持输入中文、英文语种，同时中文支持四川话、天津话、上海话地方语言。
3.数字人前台
（1）提供web版与微信小程序版本的数字人操作前台；
（2）微信小程序提供数字人合成功能。


标的名称：新闻智能拆条
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.素材导入
（1）支持从甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统引入新闻成品文件。
2.主持人信息录入
（1）支持按节目录入主持人人脸；
（2）支持按节目从人脸库中录入主持人人脸；
（3）支持从待拆条新闻文件中选择主持人人脸。
3.按新闻稿拆分
（1）支持手动粘贴新闻文稿进行拆分；
（2）支持从文稿库导入文稿进行拆分。
4.智能分析拆分
（1）支持指定或者不指定主持人进行新闻智能拆分。
5.按串联单拆分
（1）支持选择串联单进行拆条；
（2）支持预览串联单内容。
6.拆条编辑
（1）支持自动将输入新闻拆条并展示；
（2）支持修改拆条的标题、类型；
（3）新闻拆条时可选择配置主持人画面；
（4）支持合并、切分、删除拆条新闻；
（5）支持上一帧、下一帧、到片段首帧、到片段尾帧4种定位时点方式，并支持修改片段入点以及出点；
（6）支持局部放大选定片段的进度条以方便精确调整；
（7）支持预览选定片段的入出点的上一帧、当前帧、下一帧；
（8）支持对片段按类型进行筛选；
（9）支持修改拆条新闻导出地址；
（10）支持快捷键操作；
（11）支持单个、批量导出拆条新闻。
7.拆条记录
（1）支持显示所有历史拆条工程；
（2）支持展示拆条工程下所有导出拆条新闻；
（3）支持修改拆条工程；
（4）支持搜索拆条记录；
（5）支持删除或者清空所有拆条记录。
★8.兼容性：
新闻智能拆条须对接兼容甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统（提供标准API接口（API接口文档符合HTTP/HTTPS传输、UTF-8编码，默认JSON交互，REST式路径命名交互约定）），支持直接检索、引入“贡嘎云”智慧媒体服务系统内成品新闻素材开展智能拆条处理；拆条后生成的成品文件可直接存储至“贡嘎云”智慧媒体服务系统，同步完整写入文件元数据信息。【须提供承诺函，承诺函格式自拟】


标的名称：横竖屏同播
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.可对横屏信号根据自动主体、手动选择主体的方式进行裁剪，并产生一路竖屏信号进行输出；
2.可对足球、篮球球体进行识别并跟踪进行裁剪，并产生一路竖屏信号进行输出；
3.可输出竖屏信号添加字幕、贴纸、台标包装元素；
4.可对输出的竖屏信号进行收录，并支持按自定义分片时段进行收录；
5.支持应急垫片，可自定义设置竖屏垫片文件，在紧急状态下进行输出。


标的名称：直播智能拆条
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持直播拆条任务管理，可新建、删除、修改拆条任务；
2.支持对拆条任务自定义设置收录时段、合成质量、入库栏目；
3.支持对收录任务开启智能分析，包括足球专业动作分析与赛场情感画面分析；
4.支持在直播过程中，对流切片进行实时智能分析，并命中的分析结果实时在时间线中呈现；
5.支持在拆条时间线中，用户双击一个或多个分析结果，并自动产生入出点，并对其提交合成任务。


标的名称：素材搬运
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.视频地址解析下载搬运
（1）支持WEB端和微信小程序；
（2）支持复制网页版央视频、新华网、抖音、微博、B站主流平台视频页面地址到搬运页面自动解析视频下载地址；
（3）支持通过分享手机APP版央视频、新华网、抖音、微博、B站主流平台视频页面地址到搬运页面，并支持自动清洗视频地址，自动解析并创建视频搬运任务；
（4）支持批量操作：支持一键同时搬运多个素材；
（5）支持从素材搬运界面直接跳转至央视频、新华网、抖音、微博、B站主流平台官网首页；
（6）支持设置搬运存储路径，自动记录历史选项，支持入库到个人库、公共库；
（7）支持在甘孜藏族自治州传媒中心既有“贡嘎云”智慧媒体服务系统中新建文件夹保存搬运素材。
2.资源解析
（1）支持查看互联网地址解析状态；
（2）支持取消、删除解析资源；
（3）支持自动解析视频标题并自动进行文件命名；
（4）支持对解析成功的资源直接下载入库；
（5）支持一键删除解析地址。
3.搬运记录
（1）支持查看搬运记录、搬运的视频文件；
（2）支持批量删除、下载搬运资源；
（3）支持查看、下载、删除单个搬运资源；
（4）支持查看搬运资源基本信息，包含文件名、存储路径、搬运状态、创建时间；
（5）支持批量删除搬运记录；
4.视频录屏搬运
（1）支持对任意能够预览播放的视频进行录屏；
（2）支持横屏、竖屏、自由分辨率多种画幅的区域录屏；
（3）支持录屏文件一键入库；
（4）支持录屏码率设置；
（5）支持系统声音模式的录制；
（6）支持麦克风声音录制；
（7）支持Web端免登录，一键启用客户端录屏功能。


标的名称：智能去水印
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.从本地设备上传或甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统选择视频去水印；
2.自动探测视频中台标区域；
3.手动指定视频中台标区域；
4.根据指定区域进行画面修复。


标的名称：画幅智能转换
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1. 从本地设备上传或甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统选择视频进行裁剪；
2.支持9:16，3:4，6:7，16:9，4:3，1:1目标裁剪比例；
3.支持3种裁剪主体方式：自动识别主体，指定裁剪主体，手动选择区域；
4.运镜平滑度设定。


标的名称：同期声智能编辑
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持选择甘孜藏族自治州传媒中心既有“贡嘎云”智慧媒体服务系统中的文件进行同期声剪辑，并支持多文件选择；
2.支持自定义设置预览速度，并支持自定义设置显示唱词以及唱词字号；
3.支持智能识别素材中的同期声文本，并支持以框选文本的方式删除对应的视频画面，或仅删除文本；
4.支持智能识别同期声文本中的不同发言人信息；
5.支持智能一键删除同期声文本中的口气词、停顿，并支持定义设置停顿标准；
6.支持对编辑后的同期声文本智能化合并句，修复剪辑切点带来的唱词过碎问题；
7.支持将编辑后的同期声文本一键粘贴至文稿中；
8.支持将同期声时间线导出成品与SRT文件至本地。


标的名称：智能多模态创作画布
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.项目
（1）支持展示项目的资产、故事板、画布信息；
（2）任务管理：支持以角色资产表、场景资产表、道具资产表、特效资产表、角色音色表、审核看板视图的形式展示相应的任务信息；支持切换团队协助模式；支持对任务进行人员分配、完成度标注、审核、批注操作。
2.画布
（1）提供图片、视频、音频、文本、宫格拼图、图片编辑器、导入文档、分镜管理、3D导演台、历史记录、资产库、后台设置节点入口；
（2）积分统计：支持统计并展示用户剩余积分信息；
（3）多模态素材组合：支持在同一画布内组合多模态素材；支持素材拖拽、节点链接、结果回填操作；
（4）图片生成：支持基于文字提示词进行图片生成，支持参考图上传，可生成单图和多图进行选择；
（5）视频生成：支持根据参考图及提示词完成图片生成视频；
（6）资产项目引用：支持将资产库中不同的资产项目引用到画布中；
（7）真人人脸审核：支持添加真人/人像素材，校验审核相应的真人/人像素材是否合规。
3.故事板
▲（1）创意助手引导创作：通过AI创意助手进行自然语言对话引导完成选题、大纲、剧本、资产、分镜板和时间轴生产阶段的创作;用户可通过对话的方式提出修改要求，包括调整人物设定、替换场景、修改某集剧情节奏或补充镜头，平台根据要求进行修改并保存到当前故事板。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】
（2）视觉资产：支持在资产中展示由剧本中提取的人物、场景、道具、特效视觉资产形成的项目级资产表、引用关系和素材封面信息。
4.解片支持在本地上传视频或搬运视频并完成分析后，平台会自动生成分段提示词、资产清单、台词识别、质检结果、JSON结构信息；同时平台提供前往画布做同款、前往故事版改编的入口。
5.资产库
（1）筛选：可根据资产类型（包括系统资产、租户资产、个人资产、分享资产）、分类（包括角色、场景、物品）、资产名称筛选资产信息；
（2）新建角色：录入资产名称、分类、来源、描述信息，新增角色信息；
（3）场景管理：支持场景信息新增、编辑、删除操作；
（4）物品管理：支持物品信息新增、编辑、删除操作。
6.后台管理
（1）授权租户：通过添加、删除、编辑授权信息，对租户进行授权；
（2）积分基础设置：支持设置积分名称、启停状态；
（3）额度管理：支持设置积分配额、Token配额；
▲（4）用量统计：系统需具备用量统计页面，支持统计并展示全部租户总请求数、多媒体模型积分数、生图积分数、生视频积分数、文本大模型Token消耗数据；支持用量明细统计，可展示用量明细列表，支持点击刷新按钮完成数据刷新；支持拉取记录统计，展示拉取记录列表，支持手动拉取业务数据。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】


标的名称：文字校对服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1. 支持不少于三大类（文字标点差错、知识性差错、内容导向风险）的校对，通过API接口方式调用，返回错误词语、建议词语相关信息；
★2.提供≥5000万字符的校对；
3.校对错误类型要求：文字标点差错校对：错别字、词；多字错误；少字错误；语义重复；语序错误；标点符号差错；量词和单位差错；数字差错；序号检查；句子查重；英文校对；空格检查；大段内容查重；
4.知识性差错校对：重要讲话引用；姓名和职务信息；地理名词；机构名称；专有名词及术语；事实性差错；时政重点词；媒体报道禁用词和慎用词；党内法规；译名检查；一致性检查；法律法规引用；法律法规名称；
5. 支持涉政敏感信息、违法违规信息导向风险识别；
★6.提供不少于5年的更新服务。


标的名称：图片智能审核
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.敏感人物校对：敏感人物；
2.重要场景提示：重要场景；
3.国旗规范性校对：国旗倒挂、倒插，国旗破损、污损，国旗褪色，国旗涂划，更改国旗形状；
4.地图规范性校对：地图检查；
5.合规性校对：疑似涉黄，疑似暴恐涉政，疑似图文违规，疑似二维码，疑似不良场景；
★6.提供不少于5年的更新服务。


标的名称：短视频分发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	一、图文发布（提供不低于10个账号授权）
1.提供包括微信号、网易号、头条图文、企鹅号图文、微博发布、人民号、大鱼号、百家号、一点号在内的多渠道一键分发、管理能力；
2.支持图文发布项目管理，一键创建图文多渠道分发项目、作品统一编目、发布草稿箱管理能力；
3.支持图文发布流程审批，自定义多级图文发布流程，支持流程节点自动审批，电子签名审批能力；
4.支持图文发布状态追踪。
▲5. 支持多个微信号的管理，支持微信粉丝黑名单设置、粉丝打标签、粉丝消息管理，支持消息回复；支持微信内容统一管理，包括微信内容的草稿状态、审核状态、已发布状态；支持对微信稿件的编辑、预览、批注、审核、审核撤销、删除功能。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】
二、视频发布（提供不低于10个账号授权）
1.提供包括抖音、微信视频号、Bilibili、央视新闻+、企鹅号视频、头条小视频、梨视频、搜狐视频、秒拍转微博、百家号、人民视频、秒拍号、快手视频、央视频；
2.支持视频发布项目管理，一键创建视频多渠道分发项目、作品统一编目、发布草稿箱管理能力；
3.支持视频发布流程审批，自定义多级图文发布流程，支持流程节点自动审批，电子签名审批能力；
4.支持视频发布状态追踪。
三、分发统计
1.支持按工作室、渠道、时间维度进行分发项目统计；
2.支持按播放量、传播量、点赞量、转发量维度对传播数据进行统计；
3.支持按分发渠道（抖音、微信视频）对分发项目量、浏览量、转发量、评论量、点赞量进行可视化对比分析；
4.支持对工作室（部门/团队）进行统计分析；
★5.提供不少于3年的更新服务。


标的名称：智能绩效管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.考核模型设定：可按照媒体考核方案设置灵活的、可定制的考核模型。支持调整考核结果，支持按媒体类型分别设置考核模型，支持某一媒体不启用考核；
2.支持通过考核标准设置不同媒体采用不同的考核标准进行管理。考核标准关联考核结果，如得分、数量，关联报表，关联考核模型。支持设置考核计算公式。工作任务可自定义设置，如稿件的采写、编辑、拍照、摄影、美编、视频制作；
3.考核数据抓取：支持通过多渠道抓取媒体发布在不同发布渠道的考核数据。通过后台的接口，能够获取稿件及视频的内容、发布日期、转发量、点击量。可以通过转发量、评论量考核稿件的质量；
4.考核流程设置：支持考核流程的设置，让考核对象在考核业务中进行流转；
5.考核人员管理：支持考核人员分类管理、分类设置考核方式；支持按单位、按部门设置考核人员；支持手工添加工作任务对应的人员；
6.考核因子设定：可自定义设置考核因子，包含体裁、稿件等级，考核人员在操作界面挑选考核因子，系统根据考核模型计算得出考核结果；
7.考核结果查询：可按照考核模型设置考核结果。个人只能查询个人的考核结果，部门负责人可以查询本部门所有人员的考核结果，其余人员按授权设置查看；
8.数据导出：原始数据导出形成表格，表格模板可自定义或者导入表格。
9.数据查询展示：个人能查询指定的起始时间的绩效数据展示和查询。领导能查询整体、部门、个人、指定时间内的所有信息或指定信息，并形成报表或者图形展示；
10.支持通过AI对话方式实时查询、统计、分析全媒体业务数据；
11.支持实时查询和统计部门或人员的工作量、工作进度；
★12.系统智能绩效管理模块须具备良好的数据对接兼容能力，支持对接采集“圣洁甘孜”APP客户端（提供标准API接口（API接口文档符合HTTP/HTTPS传输、UTF-8编码，默认JSON交互，REST式路径命名交互约定））业务数据，可获取包括但不限于播放量、点赞量、转发量、评论量用户行为指标，实现该APP相关数据自动接入、归集，支撑绩效考核统计分析；；【须提供承诺函，承诺函格式自拟】
▲13.支持按照部门、栏目进行绩效方案灵活的自定义设计，支持绩效方案的管理，包括绩效方案设置、修改、删除；支持按照业务节点进行绩效评分项目设置，可设计绩效公式进行自动算分;支持基础绩效设定和特殊绩效设定。【提供第三方检测机构出具的检测报告/功能符合性测试报告，并加盖投标人公章，检测依据为国家标准GB/T25000.51或其他国家软件测试标准或产品技术规格书】


标的名称：报纸业务系统对接
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.与报纸编辑部生产平台对接；
2.支持将平台素材推送报纸编辑部生产平台；
3.支持接收报纸编辑部的报刊成品PDF文件存储备份到平台；
4.支持推送稿件到报纸编辑部生产平台；
5.支持接收报纸编辑部的成品稿件到平台；
6.与编制排版平台对接；
7.支持接收报纸排版平台数字版成品PDF文件存储备份到平台；
8.预留三方系统接口，支持图片、视频、稿件（PDF）、音频入库到平台；
9.预留三方系统接口，支持成品稿件入库到平台。


标的名称：新媒体业务系统对接
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.本次建设的平台须对接现有“圣洁甘孜”APP客户端


标的名称：下一代防火墙
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.软硬一体化设备，整机吞吐≥40Gbps，标配千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥6个，接口扩展槽≥2个，提供3年软硬件质保和入侵防御、防病毒、威胁情报特征库升级授权；
2.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的预定义文件类型过滤，支持上传下载的方向选择，并支持自定义文件类型过滤；
3.支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式，部署模式切换无需重启设备；
4.系统内置的资产指纹库≥20万条，可识别资产类型、操作系统、数据库以及各类网络协议；
5.内置IPS规则≥10000条，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号详细信息；
6.支持依据安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用属性配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间访问控制功能；
7.支持设置病毒排除功能，允许依据病毒文件名称建立病毒排除白名单；
8.支持通过威胁情报检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址安全攻击类型；
9.支持通过关键IP、域名、文件HASH在线检索威胁情报并查看威胁详情；
10.提供对控制策略、策略路由、源NAT策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况；
11.支持自定义漏洞模板扫描漏洞的功能，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID信息。


标的名称：网络安全审计系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.整机吞吐≥15Gbps，最大并发数≥500万，最大新建数≥15万/秒；
2.机架式，内存≥4GB，硬盘≥2TBHDD，双电源。网络接口≥12个千兆电口，1个管理电口，12个千兆光口，2个万兆光口，提供3年软硬件质保及APP、URL应用识别库升级授权；
3.支持针对URL控制、恶意URL、移动转端冻结、共享接入、限额策略行为进行公告提醒，公告页面支持HTML的源码编辑；
4.支持多种模式的应用识别，应用识别支持真实文件类型识别、WEB在线代理识别；
5.具备应用访问控制功能，支持采用关键字过滤方式实现对应用访问的控制；
6.具备流量控制功能，支持采用线路和通道流控策略实现对应用、服务、用户、地址对象的流量控制。


标的名称：WEB应用防火墙
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.HTTP应用层吞吐量≥2Gbps，HTTP最大新建数≥15000个，HTTP最大并发数≥450000个，提供3年软硬件质保和规则库升级授权；
2.冗余电源；业务接口≥4个千兆电口，4个千兆光口；管理接口≥1个千兆管理电口，1个千兆HA电口；
3.支持ipv4/ipv6双协议栈；
4.支持各类WEB攻击检测与防护，至少包括注入类攻击防护、跨站攻击防护、文件非法上传防护、文件非法读取限制、PHP反序列化攻击防护、会话攻击、跨站请求伪造、远程文件攻击、Webshell攻击防护、代码上传防护、信息泄露防护、WEB漏洞防护、盗链攻击检测；
5.支持智能识别攻击者，能够对发起攻击的IP进行自动阻断，支持自定义阻断时间；
6.支持4层和7层服务器健康状态检查，7层健康检查支持检测时间间隔配置，支持检测状态码选择，支持请求方法的配置，支持健康检查路径的配置，支持健康检查阈值的配置；
7.支持CC攻击防护，支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护，匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成，检测指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成，支持从请求头字段获取真实源IP地址。


标的名称：安全分析与管理平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准机架式设备，CPU≥12核，内存≥128GB，硬盘≥16TB，配置千兆电口≥6个，接口扩展槽≥4个（可扩展千兆光、万兆光口），数据采集和处理性能≥10000EPS，每条数据大小＞1KB，内置流量探针，内置探针支持≥2Gbps流量，提供3年软硬件质保、威胁情报库升级授权； 
2.支持通过多种类型的安全、泛安全类数据接入采集，应包括但不限于设备日志数据、流量数据、弱点漏洞数据、系统性能数据、威胁情报数据、资产人员数据，支持通过终端代理软件采集终端数据，并跟流量威胁数据关联；
3.支持可视化呈现现网安全态势，展示维度包括但不限于外部攻击态势、数据中心态势、攻击者溯源态势、横向威胁态势、资产溯源态势、资产失陷态势；
4.支持安全事件降噪，呈现包括告警降噪视图、事件攻击链分布、事件级分布、事件状态分布、事件类型分析图表，支持从事件名称、事件类型、关注IP、事件等级、关注对象、事件状态条件过滤安全事件，支持对事件详情查看及快捷处理，支持安全事件的批量处理和导出；
5.支持从攻击者或受害者呈现安全事件，内容包含攻击结果、攻击链阶段统计；包含ATT&CK攻击链时序图和矩阵映射图，时序图和矩阵图支持跟告警列表联动查询；包含事件对应的告警列表及事件相应的处置建议；
6.支持网端关联分析，网端关联分析场景涵盖命令执行、文件上传、恶意程序外联、RDP/SSH暴力破解，网端关联成功可以自动修改事件结果，并从攻击故事、攻击举证、ATT&CK矩阵维度进行分析和展示；
7.内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型，支持自定义创建安全模型，可通过字段映射、静态值、模板、表达式多种方式自由定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议内容；
8.内置挖矿、勒索病毒、弱口令、未授权访问、SQL注入威胁场景，支持对威胁场景进行专项分析，实现“检测-分析-处置”全流程一体化操作，支持在单一界面中完成问题定位、分析与响应处置；
9.支持安全事件智能解读，根据上下文形成有根据性结论，包括不限于“一句话安全事件解读”“安全事件详情”“造成危害”“攻击意图”，给出专业安全解读意见；
10.支持与多种主流品牌的网关类安全产品进行联动防护，防护策略支持设置每次阻断不同时长生效时间，支持APP导入联动设备，支持异构产品联动，支持不同厂商产品联动，实现快速响应处置；内置至少15项处置模版适应不同处置场景；
11.内置多维安全报表，包括平台运营简报、安全分析运营、风险资产、深度威胁分析、挖矿事件简报5个以上报告模板，支持用户自定义编辑报告模板，根据实际的业务需求自定义统计分析的指标对象，生成有针对性的分析报告。


标的名称：APT攻击预警平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.流量威胁检测，支持WEB攻击检测、挖矿行为检测、僵木蠕检测、漏洞利用检测、DoS攻击检测、扫描行为检测至少13大类；
2.支持对接情报中心，提供云端高级分析服务；
3.支持流量回放，对上传的流量包文件进行回放，并审计检测出其中的告警信息。


标的名称：数据库安全网关系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准机架式设备，内存≥32GB，硬盘≥4TB，配置千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，冗余电源，并发数据库流量≥500Mbps，并发数据库连接≥5000个，数据库授权实例数≥8个，提供3年软硬件质保和规则库升级授权；
2.支持多种部署模式，包括透明串接，反向代理，策略路由引流部署，支持旁路阻断部署；
3.支持Oracle、MySQL、MSSQL、Sybase、DB2通用数据库和HBase、Hive、Elasticsearch、Impala、HTTP、Trino类型的数据库资产；
4.支持多种数据来源筛选管控，包括IP、客户端主机名、操作系统用户名、客户端工具名、客户端端口、数据库账号、密码桥账号、数据库名、对象组、数据级别、敏感数据类型、操作类型、SQL关键字、SQL长度、执行时长、影响行数、返回结果集；
5.自定义规则支持根据账号、数据库名、客户端工具、操作系统用户名、客户端IP、操作类型、SQL关键字制定防护策略；
6.支持基于一定时间范围内基于同一会话、同一客户端IP、同一数据库账号、同一客户端工具维度对数据库访问频次及返回行数的限制；
7.支持IP组、操作系统用户名组、客户端主机名组、客户端工具名组、数据库账号组、时间组和对象组的分组管理；
8.支持用户行为建模，可通过一段时间的学习，智能建立用户行为模型，学习期结束后对业务侧正常SQL语句放行，异常SQL告警；
9.支持识别、控制关系型数据库中结构化数据的异常访问行为，能够拦截、防护各类数据库漏洞攻击与sql注入行为；
10.支持数据库防护虚拟补丁技术，防护未升级数据库，并可以更新维护；
11.支持数据库隐身能力，使黑客无法通过常用手段扫描数据库漏洞，从而达到保护数据库的目的，可对自动下发的策略一键加白。


标的名称：互联网安全接入防火墙1授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-NGFW1900互联网安全接入防火墙1授权≥2年。


标的名称：互联网安全接入防火墙2授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-NGFW1900互联网安全接入防火墙2授权≥2年。


标的名称：APT攻击检测单元授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-APT-1000APT攻击检测单元授权≥2年。


标的名称：综合日志审计分析平台授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-LOG-1000综合日志审计分析平台授权≥2年。


标的名称：主机安全及管理系统1授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-EDR-CENTER主机安全及管理系统授权≥2年。


标的名称：主机安全及管理系统2授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有EDR-PC（80台）授权≥2年。


标的名称：主机安全及管理系统3授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有EDR-SERVER（150台）授权≥2年。


标的名称：远程安全评估授权（漏洞扫描）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-RAS-SA512远程安全评估（漏洞扫描）授权≥2年。


标的名称：数据库审计与风险控制系统授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-A800数据库审计与风险控制系统授权≥2年。


标的名称：运维审计与风险控制系统授权（堡垒机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有DAS-USM200运维审计与风险控制系统（堡垒机）授权≥2年。


标的名称：云安全防护授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.现有SaaS-defense-01-BP云安全防护授权≥2年。


标的名称：服务器密码机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准机架式设备，采用国产化CPU（主频≥2.8GHz，核心数≥8核）及国产化操作系统，自适应网络接口RJ-4510/100/1000Mb≥6个；
2.支持设备配置引导、设备自检、设备升级与回滚功能，具备密钥备份、恢复功能；
3.支持SM2、SM3、SM4国密算法，算法模式支持ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/GCM/CCM，兼容国际算法；
4.支持多网口绑定，支持IPv4/IPv6双栈网络协议；
5.密码机API支持符合密码设备应用接口规范，同时支持PKCS#11、JCE国际标准接口；
6.支持消息鉴别码的产生及验证，包括CBC-MAC、CMAC的产生及验证；支持消息认证码的产生，包括HMAC的产生及验证；
7.支持通过web界面进行密钥导入，且支持通过分量合成的方式实现；
8.支持通过双物理噪声源生成随机数；
9.支持DASH自适应流媒体协议，支持对MPD文件和视频分片文件进行摘要数字签名及验证；
10.支持通过多网口将管理与运算接口进行隔离或者启用、关闭；
11.SM2密钥对产生速率不低于12000对/秒，SM2签名速率不低于12000次/秒，SM2验签速率不低于4000次/秒，SM2加密速率不低于8000次/秒，SM2解密速率不低于15000次/秒，SM3计算Hash速率不低于800Mbps，SM4加解密速率不低于700Mbps，随机数产生性能不低于40Mbps。


标的名称：IPSec/SSLVPN综合安全网关
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准机架式设备，采用国产化CPU（主频≥2.8GHz，核心数≥8核）及国产化操作系统，自适应网络接口RJ-4510/100/1000Mb≥6个；提供VPN客户端硬件终端，与综合安全网关配对使用：硬件终端支持RJ-45网口，支持有线和无线，支持USB2.0接口，支持一切有网口或USB口且可识别RNIDS驱动的设备；
2.支持应用保护，包括保护B/S应用和业务、保护HTTPS应用和业务、保护C/S应用和业务、保护数据库服务；
3.支持自定义虚拟DNS服务同时向客户端下发解析策略；
4.支持多种用户接入认证方式，包含用户名口令、USBkey、用户名＋口令＋短信、文件数字证书＋口令认证方式；支持第三方接入认证，包含LDAP、AD、Radius、TACACS+认证方式；
5.支持接入设备的安全准入审核；
6.支持SM2、SM3、SM4、RSA2048、AES256、SHA-2密码算法；
7.支持服务状态自检测,包括服务端引擎检测、客户端自检测、客户端检测日志展示；
8.支持双机热备和负载均衡部署模式，支持配置Ipv6；
9.支持管理员和用户日志审计，并支持发送审计日志到第三方审计系统；
10.新建连接数≥5000次/秒，并发连接数≥100000，SSL事务处理速率≥8000次/秒，加密带宽吞吐≥800Mbps，整机吞吐≥1Gbps；
11.支持用户属性及角色管理：包括用户全生命周期管理及用户基本属性管理；用户的动态角色及静态角色管理，支持用户主从账号集中管理，便于单点登录及用户权限管控。


标的名称：签名验签服务器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准机架式设备，采用国产化CPU（主频≥2.8GHz，核心数≥8核）及国产化操作系统，自适应网络接口RJ-4510/100/1000Mb≥6个；提供签名验签客户端硬件终端，与签名验签服务器配对使用：硬件终端支持RJ-45网口，支持有线和无线，支持USB2.0接口，支持一切有网口或USB口且可识别RNDIS驱动的设备；
2.支持对数据、文件制作数字签名：签名结构符合PKCS#1、PKCS#7标准，支持验证符合PKCS#1、PKCS#7的签名结果；
3.支持对数据、文件制作数字信封：信封结构符合PKCS#7标准，支持加密和解密符合PKCS#7标准的信封结果；
4.支持SM2、SM3、SM4密码算法；
5.支持配置不同CA签发的根证书验证证书的信任域，根据系统时间验证证书的有效期，根据CRL或OCSP验证证书状态；支持验证不同CA机构签发的符合PKCS#7标准的签名、信封结果；
6.支持B/S、C/S应用：提供WebAPI，接口具备访问控制；
7.支持在服务器管理配置页面完成数字签名的生成、验证功能测试，无需依赖demo测试软件；
8.可同时支持自负载模式和第三方负载模式；支持加入集群的设备间配置同步及系统配置备份与恢复；
9.支持业务隔离，通过多网口将管理与运算接口进行隔离或者启用、关闭；
10.支持WEB管理方式并兼容市面所有浏览器，支持管理员三权分立管理；
11.支持DASH自适应流媒体协议，支持对MPD文件和视频分片文件进行摘要数字签名及验证；
12.支持管理日志和业务日志的查看、筛选、导出，并可发送到指定的日志服务器；
13.SM2数字签名≥10000次/秒，SM2签名验证≥7600次/秒，SM2数字信封加密≥5000次/秒，SM2数字信封解密8000次/秒。


标的名称：智能密码钥匙（USBkey）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.采用USB接口，基于公钥体系的数字证书和私钥的安全载体；
2.算法支持RSA、SM2、DES、3DES、SSF33、SM1；
3.处理器≥32位智能卡芯片，存储空间≥64KB；
4.擦写次数：EEPROM≥30万次，FLASH≥2万次；
5.数据存储年限：≥10年；
6.支持Windows、Linux、国产品牌操作系统。


标的名称：个人国密数字证书
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.颁发给个人的证书，在有效期内具有区分、标识个人身份的功能；
2.功能支持身份认证、数字签名和抗抵赖；
3.格式：支持X509V3；
4.签名算法：SM3/SM2。


标的名称：国密浏览器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持数据安全通讯功能，在安全浏览器客户端软件与相关应用系统服务端间建立基于国密算法的加密数据传输安全通道；
2.HTML5支持度≥500；CSS3成功加载渲染通过结果数≥500；使用JetStream对浏览器和JavaScript引擎性能的基准测试性能结果≥300；V8JavaScript引擎执行效率结果≥80000；SSL隧道下每秒吞吐率≥700Mbps；单向SSL连接性能≥600次/秒；
3.支持国密算法SM2、SM3、SM4，在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议；
4.可按应用设置选用Chrome、IE内核，并可按应用设置IE内核版本，实现对现有业务系统的兼容性适配，支持IE/Chrome内核的自动切换与Cookie共享；
5.支持浏览器打开任意新闻页面，不向境外发送数据；
6.兼容龙芯、兆芯、飞腾、华为鲲鹏国产CPU芯片，支持银河麒麟、中标麒麟、统信UOS、中科方德、万里红、麒麟信安、一铭、普华国产操作系统；
7.支持HTML和CSS解析；
8.支持第三方电子认证中心签发的数字证书；
9.支持基本的浏览器操作功能；支持WindowsXPSP3/Windows7/Windows8/Windows10/Windows11系列操作系统，支持32位、64位；
★10.满足GM/T0028《密码模块安全技术要求》要求。


标的名称：SSL证书（第三方合规机构颁发）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.基于国际和国密算法提供身份鉴定；
2.安装部署在WEB服务器或网关，实现数据传输加密，为网络通信提供安全及数据完整性保障；
★3.包含1张国际域名通配符SSL证书和2张国密私有服务器SSL证书，由合规第三方CA机构签发。


标的名称：精密空调
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.总制冷量≥42.5kW；风量≥8600m³/h；风机数量≥4，列间空调尺寸为≥600×1200×2000mm；
★2. 符合国家强制性产品认证（CCC）要求，负载须配有磁热过载保护控制电路；
3.具有电源过压、欠压，气流丢失，高湿、低湿，高温、低温，压缩机过载，风机过载，压缩机高、低压，加湿故障，漏水及加热器过热报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动功能。


标的名称：冷通道机柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.冷通道机柜，包括主体框架、顶盖、前标准角、后标准角、中标准角、名称牌、底盖、接地铜条、地架维修灯、电源条、安装层板、托码配件和辅材；
2.机柜尺寸：600×1200×2000mm。


标的名称：列头配电柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准高机柜；
2.含1套地架；
3.双路UPS配电分配柜。


标的名称：冷通道机柜电动天窗
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.天窗翻板透光面积达85%以上，天窗翻板面积≥0.75m²;
2.专用铝合金型材组框内部镶嵌厚度≥5mm钢化玻璃；
3.开启角度为90°,当发生火警时，天窗打开后冷通道顶部形成全开放式；
4.采用无焊接，拆装式结构。


标的名称：模块化机房动环
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.新增2套温度巡检仪，57个温度探头，2套空调漏水监测，所有线缆重新布置。


标的名称：光模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.10GbE SFP ＋ 850nm/0.3km。


标的名称：硬盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.≥2TB SSD（固态硬盘），独立缓存，读速≥560MB/s。


标的名称：数据交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.≥32个100GbE QSFP28，1个10GE SFP+，2个交流电源，4个风机盒。


标的名称：管理交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.≥24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28；
2.交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1260Mpps，支持双电源，支持扩Vxlan。


标的名称：全画幅照相机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.部分堆栈式CMOS影像传感器，有效像素不少于3300万像素；
2.动态范围不少于16级；
3.支持不低于7.5级机身5轴防抖；
4.支持不低于4K120p及HD240p录制；
5.具备≥759个相位检测对焦点和≥94%的对焦范围；
6.具备双Type-C端口；
7.双卡槽支持SD存储卡(UHS-I/II兼容)/ 支持SD(UHS-II)及CFexpress主流存储卡。


标的名称：镜头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.焦距：含24～70mm；
2.具备恒定F2.8光圈；
3.具备对焦环、变焦环、光圈环。


标的名称：存储卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.容量：不少于256GB；
2.读取速度：不少于280MB/s，写入速度不少于90MB/s。


标的名称：读卡器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持SD卡高速读取，无需电源供电，即插即用。


标的名称：三脚架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.三维云台支持360°全景拍摄；
2.支持横拍和竖拍；
3.铝合金脚管承重≥6kg。


标的名称：小蜜蜂话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持≥28小时内录存储；
2.支持32-bit浮点内录四发一收混连，支持四声道输出；
3.支持智能降噪，不低于三种音色预设；
4.一体收纳兼容多种收音设备；
5.支持快速充电。


标的名称：电池
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.容量≥16.4Wh（2280mAh），适配本项目相机。


标的名称：六类网线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.六类工程网线，≥200米/箱。


标的名称：水晶头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.六类水晶头、工程款，≥100个/盒。


标的名称：光纤
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.项目施工需要的光纤辅材及熔纤人工费用。


标的名称：100G-AOC线缆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.100G光缆，含光纤、模块，QSFP多模+AOC线缆（标配5米）。


标的名称：系统集成
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.含运输、保险、系统施工、调试、系统培训费。


标的名称：融媒体业务平台运行软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	★1、操作系统安全可靠，需列入中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告，【提供有效期内的安全可靠测评结果截图，需加盖投标人公章】
2、提供有效期内的《中国国家信息安全产品认证证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，或由中央网信办《2023年第1号》公告中规定的具备资格的机构出具的《网络安全专用产品安全检测证书》；
3、操作系统支持IPv6协议一致性测试和IPv6互联互通测试；
4、支持对操作系统实时运行数据进行采集、处理与分析，并生成分析报告；报告包含系统运行数据、异常指标及调优指导内容，支持基于该报告评估系统当前运行状态、识别性能瓶颈，并依据调优指导实施针对性调优操作；
5、支持快速采集客户现场日志信息，并对客户现场系统关键信息进行健康检查；支持对网络、文件（文件系统）、内存、进程资源进行监控，以辅助实现问题的快速定位与初步诊断；
6、操作系统支持多种安全模式的组合配置与切换，包括安全优先模式、默认（default）模式和非安全模式，并支持自定义切换策略；支持SELinux、AppArmor、BOX多种安全机制的灵活配置，支持按需启用/停用、策略加载，以及在底层LSM框架支持条件下的联合加载；
7、操作系统支持内核补丁动态升级（内核热补丁），以在不重启系统或尽量减少业务中断的前提下完成内核缺陷修复；支持增量修复及回滚机制；支持热补丁合法性与一致性校验，包括来源/签名合法性校验，以及与内核版本、配置、架构的一致性校验；支持热补丁的查询、安装、移除管理操作；支持基于堆栈的热补丁操作顺序管控，并提供增强的误操作提示与确认机制，以保障补丁操作管理安全；支持在安装和激活阶段对热补丁与内核模块的依赖关系进行检查；支持通过补丁精准化、最小化安装，降低对用户运行环境的变更影响；
★8、其他参数:不得低于《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中加"*"指标的最低要求。


标的名称：贡嘎云平台国产数据管理软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.国产数据库软件，具有跨操作系统平台的能力，支持Linux、麒麟、UOS操作系统，支持INTEL、鲲鹏、飞腾处理器；
2.在2路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，可持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力可达120万次/秒，单值插入数据的事务处理能力可达10万次/秒，删除数据的事务处理能力可达60万次/秒，单值数据查询的事务处理能力可达100万次/秒；
3.支持逻辑备份恢复、物理备份恢复，物理备份支持增量备份、联机热备份、备份压缩、备份集合并技术，逻辑和物理备份均支持本地和远程备份；
4.支持高可用性故障转移集群和主备同步技术，支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制架构；
5.支持B-TREE索引、GIN倒排索引、Gist空间索引多种索引访问方式，支持中文的全文检索功能，支持like操作符的全文检索；
6.支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证安全功能，支持安全管理功能和审计功能；
7.支持utf8mb4编码字符集，兼容MySQL常用数据类型，支持通过参数设置表名大小写、字段名大小写是否敏感；
8.内置内存引擎，能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译；
9.支持在同一数据库实例中，同时支持行存表和列存表，可通过查看表详情或内置视图明确该表属于行存还是列存形态。在同一个事务中，可分别对行存表和列存表进行增删改查操作，并且支持将行存表与列存表进行多表关联查询操作；
10.针对系统管理员用户，可实现表对象的控制权和访问权分离，即系统管理员用户包括初始用户在未经其授权前，只能进行控制操作，无权进行INSERT、DELETE、SELECT、UPDATE、COPY、GRANT、REVOKE、ALTEROWNER访问操作；
11.数据库产品应当至少与四个不同厂商云平台兼容。
★12.其他参数:不得低于《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中加"*"指标的最低要求。
★13.数据库安全可靠，需列入中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告【提供有效期内的安全可靠测评结果截图，需加盖投标人公章】。


标的名称：报纸采编平台国产数据管理软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.兼容多种国产软硬件环境，可运行于龙芯、飞腾、申威、兆芯、鲲鹏、海光多种不同CPU架构的服务器设备，支持国产各种主流操作系统；
2.支持中文的全文检索功能，能够支持like操作符的全文检索，中文全文检索功能不依赖中文词典；全文检索支持JSON和JSONB类型；支持jieba、zhparser多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码分词；
3.数据库集群支持十七个物理节点的组件，同构数据库之间的数据同步；支持使用kronosnet作为集群内通信网络支持；支持两地三中心部署架构，支持单中心多数派算法，支持一个AZ或者一个Region中的不同集群共享同一套仲裁投票设备；
4.支持128KB的块大小，提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分，支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片迁移；
5.支持操作系统级数据保护功能，对任意用户表、database对象做逻辑保护，不会被逻辑删除。支持对敏感数据的动态脱敏功能，包括默认脱敏、随机脱敏、部分脱敏、邮件脱敏；
6.支持PLSQL快速开发，可自动生成相应语法结构；
7.提供与数据库同品牌的异构数据同步软件，以Oracle为数据源，日志解析性能≥100MB/s，加载性能≥200MB/s，数据校验性能≥100MB/s。数据比对工具支持输出HTML/CSV标准格式数据校验结果报告，支持十万级表结构加载导航树分页展示及对象过滤，导航树上带搜索可以定位表位置，导航树菜单带过滤功能；
8.共享存储多写集群支持gist索引功能，支持具有搜索语义的数据类型，如文本、数值、几何类型。在2节点共享存储多写集群中，在文本数据类型上创建gist索引，随机插入单条数据，插入时间≤0.05ms，每秒写入≥2万条；
9.单机单实例TPC-C性能：在3000仓3000并发下，且持续运行60分钟，数据库性能指标≥215万tpmC；集群事务处理能力TPC-C性能：8节点1000仓数1000终端并发60分钟执行结果≥380万tpmC，20TB数据备份时间不超过3小时；
10.兼容Oracle各种条件表达式用法；
11.支持Oracle SDE.st_geometry数据及SQL Server的geometry的地理数据迁移至目标数据库；支持DE-9IM空间关系判断和Overlay计算、距离计算。
★12.其他参数:不得低于《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中加"*"指标的最低要求。
★13.数据库安全可靠，需列入中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告【提供有效期内的安全可靠测评结果截图，需加盖投标人公章】。


标的名称：中间件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.在全国产环境下满足不少于50万在线用户访问能力，能够长时间运行稳定；
2.支持通过管理控制台配置GC策略、堆转储信息；
3.支持对管理功能模块化使用，支持启用需要的功能模块，禁用不需要的功能模块；
4.管理控制台支持关键字的全局搜索，能快速定位至具体的功能点；
5.采用商用密码技术进行安全认证、加密保护；
6.支持Brotli算法；
7.兼容JakartaEE规范，支持同时部署Javax和Jakarta命名空间的应用。


标的名称：数字调音台1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持≥16个单声道输入（TRS+XLR），至少12个混音输出，1个AES数字输出，4个静音组；
2.支持机架安装；
3.支持≥17个电动推子；
4.支持储存≥100个完整场景调用，4个立体声引擎，支持对经典混响、门混响、延时、调制器、镶边器调整；
5.内置多轨USB录音器，支持≥18个通道的48kHz24位录音和回放到USB硬盘；
6.配置分辨率不低于800×480触摸屏，支持显示电平表和实时分析RTA视图、通道处理、USB音频控制、场景和设置菜单；
7.所有输入通道具有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时处理能力；所有混音输出具有插入、4段参量均衡、1/3倍频程图示均衡、压缩器和延时处理能力；
8.实时分析器带峰值频带指示。


标的名称：数字音频处理器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.输入通道≥16个，平衡输入，支持软件切换MIC/LINE输入电平；输出通道≥8个；
2.MIC前置放大器增益≥+35dB，最大输入电平≥+22dBu；
3.动态范围：≥110dB；
4.ADC/DAC：采样频率48kHz，量化精度24bit；
5.模拟输入输出频率响应：含20Hz～20kHz，±0.25dB（以1kHz为基准）；
6.THD+N：不劣于-85dB，通道间串音不劣于-90dB（在1kHz/+4dBu/0dB增益下）。


标的名称：四通道D类功率放大器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持定阻输出，兼容8Ω/4Ω负载；
2.具备电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制功能；
3.额定功率：不低于4×250W/8Ω;
4.电压增益：≥26dB；
5.频率响应：偏差不超过+0dB，-0.5dB（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω);
6.增益限制的有效频率范围不低于80-12.5kHz（±2dB）、标准测量条件下总谐波失真≤2%（80-12.5kHz）、信噪比（A计权）≥76dB、串音衰减≥30dB（1kHz）。


标的名称：两分频全频柱体无源扬声器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.驱动单元不低于：6×3寸低频尺寸，4×1寸球顶高音；
2.频率响应：含100Hz～20kHz（-10dB）；
3.指向角度（H×V）不小于：140°×20°;
4.灵敏度：不劣于96dB；
5.配套壁挂支架。


标的名称：两分频同轴全频吸顶无源扬声器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.驱动单元不低于：1×6.5寸低音单元，1×0.75寸开口高音单元；
2.频率响应：70Hz～18.5kHz（-10dB）；
3.指向角度（锥形）不小于：120°;
4.灵敏度：不劣于91dB。


标的名称：一拖二无线手持话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	接收机：
1.UHF音频无线通信；
2.通道数：≥2；
3.接收灵敏度：≤-98dBm；
4.A计权信号噪声比≥76dBA，总谐波失真小于等于2%；
5.频率响应：含70Hz～16kHz(±3dB）；
6.有效传输距离：≥100米。
手持发送机×2：
1.UHF音频无线通信；
2.有效传输距离：≥80米；
3.动圈拾音头；
4.指向性：心型指向；
5.频率响应：含70Hz～16kHz(±3dB）；
6.动态范围：≥86dBA；
7.A计权信号噪声比≥76dBA，总谐波失真小于等于2%；
8.发射频率：≤700MHz。


标的名称：一拖八无线会议话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.八通道无线会议话筒，频率可调，支持一键静音，数字液晶显示屏实时反馈系统工作状态；
2.工作频率：UHF640MHz～690MHz；
3.信道数值：≥200，各通道配备独有的ID号；
4.动态范围：≥100dB；
5.调制方式：宽带FM；
6.频率响应：55Hz～16kHz(±3dB）。


标的名称：电源时序器1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1. ≥16路插座时序，2 路插座直接输出； 支持多设备级联控制；支持RS232协议中控控制
2.最大承受单路功率/总功率≥1500W/5500W；
3.每路开关间隔时间/定时时间支持 1 秒；
4.具有空气开关功能，当用电设备出现短路、过流、过载时，空气开关自动跳闸断电。


标的名称：设备机柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1. 定制27U暗装机柜，含盲板、PDU、理线杆配件。主体采用优质冷轧钢板，表面脱脂、酸洗及静电喷塑；前门为带锁玻璃门或网门，后门配置散热孔钢板门。


标的名称：嵌入式可翻转柔光灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.LED柔光灯，额定功率≥100W，出光角度≥60°;
2.色温：5600±150K；
3.0～100%无闪烁线性调光；
4.显色指数Ra≥95，电视照明一致性指数TLCI≥95；
5.支持DMX512输入及输出；
6.配套附件包含电源线、信号控制线。


标的名称：数字调光台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.标准DMX512信号控制，支持DMX输入及输出，电气隔离输出；
2.支持≥24个通道推杆，6集控推杆，1个总控推杆，每个推杆均配有点控按键；
3.支持≥32路DMX控制回路/通道；支持掉电记忆保护。


标的名称：信号分配放大器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持标准协议DMX512；
2.支持≥1路DMX512输入和1路DMX512直接输出、8路独立放大驱动DMX512输出；
3.电源信号灯与输入信号灯指示。


标的名称：无纸化桌牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.不小于7.5英寸T型桌面立式电子桌牌；
2.外形尺寸不小于长200mm×宽130mm×厚40mm，分辨率不低于800（宽）×480（高）像素；
3.支持蓝牙、NFC及2.4GHz无线通讯；支持移动端APP或PC端管理软件进行内容编辑、模板下发、批量管理与状态监测；支持内容一键下发。


标的名称：数据显示终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.表面具备雾面膜抗反射，抗眩光功能；
2.支持2000K～10000K色温可调，调节步长≤100K；
3.对比度≥5000:1；校正后色坐标偏差ΔE≤3；
4.灰度等级≥14bit；10%亮度下灰阶无明显丢失；
5.支持通过平台软件、遥控器、物理按键多种方式进行参数调节；
6.支持DCP双通道处理校正技术，可分别存储高亮与低亮两级校正数据，支持在高亮状态下进行255级颜色测试；
7.具备系统数据恢复、校正、自检功能，可调用备份数据快速还原系统配置，支持控制软件进行控制；
8.具备防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护、监控、预警、降温、实时监控稳定、故障报警功能，过压、过流、断电保护、分布上电功能；
9.净显示尺寸不小于5.4×3米，显示分辨率不低于3500点×1900点，刷新率≥3840Hz，像素点间距≤1.53mm，像素密度≥422500点/m²。


标的名称：返看电视机（题词和监看）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.显示尺寸≥50英寸，屏幕比例16:9，分辨率≥3840×2160，支持HDR显示；
2.配备落地斜支撑安装架。


标的名称：信号处理器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.采用标准19英寸机架式结构，支持标准机柜安装；
2.输入接口不少于1路HDMI2.0接口、1路DP1.2接口、4路HDMI1.3接口、1路USB3.0及以上版本，支持不少于2路4096×2160@60Hz信号同时输入；
3.视频输出不少于16路千兆网口、2路10G光口（SFP+或同等规格），整机带载能力不低于1000万像素；
4.音频输入支持视频接口嵌入式（伴随）音频输入与独立音频输入两种模式；
5.支持不低于144Hz的输入输出；输出支持插帧、抽帧、倍频功能；支持将30Hz信号倍频至120Hz输出（或同等及以上倍频能力）；
6.支持不少于12个2K图层，或不少于6个4K×1K图层，或不少于3个4K×2K图层；全部图层的尺寸和位置可独立调节；
7.支持通过移动终端进行快捷控制，控制功能包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换。


标的名称：控制软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持可视化控制，支持触控一键切换播控预存节目，支持黑屏、播放、暂停、停止、音量和播放进度控制；
2.支持拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整；
3.支持区域开窗操作，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，缩短操作路径；
4.支持局域网中IPC摄像头的添加及画面预览，IPC云台上下左右、拉近、拉远、变焦、光圈、预置位保存及调用功能控制；
5.支持以日历的样式显示当前预案排布信息，支持日月视图的切换；支持全流程智能预案控制，一键调用手动预案，或开始/停止自动预案；支持查看所有预案的历史执行记录及未执行预案的编排信息；
6.系统支持苹果、安卓、鸿蒙触控移动端、windows操作系统；
7.支持账号密码登录，指纹登录，人脸识别登录多种登录方式；支持多个客户端操作同步。


标的名称：PLC智能配电箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.三相配电系统，功率≥20kW，满足数据显示终端用电使用要求；
2.内置PLC控制系统，通过PLC可满足对链路状态、温度监测、烟感监测、上下电操作、报警设置和主备信号紧急切换功能。


标的名称：智能显示系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.屏幕尺寸≥75英寸，16:9显示比例，≥4核处理器，≥2GB＋16GB内存；
2.支持2160P/1080P/720P/1080i格式，≥320nit亮度，最大分辨率3840×2160。


标的名称：广播级4KPTZ摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.配备1/1.8英寸或以上尺寸CMOS图像传感器，支持全局快门；
2.支持HDMI2.0、12G-SDI、3G-SDI、USBType-C、SFP+光口输出接口，并支持NDI|HX或同等及以上性能的IP视频传输协议；
3.信号输出格式支持3840×2160@60P，并向下兼容1080P50/60等高清格式；
4.支持不低于30倍光学变焦；
5.支持同步锁相功能；
6.音频输入：支持3.5mm立体声音频输入与平衡式MiniXLR音频输入；
7.内置FreeD或同等协议；
8.内置AI自动跟踪功能，支持基于人物识别的自动跟踪拍摄；
9.具备存储卡插槽，支持本机直接录制视频；
10.支持协议：NDI|HX、SRT、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF、IP传输（TCP/UDP）、VISCA、Pelco-P/Pelco-D；
11.支持PoE++供电；
12.支持设置预置位不少于128个，预置位可保存曝光参数与白平衡参数。


标的名称：控制面板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持Serial（RS-232/RS-422/RS-485串口）、Pelco-P、Pelco-D、IP控制（TCP/UDP）、ONVIF、NDI（或同等及以上性能）协议；
2.支持对不少于7台摄像机进行快捷控制；
3.具备RJ45网络接口及RS-232、RS-422、RS-485串行接口；
4.配备四维操纵杆控制器，支持水平、俯仰、变焦、聚焦操作；
5.具备数字键区，支持对不少于128个预置位进行设置、调用和清除；支持对焦点、光圈、曝光、白平衡、宽动态、背光补偿参数进行设置与调整。


标的名称：三层网管交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.不少于24个10/100/1000/2500M自适应RJ45端口，不少于6个10GSFP+端口（向下兼容2.5G/1G）；
2.RJ45端口均支持PoE供电，符合IEEE802.3af/at或以上标准；
3.支持云平台远程管理，支持手机APP管理；支持自动配置组网与拓扑图形化展示；
4.支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理、DHCPServer；
5.支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6；支持ERPS环网配置及RPL配置。


标的名称：4K多功能全媒体IP一体化制作系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持不少于18路信号混合输入，其中不少于7路支持12G-SDI/HD-SDI/SD-SDI视音频信号输入，不少于1路4KHDMI输入，不少于10路网页信号源作为独立信号源接入；
2.支持IP嵌入、SDI嵌入及平衡模拟音频；SDI嵌入音频不少于8路、平衡大三芯不少于1对、立体声大三芯不少于1路；不少于4组IPAUXAudio输出，每组最高16声道；
3.不少于1路12G-SDI、HD-SDI、SD-SDI输出；不少于10路FullNDI或同等及以上性能的IP协议网络信号输出；
4.支持不少于8路双色通断式Tally输出；支持不少于10路动态图像播放通道；
5.支持不少于30路可直切通道，每通道支持独立色键抠像；
6.支持单母线、双母线操作模式，每种支持不少于9种预设；切换形态、DSK可任意编组保存；
7.支持不少于8路手机摄像头/手机实时投屏/PC视音频实时输入；
8.支持不少于4个独立的M/E混合虚拟通道，每个M/E混合虚拟通道支持不少于9种编组，并支持M/E混合虚拟通道独立SDI和IP输出，每个混合虚拟通道支持嵌套功能，嵌套层级不少于3级；
9.支持不少于40组的多媒体编组，不少于20路内部媒体通道；
10.支持动态码率动态切换，不少于8种格式转码；
11.支持不少于4个独立的虚拟制作通道；支持本机和外部视频播放服务器的联动播放控制功能；
12.支持不低于8通道同时录制，同时也支持每一个录制通道的独立开启和停止；
13.支持不少于30路信号通道的色度、亮度自定义控制；
14.配备提词器系统，支持实时IP输出，支持对提词器文稿进行节目制作过程的手动和自动控制；
15.支持不少于12路通道的信号源旋转；
16.支持32:9/9:32/16:9/9:16/1:1/4:3/3:4/9:8/8:9多种宽高比节目实时制作与实时输出，支持SRT、RTMP IP流实时输出。


标的名称：切换台面板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持不少于2路下游键（DSK）信号，可通过AUTO（带转场效果）、TAKE（直切）及T型推杆进行操作；
2.支持不少于2路上游键（USK）信号，可通过AUTO（带转场效果）、TAKE（直切）进行操作；
3.支持不少于8路摄像机信号直切；
4.支持通过面板控制硬盘播放器，实现字幕、声音的播放、暂停、循环、单独播放、自动播放及素材选择；
5.每路混合特效（M/E）具备不少于8个虚拟场景预置位；
6.支持通过USB接口或网络接口与4K多功能全媒体IP一体化制作系统连接，具备一键录制、推流及截图功能。


标的名称：多格式IP全媒体网关
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.视频输入/输出：支持不少于4路12G-SDI、HD-SDI、SD-SDI信号输入与输出；支持USB摄像头及采集设备接入；
2.网络视频输入/输出：支持不少于16通道转换；支持RTMP、RTSP、UDP、SRT、NDI网络协议视频信号源；
3.音频输入：不少于4路SDI嵌入音频；
4.网络音频：通过NDI支持网络音频输入和输出，并支持NDI输入、输出视频信号的嵌入式音频；
5.SDI输入格式：支持4320/50P、4320/59.94P、4320/60P、2160/50P、2160/59.94P、2160/60P、1080/50P、1080/59.94P、1080/29.97P、1080/50i、1080/59.94i格式；
6.监看：HDMI集成多画面监看显示；
7.网卡：1×10Gbit网卡，1×1Gbit网卡；
8.标准19英寸机架式设备。


标的名称：SRT传输编解码器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持SRT协议双向传输，支持低延时传输模式，端到端延时配置最小值不超过200ms；
2.具备HDMI输入与输出接口；
3.支持3840×2160@30P、1920×1080@60P视频格式。


标的名称：双机位无线图传
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.采用2发1收配置（2台发射机+1台接收机）；在视距无遮挡条件下，传输距离不低于1km；
2.支持HDMI与SDI双接口，发射端支持SDI环出；
3.支持额外的音频独立传输；
4.具备不少于1路RS-232或RS-422控制接口，支持对RCP、CCU及PTZ摄像机的控制信号双向透传；
5.支持Tally功能；
6.支持RJ45接口传输视频流和网络控制；
7.发射机×2：
（1）天线模式：采用2×2MIMO（2T2R）天线配置；
（2）输出功率：射频输出功率可调，最大不低于33dBm；
（3）工作频率：1.4GHz；
（4）视频格式：支持720p50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60、1080i50/59.94/60视频格式；
8.接收机×1：
（1）天线模式：采用2×2MIMO（2T2R）天线配置；
（2）输出功率：射频输出功率可调，最大不低于33dBm；
（3）工作频率：1.4GHz；
（4）支持视频格式：支持720p50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60、1080i50/59.94/60视频格式；
9.配套附件包括但不限于：鹅颈天线不少于8根、SDI线缆不少于4根、电源转接线不少于2根、电源适配器不少于3个、便携工具箱1套。


标的名称：配套设施设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.新建隔墙
（1）新建石膏板隔墙10平方米，C75轻钢龙骨基层；≥12mm厚防火板基层，≥12mm厚防火石膏板面层；
（2）砌筑地台15平方米，新建红砖砌地台高200mm。
2.顶面综合吊顶
（1）跌级造型吊顶约75平方米:轻钢龙骨+局部龙骨；
（2）跌级造型木饰面板吊顶约15平方米:轻钢龙骨+局部龙骨;防火石膏板基层;木饰面板。
3.墙面处理
（1）墙面装饰软硬包:防火板基层，定制装饰软硬包面层≥202平方米；
（2）墙面装饰金属线条≥188米，高度综合考虑；
（3）墙面造型灯槽≥21米。
4.定制造型背景墙
（1）根据要求设计及定制造型背景墙。
5.地面处理
（1）地面找平约137平方米:水泥砂浆≥30mm厚；
（2）成品装饰地毯约137平方米:割绒绒面，PVC底部防水；
（3）不锈钢踢脚线≥71米:防火板基层，不锈钢面层，高度综合考虑。
6.线路改造
（1）满足室内强弱电使用的线材、管材、单相单控开关、单相双控开关、单相二三极电源插座、网插座及发布系统使用的接口盒。
7.普通照明及光源
（1）顶面灯带按照造型安装，LED光源；
（2）普通装饰照明筒灯、平板灯；
（3）定制软膜灯箱≥22平方米。
8.其他配套材料
（1）包含不限于包假造型梁，绒布及百叶窗帘，垃圾清运，精保洁。


标的名称：定制桌椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.新闻发布厅主席台会议桌×3张：长1200mm×宽600mm×高750mm，尺寸偏差不超过±5mm；台面板厚度不小于25mm；基材采用实木颗粒板；面材采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，四周封边条与面板同色；
2.新闻发布厅台下会议桌×20张：长1200mm×宽400mm×高750mm，尺寸偏差不超过±5mm；台面板厚度不小于25mm；基材采用实木颗粒板；面材采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，四周封边条与面板同色；
3.主席台座椅×5把：椅背框架采用厚度不小于12mm的多层板（胶合板），椅背静载荷不低于1100N，背、坐面料采用环保型合成革，扶手为钢架覆盖皮革软包，座垫采用密度不低于45kg/m³的高回弹海绵；带写字板会议椅×35把：PP加玻璃纤维背框，包覆高强度弹性透气加密网布，高回弹定型发泡棉座板，面料为加密弹性绒布，椅架采用壁厚不小于1.2mm的钢管，横梁采用外径不小于19mm、壁厚不小于1.5mm的圆管，写字板采用PP工程塑料，板面厚度不小于15mm；接待沙发×8座：表层采用布艺面料，填充采用高回弹PU泡棉，座垫泡棉密度不低于40kg/m³、靠垫泡棉密度不低于25kg/m³，框架采用实木框架，外露木料选用橡胶木或同等及以上档次的硬木；框架连接采用榫接工艺，或榫接与五金件结合的工艺；方几×5个：基材采用E0级中密度纤维板，脚部采用橡胶木实木或同等及以上档次的硬木；
4.导播控制桌×2联：长2300mm×深1050mm×高720mm，采用钢制框架+木质台面板的钢木结构，配置符合标准19英寸机架规范的机架式设备托柜，有效安装空间与托柜静载荷按本项目设备清单核算确定；配置线缆管理。
★5. 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量应符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》要求


标的名称：发言会议主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持设置同时开启发言的麦克风数量，可在1～9支范围内调节；
2.内置视像跟踪控制界面，可外接摄像跟踪控制设备实现发言者自动跟踪；
3.支持内建表决/选举界面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能；
4.面板支持至少122×32点阵显示会议模式，面板支持3个功能键、4个旋钮调整主机参数；
5.具备不少于4路主缆端子，支持连接不少于60台会议单元；具备过载保护与短路保护功能；
6.具备不少于3组音频信号输出端子，外接录音或音响设备；
7.频率响应：100Hz—18kHz；
8.总谐波失真：在100Hz—18kHz会议系统声音输出小于0.1%。


标的名称：无纸化文件管理主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.处理器：≥四核八线程，主频不低于3.1GHz；运行内存≥8GB；硬盘≥128GBSSD固态硬盘；网卡支持10/100/1000Mbit网络接口；
2.输入接口：支持RJ45、USB2.0；输出接口：支持HDMI、VGA、AUDIO；
3.支持AC＋DC双电源供电切换；
4.远程开关机：支持远程开关机检测及远程开关机。


标的名称：多媒体无纸化会议设备信息管理系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持在通用桌面操作系统（如Windows、银河麒麟、统信UOS）与移动操作系统（如Android、鸿蒙）环境下运行；支持国产CPU平台（如兆芯、飞腾、海光、鲲鹏）及x86、ARM架构硬件平台使用；
2.支持参会人与设备绑定直接登录（免密码）与用户名密码登录两种方式；
3.支持会议议程管理，支持通过议程文件导入、手动编辑与时间轴编辑三种方式录入议程；
4.支持直接签到、用户名密码签到、手写签到、会议密码签到；
5.支持按文字材料、图片材料、视频材料分类显示会议文件，支持目录形式显示；支持文件原笔迹批注，批注后文件自动上传至主机；
6.后台支持投票、选举、评分结果的实时统计，支持单选与多选；支持倒计时发起投票并在大屏实时显示统计结果；支持设置实名或匿名投票；
7.支持文字书写、缩放与移动，支持调整画笔粗细、画笔颜色、文字字号；支持手指或触控笔手绘；支持白板内容保存与分发；
8.支持与会者之间实时消息交流与提示，支持单选或多选收件人，支持消息回复；
9.支持大屏视频点播与同屏显示，支持4K（3840×2160）视频；
10.支持增加、修改、删除会议目录信息，设置参会人员目录权限；支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端；
11.支持订制短信、电子邮箱、小程序方式进行会议预约发布；
12.支持标准开放的语音转写接口对接（如百度、科大讯飞）；支持离线或在线语音转写功能，支持对接第三方语音转写接口，实现会议记录实时显示及留档；
13.支持多用户多会议室管理，单主机可支持多会议室，超级管理员可管理全部会议室；
14.支持跨Vlan和Internet运行，支持异地会议同步召开，支持云平台会议；
15.支持会议终端开关机、升降器升降设备控制；
16.支持音视频本地录制播放；
17.支持通过ODBC标准开放接口对接主流数据库，包括但不限于人大金仓、达梦国产数据库；
18.支持双机热备份，当主用主机故障断开连接，备用主机无缝切换。


标的名称：液晶屏/话筒升降器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.多媒体高清液晶一体式升降器，升、降、暂停/信号切换按键集成在一个面板上；
2.支持上升到位时，屏幕自动开机，下降到位时，屏幕自动断电；
3.屏幕尺寸：正面不小于15.6英寸触摸屏幕，分辨率不低于1920（宽）×1080（高）像素；背屏不小于10.1英寸，分辨率不低于1920（宽）×1080（高）像素；
4.控制方式：支持中控系统、遥控器、面板按键三种控制方式，实现上升、停止、下降、开关机操作；
5.视频接口：HDMI输入不少于1路（版本不低于HDMI1.3）、VGA输入不少于1路；
6.对比度：主屏静态对比度不低于800:1；
7.屏幕亮度：主屏亮度不低于300cd/m²。


标的名称：智能会议终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.性能不低于4核4线程、主频不低于2.7GHz，或采用同等性能及以上处理器；运行内存容量不少于8GB；不少于128GB固态硬盘存储容量；接口不少于1路千兆以太网接口（10/100/1000Mbit/s自适应）；1路DC电源输入、1路HDMI、1路VGA、2路USB2.0、2路USB3.0、1路耳机输出（HPOUT）、1路麦克风输入（MICIN）。


标的名称：升降器制作生产管理系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持在通用及国产主流操作系统环境下运行，包括但不限于Windows、Android、鸿蒙（HarmonyOS）、银河麒麟、统信UOS；支持在国产CPU硬件平台（包括但不限于兆芯、飞腾、海光、鲲鹏）及通用x86平台使用；
2.支持直接签到、手写签到、密码登录签到方式，支持账户密码登录功能；
3.具备个人离线会议模块，参会人员离开会场后仍可查看参加过的历史会议及历史会议中会议信息和文件；
4.支持查看参会名单和参会人员座位图，支持查看当前签到情况，支持导入座位布局图，人工分配座席；
5.可对doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf格式文件阅览，支持文件夹权限功能，参会人只可看到有权限的文件夹内文件；支持通过读取U盘，上传文件并共享至其他参会者的临时文件中，实现文件快速共享；
6.内置pdf控件，支持pdf文件左右翻页，上下翻页，支持pdf画笔批注，支持多人文档签名功能；
7.支持本地白板或多人交互白板，电子白板可插入背景图片；
8.支持会议交流功能，可与一人或多人进行实时会议交流，支持远程语音通话和视频通话功能；
9.支持原文件批注功能，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互同步批注、多人批注颜色画笔分配功能；
10.可对文档进行扫码下载，文档进行评价功能，不关闭文档可打开其他文件；
11.支持屏幕同屏广播，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台广播（Windows/android/linux），支持强制模式和自由模式，支持多组同屏同时存在；
12.支持多会议标语，在会议中主持人可以控制不同标语切换，可自定义内容以及背景图；
13.内置浏览器，支持浏览以太网网络，可访问OA、邮箱；
14.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并支持下载到本地；
15.支持对主机中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频，也可以浮动窗口显示。可四路同时显示视频流或者视频文件；
16.支持对会议投票、选举进行启用、结束、查看统计结果功能；
17.可在本机实时查看其他终端的设备状态；
18.支持文件推送，可推送到任意终端同步显示查看，高清视频文件推送无延时。


标的名称：无纸化会议流媒体终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持TCP/UDP模式；
2.编码支持标准RTSP、RTMP码流；
3.支持H264/H265编码；
4.编码支持EDID自定义设置，OSD台标功能支持TCP/UDP模式；
5.编码支持标准RTSP流，可以同时拉取≥5路码流；
6.支持AC＋DC双电源供电切换；
7.视频输入输出：支持3840×2160p@30HzHDMI输入输出；
8.音频输入输出：支持3.5mm音频接口；
9.网络接口：≥1路RJ-45接口1000M/1路SFP接口1.25Gbps；
10.安装方式：机架式安装。


标的名称：会议信息记录处理管理系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持在通用及国产主流操作系统环境下运行，包括但不限于Windows、Android、鸿蒙（HarmonyOS）、银河麒麟、统信UOS；支持在国产CPU硬件平台（包括但不限于兆芯、飞腾、海光、鲲鹏）及通用x86平台使用；
2.支持对≥4路视频输入信号进行采集、编码，上传到实时流主机；
3.视频点播模块集成于系统客户端软件；
4.支持22路客户端的点播；
5.实时流服务采用分布式架构，通过扩展实时流主机，可以支持多路点播；
6.单个无纸化系统内可支持多台视频流采集设备共存；
7.支持从网络获取RTMP、RTSP网络视频流，支持从分布式盒子拉流。


标的名称：管控系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.运行环境：处理器≥16核心24线程，基础频率≥2.1GHz；内存≥16GB；存储容量≥1TBSSD，显存容量≥6GB，≥23英寸显示器，显示分辨率不小于1920×1080；
2.软件支持设备管理、会场管理、会议管理、会中管理、会后查看、远程分控功能；
3.支持MP4、MKV、AVI、F4V格式媒体文件播放与调度，支持对上传的文件进行二次编码进行加密；
4.具备会议信息发布功能，可显示当前会议室状态；支持发布当前会议室召开会议时间、会议名称，显示参会人座位分布信息；
5.支持会议管理/参会人员/人员绑定/会议资料/会议议题/表决录入/桌牌配置/会议功能调整。


标的名称：交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.不少于24个10/100/1000Base-T端口，包转发率不少于35.7Mpps、交换容量不少于48Gbps。


标的名称：定制会议桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.定制回型会议桌，外形尺寸8800mm×3600mm×750mm，人造板甲醛释放量不大于0.050mg/m³，台面需根据本项目其他设备开孔，台面下预留安装空间与线缆通道；
2.桌面深度不小于600mm，厚度不小于80mm。
★3. 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量应符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》要求


标的名称：定制座椅1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.橡木，双扶手，座宽不小于670mm；高密度海绵，西皮面。
★2. 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量应符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》要求


标的名称：定制座椅2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.橡木，无扶手，座宽不小于670mm；高密度海绵，西皮面。
★2. 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放量应符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》要求


标的名称：会议显示屏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持功率因数校正（PFC）功能，功率因数不低于0.95；图像显示稳定，无可见抖动、闪烁、跳变、扫描线不稳定现象；
2.支持存储生产信息、运行参数数据，存储容量≥16kb，支持HDR高动态范围显示；
3.支持视频、音频、图像、文字、Gif常见媒体格式文件播放，支持自定义节目画面的编辑与发布；
4.支持doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx格式文件显示；支持多页面、多分区节目编辑；
5.支持控制参数与节目数据的双备份，支持对设备运行状态进行实时监测；
6.像素点间距≤1.25mm，净显示尺寸≥3.52m×1.92m，显示分辨率≥2816点×1536点，刷新率≥3840Hz，像素密度≥640000点/m²；
7.支持基于画面不同区域的纹理、尺寸、对比度特征进行自适应图像处理；
8.支持通过平板或移动终端经网络实现远程控制，具备可视化操作界面，可实现远程开关机、协作控制及信号切换。


标的名称：视频信号处理器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.输入接口不少于1路DVI、2路HDMI1.4及以上版本、1路SDI接口；
2.支持不少于3个画面窗口和1路OSD同时显示；
3.支持DVI、HDMI输入源的分辨率自定义调节；
4.支持选择HDMI或DVI输入源作为同步信号源，实现输出图像的场级同步；
5.视频输出带载能力不低于650万像素；
6.支持创建不少于10个用户场景并作为模板保存；
7.设备前面板LCD支持实时显示IP地址、信号源分辨率、网络连接状态信息。


标的名称：会议显示屏安装钢结构
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.钢结构外廓不小于3560mm×1980mm；矩形钢管，规格不小于40mm×40mm，壁厚不小于1.5mm；不锈钢包边。


标的名称：8进8出混插矩阵
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持8×8路信号切换，支持接入输入输出扩展卡；
2.支持HDMI、DVI、SDI、VGA、AV、CVBS、YPBPR、HDBaseT、光纤信号输入输出；
3.输出支持4K、1080P；
4.支持音视频信号同步切换；
5.支持输入信号预览；支持输入输出信号检测；
6.支持EDID，HDCP管理；
7.支持RS232，按键，TCP/IP控制；
8.支持简单画面拼接；支持输入信号字符叠加；
9.支持场景调用保存，支持断电记忆功能；
10.支持B\S架构网页控制。


标的名称：HDMI输入板卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持4路HDMI-A母接口和凤凰端子音频座；
2.支持HDMI格式传输；
3.支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入；
4.最大分辨率支持4096×2160@30Hz；
5.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、位置）；
6.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度；
7.支持音频信号独立传输；
8.支持热插拔。


标的名称：HDMI输出板卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持4路HDMI-A母接口和凤凰端子音频座；
2.支持HDMI格式传输；
3.最大分辨率支持4096×2160@30Hz；
4.输出支持至少8种分辨率；
5.输出支持10米传输距离；
6.支持音频信号独立传输（不接显示屏）；
7.支持断电现场切换记忆保护功能；
8.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；9.支持热插拔。


标的名称：数字调音台2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.支持≥16个单声道输入（TRS+XLR），至少12个混音输出，1个AES数字输出，4个静音组；
2.支持机架安装；
3.支持≥17个电动推子；
4.支持储存≥100个完整场景调用，4个立体声引擎，支持对经典混响、门混响、延时、调制器、镶边器调整；
5.内置多轨USB录音器，支持≥18个通道的48kHz24位录音和回放到USB硬盘；
6.配置分辨率不低于800×480触摸屏，支持显示电平表和实时分析RTA视图、通道处理、USB音频控制、场景和设置菜单；
7.所有输入通道具有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时处理能力；所有混音输出（辅助输出、编组输出及主输出）具有插入、4段参量均衡、1/3倍频程图示均衡、压缩器和延时处理能力；
8.实时分析器带峰值频带指示。


标的名称：电源时序器2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.≥8路插座时序，2路插座直接输出；
2.最大承受单路功率/总功率≥5000W/8000W；
3.每路开关间隔时间/定时时间支持1秒；
4.具有空气开关功能，当用电设备出现短路、过流、过载时，空气开关自动跳闸断电。


标的名称：反馈抑制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.全数字处理信号，自动适应声学环境；
2.拾音有效距离可达70cm以上；
3.带12dB环境降噪；
4.可一键打开或者关闭反馈功能；
5.面板具有≥7个高亮LED指示电平状态；
6.支持不平衡、平衡卡侬输入输出；
7.频率响应：100Hz～16kHz；
8.失真：＜1%@1kHz；9.信噪比：＞90dB。


标的名称：设备机柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.22U标准机柜，含盲板、PDU、理线杆配件。


标的名称：分布式可视化融合中控系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.内置主频800MHz的嵌入式处理器，内存≥1GB，缓存≥128MB，支持可视化编程配置，可自定义控制协议与代码；
2.前面板具有≥2.08英寸OLED显示屏，可显示MAC地址、时钟、设备IP信息；
3.支持实时反馈串口、IR数据、继电器、I/O数据状态，支持在线更改内部时钟；
4.支持TCP/IP、Ethernet网络上的电脑、平板、会议摄像机图像预览显示；
5.具有≥8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，凤凰端子接口，支持自定义协议类型；
6.具有≥8路独立可编程IR红外控制接口，前面板具有红外学习窗，支持红外代码学习，红外控制接口；
7.具有≥8路弱电继电器常开接口，可驱动AC125V/1A以下负载，可控制其他设备开关；
8.具有≥8路数字I/O输入/输出控制接口，可接收或输出5V/10mA以下的短触发信号；
9.具有≥1路百兆以太网RJ45网口，支持与控制终端通过局域网或广域网进行数据通讯，支持运维、远程控制、远程维护、系统诊断、系统备份功能；
10.支持TCP/IP、UDP、Ethernet网络协议，可控制支持TCP/IP协议的设备，支持多媒体文件播控功能；
11.内置时钟，支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制模式；
12.支持多种系统控制终端：包括但不限于Kylin麒麟/鸿蒙/Android/Windows系统终端，有线控制屏、无线移动终端屏；
13.支持以太网RJ45POE供电及通讯、双向通讯、状态实时反馈功能；
14.支持广域网及局域网组网功能，支持同一控制界面控制多台中控主机；
15.支持扩展各类控制模块；
16.支持多机热备份功能。


标的名称：电源控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.具有≥8路独立节点控制接口，每路都有常开常闭两种接口选择；
2.单路电流20A，最大负载能力≥4400W/路；
3.可设置ID身份代码，可级联255台；
4.可编程定义各种逻辑开关动作（互锁、时序开关、同步动作）；
5.面板带有控制按键，紧急情况可手动控制单路或多路的开关，具备电源时序器功能；
6.支持电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示；
7.内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠；
8.支持三级防静电、防雷；
9.具有RS-232接口，可同时对多台实现通信控制。


标的名称：控制平板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.尺寸≥11英寸，分辨率≥2800×1840，291ppi；
2.支持1670万色彩，P3广色域；
3.运行内存≥12GB，机身内存≥256GB。


标的名称：双通道专业音频噪声隔离器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.输入采用复合型COMBO接口，输出采用平衡式XLR接口；
2.支持信号-20dB PAD衰减功能开关设置；
3.内置抗静电保护，瞬态、浪涌抑制电路；
4.输入通道及插座：≥2路COMBO复合型接口；
5.输出通道及插座：≥2路XLR卡侬公座。


标的名称：多媒体桌插
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.不少于：1个五孔电源，2个网络，1个3.5音频，1个USB，1个HDMI。


标的名称：配电箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.包含空开漏电保护器，进行分级上电，配备多功能控制卡、远程开关。


标的名称：音视频线缆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数配置要求
	1.无纸化会议系统集成所需音视频线缆。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	1
	
	（1）技术要求
	★1）系统技术要求
先进性
系统建设应符合融合媒体技术的发展趋势，系统设计应具有前瞻性，技术上先进可靠，便于功能扩展和平滑升级。
标准性
系统建设所采用的控制协议、编解码协议、接口协议、媒体文件格式、传输协议应采用现有国家、行业标准，以便于系统后期建设维护。
稳定性
系统应运行稳定、维护方便，支持无间断工作，考虑到一定的冗余备份，保证系统高效、稳定、可靠地运行。
可扩展性
系统可进行平稳扩容，应根据规模扩展的需要、技术发展的需要、业务流程的变换需要，实现系统的分期建设、迭代开发。
安全性
系统传递信息的接口较多，应采取全面的安全保护措施，具备完善的权限管理和认证机制，防止病毒感染、黑客攻击和非授权用户使用。
经济性
系统建设应充分利用现有资源，采用成熟的技术路线，兼顾提高集成化程度、提高设备功能的利用率，减少投资和维护成本，避免重复建设，控制建设成本，保护投资的有效性。
能力复用
本次新建系统须实现与甘孜藏族自治州传媒中心现有“贡嘎云”智慧媒体服务系统深度融合，充分复用现有平台底座能力、数据资源、统一用户体系、权限体系及接口服务；新建系统产生的业务数据、采集数据须按规范纳入“贡嘎云”统一数据体系，支持跨平台数据互通、能力调用、业务协同。
2）执行依据：
本项目建设须严格遵循以下国家、行业标准及政策文件（包含但不限于，以最新有效版本为准）：
GB/T 8566—2022《系统与软件工程 软件生存周期过程》；
GB/T 9385—2008《计算机软件需求规格说明规范》；
GB/T 9386—2008《计算机软件测试文档编制规范》；
GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；
GB/T 25070—2019《网络安全等级保护安全设计技术要求》；
GB/T 35311—2017《中文新闻图片内容描述元数据规范》；
GB/T 37973—2019《信息安全技术 大数据安全管理指南》；
GB/T 38541—2020《信息安全技术 电子文件密码应用指南》；
GB/T 38556—2020《信息安全技术 动态口令密码应用技术规范》；
GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；
GY/T 337—2020《广播电视网络安全等级保护定级指南》；
GY/T 352—2021《广播电视网络安全等级保护基本要求》；
GB/T25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》；
GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》；
GD/J 125-2021《媒体文件安全传输设备技术要求和测量方法》；


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自签订合同之日起60日

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点（甘孜藏族自治州传媒中心）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：设备到货验收，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.00%
3付款条件：项目实施完成并验收，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的20.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购入应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担；(3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人：成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；(4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.本项目质保期限为3年（项目验收合格之日起进入质保期，技术参数中对质保期有要求的，以要求的时间为准）；2.供应商提供每月定期巡回保养服务。3.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；4.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；5.质保期内，供应商在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；6质保期内，.同一设备、同一质量问题连续次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务；7.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。
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	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


3.4.其他要求
★①本次投标产品中若涉3C、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》及国家强制要求的（强制节能除外），中标人需在成交后、签订合同前向采购人提供认证证书等证明材料复印件（或扫描件）。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） ②本项目涉及与现有业务系统的对接兼容，采购人将提供现有业务系统的接口文档作为系统对接开发的技术依据。所有接口须基于 HTTP/HTTPS 协议进行传输，采用 UTF-8 字符编码，默认以 JSON 格式完成数据交互，并遵循 REST 风格（RESTful）的路径命名规范，以确保系统间数据传输的规范性、兼容性与可维护性。 ③采购文件中规范标准若有与现行不一致的以现行为准。 ④本项目建设内容具有多品牌软硬件深度集成、系统 7×24 小时不间断运行、涉及时政新闻等敏感内容与大量个人信息数据的特点，需具备持续提供合格产品与服务、规范的IT服务交付、系统化识别和处理信息安全风险的能力，在项目实施过程中，投标人需建立以下制度： 建立覆盖到货检验、安装调试、系统联调、分项与整体验收的全过程质量管控制度，建立服务级别管理、事件与问题响应、变更与发布控制、配置管理等 IT 服务管理制度，，确保交付成果满足采购需求规定的各项技术指标，并具备持续改进机制。持有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书可作为投标人质量管控能力的佐证材料。 建立服务级别管理、事件与问题响应、变更与发布控制、配置管理等 IT 服务管理制度，明确响应时限、故障处置流程与系统可用性目标，保障贡嘎智媒大脑各系统的稳定运行。持有有效的 ISO/IEC 20000 认证证书可作为投标人 IT 服务交付能力的佐证材料。 建立资产分级、风险评估与处置、访问控制与账号权限管理、安全事件应急响应等信息安全风险管理机制，防范数据泄露、越权访问等安全事件。持有有效的 ISO/IEC 27001 认证证书可作为投标人信息安全风险管理能力的佐证材料。 ⑤投标人提供2023年1月1日至提交响应文件截止之日类似信息化建设项目业绩，提供合同或验收报告复印件（或扫描件）并加盖投标人公章。 ⑥为本项目配置项目负责人及其他团队人员，并提供相关人员的证书及本单位在职证明材料。 ⑦投标⼈为本项目提供项目实施⽅案，方案内容包含：项目系统部署；项目实施进度安排；项目质量保证措施；信息数据与网络安全防护措施；项目培训计划；项目实施与运行过程中的应急预案。 ⑧投标⼈为本项目提供售后服务方案，方案内容包含：售后服务机构及保障措施（含服务机构体系及保障措施，售后服务响应时间）；售后服务内容及维保方案（含质保期内及质保期外售后服务内容，维修保养服务方案）；售后服务备件、替代件保障措施（含备件及替代件保障措施）。

