采购需求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,149,800.00
采购包最高限价（元）: 1,149,800.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02019900 其他信息化设备
	机房配电系统
	1.00（套）
	15,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02019900 其他信息化设备
	空调
	1.00（台）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	3
	A02019900 其他信息化设备
	UPS不间断电源系统
	1.00（套）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02019900 其他信息化设备
	机柜防雷接地系统
	1.00（套）
	20,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02019900 其他信息化设备
	机房动环监控管理系统
	1.00（套）
	30,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02019900 其他信息化设备
	出口网关
	1.00（台）
	35,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02019900 其他信息化设备
	核心路由器
	1.00（台）
	26,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02019900 其他信息化设备
	核心交换机
	1.00（台）
	30,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02019900 其他信息化设备
	24口交换机
	7.00（台）
	25,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02019900 其他信息化设备
	8口交换机
	10.00（台）
	29,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02019900 其他信息化设备
	无线控制器
	1.00（台）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02019900 其他信息化设备
	无线AP
	20.00（台）
	24,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02019900 其他信息化设备
	综合布线
	1.00（项）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02019900 其他信息化设备
	服务器
	1.00（套）
	32,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	15
	A02019900 其他信息化设备
	存储设备
	1.00（套）
	10,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02010499 其他终端设备
	国产便携式办公电脑
	50.00（台）
	300,000.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	17
	A02010499 其他终端设备
	云服务器
	1.00（套）
	256,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	18
	A02010499 其他终端设备
	用户云平台授权
	2.00（台）
	12,400.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02010499 其他终端设备
	超融合VDI终端
	40.00（套）
	64,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02091399 其他组合音像设备
	教学音响
	9.00（只）
	16,650.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A02091399 其他组合音像设备
	专业功放
	7.00（台）
	17,640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A02091399 其他组合音像设备
	无线鹅颈会议话筒
	7.00（套）
	12,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A02091399 其他组合音像设备
	教学无线话筒
	14.00（个）
	29,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A02091399 其他组合音像设备
	安装辅材
	1.00（批）
	1,970.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	A02091399 其他组合音像设备
	音响机柜
	7.00（个）
	5,740.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A02091199 其他视频设备
	教学人证一体机
	1.00（台）
	7,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A02091199 其他视频设备
	教学班牌管理系统
	1.00（台）
	12,686.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	28
	A02091199 其他视频设备
	教学班牌管理服务器
	1.00（个）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	29
	A02091199 其他视频设备
	电子班牌软件
	7.00（套）
	5,684.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	A02091199 其他视频设备
	电子班牌
	7.00（台）
	20,230.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
采购包2：
采购包预算金额（元）: 950,200.00
采购包最高限价（元）: 665,450.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌A
	218.00（张）
	196,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	2
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌B
	40.00（张）
	62,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌C
	5.00（张）
	8,250.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌D
	1.00（张）
	2,600.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	5
	A05010203 教学、实验用桌
	课桌椅A
	436.00（张）
	327,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	6
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌椅B
	80.00（张）
	38,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	7
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌椅C
	34.00（张）
	30,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	机房配电系统
	1.00（套）
	15,000.00
	总价
	无

	2
	空调
	1.00（台）
	3,000.00
	总价
	无

	3
	UPS不间断电源系统
	1.00（套）
	30,000.00
	总价
	无

	4
	机柜防雷接地系统
	1.00（套）
	20,000.00
	总价
	无

	5
	机房动环监控管理系统
	1.00（套）
	30,000.00
	总价
	无

	6
	出口网关
	1.00（台）
	35,000.00
	总价
	无

	7
	核心路由器
	1.00（台）
	26,400.00
	总价
	无

	8
	核心交换机
	1.00（台）
	30,800.00
	总价
	无

	9
	24口交换机
	7.00（台）
	25,200.00
	总价
	无

	10
	8口交换机
	10.00（台）
	29,600.00
	总价
	无

	11
	无线控制器
	1.00（台）
	6,000.00
	总价
	无

	12
	无线AP
	20.00（台）
	24,000.00
	总价
	无

	13
	综合布线
	1.00（项）
	40,000.00
	总价
	无

	14
	服务器
	1.00（套）
	32,000.00
	总价
	无

	15
	存储设备
	1.00（套）
	10,000.00
	总价
	无

	16
	国产便携式办公电脑
	50.00（台）
	300,000.00
	总价
	无

	17
	云服务器
	1.00（套）
	256,000.00
	总价
	无

	18
	用户云平台授权
	2.00（台）
	12,400.00
	总价
	无

	19
	超融合VDI终端
	40.00（套）
	64,000.00
	总价
	无

	20
	教学音响
	9.00（只）
	16,650.00
	总价
	无

	21
	专业功放
	7.00（台）
	17,640.00
	总价
	无

	22
	无线鹅颈会议话筒
	7.00（套）
	12,600.00
	总价
	无

	23
	教学无线话筒
	14.00（个）
	29,400.00
	总价
	无

	24
	安装辅材
	1.00（批）
	1,970.00
	总价
	无

	25
	音响机柜
	7.00（个）
	5,740.00
	总价
	无

	26
	教学人证一体机
	1.00（台）
	7,800.00
	总价
	无

	27
	教学班牌管理系统
	1.00（台）
	12,686.00
	总价
	无

	28
	教学班牌管理服务器
	1.00（个）
	30,000.00
	总价
	无

	29
	电子班牌软件
	7.00（套）
	5,684.00
	总价
	无

	30
	电子班牌
	7.00（台）
	20,230.00
	总价
	无


采购包2：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	教室课桌A
	218.00（张）
	196,200.00
	总价
	无

	2
	教室课桌B
	40.00（张）
	62,400.00
	总价
	无

	3
	教室课桌C
	5.00（张）
	8,250.00
	总价
	无

	4
	教室课桌D
	1.00（张）
	2,600.00
	总价
	无

	5
	课桌椅A
	436.00（张）
	327,000.00
	总价
	无

	6
	教室课桌椅B
	80.00（张）
	38,400.00
	总价
	无

	7
	教室课桌椅C
	34.00（张）
	30,600.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010499 其他终端设备
	云服务器
	云服务器


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌D
	教室课桌D


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02019900 其他信息化设备
	空调
	空调

	2
	A02010499 其他终端设备
	国产便携式办公电脑
	国产便携式办公电脑


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02019900 其他信息化设备
	空调
	空调

	2
	A02019900 其他信息化设备
	服务器
	服务器

	3
	A02010499 其他终端设备
	国产便携式办公电脑
	国产便携式办公电脑

	4
	A02010499 其他终端设备
	云服务器
	云服务器

	5
	A02091199 其他视频设备
	教学班牌管理服务器
	教学班牌管理服务器


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌A
	教室课桌A

	2
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌B
	教室课桌B

	3
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌C
	教室课桌C

	4
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌D
	教室课桌D

	5
	A05010203 教学、实验用桌
	课桌椅A
	课桌椅A

	6
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌椅B
	教室课桌椅B

	7
	A05010203 教学、实验用桌
	教室课桌椅C
	教室课桌椅C


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：机房配电系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机房配电系统
	★1、机房总配电柜（主设备）：箱体尺寸≤1800×800×400mm；
★2、箱体材质：冷轧钢板喷塑；
★3、AC380/220V，配置总开≥1、多路分路开关≥5、含零排、接地排、配套电线电缆。


标的名称：空调
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	空调
	★1、≥1.5 匹（新一级），APF≥5.0；
★2、额定制冷量≥3400W；
★3、制热量≥4900W，电辅热≥ 1000W；循环风量：≥700m³/h；
★4、室内侧噪音：静音档≤19dB。


标的名称：UPS不间断电源系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	UPS不间断电源系统
	★1、采用高频纯在线式UPS 电源，支持三进三出、三进单出兼容工作模式，具备抗负载冲击、短路保护能力；单机额定容量≥20kVA，额定有功功率≥16kW，配置电池组满足满载后备延时不小于2 小时。
2、输入电压范围（Vac）：380V±25%；
3、 输入频率范围：50Hz±5%；支持频率自适应；
4、输入相制：三相五线；
5、直流电池电压支持±192V 配置方案
★6、输入功率因数：满载运行条件下≥0.98；
7、输出电压（Vac）：380V±1%；
8、输出频率：50Hz±0.005（电池模式）；
9、波形失真度：THD＜3%（线性负载工况）；
10、整机电池逆变模式效率≥82%；
★11、具备 UPS 并联运行扩展功能；
12、过载能力：125% 负载可持续运行不少于 1 分钟后切换旁路；
13、配置 LCD+LED 双重显示界面，可实时查看输入电压、输入频率、输出电压、负载率、电池电压等运行参数；
★14、具备完善报警功能：支持输入异常、电池低压、过载、设备故障声光报警及信号输出；
15、通信接口：标配干接点通信、RS232/RS485 接口，
16、支持UPS 远程智能监控；
★17、保护功能：具备输出短路保护、过载保护、超温保护、电池低压保护、输出过压/ 欠压保护；
▲18、系统配备蓄电池漏液监测报警功能。（提供承诺函、格式自拟，并加盖投标人公章）
19、32节电池*12V100AH。


标的名称：机柜防雷接地系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机柜防雷接地系统
	★1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，标配网络防雷接口≥6路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、接地通路接口≥2路、RS232串口≥1路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、WIFI、4G；具有电涌保护功能，支持网络和电源系统防雷击防浪涌；内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容可展示：防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电流、温度、湿度、水浸、烟雾、告警信息、安装单位、联系人、联系电话等重要信息；支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单；支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警；双电源支持自动切换，电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RJ45网口和RS232串口两种方式远程控制；电源输入AC220V，额定电流≥32A，额定功率≥7000W；
▲2、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50μs-8/20μs)≥10kV/5kA；（提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）；
▲3、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.6kV；（提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）。


标的名称：机房动环监控管理系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	机房动环监控管理系统
	★1、系统支持统一监控精密空调、温湿度、水泄漏、门禁、视频、防雷、消防等设备，可与门禁控制系统无缝集成联动。
2、采用全中文操作界面，具备 3D 电子地图；平台为一体化集成管理界面，视频、门禁、报表功能可在本平台内实现，无需登录独立第三方管理系统。
★3、具备分级权限管理功能，可定义每个现场及Web用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限。
4、预留网络管理扩展能力，支持在同一软件界面内自动生成网络拓扑图、实现网络设备状态监控。
★5、系统可实现所有数据远程短信查询与短信控制，达到短信互动功能。
6、系统支持通过短信、电话两种方式实现远程布防、撤防操作。
★7、系统支持多媒体语音报警、电话语音报警，工作人员可自定义语音播报语速、音色、播报次数。
8、系统各监测子系统可自动生成报警报表，支持条件检索、导出及打印。
★9、门禁系统、系统软件完全集成中控系列门禁主机，集成软件可完成门禁卡片管理、时区管理、门区管理、人员管理、远程门禁控制。
★10、平台内置视频管理模块，支持标准流媒体协议，可兼容国内视频监控平台与流媒体服务器，实现视频预览、联动调用。
★11、系统支持标准服务端协议：OPC SERVER、SNMP AGENT、MODBUS TCP/IP


标的名称：出口网关
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	出口网关
	1、标准机架式设备，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口和≥2个万兆光口。
2、防火墙吞吐≥5G，并发连接≥200万，每秒新建连接2.5万。
3、防火墙支持链路多出口智能选路，提升链路效率；
4、支持访问控制策略，支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL元素进行访问控制；
5、支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制；支持防ARP欺骗与防路由欺骗，支持拒绝服务攻击防御；
6、支持FTP过滤功能，实现效果包括下载文件、删除文件、FTP上传、创建目录、删除目录、重命名；
7、支持反垃圾邮件功能，可基于本地IP黑白名单、邮件地址黑白名单方式的反垃圾邮件，并提供反垃圾邮件统计功能；支持本地CA和第三方CA，支持CRL下载及删除；
▲8、支持NAT规则匹配，能够识别NAT设备；同时可检测网络中的慢速攻击行为；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲9、支持针对异常行为或隐蔽通道等技术检测；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲10、支持对SD-WAN链路进行统一管理，可自定义该链路的有效带宽值、查看当前链路状态以及触发链路过载保护机制；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
 ▲11、支持IPv6安全策略配置，能够在IPv6环境下的设置访问策略，设置条件包括但不限于源地址、目的地址、区域、时间、属性等；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
12、⽀持冲突策略检测功能，可将防⽕墙的规则集进⾏转化对⽐分析，提⾼防⽕墙的冲突策略检测效率。


标的名称：核心路由器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	核心路由器
	★1、标准1U机架式设备，交换容量≥230Gbps，转发性能≥120Mpps；
2、设备CPU/交换芯片/CPLD关键器件均为国产；
3、实配≥8个三层万兆口，≥4个三层千兆电口，≥24个二层千兆电口，支持LAN/WAN切换；配置万兆光模块2个
4、内存≥4GB, FLASH≥4GB；
5、支持模块化电源，支持槽位扩展，可扩展插槽数≥4；
▲6、支持IPv4路由表容量≥100W；IPv6路由表容量≥100W；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
7、支持双系统备份功能；
8、支持国密局商密算法SM1/SM2/SM3/SM4；
▲9、支持主流基础网络保护策略，如识别 ARP 攻击、端口扫描等网络攻击行，发现攻击行为时启动抗攻击防护，保证网络安全稳定；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
10、支持E1/CE1接口、POS接口、4G/5G接口。
11、支持L3路由国际标准协议：RIP/RIPv2，OSPF，BGP4、IPv4,IPv6，支持PIM、IGMPv3、DHCP等协议。


标的名称：核心交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	核心交换机
	★1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps。
▲2、配置1000M SFP光接口≥24个，配置10/100/1000M电口≥8个，配置1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲3、支持2个模块化电源插槽，设备可提供业务扩展槽≥1个，可支持扩展4个10G和2个100G端口。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲4、支持 BOOT 引导冗余备份，可实现引导故障冗余，防止单一故障造成设备无法启动。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，符合GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
▲6、整机采用绿色节能设计，提供设备满负荷功耗参数值。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
7、支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6。
8、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。
▲9、支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）


标的名称：24口交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	24口交换机
	★1、 交换容量≥598Gbps，转发性能≥120M;
 2、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，配置1G SFP光接口≥4个，配置千兆单模光模块2个；
 3、所投设备MAC地址≥16K
 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，
 5、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN
 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
▲7、具备基础的网络保护机制，保证设备和整网的安全稳定运行。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）


标的名称：8口交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	8口交换机
	★1、配置10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G光接口≥1个，Console口≥1个；
★2、交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps,配置千兆单模光模块2个；
3、要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、要求所投交换机支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即端口具备8KV的防雷能力）；
▲5、支持生成树协议。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲6、支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲7、支持光链路故障运维，可采集光链路信息，快速定位链路异常，并给出故障诊断及处理意见；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
8、设备具备端口保护、过滤非法的MAC地址、广播风暴抑制等功能且支持Syslog、NTP、Web等管理协议。


标的名称：无线控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线控制器
	1、设备支持千兆电口数量≥5 个，千兆光口数量≥2 个；配置不少于 32 台无线AP授权。（提供承诺函，格式自拟）
2、设备支持全网关键业务体验质量监控与告警功能，可对预置应用、自定义应用进行网络体验质量监测；支持基于单 IP 地址、IP 网段的用户网络体验监控；支持展示网络基础服务运行质量状态，实现业务状态实时监测、异常预警，优化网络资源调度，降低运维管理成本。（提供承诺函，格式自拟）
▲3、为保障网络可靠性与业务体验，设备支持基于应用体验质量策略的链路智能检测或自动化切换，实现链路质量劣化时自动切换，保障业务稳定运行。（提供承诺函，格式自拟）
4、支持DNS服务状态监测功能。
5、支持多种智能负载分担调度机制。
6、支持网络攻击溯源与行为审计能力。
7、支持标准协议对接实现用户认证。


标的名称：无线AP
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线AP
	1、配置自适应1G/2.5G以太网光口≥1个，自适应千兆以太网电口≥1个，1个RJ45的Console口。
2、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。
★3、2.4GHz和5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，整机接入速率≥2.9Gbps。
4、支持多种形态安装，可壁挂或吸顶安装。
5、具有复位按键。
▲6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投室内AP的IK防护测试级别至少达到IK09。产品符合GB/T 20138-2023测试标准或等效标准。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲7、防护等级不低于IP51，产品符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）


标的名称：综合布线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	综合布线
	★1、承包人负责本项目综合布线全部线缆、辅材、配套配件供应，同时承担现场测量、布线施工、端接调试、线路测试、垃圾清理等全部施工工作；所有材料品牌规格、施工标准需满足项目技术要求，完工交付合格可用链路。


标的名称：服务器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	服务器
	★1、机箱形态：2U 机架式双路服务器；硬盘位≥12×3.5 英寸热插拔硬盘槽位，支持 SAS/SATA/SSD 硬盘；标配 19 英寸标准机架安装导轨。
★2、处理器：双路处理器，支持 ARMv8.2 指令集；单颗物理核心≥32 核，无超线程；基础主频≥2.6GHz；每核心 L1 指令缓存≥64KB、L1 数据缓存≥64KB，每核心 L2 缓存≥512KB；单颗处理器共享 L3 缓存≥32MB；单颗处理器 TDP≤115W；单颗处理器内存通道≥4 通道。
★3、内存：配置≥32GB DDR4 ECC RDIMM 内存（≥16GB×2）；主板配置≥16 个 DDR4 内存插槽，整机最大内存扩展容量≥512GB。
★4、本地存储：配置≥2 块 480GB SATA SSD 作为系统盘；配置硬件 RAID 控制器，SAS 接口速率≥12Gb/s，端口数量≥8 个，板载缓存≥2GB，配备超级电容实现缓存数据掉电保护；支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 阵列模式。
★5、网络：板载≥4 路千兆 RJ45 电口；具备独立硬件管理网口，支持 IPMI 协议、远程 KVM、整机硬件状态监控功能。
★6、电源：配置 2 个交流电源模块，单模块额定功率≥900W；电源能效达到 80PLUS 白金标准；支持 1+1 冗余供电，单电源模块发生故障时服务器可持续稳定运行。
★7、扩展与散热：提供不少于 8 个 PCIe4.0 扩展插槽，插槽规格不低于 3×PCIe4.0 x16 + 2×PCIe4.0 x8；配置≥4 组热插拔风扇模组，支持 N+1 冗余；搭载国产自主可控服务器智能管理系统，支持远程开关机、硬件信息采集、故障告警。
★8、合规要求：供应商承诺提供的“服务器”符合《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》中全部未列出的其它带“*”的指标，投标人提供承诺函，格式自拟。


标的名称：存储设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	存储设备
	1、≥4 盘位；≥国产4核处理器，内存≥8GB，⽹⼝≥1 个 2.5G；⽀持 SATA 硬盘≥8T*2块、⽀持多种 RAID 模式


标的名称：国产便携式办公电脑
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	国产便携式办公电脑
	★1、CPU：≥1颗国产处理器，核心数≥8核，最高主频≥2.9GHz；通过安全可靠测评，安全可靠等级不低于I级；
★2、显示屏：≥14英寸，分辨率≥1920*1200，色域≥99%sRGB，屏占比≥80%，可视角度≥170°显示屏镜面反射率≤10%，频闪≤-35dB；
★3、内存：≥16GB LPDDR5，速率≥6400MT/s，最大支持≥32GB；
★4、硬盘：≥512GB SSD硬盘（M.2接口，NVME协议），最大支持≥2TB；
★5、网络：主板集成自适应千兆网卡，具有RJ45标准接口；内置Wi-Fi，支持≥WIFI6，蓝牙5.2；
★6、显卡：集成显卡或独立显卡；
★7、接口：USB接口≥3个（其中≥1个USB3.0），≥1个HDMI2.0端口，≥1个标准RJ45， ≥1个音频接口；
★8、整机能效值：应达到GB 28380-2025标准，能效等级2级及以上；
★9、电池和电源：电池额定容量≥65Wh ，配置≥65W Type-C电源适配器；
★10、续航：工作状态为循环播放演示文稿的续航时间≥8.5小时；
★11、摄像头：数量≥1个，像素≥200万，分辨率≥1080p；
★12、噪音：空闲状态声压级≤30dBA，满载状态声压级≤35dBA；
★13、鼠标：配置无线鼠标；
★14、整机稳定可靠性：MTBF≥1000000小时；
★15、重量及厚度：整机重量＜1.5kg，整机厚度＜18mm（不含脚垫）；
★16、售后服务：原厂三年整机质保、电池一年质保、一年免费上门服务，提供电话服务；
★17、操作系统：提供并安装激活以下其中之一（麒麟/统信/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统）的正版操作系统；
★18、办公软件：提供并安装激活正版授权的流式办公软件；
★19、除以上技术参数与性能指标外，投标人响应产品还应满足《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》和《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中全部加“* ”指标要求，投标人提供承诺函，格式自拟。


标的名称：云服务器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	云服务器
	★1、本次所投产品集成云盘功能，支持个人云盘和公共云盘，用户登录云桌面时，云盘客户端可自动登录。云盘功能不依赖第三方存储设备，使用云桌面服务器本身存储即可。
★2、云盘可为实现分级管理，可设置不同权限的管理员角色，权限包括查看权限、查看/上传权限、编辑权限等。
★3、 2U机架式设备， 配置≥2颗CPU处理器， 每颗CPU≥32核⼼64线程， 主频≥2.7Ghz； 提供≥32个内存插槽， 配置≥512G内存(16*32G)； 提供≥12个硬盘插槽， 配置≥2块480G的SSD硬盘， 配置≥3块16T的HDD硬盘；
★4、配置≥2个千兆网口，配置≥2个万兆光口，采用模块化电源，支持热插拔，配置≥2个电源模块；
★5、设备平均故障间隔时间（MTBF）≥20万小时；
★6、合规要求：供应商承诺提供的“云服务器”符合《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》中全部未列出的其它带“*”的指标，投标人提供承诺函，格式自拟。


标的名称：用户云平台授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	用户云平台授权
	1、采用B/S（Broswer/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作；
 2、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问；
 3、支持将服务器主机节点添加至计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑；
 ★4、支持按需创建多个存储池，支持配置每个存储池所需使用的冗余策略，每个存储池的容量盘可从服务器集群中任意几个节点中的一块或多块磁盘中选择；
 ★5、存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略；
 6、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效；
 7、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预；
 8、为保障业务的连续性，平台需支持虚拟机热迁移功能；
▲9、为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>110万；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲10、分布式存储支持硬盘故障自动数据重构；在集群存储节点正常，集群服务正常、行业默认3 副本机制条件下，1TB 有效业务数据重构耗时≤20分钟。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲11、为适配国产化演进需求，便于后期扩容与统一运维管理，平台支持接入主流通用服务器，支持同指令集下不同厂商服务器节点接入同一计算集群并统一运维管理；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
 12、管理平台支持对接外置NAS存储用于部署虚拟桌面，实现存算分离；
 13、支持将超融合平台的配置信息备份到第三方共享存储中，以便在出现故障后将现有备份的配置信息恢复到新的超融合集群，进行灾难恢复；
 14、支持基于定时任务进行虚拟桌面备份，可以按照每天/每周/每月的时间维度将虚拟桌面或磁盘备份到指定的第三方存储路径；
▲15、分布式存储支持智能 QoS 流量管控能力。可识别高IO 业务/用户，在存储资源繁忙时对高IO对象实施IO限流，防止单一业务抢占存储资源，保障多业务访问质量；支持配置 IO 资源配额与优先级调度，保障关键业务使用体验。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
16、支持飞书、企业微信、钉钉扫码登录，确保管理员登录的身份的合法性；
17、支持主机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年或自定义时间维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘速率、磁盘IOPS、网卡错误数、丢包率、丢包数、网卡带宽等性能进行监控记录；
▲18、平台支持管理员自定义告警策略，可监控主机 CPU 使用率、内存使用率、系统盘状态、存储池使用率、磁盘健康状态、网卡运行状态等指标；支持通过多种方式推送告警通知，包含邮件、短信、主流企业IM 消息，便于管理员及时感知平台状态，快速处置故障。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）


标的名称：超融合VDI终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	超融合VDI终端
	1、采用B/S（Broswer/Server）架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块；
 ★2、支持统一架构下同时交付个性桌面、还原桌面、GPU桌面、独享虚拟应用、共享虚拟应用、共享桌面；
▲3、支持灵活配置多种用户安全访问策略，例:动态口令、小程序扫码等方式；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲4、平台支持基于标准开放身份认证协议对接第三方统一身份认证平台，实现单点登录，支持 OAuth2.0 等协议；（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲5、平台支持弱密码校验能力，内置弱密码字典，可拦截用户设置弱密码；支持弱密码库维护管理，提升账号访问安全。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
 6、支持基于终端IP地址、登录时间等方式进行登录桌面的权限管控，可设置允许登录桌面的时间范围，可定义终端IP地址黑白名单；
 7、支持用户在云办公客户端进行自助快照，包括自行创建、删除、还原快照，并且支持显示快照列表，包括快照名称、快照状态、快照创建时间；
 ▲8、支持桌面系统还原后，可将原故障系统磁盘作为数据盘挂载至新桌面，方便用户导出磁盘内数据。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲9、支持配置终端无线网络准入策略，可对 Wi-Fi SSID 进行管控，限制终端接入未授权无线网络，提升终端网络接入安全。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
 10、支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，保障安全性；支持剪贴板权限管控，可对文件和字符传输权限进行管控；
 ▲11、支持虚拟桌面内部文件明文存储，可基于应用识别实现文件外发管控，当通过应用向外发送文件时，可对文件执行加密保护，防止资料外泄。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
▲12、支持文件导出审批与行为审计，可记录导出操作日志、识别可疑导出行为；支持配置文件导出策略，可设置导出操作是否需要审批。管理员可对导出申请进行审核、驳回；支持配置导出管控策略，包含导出数量、允许导出时段等限制，超出策略范围的导出行为可产生告警。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
 13、为满足用户的业务访问需求，需支持临时权限，管理员可为用户开通临时权限，权限范围至少包括外设、剪切板、磁盘映射等策略，权限到期后自动回收该权限，保证数据安全；
 14、支持明水印和暗水印，支持水印预览。其中明水印显示信息包括用户名，云桌面名，云桌面IP、云桌面MAC地址，支持自定义显示，且支持透明度，角度，字体大小和颜色的设置；
 15、支持管理员分级分权，可精细化为管理员配置功能权限，功能权限颗粒度可细化到平台页面的具体功能，提升桌面运维的安全性；
 16、支持管理员使用同一个账号访问虚拟桌面管理平台和超融合管理平台，简化运维复杂度；
 17、支持桌面回收站功能，删除云桌面时保存到回收站中，可以手动或定期清空回收站中的云桌面，同时可将回收站里的云桌面恢复至管理员指定的用户名下；
 18、支持池桌面模式，包括静态桌面池和动态桌面池，可将一组桌面池分配给用户/用户组，当桌面池为动态池时，用户与桌面不会进行绑定，用户退出登录，桌面即释放；当桌面为静态池时，用户登录后，与桌面进行绑定，成为专属桌面；
 ▲19、为提升管控力度与用户使用体验，支持将用户桌面个性化数据重定向至个人磁盘；管理员统一更新、升级系统镜像后不影响用户个人个性化数据；支持个性化数据重定向策略配置，可按需指定需要同步或排除的个性化数据范围，实现精细化管理。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
★20、支持虚拟桌面在多种终端上通过VDI客户端登录。
▲21、支持扫码方式登录虚拟桌面/虚拟应用，可对接主流办公IM 实现扫码认证，简化用户登录操作。（投标人需提交有效证明材料[证明材料是指第三方检测（检验）报告或技术白皮书或产品彩页或官网链接及截图或软件功能页面截图等]以证实该项指标或参数，并加盖投标人公章）
★22、支持发布多种虚拟桌面操作系统；
23、支持对接LDAP、AD域导入用户，支持通过导入Excel文件的方式批量新建用户信息；
24、支持日志审计，包括操作日志、系统日志、登录日志、历史任务、用户/用户组同步日志等。


标的名称：教学音响
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学音响
	1、设备类型：两路两分频音柱扬声器；配置不少于4 只 4.5 英寸低音单元、不少于 1 只 3 英寸高音单元；箱体支持多角度吊装以及支架落地安装；正面配置钢制防护网搭配吸音网棉，具备防尘、防撞击能力，有效保护发声单元。
2、额定阻抗≥8Ω；频率响应：85Hz～18kHz；分频点 3kHz。
★3、灵敏度（1W/1m）：96dB±2dB。
★4、最大声压级：持续声压级≥109dB，峰值声压级≥115dB。
★5、功率指标：额定功率≥130W；最大功率≥200W；适配 8Ω 功放，推荐配套功放功率 150W～200W。
★6、辐射覆盖角度：水平覆盖角≥50°，垂直覆盖角≥60°，声场分布均匀。
7、外形尺寸：音箱整体高度≤720mm，便于室内墙面安装布局。
8、接口配置：配备专业音频输入接口，兼容标准专业音频线缆连接。
9、配套要求：标配音箱吊挂五金组件，满足现场吊装施工需求。


标的名称：专业功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	专业功放
	1、放大架构：采用AB 类放大电路设计；具备开机延时、软启动、过热保护、过流保护等多重保护机制，可有效保护功放及后端扬声器设备。
2、信号接口：输入配置平衡XLR 卡侬公 / 母接口，支持信号环路串接输出；输出配备接线端子、卡侬接口，兼容多种外接扬声器接线方式。
3、工作模式：支持立体声、单声道、桥接三种工作模式；功率指标满足：8Ω 负载输出≥2×300W；立体声 4Ω 负载输出≥2×450W；桥接 8Ω 负载输出≥900W。
★4、声学电气指标：频率响应20Hz～18kHz（±3dB）；总谐波失真＜0.1%（8Ω，1/3 ）；信噪比≥96dB；转换速率≥20V/μs。
★5、性能参数：阻尼系数≥300；通道串扰≥60dB（8Ω，1kHz）。
6、输入特性：平衡输入阻抗20kΩ，非平衡输入阻抗 10kΩ；输入灵敏度 1V。


标的名称：无线鹅颈会议话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无线鹅颈会议话筒
	1、信号处理：内置数字导频ID 码静噪线路，具备自动静噪检测功能.
2、显示配置：配备LCD 液晶显示屏，实时显示接收机、发射机工作状态。
3、工作频段：UHF 频段 640MHz～690MHz，支持多频点可调，规避频率干扰。
4、同步方式：支持红外自动对频，接收机可一键同步发射机工作频率。
5、拾音距离：有效拾音距离可达50cm。
6、射频指标：射频工作区间640.25MHz～690.00MHz；可用带宽≥50MHz；信道间隔 25kHz；FM 调频调制；支持不少于 200 组可选信道。
7、音频电气性能：静噪方式采用自动噪声检测+ 数字 ID 码双重静噪；最大频偏 45kHz；音频动态范围＞106dB；频率响应 20Hz～18kHz；综合信噪比＞105dB；综合失真＜0.5%；接收架构：二次变频超外差、双调谐接收，PLL 数字锁相环振荡。
8、硬件接口与电气参数：天线接口为TNC 接口；灵敏度≤-100dBm (90dBμV)；杂散抑制＞80dB；具备平衡、非平衡双路音频输出；供电 DC12V；


标的名称：教学无线话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
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	教学无线话筒
	  1、接收架构：采用真分集双路独立接收电路设计，具备双通道信号择优切换，抗遮挡、防断频。
2、接收机配置 LCD 显示屏，可实时显示发射机电量信息。
★3、具备一键自动搜索空闲干净频率功能，规避环境射频干扰。
★4、支持面板频率一键上锁功能，防止现场误操作改动参数。
★5、空旷理想环境有效接收距离可达120 米；工作频段 640MHz～690MHz；频率稳定度≤±10ppm。
6、射频与音频电气指标：接收灵敏度≤10dBuV；领道抑制≥65dB；镜像抑制≥75dB；音频输出电平 200mV；输出阻抗：平衡 XLR 接口 200Ω，6.35（1/4"）接口 1KΩ；信噪比≥100dB；总谐波失真＜0.1%。
★7、音频频率响应：50Hz～15kHz；接收距离：120（M）功能显示：LCD


标的名称：安装辅材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	安装辅材
	★1、音箱线、音频线


标的名称：音响机柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	音响机柜
	★1、尺寸规格：600×600×1000mm（宽 × 深 × 高）；冷轧钢板，静电喷塑；用于音响系统设备安放。


标的名称：教学人证一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
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	教学人证一体机
	1、人证访客终端；采用国产操作系统，主屏采用≧10.1 英寸触摸显示屏，副屏采用≧10.1英寸非触摸显示屏，分辨率为≧
1280×800；
2、集成 200 万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记，设备镜头支持访客二维码扫码识别；
3、支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对；
4、支持图片、视频广告播放，提供增值服务；
5、设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能；
6、支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并可通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求；
7、设备接口：支持 USB、网口、串口等接口；
★8、能根据环境光线亮度情况自动进行白光补光，符合GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》；
★9、摄像头支持 0°至 180°翻转，符合GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》。 


标的名称：教学班牌管理系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学班牌管理系统
	1、基础资源管理
（1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能；（2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；（4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；（5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；（6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；（8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；（9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；（10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；
（11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；（12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；
2、平台运维
（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
（2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；（3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；（5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；
3、视频管理
（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；（5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；
4、报警管理
（1）支持报警主机接入及布撤防；（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；
5、车辆卡口
支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；
6、访客管理：
（1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；访客基础配置：支持自定义新增访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置；支持自定义配置访客单模板，并且可以预览排布效果；
（2）访客审核标准配置：访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；
（3）访客区域配置：访客区域自定义配置，可授权门禁、梯控、可视对讲、道闸、智能识别设备等；访问区域精细化权限管控，按被访人部门实现权限隔离；
（4）访客移动端自助预约/邀约：支持APP/H5移动端自助预约，线上填写来访信息、访客信息、被访者信息等进行预约，同时以短信方式通知审核情况；访客H5 预约链接可内嵌入公众号/小程序；预约成功后线上生成通行二维码，访客可刷码/刷脸进入指定区域；支持移动端发起再次预约，基础信息保留并预填写，实现快速预约；访客web端管理员预约，填写访客相关信息为其完成预约，成功后可生成二维码进行下载发送给访客进行使用；
（5）访客机现场登记预约：支持二代身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证、台胞证等扫描登记；支持对来访人员进行实时图像抓拍；访客记录查询：支持列表展示访客通行记录，支持按开始时间、结束时间、访客姓名、通行方式、通行结果查询通行记录；访客异常信息记录展示，支持展示访客进入非指定区域后被智能设备抓拍的相关信息；
（6）访客机接入最大数量：200个；平台预约访客量：1万；访客信息最大管理数量：30万；支持多样化的访客登记/审核方式，如移动端APP、H5 预约/邀约、web端预约、访客机预约等，支持人员信息快速录入，审核方式自定义，权限一键下发，实现访客入园无纸化流程操作，无感通行，移动端应用接口开放，支持多种对接方式


标的名称：教学班牌管理服务器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教学班牌管理服务器
	★1、机箱规格：采用 2U 机架式服务器机箱。
★2、处理器：配置 1 颗国产化处理器，核心数量≥24 核，主频≥2.5GHz。
★3、内存：配置内存容量≥32GB（支持单条 32GB DDR4 ECC 内存或 2 条 16GB DDR4 ECC 内存）；主板配备不少于 4 个 DDR4 DIMM 内存插槽。
★4、硬盘配置：标配≥2 块 4TB 及以上 3.5 英寸 SATA 热插拔机械硬盘；整机最大可支持不少于 8 块 3.5 英寸 / 2.5 英寸 SAS/SATA 接口机械硬盘或固态硬盘。
★5、电源：配置 2 个 900W 交流电源模块，支持 1+1 电源冗余功能。
★6、散热风扇：配备不少于 4 个热插拔风扇，支持 N+1 风扇冗余。
★7、阵列控制器：配置无缓存 SAS 阵列控制器，支持 RAID 0、RAID1、RAID10 阵列模式。
★8、合规要求：供应商承诺提供的“教学班牌管理服务器”符合《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》中全部未列出的其它带“*”的指标，投标人提供承诺函，格式自拟。


标的名称：电子班牌软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电子班牌软件
	1、首页展示班级基本信息，学校名称、班级名称、班主任、班级口号、时间、天气；家校互动、今日考勤、今日值日、班级德育、班级荣誉、倒计时、班级课表多模块一体化展示；并可通过触摸交互方式对首页中各模块内容进行查阅浏览；
2、可在班牌上查看班级层面信息，班级风采、班级荣誉、班级课表、班级值日、班级通知、课后作业，风采照片展示支持左右滑动切换并显示每张照片相应备注；并可通过触摸交互方式对各模块内容进行查阅浏览；
3、后台教务管理人员可对所有班牌或部分班牌进行自动开关机时间设置，班牌自动在设定的时间进行开关机操.
4、班牌端在联网的情况下可闲时进行后台更新升级到最新版本；
5、在班牌展示端锁屏功能，防止学生退出软件；
6、班牌可以远程自动单点和批量升级；
7.班牌有多模块智慧呈现，可以根据设定的时间选择班牌自动或手动切换屏显状态。具体模式分为：紧急通知模式、上课考勤模式（支持刷卡及身份识别）、考试考勤模式、考试模式（无考生）、走班模式、流媒体模式以及常规模式。
8、班牌还可以进行学生请假，学生在班牌上请假班主任同意才可请假成功，请假完成后在班牌微信端可查到请假记录。
9、教师通过班牌可进行班级进行德育打分.
10、可通过班牌和家长手机端（微信公众号）完成文字信息沟通互动，家长留言在班牌首页上有滚动提示，校管、班主任、任课老师角色信息发布权限；
11、实现班牌刷卡考勤及智能身份识别的考勤，考勤数据统计到班牌首页展示，点击首页考勤可查看考勤详情，便于巡课人员查看班级出勤情况；
12、班牌上可以进行身份信息的采集、测试及删除，方便人员智能身份识别考勤数据的录入。
★13、支持排课一人一课表模式，刷卡显示个人课表，具备走班上课签到；具备服务器告警提醒，针对服务器硬件资源不足等风险预警；支持班牌版面自定义排版；


标的名称：电子班牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电子班牌
	1、内置 200 万像素单目宽动态摄像头；
2、屏幕亮度≥500nit，高清显示；
3、具备外接门禁系统对接能力；
4、内置≥2W×2 立体声扬声器；
5、支持交流供电；
6、防护等级达到 IPX3；
7、支持横屏安装方式；
★8、搭载 Android 11.0 及以上操作系统；处理器≥四核，主频≥2GHz；运行内存 RAM≥2GB，机身存储 ROM≥16GB，支持存储容量扩展；
★9、内置 IC/ID 卡读卡器，支持 NFC 刷卡，兼容 ISO/IEC14443 协议，刷卡响应时间≤1s；可实现刷卡签到、个人信息查询等业务功能；
★10、配备 100M/1000M 自适应以太网接口，支持 2.4GHz/5GHz 双频段 Wi-Fi 无线网络；
★11、配置 RJ45 网口、OTG USB3.0 接口、TF 卡插槽、门禁对接接口。
12、输入90V-260VAC/50-60HZ输出12V±10%/5A功率60W电压调整范围11-14V。


采购包2：
标的名称：教室课桌A
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌A
	★1、规格：长1300mm×宽450mm×高760mm；（±10mm）。
2、板材：采用实木多层板，桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；木皮厚度≥0.6mm。
▲3、实木多层板：含水率5%-14%；胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）、静曲强度（横纹）、弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）检测合格；浸渍剥离试验符合要求。吸水厚度膨胀率≤8%；板面握钉力≥1000N、板边握钉力≥700N；表面耐划痕无大于 90% 的连续划痕。苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。甲醛释放量＜0.050mg/m³。符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
★4、油漆：底漆、面漆均采用水性木器漆。
5、底脚：采用壁厚≥2.0mm冷轧钢板冲压制成，截面尺寸430mm*70mm（±2mm）。
6、立柱：采用壁厚≥1.2mm管材，截面尺寸30mm*70mm（±2mm）。
7、横梁：采用壁厚≥1.2mm管材，截面尺寸25mm*50mm（±2mm）。
★8、书网：采用壁厚≥0.8mm冷轧钢板冲压制成。
9、工艺：金属件表面处理工艺：金属件采用二氧化碳保护栏焊接成型，焊点打磨，经皮膜成化剂（陶化液）陶化、粉末涂料（塑粉）喷塑防锈处理。底脚固定万向静音轮，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车功能。桌面四角带连接卡扣，多张桌可连接固定。板材表面处理工艺：可视面粘贴实木皮，表面经打磨-抛光-找平-调色-涂色-复补-磨光-退光-打蜡-擦亮，整体经五次底漆，三次面漆制成。桌面可折叠，可堆叠摆放。


标的名称：教室课桌B
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌B
	★1、规格：长1400mm×宽600mm×高1150mm；（±10mm）。
2、钢架：采用≥1.2mm厚冷拉钢管，截面尺寸≥30mm*40mm。
★3、背网：采用壁厚≥0.8mm冷轧钢板冲压制成。
4、板材：采用浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥15mm，采用PVC封边条封边浸；
▲5、渍胶膜纸饰面实木颗粒板理化性能需满足：静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，密度0.6~0.9g/cm³，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力板面≥900N、板边≥600N，表面耐划痕≥1.5N且无大于90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面耐香烟灼烧、耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度（灰度卡）等级≥4级，含水率3%~13%。挥发性有机化合物（7d）需满足：苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；可溶性重金属含量总含量≤50mg/kg，铅≤50mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg。甲醛释放量＜0.050mg/m³。符合：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
6、机箱架：采用≥1.2mm厚冷拉钢管，截面尺寸≥20mm*20mm与壁厚≥0.6mm冷轧钢板组合制成。工艺：金属件表面处理工艺：金属件采用二氧化碳保护栏焊接成型，焊点打磨，经皮膜成化剂（陶化液）陶化、粉末涂料（塑粉）喷塑防锈处理，桌面带穿线孔。


标的名称：教室课桌C
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌C
	★1、规格：长1600mm×宽700mm×高990mm；（±10mm）。
2、板材：采用实木多层板，桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；木皮厚度≥0.6mm。
▲3、实木多层板：含水率5%-14%；胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）、静曲强度（横纹）、弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）检测合格；浸渍剥离试验符合要求。吸水厚度膨胀率≤8%；板面握钉力≥1000N、板边握钉力≥700N；表面耐划痕无大于 90% 的连续划痕。苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。甲醛释放量＜0.050mg/m³。符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
★4、油漆：底漆、面漆均采用水性木器漆。
★5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。
★6、五金件：使用金属偏心连接件连接。
7、工艺：板材表面处理工艺：可视面粘贴实木皮，表面经打磨-抛光-找平-调色-涂色-复补-磨光-退光-打蜡-擦亮，整体经五次底漆，三次面漆制成。
8、功能：桌面开走线孔，供电源和信号线走线。


标的名称：教室课桌D
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌D
	★1、规格：长1800mm×宽700mm×高800mm；（±10mm）。
2、板材：采用实木多层板，桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；木皮厚度≥0.6mm。
▲3、实木多层板：含水率5%-14%；胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）、静曲强度（横纹）、弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）检测合格；浸渍剥离试验符合要求。吸水厚度膨胀率≤8%；板面握钉力≥1000N、板边握钉力≥700N；表面耐划痕无大于 90% 的连续划痕。苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。甲醛释放量＜0.050mg/m³。符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
★4、油漆：底漆、面漆均采用水性木器漆。
★5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。
★6、五金件：使用金属偏心连接件连接。
7、工艺：板材表面处理工艺：可视面粘贴实木皮，表面经打磨-抛光-找平-调色-涂色-复补-磨光-退光-打蜡-擦亮，整体经五次底漆，三次面漆制成。
8、功能：桌面开走线孔，供电源和信号线走线。


标的名称：课桌椅A
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	课桌椅A
	★1、规格：宽615mm×深560mm×高880mm；（±10mm）
2、椅架：立柱采用≥1.5mm厚中空钢管，截面尺寸32mm*20mm（±2mm），横杆采用≥1.2mm厚中空钢管，截面尺寸φ19mm（±2mm）。
3、扶手：采用PP材质，可前后调节，截面尺寸长220mm×宽70mm（±5mm），扶手高度660mm（±5mm）。
4、椅座：高密度阻燃海绵，座板内衬实木多层板，配PP环保塑料防尘底壳，底壳壁厚≥1.5mm与座包紧密连接，座垫可翻转，坐垫尺寸长440mm×深460mm×厚30mm（±5mm）。
▲5、阻燃海绵：75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥35%；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；甲醛散发≤10mg/kg。符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
6、椅背：两段式结构，背框采用PP+玻纤材质，下段宽415mm×高200mm（±5mm）提供腰部舒适支撑，最窄处PP环保塑料厚度≥15mm，上段宽460mm×高350mm（±5mm）提供追背功能，PP环保塑料厚度≥15mm，网布双折叠工艺，带人体工学护腰功能，与椅架连接处采用φ40mm的金属与PP组合连接件。
▲7、PP环保塑料：冲击强度≥10J/m²；塑料件邵氏 D 硬度≥HD63；耐老化性（室内用）500h，冲击强度保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级；耐冷热循环后应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。符合：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
8、脚轮：φ≥50mm黑色PP沙面轮。
9、功能：可折叠，折叠处连接件采用壁厚≥3mmPP环保塑料，规格长40mm×高50mm×厚70mm（±2mm）。
10、工艺：金属件表面处理工艺：金属件采用二氧化碳保护栏焊接成型，焊点打磨，经皮膜成化剂（陶化液）陶化、粉末涂料（塑粉）喷塑防锈处理。


标的名称：教室课桌椅B
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌椅B
	★1、规格：长645mm×宽580mm×高835mm；（±10mm）。
2、钢材：立柱采用≥1.5mm厚中空钢管，截面尺寸32mm*20mm（±2mm），横杆采用≥1.2mm厚中空钢管，截面尺寸φ19mm（±2mm）。
3、扶手：采用PP材质，扶手高度660mm（±5mm）。
4、椅座：高密度阻燃海绵，座板为多层弯曲板，配PP环保塑料防尘底壳，座垫可翻转，坐高445mm（±5mm）。
▲5、阻燃海绵：75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥35%；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；甲醛散发≤10mg/kg。符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
6、椅背：背框采用PP+玻纤材质，提供背部舒适支撑，背框宽度≥35mm。
▲7、PP环保塑料：冲击强度≥10J/m²；塑料件邵⽒ D 硬度≥HD63；耐⽼化性（室内⽤）500h，冲击强度保持率≥60%，外观颜⾊变⾊评级≥3级；耐冷热循环后应⽆裂纹、⿎泡、变⾊、起皱。符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
。(提供国家认可的第三方机构出具的相关有效检测报告作为佐证PP环保塑料的证明材料，并加盖投标人公章)
★8、脚垫：尼龙静音材质。
★9、功能：椅子可折叠。
10、工艺：金属件表面处理工艺：金属件采用二氧化碳保护栏焊接成型，焊点打磨，经皮膜成化剂（陶化液）陶化、粉末涂料（塑粉）喷塑防锈处理。


标的名称：教室课桌椅C
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教室课桌椅C
	★1、规格：长620mm×宽550mm×高1100mm;（±10mm）。
2、椅架：采用橡胶木实木，木材经干燥处理无变形，无虫蛀，无腐朽材。
★3、油漆：底漆、面漆均采用水性木器漆。
★4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。
5、椅座：高密度阻燃海绵，内衬实木多层板板，厚度≥12mm。
▲6、阻燃海绵：75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥35%；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；甲醛散发≤10mg/kg。符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准。（提供有效期内具备检验检测机构资质认定(CMA)资质机构出具并加盖CMA标识的检测报告）
7、面料：使用一级头层牛皮覆面。厚度≥1mm。
8、工艺：经打磨-抛光-找平-调色涂色-复补-磨光-退光-打蜡-擦亮，使用机器喷涂水性木器漆，所有漆面经过至少3道底漆2道面漆，所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂须完整，防止木材回潮；上漆后同色部件色泽应相似，且色泽均匀通透、木纹清晰可见，无脱色、掉色现象，漆膜无皱皮、发黏或漏漆现象；漆膜平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


采购包2：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起30天内完成供货及安装调试

	2
	★
	交货地点
	中共⽢孜州委党校（采购人指定地点）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后 ，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%

2付款条件：货物进场后 ，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%

3付款条件：安装调试完毕且验收合格后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准； （2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购入应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担； (3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人：成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货； (4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期为验收合格之日起3年(若个别产品有单独的质保期则以产品为准)，执行国家三包的产品按照国家三包政策执行。质保期内出现货物质量问题内均由中标人派售后人员到现场进行维改修或更换，由此产生的一切费用均由中标人承担。质保范围:物主体及所有配件。2.投标人提供每季度定期巡回保养服务。3.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；4.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和质量，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；5.质保期内，投标人在接到通知后4小时内响应，48小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；6.质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务； 7.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起30天内完成供货及安装调试

	2
	★
	交货地点
	中共甘孜州委党校（采购人指定地点）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后 ，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%

2付款条件：货物进场后 ，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%

3付款条件：安装调试完毕且验收合格后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准； （2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购入应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担； (3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人：成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货； (4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期为验收合格之日起3年(若个别产品有单独的质保期则以产品为准)，执行国家三包的产品按照国家三包政策执行。质保期内出现货物质量问题内均由中标人派售后人员到现场进行维改修或更换，由此产生的一切费用均由中标人承担。质保范围:物主体及所有配件。2.投标人提供每季度定期巡回保养服务。3.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；4.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和质量，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；5.质保期内，投标人在接到通知后4小时内响应，48小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；6.质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务； 7.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


3.4.其他要求
采购包1：★1、全文中所涉及的标准若已过期或废止，均以最新标准为准。 ★2、本项目实施过程中所有软硬件安装、调试必须兼容、稳定可靠运行达到无缝连接标准，不得影响单位正常的业务工作；供应商在设备安装调试完毕后，为采购人提供集中现场操作培训，确保采购人能独立进行日常操作、基础维护及故障排查。 ★3、本项目采购产品涉及3C认证、进网许可认证、无线电发射设备型号核准证、网络关键设备和网络安全专用产品等前置许可认证的的，应该提供该项认证证书，投标阶段只提供承诺函即可，签订合同时向采购人提供相应证书、证件等复印件。（提供承诺函、格式自拟） ★4、供货后，安装前采购⼈有权对供应商所供设备进行抽样并委托国家认可的第三方检测机构进行检测，检测结果符合供应商投标文件要求的，检测费用由采购⼈承担，检测结果不符合供应商投标文件要求的，检测费用由供应商承担，将视为虚假响应，采购⼈有权退货，解除采购合同并报告财政部门，由此产生的一切损失全部由供应商承担。（提供承诺函、格式自拟） ★5、本项目过程中的搬运、安装、维护、售后等过程中的安全责任由供应商自行承担，采购⼈不承担任何责任。（提供承诺函、格式自拟） ★6、安全要求：本项目自签订合同之日起至项目完成之日止，投标人将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全等一切安全责任；在项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由投标人自行承担。 ★7、潜在供应商可自行到现场踏勘，如中标，不可因未了解项目现场情况而放弃中标不履行中标人义务；如因投标人不能正常履约，给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，并要求投标人赔偿由此带来的所有损失；如放弃中标，所产生的后果按照政府采购相关法律法规执行。 ★8、投标人须自行考虑本项目的地理环境等所有不利因素，本次采购项目投标人的报价包括但不限于货物、运输、装卸、安装调试、保险、人员工资、培训、售后服务、税费等其他所有费用，采购人不再支付其他任何费用，如出现因投标报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。 采购包2：★1、全文中所涉及的标准若已过期或废止，均以最新标准为准。 ★2、本项目所有家具供货、安装、调试过程须衔接顺畅，现场施工文明有序，不得干扰采购人正常办公秩序；家具安装摆放完成后，供应商安排现场验收讲解，指导采购人工作人员掌握家具日常使用、清洁保养及简易维护方法。 ★3、供货后，安装前采购⼈有权对供应商所供设备进行抽样并委托国家认可的第三方检测机构进行检测，检测结果符合供应商投标文件要求的，检测费用由采购⼈承担，检测结果不符合供应商投标文件要求的，检测费用由供应商承担，将视为虚假响应，采购⼈有权退货，解除采购合同并报告财政部门，由此产生的一切损失全部由供应商承担。（提供承诺函、格式自拟） ★4、本项目过程中的搬运、安装、维护、售后等过程中的安全责任由供应商自行承担，采购⼈不承担任何责任。（提供承诺函、格式自拟） ★5、安全要求：本项目自签订合同之日起至项目完成之日止，投标人将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全等一切安全责任；在项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由投标人自行承担。 ★6、潜在供应商可自行到现场踏勘，如中标，不可因未了解项目现场情况而放弃中标不履行中标人义务；如因投标人不能正常履约，给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，并要求投标人赔偿由此带来的所有损失；如放弃中标，所产生的后果按照政府采购相关法律法规执行。 ★7、投标人须自行考虑本项目的地理环境等所有不利因素，本次采购项目投标人的报价包括但不限于货物、运输、装卸、安装调试、保险、人员工资、培训、售后服务、税费等其他所有费用，采购人不再支付其他任何费用，如出现因投标报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。
 
