采购需求
采购包1：
[bookmark: _GoBack]采购包预算金额（元）: 573,300.00
采购包最高限价（元）: 573,300.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02010105 台式计算机
	考点机
	1.00（台）
	5,000.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是

	2
	A02010105 台式计算机
	监考计算机
	3.00（台）
	13,500.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是

	3
	A02010105 台式计算机
	考试计算机
	146.00（台）
	554,800.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	考点机
	1.00（台）
	5,000.00
	总价
	无

	2
	监考计算机
	3.00（台）
	13,500.00
	总价
	无

	3
	考试计算机
	146.00（台）
	554,800.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	考点机
	考点机

	2
	A02010105 台式计算机
	监考计算机
	监考计算机

	3
	A02010105 台式计算机
	考试计算机
	考试计算机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	考点机
	考点机

	2
	A02010105 台式计算机
	监考计算机
	监考计算机

	3
	A02010105 台式计算机
	考试计算机
	考试计算机


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02010105 台式计算机
	考点机
	考点机

	2
	A02010105 台式计算机
	监考计算机
	监考计算机

	3
	A02010105 台式计算机
	考试计算机
	考试计算机


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：考点机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	★处理器
	采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；热设计功耗≤70W，CPU需通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证；

	2
	
	▲内存
	≥16GB 内存，单内存最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB；

	3
	
	▲硬盘
	≥512G固态硬盘；≥1TB机械硬盘；

	4
	
	▲显卡
	配置独立显卡，显存容量≥2GB，支持分辨率≥1920*1080，等效频率≥3200MT/s，核心频率≥600MHz；

	5
	★
	★USB接口数量
	≥11个，其中USB3.2 Gen 1≥9个 ；所有USB接口原生非转接；支持全部USB口一键开关，全部USB口一键只读；前后USB口分组开关，USB口单个开关，USB口设置只识别键鼠；

	6
	★
	★网卡
	主板集成1000M自适应以太网卡；

	7
	★
	★主板扩展槽
	PCIe 插槽≥4个，其中至少≥2个PCIe4.0*16;

	8
	★
	★主板其他内置接口
	M.2 SSD接口≥1个，≥4个SATA3.0接口，1个COM接口，前置1组耳机和麦克接口，后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入）；

	9
	★
	★键鼠
	同品牌USB有线键盘、光电鼠标；

	10
	★
	★机箱
	体积≥15L，顶置提手机箱模块化设计免工具拆装，机箱前面板自带防尘网设计，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准IP5X级；

	11
	★
	★电源
	≥200W高效电源；

	12
	★
	★显示器
	与主机同品牌显示屏尺寸≥23.8英寸，显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种及以上显示接口（至少包含1个HDMI接口）；

	13
	
	▲显示器屏体
	屏体采用IPS材质，可视角度：水平≥170°，防蓝光：支持防蓝光模式，刷新率≥100Hz，色域≥99% sRGB，亮度≥300 尼特；

	14
	
	▲备份还原软件
	出厂预装备份还原软件（非操作系统自带），软件具有系统备份模块、系统恢复模块、启动修复模块、磁盘分区修复模块，需支持安全启动功能，支持在未部署情况下直接向外设进行备份和恢复；

	15
	★
	★保修服务
	整机提供三年原厂免费上门质保服务；

	16
	★
	★操作系统
	预装正版授权国产操作系统，符合国家信息安全可靠测评要求，支持架构平台：支持海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威等国产主流芯片处理；

	17
	★
	★其他
	未列出的参数需符合《财政部工业和信息化部关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》的附件“台式计算机政府采购需求标准（2023年版）”中的指标要求。


标的名称：监考计算机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	★处理器
	采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；热设计功耗≤70W，CPU需通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证；

	2
	
	▲内存
	≥8GB 内存，单内存最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB；

	3
	
	▲硬盘
	≥512G固态硬盘；≥1TB机械硬盘；

	4
	
	▲显卡
	配置独立显卡，显存容量≥2GB，支持分辨率≥1920*1080，等效频率≥3200MT/s，核心频率≥600MHz；

	5
	★
	★USB接口数量
	≥11个，其中USB3.2 Gen 1≥9个 ；所有USB接口原生非转接；支持全部USB口一键开关，全部USB口一键只读；前后USB口分组开关，USB口单个开关，USB口设置只识别键鼠；

	6
	★
	★网卡
	主板集成1000M自适应以太网卡；

	7
	★
	★主板扩展槽
	PCIe 插槽≥4个，其中至少≥2个PCIe4.0*16;

	8
	★
	★主板其他内置接口
	M.2 SSD接口≥1个，≥4个SATA3.0接口，1个COM接口，前置1组耳机和麦克接口，后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入）；

	9
	★
	★键鼠
	同品牌USB有线键盘、光电鼠标；

	10
	★
	★机箱
	体积≥15L，顶置提手机箱模块化设计免工具拆装，机箱前面板自带防尘网设计，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准IP5X级；

	11
	★
	★电源
	≥200W高效电源；

	12
	★
	★显示器
	与主机同品牌显示屏尺寸≥23.8英寸，显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种及以上显示接口（至少包含1个HDMI接口）；

	13
	
	▲显示器屏体
	屏体采用IPS材质，可视角度：水平≥170°，防蓝光：支持防蓝光模式，刷新率≥100Hz，色域≥99% sRGB，亮度≥300 尼特；

	14
	
	▲备份还原软件
	出厂预装备份还原软件（非操作系统自带），软件具有系统备份模块、系统恢复模块、启动修复模块、磁盘分区修复模块，需支持安全启动功能，支持在未部署情况下直接向外设进行备份和恢复；

	15
	★
	★保修服务
	整机提供三年原厂免费上门质保服务；

	16
	★
	★操作系统
	预装正版授权国产操作系统，符合国家信息安全可靠测评要求，支持架构平台：支持海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威等国产主流芯片处理；

	17
	★
	★其他
	未列出的参数需符合《财政部工业和信息化部关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》的附件“台式计算机政府采购需求标准（2023年版）”中的指标要求。


标的名称：考试计算机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	★处理器
	采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB；热设计功耗≤70W，CPU需通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证；

	2
	
	▲内存
	≥8GB 内存，单内存最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB；

	3
	
	▲硬盘
	≥256G固态硬盘；

	4
	
	▲显卡
	配置独立显卡，显存容量≥2GB，支持分辨率≥1920*1080，等效频率≥3200MT/s，核心频率≥600MHz；

	5
	★
	★USB接口数量
	≥11个，其中USB3.2 Gen 1≥9个 ；所有USB接口原生非转接；支持全部USB口一键开关，全部USB口一键只读；前后USB口分组开关，USB口单个开关，USB口设置只识别键鼠；

	6
	★
	★网卡
	主板集成1000M自适应以太网卡；

	7
	★
	★主板扩展槽
	PCIe 插槽≥4个，其中至少≥2个PCIe4.0*16;

	8
	★
	★主板其他内置接口
	M.2 SSD接口≥1个，≥4个SATA3.0接口，1个COM接口，前置1组耳机和麦克接口，后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入）；

	9
	★
	★键鼠
	同品牌USB有线键盘、光电鼠标；

	10
	★
	★机箱
	体积≥15L，顶置提手机箱模块化设计免工具拆装，机箱前面板自带防尘网设计，机箱外壳防尘等级满足不低于国际标准IP5X级；

	11
	★
	★电源
	≥200W高效电源；

	12
	★
	★显示器
	与主机同品牌显示屏尺寸≥23.8英寸，显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种及以上显示接口（至少包含1个HDMI接口）；

	13
	
	▲显示器屏体
	屏体采用IPS材质，可视角度：水平≥170°，防蓝光：支持防蓝光模式，刷新率≥100Hz，色域≥99% sRGB，亮度≥300 尼特；

	14
	
	▲备份还原软件
	出厂预装备份还原软件（非操作系统自带），软件具有系统备份模块、系统恢复模块、启动修复模块、磁盘分区修复模块，需支持安全启动功能，支持在未部署情况下直接向外设进行备份和恢复；

	15
	★
	★保修服务
	整机提供三年原厂免费上门质保服务；

	16
	★
	★操作系统
	预装正版授权国产操作系统，符合国家信息安全可靠测评要求，支持架构平台：支持海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威等国产主流芯片处理；

	17
	★
	★其他
	未列出的参数需符合《财政部工业和信息化部关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》的附件“台式计算机政府采购需求标准（2023年版）”中的指标要求。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自签订合同之日起15日

	2
	★
	交货地点
	甘孜州人社局指定地址

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：所有设备安装和培训完成后，并通过项目验收合格且收到供应商合法等额的发票，达到付款条件起，达到该付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期:本项目所采购的设备质保期为三年。售后服务应按国家相关法律法规执行三包(包修、包换、包退)政策和招标文件的售后服务要求。质保期内非人为因素引起的设备故障，由供应商全责免费维修。质保期内设备硬件出现故障经修复可正常使用后，保期应顺延长三个月。2.质保期内提供5X8小时上门服务,故障响应提供7X24小时的故障服务受理，故障响应级别对重大故障实行7x24小时的现场维修，一般故障实行5x8小时的现场维修。3.如本项目采购的设备经供应商3次维修后仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求退货或更换。如需退货成交供应商应在采购人退货后10个工作日内，将货款退还给采购人，或者由采购人在后续支付款项中扣除，并追究成交供应商的违约责任。验收合格后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人承担，如需更换的设备必须是等同于或高于原有设备的功能参数，而且是全新未使用过。4.成交供应商提供24小时热线服务电话，并免费提供远程维修技术支持(包括微信、邮箱、电话、传真等方式报修)在线服务，中标后需派驻相应售后服务人员，并列出工程师名单、联系电话通讯地址。质保期内不限报修次数，接到采购人报修电话后，维修响应时间0.5小时，技术人员到达现场维修时间1小时，故障排查判断4小时，8小时完成设备维修。 5.在质保期内提供每月2次巡检服务，检测设备的运行情况，并做好巡检记录。6.交货后前3个月内，供应商派驻不少于1名技术人员对本项目的前期安装和调试，操作使用培训等工作，驻场期间派驻的技术人员应接受采购人的工作调遣。质保期内不少于1名熟悉设备运行情况的运维人员对采购设备进行维护，重要考试期间中标供应商负责派驻技术人员现场保障设备运行。7.供应商提供4-5次现场使用培训，培训对象为设备使用人员、管理人员、维护人员等。8.以上所有服务项目的费用包含在投标总价中。(提供承诺函加盖投标人鲜章)

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
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