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零星整改项目询比公告

根据企业生产管理需要，开展云能勐腊实业有限公司回洼电站零星整改项目的询比工作，本次采购以公开询比的方式开展，具体事项如下：
1、 项目情况
（一）项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK5]云能勐腊实业有限公司下属回洼二级、三级电站需整改情况：
1.护栏加高、防腐：护栏整改330米，加高20-40公分，护栏防腐450米；
2.消防、冷却水管除锈防腐688米，管径Φ50-200；
3.压力钢管除锈防腐：回洼二级站压力钢管84米，直径1.5米，回洼三级站压力钢管89米，直径1.2米。
（二）工作内容
详细内容见附件2项目清单。
（三）工作地点
云能勐腊实业有限公司：回洼二级电站、回洼三级电站。
（四）服务期限
自合同签订之日起30日历天内完成全部工作。
（五）本项目不接受联合体应答。
（六）招标人不安排现场勘察，各投标单位自行安排前往，途中及勘察过程中所产生的全部费用、安全风险及相关责任均由投标单位自行负责。
二、选聘资质及服务要求
（一）营业执照
投标人为在中华人民共和国注册的独立法人，持有有效的企业营业执照；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。
（二）信誉要求
贵单位提供通过信用中国网站等系统网站官方渠道任一查询相关主体信用记录。
（三）须具有建筑工程施工总承包叁级及以上或者防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
（四）服务质量要求为符合甲方提出的工作要求，甲方未提出要求的需符合相关国家、行业标准规范，压力管道标准严格按《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》GB 50766-2012和《水电工程金属结构设备防腐蚀技术规程》NB/T 11675-2024执行。
（五）质量及验收要求：质量符合国家、行业现行施工验收规范及合格标准，并满足采购人各项相关要求。
（六）乙方应严格按照规定的工期组织施工工作。在项目实施过程中，对于以下原因造成工期变更，经采购人签证、批准，工期相应顺延，顺延期限双方另以书面方式确定。
1.不可抗力。 
2.采购人同意工期顺延的其他情况。
（五）质量保证
1.本项目质量保证期为1年。投标人保证在1年内不发生因施工质量问题造成的构建筑物等设施的缺陷，质保期内发生相同缺陷时，投标人负责免费重新修缮施工（所需材料配件、工器具等自备）。缺陷责任期和质量保证期起始时间以竣工验收合格之日起。
2.质量保证期内出现施工质量问题，投标人必须及时进行重新修缮施工，并承担相应费用。
三、报价要求
（一）本项目采用总价包干的方式发包，报价人所报价格必须包含但不限于人工费、设备及材料费、卸车费、施工费、管理费、利润、税金、缺陷责任处理等与本项目有关的一切费用。
（二）具体报价格式及内容以附件 3报价文件格式为准，按要求规范填报。
四、为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料
包括但不限于：询比参与确认函、营业执照、信用记录等。
五、报名要求
请有意参与本项目报价的投标人，通过云南能投业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）注册后，于 2026 年10月24日 23时 00分前在平台内报名。将参与确认函、营业执照、信誉证明资料等每页加盖公章上传平台，以供招标人进行报名审核。在本公告规定的时间内未按上述要求将上述文件上传至报名系统的投标人，不得递交响应文件或参加报价。
六、报价文件提交要求
通过报名审核的投标人于2026 年10月27日 10 时 00 分前在云南能投业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）完成报价，将完整的报价文件（加盖公章）扫描成PDF文件上传至业财一体化平台，线下邮寄一份加盖公章的报价文件（邮寄地址见第九条联系方式）。报价文件需包含“项目清单”（附件2）及报价人认为需要补充提供的其它材料等。
（一）报价人要按照询比公告提供的工作内容及项目清单进行自主报价。
（二）报价人应慎重报价，报价后因自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致的损失由报价人自行承担。
（三）投标人在报价阶段须按报价询比公告提供的格式要求逐项填写。
（四）当分项价之和与总价不符时，以各分项价中的含税单价×数量之和为准，价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内的固定不变价格，实际供货数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。
七、中标标准
以招标人提供的附件2项目清单为基础，投标人结合项目概况，进行自主报价，以总价最低者为中标单位。
八、结算方式
按照合同约定的相关条款进行结算。具体结算方式将在合同中明确规定。本项目不设预付款。
九、联系方式
采购人：云能勐腊实业有限公司
地  址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道142号附1号
联系人：严  捷   
电  话：0691-2162811  
附件1：询比参与确认函
附件2：项目清单
附件3：报价文件格式


云能勐腊实业有限公司  
                                2026 年10月16日

附件1
询比参与确认函
XX公司：
我单位对XX公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并做出以下承诺：
1．我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2．我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

           联系人：
联系电话：                                
  XX单位
                                    （单位盖章）
                            年  月  日

	







附件2：项目清单
	项目清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	护栏加高、防腐
	米
	护栏加高约330米，护栏防腐约450米
	护栏加高20-40公分

	2
	消防、冷却水管除锈防腐
	米
	约688米
	管径Φ50-200

	3
	压力钢管除锈防腐
	米
	回洼二级站压力钢管84米，直径1.5米，回洼三级站压力钢管89米，直径1.2米
	1.除锈；
2.防腐：底层刷环氧富锌或无机富锌60um；中间层刷环氧云铁100um；面层刷丙烯酸聚氨酯100um（一底两面）














附件3： 报价文件格式

云能勐腊实业有限公司
回洼电站零星整改项目




报价文件









报价单位名称：（盖章）
  年   月  日



目  录
1.报价函
2.法定代表人资格证明书
3.法定代表人授权委托书
4.资格申明
5.报价单位基本情况表
6.报价清单
7.工期承诺
8.质量保证和售后服务承诺
9.其它材料












1、报价函
 
致：云能勐腊实业有限公司
我们收到《云能勐腊实业有限公司回洼电站零星整改项目》，已完全清楚该项目的内容和相关要求，并同意参加报价。经研究，我单位愿以人民币（大写）          元（￥            元）的总包价，实施完成询比函约定的所有项目。
我单位将按照报价文件中“项目清单”所列项目及报价与贵公司签订实施合同。
此致


 法人代表或委托代理人签字：________________。
 


单位名称（盖章）：
                              年   月    日


2．法定代表人资格证明书
 

单位名称： 
地址： 
姓名：       ，性别：     ，年龄：     ，职务：   
是（单位名称）的法定代表人。
   此证明
  
报价人：（签字盖章）
                       日期：    年   月    日
  
法定代表人身份证复印件正面（盖章）


 
法定代表人身份证复印件背面（盖章）









3．法定代表人授权委托书
（此为示例，具体内容及格式由报价单位自行确定）
本人（姓名）系（报价单位名称） 的法定代表人，现委托（姓名）代表我公司全权办理针对云能勐腊实业有限公司回洼电站零星整改项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署有关的文件、协议及合同，其法律后果由我方承担。
本授权委托书于   年  月   日生效，委托期限：              。
特此声明
单位名称：               （盖章）
法定代表人：			（签字或盖章）
身份证号码：	       
委托代理人：	       （签字）
身份证号码：	        
日期：   年  月  日

被授权人复印件正面

被授权人复印件背面




[bookmark: _GoBack]
4.资格申明
（内容至少应包括：报价单位简介、营业执照、有关资质证书、企业信誉证明或承诺等，相关证照需提供复印件）


5.报价单位基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	

	法定代表人
	
	所在省份
	

	经营范围
	
	成立时间
	

	业务联系人
	
	联系电话
	

	经济性质
	（国有、民营、股份、外资）

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	银行账号
	

	备注
	


注：以上内容须与所提供相关证照的复印件内容一致。





6.报价清单
（按附件2填写）
	项目清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	护栏加高、防腐
	米
	护栏加高约330米，护栏防腐约450米
	
	
	护栏加高20-40公分

	2
	消防、冷却水管除锈防腐
	米
	约688
	
	
	管径Φ50-200

	3
	压力钢管除锈防腐
	米
	回洼二级站压力钢管84米，直径1.5米，回洼三级站压力钢管89米，直径1.2米
	
	
	1.除锈；
2.防腐：底层刷环氧富锌或无机富锌60um；中间层刷环氧云铁100um；面层刷丙烯酸聚氨酯100um（一底两面）

	合计（元）
	




投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：





7.工期承诺
[bookmark: _Toc378001223][bookmark: _Toc421022397][bookmark: _Toc378002019][bookmark: _Toc381883287][bookmark: _Toc439063870]（内容包括项目完成工期计划的承诺等）
8.质量保证和售后服务承诺
[bookmark: _Toc308104072][bookmark: _Toc308104064][bookmark: _Toc378002023][bookmark: _Toc421022403][bookmark: _Toc439063875][bookmark: _Toc378001227][bookmark: _Toc378002025][bookmark: _Toc378001229][bookmark: _Toc308104065][bookmark: _Toc439063877][bookmark: _Toc421022405][bookmark: _Toc381883295][bookmark: _Toc378065975]（质量保证内容应包括所供技术服务的准确性、合标性等；售后服务承诺应包括“质量保证”等要求）
9.其它材料
（报价单位认为需要补充提供的其它材料，如：报价单位的体系认证证书、获奖情况、荣誉证书等）
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