采购需求
[bookmark: _GoBack]采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,449,269.30
采购包最高限价（元）: 1,449,269.30
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05019900 其他家具
	办公桌
	77.00（套）
	60,784.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A05019900 其他家具
	文件柜带衣柜
	107.00（套）
	149,344.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A05019900 其他家具
	更衣柜1
	5.00（套）
	7,560.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A05019900 其他家具
	消防工具柜1
	1.00（套）
	4,368.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A05019900 其他家具
	消防工具柜2
	1.00（套）
	5,264.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	6
	A05019900 其他家具
	办公椅子
	79.00（个）
	37,422.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	7
	A05019900 其他家具
	等候椅
	12.00（个）
	5,376.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	8
	A05019900 其他家具
	接待椅/凳
	7.00（个）
	1,680.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	9
	A05019900 其他家具
	大板桌1
	1.00（套）
	6,440.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	10
	A05019900 其他家具
	大板桌2
	4.00（套）
	18,480.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	11
	A05019900 其他家具
	大板桌3
	8.00（套）
	20,024.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	12
	A05019900 其他家具
	大板椅
	14.00（个）
	20,840.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	13
	A05019900 其他家具
	办公接待椅
	42.00（个）
	27,240.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	14
	A05019900 其他家具
	会议桌1
	1.00（张）
	4,368.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	15
	A05019900 其他家具
	调解桌1
	1.00（张）
	3,304.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	16
	A05019900 其他家具
	藏式沙发
	3.00（套）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	17
	A05019900 其他家具
	藏式茶几
	3.00（个）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	18
	A05019900 其他家具
	床架
	2.00（套）
	2,352.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	19
	A05019900 其他家具
	床垫
	2.00（个）
	1,792.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	20
	A05019900 其他家具
	床头柜
	3.00（个）
	1,260.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	21
	A05019900 其他家具
	衣柜带书桌
	1.00（组）
	4,844.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	22
	A05019900 其他家具
	桌子1
	1.00（张）
	860.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	23
	A05019900 其他家具
	桌子2
	1.00（张）
	780.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	24
	A05019900 其他家具
	地柜
	21.05（米）
	20,470.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	25
	A05019900 其他家具
	吊柜
	19.05（米）
	20,336.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	26
	A05019900 其他家具
	台面石材
	21.05（米）
	18,861.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A05019900 其他家具
	审判长桌
	4.00（套）
	23,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	28
	A05019900 其他家具
	被告桌1
	1.00（套）
	3,724.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	29
	A05019900 其他家具
	原告桌1
	1.00（套）
	3,724.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	30
	A05019900 其他家具
	书记员桌1
	1.00（套）
	3,304.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	31
	A05019900 其他家具
	被告桌2
	2.00（套）
	6,008.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	32
	A05019900 其他家具
	原告桌2
	2.00（套）
	6,008.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	33
	A05019900 其他家具
	书记员桌2
	2.00（套）
	7,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	34
	A05019900 其他家具
	羁押椅
	5.00（套）
	12,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	35
	A05019900 其他家具
	审判长椅子
	11.00（个）
	40,584.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	36
	A05019900 其他家具
	审判椅
	21.00（个）
	60,504.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	37
	A05019900 其他家具
	旁观坐椅
	180.00（个）
	120,960.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	38
	A05019900 其他家具
	隔离栏杆
	15.80（米）
	26,632.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	39
	A05019900 其他家具
	单人沙发1
	2.00（张）
	3,640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	40
	A05019900 其他家具
	双人沙发
	19.00（张）
	37,560.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	41
	A05019900 其他家具
	三人沙发1
	4.00（张）
	10,976.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	42
	A05019900 其他家具
	茶几1
	14.00（个）
	10,192.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	43
	A05019900 其他家具
	角几
	5.00（个）
	3,080.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	44
	A05019900 其他家具
	U型沙发
	3.00（套）
	37,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	45
	A05019900 其他家具
	L型沙发
	1.00（套）
	8,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	46
	A05019900 其他家具
	茶几2
	4.00（套）
	4,480.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	47
	A05019900 其他家具
	吧台
	1.50（米）
	10,080.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	48
	A05019900 其他家具
	吧凳
	1.00（个）
	308.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	49
	A05019900 其他家具
	会议桌2
	36.00（张）
	35,488.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	50
	A05019900 其他家具
	会议椅1
	72.00（个）
	23,144.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	51
	A05019900 其他家具
	会议桌3
	1.00（套）
	11,144.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	52
	A05019900 其他家具
	会议椅2
	14.00（个）
	13,720.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	53
	A05019900 其他家具
	S型造型桌
	1.00（套）
	8,040.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	54
	A05019900 其他家具
	异型高柜
	1.00（套）
	15,080.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	55
	A05019900 其他家具
	异型矮柜
	1.00（套）
	9,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	56
	A05019900 其他家具
	异型凳子（异型造型）
	12.00（个）
	6,720.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	57
	A05019900 其他家具
	藏式多人沙发
	5.00（套）
	50,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	58
	A05019900 其他家具
	藏式单人沙发
	2.00（套）
	16,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	59
	A05019900 其他家具
	藏式茶几
	5.00（个）
	32,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	60
	A05019900 其他家具
	会议椅子
	16.00（个）
	15,336.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	61
	A05019900 其他家具
	旁听椅子
	10.00（个）
	6,824.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	62
	A05019900 其他家具
	电动密集柜
	20.00（套）
	68,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	63
	A05019900 其他家具
	软条凳
	5.00（套）
	2,420.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	64
	A05019900 其他家具
	圆形餐桌
	6.00（套）
	9,064.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	65
	A05019900 其他家具
	餐椅1
	60.00（个）
	15,440.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	66
	A05019900 其他家具
	不锈钢餐具柜1
	5.00（组）
	27,880.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	67
	A05019900 其他家具
	不锈钢餐具柜2
	1.00（组）
	7,496.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	68
	A05019900 其他家具
	更衣柜2
	5.00（组）
	6,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	69
	A05019900 其他家具
	餐椅2
	16.00（个）
	12,214.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	70
	A05019900 其他家具
	单人沙发2
	2.00（张）
	3,584.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	71
	A05019900 其他家具
	三人沙发2
	1.00（张）
	4,584.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	72
	A05019900 其他家具
	茶几3
	1.00（套）
	560.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	73
	A05019900 其他家具
	备餐柜
	1.00（个）
	2,904.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	74
	A05019900 其他家具
	咖啡圆几
	3.00（套）
	4,032.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	75
	A05019900 其他家具
	咖啡长桌
	5.00（套）
	17,451.30
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	76
	A05019900 其他家具
	咖啡椅子
	12.00（个）
	5,813.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	77
	A05019900 其他家具
	咖啡三人沙发
	7.00（套）
	20,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	78
	A05019900 其他家具
	咖啡两人沙发
	3.00（套）
	5,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	79
	A05019900 其他家具
	吧台柜
	1.00（组）
	10,526.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	80
	A05019900 其他家具
	衣柜
	1.00（个）
	2,240.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	81
	A05019900 其他家具
	桌子3
	15.00（张）
	10,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	82
	A05019900 其他家具
	主席台单人椅子
	16.00（个）
	11,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	83
	A05019900 其他家具
	主席台桌子
	8.00（张）
	8,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	84
	A05019900 其他家具
	藏式角几
	1.00（个）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	85
	A05019900 其他家具
	圆形电动餐桌
	1.00（套）
	15,752.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	办公桌
	77.00（套）
	60,784.00
	总价
	无

	2
	文件柜带衣柜
	107.00（套）
	149,344.00
	总价
	无

	3
	更衣柜1
	5.00（套）
	7,560.00
	总价
	无

	4
	消防工具柜1
	1.00（套）
	4,368.00
	总价
	无

	5
	消防工具柜2
	1.00（套）
	5,264.00
	总价
	无

	6
	办公椅子
	79.00（个）
	37,422.00
	总价
	无

	7
	等候椅
	12.00（个）
	5,376.00
	总价
	无

	8
	接待椅/凳
	7.00（个）
	1,680.00
	总价
	无

	9
	大板桌1
	1.00（套）
	6,440.00
	总价
	无

	10
	大板桌2
	4.00（套）
	18,480.00
	总价
	无

	11
	大板桌3
	8.00（套）
	20,024.00
	总价
	无

	12
	大板椅
	14.00（个）
	20,840.00
	总价
	无

	13
	办公接待椅
	42.00（个）
	27,240.00
	总价
	无

	14
	会议桌1
	1.00（张）
	4,368.00
	总价
	无

	15
	调解桌1
	1.00（张）
	3,304.00
	总价
	无

	16
	藏式沙发
	3.00（套）
	30,000.00
	总价
	无

	17
	藏式茶几
	3.00（个）
	12,000.00
	总价
	无

	18
	床架
	2.00（套）
	2,352.00
	总价
	无

	19
	床垫
	2.00（个）
	1,792.00
	总价
	无

	20
	床头柜
	3.00（个）
	1,260.00
	总价
	无

	21
	衣柜带书桌
	1.00（组）
	4,844.00
	总价
	无

	22
	桌子1
	1.00（张）
	860.00
	总价
	无

	23
	桌子2
	1.00（张）
	780.00
	总价
	无

	24
	地柜
	21.05（米）
	20,470.00
	总价
	无

	25
	吊柜
	19.05（米）
	20,336.00
	总价
	无

	26
	台面石材
	21.05（米）
	18,861.00
	总价
	无

	27
	审判长桌
	4.00（套）
	23,800.00
	总价
	无

	28
	被告桌1
	1.00（套）
	3,724.00
	总价
	无

	29
	原告桌1
	1.00（套）
	3,724.00
	总价
	无

	30
	书记员桌1
	1.00（套）
	3,304.00
	总价
	无

	31
	被告桌2
	2.00（套）
	6,008.00
	总价
	无

	32
	原告桌2
	2.00（套）
	6,008.00
	总价
	无

	33
	书记员桌2
	2.00（套）
	7,400.00
	总价
	无

	34
	羁押椅
	5.00（套）
	12,700.00
	总价
	无

	35
	审判长椅子
	11.00（个）
	40,584.00
	总价
	无

	36
	审判椅
	21.00（个）
	60,504.00
	总价
	无

	37
	旁观坐椅
	180.00（个）
	120,960.00
	总价
	无

	38
	隔离栏杆
	15.80（米）
	26,632.00
	总价
	无

	39
	单人沙发1
	2.00（张）
	3,640.00
	总价
	无

	40
	双人沙发
	19.00（张）
	37,560.00
	总价
	无

	41
	三人沙发1
	4.00（张）
	10,976.00
	总价
	无

	42
	茶几1
	14.00（个）
	10,192.00
	总价
	无

	43
	角几
	5.00（个）
	3,080.00
	总价
	无

	44
	U型沙发
	3.00（套）
	37,800.00
	总价
	无

	45
	L型沙发
	1.00（套）
	8,400.00
	总价
	无

	46
	茶几2
	4.00（套）
	4,480.00
	总价
	无

	47
	吧台
	1.50（米）
	10,080.00
	总价
	无

	48
	吧凳
	1.00（个）
	308.00
	总价
	无

	49
	会议桌2
	36.00（张）
	35,488.00
	总价
	无

	50
	会议椅1
	72.00（个）
	23,144.00
	总价
	无

	51
	会议桌3
	1.00（套）
	11,144.00
	总价
	无

	52
	会议椅2
	14.00（个）
	13,720.00
	总价
	无

	53
	S型造型桌
	1.00（套）
	8,040.00
	总价
	无

	54
	异型高柜
	1.00（套）
	15,080.00
	总价
	无

	55
	异型矮柜
	1.00（套）
	9,800.00
	总价
	无

	56
	异型凳子（异型造型）
	12.00（个）
	6,720.00
	总价
	无

	57
	藏式多人沙发
	5.00（套）
	50,000.00
	总价
	无

	58
	藏式单人沙发
	2.00（套）
	16,000.00
	总价
	无

	59
	藏式茶几1
	5.00（个）
	32,000.00
	总价
	无

	60
	会议椅子
	16.00（个）
	15,336.00
	总价
	无

	61
	旁听椅子
	10.00（个）
	6,824.00
	总价
	无

	62
	电动密集柜
	20.00（套）
	68,200.00
	总价
	无

	63
	软条凳
	5.00（套）
	2,420.00
	总价
	无

	64
	圆形餐桌
	6.00（套）
	9,064.00
	总价
	无

	65
	餐椅1
	60.00（个）
	15,440.00
	总价
	无

	66
	不锈钢餐具柜1
	5.00（组）
	27,880.00
	总价
	无

	67
	不锈钢餐具柜2
	1.00（组）
	7,496.00
	总价
	无

	68
	更衣柜2
	5.00（组）
	6,600.00
	总价
	无

	69
	餐椅2
	16.00（个）
	12,214.00
	总价
	无

	70
	单人沙发2
	2.00（张）
	3,584.00
	总价
	无

	71
	三人沙发2
	1.00（张）
	4,584.00
	总价
	无

	72
	茶几3
	1.00（套）
	560.00
	总价
	无

	73
	备餐柜
	1.00（个）
	2,904.00
	总价
	无

	74
	咖啡圆几
	3.00（套）
	4,032.00
	总价
	无

	75
	咖啡长桌
	5.00（套）
	17,451.30
	总价
	无

	76
	咖啡椅子
	12.00（个）
	5,813.00
	总价
	无

	77
	咖啡三人沙发
	7.00（套）
	20,000.00
	总价
	无

	78
	咖啡两人沙发
	3.00（套）
	5,500.00
	总价
	无

	79
	吧台柜
	1.00（组）
	10,526.00
	总价
	无

	80
	衣柜
	1.00（个）
	2,240.00
	总价
	无

	81
	桌子3
	15.00（张）
	10,800.00
	总价
	无

	82
	主席台单人椅子
	16.00（个）
	11,600.00
	总价
	无

	83
	主席台桌子
	8.00（张）
	8,400.00
	总价
	无

	84
	藏式角几
	1.00（个）
	5,000.00
	总价
	无

	85
	圆形电动餐桌
	1.00（套）
	15,752.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05019900 其他家具
	办公桌
	办公桌


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05019900 其他家具
	办公桌
	办公桌

	2
	A05019900 其他家具
	文件柜带衣柜
	文件柜带衣柜

	3
	A05019900 其他家具
	更衣柜1
	更衣柜1

	4
	A05019900 其他家具
	消防工具柜1
	消防工具柜1

	5
	A05019900 其他家具
	消防工具柜2
	消防工具柜2

	6
	A05019900 其他家具
	办公椅子
	办公椅子

	7
	A05019900 其他家具
	等候椅
	等候椅

	8
	A05019900 其他家具
	接待椅/凳
	接待椅/凳

	9
	A05019900 其他家具
	大板桌1
	大板桌1

	10
	A05019900 其他家具
	大板桌2
	大板桌2

	11
	A05019900 其他家具
	大板桌3
	大板桌3

	12
	A05019900 其他家具
	大板椅
	大板椅

	13
	A05019900 其他家具
	办公接待椅
	办公接待椅

	14
	A05019900 其他家具
	会议桌1
	会议桌1

	15
	A05019900 其他家具
	调解桌1
	调解桌1

	16
	A05019900 其他家具
	藏式沙发
	藏式沙发

	17
	A05019900 其他家具
	藏式茶几
	藏式茶几

	18
	A05019900 其他家具
	床架
	床架

	19
	A05019900 其他家具
	床垫
	床垫

	20
	A05019900 其他家具
	床头柜
	床头柜

	21
	A05019900 其他家具
	衣柜带书桌
	衣柜带书桌

	22
	A05019900 其他家具
	桌子1
	桌子1

	23
	A05019900 其他家具
	桌子2
	桌子2

	24
	A05019900 其他家具
	地柜
	地柜

	25
	A05019900 其他家具
	吊柜
	吊柜

	26
	A05019900 其他家具
	审判长桌
	审判长桌

	27
	A05019900 其他家具
	被告桌1
	被告桌1

	28
	A05019900 其他家具
	原告桌1
	原告桌1

	29
	A05019900 其他家具
	书记员桌1
	书记员桌1

	30
	A05019900 其他家具
	被告桌2
	被告桌2

	31
	A05019900 其他家具
	原告桌2
	原告桌2

	32
	A05019900 其他家具
	书记员桌2
	书记员桌2

	33
	A05019900 其他家具
	羁押椅
	羁押椅

	34
	A05019900 其他家具
	审判长椅子
	审判长椅子

	35
	A05019900 其他家具
	审判椅
	审判椅

	36
	A05019900 其他家具
	旁观坐椅
	旁观坐椅

	37
	A05019900 其他家具
	隔离栏杆
	隔离栏杆

	38
	A05019900 其他家具
	单人沙发1
	单人沙发1

	39
	A05019900 其他家具
	双人沙发
	双人沙发

	40
	A05019900 其他家具
	三人沙发1
	三人沙发1

	41
	A05019900 其他家具
	茶几1
	茶几1

	42
	A05019900 其他家具
	角几
	角几

	43
	A05019900 其他家具
	U型沙发
	U型沙发

	44
	A05019900 其他家具
	L型沙发
	L型沙发

	45
	A05019900 其他家具
	茶几2
	茶几2

	46
	A05019900 其他家具
	吧台
	吧台

	47
	A05019900 其他家具
	吧凳
	吧凳

	48
	A05019900 其他家具
	会议桌2
	会议桌2

	49
	A05019900 其他家具
	会议椅1
	会议椅1

	50
	A05019900 其他家具
	会议桌3
	会议桌3

	51
	A05019900 其他家具
	会议椅2
	会议椅2

	52
	A05019900 其他家具
	S型造型桌
	S型造型桌

	53
	A05019900 其他家具
	异型高柜
	异型高柜

	54
	A05019900 其他家具
	异型矮柜
	异型矮柜

	55
	A05019900 其他家具
	异型凳子（异型造型）
	异型凳子（异型造型）

	56
	A05019900 其他家具
	藏式多人沙发
	藏式多人沙发

	57
	A05019900 其他家具
	藏式单人沙发
	藏式单人沙发

	58
	A05019900 其他家具
	藏式茶几
	藏式茶几

	59
	A05019900 其他家具
	会议椅子
	会议椅子

	60
	A05019900 其他家具
	旁听椅子
	旁听椅子

	61
	A05019900 其他家具
	电动密集柜
	电动密集柜

	62
	A05019900 其他家具
	软条凳
	软条凳

	63
	A05019900 其他家具
	圆形餐桌
	圆形餐桌

	64
	A05019900 其他家具
	餐椅1
	餐椅1

	65
	A05019900 其他家具
	不锈钢餐具柜1
	不锈钢餐具柜1

	66
	A05019900 其他家具
	不锈钢餐具柜2
	不锈钢餐具柜2

	67
	A05019900 其他家具
	更衣柜2
	更衣柜2

	68
	A05019900 其他家具
	餐椅2
	餐椅2

	69
	A05019900 其他家具
	单人沙发2
	单人沙发2

	70
	A05019900 其他家具
	三人沙发2
	三人沙发2

	71
	A05019900 其他家具
	茶几3
	茶几3

	72
	A05019900 其他家具
	备餐柜
	备餐柜

	73
	A05019900 其他家具
	咖啡圆几
	咖啡圆几

	74
	A05019900 其他家具
	咖啡长桌
	咖啡长桌

	75
	A05019900 其他家具
	咖啡椅子
	咖啡椅子

	76
	A05019900 其他家具
	咖啡三人沙发
	咖啡三人沙发

	77
	A05019900 其他家具
	咖啡两人沙发
	咖啡两人沙发

	78
	A05019900 其他家具
	吧台柜
	吧台柜

	79
	A05019900 其他家具
	衣柜
	衣柜

	80
	A05019900 其他家具
	桌子3
	桌子3

	81
	A05019900 其他家具
	主席台单人椅子
	主席台单人椅子

	82
	A05019900 其他家具
	主席台桌子
	主席台桌子

	83
	A05019900 其他家具
	藏式角几
	藏式角几

	84
	A05019900 其他家具
	圆形电动餐桌
	圆形电动餐桌


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：办公桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：实木颗粒板：符合HJ 571-2010、QB/T 4371-2012、GB/T 29899-2024、GB/T 42998-2023、GB/T 17657-2022、GB/T 35601-2024标准要求，总挥发性有机化合物(TVOC) 的释放率（72h）≤0.50mg/(m²·h)，表面胶合强度≥0.80MPa，含水率3~13%，醛酮类化合物甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、苯甲醛、丁醛、正戊醛、2,5-二甲基苯甲醛、丁烯醛、异戊醛、丙醛、己醛、邻-甲苯甲醛、间-甲苯甲醛、对-甲苯甲醛均未检出；握螺钉力板面≥900N，板边≥600N；静曲强度顺纹≥40MPa，横纹≥35MPa；弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa；品质属性挥发性有机物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、TVOC 总挥发性有机物 （TVOC）均未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.050mg/m³ ；抗菌性能金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.00%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017等标准要求，耐冷热/ 灼烧 / 干热 / 水蒸气≥4 级，耐光色牢度 4 级；甲醛≤0.05mg/m³，苯系物、TVOC 未检出；三类菌种抗菌率≥90%（Ⅱ 级抗菌）。
▲3、封边条：采用PVC封边条：检测依据包含GB/T 2408-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 4615-2013、GB/T 31402-2023、QB/T 4463-2025标准要求，检测项包含：外观合格，甲醛释放量≤0.5mg/L，耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)各单项检测合格，塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）未检出，多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、氯乙烯单体均未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯未检出，大肠埃希氏菌(大肠杆菌) 抗菌率≥99%，垂直燃烧试验≥V-0。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，40000 次耐久测试无断裂、松动、失效；开合力≤20N（测试前后均满足）。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求，外观无锈蚀、毛刺、镀层脱落；抗压≥240N，预埋螺母抗拉≥550N，螺杆组合抗拉≥700N，镀层盐雾合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲7、阻尼滑轨：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，涂层完好无缺陷；80000 次循环无损坏、运行顺畅。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
★9、规格：长1400mm*宽700mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：文件柜带衣柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放限量≤0.05mg/m³；符合国家环保E0级标准。
▲2、三聚氰胺板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021 、GB/T 29899-2024 、LY/T 1926-2020 标准：静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2800MPa，内结合强度≥0.30MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，含水率3.0～13.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3.0%，密度0.60～0.90g/cm³，握螺钉力（板面≥1100N，板边≥900N），表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于90％的连续划痕，表面耐磨（磨耗值≤40mg/100r,素色磨 350r 以后应无露底现象），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到灰度卡 4 级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出，抗菌性能（宋内氏志贺氏菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌）抗菌率≥90％Ⅱ级抗菌级。 （提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲3、封边条：采用PVC封边条：检测依据包含GB/T 16422.2-2022、QB/T4463-2025标准，检测项包含：甲醛释放量≤0.5mg/L，耐干热性≥4级、耐磨性、耐冷热循环性检测合格，耐光色牢度≥5级，耐龟裂性≥4级，不含邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DN OP、DINP、DIDP），不含可迁移有害元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷。日光滤光器（人工气候老化）24h应无明显变化。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，40000 次耐久测试无断裂、松动、失效；开合力≤20N（测试前后均满足）。
▲6、三合一连接件：需满足检测依据包含GB/T 3325-2024 、GB/T 28203-2011 、GB/T 10125-2021 、GB/T 6461-2002 、QB/T 3832-1999 、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999 标准，检测项包含：力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥370N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，涂层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥240h）≥10级，中性盐雾（NSS）试验周期≥18h保护评级和外观评级均≥10级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
7、阻尼滑轨：外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；所有零部件无有影响正常运作的变形或磨损。
8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
★9、规格：长900mm*宽400mm*高2000mm（±5mm）。


标的名称：更衣柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：采用实木颗粒板（刨花板）：检测依据包含GB/T 10125-2021、JC/T 2039-2010、GB/T 36022-2018、GB/T 15102-2017、LY/T 1985-2011、GB/T 40493-2021、GB/T 3324-2024、GB/T 17657-2013标准要求，检测项包含：甲醛释放量(1m³气候箱法）ENF级≤0.025，外观应无干花、湿花、污斑，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1800MPa、内结合强度≥0.40MPa、表面胶合强度≥0.60MPa、2h吸水厚度膨胀率≤8.0%、握螺钉力（板面≥900、板边≥600），表面耐冷热循环（无裂纹、鼓泡、变色、起皱），表面耐划痕（无大于90%的连续划痕），表面耐磨（磨耗值≤80mg/100r），表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、表面耐龟裂、表面耐干热均达到4级以上，氨释放量（干燥器法）、五氯苯酚含量、重金属元素含量（铅、镉、铬、汞）均未检出，抗细菌率（大肠埃希氏菌(大肠杆菌)≥90.00%、金黄色葡萄球菌≥90.00%、痤疮丙酸杆菌≥90.00%、牙龈卟啉单胞菌≥90.00%）。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、板材饰面：三聚氰胺饰面纸：符合GB/T 456-2002、GB/T 28995-2022、GB/T 17657-2022标准，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无毛边，平滑度≥110s，表面耐磨性能≥720r
▲3、封边条：PVC封边条:检测依据包含QB/T 4463-2025、GB/T 32487-2016标准，检测项包含：理化性能邵氏D硬度≥HD63，有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DNOP、DEHP、DIDP、DBP、DINP、BBP）、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，40000 次耐久测试无断裂、松动、失效；开合力≤20N（测试前后均满足）。
6、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N。
7、阻尼滑轨：外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；所有零部件无有影响正常运作的变形或磨损。
8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
9、规格：长900mm*宽500mm*高2000mm（±5mm）。


标的名称：消防工具柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、采用壁厚≥1.2mm的金属钢材：需满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，应无裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、涂层应光滑均匀；外观性能要求及可溶性重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）应符合GB/T 3325-2024标准要求；金属表面耐腐蚀要求，耐腐蚀等级中性盐雾试验连续喷雾100h≥9级，乙酸盐雾试验连续喷雾240h≥9级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲2、铝合金拉手：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；中性盐雾试验（NSS）-连续喷雾18h-涂层本身的耐腐蚀、涂层对基体的保护均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS）法-连续喷雾18h-涂层本身的耐腐蚀、涂层对基体的保护均达到10级；金属喷漆（塑）涂层-冲击强度检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力达到0级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
3、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
4、规格：长2500mm*宽600mm*高2000mm（±5mm）。


标的名称：消防工具柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、采用壁厚≥1.2mm的金属钢材：应无裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、涂层应光滑均匀；外观性能要求及可溶性重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）应符合要求。
2、铝合金拉手：外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；金属喷漆（塑）涂层附着力达到0级。
▲3、锁具：符合QB/T 1621-2015 、GB/T 10125-2021 、GB/T 6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥10级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、规格：长3000mm*宽600mm*高2000mm（±5mm）。


标的名称：办公椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1、面料：采用网布：需满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛含量（C类）未检出，应无异味、无可分解致癌芳香胺染料，染色牢度-耐酸汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐碱汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐干摩擦色牢度（C类）为4-5级，不含可萃取的重金属：铅、镉、铬、锑、汞、镍、钴、铜、砷。
▲2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格，拉伸强度-S类≥90kPa，撕裂强度-S类≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度-S类≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度-S类≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲3、气压棒：需满足QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准要求，气弹簧经-30°c和60°c高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3%；经耐高低温性能试验后，再经50000次循环寿命（当行程不大于60mm时，按实际行程；当行程大于60mm时，按60mm行程）试验后，气弹簧公称力Fa的总衰减量不应大于5%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、脚架、脚轮:采用尼龙纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性强。
▲5、职员椅成品需满足QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准要求，软质聚氨酯泡沫塑料-密度座面：≥25kg/m³，其他部位：≥18kg/m³；回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%；座椅零部件无断裂或豁裂现象；加载部位无明显变形；座椅结构无松动；升降机构和旋转机构无失灵；无螺丝等零配件明显松动。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
6、规格：宽590mm*深度490mm*高度790-890mm（±5mm）。


标的名称：等候椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：采用西皮，需满足QB/T4714-2014《家居用聚氨酯合成革》、QB/T4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准要求，拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷合格； 表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格；抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉均达到0级；防霉性能：正灰绿青霉防霉等级达到1级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲2、海绵：符合GB/T 10802-2023 、QB/T 4370-2012 、QB/T 2280-2016 、HJ 2547-2016 、GB/T 6343-2009 标准：回弹率≥50%，75％压缩永久变形≤5%，65％/25％压陷比≥1.8，恒定负荷反复压陷疲劳后40％压陷硬度损失值（P）≤30%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥105kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa，TVOC和游离甲醛未检出，不允许有大于6mm的对穿孔和长度大于10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长应小于100mm，最大裂缝应小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的1倍，并且最大不超过40mm，阻燃性能：阻燃I级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，表观密度≥40kg/m³。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
3、脚架：采用304不锈钢。
4、规格：宽600mm*深度490mm*高900mm（±5mm）。


标的名称：接待椅/凳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格；抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉均达到0级。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格，拉伸强度-S类≥90kPa，撕裂强度-S类≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度-S类≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度-S类≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。
▲3、油漆：符合GB/T23999-2009、HJ2537-2014 标准：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，耐划伤性、耐磨性、耐碱性检测结论为符合，硬度(擦伤)≥2H，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 未检出，挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲4、脚架：橡木实木，符合GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 1927.10-2021、GB/T 1927.4-2021、GB/T 17657-2022标准，气干密度≥0.5g/cm³；抗弯强度≥95MPa；木材含水率≥7%；绝干密度≥0.5g/cm³。不含有害物质限量（可迁移有害元素）：硒、锑 、砷、镉、钡、铅、汞、铬；甲醛释放量≤0.025mg/m³；耐高温性能无开裂；抗弯弹性模量≥12000MPa。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
5、规格：长730mm*宽840mm*高870mm（±5mm）。


标的名称：大板桌1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》标准要求，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³，板内密度偏差≤1.2%，防潮性能（70℃水浸渍处理后静曲强度）≥12MPa，静曲强度≥38Mpa，弹性模量≥3700MPa，内胶合强度≥0.5Mpa，表面胶合强度≥1.1Mpa，吸水厚度膨胀率≤9.0%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                            
 ★2、饰面：木皮:符合GB/T 17657-2022、GB 18584-2024标准，表面耐划痕性能≥1级；有害物质限量可迁移有害元素砷、硒、锑、汞、钡、铅、镉、铬均未检出。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/kg；可溶性重金属含量（镉Cd、铬Cr、汞Hg）合格；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；不挥发物≥30％；贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常；附着力（划格间距2mm）≤1级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
5、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾 100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
6、铰链需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，40000 次耐久测试无断裂、松动、失效；开合力≤20N（测试前后均满足）。
7、锁具需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
8、三合一连接件外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N。
9、规格：长2400mm*宽1050mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：大板桌2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材采用：中密度纤维板：符合GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲4、水性油漆:符合GB/T 23999-2009、GB/T 23993-2009标准，搅拌后均匀无硬块、水性涂料中 VOC含量木器色漆≤250、甲醛含量≤100mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲5、螺丝：符合QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016标准：金属件外观性能要求（喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等），金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验48h，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级，表面涂层的可迁移元素（锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg）各项应检测合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
6、铰链需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，40000 次耐久测试无断裂、松动、失效；开合力≤20N（测试前后均满足）。
7、锁具需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
8、三合一连接件外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N。
9、规格：长2000mm*宽950mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：大板桌3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³，板内密度偏差≤1.2%。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常。
5、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
6、铰链需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，40000 次耐久测试无断裂、松动、失效；开合力≤20N（测试前后均满足）。
7、锁具需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
▲8、偏心连接件:符合GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 28203-2011标准，耐腐蚀试验(连续喷雾120h)乙酸盐雾试验（AASS试验）耐腐蚀等级达到10级；力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件 中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
9、规格：长1800mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：大板椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：牛皮:符合GB/T 27717-2011、GB/T 16799-2018标准，理化性能撕裂力≥20N；富马酸二甲酯含量＜0.1mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                                 
▲2、海绵：符合GB/T 10802-2023 、QB/T 4370-2012 、QB/T 2280-2016 、HJ 2547-2016 、GB/T 6343-2009 标准：回弹率≥50%，75％压缩永久变形≤5%，65％/25％压陷比≥1.8，恒定负荷反复压陷疲劳后40％压陷硬度损失值（P）≤30%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥105kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa，TVOC和游离甲醛未检出，不允许有大于6mm的对穿孔和长度大于10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长应小于100mm，最大裂缝应小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的1倍，并且最大不超过40mm，阻燃性能：阻燃I级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，表观密度≥40kg/m³。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
 3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
▲4、气压棒：符合GB/T 29525-2013标准：耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%，循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×10⁴次循环寿命(当行程≤60mm时，按实际行程当行程＞60mm时，按60mm行程)试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
 ▲5、底盘：符合HJ2547-2016、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准：产品表面涂层可迁移元素的限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出，中性盐雾试验(≥18h)涂(镀)层对基体的保护等级和涂(镀)层本身耐腐蚀等级≥10 级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
6、规格：宽730mm*深660mm*高可调1200-1260mm可调（±5mm）。


标的名称：办公接待椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：采用西皮：符合GB/T 2912.1-2009、GB/T 16799-2018、GB/T 27717-2011、GB/T 5713-2013、QB/T 5249-2018、GB/T 22808-2021、GB/T 3920-2008、GB/T 3922-2013、QB/T 4045-2010、GB/T 18886-2019标准，游离甲醛含量≤20mg/kg；无异味，富马酸二甲酯含量＜0.1mg/kg；耐摩擦色牢度≥4级；理化性能撕裂力≥20N；五氯苯酚含量＜0.5mg/kg；酸性汗液耐汗渍色牢度≥3-4级；耐唾液色牢度≥4级；耐水色牢度≥3-4级；总有机物挥发量≤150mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格，拉伸强度-S类≥90kPa。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽度670mm*深度550mm*高1030mm（±5mm）。


标的名称：会议桌1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材采用：中密度纤维板：符合GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾 100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
▲6、线盒：符合GB/T 32487-2016、GB/T 4615-2013标准：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差，邻苯二甲酸酯：【邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）】总量、【邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）】总量均未检出，可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
 7、规格：长2200mm*宽1200mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：调解桌1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，吸水厚度膨胀率≤9.0%。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾 100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
6、规格：长1800mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：藏式沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥105N，气味≤3级，pH≥6，不含禁用偶氮染料，不含挥发性有机物（VOC），不含可萃取的重金属（铅，镉），不含游离甲醛。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
▲5、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
6、规格：长1800mm*宽800mm*高800mm（±5mm）。


标的名称：藏式茶几
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求，检测项包括但不限于：不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：符合HJ 2541-2016 标准：总挥发性有机物≤400g/L，苯、甲苯+乙苯+二甲苯、卤代烃 未检出，游离甲醛≤0.05g/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲4、采用水性油漆:符合GB/T 23999-2009、GB/T 23993-2009标准，搅拌后均匀无硬块、水性涂料中 VOC含量木器色漆≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲5、螺丝:符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验 连续喷雾18h≥9 级；乙酸盐雾试验连续喷雾18h≥9 级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
6、茶几成品需满足 QB/T 4467-2025《茶几》，形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性)合格；漆膜-附着力不低于2级；力学性能合格；外观合格。
7、规格：长1200mm*宽450mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：床架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶、无尘埃点、无色差、无毛边、无皱褶、无硬质块、无掉毛、无掉粉、无缺边、无裂口、无孔洞、无卷芯变形，不含甲醛。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格；甲醛≤1.5mg/L，可溶性重金属达标，6 类邻苯二甲酸酯总含量≤0.1%。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋母的抗拉强度≥700N。
▲6、床符合GB/T 38794-2020 《家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定》标准要求,甲醛释放量（干燥器法）≤0.1mg/L。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
7、规格：长1500mm*宽2000mm*高1000mm（±5mm）。


标的名称：床垫
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、绒布面料:符合GB/T 27717-2011、HJ 2546-2016标准，检测无异味，纺织产品中有害物质限量pH值4.0 ~ 7.5，富马酸二甲酯含量≤0.1mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、铺面、边面缝纫合格；
3、缝边顺直，四周圆弧均匀对称，露毛边累计长度≤20mm，无断线，跳针≤5处；
4、面料耐干摩擦色牢度≥3级；棕纤维垫 、椰丝垫强度≥16N/cm；化纤（棉）毡强度≥10N/cm。
5、内部材料:独立提丝弹簧，舒适棕垫层
6、成品：面料外观无破损、无污染、无明显色差、表面无刺触感，无明显软硬不均感，缝纫及缝边检测合格；甲醛含量按照国家标准执行（依据GB/T 26706-2025软体家具棕纤维弹性床垫）。
7、规格：长1500mm*宽2000mm*高200mm（±5mm）。


标的名称：床头柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：符合GB/T 15102-2017等标准要求，耐冷热/ 灼烧 / 干热 / 水蒸气≥4 级，耐光色牢度 4 级；甲醛≤0.05mg/m³，苯系物、TVOC 未检出；三类菌种抗菌率≥90%（Ⅱ 级抗菌）。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格；甲醛≤1.5mg/L，可溶性重金属达标，6 类邻苯二甲酸酯总含量≤0.1%。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N。
▲6、床头柜符合GB/T 38794-2020 《家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定》标准要求，甲醛释放量（干燥器法）≤0.1mg/L。。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
7、规格：长500mm*宽400mm*高500mm（±5mm）。


标的名称：衣柜带书桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格。
6、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N。
7、阻尼滑轨：外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；耐久性（循环次数80000次）。
8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，外观锁头、钥匙表面应平整光洁。
9、规格：长2400mm*宽500mm*高2400mm（±5mm）。


标的名称：桌子1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑，平滑度≥150。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格。
6、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点；连接件抗压强度应≥240N；预埋螺母抗拉强度≥550N;中连接螺杆螺纹与预埋母的抗拉强度≥700N。
7、阻尼滑轨：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致。
8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，外观锁头、钥匙表面应平整光洁。
9、规格：长1000mm*宽450mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：桌子2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑、无异物平滑度≥150s。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀。
7、阻尼滑轨：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，外观锁头、钥匙表面应平整光洁。
9、规格：长800mm*宽600mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：地柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀。
7、规格：长2500mm*宽600mm*高820mm（±5mm）。


标的名称：吊柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，符合国家环保E0级标准。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑、无异物。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀。
7、规格：长2500mm*宽380mm*高600mm（±5mm）。


标的名称：台面石材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、采用人造石英石，无变形，耐污染性：无污染痕迹，抗污等级达到A级，耐化学腐蚀性：耐弱酸、弱碱腐蚀，表面无腐蚀、变色、失光现象。
2、规格：长2500mm*宽600mm*高15mm（±5mm）。


标的名称：审判长桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 42998-2023《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法酮类化合物》标准要求，含水率：5-16%，板面握钉力≥1300N，板边握钉力≥ 1100N，甲醛释放限量(气候箱法)≤0.02mg/m³, 表面胶合强度≥ 0.90Mpa，静曲强度：顺纹 ≥40Mpa、橫纹≥35Mpa，弹性模量：顺纹≥5000Mpa、橫纹≥4000Mpa；总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)未检出；苯、甲苯、二甲苯未检出；抗菌性能：【金黄色 葡萄球菌】抗菌率达到99%或以上；醛酮类化合物合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：金属件外观要求检验合格，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀。
7、规格：长3500mm*宽900mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：被告桌1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：金属件外观要求检验合格，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、规格：长1700mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：原告桌1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：金属件外观要求检验合格，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、规格：长1700mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：书记员桌1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、规格：长1500mm*宽700mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：被告桌2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、规格：长2500mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：原告桌2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材采用实木多层板:符合HJ 571-2010、GB/T 35601-2024、GB/T 9846-2015、GB/T 42998-2023、QB/T 4371-2012、GB/T 17657-2022标准，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率（72h）≤0.50mg/(m²·h)；外观质量检测合格；可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）均未检出；醛酮类化合物：2,5 -二甲基苯甲醛、正戊醛、丁醛、苯甲醛、丙烯醛、丙酮、甲醛、乙醛、丁烯醛、间-甲苯甲醛、对-甲苯甲醛、异戊醛、邻-甲苯甲醛、丙醛、己醛均未检出；表面耐磨性能≤80mg/100r；大肠埃希氏菌抑菌率≥99.00%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：符合GB/T 14074-2017、HG/T 2727-2010、GB/T 27561-2011标准，性能要求黏度≥0.5Pa·s；溶剂型胶粘剂有害物质限量游离甲醛≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤200g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量≤5.0g/kg，总挥发性有机物≤700g/L，有害物质苯≤5.0g/kg，PH值6~7.（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                                  
 ▲4、水性油漆:符合GB/T 23999-2009、GB/T 23993-2009标准，搅拌后均匀无硬块、水性涂料中 VOC含量木器色漆≤250、甲醛含量≤100mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、规格：长2500mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：书记员桌2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
▲5、螺丝:符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验 连续喷雾18h≥9 级；乙酸盐雾试验连续喷雾18h≥9 级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲6、三合一连接件:符合QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验连续喷雾 24 小时≥9 级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
7、规格：长2100mm*宽700mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：羁押椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：硬质实木:符合GB/T 3324-2024、GB/T 14531-2017、GB/T 1927.5-2021标准，外观要求均检测合格，气干密度≥0.62g/cm³；理化性能附着力不低于3级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
3、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
4、规格：长900mm*宽700mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：审判长椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：采用牛皮：符合GB/T 16799-2018、HJ 507-2009标准：耐光性≥5级，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥40N,气味(干态、湿态)≤3级，PH≥4.5，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，可萃取的重金属（砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、汞（Hg））未检出，五氯苯酚未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                                   
▲2、海绵：符合GB/T 10802-2023 、QB/T 4370-2012 、QB/T 2280-2016 、HJ 2547-2016 、GB/T 6343-2009 标准：回弹率≥50%，75％压缩永久变形≤5%，65％/25％压陷比≥1.8，恒定负荷反复压陷疲劳后40％压陷硬度损失值（P）≤30%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥160%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥105kpa，湿热老化后拉伸强度≥100kPa，TVOC和游离甲醛未检出，不允许有大于6mm的对穿孔和长度大于10mm 的气孔，每平方米内弥合裂缝总长应小于100mm，最大裂缝应小于30mm，片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的1倍，并且最大不超过40mm，阻燃性能：阻燃I级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，表观密度≥40kg/m³。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲3、基材采用橡木实木：符合GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 1927.10-2021、GB/T 1927.4-2021、GB/T 17657-2022标准，气干密度≥0.5g/cm³；抗弯强度≥95MPa；木材含水率≥7%；绝干密度≥0.5g/cm³。不含有害物质限量（可迁移有害元素）：硒、锑 、砷、镉、钡、铅、汞、铬；甲醛释放量≤0.025mg/m³；耐高温性能无开裂；抗弯弹性模量≥12000MPa。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：长680mm*宽600mm*高1720mm（±5mm）。


标的名称：审判椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级。
2、海绵需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、基材：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：长550mm*宽530mm*高1160mm（±5mm）。


标的名称：旁观坐椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.背/座外壳：采用优质全新料PP多元素复合材料经模具压注成型。座壳具有蜂窝式吸音气孔。
2.背/座内板：采用多层板经模具高压成型。
▲3.海绵，需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，检测项包括但不限于：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格，拉伸强度-S类≥90kPa，撕裂强度-S类≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度-S类≥55kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度-S类≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4.脚架：扶手框采用T1.6mm优质冷轧钢板，脚管为80x40方管，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为≥3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。
5.扶手: 采用进口实木经加工成型后进行烤漆处理。
▲6.网布:甲醛含量≤300mg/kg，染色牢度，耐干摩擦≥3级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                                        
 7.回复机构: 采用双弹簧自动回复装置。
8.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔覆盖防尘用的塑料盖。
9、规格：中心距540mm（含一个扶手）；总高1000mm；座展开总长710mm；内宽485mm；座净深480mm；座展开离地高460mm；靠背到扶手前端550mm；扶手宽55mm；站脚总高620mm（±5mm）。


标的名称：隔离栏杆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木多层板，需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：符合GB/T 14074-2017、HG/T 2727-2010、GB/T 27561-2011标准，性能要求黏度≥0.5Pa·s；溶剂型胶粘剂有害物质限量游离甲醛≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤200g/kg，二氯甲烷、1.2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量≤5.0g/kg，总挥发性有机物≤700g/L，有害物质苯≤5.0g/kg，PH值6~7.（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                                
 4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：长定制*宽600mm*高900mm（±5mm）。


标的名称：单人沙发1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：采用仿皮（超纤皮）：检测依据包含QB/T 4341-2012、GB/T 27717-2011、HJ 507-2009、GB/T 16799-2018、QB/T 4712-2014、GB/T 8949-2025、QB/T 5353-2018标准要求，检测项包含：感官要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)、正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面、革身应平整、柔软、丰满有弹性），pH稀释差≤0.7，涂层粘着牢度（涂层厚度＞25μm： ≥2.5），气味≤3级，可萃取的重金属（六价铬(Cr6+)、镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴(Co)、铜(Cu)）均未检出，邻苯基苯酚(OPP)、可分解出致癌芳香胺的染料、含氯苯酚（五氯苯酚(PCP)、四氯苯酚(TeCP)）、氯化苯和氯化甲苯、富马酸二甲酯含量均未检出，拉伸负荷（径向/纵向C类≥250N、纬向/横向C类≥200N），断裂伸长率（径向/纵向C类≥30%、纬向/横向C类≥60%），撕裂负荷（径向/纵向C类≥30N、纬向/横向C类≥30N），抗菌率（肺炎链球菌≥99%、幽门螺旋杆菌≥99%），游离甲醛未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
▲3、框架：硬质实木:符合GB/T 3324-2024、GB/T 14531-2017、GB/T 1927.5-2021标准，外观要求均检测合格，气干密度≥0.62g/cm³；理化性能附着力不低于3级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》标准要求，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长800mm*宽750mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：双人沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：采用仿皮（超纤皮）：检测依据包含QB/T 4341-2012、GB/T 27717-2011、HJ 507-2009、GB/T 16799-2018、QB/T 4712-2014、GB/T 8949-2025、QB/T 5353-2018标准要求，检测项包含：感官要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)、正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面、革身应平整、柔软、丰满有弹性），pH稀释差≤0.7，涂层粘着牢度（涂层厚度＞25μm： ≥2.5），气味≤3级，可萃取的重金属（六价铬(Cr6+)、镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴(Co)、铜(Cu)）均未检出，邻苯基苯酚(OPP)、可分解出致癌芳香胺的染料、含氯苯酚（五氯苯酚(PCP)、四氯苯酚(TeCP)）、氯化苯和氯化甲苯、富马酸二甲酯含量均未检出，拉伸负荷（径向/纵向C类≥250N、纬向/横向C类≥200N），断裂伸长率（径向/纵向C类≥30%、纬向/横向C类≥60%），撕裂负荷（径向/纵向C类≥30N、纬向/横向C类≥30N），抗菌率（肺炎链球菌≥99%、幽门螺旋杆菌≥99%），游离甲醛未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
▲4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》标准要求，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
5、规格：长1500mm*宽750mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：三人沙发1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用仿皮（超纤皮）：检测依据包含QB/T 4341-2012、GB/T 27717-2011、HJ 507-2009、GB/T 16799-2018、QB/T 4712-2014、GB/T 8949-2025、QB/T 5353-2018标准要求，检测项包含：感官要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)、正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面、革身应平整、柔软、丰满有弹性），pH稀释差≤0.7，涂层粘着牢度（涂层厚度＞25μm： ≥2.5），气味≤3级，可萃取的重金属（六价铬(Cr6+)、镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴(Co)、铜(Cu)）均未检出，邻苯基苯酚(OPP)、可分解出致癌芳香胺的染料、含氯苯酚（五氯苯酚(PCP)、四氯苯酚(TeCP)）、氯化苯和氯化甲苯、富马酸二甲酯含量均未检出，拉伸负荷（径向/纵向C类≥250N、纬向/横向C类≥200N），断裂伸长率（径向/纵向C类≥30%、纬向/横向C类≥60%），撕裂负荷（径向/纵向C类≥30N、纬向/横向C类≥30N），抗菌率（肺炎链球菌≥99%、幽门螺旋杆菌≥99%），游离甲醛未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》标准要求，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长2000mm*宽750mm*高720mm（±5mm）


标的名称：茶几1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材采用：中密度纤维板：符合GB/T11718-2021标准：密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～13%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤6%，握螺钉力（板面≥1300N、板边≥1000N）,甲醛释放限量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、茶几成品需满足 QB/T 4467-2025《茶几》，形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性)合格；漆膜-附着力不低于2级；力学性能合格；外观合格。
7、规格：长1200mm*宽700mm*高450mm（±5mm）。


标的名称：角几
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》标准要求，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³，板内密度偏差≤1.2%，防潮性能（70℃水浸渍处理后静曲强度）≥12MPa，静曲强度≥38Mpa，弹性模量≥3700MPa，内胶合强度≥0.5Mpa，表面胶合强度≥1.1Mpa，吸水厚度膨胀率≤9.0%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）                                                                  
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、茶几成品需满足QB/T 4467?2025《茶几》标准要求，形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性)合格；漆膜-附着力不低于2级；力学性能合格；外观合格。
7、规格：长500mm*宽500mm*高500mm（±5mm）。


标的名称：U型沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹，不含游离甲醛。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，检测项包括但不限于：泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长3000mm*宽1800mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：L型沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹，不含游离甲醛。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》标准要求，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长2400mm*宽1800mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：茶几2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、采用人造石英石，需满足JC/T 2130-2012标准要求，体积密度：≥2.60g/cm³，吸水率：≤0.05%，干燥压缩强度：≥100.0MPa，弯曲强度：≥15.0MPa，肖氏硬度：≥75HS，耐磨性：磨耗量≤0.05g/cm²，耐热冲击性：300℃高温无裂纹、无变形，耐污染性：无污染痕迹，抗污等级达到A级，耐化学腐蚀性：耐弱酸、弱碱腐蚀，表面无腐蚀、变色、失光现象。
2、脚：采用壁厚≥1.2mm的金属钢材，需满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，应无裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、涂层应光滑均匀；外观性能要求及可溶性重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）应符合GB/T 3325-2024标准要求；金属表面耐腐蚀要求，耐腐蚀等级中性盐雾试验连续喷雾100h≥9级，乙酸盐雾试验连续喷雾240h≥9级。
3、规格：长1000mm*宽600mm*高450mm（±5mm）。


标的名称：吧台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶、无尘埃点、无色差、无毛边、无皱褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格；甲醛≤1.5mg/L，可溶性重金属达标，6 类邻苯二甲酸酯总含量≤0.1%。
4、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5、规格：长1500mm*宽600mm*高950mm（±5mm）。


标的名称：吧凳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格；抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉均达到0级。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、脚：采用304不锈钢，需满足GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准要求。
4、规格：高450-700mm（±5mm）。


标的名称：会议桌2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
▲5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：长1200mm*宽450mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：会议椅1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格；抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉均达到0级；防霉性能：正灰绿青霉防霉等级达到1级。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽500mm*深540mm*高820mm（±5mm）。


标的名称：会议桌3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致。
6、规格：长3500mm*宽1400mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：会议椅2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、面料：西皮：符合GB/T 2912.1-2009、GB/T 16799-2018、GB/T 27717-2011、GB/T 5713-2013、QB/T 5249-2018、GB/T 22808-2021、GB/T 3920-2008、GB/T 3922-2013、QB/T 4045-2010、GB/T 18886-2019标准，游离甲醛含量≤20mg/kg；无异味，富马酸二甲酯含量＜0.1mg/kg；耐摩擦色牢度≥4级；理化性能撕裂力≥20N；五氯苯酚含量＜0.5mg/kg；酸性汗液耐汗渍色牢度≥3-4级；耐唾液色牢度≥4级；耐水色牢度≥3-4级；总有机物挥发量≤150mg/kg。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽度670mm*深度550mm*高1030mm（±5mm）。


标的名称：S型造型桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
6、钢架：采用壁厚≥1.2mm的金属钢材，需满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，应无裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、涂层应光滑均匀。
7、规格：长3000mm*宽1500mm*高600mm（±5mm）。


标的名称：异型高柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
6、规格：长6000mm*高2800mm*深350mm（±5mm）。


标的名称：异型矮柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5、三合一连接件：外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
6、规格：长5000mm*宽1100mm*高400mm（±5mm）。


标的名称：异型凳子（异型造型）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1、面料：采用网布，需满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛含量（C类）未检出，应无异味、无可分解致癌芳香胺染料，染色牢度-耐酸汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐碱汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐干摩擦色牢度（C类）为4-5级，不含可萃取的重金属：铅、镉、铬、锑、汞、镍、钴、铜、砷。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角。
4、规格：异型造型（定制）。


标的名称：藏式多人沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
6、规格：长1800mm*宽800mm*高800mm（±5mm）。


标的名称：藏式单人沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹。
2、海绵：需满足GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求，回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
▲4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变)A级:≤5.0%。
6、规格：长1100mm*宽800mm*高800mm（±5mm）。


标的名称：藏式茶几
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、要求，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求VOC含量≤250g/L。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、茶几成品需满足 QB/T 4467-2025《茶几》，形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性)合格；漆膜-附着力不低于2级；力学性能合格；外观合格。
7、规格：长1200mm*宽600mm*高450mm（±5mm）。


标的名称：会议椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽度670mm*深度550mm*高1030mm（±5mm）。


标的名称：旁听椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽度630mm*深度700mm*高度1020mm（±5mm）。


标的名称：电动密集柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、规格：长2000mm*宽600mm*高2000mm（±5mm）。
2、密集架由导轨、驱动系统、架体（底盘、立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、门框、门板及侧板等零部件组成）。架顶设有防尘装置，列与列之间装有≥25mm厚防撞密封装置，边列门板装有防盗锁，边列前侧板装有总锁和制动装置，中列前侧板装有制动装置，每个单元密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，整个架体具有良好的防尘、防潮、防火、防盗和保密功能。
3、立柱:采用冷轧钢板厚度≥1.1mm国标裸板，中列立柱正面宽度45mm±1mm，立柱正面压加强筋，加强筋上压有纹路造型，侧面厚度36mm±1mm，两侧面各压两条加强筋，共五条加强筋，提高立柱承载力。边列立柱与门框合为一体，侧面厚度61mm±1mm，不压加强筋。
4、搁板：采用冷轧钢板厚度≥0.9mm国标裸板，搁板采用六次折弯成型以增强其承载力，非底层搁板上面压八条加强筋，两侧面各压两条加强筋，确保架体内良好通风效果，两张搁板安装好后中间间隙不小于40mm。底层搁板不压加强筋，并且两张搁板之间缝隙小于2mm，起到防鼠、防尘。每张搁板均匀载重不少于40kg（每层两张搁板）。
5、挂板：采用冷轧钢板厚度≥0.9mm国标裸板，挂板上面压四个棱形筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，安装时相互自锁，提高架体稳定性。
6、挡书条：采用冷轧钢板厚度≥0.8mm国标裸板，采用四次折弯，压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒钩，防止挡书条脱落，提高整个架体的稳定性。
7、门框：采用冷轧钢板厚度≥1.1mm国标裸板，门板、防尘板、顶板、侧板：采用冷轧钢板厚度0.7mm国标裸板。
8、门框要求达到：下屈服强度≥195MPa，抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%。
9、门板要求达到：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格。
10、防尘板要求达到：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%。
11、顶板要求达到：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格。
12、侧板要求达到：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格。
13、底盘（含横、纵梁及轮架组合）：采用热轧钢板厚度≥2.5mm国标裸板，底盘净高度为140mm±2mm。采用分段焊接后整体组装式，纵梁上按节距冲有矩形槽，立柱插入后用螺栓拧固。


标的名称：软条凳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用牛皮，需满足GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、规格：长1200mm*宽350mm*高400mm（±5mm）。


标的名称：圆形餐桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
6、规格：直径1600mm*宽750mm（±5mm）。


标的名称：餐椅1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1、面料：采用网布：需满足GB 18401-2010《国家纺织产
品基本安全技术规范》标准要求，甲醛含量（C类）未检出，应无异味、无可分解致癌芳香胺染料，染色牢度-耐酸汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐碱汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐干摩擦色牢度（C类）为4-5级，不含可萃取的重金属：铅、镉、铬、锑、汞、镍、钴、铜、砷。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽370mm*深450mm*高890mm（±5mm）。


标的名称：不锈钢餐具柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用304不锈钢。
▲2、采用优质铰链，需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格：所有组件或结合处无断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；所有组件无影响正常运作的变形或磨损；固定组件无松动；所有组件的功能无损害：杯状暗铰链及其组件能正常工作。在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N，在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
3、规格：长1300mm*宽450mm*高2100mm（±5mm）。


标的名称：不锈钢餐具柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用304不锈钢。
2、铰链：所有组件或结合处无断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件无松动。
3、规格：长1700mm*宽450mm*高2100mm（±5mm）。


标的名称：更衣柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、采用壁厚≥0.8mm的金属钢材，需满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，应无裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、涂层应光滑均匀；外观性能要求及可溶性重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）应符合GB/T 3325-2024标准要求；金属表面耐腐蚀要求，耐腐蚀等级中性盐雾试验连续喷雾100h≥9级，乙酸盐雾试验连续喷雾240h≥9级。
▲2、铝合金拉手：符合QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准：耐腐蚀等级（中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥120h)≥10级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
 ▲3、锁具：符合QB/T 1621-2015 、GB/T 10125-2021 、GB/T 6461-2002标准：保密度（锁头直径≥20mm，钥匙牙花4个，钥匙不同牙花数≥500种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度≥6mm，牢固度、灵活度检测合格，外观质量电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵，人造气氛腐蚀试验（中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥120h）保护评级和外观评级≥10级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、规格：长900mm*宽500mm*高2000mm（±5mm）。


标的名称：餐椅2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	★1、面料：采用网布：需满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛含量（C类）未检出，应无异味、无可分解致癌芳香胺染料，染色牢度-耐酸汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐碱汗渍色牢度（C类）为4-5级，染色牢度-耐干摩擦色牢度（C类）为4-5级，不含可萃取的重金属：铅、镉、铬、锑、汞、镍、钴、铜、砷。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：宽385mm*深度450mm*高935mm（±5mm）。


标的名称：单人沙发2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、牛皮：符合GB/T16799-2018家具用皮革的检验标准。耐磨性合格。撕裂力≥40N。摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级。
2、海绵回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
▲4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:5.0%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
5、规格：长800mm*宽750mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：三人沙发2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、牛皮：符合GB/T16799-2018家具用皮革的检验标准。耐磨性合格。撕裂力≥40N。摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级。
2、海绵回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长2000mm*宽750mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：茶几3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	▲1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》标准要求，检测项包括但不限于：不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³，板内密度偏差≤1.2%，防潮性能（70℃水浸渍处理后静曲强度）≥12MPa，静曲强度≥38Mpa，弹性模量≥3700MPa，内胶合强度≥0.5Mpa，表面胶合强度≥1.1Mpa，吸水厚度膨胀率≤9.0%。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲2、饰面：木皮：符合GB/T 13010-2020、GB/T 17657-2022标准：刨切单板规格尺寸及其偏差-厚度0.6±0.02mm ,甲醛释放量（干燥器法）未检出，单板含水率6-14%，表面粗糙度检验合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L。
▲4、水性面漆:符合HJ 2537-2014标准，其他有害物质的限量值要求甲醛含量≤100mg/kg，工业涂料中有害物质限量，挥发性有机化合物（VOC）-木器涂料-色漆≤70g/L。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
▲5、螺丝:符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验 连续喷雾18h≥9 级；乙酸盐雾试验连续喷雾18h≥9 级。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
6、茶几成品需满足 QB/T 4467-2025《茶几》，形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性)合格；漆膜-附着力不低于2级；力学性能合格；外观合格。
7、规格：长1100mm*宽600mm*高450mm（±5mm）。


标的名称：备餐柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
▲6、铰链：符合QB/T2189-2013标准要求：耐久性≥15万次合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
7、规格：长2400mm*宽450mm*高800mm（±5mm）。


标的名称：咖啡圆几
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：直径800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：咖啡长桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³，板内密度偏差≤1.2%。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，检测项包括但不限于：含水率≤9%，不含甲醛。
3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L。
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：长2400mm*宽800mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：咖啡椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。
4、脚架：采用橡木实木。
5、规格：宽550mm*深550mm*高770mm（±5mm）。


标的名称：咖啡三人沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、牛皮：符合GB/T16799-2018家具用皮革的检验标准。耐磨性合格。撕裂力≥40N。摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、框架：硬质实木，外观（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；应无贯通裂缝。
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长2000mm*宽750mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：咖啡两人沙发
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、牛皮：符合GB/T16799-2018家具用皮革的检验标准。耐磨性合格。撕裂力≥40N。摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、框架：硬质实木，需满足GB/T 3325-2024《木家具通用技术条件》。
4、沙发成品需满足QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，泡沫塑料-表观密度-座面≥25kg/m³；泡沫塑料-表观密度-其他部位≥20kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外)A级:≥45%；泡沫塑料-压缩永久变形A级:≤5.0%。
5、规格：长800mm*宽750mm*高720mm（±5mm）。


标的名称：吧台柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：所有组件或结合处无断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；所有组件无影响正常运作的变形或磨损。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、阻尼滑轨：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
8、锁具：外观锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；涂层件外露表面应色泽均匀，无起泡、脱落等明显瑕疵；锁具经过20000次寿命测试后能够正常使用（无损坏）。
9、规格：长3500mm*宽400mm*高2400mm（±5mm）。


标的名称：衣柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5、铰链：所有组件或结合处无断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；所有组件无影响正常运作的变形或磨损；固定组件无松动。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，外观锁头、钥匙表面应平整光洁。
8、规格：长1800mm*宽600mm*高2400mm（±5mm）。


标的名称：桌子3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量符合GB/T 39600 E0级（≤0.050mg/m³）。
2、板材饰面：采用三聚氰胺饰面纸，需满足GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》要求，外观质量要求无破损、无污斑、无异物、无死褶、无尘埃点、无色差。
3、封边条：外观无裂纹、气泡、色差、油污等瑕疵，压纹清晰、背胶均匀；耐候、耐磨、耐老化检测合格。
4、螺丝：涂层平整无锈蚀、流挂、飞漆；中性盐雾100h≥9 级，乙酸盐雾 200h≥9 级。
5、铰链：需满足QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准要求，耐久性（家用型：循环40000次）合格。
6、三合一连接件：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点。
7、阻尼滑轨：需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，外观无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
8、锁具：需满足QB/T1621-2015《家具锁》标准要求，外观锁头、钥匙表面应平整光洁。
9、规格：长1800mm*宽600mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：主席台单人椅子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、面料：采用西皮，表面颜色牢度、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性合格。
2、海绵：回弹率≥35%，75%压缩永久变形-S类≤8%，65％/25％压陷比合格。
3、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
★4、脚架：采用橡木实木，需满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T1927.10-2021 《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分：抗弯弹性模量测定》标准要求。
5、规格：长550mm*宽500mm*高1130mm（±5mm）。


标的名称：主席台桌子
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，需满足GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求，检测项包括但不限于：不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、规格：长1200mm*宽450mm*高750mm（±5mm）。


标的名称：藏式角几
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材：采用中密度纤维板，不含苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤7%，密度≥0.80g/cm³，板内密度偏差≤1.2%。
★2、饰面：采用天然木皮，需满足GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，含水率≤9%，不含甲醛。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、油漆：采用水性漆，需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
5、螺丝：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、茶几成品需满足 QB/T 4467-2025《茶几》，检测项包括但不限于：形状和位置公差(邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性)合格；漆膜-附着力不低于2级；力学性能合格；外观合格。
7、规格：长500mm*宽500mm*高450mm（±5mm）。


标的名称：圆形电动餐桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、基材采用实木多层板：需满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求，含水率：5-16%，醛酮类化合物合格。
2、水性漆需满足GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，VOC含量≤250g/L。
▲3、粘胶剂：需满足HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，总挥发性有机物≤110g/L；甲苯+二甲苯≤10g/kg；苯≤0.20g/kg；黏度≥0.5Pa·s；不挥发物≥35％；游离甲醛≤1.0g/kg；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度的干强度≥10MPa、湿强度≥3MPa；木材污染性合格。（提供第三方机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人公章，原件备查）
4、电动转盘机芯采用优质转芯。
5、桌面采用人造石，需满足巴氏硬度：PMMA类A级不低于65，荷载变形：挠度值≤0.25，表面不得有破裂，冲击韧性≥4.0KJ/m2，落球冲击：450g钢球A级品的冲击高度不低于2000mm，样品无破损，弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量：≥6.5Gpa，耐磨性≤0.6g，线性热膨胀系数：≤5.0×10-5℃-1，耐污染性：污染值总和≤64。氧指数≥40，放射性A类：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数IY≤1.3。
6、规格：直径2800mm*高750mm（±5mm）。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后45日

	2
	★
	交货地点
	雅江县人民法院

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：双方签订合同后，采购方收到供应商提交的票据凭证资料后，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：所有设施、设备安装调试完毕，并且完成验收后，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购入应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担；(3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料 交付给采购人：成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；(4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.本项目质保期限为1年（质保期为验收合格之日起开始计算）；2.供应商提供每月定期巡回保养服务。3.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；4.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；5.质保期内，供应商在接到通知后 48小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；6质保期内，.同一设备、同一质量问题连续次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务； 7.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


3.4.其他要求
无

