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第一章 招标公告

【平公资采2026994号】平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目公开招标公告

项目概况

平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统获取招标文件，并于2026年10月21日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-161

2、项目名称：平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目

3、采购方式：公开招标
4、预算金额：5540000.00元   

最高限价：5540000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026994号-1
	平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目一标包
	3520000.00
	3520000.00

	2
	平公资采2026994号-2
	平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目二标包
	2020000.00
	2020000.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

一标包：平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目包 1（12㎡居住型单帐篷2200顶）的货物本体，包含供货、包装、运输、装卸、现场交付、配合验收、质保等全部伴随服务，具体采购内容详见招标文件；

二标包：平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目包2（被子3000床、棉大衣7000件、褥子3000床、折叠床2000张）的货物本体，包含供货、包装、运输、装卸、现场交付、配合验收、质保等全部伴随服务，具体采购内容详见招标文件；

5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3标包划分：本次招标共划分2个标包；

5.4供货期限：一标包：合同签订生效后30日历天内完成交货；二标包：合同签订生效后30日历天内完成交货；
5.5交货地点：平顶山市湛河区城乡路2号院；

5.6质量要求：合格，符合国家、省、市等相关标准要求；

5.7验收标准：满足国家、省、市等相关标准要求；
5.8质保期（自验收合格之日起）：一标包5年；二标包5年；

5.9交付要求：本次采购的所有物资，投标人须负责完成物资分类成套归集、包装收纳，满足仓储堆放、短途转运、现场清点交付要求。所有货物应采取合适包装容器进行分类封装，便于物资存放、搬运、清点，防止运输存放过程受潮、污损；全部货物需配套堆码承载载体，满足仓库内多层堆放、集中码放，便于装卸叉车作业。上述所需的包装容器、堆码承载载体等全部配套辅材，包含在投标总报价中，交付时随同主货物一并完整交付招标人；
6、合同履行期限：合同生效起至质保期结束；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：是。
二、申请人资格要求：

一标包：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本标包非专门面向中小企业采购的项目,投标人若为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等；

二标包：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本标包专门面向中小企业采购。投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务制度（投标人须提供2023年度、2024年度、2025年度经会计师事务所出具的法定有效的财务会计报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表及附注）；如投标人成立不足三年的，须提供自注册年度后法定有效的财务会计报告；如投标人成立不足一年的，须提供自注册之日起经审计的专项财务报告；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；
3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2026年以来近6个月的税收缴纳证明及社会保障资金缴纳证明）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.6投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.8投标人须保证提供的资料真实有效并提供资料真实有效承诺书（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）。
注：本项目资格审查方式为资格后审。本项目实行兼投不兼中原则，投标人可同时报名多个标包，但最多只能成交一个标包。如投标人在多个标包评审结果均排名第一，将确定其为标包序号靠前标包的中标候选人，其余标包由后续顺位中标候选人递补。

三、获取招标文件

1、时间：2026年09月30日至2026年10月20日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）

3、方式：本项目只接受网上下载招标文件，不接受其它形式。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年10月21日09时00分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）

五、开标时间及地点

1、时间：2026年10月21日09时00分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《河南省公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中“不见面”开标注意事项及操作流程。

2.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 

3.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向招标人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4.招标期间，请各潜在投标人及时关注相关网站。
5.监督单位：平顶山市财政局

信用代码：11410400005452110L

联系电话：0375-2627595

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 招标人信息

名称：平顶山市战略和应急物资储备保障中心

地址：河南省平顶山市新华区夏耘路与滍阳路交叉口平发产业孵化园区2号楼

联系人：邵林青
联系方式：0375-2966938
2.招标代理机构信息
名称：大成工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区经三路15号广汇国贸大厦12层A1202　
联系人: 杨永丽、田兴、胡龙波     
联系方式:0371-65585915  13283046115
3.项目联系方式
项目联系人: 杨永丽、田兴、胡龙波        
联系方式:0371-65585915  13283046115
日期：2026年09月29日

 投标人须知

投标人须知前附表
本表关于采购内容的具体资料是对投标人须知的补充，如有矛盾，应以本表为准，此表中“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可能导致投标无效。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	招标人
	名称：平顶山市战略和应急物资储备保障中心

地址：河南省平顶山市新华区夏耘路与滍阳路交叉口平发产业孵化园区2号楼

联系人：邵林青
联系方式：0375-2966938

	1.2.2
	招标代理机构
	名称：大成工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区经三路15号广汇国贸大厦12层A1202　

联系人: 杨永丽、田兴、胡龙波      

联系方式:0371-65585915  13283046115

	1.2.3
	项目名称及项目编号
	项目名称：平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目
项目编号：平采招标-2026-161

	1.2.4
	采购内容
	一标包：平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目包 1（12㎡居住型单帐篷2200顶）的货物本体，包含供货、包装、运输、装卸、现场交付、配合验收、质保等全部伴随服务；

二标包：平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目包2（被子3000床、棉大衣7000件、褥子3000床、折叠床2000张）的货物本体，包含供货、包装、运输、装卸、现场交付、配合验收、质保等全部伴随服务。

	1.2.5
	资金来源及最高投标限价
	资金来源：财政资金
※一标包最高投标限价：3520000.00元

※二标包最高投标限价：2020000.00元

	1.2.6
	供货期限
	※一标包：合同签订生效后30日历天内完成交货；二标包：合同签订生效后30日历天内完成交货。

	1.2.7
	交货地点
	※平顶山市湛河区城乡路2号院。

	1.2.8
	质保期（自验收合格之日起）
	一标包5 年；二标包5年。

	1.2.9
	交付要求
	※本次采购的所有物资，投标人须负责完成物资分类成套归集、包装收纳，满足仓储堆放、短途转运、现场清点交付要求。所有货物应采取合适包装容器进行分类封装，便于物资存放、搬运、清点，防止运输存放过程受潮、污损；全部货物需配套堆码承载载体，满足仓库内多层堆放、集中码放，便于装卸叉车作业。上述所需的包装容器、堆码承载载体等全部配套辅材，包含在投标总报价中，交付时随同主货物一并完整交付招标人。

	1.2.10
	质量要求
	※合格，符合国家、省、市等相关标准要求。

	1.2.11
	投标人

资格要求
	※一标包：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本标包非专门面向中小企业采购的项目,投标人若为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等；

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务制度（投标人须提供2023年度、2024年度、2025年度经会计师事务所出具的法定有效的财务会计报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表及附注）；如投标人成立不足三年的，须提供自注册年度后法定有效的财务会计报告；如投标人成立不足一年的，须提供自注册之日起经审计的专项财务报告；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2026年以来近6个月的税收缴纳证明及社会保障资金缴纳证明）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.6投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.8投标人须保证提供的资料真实有效并提供资料真实有效承诺书（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）。

※二标包：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本标包专门面向中小企业采购的项目,投标人若为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等；

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务制度（投标人须提供2023年度、2024年度、2025年度经会计师事务所出具的法定有效的财务会计报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表及附注）；如投标人成立不足三年的，须提供自注册年度后法定有效的财务会计报告；如投标人成立不足一年的，须提供自注册之日起经审计的专项财务报告；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2026年以来近6个月的税收缴纳证明及社会保障资金缴纳证明）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.6投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.8投标人须保证提供的资料真实有效并提供资料真实有效承诺书（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）。

注：本项目资格审查方式为资格后审。本项目实行兼投不兼中原则，投标人可同时报名多个标包，但最多只能成交一个标包。如投标人在多个标包评审结果均排名第一，将确定其为标包序号靠前标包的中标候选人，其余标包由后续顺位中标候选人递补。

	1.2.12
	是否接受联合体
	不接受

	1.4.1
	现场考察
	不组织

	1.4.5
	答 疑 会
	不召开

	1.5.1
	分包、转包
	不允许

	1.6
	样品
	本项目不要求提供样品

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过平顶山市公共资源交易公共服务电子系统发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：/

	
	
	形式：通过平顶山市公共资源交易公共服务电子系统通知并默认收到

	2.3.2
	招标文件修改发出的形式
	通过平顶山市公共资源交易公共服务电子系统发布

	2.3.3
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：/

	
	
	形式：通过平顶山市公共资源交易公共服务电子系统通知并默认收到

	3.5.1
	投标保证金
	不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金。

	3.6.1
	投标有效期
	※递交投标文件的截止之日起90日历天

	3.7.3
	签字盖章要求
	（1）所有要求投标人加盖公章（企业电子印章）的地方均用投标人的CA锁进行电子签章。

（2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA锁的，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	投标人应按照平顶山市公共资源交易公共服务电子系统要求进行加密。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年10月21日09时00分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人（投标人）远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人（投标人）开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	4.2.2
	递交投标文件地点及方式
	加密电子投标文件须通过平顶山市公共资源交易公共服务电子系统加密上传

	5.1.1
	开标时间和开标地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人无需到开标现场参加开标会议，不再要求投标人到达现场提交任何资料。

	5.2.1
	资格审查
	由招标人或招标代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由招标人或招标代理机构人员共 1 人（含）以上单数组成。

	5.3.1
	评标委员会组成
	评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为 7 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，由招标人从省级政府采购评审专家库中通过系统随机抽取。

	5.3.4
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐3名

	6.4.1
	履约保证金
	成交供应商须提交履约保证金，金额为合同金额的10%，可采用履约保函、电子保函等非现金形式提交，履约保证金待项目验收合格且质保期满后无息退还。

	7
	需要补充的其他内容
	代理费用收取方式及标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中的货物收费标准，按照中标价作为计费基数计算代理服务费，由中标人向代理机构支付代理服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人在领取中标通知书时，一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用基本户转账或商定的其他付款方式。
付款方式：合同签订生效，全部货物清点并交付完成，整体验收合格，资料齐全，中标人提交合规发票后，招标人支付合同总价的100%。

履约验收要求：

3.1.甲方自收到书面验收申请后30天内通知组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

3.2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得招标人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.3.项目验收时，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3.4.如项目涉及安全、消防等其他需要由相关行业主管部门进行验收的项目，则须依法依规开展专项验收或在运行维护期内按照时限要求开展专项验收，验收费用均由乙方承担。
4.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向招标人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。
质疑函接收联系事宜：

招标人名称：平顶山市战略和应急物资储备保障中心

地址：河南省平顶山市新华区夏耘路与滍阳路交叉口平发产业孵化园区2号楼

联系人：邵先生

联系方式：0375-2966938

采购代理机构名称：大成工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区经三路15号广汇国贸大厦12层A1202　

联系人: 杨永丽、田兴、胡龙波      

联系方式:0371-65585915  13283046115

在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

5.本项目采购标的属于：工业（制造业）。
6.项目属性：货物类。
7.同品牌问题：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	8
	是否采用电子

招标投标
	是，具体要求：

本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。

潜在投标人（投标人）首次网上报名前需办理CA数字证书（进入河南互认的CA数字证书），在“平顶山市公共资源交易服务平台”点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考平顶山市公共资源交易服务平台下载中心的相关说明。

潜在投标人（投标人）须登录“平顶山公共资源交易服务平台”－“交易系统”选择登录平顶山市政府采购交易系统，领取招标文件。

登录“平顶山市公共资源交易服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投标段电子投标文件。

请投标人（投标人）根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。

6.本项目采用“远程开标”开标方式，投标人（投标人）无需到平顶山市公共资源交易中心现场参加开标会议，招标人或代理机构和所有投标人（投标人）应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅平顶山市公共资源交易服务平台“下载中心”专区的相关说明。

	9
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，招标人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：招标人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励招标人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

本项目一标包属于非专门面向中小货物采购项目，投标人所投全部货物均由小微企业制造的，对其投标总报价给予10%价格扣除，以扣除后价格参与评审；所投任一设备非小微企业制造的，不享受价格扣除。

	注：非单一产品采购项目，招标文件中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如遇同品牌折算后，中标候选人不足3家时，评标委员会应予以废标。


总则
适用范围

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

招标项目概况

招标人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

招标代理机构：受招标人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

采购内容：见投标人须知前附表。

资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

供货期限：见投标人须知前附表。

交货地点：见投标人须知前附表。

质保期：见投标人须知前附表。

交付要求：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。

投标人资格要求：见投标人须知前附表。
是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。 
投标人不得存在下列情形之一：

与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

为本招标项目的招标代理机构；

投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

法律法规规定的其他情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

其它涉嫌串通的情形。

中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

现场考察或答疑会（本项目不适用）
现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

投标人现场考察发生的费用自理。

投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

招标人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

答疑会：见投标人须知前附表。

分包、转包（本项目不允许）
样品（本项目不适用）
投标人须知前附表规定要求投标人提供样品的，样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、检测机构的要求、检测内容及样品的保管、封存等见投标人须知前附表。样品的评审方法和评审标准以评标办法为准。
投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物及服务用人民币报价。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

响应和偏差（本项目不允许）
招标文件

招标文件的构成

招标文件用以阐明本次招标的货物及其伴随的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

投标公告
投标人须知

评标办法（综合评分法）
采购需求及技术要求

合同条款及格式
投标文件格式

投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。

投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

招标文件的修改

招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容为招标文件的组成部分。
招标人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

投标文件的组成

投标文件包括下列部分
投标函

投标函附录
法定代表人身份证明及授权委托书

分项报价一览表

资格审查资料

技术偏离表

同类业绩情况表
技术标部分
反商业贿赂承诺书

其他资料

投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

投标报价

投标报价为目的地交货价（含货物的供货、包装、运输、装卸、现场交付、配合验收、质保等全部伴随服务，所有费用均含在投标报价内，交付至招标人指定地点）。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

投标总报价应是招标人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的所有费用，合同价款包含货物本体、配套附件、包装、运输、保险、装卸、验收配合、样品损耗、备品备件、质保等全部费用。货物在交付甲方验收前的毁损、灭失风险由乙方承担。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

投标人资格的证明文件

依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

投标人技术证明文件
投标人应提交证明其提供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术证明文件，作为投标文件的一部分。

投标保证金（本项目不要求）
投标有效期

投标有效期见投标人须知前附表。
投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以电子平台中提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

投标文件编制

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的法定代表人授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

投标

投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

投标文件的递交
投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.2.3投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.4逾期送达的投标文件或未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前，可通过电子招标投标交易平台规定的要求进行修改或撤回投标的，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。
开标、资格审查与评标

开标

采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由招标人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

开标程序：

（1）查看投标人。

（2）标书解密。

注意事项：本项目投标文件解密时间为60分钟（自公布投标人后，进入下一阶段开始计算），投标人应在规定的解密时间内用加密生成投标文件的CA锁完成解密，因投标人原因造成电子投标文件不能解密的，视为其撤销投标文件，造成的一切损失由投标人自行承担。
（3）标书导入。

（4）唱标。

（5）投标人异议与答复（如有）。

（6）开标结束。
资格审查工作

开标结束后，由招标人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由招标人或采购代理机构人员共 1 人（含）以上单数组成。合格投标人不足3家的，不得评标。

评标工作

评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，由招标人从省级政府采购评审专家库中通过系统随机抽取。
评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

评标委员会及其成员不得有下列行为：

确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；
违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

记录、复制或者带走任何评标资料；

其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交电子评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

保密及其他注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

评标结束后，投标文件概不退还。

授予合同

中标公告

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人，招标人应自收到评标报告之日起5个工作日内确定中标或成交投标人。

采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内发出中标、成交通知书，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为1个工作日。
中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，招标人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向招标人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者采购代理机构应当向中标人发出中标、成交通知书，中标、成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

履约保证金

成交供应商须提交履约保证金，金额为合同金额的10%，可采用履约保函、电子保函等非现金形式提交，履约保证金待项目验收合格且质保期满后无息退还。
签订合同

招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。
招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

如招标人或中标人拒签合同，则按违约处理。

政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，招标人将报请取消其中标决定。招标人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

评标办法（综合评分法）

资格审查前附表

	条款
	评审因素
	评审标准

	资格

审查

标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务制度（投标人须提供经会计事务所或审计机构审计的2023年度、2024年度、2025年度完整的财务会计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表及审计意见页）；投标人的成立时间不足三年的，应提供成立以来的财务会计报表；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2026年以来近6个月的税收缴纳证明及社会保障资金缴纳证明）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）。

	
	政府采购关于中小企业

相关政策
	一标包：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本标包属于非专门面向中小企业采购的项目,投标人若为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等。

二标包：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本标包属于专门面向中小企业采购。投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。

	
	其它资格要求
	1.投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）；

3.投标人须保证提供的资料真实有效并提供资料真实有效承诺书（须提供加盖单位公章的承诺函，格式自拟）。


注：本项目资格审查方式为资格后审。本项目实行兼投不兼中原则，投标人可同时报名多个标包，但最多只能成交一个标包。如投标人在多个标包评审结果均排名第一，将确定其为标包序号靠前标包的中标候选人，其余标包由后续顺位中标候选人递补。
资格审查
开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。
资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格不足3家的，不得进入下个阶段评标。

评标办法前附表

（一标包）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查标准
	投标人名称
	投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章

	
	
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的最高投标限价

	
	
	采购内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定

	
	
	供货期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件制作机器码
	投标文件制作机器码一致的视为无效投标

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标：40分   技术标：40分   综合标：20分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2(1)
	商务标

（40分）
	投标报价（40分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×40×100%

特别说明：

1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对其真实性负责）；同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

5、对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人需按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号文件规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价，2.投标人应根据市场机制，合理进行投标报价。投标人报价低于成本的除外。

7.出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值x50%;(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价x50%;(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;(四)其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。）

8.评标委员会应要求该投标人在评标现场规定时限内(60分钟内)提交加盖公章的书面报价说明、完整成本测算资料、原材料/配件采购证明、生产制造、运输、税费、质保售后等证明材料，用以证明报价可以满足本项目全部采购需求、能够保质按期履约。投标人未在规定时间提交材料，或者提交材料无法合理解释报价成本、不能证明可保质履约的，评标委员会应当认定其投标无效。

	2.2.2(2)
	技术标

（40分）
	技术参数 （10分）
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数响应情况进行评审：此项满分 10分，有一项不满足第四章采购需求中产品 “采购货物清单及技术要求”项的扣2分，扣完为止，但不作投标无效。

备注：满足第四章采购需求中——采购货物清单及技术要求是指投标文件中技术参数等于或优于招标要求，否则为不满足；技术参数响应情况应提供的产品相关支持资料以招标文件技术参数中列明的技术支持材料要求为准；技术参数中未列明技术支持材料的，投标人提供相关证明材料（包括但不限于产品技术白皮书/检测报告/出厂说明书等证明材料）复印件。

	
	
	配套物资方案（5分）
	配套物资方案：配套物资的配套数量富余可满足周转备用的得5分；配套数量仅满足周转使用的得2分；无配套物资得0分。
备注：① 提供书面配套物质方案，写明托盘颜色、材质、外形尺寸、承重参数、配套总数量、单托盘堆码货物件数测算说明；未提供方案的得0分。

② 评标委员会依据投标人填报的货物规格、单件体积，核验托盘配套数量合理性；配套数量不足以承载全部投报货物，不予认定该项高分。

③ 托盘规格、数量写入合同，随主货物同步交付验收；若履约未达标，按合同违约条款处理。

④ 托盘非采购标的；仅作为货物仓储堆放配套保障条件，由投标人在报价内统筹考虑。

说明：投标人须结合自身投报货物的单件尺寸、包装规格，配套蓝色全新塑料托盘（网格/平板，推荐尺寸：规格（救灾储备库、调拨转运主流）1200×1000 mm，平面尺寸公差±3mm；对角线偏差≤7mm；托盘高度常用140-160mm，≥150mm；配套性能标准：•GB/T 4995-2025《平托盘 性能要求和试验选择》（新版2026-02-01实施））。

	
	
	现场堆放配套方案

（5分）
	货物到达交货地点后，按照救灾物资仓储管理要求进行现场配套堆放，现场货物现场堆放、仓储保护方案完善，可根据货物规格及数量，合理配置堆放所需配套辅助设施，保障货物堆放安全，得5分。

	
	
	供货方案

（15分）
	1、投标人提供完整的供货方案，包含供货进度计划、包装运输保障、现场交付验收、供货应急保障及补货安排，由评标委员会综合评定。

①供货方案内容完整，交货节点清晰，完全匹配项目需求，方案充实、全面、科学、合理，能充分满足招标人的需求的得5分；

②供货方案内容合理可行，内容较为一般的得3分；

③供货方案内容不完善，内容缺乏，可行性不强的得1分；

④未提供本项方案，本小项得0分。
2、货物包装、装卸、运输防护措施完善，由评标委员会综合评定。
①方案完整，包装标准明确，装卸作业、转运保护、途中货损防控措施详实可行，得4分；

②方案内容基本完整，但部分防护措施描述简略，得2分；

③仅简单提及包装运输，防护措施单薄，得1分；

④未提供本项方案，本小项得0分。
3、现场到货清点、开箱验收、移交组织方案完整，由评标委员会综合评定。
①方案完整，到货清点、开箱验收、资料核验、货物移交流程清晰，人员安排到位，组织措施详实可行，得3分；

②方案有相关内容，但流程描述较为简略，部分细节缺失，得1.5分；

③仅简单提及验收移交，无具体组织方案或未提供本项方案，本项得0分。

4、供货延误、货损等突发事件应急处置预案可行，由评标委员会综合评定。
①预案内容完整，风险识别全面，应急处置流程清晰，备选货源、补货补救措施针对性强、可行，得3分；

②预案有相关内容，但措施描述简略，部分细节不足，得1.5分；

③仅简单提及应急，无具体处置方案或未提供预案，本项不得分。

	
	
	样品损耗保障方案

（5分）
	1、是否充分考虑第三方检测样品损耗、样品损耗责任承担承诺、检测不合格后的补货处置方案，由评标委员会综合评定。
①方案完整，已充分预判检测样品损耗，明确样品损耗由投标人承担；检测不合格时补货流程清晰、时限明确，保障措施完善，得3分；

②有样品损耗承担及补货相关表述，但方案内容简略、缺少细节，得2分；

③仅简单提及样品相关内容，补货机制不明确，得1分；

④未提供相关方案或无对应承诺，本项得0分。
2、样品制备、送样及检测损耗保障方案，由评标委员会综合评定。
投标人须阐述样品统筹规划方案，充分考虑样品用途（封存留样、第三方检测），明确检测后样品不可复用，自主规划样品制备份数，做好样品分流、封样管理、批量产品一致性管控、检测损耗兜底措施。

①方案考虑周全，兼顾留样封存与第三方检测需求，对检测后样品不可复用的情形有明确应对安排，得2分；

②方案简单提及样品准备，但未考虑检测损耗、样品不可复用情况，得1分；

③未提供样品相关保障方案，本小项得0分。

	2.2.2(3)
	综合标

（20分）
	质保期（3分）
	在招标文件规定的质保期基础上，所投所有产品质保期每延长 1年加1分，最多加3分。

	
	
	质保期服务方案

 （9分）
	1、质保期承诺优于采购文件最低要求，质保服务方案完整可行，得2分；仅满足最低要求得1分，未提供不得分。

2、故障响应、现场处置及备用物资保障措施完善，得2分；措施简单得1分，未提供不得分。

3、质保期满后技术支持、维修服务承诺清晰完整，得2分；内容简略得1分，未提供不得分。

4、资料交付方案完整，得1分；未提供不得分。

5、质保期满后的技术支持、备件供应及更换。终身技术支持、备件供应稳定的得2分；仅简单承诺得1分；无方案得0分。

	
	
	交货期

（2分）
	满足招标文件供货期要求得0分；每提前5日历天加1分，最多加2分。不足5天不计分；承诺交货期超过招标文件要求的，响应无效。

	
	
	业绩

（4分）
	投标人自2023年9月以来（时间以合同签订时间为准）每提供1份完整有效的同类业绩得2分；最高得4分，未提供的得0分。需提供以下佐证资料：①合同扫描件、②中标通知书扫描件、③该合同30%及以上合规发票扫描件，三项资料齐全且能够体现项目内容、签订时间的，评标委员会给予得分。

	
	
	绿色产品认证 

（2 分）
	1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 

2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。

（提供任所投的投标产品的相关认证证书即可)

	注：非单一产品采购项目，招标文件中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如遇同品牌折算后，中标候选人不足3家时，评标委员会应予以废标。


评标办法前附表

（二标包）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查标准
	投标人名称
	投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章

	
	
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	
	采购内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定

	
	
	供货期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件制作机器码
	投标文件制作机器码一致的视为无效投标

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标：40分   技术标：40分   综合标：20分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2(1)
	商务标

（40分）
	投标报价（40分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×40×100%

特别说明：

1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对其真实性负责）；同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

5、对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人需按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号文件规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价，2.投标人应根据市场机制，合理进行投标报价。投标人报价低于成本的除外。

7.出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值x50%;(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价x50%;(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;(四)其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。）

8.评标委员会应要求该投标人在评标现场规定时限内(60分钟内)提交加盖公章的书面报价说明、完整成本测算资料、原材料/配件采购证明、生产制造、运输、税费、质保售后等证明材料，用以证明报价可以满足本项目全部采购需求、能够保质按期履约。投标人未在规定时间提交材料，或者提交材料无法合理解释报价成本、不能证明可保质履约的，评标委员会应当认定其投标无效。

	2.2.2(2)
	技术标

（40分）
	技术参数 （10分）
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数响应情况进行评审：此项满分 10分，有一项不满足第四章采购需求中产品 “采购货物清单及技术要求”项的扣1分，扣完为止，但不作投标无效。

备注：满足第四章采购需求中——采购货物清单及技术要求是指投标文件中技术参数等于或优于招标要求，否则为不满足；技术参数响应情况应提供的产品相关支持资料以招标文件技术参数中列明的技术支持材料要求为准；技术参数中未列明技术支持材料的，投标人提供相关证明材料（包括但不限于产品技术白皮书/检测报告/出厂说明书等证明材料）复印件。

	
	
	配套物资方案（5分）
	配套物资方案：配套物资的配套数量富余可满足周转备用的得5分；配套数量仅满足周转使用的得2分；无配套物资得0分。
备注：① 提供书面配套物质方案，写明托盘颜色、材质、外形尺寸、承重参数、配套总数量、单托盘堆码货物件数测算说明；未提供方案的得0分。

② 评标委员会依据投标人填报的货物规格、单件体积，核验托盘配套数量合理性；配套数量不足以承载全部投报货物，不予认定该项高分。

③ 托盘规格、数量写入合同，随主货物同步交付验收；若履约未达标，按合同违约条款处理。

④ 托盘非采购标的；仅作为货物仓储堆放配套保障条件，由投标人在报价内统筹考虑。

说明：投标人须结合自身投报货物的单件尺寸、包装规格，配套蓝色全新塑料托盘（网格/平板，推荐尺寸：规格（救灾储备库、调拨转运主流）1200×1000 mm，平面尺寸公差 ±3mm；对角线偏差≤7mm；托盘高度常用140-160mm，≥150mm；配套性能标准：•GB/T 4995-2025《平托盘 性能要求和试验选择》（新版2026-02-01实施））。

	
	
	现场堆放配套方案

（5分）
	货物到达交货地点后，按照救灾物资仓储管理要求进行现场配套堆放，现场货物现场堆放、仓储保护方案完善，可根据货物规格及数量，合理配置堆放所需配套辅助设施，保障货物堆放安全，得5分。

	
	
	供货方案

（15分）
	1、投标人提供完整的供货方案，包含供货进度计划、包装运输保障、现场交付验收、供货应急保障及补货安排，由评标委员会综合评定。

①供货方案内容完整，交货节点清晰，完全匹配项目需求，方案充实、全面、科学、合理，能充分满足招标人的需求的得5分；

②供货方案内容合理可行，内容较为一般的得3分；

③供货方案内容不完善，内容缺乏，可行性不强的得1分；

④未提供本项方案，本小项得0分。
2、货物包装、装卸、运输防护措施完善，由评标委员会综合评定。
①方案完整，包装标准明确，装卸作业、转运保护、途中货损防控措施详实可行，得4分；

②方案内容基本完整，但部分防护措施描述简略，得2分；

③仅简单提及包装运输，防护措施单薄，得1分；

④未提供本项方案，本小项得0分。
3、现场到货清点、开箱验收、移交组织方案完整，由评标委员会综合评定。
①方案完整，到货清点、开箱验收、资料核验、货物移交流程清晰，人员安排到位，组织措施详实可行，得3分；

②方案有相关内容，但流程描述较为简略，部分细节缺失，得1.5分；

③仅简单提及验收移交，无具体组织方案或未提供本项方案，本项得0分。

供货延误、货损等突发事件应急处置预案可行，由评标委员会综合评定。
①预案内容完整，风险识别全面，应急处置流程清晰，备选货源、补货补救措施针对性强、可行，得3分；

②预案有相关内容，但措施描述简略，部分细节不足，得1.5分；

③仅简单提及应急，无具体处置方案或未提供预案，本项不得分。

	
	
	样品损耗保障方案

（5分）
	1、是否充分考虑第三方检测样品损耗、样品损耗责任承担承诺、检测不合格后的补货处置方，由评标委员会综合评定。
①方案完整，已充分预判检测样品损耗，明确样品损耗由投标人承担；检测不合格时补货流程清晰、时限明确，保障措施完善，得3分；

②有样品损耗承担及补货相关表述，但方案内容简略、缺少细节，得2分；

③仅简单提及样品相关内容，补货机制不明确，得1分；

④未提供相关方案或无对应承诺，本项得0分。
2、样品制备、送样及检测损耗保障方案，由评标委员会综合评定。
投标人须阐述样品统筹规划方案，充分考虑样品用途（封存留样、第三方检测），明确检测后样品不可复用，自主规划样品制备份数，做好样品分流、封样管理、批量产品一致性管控、检测损耗兜底措施。

①方案考虑周全，兼顾留样封存与第三方检测需求，对检测后样品不可复用的情形有明确应对安排，得2分；

②方案简单提及样品准备，但未考虑检测损耗、样品不可复用情况，得1分；

③未提供样品相关保障方案，本小项得0分。

	2.2.2(3)
	综合标

（20分）
	质保期（3分）
	在招标文件规定的质保期基础上，所投所有产品质保期每延长 1年加1分，最多加3分。

	
	
	交货期（2分）
	满足招标文件供货期要求得0分；每提前5日历天加1分，最高2分。不足5天不计分；承诺交货期超过招标文件要求的，响应无效。

	
	
	质保期服务方案

 （9分）
	1、质保期承诺优于采购文件最低要求，质保服务方案完整可行，得2分；仅满足最低要求得1分，未提供不得分。

2、故障响应、现场处置及备用物资保障措施完善，得2分；措施简单得1分，未提供不得分。

3、质保期满后技术支持、维修服务承诺清晰完整，得2分；内容简略得1分，未提供不得分。

4、资料交付方案完整，得1分；未提供不得分。

5、质保期满后的技术支持、备件供应及更换。终身技术支持、备件供应稳定、收费规则清晰的得2分；内容简略得1分；仅简单承诺得1分；无方案得0分。

	
	
	业绩

（4分）
	投标人自2023年9月以来（时间以合同签订时间为准）承担过应急救灾物资供货类似业绩：

每提供1份完整有效类似业绩，同时提供①合同扫描件、②中标通知书扫描件、③该合同30%及以上回款凭证合规发票扫描件，三项资料齐全且能够体现项目内容、签订时间，得2分；最高得4分，未提供或材料缺任意一项，或材料不能证明评审要素，本项得0分。

	
	
	绿色产品认证 

（2 分）
	1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 

2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。

（提供任所投的投标产品的相关认证证书即可)

	注：非单一产品采购项目，招标文件中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如遇同品牌折算后，中标候选人不足3家时，评标委员会应予以废标。


1.评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为中标候选人的评审方法。
2.评审标准

2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

商务标：见评标办法前附表；

技术标：见评标办法前附表；

综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

商务标评分标准：见评标办法前附表；

技术标评分标准：见评标办法前附表；

综合标评分标准：见评标办法前附表；

3.评审程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：
投标文件中投标函附录内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录内容为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录内容的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用电子形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合得分。

按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以电子形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以电子方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 除招标人授权直接确定中标人外，评标委员会按照各评委综合评分的算术平均值得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交电子评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 如遇同品牌折算后，中标候选人不足3家时，评标委员会应予以废标。
采购需求及技术要求
项目需求

一标包
	序号
	物资名称
	技术参数
	数量
	单位
	质保期

	1
	12 ㎡居住型单帐篷
	1、样式:救灾专用 12m2单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个,顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，配可拆卸纱围一个。整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。其样式、结构及主要尺寸见图1及表1（单位为毫米）。

2、规格:

 成品各部位主要尺寸                  单位：毫米
部位（件）名称

成品尺寸

极限偏差

篷体长度

3700

+30

0

篷体宽度

3200

+30

0

侧墙高度

1750

+20

0

脊顶高

2670

+20

0

篷顶沿宽度

100

(5

门口高度

1800

(20

门口宽度

800

(10

门帘高度

1900

(20

门帘宽度

900

(20

窗口高度

810

(10

窗口宽度

1100

(20

窗帘高度

900
(20

窗帘宽度

1200
(20

窗口下边距地面高度

750

(20

三角窗底口宽度

1390

(20

三角窗口高度

400

(20

培土帘宽度

200

+10

3、主要材料:主辅材料规格与质量要求、用途
材料

质  量  要  求

用    途

名  称

规    格

PU涂层布

333dtex×333dtex涤纶

附录I及标样
篷体

涤纶防水帆布

28×2/28×2

附录K及标样
包装袋、配件袋

铝合金管

6005T6Φ25 mm×1.2mm
图B.1～B.3及GB/T 6892—2006管内增加4根加强筋，筋高（筋高+壁厚）≥2.6mm

通用杆、山墙地杆、立杆
6005T6Φ28 mm×1.0mm
图B.3及GB/T 6892—2006

山墙地杆套管

增强尼龙66

白色

附录B中图B.3～B.6
端架三通、中架四通、地杆四通
产品标志:

1.1帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边450mm～500 mm内均匀排列印刷“应急救灾”字样，字体尺寸高450 mm，笔划粗细为50 mm。

1.2门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字的下端距地面650mm，字体尺寸高500mm，笔划粗细50mm。

1.3两侧墙距地面230mm～300mm、在右窗下居中位置长700mm、高400mm的范围内，居中均匀排列印刷救灾专用12m2单帐篷（铝合金杆件）、生产年月、承制单位名称承制、中华人民共和国应急管理部监制、MADE UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF EMERGENCY MANAGEMENT, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA。其中，英文分两行，居中对齐。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。字体规定，生产年月为宋体字,其余内容为黑体字。

1.4印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。

包装标志:
1.1篷体与框架一体化包装，内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2单帐篷（铝合金杆件）”字样及数量、质量、体积、生产日期、“共1包”、承制单位名称及监制单位名称。其“救灾专用12m2单帐篷”及承制单位名称、监制单位名称为黑体字,其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。

1.2外包装编织布的两个侧面的居中位置，印刷标志内容见图4。外包装袋两个端面，印刷“向上箭头标”，指引堆放方向。

1.3包装标志用织物油墨印刷，内包装用白色油墨，外包装用黑色油墨。

其它标志:
1.1帐篷上设置国旗标识及部分英文标识。面向帐篷，在帐篷门口左侧产品标志“救”字上方、帐篷两侧墙上两个窗户居中位置缝制国旗标识插袋，用于插入塑封好的国旗。各项具体要求见附录E。在帐篷有门山墙的门上方中间位置设置“中国 CHINA”标识，标识长800mm，宽150mm。字迹应清晰、丰满、美观。

1.2帐篷上设置标签插袋，便于在使用过程中插入标签。面向帐篷，在帐篷门口右侧产品标志“灾”字上方缝制插袋，距门上口延长线100mm，距门口100mm。插袋面材料采用厚0.45mmPVC透明塑料片。插袋尺寸为长320mm×宽240mm。插袋四周应用28×4/22×1天蓝涤纶线织带包边。三面距边2mm压明线一道，插袋右侧预留开口不扎缝纫线，以便插入（取出）标签。

5、具体技术要求：详见附件1
	2200
	顶
	5 年

	注：1、中标人需提供所投产品的质量检测报告，随同产品一并交付招标人。
2、备品备件，投标人需考虑检测样品经第三方检测后无法复用，样品损耗、制备、送检、复检等所有费用由投标人承担，含在投标总价内，招标人不再另行付费。投标人在检测方案列明送检样品数量，中标后按承诺提供样品。具体包装及物资上标识以合同签订约定为准。

3、配套物资不属于本项目采购标的。投标人须结合自身投报货物的单件尺寸、包装规格，由投标人在报价内统筹考虑。
4、袋内必须放入：产品检验单、产品包装单、帐篷使用说明书各1份。


附件1
范围

本技术要求规定了救灾专用 12m2单帐篷的要求、试验方法、验收规则及标志、包装、运输与贮存。

本技术要求适用于以涤纶PU涂层布为篷体主要材料、以铝合金为框架主要材料组合而成的救灾专用 12m2单帐篷的订购、生产与验收。

引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250—2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.1—2006  塑料  拉伸性能的测定  第1部分：总则

GB/T 6892—2006  一般工业用铝及铝合金挤压型材强度测定方法

GB/T 1527—2006  铜及铜合金拉制管

GB/T 1804—2000  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 3917.3—2009  纺织品  织物撕破性能 第3部分: 梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—2013  纺织品  织物拉伸性能 第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 4668—1995  机织物密度的测定
GB/T 4669—2008  纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 5455—2014  纺织品  燃烧性能试验 垂直法

GB/T 6836—2007  缝纫线

GB/T 8427—2008  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧

GB 12982—2004  国旗

GB/T 19976—2005  纺织品  顶破强力的测定  钢球法

GB/T 20118—2006  一般用途 钢丝绳

FZ/T 01004－2008  涂层织物  抗渗水性的测定

FZ/T 01010—2012  涂层织物  涂层剥离强力的测定

FZ/T 01063－2008  涂层织物  抗粘连性的测定

FZ 65002－1995  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法

JSB 40.1～40.2—1993  军用锦丝起绒搭扣带扣合强度和撕揭强度的测定方法

QB/T 2173—2014  尼龙拉链

QB/T 3817—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法  金相显微镜法

QB/T 3826—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验（NSS）法

YB/T 5058—2005  弹簧钢、工具钢冷轧钢带

YB/T 5294—2013  一般用途低碳钢丝

要求

样式
救灾专用 12m2单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个,顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，配可拆卸纱围一个。整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。其样式、结构及主要尺寸见图1及表1（单位为毫米）。
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样式、结构及主要尺寸

表1  成品各部位主要尺寸                         单位：毫米
	部位（件）名称
	成品尺寸
	极限偏差

	篷体长度
	3700
	+30

0

	篷体宽度
	3200
	+30

0

	侧墙高度
	1750
	+20

0

	脊顶高
	2670
	+20

0

	篷顶沿宽度
	100
	(5

	门口高度
	1800
	(20

	门口宽度
	800
	(10

	门帘高度
	1900
	(20

	门帘宽度
	900
	(20


表1（续）  成品各部位主要尺寸                         单位为毫米
	部位（件）名称
	成品尺寸
	极限偏差

	窗口高度
	810
	(10

	窗口宽度
	1100
	(20

	窗帘高度
	900
	(20

	窗帘宽度
	1200
	(20

	窗口下边距地面高度
	750
	(20

	三角窗底口宽度
	1390
	(20

	三角窗口高度
	400
	(20

	培土帘宽度
	200
	+10


结构及主要尺寸

救灾专用 12㎡单帐篷由篷体、纱围、框架及配件（含三角桩、拉绳、包装袋）三部分组成。

篷体由篷顶、前山墙、后山墙与侧墙组成,各部件名称、结构及主要尺寸见附录A中图A.1～A.13。

框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成，各部件名称、结构及主要尺寸见图2及附录B中图B.1～B.8。图中未注公差的线性尺寸公差按GB/T 1804—2000中的中等级规定。

各配件名称、结构及主要尺寸见附录C中图C.1～图C.5。
[image: image29.png]



框架各部件名称、结构及主要尺寸
材料规格

帐篷主辅材料规格与质量要求、用途见表2。

表2　主辅材料规格与质量要求、用途
	材                料
	质  量  要  求
	用    途

	名    称
	规    格
	
	

	PU涂层布
	333dtex×333dtex涤纶
	附录I及标样
	篷体

	涤纶防水帆布
	28×2/28×2
	附录K及标样
	包装袋、配件袋

	铝合金管
	6005 T6 Φ25 mm×1.2mm
	图B.1～B.3及GB/T 6892—2006

管内增加4根加强筋，筋高（筋高+壁厚）≥2.6mm
	通用杆、山墙地杆、立杆

	
	6005 T6 Φ28 mm×1.0mm
	图B.3及GB/T 6892—2006
	山墙地杆套管

	增强尼龙66
	白色
	附录B中图B.3～B.6
	端架三通、中架四通、地杆四通

	钢丝
	Q 195～Q 235  Φ5 mm
	YB/T 5294－2013及附录C中图C.5
	固定框

	钢丝拉绳
	Φ4 mm，外包PVC胶管
	GB/T 20118－2006及
附录B中图B.8
	固定框架

	天蓝尼龙拉链
	8号
	平拉强力 ≥600 N

拉头拉片结合强力 ≥250 N
	纱门、四角结合、包装袋

	本白尼龙拉链
	
	
	外包装袋封口

	天蓝锦丝搭扣带
	宽度  40 mm
	扣合强度 ≥7.0N/cm2 
撕揭强度 ≥1.3N/cm
	门、窗、四角结合

	紫铜管
	T2、T3  内径Φ10㎜壁厚1.0㎜
	GB/T 1527－2006
	夹固竖向钢丝拉绳

	
	T2、T3  内径Φ8㎜壁厚1.0㎜
	
	夹固横向钢丝拉绳

	白涤纶包芯绳
	Φ6 mm
	断裂强力 ≥2500N
	固定帐篷用拉绳

	天蓝涤纶缝纫线
	29.5tex(3
	GB/T 6836－2007
	缝制篷体、包装袋

	热封胶条
	PU胶条  宽度≥25mm
	厚度0.10～0.12 mm
	覆盖缝合针眼

	弹簧钢
	T8A、65Mn  t0.5mm宽度8.5mm
	YB/T 5058－2005及
附录B中图B.7
	弹簧卡

	带管三角环
	Q 195～Q 235 Φ4.0mm(48mm
	YB/T 5294－2013及

附录C中图C.2
	连接拉绳固定帐篷

	天蓝插扣
	聚甲醛  内径50mm宽
	抗拉强力≥700N
	包装袋束紧

	天蓝三道梁
	
	抗拉强力≥900N
	调节束紧带

	天蓝涤纶线带
	28(4/50 mm(1.8 mm
	断裂强力 ≥2500N
	缝制带管三角环、包装袋束紧

	天蓝涤纶线带
	28(4/22 mm(1.0 mm
	断裂强力 ≥800N
	窗格带、框架捆扎带、地杆捆扎带

	天蓝涤纶线带
	28(4/10 mm×1.0 mm
	断裂强力 ≥300 N
	三角窗帘

	半圆环
	Q 195～Q 235  Φ2.0mm×19mm
	YB/T 5294－2013及

附录C中图C.3
	穿三角窗帘提拉带

	半圆头空心铆钉
	φ5×32   不锈钢
	见标样
	山墙地杆


表2（续）主辅材料规格与质量要求、用途
	材                料
	质  量  要  求
	用    途

	名    称
	规    格
	
	

	本白涤纶网眼布
	55dtex/24f
	顶破强力 ≥150N及标样
	窗纱、纱门、三角窗纱

	角铝
	6005 T6 30mm×30mm×3mm
	附录C中图C.1
	三角桩

	橡塑桩头
	桔红色、柔软型
	附录C中图C.4
	三角桩桩头

	PVC透明塑料片
	t 0.45mm
	标样
	国旗插袋、标签插袋

	编织布
	内覆膜型
	拉伸强力 ≥ 700 N/5cm

经、纬密度≥35根/10cm

单位面积质量 ≥90 g/m2
	外包装

	捆包绳
	Φ7mm   三股
	断裂强力 ≥1400 N
	包装袋捆扎

	拉绳木板
	硬杂木100mm×26mm
	见标样
	紧固帐篷

	注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。


篷体外观要求

篷体材料应符合附录I的规定，颜色为天蓝色，潘通色卡号PANTONE 17-4041，涂层颜色为深灰色，潘通色卡号PANTONE 18-4005 。包装袋材料应符合附录K的规定，颜色为天蓝色，色相及织物组织的选择按主管部门审查批准的标样。篷体、包装袋各部位色差不低于GB/T 250-2008规定的 3级。

篷体上印字为白色，印刷应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。

篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于100 mm2，限五处，污迹面积小于50 mm2的不计，但不得密集。

缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100 mm，非缝制部位不得有残留针眼。

篷体缝制要求
缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀，各配件位置准确。

缝制针码为各大片拼幅部位的明线9针/30 mm～11针/30 mm ，其他部位的明线8针/30 mm～12针/30 mm，起止针须重缝3道或4道线，长度不少于10 mm。断线接头处须重缝20 mm～30 mm。

拼幅采用双针机折边缝合或包复缝合两道线，水平拼接时拼缝朝下。各拼接部位不得经纬混拼。

各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下炕（掉道、塌边）等缺陷。

篷顶的拼接部位、缝制针眼、定位针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理。贴膜应牢固、平整、直顺、搭接到位，不得有残留胶条、贴膜不牢、偏歪等缺陷。

拉绳穿过拉绳木板后应系于篷顶带管三角环上。

篷体缝制工艺
篷顶内面缝制宽度50 mm、涂层面向外的“十”字通筋。篷顶面四角位置有向外45°角缝制的拉绳袢，四边中心位置有垂直向外的拉绳袢。拉绳袢上缝制带管三角环，缝制方法见附录A中图A.1、图A.2。

篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙结构，用双片拉头闭尾尼龙拉链和锦丝搭扣带连接，装配后篷体表面应平展、松紧适度。                                    
篷顶四边均有宽100mm双层面料的篷檐，两侧墙篷檐距边5 mm～8 mm缝纫一道渗水线，用于泄水防止雨水聚积，见附录A中图A.1、图A.2。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针机缝合，见附录A中图A.1、图A.2。侧墙、山墙上沿合大顶部位有涂层面向外的加强筋与篷顶缝合，见附录A中图A.2、图A.4、图A.6、图A.8。

框架与篷体侧墙的结合用捆扎带固定。捆扎带缝制部位不能在接缝处，以防漏水。篷体每个侧墙内上沿部位有四根捆扎带，立杆中间部位有两根捆扎带见附录A中图A.4，以保证捆扎固定牢固。

地杆与山墙、侧墙的结合，用捆扎带固定地杆。篷体下沿四周向上缝制宽度100mm布面向外的横向加强筋。开门山墙里的门口两侧下端钉缀捆扎带各两组，见附录A中图A.6。开窗山墙的窗里下端钉缀捆扎带五组，见附录A中图A.8。两侧墙里下端各钉缀捆扎带四组，见附录A中图A.4。

窗帘左右两边竖向、下口缝制锦丝搭扣带（勾）与窗口内侧缝制的锦丝搭扣带（圈）扣合，对位应准确，见附录A中图A.3。

窗纱内的中间部位缝制涂层面向外加强筋，窗纱外的中间部位缝制布面向外加强筋。窗口内有间距均匀且交叉点连接的横压竖窗格带，窗格带压缝在窗纱外侧，见附录A中图A.3。窗帘上沿外缝制三点固定袢，窗帘里对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎方便为宜。见附录A中图A.3。

三角窗有窗纱，三角窗内缝制涂层面向外的贴边和三条竖向加强筋，窗外缝制三条竖向布面向外的加强筋。三角窗外的两斜边缝制锦丝搭扣带（勾），顶角上缝制半圆环一个。三角窗外底边有固定的下开式窗帘，窗帘两斜边缝制锦丝搭扣带（圈）。三角窗帘顶端缝制穿过顶角半圆环的环形提拉带，拉带净长1.2m。三角窗帘底边中心缝制长120mm锦丝搭扣带（勾）。见附录A中图A.5、图A.7、图A.9。       
门口外两侧缝制锦丝搭扣带（勾），与门帘内两侧缝制的锦丝搭扣带（圈）粘接，见附录A中图 A.5。
纱门帘的四边及中间部位缝制布面向外的贴边、加强筋和间距均匀交叉的点连接格带，两侧用8号双片拉头闭尾尼龙拉链连接。门帘上沿外缝制两点固定袢，门帘里、纱帘里和面对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎方便为宜，见附录A中图A.5、图A.10、图A.11。
绱门帘、窗帘采用水口向下的缝制结构，见附录A中图A.3、图A.5。

两侧墙内中间缝制涂层面向外的加强筋，侧墙两边缝制锦丝搭扣带圈面及双片拉头闭尾尼龙拉链。见附录A中图A.3、图A.4。

拉绳应系于篷顶带管三角环上，通过拉绳木板进行调节适应长度。
篷体下口四周需缝制宽度200mm的培土布，侧墙的培土布与山墙的培土布相互垂直。培土布外沿需折边或卷边缝制。

纱围与侧墙的结合通过锦丝搭扣带连接。其纱围结构及主要尺寸见附录A中A.12。
框架及金属配件

框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，见图2，中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过通件预留孔后，用紫铜管压合固定成组合套件，紫铜管压合部位钢丝绳上的PVC包覆层必须除去，以确保压合强力。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图2及附录B中图B.8。

塑料堵塞注塑口及边沿应修饰光滑无毛刺，塑料堵塞结构及主要尺寸见附录C中图C.5。

框架各杆件铝合金管两端口及弹簧卡装配孔应去除毛刺。
框架各杆件两端装配的塑料堵塞应牢固，弹簧卡装配应松紧适度。山墙地杆需配弹簧卡，立杆不配弹簧卡。
框架各杆件表面应光洁、美观，不得有剥落、开裂、气泡、裂纹、色差等缺陷，与通件相互插接应配合到位、灵活，装配应顺畅、牢固、稳定。
固定框喷塑前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后再进行喷涂环氧树脂粉末涂料处理，颜色为乳白色，漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。

注塑件不允许有缩松、缩孔、冷隔、裂纹、凹陷、飞边、变形等缺陷。
带管三角环、弹簧卡需经电镀锌及钝化处理。三角桩为金属本色。

辅料

所有绳头、带头应热熔或浸胶处理，不得脱纱、散头。

拉绳外观应规整、圆滑，不得有明显的扭股、裂股、脏污、油污、粗细不匀等缺陷。

线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。

拉链、锦丝搭扣带应符合表2的规定。
理化性能

篷体材料织物组织、规格及性能指标要求应符合附录I的规定。

包装袋材料规格及性能指标要求应符合附录K的规定。
铝合金管性能要求应符合附录L的规定。
涤纶网眼布技术要求应符合表2的规定。

电镀锌配件的理化性能应符合表3的规定。

表3  喷塑件及金属配件理化性能

	部   件  名  称
	项     目
	指      标

	电镀锌配件
	锌镀层厚度，μm
	≥15

	
	锌镀层耐腐蚀
	中性盐雾喷雾48 h，主要表面无锈斑


PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。

成品帐篷防雨性能按附录D要求检验，30min篷体部位不得有漏水现象。

编织布、拉绳、捆包绳的物理性能指标应符合表2的规定。

试验方法

材料检验

    各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。
外观检验

检验条件

    在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。
检验方法
外观质量的检验以目视观感和手感检验，或与合同约定的的标样比照检验。
颜色检验
    主辅材料的颜色检验按GB/T 250－2008的规定, 或与合同约定的标样比照检验。

尺寸检验

    成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺测量。框架杆件外径、壁厚及各种配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

理化性能检验

篷体材料织物组织、规格、性能指标的检验按附录I的规定。
包装袋材料规格及性能指标的检验按附录K的规定。
金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826－1999的规定。

金属配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817—1999的规定。

拉绳、窗格带、捆包绳断裂强力检验按FZ 65002-1995的规定，编织布拉伸强力的检验按GB/T 1040.1－2006的规定。

锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～JSB 40.2—1993的规定。

帐篷防雨性能的试验按附录D的规定。

涤纶网眼布顶破强力的检验按GB/T 19976—2005的规定。

尼龙拉链平拉强力和拉头拉片结合强力的检验按QB/T 2173－2014的规定。
铝及铝合金力学性能检验按GB/T 228。

PU胶条粘附强度的检验按FZ/T 01010—2012的规定。
标志与包装检验

    标志与包装质量的检验按5.1和5.2的规定。

标志、包装、运输与贮存
标志

产品标志

帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边450mm～500 mm内均匀排列印刷“应急救灾”字样，字体尺寸高450 mm，笔划粗细为50 mm。

门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字的下端距地面650mm，字体尺寸高500mm，笔划粗细50mm。

两侧墙距地面230mm～300mm、在右窗下居中位置长700mm、高400mm的范围内，居中均匀排列印刷救灾专用12m2单帐篷（铝合金杆件）、生产年月、承制单位名称承制、中华人民共和国应急管理部监制、MADE UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF EMERGENCY MANAGEMENT, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA。其中，英文分两行，居中对齐。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。字体规定，生产年月为宋体字,其余内容为黑体字。示例见图3。

救灾专用12m2单帐篷

XXX年XX月

承制单位名称 承制

中华人民共和国应急管理部 监制

MADE UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF

 EMERGENCY MANAGEMENT, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
图3  产品标志

印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。
包装标志

篷体与框架一体化包装，内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2单帐篷（铝合金杆件）”字样及数量、质量、体积、生产日期、“共1包”、承制单位名称及监制单位名称。其“救灾专用12m2单帐篷”及承制单位名称、监制单位名称为黑体字,其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图4。

救灾专用12m2单帐篷
数量：1顶  质量：××kg

体积：××m×××mm×××mm

生产日期：×××× 年×月 共1包

×××××× 承制
中华人民共和国应急管理部 监制
图4  包装标志

外包装编织布的两个侧面的居中位置，印刷标志内容见图4。外包装袋两个端面，印刷“向上箭头标”，指引堆放方向,印刷内容见图5。
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图5  端面标志

包装标志用织物油墨印刷，内包装用白色油墨，外包装用黑色油墨。

其它标志

帐篷上设置国旗标识及部分英文标识。面向帐篷，在帐篷门口左侧产品标志“救”字上方、帐篷两侧墙上两个窗户居中位置缝制国旗标识插袋，用于插入塑封好的国旗。各项具体要求见附录E。在帐篷有门山墙的门上方中间位置设置“中国 CHINA”标识，标识长800mm，宽150mm。字迹应清晰、丰满、美观。各项具体要求见附录F。
帐篷上设置标签插袋，便于在使用过程中插入标签。面向帐篷，在帐篷门口右侧产品标志“灾”字上方缝制插袋，距门上口延长线100mm，距门口100mm。插袋面材料采用厚0.45mmPVC透明塑料片。插袋尺寸为长320mm×宽240mm。插袋四周应用28×4/22×1天蓝涤纶线织带包边。三面距边2mm压明线一道，插袋右侧预留开口不扎缝纫线，以便插入（取出）标签。尺寸见图A.5。
包装

外篷体连同纱围一起折叠后放入内包装袋中。内包装袋采用28×2/28×2天蓝色涤纶防水帆布作为本布袋， 两端袋头内车皮质衬布，用以加强。篷体和框架采用左右分层包装，将篷体折叠整齐后装入一边隔层袋里，用单拉头拉链扣合；框架内包装用两个Φ5mm喷塑钢丝的固定框将各杆件、配件固定，三角桩需用布小包装袋束紧放入框内，再装入包装袋一边隔层袋内，固定框示意图见附录C中图C.6，包装袋外形尺寸为1830mm×300×240mm（长×宽×高）。包装袋的开口长度为240mm+1830mm+240mm。包装袋侧面缝制两条28×4/50mm×1.8mm天蓝涤纶线带为束紧带，两条束紧带应从包装袋底部兜过，两条束紧带中间距为500mm。每条束紧带缝制一个塑料插扣和三道梁，用于调整束紧带松紧。通过调节织带的连接，实现竖背或横背。一体化包装袋见附录A图A.13，包装材料应符合附录K规定。

外包装用塑料编织布缝制，缝线不得少于两道线，外包装袋在一侧长向缝制一条拉链，拉链长为240mm+1830mm+240mm，另一侧在内包装袋两条束紧带对应的地方开一条长度为550MM的拉链口，背带从两侧拉链口中穿出，可横背、竖背。外包装端面，在宽300MM，高240MM方向印刷“向上箭头标”，可指引堆放方向。用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。编织布、捆包绳应符合3.3表2的规定。
包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。检验单样式见图6，其中“检验单”、“产品名称”、“品等” 、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。产品包装单见附录G，帐篷使用说明书见附录H。
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图6 检验单样式

另行包装

当订购方对包装形式另有要求时，按订购方要求办理。

运输与贮存

包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过80%。

验收规则
基本原则

成品交付验收暨入库检验按本规则执行，生产方出厂检验可按采购方要求进行，也可参照本规则进行。

成品验收基于所选用主要材料依据表2和附录I、附录J、附录K进行并达到相关要求。

成品验收重点是成品加工质量、包装标志以及不受加工和包装影响的部分主要材料性能抽验。

抽样

抽样时间

生产供货方将救灾帐篷运至指定的中央救灾物资储备库后，依照储备库的要求将救灾物资存放入指定的地点，储备库应清点数量并出具救灾物资入库收据。救灾帐篷入库后即可组织抽样。

抽样人员

抽取样品时，应在生产供货方代表在场情况下，由2名以上储备库人员执行，抽样前不得随意将物资分包，确保样品抽取的随机性和公开透明。

抽样方式和数量

储备库应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行，原则上救灾帐篷批量每1000顶抽取至少5顶进行外观检验，批量较大时抽样总计不少于10顶。外观检验后至少取1顶用于成品和材料性能检验。

检验项目

外观质量，包括成品样式、规格尺寸、缝制、辅料、包装标志等（3.1、3.2、3.4-3.8、5.1、5.2条）。

成品和材料性能

成品性能：防雨

材料性能：包括框架、篷体材料、重要辅料的部分性能，具体见表5。

外观质量     

外观检验

按3.1、3.2、3.4-3.8、5.1、5.2 条要求逐项检验，可按照表4规定进行检验。

表4 外观检验
	名称
	要求
	主要检验内容

	样式及主要尺寸
	3.1、3.2条规定
	样式及成品主要规格尺寸

	颜色、缝制、外观等
	3.4、3.5、3.6条
	颜色、色差、篷体缝制及外观

	框架及金属配件
	3.7
	框架外观、金属配件外观、尺寸

	辅料
	3.8
	拉绳、绳头及带头、拉链、搭扣、PU胶条宽度

	包装及标志
	按照5.1、5.2中相关外观规定
	标志内容及规格、印字、包装规格、牢固性、检验单、使用说明书、包装单


缺陷划分

外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度记录缺陷程度和数量，缺陷分类表见附录M。
1）严重缺陷：不符合标准规定、严重影响产品使用性能、严重影响产品外观的缺陷；
2）重缺陷：对产品使用性能和产品外观影响不严重，但严重不符合标准规定的缺陷；
3）轻缺陷：不符合标准规定，但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。
单件样品外观质量评定

   按6.4.2对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：
严重缺陷=0，重缺陷=0，轻缺陷≤10， 或 

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻缺陷≤6
批量外观评定

按6.2.3 抽取的每个样品按6.4.3进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。

成品和材料性能

成品和材料主要性能检验按照表5规定进行。

	序号
	部件
	项目
	要求
	检测方法

	1
	成品
	防雨性能
	30min不渗漏
	附录E

	2
	 涤纶PU涂层布


	单位面积质量，g/m2
	≤185
	GB/T 4669 

	3
	
	断裂强力，N/5cm，≥
	经向
	1150
	GB/T 3923.1

	
	
	
	纬向
	1000
	

	4
	
	撕破强力，N，

≥
	经向
	35
	GB/T 3917.3

	
	
	
	纬向
	30
	

	5
	
	*阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤150
	GB/T 5455

	
	
	
	续、阴燃时间，s
	≤15
	

	6
	涤纶防水帆布
	单位面积质量， g/㎡
	≥290
	GB/T4669

	7
	
	纤维含量 
	100%涤纶丝
	－

	8
	
	密度，根10cm
	经 向
	≥237
	GB/T4668

	9
	
	
	纬 向
	≥180
	

	10
	
	断裂强力，N/5cm
	经 向
	≥1200
	GB/T3923.1

	11
	
	
	纬 向
	≥1000
	

	12
	
	撕破强力， N
	经 向
	≥35
	GB/T3917.3

	13
	
	
	纬 向
	≥30 
	

	14
	
	静水压，  kpa
	≥4.0
	FZ/T 01004

	15
	包芯绳
	断裂强力，N，≥
	2500
	FZ 65002

	16
	框架
	铝合金管规格
	Φ25 mm×1.2 mm
	直尺、卡尺


表5成品和材料性能检验
注：有*的项为选择项，根据实际情况选测。

注：有*的项为选择项，根据实际情况选测。
内在质量评定
    样品内在质量全部达到6.5.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格作批内在质量合格，否则判批内在质量不合格。

入库批质量

   对入库批产品按6.4和6.5检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。

复验

   如检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，可申请代储单位委托第三方检测机构进行重复检验，复验以一次为准。凡判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符合产品供货方应负责调换；判定不合格的应作全批不合格，储备库应视情况责令生产方全部整改、返工或采购报主管部门处理。物资检验合格后，储备库填写入库验收单。

检验机构

成品和材料性能检验由中央储备库委托专业检验机构进行检验，材料应分为两份，一份封样用于材料检验，一份封样作为备样。封样处应写明抽样人员和企业代表以及一切必要的信息。各储备库选择委托的质检机构，应是符合《中华人民共和国产品质量法》规定条件的省级以上产品质量监督检验机构，承检机构应具有委托产品和性能检测的认可资质。

外观检验、防雨性能、玻璃纤维增强复合管规格等可由中央储备库自行检测，需要配置卷尺、钢尺、卡尺、喷淋设施等，检验人员需提前学习技术文件，熟悉正确的外包装形式、标准尺寸和重量以及合理偏差。也可委托符合上述要求的专业质检机构进行检验。

   (规范性附录)

   篷体各部件名称、结构及主要尺寸
篷顶

    篷顶面结构及主要尺寸见图A.1。篷顶里结构及主要尺寸见图A.2。

  单位为毫米
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图A.1  篷顶面结构及主要尺寸

[image: image33.png]


单位:毫米

图A.2  篷顶里结构及主要尺寸

侧墙

侧墙面与窗户结构及主要尺寸见图A.3。侧墙里与窗户结构及主要尺寸见图A.4。

[image: image34.png]=3

s

50




单位为毫米

图A.3侧墙面与窗户结构及主要尺寸
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单位为毫米
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图A.4  侧墙里与窗户结构及主要尺寸

开门山墙

开门山墙面结构及主要尺寸见图A.5。开门山墙里结构及主要尺寸见图A.6。

单位为毫米
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图A.5  开门山墙面结构及主要尺寸

单位为毫米
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图A.6  开门山墙里结构及主要尺寸

开窗山墙

开窗山墙面结构及主要尺寸见图A.7。开窗山墙里结构及主要尺寸见图A.8。

单位为毫米
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图A.7  开窗山墙面结构及主要尺寸

单位为毫米
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图A.8  开窗山墙里结构及主要尺寸

三角窗

三角窗结构及主要尺寸见图A.9。

单位为毫米
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图A.9  三角窗结构及主要尺寸

门帘

门帘结构及主要尺寸见图A.10。

单位为毫米
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图A.10  门帘结构及主要尺寸

纱门

纱门结构及主要尺寸见图A.11。

单位为毫米
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图A.11  纱门结构及主要尺寸

纱围

纱围结构及主要尺寸见图A.12。

单位为毫米
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图A.12  纱围结构及主要尺寸

包装袋

包装袋结构及主要尺寸见图A.13。

单位为毫米
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图A.13  包装袋结构及主要尺寸

   (规范性附录)

   框架各部件名称、结构及主要尺寸
通用杆结构及主要尺寸见图B.1。

单位为毫米
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图B.1 通用杆结构及主要尺寸

立杆结构及主要尺寸见图B.2。

单位为毫米
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图B.2 立杆结构及主要尺寸

山墙地杆结构及主要尺寸见图B.3。

单位为毫米
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图B.3 山墙地杆结构及主要尺寸

端架三通结构及主要尺寸见图B.4。

单位为毫米
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图B.4 端架三通结构及主要尺寸

中架四通结构及尺寸见图B.5。

单位为毫米
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图B.5  中架四通结构及主要尺寸

地杆四通结构及主要尺寸见图B.6。

单位为毫米
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图B.6  地杆四通结构及主要尺寸
弹簧卡结构及主要尺寸见图B.7。

单位为毫米
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B.7  弹簧卡结构及主要尺寸

钢丝拉绳结构及主要尺寸见图B.8。

单位为毫米
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B.8  钢丝拉绳结构及主要尺寸

   (规范性附录)
  配件名称、结构及主要尺寸

三角桩结构及主要尺寸见图C.1。
单位为毫米
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图C.1  三角桩结构及主要尺寸

带管三角环结构及主要尺寸见图C.2。

单位为毫米
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图C.2带管三角环结构及主要尺寸
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半圆环结构及主要尺寸见图C.3。
单位为毫米
图C.3  半圆环结构及主要尺寸

[image: image58.jpg]


橡塑桩头结构及主要尺寸见图C.4。
单位为毫米
图C.4 橡塑桩头结构及主要尺寸

C.5  框架内包装及固定框尺寸示意图见图C.5。
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单位为毫米
图C.5  框架内包装及固定框主要尺寸

(规范性附录)
防雨性能试验方法

防雨性能要求

篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。

按图D.1测试，30 min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。

防雨试验

将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图D.1实施人工降雨测试，试验条件如下：

a）喷水管道设水泵1个；

b）喷水管道设水量调节阀1个；

c）喷头间距1m，喷淋面积可均匀覆盖整个帐篷；

d）喷头与帐篷顶间距大于0.8m；

e）每个喷头喷水量不小于40升/30分钟。

[image: image60.jpg]



图D.1  防雨性能试验示意图

 （规范性附录）

国旗标志技术要求

E.1  国旗纸张采用200g/㎡，国旗尺寸为长450mm×宽300mm。
E.2  胶板印刷，连续使用2年以上日光照射下不褪色。

E.3  将国旗采用塑封方式保障其可靠密封防水。塑封薄膜为15C。塑封国旗后尺寸为长464mm×宽314mm。

E.4  国旗插袋面材料采用厚0.45mmPVC透明塑料片。

E.5  国旗插袋尺寸为长475mm×宽325mm。

E.6  国旗位置规定。在前山墙“救”字上方，距门上口延长线240mm，距门口390mm处放置国旗插袋一个。在帐篷两侧墙窗口居中位置放国旗插袋各一个。

E.7  国旗插袋四周应用28×4/22×1天蓝涤纶线织带包边。三面距边2mm压明线一道，插袋右侧预留开口不扎缝纫线。以便插入（取出）国旗。
E.8  塑封好的国旗根据帐篷生产批量配套单独包装，在帐篷展开后再插入国旗插袋中。

E.9  国旗的其它要求应满足GB 12982-2004的要求。主要尺寸见图E.1。（单位为毫米）
[image: image8.jpg]ik EEEAEHE  HE  AR0E

4




图E.1  国旗标志主要尺寸

（规范性附录）
中国 CHINA标志技术要求

“中国 CHINA”标识，放在帐篷有门山墙的门上方中间位置。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。尺寸位置见图F.1。（单位为毫米）
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图F.1 “中国 CHINA”标识示意图

（规范性附录）

产品包装单

	类别
	名称
	单位
	数量
	质量(kg)
	包装标志

	一

体

化

包

装


	篷体部分
	篷体
	件
	1
	××
	救灾专用 12m2单帐篷 
数量：1顶     质量：××kg

体积：1830mm×300mm×240mm
生产日期：   年  月  共1包 

单位名称承制

单位名称监制

	
	
	纱围
	件
	1
	
	

	
	
	帐篷使用说明书
	本
	1
	
	

	
	
	产品合格证
	张
	1
	
	

	
	
	拉绳

（含拉绳木板）
	5m
	条
	2
	
	

	
	
	
	3m
	条
	6
	
	

	
	框架部分


	通用杆
	根
	18
	
	

	
	
	山墙地杆
	根
	2
	
	

	
	
	立杆
	根
	6
	
	

	
	
	地杆四通
	个
	6
	
	

	
	
	中架四通
	个
	3
	
	

	
	
	端架三通
	个
	6
	
	

	
	
	三角桩
	个
	8
	
	

	
	
	钢丝拉绳
	组
	3
	
	

	
	
	橡塑桩头
	个
	8
	
	

	
	
	配件工具袋
	个
	1
	
	

	
	
	包装框
	个
	2
	
	

	
	包装袋

部分
	内包装袋
	个
	1
	
	

	
	
	外包装袋
	个
	1
	
	

	注：一体化包装是将篷体与框架集装在一个包装袋内。


(资料性附录)
帐篷使用说明书
用途

    供平原地区安置受灾群众使用。可容纳5人左右临时性住用。
主要技术性能与特点

a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构，设有落地横杆。能在自重和8级风力下安全使用。

b) 帐篷长3.7m、宽3.2m、顶高2.67m、檐高1.75m。使用面积12m2。

c) 组装时间:15min/6人左右。

d) 正常情况可连续使用2年以上。

架设

a) 打开包装袋，分别取出篷体和框架等部件，依据产品包装单清点各部件数量。
b) 取通用杆8根和已压合固定好钢丝拉绳的三组端架三通、中架四通，组成三组相连的人字架并连接。
c) 取通用杆4根与端架三通、中架四通组成框架。
d) 将篷顶摆放在三组人字架上，并调整位置。
e) 取立杆6杆分别插入端架三通和中架四通，用6人同时将篷顶支起，与已摆放的地杆件连成一体。
f) 各部位捆扎带系紧，尼龙拉链扣合，并调整帐篷位置，与框架各杆件连接。
g) 在地面相应位置打入三角桩，固定拉绳，调整松紧，并将橡塑桩头套戴在三角桩端面。
h) 整理帐篷，沿帐篷四周培土埋上。
撤收

    a) 帐篷的撤收过程与架设相反，撤收时参照架设的方法、步骤反序进行即可。

    b) 折迭篷体时，要根据一体化包装袋篷身部分的尺寸（1830mm×150mm×150mm）迭好，再放入一体化包装袋篷身部分。
    c) 帐篷各杆件及零部件按产品包装单清点无误后，放入固定框内，放入一体化包装袋框架部分。
使用维护注意事项

a) 架设和撤收时，切勿在地面上拖拉篷体，以免弄脏和撕裂,造成不必要的破损。
b) 使用过程中，要注意保持内外篷布的洁净。
c) 雨、雪和大风后要检查篷顶及四周地面有无积水、积雪和拉绳松脱等情况，及时清理和调整，以保证帐篷处于正常使用状态。
d) 受潮后的帐篷不允许长期存放，须及时晾晒干燥后，再打包贮存。
e) 帐篷零部件不得挪为它用。
f) 帐篷的包装袋应随帐篷妥善保存，不得丢失，以备回收再用。
g) 帐篷在使用过程中，如发现有零部件损坏应及时更换。
(规范性附录)

333dtex×333dtex涤纶PU涂层布技术要求

1.1颜色及涂覆方式
    涤纶PU涂层布为浅天蓝色PANTONG 17—4041 PU涂层织物。

I.2 织物规格
织物规格见表I.1。

表I.1  织物规格

	项      目
	规  格

	涤纶丝（DTY），%
	100

	纤维规格，dtex
	经纱
	333

	
	纬纱
	


I.3 性能指标及试验方法

性能指标及试验方法见表I.2。

表I.2  涤纶PU涂层布性能指标及试验方法
	项      目
	性能指标
	试验方法

	单位面积质量，g/m2
	≤185
	GB/T 4669—2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥1150
	GB/T 3923.1—2013

	
	纬向
	≥1000
	

	撕破强力，N
	经向
	≥35
	GB/T 3917.3—2009

	
	纬向
	≥30
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063—2008

	耐气候色牢度
	≥4
	GB/T8427-2008

	静水压，kPa
	未经折叠部位
	≥50
	FZ/T 01004—2008

	
	*折叠后有折痕部位
	≥30
	

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤150
	GB/T 5455—2014

	
	续、阴燃时间，s
	≤15
	

	
	熔融滴落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	


* 折痕部位耐静水压测试样折叠方法及测试要求见附录J。

（规范性附录)

静水压测试试样折叠方法及测试要求
    在距布段头1000mm处开剪、去头。再沿布匹径向500mm开剪，裁下的布样沿纬向500mm开剪，制成500mm×500mm试样三块，试样应无影响测试的疵点。每块试样沿中轴线，上下、左右、上下、左右对折四次，如图J.1所示，形成16层，边长125mm×125mm的正方形。将试样置于平整、光洁、刚性，边长大于160mm×160mm的两块正方形平板之间，上平板上方配重，试样上方的总重50kg，重力均匀施加于试样上。在标准大气条件下进行测量和实验，持续时间24h。试验结束后，将试样展开，按十字折痕取5处，如图J.2所示，分别测量静水压，取平均值。三块试样的平均值为折痕处静水压值。
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图J.1 试样折叠方法
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图J.2 试样静水压测点位置

 (规范性附录)

28×2/28×2涤纶防水帆布技术要求

K.1性能指标及试验方法

    涤纶防水帆布为天蓝色。

K.2 织物规格

    织物规格见表K.1。
表K.1  织物规格

	项      目
	规  格

	涤纶丝（DTY），%
	100


K.3 性能指标及试验方法
    性能指标及试验方法见表K.2。
表K.2  性能指标及试验方法
	项     目
	指  标
	试  验  方  法

	单位面积质量，g/m2
	≥290
	GB/T 4669—2008

	密度，根/10cm
	经 向
	≥237
	GB/T4668－1995

	
	纬 向
	≥180
	

	断裂强力，N/5cm
	经 向
	≥1200
	GB/T3923.1－2013

	
	纬 向
	≥1000
	

	撕破强力， N
	经 向
	≥35
	GB/T3917.3－2009

	
	纬 向
	≥30 
	

	静水压，  kpa
	≥4.0
	FZ/T 01004—2008


 (规范性附录)

玻璃纤维增强复合管技术要求

铝合金管
    Φ25 mm×1.2mm铝合金管的性能要求见表J.1。

表J.1 铝合金管性能
	牌号
	状态
	抗拉强度

Ｒm/MPa
	屈服强度

Ｒp0.2/MPa
	试验方法

	6005
	T6
	≥255
	≥200
	GB/T 228


(规范性附录)
缺陷分类表

	序号
	检验项目
	轻度缺陷
	重缺陷
	严重缺陷

	1
	齐套性
	说明书、合格证、窗纱缺少。
	地桩、拉绳缺少。
	篷身部件、框架有缺件。

	2
	标志
	包装及部件代号不全
	包装及部件代号全部缺失。
	

	3
	帐篷
外形尺寸
	基本尺寸偏差不影响外观。
	基本尺寸偏差影响外观。
	框架与篷体尺寸不匹配，导致帐篷无法架设。

	4
	篷体部分
加工质量
	色差超标，缝纫缺陷，绳带头防散未处理。
	带管三角环、连环带、收紧带、尼龙搭扣等漏缝及错缝。
	门、窗帘等漏缝。部件缝制位置严重错位，影响帐篷正常使用。

	5
	篷体主要
原材料质量
	
	篷布有明显的斑渍、死折、露白等现象。
	篷布的断裂强力、静水压，阻燃性能和规范要求不符。

	6
	框架
加工质量
	部件组装位置、配合、切口不符合要求。
	框架零件漏装或装配错误。杆件抽插困难。
	杆件表面裂纹、断裂等严重缺陷。

	7
	框架主要
原材料质量
	管件表面出现掉皮、气泡和色浅现象。
	管件偏心度超过0.2mm，壁厚尺寸下偏差在公称尺寸的11～13%范围内。
	管件偏心度超过0.3mm，壁厚尺寸下偏差超过公称尺寸的13%。表面出现严重气泡。

	8
	辅料
和配件
	带管三角环、尼龙搭扣、织带、地桩、拉绳、窗纱等外观不符合要求。
	带管三角环、尼龙搭扣、织带、地桩、拉绳、窗纱等规格尺寸不符合标准要求。
	

	9
	防雨
抗渗漏性
	篷布接缝部位出现少量渗水但未出现滴水现象。
	篷布出现渗水但未出现滴水现象。
	篷布出现连续滴漏现象。

	注： 1、轻度缺陷指不影响使用功能的缺陷；重缺陷指通过换件小修可排除的缺陷；严重缺陷指影响帐篷使用功能必须返厂维修的缺陷。


二标包
	序号
	物资名称
	技术参数
	数量
	单位
	质保期

	1
	折叠床
	1、款式：折叠式。

2、样式结构及成品主要尺寸
救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，其样式结构应符合主管部门审查批准的标样及图1～图3（单位为毫米）和附录A中图A.1～图A.3。

成品各部位名称及主要尺寸见图1～图3。
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图1样式、结构及主要尺寸
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图2床面结构及主要尺寸
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图3床背面结构及主要尺寸
3、材质：（表一 ）主辅材料规格与质量要求、用途
材            料

质 量 要 求

用  途

名    称
规    格

PVC涂层布

666dtex×666dtex 涤纶丝

附录B及标样

床布

焊接钢管

Q195  Φ25mm×1.1mm

GB/T 13793—2008
床架、床脚

钢板

Q 195～Q 235  t 2.0mm

GB/T 912—2008
床脚折页

天蓝涤纶线带

28×4/22mm×2.0mm

断裂强力 ≥1600N

固定床面

28×2/19mm×0.5mm

断裂强力 ≥400N

滚边

28×4/50mm×1.8mm

断裂强力 ≥2500N

束紧带

插扣

聚甲醛  50mm
抗拉强力≥700N

连接束紧带

三道梁
抗拉强力≥900N

调节束紧带
活动三节环

Q195～Q235 24mm×17mm

YB/T 5294—2006、JS3—17—1980

固定床面

天蓝锦丝搭扣带

宽度 25mm

扣合强度≥7.0N/cm2，撕揭强度≥1.3N/cm

固定隔板、枕头

标志、包装、运输与贮存：
4.1标志：床布正面距床头边450mm处向上印刷“××救灾”（××为行业系统统一标志。例如：民政系统采购时标志为“民政救灾”）字样，字体高度为50mm平头标准黑体字，四个字在长度300mm内居中均布。床布正面距床头边195mm处向上，距床头边100mm处向下,左右向内120mm处，长度为230mm、140mm范围内左右分别印刷监制单位名称、生产批号和生产年月。监制单位名称的字体高度为30mm，生产批号和生产年月的字体高度为25mm。生产批号和生产年月上下两行排列。印刷字用白色织物油墨，印刷应清晰、工整、牢固，水冲不掉色。包装标志：纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”。其中产品名称、承制单位名称、监制单位名称和“救灾专用”为黑体字，其他为宋体字。产品名称和“救灾专用”字体宽度为60mm，其他字体宽度为35mm，承制单位名称和监制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择，见图。
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4.2包装：包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。

每个纸箱内横向放四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开。

每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图5。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称” 标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

检  验  单

产品名称
救灾专用  折叠床
品  等
合格品  4 张
生产日期
年  月
检验人员
（检验人员工号）
承制单位名称
（承制单位全称）
检验单样式
纸箱外尺寸为960mm×480mm×720mm（长×宽×高）。纸箱质量应符合表1的规定。

对口纸箱上、下盖对接处用60mm宽的胶粘带封牢，粘贴胶粘带应下棱边不低于50mm。胶粘带质量应符合GJB 3840—1999中Ⅰ型的规定。

捆箱用 PP12008 J塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。
4.3运输与贮存：
包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

包装箱贮存的环境温度为-20℃～+30℃，相对湿度不得大于80%。码垛高度不超过5m。
5、具体技术要求：详见附件2
	2000
	张
	5 年

	2
	棉大衣
	1、款式：样式

棉大衣的样式见图1 ；需增配帽子时其样式、规格尺寸、缝制工艺按附录E的规定执行。
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图1

2、尺寸：棉大衣分为大号、中号和小号。

棉大衣规格尺寸与允许偏差按表1规定。

序号

部位名称

大号

中号

小号

允许偏差(±)

1

前身长

133.0

123.0

113.0

2.0

2

前胸宽

52.2

48.6

45.0

1.0

3

上腰围

144.0

134.0

124.0

2.5

4

中腰围

134.0

124.0

114.0

+2.5、-1.0

5

下摆大

209.0

197.0

185.0

3.0

6

袖长

71.0

67.0

63.0

1.5

7

袖上肥

30.4

29.0

27.6

1.0

8

袖口肥

23.0

21.0

19.0

1.0

9

小肩宽

19.2

18.0

16.8

0.8

10

第一扣距襟边

29.2

0.5

11

第二扣距襟边

26.9

0.5

12

第三扣距襟边

23.1

0.5

13

第四扣距襟边

19.3

0.5

14

第五扣距襟边

16.7

0.5

15

挂衣袢长

4.0

0.5

16

后身长

130.0

120.0

110.0

2.0

17

后背宽

48.4

44.8

41.2

1.0

18

后腰带距领窝

48.0

45.0

42.0

0.8

19

后腰带长

25.4

23.0

20.6

0.5

20

后腰带宽

6.0

0.2

21

后腰带盖长

14.0

0.3

22

后腰带盖中宽

7.0

0.3

23

后腰带盖两侧宽

5.3

0.3

24

后开衩长

53.0

49.0

45.0

1.0

25

后开衩掩襟宽

4.0

0.2

26

后开衩暗牌第二道明线距边

4.0

27

领长

53.0

50.0

47.0

0.8

28

领前宽

12.0

0.5

29

领后宽

12.0

0.5

30

领台宽

16.0

0.5

31

领座明线前宽距边

2.0

0.2

32

领座明线后宽距边

4.0

0.2

33

袋盖长

17.5

0.3

34

袋盖宽

7.0

0.2

35

袋牙宽

0.6

0.1

36

袋口垫布宽

4.0

0.3

37

袋布长

23.0

1.0

38

领口省缝长

10.0

0.5

39

贴边上宽

17.0

0.6

40

贴边下宽

12.0

0.6

41

袖口、下摆折边宽

3.0

0.3

42

第五扣眼距下摆

72.0

66.0

60.0

1.0

表1
材质：面料：185T单面涂覆 PU 防水锦纶塔丝绒，≥80g/㎡；军绿色里料：190T涤丝纺，≥50g/㎡；军绿色保暖填充物：中空涤纶短纤维絮片；衣身≥200g/㎡，袖子、领里≥120g/㎡；衣领：割圈绒，毛高≥8mm；棕色缝纫线：涤纶缝纫线11.8tex×3；钉扣采用棉丝光线。

材料名称

规格

质量要求

用途

185T单面涂覆PU防水

锦纶塔丝绒

80 g/㎡
FZ/T 52002－1991及附录A

面料、袋口垫布、开衩贴边、开衩掩襟、开衩暗牌面里

190T涤丝纺
50 g/㎡
　GB/T 14464—2008及附录B

里料、袋布、小肩垫条、袖窿条、袖山拉条

充填中空涤纶短纤维絮片

200g/㎡

见附录C

身保暖层

120g/㎡

袖保暖层、领里（稍薄）

本色棉平布

25tex/28tex

　​—

袋盖、袋口

割圈绒

毛高8㎜

FZ/T 72002－2006及附录F

领面

涤纶缝纫线

11.8tex×3

GB/T 6836-2007

缝纫、绗棉、锁眼

棉丝光线

14tex×2×3

　钉扣

绣花线

133dtex×2

FZ/T63002－1993

绣花

棉大衣为配号包装：每包内大、小号各3件，中号4件。
4、具体技术要求：详见附件2
	7000
	件
	5年

	3
	被子
	样式：救灾棉被的样式为矩形，采用被套、被胎可拆卸方式，被胎具有成型性，被胎可采用绗缝工艺制作（化纤絮片）或包覆网套加工（棉胎）。

2、规格尺寸

救灾专用棉被的规格尺寸及允许偏差见表1。

序号
部位名称
成品尺寸，cm
允许偏差，%
11

被套长
220.0

±2.5
22

被套宽
150.0

33

被胎长
210.0

44

被胎宽
145.0

3、材料

材料规格、质量要求及用途按表2规定。 

材料名称
规格
质量要求
用途
棉印花布
纯棉印花布，参考规格：线密度14.5tex/14.5tex，
密度420根/10cm×300根/10cm
应符合本标准要求
棉被面料
涤纶布
涤纶布，参考规格：线密度7.5 tex /14.5tex，
密度320根/10cm×280根/10cm
应符合本标准要求
绗缝工艺
被胎包布
被胎
涤纶絮片（其中3D三维中空涤纶≥15%），单位面积质量350g/m2/400g/m2
应符合GB 18383絮用制品要求
温区/寒区被胎填充物

300g/㎡涤纶压缩软棉（含远红外复合层）＋80g/㎡微细丙纶熔喷棉
应符合GB 18383絮用制品要求

寒区被胎

填充物

棉花被胎，包敷网套
棉胎等级二级（含二级）以上
应符合本标准要求
棉花胎2
涤纶缝纫线
11.8tex×3

断裂强力≥1040cN

缝纫
4、具体技术要求：详见附件3
	3000
	床
	5年

	4
	褥子
	1、褥胎尺寸:2000mmX900mm，(不允许出现负偏差)，

褥套尺寸:2050mmX950mm(不允许负偏差)

2、重量:≥2500g（允许偏差-5%，不含褥套）褥套、褥胎可拆卸；密封防潮包装

3、具体技术要求：详见附件4

	3000
	床
	5年

	注：1、中标人需提供所投产品的质量检测报告，随同产品一并交付招标人。
2、备品备件，投标人需考虑检测样品经第三方检测后无法复用，样品损耗、制备、送检、复检等所有费用由投标人承担，含在投标总价内，招标人不再另行付费。投标人在检测方案列明送检样品数量，中标后按承诺提供样品。具体包装及物资上标识以合同签订约定为准。
3、配套物资不属于本项目采购标的。投标人须结合自身投报货物的单件尺寸、包装规格，由投标人在报价内统筹考虑。
3. 袋内必须放入：产品检验单、产品包装单、帐篷使用说明书各1份。


附件2

范围
本部分规定了救灾专用两折叠床的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本部分适用于救灾专用两折叠床的订购、生产与验收。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注入日期的版本适用于本文件。凡是不注入日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 250—2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 812—1988  圆螺母

GB/T 830—1988  开槽圆柱头轴位螺钉

GB/T 858—1988  圆螺母用止动垫圈

GB/T 912—2008  碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 2679.7—2005  纸板 戳穿强度的测定

GB/T 3917.3—2009  纺织品 织物撕破性能  第3部分: 梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—1997  纺织品 织物拉伸性能  第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 4666—2009  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4669—2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4857.4—2008  包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 5455—1997  纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 6545—1998  瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6836—2007  缝纫线

GB/T 13793—2008  直缝电焊钢管

GJB 3840—1999  包装用塑料基压敏胶粘带规范

FZ/T 01004—2008  涂层织物  抗渗水性的测定
FZ/T 01063—2008  涂层织物  抗粘连性的测定

FZ 65002—1995  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法
JS3 17—1980  活动三节环

JSB 40.1～40.2—1993  军用锦丝起绒搭扣带扣合强度和撕揭强度的测定方法

QB/T 2461—1999  包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811—1999  塑料打包带

QB/T 3817—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法 金相显微镜法

QB/T 3826—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

YB/T 5294—2006  一般用途  低碳钢丝

要求
样式结构及成品主要尺寸
救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，其样式结构应符合主管部门审查批准的标样及图1～图3（单位为毫米）和附录A中图A.1～图A.3。

成品各部位名称及主要尺寸见图1～图3。
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样式、结构及主要尺寸
床面结构及主要尺寸
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床背面结构及主要尺寸
材料规格
主辅材料规格与质量要求、用途应符合表1的规定。
表2　主辅材料规格与质量要求、用途
	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	PVC涂层布
	666dtex×666dtex 涤纶丝
	附录B及标样
	床布

	焊接钢管
	Q195  Φ25mm×1.1mm
	GB/T 13793—2008
	床架、床脚

	钢板
	Q 195～Q 235  t 2.0mm
	GB/T 912—2008
	床脚折页

	天蓝涤纶线带
	28×4/22mm×2.0mm
	断裂强力 ≥1600N
	固定床面

	
	28×2/19mm×0.5mm
	断裂强力 ≥400N
	滚边

	
	28×4/50mm×1.8mm
	断裂强力 ≥2500N
	束紧带

	插扣
	聚甲醛  50mm
	抗拉强力≥700N
	连接束紧带

	三道梁
	
	抗拉强力≥900N
	调节束紧带

	活动三节环
	Q195～Q235 24mm×17mm
	YB/T 5294—2006、JS3—17—1980
	固定床面

	天蓝锦丝搭扣带
	宽度 25mm
	扣合强度≥7.0N/cm2，撕揭强度≥1.3N/cm
	固定隔板、枕头

	天蓝缝纫线
	29.5tex×3
	GB/T 6836—2007
	缝制

	塑料板
	PVC  840mm×500mm×4mm
	见标样
	垫床面

	螺钉
	M4mm
	GB/T 830—1988
	固定折页

	螺母
	M4mm
	GB/T 812—1988
	固定折页

	垫圈
	M4mm
	GB/T 858—1988
	固定折页

	铆钉
	Q215～Q235  Φ5mm
	标样
	固定折页

	海绵
	重体海绵
	
	填装枕芯

	塑料堵盖
	外径  Φ23mm
	
	床脚垫

	塑料垫托
	—
	
	垫床脚


表1 （续）主辅材料规格与质量要求、用途
	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	瓦楞纸箱
	960mm×480mm×720mm
	抗压力 ≥6500N 

耐破强度 ≥1500kPa 

戳穿强度 ≥10.0J
	外包装

	胶粘带
	宽度60mm
	GJB 3840—1999
	封箱

	打包带
	PP12008J
	QB/T 3811—1999
	打包

	聚乙烯塑料袋
	t 0.08mm～t 0.10mm
	QB/T 2461—1999
	内包装

	注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。


外观质量
成品结构应符合主管部门审查批准的标样。
外观应规整、平展、整洁。
面料色相及规格应符合主管部门审查批准的标样，颜色为天蓝PANTONG 19—4049成品表面色差按GB/T 250—2008检验时不得低于4级。各种线带与主体材料的色差不得低于3级。

白色印字应端正,清晰,色度饱满,牢固,不得露底色。

缝制要求

在床头正面缝制一个能装入一块长度为800mm，宽度为500mm，厚度为4mm的塑料板的贴袋，并在开口部位上部缝制一个袋盖，通过搭扣带扣合。枕头高60mm，与缝制在床头背面上部居中部位的锦丝搭扣带扣合。

在床面背部缝制两条采用插扣连接、三道梁调节的束紧带，束紧带净长1700mm。带子宽度为50mm，插扣穿带孔内径大于50mm。

缝纫线路须规整、线迹直顺针码均匀、缝制牢固，缝头宽窄一致，不得有开线、断线、跳线、死折、残留针眼、出套、毛漏及掉道等缺陷。

起止针须回针3道～5道，长度为10mm～15mm，断线接头处须重缝20mm～30mm。

针码密度，7针/30mm～10针/30mm，上下线松紧应一致。

明线距边宽1mm～2mm，缝后应平展。

滚条包边应包紧扎实。

各线带缝制部位应加垫布。
床架要求

床整体支承后水平偏差不得超过5mm。 

床架、床脚及折页各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为本白，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷。

床架、床脚100°～105°弯曲部位应规整，各配件表面应光洁，不得有毛刺、锐角。管材不得有裂纹。

折页与床架的螺钉连接松紧适度，折页与床脚的铆合应牢固。铆钉应端正圆滑。

活动三节环经电镀锌及钝化处理。镀层应细致、均匀，不得有镀层粗糙、烧焦、起泡、裂纹、脱落等缺陷。

各冲压成型件应规整、边缘不得有毛刺。
理化性能

面料规格及性能指标应符合附录B的规定。

配件的理化性能见表2。

各种线带断裂强力应符合表1的规定。

锦丝搭扣带性能指标应符合表1的规定。

表2　配件理化性能

	部    件   名   称
	项           目
	指          标

	喷塑件
	喷塑漆膜厚度，μm
	≥35

	
	喷塑漆膜耐腐蚀
	96h膜层不起泡、不脱落，无锈斑

	电镀锌配件
	锌镀层厚度， μm
	≥15

	
	锌镀层耐腐蚀
	48h主要表面无锈斑


组装

在床头装海绵枕一个用搭扣带扣合。

在床头面的贴袋内装塑料板一块，装入后用搭扣带扣合。

试验方法

材料检验

各种材料进厂后或使用前按相关标准检验，不合格者不得使用。

外观检验

检验条件
在天然散射光线或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验。

颜色检验

主辅材料的颜色检验按GB/T 250—2008的规定，并与主管部门审查批准的标样比照检验。

尺寸检验

成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺，床架、床脚外径、壁厚及各配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

理化性能检验
面料规格及性能指标的检验按附录B的规定。
喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的普通游标卡尺检验。

喷塑件及锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826—1999的规定。
配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817—1999的规定。

焊接钢管抗拉强度及伸长率的检验按GB/T 13793—2008规定。
线带断裂强力的检验按FZ 65002—1995的规定。

锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～JSB 40.2—1993的规定。

瓦楞纸箱质量检验按GB/T 4857.4—2008、GB/T 6545—1998、GB/T 2679.7—2005的规定。

压敏胶粘带检验按GJB 3840—1999的规定。

塑料打包带检验按QB/T 3811—1999的规定。

标志与包装检验
标志与包装质量的检验按6.1和6.2的规定。

检验规则

检验分类

本部分规定的检验分类如下：

a）首件检验（见5.2）；

b）质量一致性检验（见5.3）；
c）验收检验（见5.4）。

首件检验

检验要求
首件报样检验是在承制方按合同批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构检验，并确认承制方能否生产出符合本部分要求的产品，检验应包括以下两种类型：

a) 首件报样检验，在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到订购方或订购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本部分规定后才能进行生产；
b) 首批产品检验，对承制方首次生产，或曾生产过，但已两年以上未生产的产品，订购方或订购方指定的检验机构，对首批产品和半成品质量及工艺流程、设备及其他必要的项目进行检验。

检验项目
检验项目应符合表3规定。

表2　检验项目、检验方法和合格判定条件

	检验项目
	检验方法
	合格判定条件
	首件检验
	质量

一致性检验
	验收检验

	材

料

与

配

件

理

化

性

能
	面料性能
	按4.4.1的规定
	符合附录B的规定
	●
	○
	●

	
	喷塑件漆膜厚度
	按4.4.2的规定
	符合3.6.2的规定
	●
	○
	●

	
	喷塑件膜耐腐蚀
	按4.4.3的规定
	
	●
	○
	●

	
	配件锌镀层耐腐蚀
	
	
	●
	○
	●

	
	配件锌镀层厚度
	按4.4.4的规定
	符合3.5.5的规定
	●
	○
	●

	
	焊接钢管性能
	按4.4.5的规定
	符合3.2表1的规定
	●
	—
	○

	
	线带断裂强力
	按4.4.6的规定
	符合3.2表1的规定
	●
	—
	○

	
	锦丝搭扣带性能
	按4.4.7的规定
	
	●
	—
	○

	
	涤纶缝纫线
	按GB/T 6836—2007的规定
	
	●
	○
	●

	外观

质量
	面料线带色相
	目视检验
	符合3.3.2的规定
	●
	○
	○

	
	配件外观质量
	
	符合3.5的规定
	●
	○
	●

	
	成品主要尺寸
	按4.3的规定
	符合3.1的规定
	●
	●
	●

	
	缝制要求
	目视检验
	符合3.4的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志
	
	符合6.1.1的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志印字
	
	符合6.1.1的规定
	●
	●
	●

	包装
	瓦楞纸箱
	按4.4.8的规定
	符合6.2.4的规定
	●
	○
	○

	
	压敏胶粘带
	按4.4.9的规定
	符合6.2.5的规定
	●
	○
	○

	
	塑料打包带
	按4.4.10的规定
	符合6.2.6的规定
	●
	○
	○

	
	包装标志
	目视检验
	符合6.1.2的规定
	●
	○
	●

	
	包装检验单
	
	符合6.2.3的规定
	●
	○
	●

	    注：●必检项目；○选检项目；—不检项目。


检验数量

首件报样检验数量为一床，原材料及配件理化性能检验按实际需要抽样。

合格判定
首件报样检验、首批产品检验全部符合表3合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

质量一致性检验

检验要求

承制方应在生产过程中应对半成品、成品逐个检验。原材料及配件理化性能应周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本部分的规定，对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

检验项目
检验项目见表3规定。

合格判定
产品全部符合表3合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

验收检验

检验要求

承制方在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

检验项目
检验项目见表3规定。
抽样方法与数量
抽样方法为随机抽样，检验数量为0.5%。原材料及配件理化性能的检验按实际需要取样。

合格判定
单件产品全部符合表3中合格品判定条件，判定该件产品为合格品，否则判定为不合格品。
抽样产品全部符合表3中合格品判定条件，判定该批产品为合格。单项性能不合格，允许第二次加倍抽样复验，复验合格，判该批产品为合格，复验不合格，则判该批产品为不合格。

标志、包装、运输与贮存

标志

产品标志

床布正面距床头边450mm处向上印刷“××救灾”（××为行业系统统一标志。例如：民政系统采购时标志为“民政救灾”）字样，字体高度为50mm平头标准黑体字，四个字在长度300mm内居中均布。床布正面距床头边195mm处向上，距床头边100mm处向下,左右向内120mm处，长度为230mm、140mm范围内左右分别印刷监制单位名称、生产批号和生产年月。监制单位名称的字体高度为30mm，生产批号和生产年月的字体高度为25mm。生产批号和生产年月上下两行排列。见图2。

印刷字用白色织物油墨，印刷应清晰、工整、牢固，水冲不掉色。
包装标志

纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”。其中产品名称、承制单位名称、监制单位名称和“救灾专用”为黑体字，其他为宋体字。产品名称和“救灾专用”字体宽度为60mm，其他字体宽度为35mm，承制单位名称和监制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择，见图4。
[image: image70.jpg]



包装标志
印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

包装

包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。

每个纸箱内横向放四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开。

每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图5。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称” 标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

	检  验  单

	产品名称
	救灾专用  折叠床

	品  等
	合格品  4 张

	生产日期
	年  月

	检验人员
	（检验人员工号）

	承制单位名称
	（承制单位全称）


图5  检验单样式
纸箱外尺寸为960mm×480mm×720mm（长×宽×高）。纸箱质量应符合表1的规定。

对口纸箱上、下盖对接处用60mm宽的胶粘带封牢，粘贴胶粘带应下棱边不低于50mm。胶粘带质量应符合GJB 3840—1999中Ⅰ型的规定。

捆箱用 PP12008 J塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。
运输与贮存

包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

包装箱贮存的环境温度为-20℃～+30℃，相对湿度不得大于80%。码垛高度不超过5m。
（规范性附录）
样式结构
展开样式结构
救灾专用折叠床展开样式结构见图A.1。
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图A.1  展开样式结构
折合样式结构
救灾专用折叠床折合样式结构见图A.2。
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图A.2  折合样式结构
（规范性附录）
PVC涂层布技术要求
颜色及涂覆方式
PVC涂层布为天蓝色PANTONG 19—4049；单面涂覆PVC织物。
织物规格
织物规格见表B.1。
表B.1  织物规格
	项      目
	规    格

	纤  维  材  质
	100%涤纶

	线密度，dtex
	经纱
	666

	
	纬纱
	


性能指标

性能指标见表B.2。
表B.2  性能指标

	项      目
	指     标
	试验方法

	幅   宽，cm
	150-2
	GB/T 4666—2009

	单位面积质量，g/m2
	≥450
	GB/T 4669—2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥1600
	GB/T 3923.1—1997

	
	纬向
	≥1350
	

	撕破强力，N
	经向
	≥45
	GB/T 3917.3—2009

	
	纬向
	≥40
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063—2008

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤200
	GB/T 5455—1997

	
	续、阴燃时间，s
	≤20
	

	
	熔融脱落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	


PVC涂层布应具有防水性能。
折叠床（两折叠）补充技术要求
床架结构见图1。
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图1 床架结构示意图
2. 床架折叠连接件材料规格为Q195～ Q235，结构见图2。
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图2 床架折叠连接件
3. 床架折叠连接片材料规格为Q195～ Q235，结构见图3。
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图3 床架折叠连接件
4. 床腿固定钩材料规格为Q195～ Q235，结构见图4。
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图4 床腿固定钩
5. 折叠床塑料板贴袋盖上缝纫用白色涤纶水洗布印刷的使用说明，见图5。
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图5 塑料板使用说明
图5 塑料板使用说明
附件三
范围

本标准规定了救灾专用棉大衣的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于救灾专用棉大衣的订购、生产与验收。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250—2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.1－2006  塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则
GB/T 2662—1999  棉服装

GB/T 2912.1—1998  纺织品  甲醛的测定  第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 2918－1998  塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 3920—2008 纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1—1997  纺织品 织物拉伸性能  第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667—1995  机织物幅宽的测定

GB/T 4668—1995  机织物密度的测定

GB/T 6836—2007  缝纫线

GB/T 7573－2002  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8427—2008  纺织品 色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 11048—2008  纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定

GB/T 14464—2008  涤纶短纤维

GB/T 16988－1997  特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB 18401－2003  国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01004—2008  涂层织物 抗渗水性的测定
FZ/T 52002—1991  锦纶短纤维

FZ/T 63002—1993  粘胶长丝绣花线

FZ 65002－1995  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法

FZ/T 72002—2006  毛条喂入式针织人造毛皮

FZ/T 80002—2008  服装标志、包装、运输和贮存

JSB 9.2—1992  絮片抗拉强度的测定

JSB 9.3－1992  絮片单位面积质量、压缩弹性率及蓬松度的测定

QB/T 2173－2001  尼龙拉链
QB/T 3516—1999  牛皮纸

QB/T 3637—1999  不饱和聚酯树脂纽扣

要求
 样式

棉大衣的样式见图1 ；需增配帽子时其样式、规格尺寸、缝制工艺按附录E的规定执行。

号型与规格

棉大衣分为大号、中号和小号。

棉大衣规格尺寸与允许偏差按表1规定。


图1 棉大衣样式

表2　                          表1  棉大衣规格尺寸与允许偏差                   单位为厘米
	序号
	部位名称
	大号
	中号
	小号
	允许偏差(±)

	1
	前身长
	133.0
	123.0
	113.0
	2.0

	2
	前胸宽
	52.2
	48.6
	45.0
	1.0

	3
	上腰围
	144.0
	134.0
	124.0
	2.5

	4
	中腰围
	134.0
	124.0
	114.0
	+2.5、-1.0

	5
	下摆大
	209.0
	197.0
	185.0
	3.0

	6
	袖长
	71.0
	67.0
	63.0
	1.5

	7
	袖上肥
	30.4
	29.0
	27.6
	1.0

	8
	袖口肥
	23.0
	21.0
	19.0
	1.0

	9
	小肩宽
	19.2
	18.0
	16.8
	0.8

	10
	第一扣距襟边
	29.2
	0.5

	11
	第二扣距襟边
	26.9
	0.5

	12
	第三扣距襟边
	23.1
	0.5

	13
	第四扣距襟边
	19.3
	0.5

	14
	第五扣距襟边
	16.7
	0.5


　表1(续)  棉大衣规格尺寸与允许偏差                   单位为厘米
	序号
	部位名称
	大号
	中号
	小号
	允许偏差(±)

	15
	挂衣袢长
	4.0
	0.5

	16
	后身长
	130.0
	120.0
	110.0
	2.0

	17
	后背宽
	48.4
	44.8
	41.2
	1.0

	18
	后腰带距领窝
	48.0
	45.0
	42.0
	0.8

	19
	后腰带长
	25.4
	23.0
	20.6
	0.5

	20
	后腰带宽
	6.0
	0.2

	21
	后腰带盖长
	14.0
	0.3

	22
	后腰带盖中宽
	7.0
	0.3

	23
	后腰带盖两侧宽
	5.3
	0.3

	24
	后开衩长
	53.0
	49.0
	45.0
	1.0

	25
	后开衩掩襟宽
	4.0
	0.2

	26
	后开衩暗牌第二道明线距边
	4.0
	

	27
	领长
	53.0
	50.0
	47.0
	0.8

	28
	领前宽
	12.0
	0.5

	29
	领后宽
	12.0
	0.5

	30
	领台宽
	16.0
	0.5

	31
	领座明线前宽距边
	2.0
	0.2

	32
	领座明线后宽距边
	4.0
	0.2

	33
	袋盖长
	17.5
	0.3

	34
	袋盖宽
	7.0
	0.2

	35
	袋牙宽
	0.6
	0.1

	36
	袋口垫布宽
	4.0
	0.3

	37
	袋布长
	23.0
	1.0

	38
	领口省缝长
	10.0
	0.5

	39
	贴边上宽
	17.0
	0.6

	40
	贴边下宽
	12.0
	0.6

	41
	袖口、下摆折边宽
	3.0
	0.3

	42
	第五扣眼距下摆
	72.0
	66.0
	60.0
	1.0


 颜色

面料颜色：棕色按PANTONE 19－1217 TPX的规定。

里料颜色: 棕色与面料颜色相匹配。

领绒颜色：棕色，按符合主管部门批准的标样。

缝纫、锁钉线颜色：与面料颜色相匹配。

聚酯四眼扣颜色：与面料颜色相匹配。

 色泽偏差范围

成品表面颜色不低于4级，评定级别按GB/T 250-2008规定。

成品非表面颜色不低于3-4级，评定级别按GB/T 250-2008规定。

 材料
材料规格及用途按表2规定。

表2  材料规格及用途
	材料名称
	　规格
	质量要求
	　用途

	　185T单面涂覆PU防水

锦纶塔丝绒
	80 g/㎡
	FZ/T 52002－1991及附录A
	　面料、袋口垫布、开衩贴边、开衩掩襟、开衩暗牌面里

	　190T涤丝纺
	　50 g/㎡
	　GB/T 14464—2008及附录B
	里料、袋布、小肩垫条、袖窿条、袖山拉条

	　充填中空涤纶短纤维絮片
	200g/㎡
	见附录C
	身保暖层

	
	120g/㎡
	
	　袖保暖层、领里（稍薄）

	本色棉平布
	25tex/28tex
	　​—
	　袋盖、袋口

	　割圈绒
	毛高8㎜
	FZ/T 72002－2006及附录F
	　领面

	涤纶缝纫线
	11.8tex×3
	　GB/T 6836-2007
	　缝纫、绗棉、锁眼

	　棉丝光线
	14tex×2×3
	
	　钉扣

	绣花线
	133dtex×2
	　FZ/T63002－1993
	绣花

	　聚酯树脂四眼扣
	Φ26㎜
	　QB/T 3637－1999
	前门襟扣、后腰带扣

	
	Φ15㎜
	
	后开衩扣

	　领钩
	　大号方型
	按标样
	　领头

	　尼龙编织拉链
	　3号
	　QB/T 2173－2001
	帽顶

	聚丙烯编织布
	单面复膜型
	附录D
	外包装

	牛皮纸
	≥70g/㎡
	QB/T 3516—1999
	内包装

	缝包绳
	Φ0.2cm二股
	断裂强力 ≥200N
	缝包

	捆包麻绳
	Φ0.7cm三股
	断裂强力 ≥1100N
	捆包


注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。

下料

裁片纱向及拼接按表3规定。

表3 裁片纱向及拼接                           单位为厘米
	类别
	裁片名称
	下料

方向
	允斜极限
	拼    接
	要求

	
	
	
	
	道数极限（道）
	拼口极限
	

	面
	前身
	经
	前襟边顺经纱
	—
	—
	—

	
	后身
	经
	以背中缝为准3.0
	—
	—
	—

	
	大袖
	经
	袖口与纬纱平
	—
	—
	—

	
	小袖
	经
	袖口与纬纱平
	—
	—
	—

	
	前门襟贴边
	经
	上截外口顺经纱，下截以里口为准8.0
	—
	—
	—

	
	袋盖
	纬
	上口后端上翘1.2或与纬纱平
	—
	—
	—

	
	袋牙
	经
	1.5
	—
	—
	—

	
	后腰带
	经
	2.0
	—
	—
	—

	
	后腰带盖
	经
	1.0
	—
	—
	—

	
	后开衩掩襟、暗牌
	经
	5.0
	1
	＋6.0
	避开方角、钉扣位置

	
	挂衣袢
	经
	1.0
	—
	—
	—

	里
	前身
	经
	前襟边顺经纱
	每片2
	—
	避开领窝，拼口不准相交，不准横拼

	
	后身
	经
	以背中缝为准10.0
	3
	—
	

	
	大、小袖
	经
	以袖底缝为准，袖口向前、后7.0
	每片2
	＋25.0
	拼口不准相交

	
	袋布
	经
	7.0
	2
	—
	避开袋口，可经纬相拼

	
	袖窿牵条
	纬
	3
	—
	—
	—

	
	小肩垫条
	经
	—
	—
	—
	—

	
	袖山拉条
	经纬
	—
	—
	—
	—

	绒
	领绒
	经纬斜
	—
	—
	—
	—

	衬
	袋盖
	纬
	1.0
	—
	—
	—

	
	袋口
	经
	2
	—
	—
	—

	注：拼口极限数前有“＋”，表示该拼接处的成品尺寸加表中之数为该部位的拼口极限；拼口极限前无“＋”的，表示该部位的实际拼口极限。


3.7  敷衬

3.7.1  领里、袋盖面、袋口各敷衬一层。
3.7.2  衬的收缩率应与面料相适宜。
3.8  缝制

3.8.1 缝纫针距
明线针距：12针/3㎝～14针/3㎝；

暗线针距：11针/3㎝～13针/3㎝；

绗缝针距：不少于5针/3㎝，绗距不大于10㎝，各部位均为经向绗线。

3.8.2  缝制质量要求

缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。

3.8.3  缝制工艺
缝制工艺按表4规定。

表4  缝制工艺                           单位为厘米
	部位
	工序名称
	缝头
	表2　缝制形式及缝线道数
	表2　明线距边
	要求

	领

子
	合领面绒后缝
	0.8
	暗线一道
	—
	劈缝

	
	合领里后缝
	0.8
	暗线一道
	—
	倒缝

	
	纳领里
	下口1.0
	翻领纳18个尖角

座领纳趟五道
	—
	尖角顺宽向纳锯齿形，尖角间距一致；领座顺长纳趟，排列均匀，领里均匀絮棉一层

	
	钩领子
	0.6
	暗线一道
	—
	领面余量适度，左右园头一致

	
	钉领钩
	—
	回针三道
	—
	左钩比领头缩进0.1，右环比领头探出0.1

	
	扎挂衣袢
	0.5
	明线一道
	0.1
	净宽0.7

	
	绱领子
	0.6
	暗线一道
	—
	扎住领口牵条，后领窝正中夹挂衣袢，回针三道

	
	压领下口明线
	—
	明线一道
	0.2
	压线反面下炕，两端压身0.2

	
	扦领头
	—
	扦缝各一道
	—
	每个领头不少于10针

	大

袋
	钩压袋盖
	0.6
	明暗线各一道
	1.5
	面吐0.1

	
	绱袋盖
	2.0
	暗线一道
	—
	—

	
	绱袋牙
	0.6
	暗线一道
	—
	上袋盖线与上袋牙线相距0.7，袋布向上探出1.0，上袋盖时连袋布一起扎住

	
	开袋口
	—
	—
	—
	两线取中剪开，两端开三角剪口

	
	扎袋牙里口线
	—
	明线一道
	0.1
	毛边折光

	
	绱袋口垫布
	0.7
	明线一道
	—
	上口距垫布1.2

	
	扎袋布
	0.8
	扎线一道
	—
	袋布面上口与袋盖上口齐

	
	压袋盖上口明线
	—
	明线一道
	1.5
	袋牙拉紧，袋口结回针四至五道，结子上端超出袋口2针～3针，下端与袋牙缝齐

	省

缝
	收领省
	上端1.0
	暗线一道
	—
	下端收尖，缝头向后倒

	
	收面里胸省缝
	中间0.8
	暗线各一道
	—
	两端收尖，缝头向后倒

	
	收面里腰省缝
	上端0.5

中间0.8
	暗线各一道
	—
	下端收尖，缝头向后倒

	后

腰

带
	钩压后腰带
	0.6
	明暗线各一道
	1.5
	面吐0.1

	
	钩腰带盖
	0.6
	暗线一道
	—
	—

	
	绱腰带、腰带盖
	—
	明线各一道
	1.5
	先固定腰带，再压袋盖明线

	袖

子
	合袖面、里底、外缝
	0.8
	暗线各一道
	—
	袖里外缝扎住絮片，缝头向大袖倒

	
	绱袖面
	0.8
	暗线两道
	—
	袖山拉袖窿条，长40.0～50.0

	
	绱袖里
	0.8
	暗线一道
	—
	面里袖山用布条寨住

	
	钩袖口
	0.7
	暗线一道
	—
	面里缝对正

	拼

接
	后开衩掩襟、

暗牌
	0.8
	暗线一道
	—
	倒缝

	
	前身里
	0.8
	暗线一道
	—
	倒缝

	
	袖里
	0.8
	暗线一道
	—
	倒缝


　表4 （续） 缝制工艺                          单位为厘米
	部位
	工序名称
	缝头
	缝制形式及缝线道数
	明线距边
	要求

	后

开

衩
	合面后身中缝
	0.8
	暗线一道
	—
	缝头向左倒

	
	绱开衩掩襟
	0.8
	明暗线各一道
	0.1
	明线压在掩襟上

	
	钩压掩襟外口
	0.6
	明暗线各一道
	1.5
	面吐0.1

	
	钩压贴边外口
	0.6
	明暗线各一道
	1.5
	面吐0.1

	
	绱暗牌
	0.7
	暗线一道
	—
	缝头向暗牌倒

	
	压暗牌外口明线
	—
	明线一道
	1.5
	上端折光

	
	压第二道明线
	—
	明线一道
	4.0
	暗牌扣眼之间打结两个，下口手针封口3.0

	
	打开衩结子
	—
	明线两道
	—
	打双道结，两线相距0.6，第二道线回针四至五道，结长齐第二道明线

	面

里

结

合
	合面肩缝
	0.8
	暗线两道
	—
	缝头向后倒，扎住牵条

	
	合面里腰缝
	0.8
	暗线一道
	—
	缝头向后倒

	
	合里肩缝
	0.8
	暗线一道
	—
	缝头向后倒

	
	绱拉条
	0.8
	扎线两道
	—
	面里袖山处结合

	
	贴边与里结合
	0.8
	暗线一道
	—
	缝头向后倒

	
	钩压前门襟
	0.6
	明暗线各一道
	1.5
	齐子口

	
	钩下摆
	0.7
	暗线一道
	—
	面里腰缝对正


3.9锁钉

3.9.1  锁2.8㎝直眼不少于58针，锁1.7㎝直眼不少于36针，扣眼美观、规整、牢固、不偏歪。
3.9.2  钉扣每孔不少于6根线，反面留线头长0.5㎝～1.0㎝。
3.9.3  锁钉工艺按表5规定。
                                    表5  锁钉工艺                              单位为厘米
	部位名称
	扣眼尺寸
	要   求

	
	
	锁眼
	钉扣

	前门襟
	2.8
	左门襟距边2.2，第一、第五眼按成品尺寸，中间匀锁三个直眼
	右门襟距边2.5，与眼对正，钉扣五粒；与左门襟眼平齐，按成品尺寸在左门襟上钉五粒装饰扣

	后开衩
	1.7
	暗牌距边2.0，均匀竖锁直眼三个
	与眼对正，在掩襟上钉扣三粒

	后腰带
	—
	—
	以中腰宽度排匀，在后腰带上钉二粒装饰扣，后腰带抽紧1.0


检验方法

 样式检验

    单位产品的样式按3.1及主管部门批准的样品以目视和手感进行检验。

 号型规格检验

    各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1.0mm的普通量具进行检验。

 颜色检验

    颜色按3.3的规定与主管部门批准的实物标样进行对照检验。

 色泽偏差范围

    色泽偏差范围按3.4的规定用 GB/T 250-2008进行评定检验。

 材料规格及检验

    主、辅材料规格及检验按3.5的规定与主管部门批准的标样进行对照检验。

 下料检验

    下料按3.6的规定进行检验。

 敷衬检验

    产品敷衬按3.7的规定，以目视和手感进行检验。
 缝制检验

    产品缝制质量按3.8及GB/T 2662—1999中的相关要求,以目视和手感进行检验。

锁眼钉扣检验

产品锁眼钉扣按3.9的规定进行检验。

 理化性能检验

面料幅宽的检验按GB/T 4667－1995的规定。

面料密度的检验按GB/T 4668－1995的规定。

面料、里料断裂强力的检验按GB/T3923.1－1997。
面料静水压的检验按FZ/T 01004—2008的规定。
面料、里料甲醛含量的检验按GB/T 2912.1－1998的规定。
面料、里料pH值的检验按GB/T 7573－2002的规定。
面料、里料异味的检验按GB 18401－2003的规定。
面料、里料耐洗色牢度的检验按GB/T3921－2008的规定。
面料、里料耐摩擦牢度的检验按GB/T3920－2008的规定。
 面料耐光色牢度的检验按GB/T 8427－2008的规定。
 中空涤纶短纤维絮片的质量检验按附录C的规定。

 尼龙拉链的检验按QB/T 2173－2001的规定。

 割圈绒的检验按附录F的规定。

 聚丙烯编织布的检验按附录D的规定。

 缝包绳和捆包麻绳的断裂强力检验按FZ 65002-1995的规定。

 标志检验

号型标志按6.1的要求进行检验。
 包装检验

产品包装质量及要求按6.2的规定及FZ/T 80002—2008的相关要求进行检验。

检验规则

5.1检验分类

本标准规定的检验分类如下：

a） 首件检验（见5.2）；

b） 质量一致性检验（见5.3）；

c） 验收检验（见5.4）。

5.2 首件检验

5.2.1检验要求

    首件报样检验是在承制单位批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构，对其生产的首件产品进行检验以确认承制单位能否生产出符合本标准要求的产品。报样产品符合本标准的规定后才能进行批量生产
5.2.2 检验项目

检验项目应符合表6的规定。

5.2.3 检验数量

首件报样检验数量为一件。主、辅材料的理化性能检验按相关规定执行。

5.2.4 合格判定

首件报样检验全部符合表6合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

5.3 质量一致性检验

5.3.1 检验要求

承制单位在生产过程中应对半成品、成品逐床检验。原材料理化性能应进行周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本标准的规定，对承制单位的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

5.3.2 检验项目

检验项目应符合表6的规定。
5.3.3 合格判定

    产品全部符合表6合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

5.4 验收检验

5.4.1 检验要求

承制单位在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。
5.4.2检验项目

检验项目应符合表6的规定。

5.4.3 抽样方法与数量

抽样方法为随机抽样，抽样数量为5‰。主、辅材料的理化性能检验按相关规定执行。

5.4.4 合格判定

单件产品缺陷判定按表7规定

表6  检验项目

	序 号
	检验项目
	检验方法
	要求
	首件检验
	质量一致性检验
	验收检验

	1
	款式
	按4.1的规定
	符合3.1及标样的规定
	●
	●
	●

	2
	号型尺寸
	按4.2的规定
	符合3.2的规定
	●
	●
	●

	3
	颜色
	按4.3的规定
	符合3.3的规定
	●
	●
	●

	4
	色泽偏差范围
	按4.4的规定
	符合3.4的规定
	●
	○
	○

	5
	材料
	按4.5的规定
	符合3.5及标样的规定
	●
	○
	○

	6
	下料
	按4.6的规定
	符合3.6的规定
	●
	●
	●

	7
	敷衬
	按4.7的规定
	符合3.7的规定
	●
	●
	●

	8
	缝制
	按4.8的规定
	符合3.8的规定
	●
	●
	●

	9
	锁眼钉扣
	按4.9的规定
	符合3.9的规定
	●
	●
	●

	10
	物理性能
	按4.10的规定
	符合表2的规定
	●
	○
	●

	11
	标志
	按4.11的规定
	符合6.1的规定
	●
	●
	●

	12
	包装
	按4.12的规定
	符合6.2的规定
	○
	○
	●

	注：●必检项目；○选检项目


5.5质量判定

a）每件产品得90分及以上者为合格品；

b）每件产品得90分以下者为不合格品；

c）批量判定：样本中合格品数≥97%，则为批合格批，但不合格品中不得存在严重缺陷。

5.6 扣分规则

a）轻缺陷：每个扣1分

b）重缺陷：每个扣4分

c）严重缺陷：每个扣20分

表7  缺陷判定细则

	序号
	项 目
	轻   缺   陷
	重 缺 陷
	严重缺陷

	1
	成品

尺寸
	主要部位：超过允许偏差小于1倍

非主要部位：超过允许偏差≥1倍
	主要部位：超过允许偏差1倍

非主要部位：超过允许偏差2倍
	超过重缺陷

	2
	色差
	超过标准规定范围
	超过标准规定范围限1级
	——

	3
	开、断线
	不承受拉力的部位每处限2针，每件限2处。

绗棉每件限3处每处限3.0cm
	超出轻缺陷范围
	——

	4
	针距
	超过标准规定限3针
	
	

	5
	领偏
	限1.0 cm
	
	

	
	袖偏
	限0.7 cm
	
	

	6
	对称部位
	允许偏差在0.5 cm以下的不得超过

允许偏差在0.5 cm以上的不得超过0.5cm
	
	

	7
	缝制
	领子走型或反翘、各部位缝子抽皱不平
	领子明显走型或反翘、各部位缝子明显抽皱
	——

	8
	絮片
	总重超出允许偏差限1倍
	总重超出允许偏差1.5倍
	超过重缺陷

	9
	扣眼
	扣眼错位0.5cm
	扣合后不平
	——

	10
	线头
	表面1.0cm以上线头限3根
	——
	——

	11
	污渍
	表面1.0cm2两处，其他部位加倍
	超出轻缺陷范围
	表面有破洞

	    注：材质质量判定按附录A、附录B 的规定，超过允许偏差即为不合格品。


标志、包装、运输与贮存

 标志

号型标志

号型标志印刷在尺寸6cm×4cm的白色涤纶水洗布上，并缝制在后身里领窝正中向下2cm位置，两侧扎线两端回针，标志样式见图2。字迹应清晰、整洁。

	救灾专用  棉大衣

号型：大/中/小
生产批号： ×××× 生产日期： ××××

承制单位名称

监制单位名称


图2 号型标志

6.1.2  产品标志

产品标志见附录G或相关要求。

6.1.3  包装标志

6.1.3.1  外包装的上、下两面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字，字体大小适宜，布局合理。标注示例见图3。

6.1.3.2  外包装端面需标注“救灾专用”、“注意防潮” 字样。字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理，标注示例见图3。
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    前、后面                                         端 面
  包装

6.2.1  棉大衣反面向外折叠，每10件一包，上下各加垫一层牛皮纸，牛皮纸的质量应符合QB/T 3516－1999的规定。用聚丙烯编织布包裹，聚丙烯编织布的质量应符合附录D的规定。包裹后用Φ0.2cm两合股加捻绳缝包，缝包针距为1针/3cm～1针/4 cm，逐针打结。再用Φ0.7cm麻绳捆扎成一横三竖，横竖均为双道。麻绳的质量应符合表2的规定。包形尺寸为65 cm×45 cm×35cm（长×宽×高）捆扎应牢固、严紧。聚丙烯编织布技术要求见中附录D。

6.2.2  棉大衣为配号包装，每包内大、小号各3件，中号4件。

每包棉大衣的包装内需放检验单，样式见图4。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“号型配比”“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。

	检　验　单

	产品名称
	

	数量/号型比例
	件          号    

	生产日期
	年    月    日

	检验人员
	（检验工号）

	承制单位名称
	（单位全称）


图 4 检验单样式

运输与贮存

6.3.1  运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。运输根据合同要求执行。

6.3.2  产品应贮存在通风干燥的库房内，并不得与化学药物同库混放。

包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于20cm。
附录A

（规范性附录）

185T单面涂覆PU防水锦纶塔丝绒色布技术要求

185T单面涂复PU防水锦纶塔丝绒色布的物理性能指标

185T单面涂复PU防水锦纶塔丝绒色布的物理性能指标及试验方法按表A.1规定。

表 A.1  物理性能指标
	序号
	项  目
	指  标
	试验方法

	1
	幅宽,㎝
	150－2
	GB/T 4667－1995

	2
	密度,根/10㎝
	经向
	460-2%
	GB/T4668－1995

	
	
	纬向
	268-2%
	

	3
	纤维含量, %
	锦纶100-3
	—

	4
	断裂强力,N/5㎝
	经向
	≥500
	GB/T 3923.1-1997

	
	
	纬向
	≥400
	

	5
	甲醛含量,mg/kg
	≤300
	GB/T 2912.1－1998

	6
	静水压,kPa
	≥10
	GB/T4744－1997

	7
	pH值
	4.0～9.0
	GB/T 7573－2002

	8
	异味
	无
	GB 18401－2003


185T锦纶塔丝绒色布染色牢度指标

185T单面涂复PU防水锦纶塔丝绒色布的染色牢度指标及试验方法按表A.2规定，综合判定允许一项低半级。
表A.2  染色牢度
	序号
	项  目
	指 标
	试验方法

	1
	耐光色牢度，级
	4－5
	GB/T 8427－2008

	2
	耐洗色牢度，级
	变色
	4
	GB/T 3921－2008

	
	
	沾色
	4
	

	3
	耐摩擦色牢度，级
	干摩
	4
	GB/T 3920－2008

	
	
	湿摩
	3－4
	


附录B

（规范性附录）

190T涤丝纺技术要求

B.1  190T涤丝纺的物理性能指标

190T涤丝纺的物理性能指标及试验方法按表B.1规定。

表B.1  物理性能指标

	序号
	项  目
	指标
	试验方法

	1
	涤纶,％
	100
	—

	2
	断裂强力,N/5cm
	经向
	≥400
	GB/T 3923.1－1997

	
	
	纬向
	≥300
	

	3
	甲醛含量, mg/kg
	≤300
	GB/T 2912.1－1998

	4
	pH值
	4.0～9.0
	GB/T 7573－2002

	5
	异味
	无
	GB 18401－2003


B.2  190T涤丝纺的染色牢度指标

190T涤丝纺的染色牢度指标及试验方法按表B.2规定，综合判定允许一项低半级。

表B.2  染色牢度
	序号
	项  目
	指标
	试验方法

	1
	耐洗色牢度，级
	变色
	3－4
	GB/T 3921－2008

	
	
	沾色
	3－4
	

	2
	耐摩擦色牢度，级
	干摩
	3－4
	GB/T 3920－2008

	
	
	湿摩
	3－4
	


附录 C

(规范性附录)

中空涤纶短纤维絮片质量指标
C.1  原材料规格 

中空涤纶短纤维絮片的质量指标见表C.1
表C.1  充填中空涤纶短纤维絮片质量指标
	序号
	检 验 项 目
	质量指标
	试验方法

	1
	 单位面积质量 ，g/m2
	200 g/m2
	≥200
	JSB 9.3－1992

	
	
	120 g/m2
	≥120
	

	2
	单孔中空涤纶短纤维含量  %
	≥70  
	显微镜横截面计数

参照FZ/T 16988－1997

	3
	 保温性能 ， CLO
	200 g/m2
	≥1.1
	GB/T 11048—2008（B法）

	
	
	120 g/m2
	≥0.8
	

	4
	抗拉强度，  N/g
	纵向
	≥1.6
	JSB 9.2—1992

	
	
	横向
	≥10.0
	


附录 D
（规范性附录）

聚丙烯编织布技术要求

D.1  材料

聚丙烯编织布主要原料为聚丙烯(5203)树脂、抗紫外线吸收剂及其它填料。

D.2  颜色

聚丙烯编织布颜色为白色。

D.3  外观质量

布面应平整清洁，两边平齐，不散头松边，布面单面需复膜处理。单根经纱断裂不大于200 mm，经纬纱同一处断裂之和不应大于三根（含三根），每1m2内轻微污渍不应超过100 mm2，限两处。

D.4  理化性能

理化性能指标按表D.1的规定。

表D.1  理化性能指标

	项    目
	断裂强力，N/5 cm
	织密， 根/10 cm
	单位面积质量，g/m2

	指    标
	经向
	纬向
	经密
	纬密
	≥90

	
	≥700
	≥40
	


D.5  试验方法

D.5.1  断裂强力试验
D.5.1.1  试验条件
    实验环境条件调节按GB/T 2918—1998的规定，其它条件按GB/T 1040.1－2006的规定。

D.5.1.2  取样

在试样距边100 mm以上处顺经、纬向各取长300 mm，宽60 mm试片两片，再撕去两边的扁丝准确取宽50 mm，如遇到最后一根超过半根则保留，否则去掉。

D.5.1.3  测试

将试片夹在夹钳上，夹钳间距为200 mm，空车下降速度为（200±20）mm/min，拉力试验机量程应满足测试强度值在20%～75%范围内，测试应精确到1N，取算术平均值。测试中若遇试片在夹钳处破裂、滑脱应重新试验。

D.5.1.4  密度测定

将试样展平，在距边100 mm以上处，取100 mm×100 mm两个方块，目测方块内经、纬根数，取其平均值，当终点不足一根时，按一根计。

D.5.1.5  单位面积质量的测定

将试样展平，在距边100 mm以上处，取200 mm×200 mm试片三片，用0.5 g的天平分别称其重量，取算术平均值。

附 录 E

（规范性附录）

帽子技术要求
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附件四

范围
本文件规定了温区、寒区、高寒区三类不同地区的救灾棉被生产要求、测试方法、标志、包装、运输与贮存、验收规则等。
本文件适用于以棉印染布为面料，填充物为化纤絮片或棉胎，与化纤里料经绗缝工艺（填充物为化纤絮片）或包敷网套（填充物为棉胎）制作加工生产的救灾棉被的订购、生产和验收。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注入日期的版本适用于本文件。凡是不注入日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 250   纺织品  色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 2910  纺织品  定量化学分析 
GB/T 2912.1 纺织品  甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3920  纺织品  色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921  纺织品  色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 3922  纺织品  色牢度试验 耐汗渍色牢度
GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）
GB/T 5713  纺织品  色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 6836  涤纶缝纫线
GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定
GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
GB/T 8629  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序
GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定
GB/T 11048 纺织品  生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定
GB/T 13773.1  纺织品  织物及其制品接缝拉伸性能  第1部分 条样法接缝强力
GB/T 16988  特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB 18383  絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401  国家纺织产品安全技术规范GB/T 22796   被、被套
GB/T 24442.1  纺织品 压缩性能的测定 第1部分：恒定法
GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识
FZ/T 01057  纺织纤维鉴别试验方法
GH/T 1020 梳棉胎

要求
样式
救灾棉被的样式为矩形，采用被套、被胎可拆卸方式，被胎具有成型性，被胎可采用绗缝工艺制作（化纤絮片）或包覆网套加工（棉胎）。
规格尺寸
救灾专用棉被的规格尺寸及允许偏差见表1。
表1  规格尺寸及允许偏差
	序号
	部位名称
	成品尺寸，cm
	允许偏差，%

	1
	被套长
	220.0
	±2.5

	2
	被套宽
	150.0
	

	3
	被胎长
	210.0
	

	4
	被胎宽
	145.0
	


材料

材料规格、质量要求及用途按表2规定。 

表2  材料规格、质量要求及用途
	材料名称
	规格
	质量要求
	用途

	棉印花布
	纯棉印花布，参考规格：线密度14.5tex/14.5tex，
密度420根/10cm×300根/10cm
	应符合本标准要求
	棉被面料

	涤纶布
	涤纶布，参考规格：线密度7.5 tex /14.5tex，
密度320根/10cm×280根/10cm
	应符合本标准要求
	绗缝工艺
被胎包布

	被胎
	涤纶絮片（其中3D三维中空涤纶≥15%），单位面积质量350g/m2/400g/m2
	应符合GB 18383絮用制品要求
	温区/寒区被胎填充物

	
	300g/㎡涤纶压缩软棉（含远红外复合层）＋80g/㎡微细丙纶熔喷棉
	应符合GB 18383絮用制品要求
	寒区被胎

填充物

	
	棉花被胎，包敷网套
	棉胎等级二级（含二级）以上
应符合本标准要求
	棉花胎2

	涤纶缝纫线
	11.8tex×3
	断裂强力≥1040cN
	缝纫


颜色及色差

被面颜色：可由供货方报样，须经需求方确认。
被胎包布（化纤絮片类）：白色。
填充用絮片：白色。

缝纫线：应分别与被面、包布相适应；棉花网套纱线颜色与棉花颜色相适应。
被面各部位色差不低于3-4级。
下料

被套、被胎包布下料方向为经向，被套应为整幅材料，即长度方向不允许拼接。

下料尺寸应充分考虑绗缝引起的收缩，确保被胎成品符合表1要求。

被胎

被胎重量按表3规定。
    表3 被胎重量

	絮料
	被胎总重量,g
	允许偏差,%
	备注

	化纤絮片
	温区
	1000g
	-5
	可采用双层叠加
不含包布重

	
	寒区
	1250g
	
	

	
	高寒区
	1500g
	
	

	棉胎
	温区
	2000g
	-5
	--

	
	寒区
	2500g
	
	

	
	高寒区
	3000g
	
	


3.6.2  绗缝被胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。
缝制

缝纫针距密度：棉被面、里接合缝纫及被里拼接11针/3cm～13针/3cm。被套短边封口端为3#尼龙拉链方式或系带方式。拉链方式封口要居中绱长度不低于100cm尼龙拉链；系带方式开口不低于100cm，至少三组系带，带长15cm。
被套和被胎成品的绗缝质量按照GB/T 22796成品的工艺质量要求，绗缝花型适宜。
外观质量

产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。
内在质量规定

成品以及主要材料应符合GB 18401 B类、GB 18383等国家强制性标准的规定，同时应符合表4的要求。

试验方法

外观和缝制质量检验

外观质量检验应在检验台面照度均匀，且不低于600 lx的条件下，以目测和手感方法进行。
成品尺寸检验

将产品平摊在水平检验台上，轻轻理平呈自然伸直状态，各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1mm的钢尺在产品长、宽方向各1/4、3/4处测定，精确至1mm。
颜色和色差检验

棉被颜色检验应目测方法进行，色差应按GB/T 250的规定进行评定。
被胎重量检验

被胎重量检验应采用量程合适的天平进行称重检测。
成品理化性能检验

按表4中列出的检测方法。
表4  成品和材料性能检验
	序号
	部件
	项目
	标准要求
	检测方法

	1
	成品
	被胎重量，g
	表3规定
	GB/T 22796

	2
	
	成品规格，cm
	表1规定
	GB/T 22796

	3
	
	接缝强力，N，≥
	120
	GB/T 13773.1

	4
	面料
	纤维含量，%
	棉100
	FZ/T 01057、GB/T 2910

	5
	
	断裂强力，N，≥
	经向
	250
	GB/T 3923.1

	
	
	
	纬向
	250
	

	6
	
	耐水色牢度，级，≥
	变色
	3-4
	GB/T 5713

	
	
	
	沾色
	3
	

	7
	
	耐汗渍色牢度，级，≥
	变色
	3-4
	GB/T 3922

	
	
	
	沾色
	3
	

	8
	
	耐洗色牢度，级，≥
	变色
	3-4
	GB/T 3921

	
	
	
	沾色
	3
	

	9
	
	耐摩擦色牢度，级，≥
	干摩
	3-4
	GB/T 3920

	
	
	
	湿摩
	2-3
	

	10
	
	水洗尺寸变化率，%，≥
	-5
	GB/T 8628

GB/T 8629

GB/T 8630

	11
	化纤

絮片

填充

物


	中空涤纶含量（纯涤纶絮片），%，≥
	15
	参照 GB/T 16988

	12
	
	克罗值，clo，≥
	温区
	1.8
	GB/T 11048 B法

	
	
	
	寒区
	2.2
	

	13
	
	蓬松度，cm3/g，≥
	80
	GB/T 24442.1

	14
	
	回复率，%，≥
	90
	

	15
	棉胎

填充物
	GH/T 1020中棉胎感官等级要求，级，≥
	二级
	条款4.1


验收规则

5.1 基本原则
成品交付验收暨入库检验按本规则执行，生产方出厂检验可自行制定检验规则，或按客户要求进行，也可参照本规则进行。
5.2 抽样
5.2.1  抽样时间
生产供货方将救灾物资运送至指定地点后，收货方应清点数量并出具救灾物资入库收据。救灾物资入库后即可组织抽样。
5.2.2  抽样人员
抽样人员可由收货方或采购方指定，也可由收货方或采购方组织相关方面人员参与，通常可包括收货方代表、检验机构代表、生产供货方代表，或者收货方或采购方认为有必要的机构人员代表；抽样执行人员至少2名（不含生产供货方代表）。
5.2.3  抽样方式和数量
抽样前不得随意将物资分包，确保样品抽取的随机性和公开透明。抽样人员应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行，原则上救灾棉被批量每10000床抽取至少10床(取自至少2包)进行外观检验，批量较大时抽样总计不少于30床。外观检验后至少取1床用于成品和材料性能检验。
5.3 检验项目
5.3.1  外观和缝制质量，包括样式、规格、色泽、缝制、包装标志等（3.1-3.8、6.1、6.2条）。
5.3.2  成品和材料性能
按表4规定要求。

5.4  外观质量     

5.4.1  外观检验

按3.1-3.8、6.1、6.2 条要求逐项检验
5.4.2  缺陷划分

成品外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度分为：
1）严重缺陷：严重不符合标准规定、严重影响产品使用性能和产品外观的缺陷；
2）重缺陷：明显不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响不严重的缺陷；
3）轻缺陷：不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。
5.4.3  缺陷判定细则

单件产品缺陷判定按表5规定。
表5  缺陷判定细则
	序号
	项目
	轻  缺  陷
	重  缺  陷
	严重缺陷

	1
	成品
尺寸
	主要部位：超过允许偏差
非主要部位：超过允许偏差≥1倍
	表面部位：超过允许偏差1倍
非表面部位：超过允许偏差2倍
	超过重缺陷

	2
	色差
	超过标准规定范围
	超过标准规定范围限1级
	——

	3
	开、断线
	被面每处限2针，每床限2处。绗棉每床限3处每处限3.0cm
	超出轻缺陷范围
	——

	4
	针距
	超过标准规定限3针
	
	

	5
	被胎
	总重超出允许偏差限1倍
	总重超出允许偏差1.5倍
	超过重缺陷

	6
	线头
	表面1.0cm以上线头限3根
	——
	——

	7
	污渍
	表面1.0cm两处，其他部位加倍
	超出轻缺陷范围
	表面有破洞

	8
	标志
	字迹不清、内容不规范
	缺项、外标志不全
	没有水洗标志

	9
	包装
	包装尺寸不符、不整齐
	包装材料不符要求
	包装不牢固、无检验单


5.4.4  单件样品外观质量评定

按5.4.3对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：
严重缺陷=0，重缺陷=0，轻缺陷≤10， 或 

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻缺陷≤6

5.4.5  批量外观评定

按5.2.3 抽取的每个样品按5.4.4进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。
5.5  成品和材料性能

5.5.1  成品和材料主要性能抽验项目按照表4规定进行。
5.5.2  内在质量评定
样品内在质量全部达到5.5.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格作批内在质量合格，否则判批内在质量不合格。
5.6  验收批质量

对验收批产品按5.4和5.5检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。
5.7  复验

如检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，可申请收货方委托第三方检测机构进行重新检验，复验以一次为准。凡复检判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符合产品供货方应负责调换或作降价处理；判定不合格的应作全批不合格，收货方视情况责令生产方全部整改、返工或报采购主管部门处理。物资检验合格后，收货方出具验收单。复验或仲裁费用由责任方负责。
标志、包装、运输与贮存

  标志

产品标志

产品标志为印刷在尺寸10cm×6cm的白色耐久标签，夹缝在棉被封口一端侧边，距短边5.0cm，样式见示例1。耐久标签中印字为黑色，图案、印字应清晰、整洁。
	产品名称：救灾专用棉被

适用范围：××区
填充物重量：××××g

填充物成分：××××
面料成分：××××
里料成分（如果有）：××××

生产日期：××××年×月

   ××××          承制
中华人民共和国应急管理部 监制


示例1产品标志耐久标签
包装标志
外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、填充物成分和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注示例见图2。
外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮” 字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，标注见示例2。
	救灾专用  棉被   ××区

	数量
	床
	××Kg

	××××年××月
	填充物成分

	承制单位  承制
	

	中华人民共和国应急管理部 监制

	救 灾 专 用

注 意 防 潮


上、下面                                             侧面
示例2 外包装标志

  包装
外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。
编织布结合处用Φ0.2cm绳缝合牢固，用Φ0.7cm麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道捆扎。
聚丙烯编织布、牛皮纸、缝包绳、捆包麻绳材料规格见表6。
表6  包装材料规格要求
	包装材料
	规格

	聚丙烯编织布
	单面复膜，经/纬密度≥40根/10cm，单位面积质量≥90g/m2,断裂强力经纬向各≥700N；
72h紫外线照射强度下降不超过40%(Ⅱ型紫外线60℃辐照8h与50℃无辐照冷暴露4h交替,辅照度0.63W/m2)

	缝包绳
	Φ0.2㎝  二股 断裂强力≥200N

	捆包麻绳
	Φ0.7㎝  三股 断裂强力≥1100N

	牛皮纸
	克重≥70g/m2


以化纤絮片为填充物，温区每包15床，寒区，高寒区每包10床；以棉花为填充物，温区每包10床，寒区，高寒区每包5床，包装统一尺寸为75cm×55cm×45cm（长×宽×高）或按合同规定执行。捆扎应牢固、严紧。
每包内需放检验单, 样式见示例3。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。
	检　验　单

	产品名称
	

	数    量
	             床

	生产日期
	年    月    日

	检验人员
	（检验工号）

	承制单位
	（单位全称）


示例3 检验单样式
  运输与贮存

运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。
产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过70%，并不得与化学药物同库混放。
包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。
附件五

范围
本文件规定了温区、寒区、高寒区三类不同地区的救灾棉被生产要求、测试方法、标志、包装、运输与贮存、验收规则等。
本文件适用于以棉印染布为面料，填充物为化纤絮片或棉胎，与化纤里料经绗缝工艺（填充物为化纤絮片）或包敷网套（填充物为棉胎）制作加工生产的救灾棉被的订购、生产和验收。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注入日期的版本适用于本文件。凡是不注入日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 250   纺织品  色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 2910  纺织品  定量化学分析 
GB/T 2912.1 纺织品  甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 3920  纺织品  色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921  纺织品  色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 3922  纺织品  色牢度试验 耐汗渍色牢度
GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）
GB/T 5713  纺织品  色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 6836  涤纶缝纫线
GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定
GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
GB/T 8629  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序
GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定
GB/T 11048 纺织品  生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定
GB/T 13773.1  纺织品  织物及其制品接缝拉伸性能  第1部分 条样法接缝强力
GB/T 16988  特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB 18383  絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401  国家纺织产品安全技术规范GB/T 22796   被、被套
GB/T 24442.1  纺织品 压缩性能的测定 第1部分：恒定法
GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识
FZ/T 01057  纺织纤维鉴别试验方法
GH/T 1020 梳棉胎

要求
样式
救灾棉被的样式为矩形，采用被套、被胎可拆卸方式，被胎具有成型性，被胎可采用绗缝工艺制作（化纤絮片）或包覆网套加工（棉胎）。
规格尺寸
救灾专用棉被的规格尺寸及允许偏差见表1。
表1  规格尺寸及允许偏差
	序号
	部位名称
	成品尺寸，cm
	允许偏差，%

	1
	被套长
	220.0
	±2.5

	2
	被套宽
	150.0
	

	3
	被胎长
	210.0
	

	4
	被胎宽
	145.0
	


材料

材料规格、质量要求及用途按表2规定。 

表2  材料规格、质量要求及用途
	材料名称
	规格
	质量要求
	用途

	棉印花布
	纯棉印花布，参考规格：线密度14.5tex/14.5tex，
密度420根/10cm×300根/10cm
	应符合本标准要求
	棉被面料

	涤纶布
	涤纶布，参考规格：线密度7.5 tex /14.5tex，
密度320根/10cm×280根/10cm
	应符合本标准要求
	绗缝工艺
被胎包布

	被胎
	涤纶絮片（其中3D三维中空涤纶≥15%），单位面积质量350g/m2/400g/m2
	应符合GB 18383絮用制品要求
	温区/寒区被胎填充物

	
	300g/㎡涤纶压缩软棉（含远红外复合层）＋80g/㎡微细丙纶熔喷棉
	应符合GB 18383絮用制品要求
	寒区被胎

填充物

	
	棉花被胎，包敷网套
	棉胎等级二级（含二级）以上
应符合本标准要求
	棉花胎2

	涤纶缝纫线
	11.8tex×3
	断裂强力≥1040cN
	缝纫


颜色及色差

被面颜色：可由供货方报样，须经需求方确认。
被胎包布（化纤絮片类）：白色。
填充用絮片：白色。

缝纫线：应分别与被面、包布相适应；棉花网套纱线颜色与棉花颜色相适应。
被面各部位色差不低于3-4级。
下料

被套、被胎包布下料方向为经向，被套应为整幅材料，即长度方向不允许拼接。

下料尺寸应充分考虑绗缝引起的收缩，确保被胎成品符合表1要求。

被胎

被胎重量按表3规定。
    表3 被胎重量

	絮料
	被胎总重量,g
	允许偏差,%
	备注

	化纤絮片
	温区
	1000g
	-5
	可采用双层叠加
不含包布重

	
	寒区
	1250g
	
	

	
	高寒区
	1500g
	
	

	棉胎
	温区
	2000g
	-5
	--

	
	寒区
	2500g
	
	

	
	高寒区
	3000g
	
	


3.6.2  绗缝被胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。
缝制

缝纫针距密度：棉被面、里接合缝纫及被里拼接11针/3cm～13针/3cm。被套短边封口端为3#尼龙拉链方式或系带方式。拉链方式封口要居中绱长度不低于100cm尼龙拉链；系带方式开口不低于100cm，至少三组系带，带长15cm。
被套和被胎成品的绗缝质量按照GB/T 22796成品的工艺质量要求，绗缝花型适宜。
外观质量

产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。
内在质量规定

成品以及主要材料应符合GB 18401 B类、GB 18383等国家强制性标准的规定，同时应符合表4的要求。

试验方法

外观和缝制质量检验

外观质量检验应在检验台面照度均匀，且不低于600 lx的条件下，以目测和手感方法进行。
成品尺寸检验

将产品平摊在水平检验台上，轻轻理平呈自然伸直状态，各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1mm的钢尺在产品长、宽方向各1/4、3/4处测定，精确至1mm。
颜色和色差检验

棉被颜色检验应目测方法进行，色差应按GB/T 250的规定进行评定。
被胎重量检验

被胎重量检验应采用量程合适的天平进行称重检测。
成品理化性能检验

按表4中列出的检测方法。
表4  成品和材料性能检验
	序号
	部件
	项目
	标准要求
	检测方法

	1
	成品
	被胎重量，g
	表3规定
	GB/T 22796

	2
	
	成品规格，cm
	表1规定
	GB/T 22796

	3
	
	接缝强力，N，≥
	120
	GB/T 13773.1

	4
	面料
	纤维含量，%
	棉100
	FZ/T 01057、GB/T 2910

	5
	
	断裂强力，N，≥
	经向
	250
	GB/T 3923.1

	
	
	
	纬向
	250
	

	6
	
	耐水色牢度，级，≥
	变色
	3-4
	GB/T 5713

	
	
	
	沾色
	3
	

	7
	
	耐汗渍色牢度，级，≥
	变色
	3-4
	GB/T 3922

	
	
	
	沾色
	3
	

	8
	
	耐洗色牢度，级，≥
	变色
	3-4
	GB/T 3921

	
	
	
	沾色
	3
	

	9
	
	耐摩擦色牢度，级，≥
	干摩
	3-4
	GB/T 3920

	
	
	
	湿摩
	2-3
	

	10
	
	水洗尺寸变化率，%，≥
	-5
	GB/T 8628

GB/T 8629

GB/T 8630

	11
	化纤

絮片

填充

物


	中空涤纶含量（纯涤纶絮片），%，≥
	15
	参照 GB/T 16988

	12
	
	克罗值，clo，≥
	温区
	1.8
	GB/T 11048 B法

	
	
	
	寒区
	2.2
	

	13
	
	蓬松度，cm3/g，≥
	80
	GB/T 24442.1

	14
	
	回复率，%，≥
	90
	

	15
	棉胎

填充物
	GH/T 1020中棉胎感官等级要求，级，≥
	二级
	条款4.1


验收规则

5.1 基本原则
成品交付验收暨入库检验按本规则执行，生产方出厂检验可自行制定检验规则，或按客户要求进行，也可参照本规则进行。
5.2 抽样
5.2.1  抽样时间
生产供货方将救灾物资运送至指定地点后，收货方应清点数量并出具救灾物资入库收据。救灾物资入库后即可组织抽样。
5.2.2  抽样人员
抽样人员可由收货方或采购方指定，也可由收货方或采购方组织相关方面人员参与，通常可包括收货方代表、检验机构代表、生产供货方代表，或者收货方或采购方认为有必要的机构人员代表；抽样执行人员至少2名（不含生产供货方代表）。
5.2.3  抽样方式和数量
抽样前不得随意将物资分包，确保样品抽取的随机性和公开透明。抽样人员应采取系统抽样和随机抽样结合的方式进行，原则上救灾棉被批量每10000床抽取至少10床(取自至少2包)进行外观检验，批量较大时抽样总计不少于30床。外观检验后至少取1床用于成品和材料性能检验。
5.3 检验项目
5.3.1  外观和缝制质量，包括样式、规格、色泽、缝制、包装标志等（3.1-3.8、6.1、6.2条）。
5.3.2  成品和材料性能
按表4规定要求。

5.4  外观质量     

5.4.1  外观检验

按3.1-3.8、6.1、6.2 条要求逐项检验
5.4.2  缺陷划分

成品外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度分为：
1）严重缺陷：严重不符合标准规定、严重影响产品使用性能和产品外观的缺陷；
2）重缺陷：明显不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响不严重的缺陷；
3）轻缺陷：不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。
5.4.3  缺陷判定细则

单件产品缺陷判定按表5规定。
表5  缺陷判定细则
	序号
	项目
	轻  缺  陷
	重  缺  陷
	严重缺陷

	1
	成品
尺寸
	主要部位：超过允许偏差
非主要部位：超过允许偏差≥1倍
	表面部位：超过允许偏差1倍
非表面部位：超过允许偏差2倍
	超过重缺陷

	2
	色差
	超过标准规定范围
	超过标准规定范围限1级
	——

	3
	开、断线
	被面每处限2针，每床限2处。绗棉每床限3处每处限3.0cm
	超出轻缺陷范围
	——

	4
	针距
	超过标准规定限3针
	
	

	5
	被胎
	总重超出允许偏差限1倍
	总重超出允许偏差1.5倍
	超过重缺陷

	6
	线头
	表面1.0cm以上线头限3根
	——
	——

	7
	污渍
	表面1.0cm两处，其他部位加倍
	超出轻缺陷范围
	表面有破洞

	8
	标志
	字迹不清、内容不规范
	缺项、外标志不全
	没有水洗标志

	9
	包装
	包装尺寸不符、不整齐
	包装材料不符要求
	包装不牢固、无检验单


5.4.4  单件样品外观质量评定

按5.4.3对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：
严重缺陷=0，重缺陷=0，轻缺陷≤10， 或 

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻缺陷≤6

5.4.5  批量外观评定

按5.2.3 抽取的每个样品按5.4.4进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。
5.5  成品和材料性能

5.5.1  成品和材料主要性能抽验项目按照表4规定进行。
5.5.2  内在质量评定
样品内在质量全部达到5.5.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格作批内在质量合格，否则判批内在质量不合格。
5.6  验收批质量

对验收批产品按5.4和5.5检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。
5.7  复验

如检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，可申请收货方委托第三方检测机构进行重新检验，复验以一次为准。凡复检判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符合产品供货方应负责调换或作降价处理；判定不合格的应作全批不合格，收货方视情况责令生产方全部整改、返工或报采购主管部门处理。物资检验合格后，收货方出具验收单。复验或仲裁费用由责任方负责。
标志、包装、运输与贮存

  标志

产品标志

产品标志为印刷在尺寸10cm×6cm的白色耐久标签，夹缝在棉被封口一端侧边，距短边5.0cm，样式见示例1。耐久标签中印字为黑色，图案、印字应清晰、整洁。
	产品名称：救灾专用棉被

适用范围：××区
填充物重量：××××g

填充物成分：××××
面料成分：××××
里料成分（如果有）：××××

生产日期：××××年×月

   ××××          承制
中华人民共和国应急管理部 监制


示例1产品标志耐久标签
包装标志
外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、填充物成分和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注示例见图2。
外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮” 字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，标注见示例2。
	救灾专用  棉被   ××区

	数量
	床
	××Kg

	××××年××月
	填充物成分

	承制单位  承制
	

	中华人民共和国应急管理部 监制

	救 灾 专 用

注 意 防 潮


上、下面                                             侧面
示例2 外包装标志

  包装
外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。
编织布结合处用Φ0.2cm绳缝合牢固，用Φ0.7cm麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道捆扎。
聚丙烯编织布、牛皮纸、缝包绳、捆包麻绳材料规格见表6。
表6  包装材料规格要求
	包装材料
	规格

	聚丙烯编织布
	单面复膜，经/纬密度≥40根/10cm，单位面积质量≥90g/m2,断裂强力经纬向各≥700N；
72h紫外线照射强度下降不超过40%(Ⅱ型紫外线60℃辐照8h与50℃无辐照冷暴露4h交替,辅照度0.63W/m2)

	缝包绳
	Φ0.2㎝  二股 断裂强力≥200N

	捆包麻绳
	Φ0.7㎝  三股 断裂强力≥1100N

	牛皮纸
	克重≥70g/m2


以化纤絮片为填充物，温区每包15床，寒区，高寒区每包10床；以棉花为填充物，温区每包10床，寒区，高寒区每包5床，包装统一尺寸为75cm×55cm×45cm（长×宽×高）或按合同规定执行。捆扎应牢固、严紧。
每包内需放检验单, 样式见示例3。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。
	检　验　单

	产品名称
	

	数    量
	             床

	生产日期
	年    月    日

	检验人员
	（检验工号）

	承制单位
	（单位全称）


示例3 检验单样式
  运输与贮存

运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、曝晒、污染、重压。运输根据合同要求执行。
产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过70%，并不得与化学药物同库混放。
包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于15cm。码放时包间应留有间隙以利通风，或适当时间倒包通风。
验收检验方案

平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购验收检验方案

	包号
	标包名称
	标包内容
	单位
	采购数量
	首件检验
	外观检验抽样数
	入库质量检验抽样数
	检验方式

	1
	平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目标包一
	12m²居住型单帐篷
	顶
	2200
	中标人随车提供质量检测报告
	10
	1
	进行入库外观检验、入库质量检验。

	2
	平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目标包二
	折叠床
	张

	2000
	中标人随车提供质量检测报告
	10
	1
	

	
	
	棉大衣
	件
	7000
	
	50
	2
	

	
	
	被子
	床
	3000
	
	10
	2
	

	
	
	褥子
	床
	3000
	
	10
	2
	


应急救灾物资标识推广使用指南

第一条 为进一步加强各级应急救灾物资管理，规范应急救灾物资标识，制定本指南。

第二条 本指南所称应急救灾物资，是指为有效应对自然灾害所必需的受灾人员基本生活保障物资。

第三条 应急救灾物资标识（以下简称标识），融合了红色飘带意象和应急管理部英文首字母缩写“MEM”，造型为“MEM”三个字母的变体，同时内嵌三个心形，寓意党和政府与受灾群众万众一心、众志成城、同甘共苦、顽强拼搏的团结救灾精神。标识以中国红为主基调，寓意关爱、祥瑞、希望，整体如三叶草造型，象征蓬勃的生命力、幸运和吉祥，底部呈“人”字形，寓意应急救灾工作坚持人民至上、生命至上，“应急救灾”字体颜色为“应急蓝”，象征保障人民群众生命财产安全的坚强意志和决心。

第四条 标识颜色分为彩色和白色两个版本，根据场景需要选择使用，也可视情进行反白处理等特殊印刷工艺。

第五条 标识图案可单独使用，在特定面积内，设其高度为 1，则标识高度比例为 0.6；搭配“应急救灾”字样使用时，标识高度比例为 0.8。实际使用时，应协调布局，给标识留出足够空间，根据场景不同，尺寸、字号匹配调整。

第六条 标识可用于以下场景：

1.印制于各级采购的应急救灾物资及包装箱表面醒目位置；

2.印制于各级应急物资调运车辆标识；

3.各级应急物资储备库（点）印制、悬挂、张贴；

4.各地应急避难场所应急物资存放点；

5.灾区受灾群众集中安置点；

6.各级应急物资保障队伍标识；

7.其他适宜统一标识形象场景。

第七条 全国各级应急管理部门为该标识的受权使用人，各级应急管理部门组织实施本行政区域以及本级机关标识使用的授权、监督、管理。标识相关使用人未按规定受权使用的，由授权单位责令整改直至停止其标识使用资格。

第八条 本指南自发布之日起实施。
应急救灾物资标识及应用场景示例
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图1-1应急救灾物资标识（彩色）                  图1-2应急救灾物资标识（白色蓝底）

[image: image18.png]



图1-3应急救灾物资徽章
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图2-1应急救灾物资标识基准规
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图2-2应急救灾物资标识应用比例
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图3-1应急救灾物资标识应用场景示例（取暖炉）
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图3-2应急救灾物资标识应用场景示例（折叠床
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图3-3应急救灾物资标识应用场景示例（家庭应急灯）
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图3-4应急救灾物资产品包装箱示例
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图4应急救灾物资调运车辆标识示例
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图5各级应急物资储备库悬挂标识示例
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 合同条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称： 平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度

平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目
合同编号：                                     

甲    方： 平顶山市战略和应急物资储备保障中心  
乙    方：                                     
签订时间：                                     
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   平顶山市战略和应急物资储备保障中心  （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                                       （投标人）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称： 平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾
物资储备采购项目  

    （2）采购项目编号：                                  
（3）标包：                                           

（4）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：            
     品牌：                     

 规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （5）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（6）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

      (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（8）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （9）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（10）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （11）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
           （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款： 合同签订生效，全部货物清点并交付完成，整体验收合格，资料齐全，成交投标人提交合规发票后，招标人支付合同总价的100%。
(分期付款：      （应明确分期支付合同款项的条件）                 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                               
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式： 可采用履约保函、电子保函等非现金形式提交
    收取履约保证金金额： 成交供应商须提交履约保证金，金额为合同金额的10%，可采用履约保函、电子保函等非现金形式提交，履约保证金待项目验收合格且质保期满后无息退还。   
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              

（6）检测费用收取方式及标准：                                              

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例： 千分之五  (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                                     
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：  甲方自收到书面验收申请后30天内通知组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品    

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
	甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义
1.1合同当事人
（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和检验要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，本次采购的所有物资，投标人须负责完成物资分类成套归集、包装收纳，满足仓储堆放、短途转运、现场清点交付要求。所有货物应采取合适包装容器进行分类封装，便于物资存放、搬运、清点，防止运输存放过程受潮、污损；全部货物需配套堆码承载载体，满足仓库内多层堆放、集中码放，便于装卸叉车作业。上述所需的包装容器、堆码承载载体等全部配套辅材，包含在投标总报价中，招标人不另行支付任何费用；交付时随同主货物一并完整交付招标人。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

验收工作组织要求：

7.7.检验标准：符合招标文件采购需求要求。

7.8.检验方式：入库外观检验

A.入库外观检验

在货物运抵甲方指定的地点后，由甲方进行入库外观检验，即对货物进行数量清点和外观检验。甲方在乙方交货后7个工作日内完成入库外观检验工作。对于外观检验判定不合标准的货物，甲方应视情责令乙方全部修理或调换。待货物重新检验合格后，方可将货物入库。

B. 其他约定

a)乙方若未能按照合同约定时间交货，应向甲方提供逾期交货申请，经甲方批准后方可进行货物入库检验程序。

b)货物检验合格并全部入库后，甲方填写并出具入库单。

(i)甲方组织的专业检验机构在抽检过程中，如发现乙方提供的货物存在质量问题，乙方应承担相应法律责任。

(ii)本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、 成本、费用，包括但不限于运输、装卸、检验、服务、维修等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

(iii)履约验收：

验收的主体：甲方组成项目验收组按照国家标准进行验收，其中包含专业质量检验机构(第三方质量检验机构)。验收时间、方式、程序、内容：按照本合同文本要求。

8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。符合国家、省、市等相关标准要求。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及本招标文件规定的货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第7.8款
	检验要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第六章 投标文件格式
平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度

平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目
投标文件

  （    ）标包
项目编号：

投标人名称：                     （企业电子印章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）

日      期：       年    月    日

目录

（投标人根据文件构成自行编制）
一、投标函
致：   （招标人或采购代理机构名称）

我方已仔细研究了平顶山市战略和应急物资储备保障中心2025年度平顶山市自然灾害生活类救灾物资储备采购项目       标包的招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                （小写：¥               元）的投标总报价，供货期限：          ；质量要求：          ；按合同约定完成全部工作。

如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

投标有效期为递交投标文件的截止之日起90日历天。
我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.2.13、1.2.14项规定的任何一种情形。

我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

我方承诺，如果我方中标，在收到中标通知书时，保证按照招标文件约定的招标代理费的收费标准，足额、准时交纳。
投标人名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日
二、投标函附录
	项目名称
	

	标包
	

	项目编号
	 

	投标总报价

（元，含税）
	大写：                 
小写：                 元


	投标有效期
	

	供货期限
	 

	交货地点
	 

	质保期
	

	质量要求
	 

	备  注
	


说明：本表投标总报价应与投标文件中分项报价一览表的总报价一致。

投标人名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日
三、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年      月        日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：         
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人名称：                           （企业电子印章）

日      期：       年       月       日

（二）授权委托书
本人        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称及标包）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

投标人名称：                           （企业电子印章）

法定代表人：                      （电子签章）

身份证号码：                          
委托代理人身份证号码：                      

联系方式（手机号）：                      

日期：       年     月     日
四、分项报价一览表
	序号
	货物名称
	生产厂家
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备品备件
	品牌
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.货物分项必须与采购需求及技术要求表中货物分项一致。

2.货物规格参数如有详细描述可另作说明。

3.投标人可对所投货物的特性和优点作详细的文字说明。
投标人名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日

五、资格审查资料
（一）基本情况表
	企业名称
	
	成立日期
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	手机号码
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	开户银行
	

	开户行号
	

	银行账号
	

	员工总人数
	
	其中
	高级职称人数
	

	注册资金
	
	
	中级职称人数
	

	营业执照号
	
	
	初级职称人数
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）投标人资格证明文件
（格式自拟）

六、技术偏离表
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标参数要求
	投标参数响应
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、“投标参数响应”一栏必须详细填写所投货物的具体参数，并应对照招标参数要求一一对应响应； 

2、“对招标文件偏差”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”； 

3、投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日

同类业绩情况表

	用户单位
	项目名称
	采购内容
	合同金额
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：

1、“同类业绩情况表”中投标人应如实填写相关内容； 

2、投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3、同时提供合同扫描件、中标通知书扫描件及该合同30%及以上回款凭证扫描件。

投标人名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日

技术标部分

（格式自拟）
九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在       （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日

十、其他资料
（附投标人认为有必要提供的其他材料）

 政府采购政策：
1、中小企业声明函（如是）
（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

      年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

④在政府采购活动中，投标人提供的所有货物须由小、微企业制造，即所有货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。
⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由小、微企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函（如是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

      年       月      日

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明》。）

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、监狱企业证明材料（如是）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

统计大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

4、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.     （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）3。       （产品名称1）的     （关键组件）4在中国境内生产。     （产品名称1）的     （关键工序）5在中国境内完成。 

2.     （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）3。       （产品名称1）的     （关键组件）4在中国境内生产。     （产品名称1）的     （关键工序）5在中国境内完成。

 …… 

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：     

日期：    年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。招标人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，招标人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

招标人、采购代理机构应当随中标结果公告同时公布中标候选人提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。招标人、采购代理机构在政府采购信息发布、投标人资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关投标人及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关投标人及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关投标人及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关投标人及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关投标人及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

投标内容汇总
投标人名称：                 ；
统一社会信用代码：                    ；
地址：                 ；
投标报价：                 ；
供货期限：                ；

质量要求：                 ； 
质保期：                ；
联系人：               ；手机号码：              ；

邮箱：               ；
说明：投标内容汇总仅为评标汇总时需要，不作为评标依据，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员等复印件。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

