红河公司水处理用次氯酸钠杀菌剂技术要求

一、技术要求

1、要求产品为液体，相关指标不低于国家标准GB/T 19106《次氯酸钠》标准中A型II类的质量要求。注：当标准更新时，采用的标准相关条文按最新标准执行。
2、包装要求：桶装，20Kg/桶或25Kg/桶；需在外包装上注明产品品牌、生产日期、批号等相关信息；须满足GB/T 15346《化学试剂 包装及标志》、GB/T 15258《化学品安全标签编写规定》、GB/T 19107《次氯酸钠溶液包装要求》标准中关于包装、贮存与运输、标志的要求。

3、供应商投标时需提供电子版的药品质量指标参数、药品生产厂家及供货周期等相关资料，说明药品质量参数、供货周期满足招标文件要求、符合GB/T 19106《次氯酸钠》的质量参数标准。

	药品质量指标参数

	药品名称
	次氯酸钠
	类型
	A型II类

	用途
	水处理系统杀菌用，主要用于机加池进水及超滤膜反洗

	主要技术参数
	外观
	浅黄色液体

	
	有效氯含量（以Cl计）
	≥10 %

	
	游离碱含量
	0.1-1.0 %

	
	铁含量
	≤0.005 %

	
	重金属含量（以Pb计）
	≤0.001 %

	
	砷含量
	≤0.0001 %

	执行及验收标准
	GB/T 19106《次氯酸钠》


确定供货时，供货时长不应超过7个工作日（以甲方通知供货时间开始计，至药品到厂时间为止）。

5、因投标方药品质量不合格造成系统部件损伤、锅炉补给水离子交换树脂污染、超滤及反渗透膜污堵、汽水品质恶化等危害机组安全稳定运行的情况时，投标方需对云南能投红河电厂损失进行经济补偿。

二、验收标准
1、投标方提供的药品必须符合本技术规范及相关产品质量标准。

2、确定供货时，每批到货药品需提供纸质版的出厂化验报告、MSDS化学品安全技术说明书，否则电厂有权拒收。

3、电厂按照GB/T 19106《次氯酸钠》相关标准进行验收；当发现药品质量达不到要求时有权退货，由此产生的相关费用由供应商自理。



