阿图什市松他克镇中心学校新建改扩建项目（设备采购）参数
	序号
	名称
	设备技术参数
	数量
	单位

	1
	八人餐桌
	1、尺寸：桌面外形尺寸≥2000×600×760mm，座凳展开后支撑距离≥1400mm
2、桌腿：支撑构件采用国标方/矩形钢管，钢管壁厚≥1.2mm，整体结构满足额定承重要求，删掉强制 50×50 截面；
3、桌面基材：高密度板，总厚度≥25mm，外包不锈钢面板厚度≥0.6mm；桌凳面板为不锈钢板面；
4、桌凳下托框架：国标钢管，壁厚≥1.2mm，
5、凳面托架：冷轧钢板厚度≥3mm，符合国标；
6、折叠结构：两侧座位可折叠，折叠铰链、连接件采用防锈五金件，保证反复折叠稳定可靠
	100
	个

	2
	五头饮水机
	1、功率：≥4.5KW；
2、电源：380V，50Hz；
3、出水方式：一开五温开水，开水出水配置童锁保护功能；
4、热胆容量：≥35L；
5、供水量：开水≥40L/H，温开水≥180L/H，满足 50 人以上连续用水需求；
6、整机外形尺寸：长≤1250mm，宽≤470mm，高≤1350mm（满足现场安装空间要求，尺寸允许 ±2% 偏差）；
7、适用水压：0.01MPa～0.6MPa，适配市政自来水水源；
8、龙头为食品级材质，触摸式出水；
9、发热管采用食品 316L 不锈钢材质；提供与投标产品型号一致、具备 CMA 资质检验机构出具的有效检验报告予以证明；
10、配置五级过滤系统：净水流量≥2.0L/min，额定净水量≥4000L；提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；配套滤芯具备涉水卫生安全相关资质，滤芯可适配本机使用，供应商承诺质保期内可稳定供应符合要求的合格滤芯；提供 CMA 检测报告，报告样品型号须与投标产品型号保持一致；
11、出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求；
12、涉水部件（波纹管、热交换器、水胆等）采用食品级材料，保障出水安全；可提供对应水胆、热交换器、波纹管 CMA 检测报告及涉水卫生批件；
13、箱体采用不锈钢板，板材厚度≥0.6mm；
14、水槽采用 304 不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；
15、排水管材具备防烫伤、防变形性能；
16、配置智能显示屏，可实时显示加热状态、水位状态、即时水温、北京时间；支持设置自动开关机，可按每周工作日、每日时段设定设备启停；整机具备防干烧、漏电保护功能；
17、具备水不开不出水功能；温开水采用物理降温方式，不得采用冷热直接混合出水；提供投标产品对应型号节能认证证书；
18、电器控制线路采用≤12V 安全电压微电脑控制
19、整机具备六防设计：防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽；本设备主要用于室内使用；
20、产品符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测要求，提供对应食品接触产品安全相关认证 / 检测材料；
21、采用高性能整体聚氨酯发泡保温结构，保温效果优异，热损失低，相比普通保温结构节电效果显著；可提供投标产品聚氨酯发泡保温层 CMA 检测报告及节能认证证书；
22、电磁阀、安全阀、水位探针、水龙头等主要涉水部件均符合 GB 4806.9-2016 要求；提供具备 CMA 资质检验机构出具的卫生安全性检验报告，报告样品型号须与投标产品及对应部件型号一致；
23、产品安全性能符合现行有效《家用和类似用途电器的安全》系列国家标准要求，提供有效的国家强制性产品 CCC 认证证书；
24、产品符合GB 34914-2021《反渗透净水机水效限定值及水效等级》规定，提供有效的国家节水产品认证证书。
	4
	个

	3
	双层工作台
	尺寸：≥1800mm*800mm*800mm，采用优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM，支撑管采用管径≥40mm不锈钢管配可活动脚
	12
	个

	4
	大单星盆台
	尺寸：≥1000mm*750mm*800/100mm，采用优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM，支撑管采用管径≥38mm不锈钢管配可调节子弹脚
	8
	个

	5
	绞切肉机
	外形尺寸≥550mm×380mm×750mm；机身以及与肉类接触部件采用201不锈钢材质；输送带及压菜带采用食品接触级橡塑材料，具备切片、切丝、绞馅功能；生产能力：切肉片≥400Kg/h，切肉丝≥200Kg/h，绞肉≥100Kg/h。
	2
	个

	6
	多功能切菜机
	1、 成品形状：可加工片、丝、丁；机器外形尺寸≥1160 (L)×530 (W)×1000 (H) mm；叶菜切割规格 1-60mm 可调，根茎类切割规格 1-7mm 可调；球茎类切丁最小可达 6mm 方丁，球茎类切丝最小可达 3mm 方丝；生产能力：叶菜≥600KG/H，根茎≥300KG/H；电源：220V 单相；功率≥1.3KW。 
2、 与食品接触板材及部件采用食品级材质，产品符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023 标准；可提供具备 CMA 资质检测机构出具的对应检测报告，证明食品接触部件满足上述强制国标要求。 
3、 设备金属构件适配后厨潮湿环境，具备良好防锈、耐腐蚀性能；可提供 CMA 资质机构出具的中性盐雾检测报告。 
4、设备结构设计便于清洗，不易残留食材残渣、滋生霉变。
备注：所有检测报告，报告样品型号须与投标产品型号保持一致，证书 / 报告在有效期内即可，不限制送检主体。本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足。
	2
	个

	7
	毛刷去皮机
	1、 外形尺寸≥1180mm×660mm×1100mm；主体材质采用 201 不锈钢；采用数字控制，操作简单便捷。 
2、 配置安全防护装置，毛刷式结构，配套优质电机；毛刷采用食品级塑料材质。 
3、 与食品接触板材及部件均采用食品级材质，符合国家标准 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023；可提供具备 CMA 资质检测机构出具的检测报告，报告样品型号与投标产品一致。 
4、 设备金属构件适配后厨潮湿环境，具备良好防锈、耐腐蚀性能；可提供 CMA 资质机构出具的中性盐雾检测报告。 
5、设备结构便于清洗，不易残留食材残渣、滋生霉变。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；所有检测报告在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。
	2
	个

	8
	五格保温售饭台
	外形尺寸≥1800mm×700mm×800mm；面板采用 201 不锈钢板，厚度≥1.0mm；水池采用 201 不锈钢板，厚度≥0.8mm；层板采用 201 不锈钢板，厚度≥0.9mm；配套 5 套 1/1×150mm 标准份数盆；配置 2 根≥1.5KW、220V 加热管，总功率≥3.0kW，配备自动恒温控制系统；支撑脚管采用 201 不锈钢管，壁厚≥1.0mm，配置可调节子弹脚；

	4
	个

	9
	杀菌灯
	尺寸：≥700mm*111mm*500mm，石英管状玻璃外壳，具有杀菌的作用。
	80
	个

	10
	单门留样柜
	尺寸：≥650mm*610mm*1850mm
1、整体采用不锈钢板制作，厚度≥0.6mm
2、温度范围：+2C/+8°C
3、功率：220V/≥135W
4、有效容积≥380L
5、钢化玻璃门，灯： LED
6、配置2层可调节层架
7、加重脚轮带刹车
	1
	个

	11
	四门高身雪柜
	外形尺寸≥1200mm×700mm×1950mm；内胆采用不锈钢板制作；蒸发器换热效率高，制冷性能稳定；配备数字温度显示器，柜门配置门锁；采用聚氨酯高压发泡保温层，保温性能优良；换热管路具备良好耐腐蚀、高效换热性能；配备性能稳定压缩机；双温控制，冷藏 0℃~+10℃，冷冻≤-18℃；
	4
	个

	12
	1米单头大炒炉
	外形尺寸≥1200mm×1300mm×1200mm；炉面板采用不锈钢板，厚度≥1.2mm，整体冲压成型；炉面板下方设置隔热层，内衬钢板具备足够强度，采用可靠连接工艺，保证炉面板稳固不变形；侧板、背板不锈钢板厚度≥1.0mm；炉架结构稳固，满足承重要求；炉面配置冷水装置及双摇摆水龙头；配置≥250W 低噪音鼓风机，风量可调；配备环保节能炉头，火力大小可调节；灶开关为全铜材质；水管、气管排布规整，满足使用安全要求；炉腿不锈钢管材壁厚≥1.5mm，配置全钢可调节子弹脚；焊接连接牢固可靠；配备自动电子打火装置与熄火保护安全装置
	4
	个

	13
	冷藏平台雪柜
	外形尺寸≥1800mm×700mm×800mm；柜体采用环保绝缘材料，配备品牌压缩机，单温单控，使用环保冷媒；配置数字温度显示器；采用聚氨酯高压发泡保温层；冷凝器配备可拆式滤网；蒸发器换热性能良好、耐腐蚀，满足整机制冷需求；控温范围：-20℃～+5℃；
	6
	个

	14
	双门燃气蒸饭柜
	1、 规格：24 盘；柜体外壳采用≥1.2mm 厚 201 磨砂不锈钢板，冲压成型；内胆采用≥1.2mm 厚 304 麻砂不锈钢板。
2、 采用耐热聚氨酯整体发泡夹层设计，保温性能良好，散热损失小。 
3、 配置安全泄压装置，常压运行，保障使用安全；蒸胆结构强度可靠，满足常压蒸饭安全使用要求。 
4、 水箱采用可拆卸式结构，便于维护清洗。 
5、 设备符合 GB 35848《商用燃气燃烧器具》国家标准，具备燃气安全保护装置；与食品接触板材及部件均采用食品级材质，符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.11-2023；可提供 CMA 资质检测机构出具的检测报告，报告样品型号与投标产品一致。 
6、设备金属构件适配后厨潮湿环境，具备良好防锈、耐腐蚀性能；可提供 CMA 资质机构出具的中性盐雾检测报告。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；检测报告、证书在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。

	4
	个

	15
	高速压面机
	高速压面机：外形尺寸≥600mm×710mm×1180mm；设备外壳板材≥0.8mm 磨砂 201 不锈钢，整机机壳为不锈钢材质；配备 3 种规格不锈钢面刀；设置安全防护栏及紧急安全开关，保障操作人员安全；S 型连续辗压结构，提升面团延展性、面皮筋性，实现自动连续压面；电机性能稳定可靠，温升符合相关国标，可长时间连续工作。 与食品接触板材及部件均采用食品级材质，符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023 标准；可提供 CMA 资质检测机构出具的检测报告，报告样品型号与投标产品保持一致。 设备金属构件适配后厨潮湿环境，具备良好防锈耐腐蚀性能；可提供 CMA 资质机构出具的中性盐雾检测报告。 设备结构便于清洗，不易残留面垢、滋生霉变；电气安全符合现行国家标准，可提供 CCC 认证证书。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；检测报告、证书在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。
	1
	个

	16
	50KG和面机
	50KG 和面机：外形尺寸≥580mm×980mm×1080mm；机身采用不锈钢材质，一机多用，可完成和面、搅拌鱼肉、肉末、菜馅作业；电机动力强劲、性能稳定可靠，温升符合相关国标，支持长时间连续作业；设备双向转动，和面效果好，面团柔软细腻富有弹性；配置精钢圆弧和面刀，具备翻、转、揉、搓、扯、拧复合揉面动作。 与食品接触板材及部件均采用食品级材质，符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023 标准；可提供 CMA 资质检测机构出具的检测报告，报告样品型号与投标产品保持一致。 设备金属构件适配后厨潮湿环境，具备良好防锈耐腐蚀性能；可提供 CMA 资质机构出具的中性盐雾检测报告。 设备结构便于清洗，不易残留食材、滋生霉变；电气安全符合现行国家标准，可提供 CCC 认证证书。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；检测报告、证书在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。
	2
	个

	17
	双星盆台
	尺寸：≥1200mm*800mm*800/100mm，采用优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM，支撑管采用管径38mm不锈钢管配可调节子弹脚
	6
	个

	18
	圆脚四层平板层架
	尺寸：≥1200mm*500mm*1550mm，采用201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM，立柱≥1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置，全钢可调节子弹脚
	12
	个

	19
	米面架
	尺寸：≥1200mm*500mm*300mm，采用201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM，立柱≥1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置
	12
	个

	20
	双门消毒柜
	双门消毒柜：外形尺寸≥1300mm×700mm×1980mm；整机采用不锈钢材质；电源 220V，额定功率≥4.4KW；有效容积≥720L；采用高温消毒方式，内胆为不锈钢材质；配置双层不锈钢门；网架框采用不锈钢圆钢焊接；消毒温度可调节。 与食品接触板材及部件均采用食品级材质，符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023；可提供 CMA 资质检测机构出具的检测报告，报告样品型号与投标产品一致。 设备金属构件适配后厨潮湿环境，具备良好防锈耐腐蚀性能；可提供 CMA 资质机构出具的中性盐雾检测报告。 设备结构便于清洗；产品符合食具消毒柜现行国家安全标准，可提供 CCC 认证证书；高温消毒性能满足食堂餐具消毒使用要求。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；检测报告、证书在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。

	6
	个

	21
	三星盆台
	尺寸：≥1800mm*700mm*650mm，采用201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM
	8
	个

	22
	粘捕式灭蚊灯
	尺寸：≥400mm*170mm*310mm
1、灯外壳采用阻燃材料设计
2、电击诱捕灭蝇方式
3、功率：≥12w
4、覆盖面积：≥40m²
	60
	个

	23
	洗衣机
	尺寸：≥58*59*96cm
电压：≥220V;
洗涤容量：≥12kg;
变频，一级能效；全自动顶开门
	8
	个

	24
	空调
	分体壁挂式1.5P冷暖，一级能效，支持 APP 操控、按键控制、遥控器控制。
	4
	个

	25
	高低床
	高低床：外形尺寸4500mm×900mm×1800mm；床头为圆弧形设计；床头立柱管材壁厚≥1.35mm，整体结构稳定、承重达标，不易变形；床屉主承托大杠管材壁厚≥1.3mm；床铺横向支撑不少于 5 根，支撑管材壁厚≥1.5mm；床边护栏管材壁厚≥1.2mm；爬梯立柱管材壁厚≥1.2mm，四层踏板设计，踏板尺寸≥500mm×225mm，踏板钢板厚度≥1.8mm；铺板≥14mm 厚 E1 级热压胶合多层板，环保指标符合国家标准；床体采用无螺丝插接式连接结构，拆装便捷，运输过程不易变形；双层鞋架采用方管焊接，鞋架外形尺寸≥800mm×450mm；床下柜外形尺寸≥500mm×550mm×440mm，柜体板材厚度≥0.7mm；所有钢构件经除锈、除油、磷化预处理，静电粉末喷涂，喷塑无死角，色泽均匀，涂层附着力强、耐冲击、防锈性能满足使用要求。 每套配置：床下柜 4 个、双层鞋架 2 套、铺板 4 块。 产品质量符合 GB/T3325《金属家具通用技术条件》、GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；投标人承诺供货前可提供带 CMA/CNAS 标识的产品检验报告。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；检测报告、证书在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。
	210
	个

	26
	四门衣柜
	四门钢制储物柜：材质采用符合国家标准的优质冷轧钢板；板材厚度≥0.7mm；外形规格≥80cm×40cm×175cm；柜内每扇门配置 1 层水平隔板，隔板高度 30cm；钢件表面进行除油、除锈、磷化类前处理，静电粉末喷塑，套色处理，涂层防腐、硬度、耐冲击性能满足使用要求；每扇柜门配置外挂锁，柜门设置通风口，柜体带卡槽；柜体颜色米白色。 投标人承诺，产品符合钢制家具相关国家规范，供货验收前可提供带 CMA/CNAS 标志的产品检验报告。
备注：本参数为最低性能要求，产品等于或优于参数即为满足；检测报告、证书在有效期内、样品型号与投标产品一致即可，不限制送检主体。
	210
	个

	27
	大不锈钢盆
	尺寸：≥80公分，1.5mm厚全不锈钢304不锈钢制作， 一次成型，无焊接
	20
	个

	28
	中不锈钢盆
	尺寸：≥60公分，1.5mm厚全不锈钢304不锈钢制作， 一次成型，无焊接
	20
	个

	29
	小不锈钢盆
	尺寸：≥30公分，1.5mm厚全不锈钢304不锈钢制作， 一次成型，无焊接
	20
	个

	30
	打炒勺
	6两木柄不锈钢加厚
	20
	个

	31
	长柄漏勺
	1.2米长不锈钢，直径：35公分
	20
	个

	32
	菜墩(大)
	PE塑料板材具有高强度，抗冲击，耐老化特点，直径≥45CM,厚≥10CM.
	12
	个

	33
	菜板
	PE塑料板材具有高强度，抗冲击，耐老化特点，58*38*3CM
	12
	个

	34
	加深菜筐(大)
	尺寸：≥640*450*350mm，底部带轮子方便推拉移动，盖子两边密封卡扣防尘防潮防虫：采用优质pp材料，安全无毒无异味
	30
	个

	35
	加深菜筐(中)
	尺寸：≥580mm*430mm*330mm，底部带轮子方便推拉移动，盖子两边密封卡扣防尘防潮防虫：采用优质pp材料，安全无毒无异味
	30
	个

	36
	大锅铲
	长1.2米，优质不锈钢≥3.0mm厚，≥20mm*120mm*5mm
	8
	个

	37
	大灶沥
	不锈钢，不生锈，做工精细，无接口，口径≥35公分。
	8
	个

	38
	食品夹
	不锈钢，不易松散，不易生锈，卫生耐用尺寸：≥25公分
	10
	个

	39
	磨刀石
	一面粗一面细，尺寸：≥200mm*50mm*50mm
	6
	个

	40
	勺子
	不锈钢，一次成型，结实牢固，不易变形不锈钢加厚，质量≥72克
	2000
	个

	41
	筷子
	一包10双，合金筷。
	200
	包

	42
	不锈钢碗
	尺寸：碗口直径≥12cm，304不锈钢制作，一次成型，无焊接
	2000
	个

	43
	八门更衣柜
	尺寸：≥1800*900*420mm，≥1.0mm厚优质冷轧钢板、独立门带锁
	4
	个

	44
	感应水龙头
	感应水龙头：适用水压 0.1–0.6MPa；水管接口 G1/2（4分）；阀体为黄铜主体，结构稳固；供电方式为直流供电；外形尺寸 160mm×50mm×150mm（允许 ±5% 公差）；感应出水，使用灵敏；
	2
	个

	45
	不锈钢加厚收餐车
	三层，不锈钢+PP圆管弯角，2桶+3盆，带轮
	4
	个

	46
	不锈钢双孔垃圾柜
	不锈钢双孔垃圾柜：外形规格 1200mm×700mm×800mm，挡水边高度 150mm；采用 201 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm；倒料口四角采用圆弧角工艺；柜体设置不锈钢加强筋，提升柜体刚度；支撑立柱采用不锈钢管材，管材壁厚≥1.5mm，整体承重稳定、不易变形；配置实心不锈钢可调子弹脚；便于清洁、耐腐蚀；
	4
	个

	47
	洗地机
	清洁效率≥1750㎡/h；清洁宽度 510mm，吸水扒宽度 755mm，刷盘直径 510mm；刷盘电机功率≥550W，吸水电机功率≥450W；采用 24V 直流供电。
水箱容量：清水箱≥40L，污水箱≥50L（可扩容至 70L）；机身外形尺寸≥1250mm×630mm×950mm；刷盘转速≥210rpm，吸水真空度≥140mbar。
蓄电池规格 24V，容量≥103Ah，放电性能稳定，满足长时间连续保洁作业。
	2
	个

	48
	垃圾桶
	轮式70L,带盖工程塑料
	8
	个

	49
	平板车
	板车：外形尺寸≥1000mm×500mm×900mm；额定承重≥200kg；台面采用 304 不锈钢板制作；整车配备 4 个脚轮，转运灵活；焊接平整，边角钝化无锐边毛刺；
	4
	个

	50
	64路16盘位网络硬盘录像机
	64路16盘位网络硬盘录像机：支持 H.265、H.264 编码，支持 4K 高清网络视频预览、存储与回放；配置≥2 路 HDMI 输出接口，≥1 个网络接口，≥16 个 SATA 硬盘接口；支持 IPC 集中管理，包含 IPC 参数配置、信息导入 / 导出、语音对讲、设备升级等功能；支持全新 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；设备配备面板按键（触摸式）；可接入智能网络摄像机，支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、区域入侵、徘徊检测、人员聚焦、快速移动检测、非法停车检测、物品遗留、物品拿取、人脸侦测、车牌侦测、音频输入异常、声强突变、虚焦、场景变更等多种智能侦测事件接入与报警联动；支持最大 64 路同步回放及多路同步倒放；

	1
	个

	51
	10T监控专用硬盘
	控专用企业级硬盘：标称容量≥8TB；接口类型 SATA；转速≥7200rpm；缓存≥128MB；企业级监硬盘
	8
	个

	52
	400万高清监控摄像头
	400 万高清枪式网络摄像机：枪式，彩色、日夜转换；有效像素≥400 万；支持 ICR 红外滤片切换，数字宽动态，3D 数字降噪；支持 H.265 Main Profile、H.264 Baseline Profile/Main Profile 编码；镜头规格可选 4mm、6mm、8mm、12mm、16mm；4mm 镜头水平视场角≥80°；最低照度：彩色模式≤0.01Lux（AGC 开启），红外模式 0Lux；最大图像分辨率≥2560×1440；红外夜视；
	45
	个

	53
	监控数据线
	监控数据线（室外电源数据综合一体线）：室外型超五类国标综合线缆，4 芯网线 + 2 芯电源线复合一体；网线导体截面积≥0.5mm²，电源导体截面积≥1.0mm²；网线传输指标满足超五类国家标准；外护套为室外 PE 护套，防水、防晒、耐老化，适合户外监控布线。
	3825
	米

	54
	24口千兆交换机
	24口千兆交换机：提供24个10/1000/自适应RJ45端口 支持绿色以太网，降低功耗，节约能源LED动态指示灯，显示端口的连接状态和设备运行状态支持端口自动翻转，使用更方便支持MAC地址自学习
	2
	个

	55
	STD-T6M-W电源
	STD-T6M-W电源：12V监控专用室外电源
	45
	个

	56
	12U钢质网络机柜
	12U钢质网络机柜
	2
	个

	57
	电视机
	55英寸超高清电视机：供电220V，50Hz
	2
	个

	58
	施工及辅材
	施工中用到的小材料及安装费
	1
	项

	59
	食堂一楼二楼文化布置（墙面、柱子）
	局部彩色涂料、特种高清影印画布、10mm雪弗板UV覆水晶膜、8+3亚克力立体字、A3A4镜框可更换画面等
	244
	个
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	宿舍楼1-4楼走廊文化布置
	局部彩色涂料、特种高清影印画布、10mm雪弗板UV覆水晶膜、8+3亚克力立体字、A3A4镜框可更换画面等
	502
	个



