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招标公告

2026年阿图什市融媒体中心制播系统升级改造项目（一包）公开招标公告

	项目概况
2026年阿图什市融媒体中心制播系统升级改造项目（一包）的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）获取招标文件，并于2026年9月21日 10:10（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：ATSJYZX-CG-2026108-1
项目名称：2026年阿图什市融媒体中心制播系统升级改造项目（一包）
采购方式：公开招标  

预算金额（元）：3000000 .00
最高限价（元）：3000000 .00
采购需求：

标项名称:2026年阿图什市融媒体中心制播系统升级改造项目（一包）
数量:1批

预算金额（元）：3000000 .00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：4K录播系统。

备注：具体详见招标文件

合同履约期限：签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业。； 

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备三证合一营业执照副本；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权 委托书；

（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近 6 个月内任意一个月有效的社保证明；

（4）未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

三、获取招标文件1  日至2026年9月8日，每天上午10:00至14：00，下午16:00至20：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

方式：（1）线上获取供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月21日 10:10（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年9月21日 10:10（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿图什市融媒体中心

地 址：克州阿图什市

联系方式：13345370493

2.采购代理机构信息

名 称：新疆大成瑞祥建设项目管理咨询有限公司

地 址：阿图什市阿扎克镇提坚村沙依路43号三楼

3.项目联系方式

项目联系人：黄凯丽

电 话：13279082771
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称

项目编号
	项目名称：2026年阿图什市融媒体中心制播系统升级改造项目（一包）

项目编号：ATSJYZX-CG-2026108-1

	2
	采购人息
	采购单位：阿图什市融媒体中心  
联 系 人：代先生    联系电话：13345370493 

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆大成瑞祥建设项目管理咨询有限公司

地  址：阿图什市阿扎克镇提坚村沙依路43号三楼
联系人：黄凯丽  联系电话：13279082771

	4
	采购内容
	4K录播系统。具体内容详见清单

	5
	资金来源 
	江苏援疆资金

	6
	供货期及质保
	供货期：20日，质保2年；具体时间以签订的合同约定为准。

	7
	付款方式                                                                                                                                                                
	以甲乙双方签订合同为准

	8
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)             

	9
	投标人资格条件及其他要求
	（（1）具备三证合一营业执照副本；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权 委托书；

（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近 6 个月内任意一个月有效的社保证明；

（4）未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

	10
	供应商信用查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11
	踏勘现场
	不组织,投标人自行组织踏勘现场。

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	联合体投标
	☑不接受

□接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	14
	招标代理费
	按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2015]299号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定收取。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

中标金额（万元）

货物招标

服务招标
工程招标

备注

100以下

1.58%

1.58%

1.05%

100-500

1.16%

0.84%

0.80%

500-1000

0.93%

0.62%

0.63%

1000-5000

0.61%

0.35%

0.41%

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

 100万元×1.58%=1.58（万元）；

（500-100）万元×1.16%=4.64（万元）

（1000-500）万元×0.93%=4.65（万元）

（2000-1000）万元×0.61%=6.1（万元）

合计收费=1.58+4.64+4.65+6.1=16.97(万元)

	15
	最高投标限价
	招标人设置投标报价最高上限：3000000 .00元（大写：叁佰万元整），高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。

	16
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	17
	投标保证金
	投、投标保证金金额：60000.00元(陆万元整)

2、递交时间：在磋商截止时间前递交（以到账时间为准） 
3、形式：供应商自主选择以银行转账或者电子保函、纸质保函等非现金方式缴纳，以上两种方式投标人仅需选择其中一个即可。具体缴纳方式如下： 
方式一:电子保证金 
账户信息:按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 
方式二:保函 
1.供应商也可以使用纸质保函。 
2.采用电子保函形式应按以下要求办理： 
（1）电子保函按照 “一标段一保函 ”的原则。 
（2）电子保函须在招标文件规定的响应截止时间前办理完成。 
（3）具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆政府采购电子保函操作流程》。 
3.以电子保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购信用融资服务平台 ”，使用其企业 CA 证书申请购买电子投标保函，同时将电子投标保单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。备注： 
如采用电子保函形式缴纳的，在响应截止日之前须从新疆电子保函服务管理平台中确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式：95763。

	
	

	18
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	19
	投标文件份数及要求
	1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。

2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

	20
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。
a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	
	
	2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：1553217302@qq.com，接收人：黄凯丽，电话：13279082771），“备份投标文件”由供应商自愿提供，招标文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	21
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2026年10月9日10时10分（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	22
	开标时间及地点
	开标时间：2026年10月9日10时10分（北京时间）

开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

	23
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建；

评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。

	24
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，评标委员会推荐3名成交候选人。

	25
	中标候选人公示媒介
	克州公共资源交易网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。

	26
	履约担保
	中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

	27
	招标文件领取
	时间：2026年9月1日至2026年9月8日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20：00（北京时间）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

	28
	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务二十群：35547618、二十一群：44303812（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

	
	
	1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：1553217302@qq.com，接收人：黄凯丽，电话：13279082771），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，招标文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件公告期限届满之前收到招标文件的，以完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件或逾期提出的不予受理、答复。
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	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）财库[2022]19号，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

（2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。
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	中小微企业政策文件说明
	本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业行业。
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	注：

除法律、法规和规章规定外，竞争性招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

	备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
项目编号：见投标人须知前附表。
招标人：见投标人须知前附表。
供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。
供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人:见投标人须知前附表。
 代理机构及联系人:见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见采购文件第四章 商务技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1  个标包。
4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定合同总价 。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2015]299号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定收取本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	备注

	100以下
	1.58%
	1.58%
	

	100-500
	1.16%
	0.84%
	

	500-1000
	0.93%
	0.62%
	

	1000-5000
	0.61%
	0.35%
	


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

 100万元×1.58%=1.58（万元）；

（500-100）万元×1.16%=4.64（万元）

（1000-500）万元×0.93%=4.65（万元）

（2000-1000）万元×0.61%=6.1（万元）

合计收费=1.58+4.64+4.65+6.1=16.97(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。
（二）招标文件
14. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。
15. 采购文件的组成

15.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法
第四章  商务技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

   15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

   15.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   15.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 采购文件的修改、补充、解释

16.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 

16.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
16.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

17. 采购文件的发出
17.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。
18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

19. 投标的语言及度量衡单位

19.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。
20.1资格证明文件（包括但不限于）
资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

 1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权书

4、投标保证金汇款凭证或投标担保函；

5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明；；
6、投标人需提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）
8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
20.2 商务及技术文件（包括但不限于）
1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、如有请提供制造商为中小企业的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》
9、评分标准和细则中技术部分证明材料

10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：以上材料须逐页加盖单位公章。
20.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。
21.投标报价
21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2投标报价表上应清楚标明投标人拟提供货物（服务）的名称、数量、单价和总价。

21.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

21.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物及服务逐项进行单价报价，并最终按货物及服务总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

21.5投标报价的价格是货物及服务交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
21.9如投标文件中未列明全面实现投标服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    
21.12投标人不得对从第三方采购货物及服务的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.13投标人应根据货物及服务的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

22. 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

23. 投标保证金

23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

23.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

23.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

24.投标文件的制作要求
（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25.投标文件的上传
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
26.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

27．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开 标、评标和定标

28. 开标

28.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

28.2开标程序（先资格、商务技术后报价）
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。
（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。
29.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

30. 评标委员会的组建

30.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

31.评标委员会的职责

31.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

31.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3对投标文件进行比较和评价。

31.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

31.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32. 评标原则

32.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

32.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

32.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。      

33. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34.评标程序
34.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

34.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

34.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

34.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
34.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

34.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

34.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 

34.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

34.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
35．澄清、说明或补正的形式
35.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

35.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

37．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

37.4投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

37.5 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.6 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

37.7《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

37.8 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

37.9 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

37.10 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.11 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

37.12 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.13投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.14 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.15 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

37.16投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

37.17违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

38．废标

38.1 符合招标文件规定废标情形的；

38.2符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39．突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40.定标

40.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 

40.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、克州公共资源交易网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。
41. 中标通知书

41.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。
41.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予
42．履约保证金

42.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（本项目履约保证金接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

42.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

42.3 如果中标供应商在供货期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

43．签订合同及公告

43.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

43.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

43.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

43.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

44. 对招标人的纪律要求 

44.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

45. 对投标人的纪律要求 

45.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

46. 对评标委员会成员的纪律要求 

46.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

47. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

47.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48．质疑和投诉

48.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： 
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

48.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

48.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

48.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

48.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构上报至阿图什市财政局政府采购办，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本
政府采购投诉书（范本）

投诉人：                         法定代表人：            

地址：                           电话：                 

委托代理人姓名：                 职务：               
住址：                           联系电话：              

被投诉人：                       法定代表人：         
地址：                         电话：               

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。
附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

                  法定代表人（或主要负责人）：（签字）

      年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。
投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

 二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

   投诉书应当包括下列主要内容：

投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

具体的投诉事项及事实依据；

质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

提起投诉诉前已依法进行质疑；

投诉书内容符合本办法的规定；

在投诉有效期内提起投诉；

属于本级财政部门管辖；

同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

国务院财政部门规定的其他条件。

    三、虚假、恶意投诉法律责任
第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿图什市财政局政府采购办监管办公室

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                         

地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          

联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                           
法律依据：                                           

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
第三章  评标办法

一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为7人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐中标候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法货物采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商，评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。

二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是否合格
	是否合格

	审

查

标

准

(适

用

于

资

格

后

审)
	1
	具备三证合一营业执照副本；
	
	

	
	2
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
	
	

	
	3
	投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明；
	
	

	
	4
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）
	
	

	
	5
	投标保证金汇款凭证或投标担保函
	
	

	
	
	
	
	

	
	评审结果“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	√
	×

	审

查

标

准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 报价未高于设定的采购最高限价的；
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
	
	

	
	3
	只有一个方案投标。
	
	

	
	4
	投标文件内容齐全、无遗漏。
	
	

	
	5
	对招标文件规定的招标内容全部作出响应。
	
	

	
	6
	满足招标文件提出的技术和质量要求。
	
	

	
	7
	供货期限满足招标文件要求。
	
	

	
	8
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；
	
	

	
	9
	投标有效期满足招标文件要求。
	
	

	
	10
	投标人详细地址、联系人、电话。
	
	

	评审结果：须写通过或者不通过
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”   注：如有一项不合格，作废标处理。


7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

 7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三  投标文件的澄清和补正
8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

	项目及分值
	评  分  依  据

	价格部分
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30（分值计算结果保留两位小数）。
注：1.投标人所提供的服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。

	技术参数

响应

（10分）
	全部满足招标文件中《采购需求》中：设备技术参数全部满足招标要求的得满分10分；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣2分，扣完为止，其他项每项1分。本项最高得10分，最低得0分。（投标人须如实填写所投产品参数，验收时发现交付产品与本次招标及中标参数不符做违约处理并弥补采购人损失。）

	项目团队能力（10分）
	（1）投标人拟派项目总负责人，具有高级工程师职称人员得3分；
（2）投标人拟派项目技术负责人，具有高级工程师职称人员得3分；

（3）投标人拟派项目现场实施人员，具有中级及以上工程师职称人员的提供一个得1分，最多得2分；

（4）具备国家级的技术类奖项得2分。

注：项目团队人员须为投标人自有员工，项目总负责人、项目技术负责人和项目现场实施人员不得为同一人，须提供证书及近六个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件，并加盖投标人电子签章，否则不得分。

	技术方案（25分）
	投标人需在投标时对全媒体演播室进行技术设计，提供项目施工方案，明确施工计划、提供技术类效果图（包括且不限于各功能区灯光布景、设备链路图纸、镜头示意图等）、完整的施工图、施工一览表等。投标人依据对项目理解，设计技术方案，对系统整体架构、设备与设备间连接方式、设备与应用系统间对接方案及软硬件接口、应用系统与应用系统之间的逻辑关系及接软件接口，以及各个系统实现的功能等有详细描述。

依据投标人提交的投标方案和现场述标情况进行综合评定。

（1）完善且贴近采购人需求的得18—25分，

（2）较完整、较科学、较合理，得9—17分；

（3）基本合理、描述一般得1—8分；

（4）具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。

	项目实施方案（15分）
	根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于时间进度安排、具体实施安装方案、管理措施及安全保障措施、实施流程等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。

（1）整体完整性与内容覆盖（5分）
完整包含进度安排、安装方案、管理措施、安全保障、实施流程，内容详实：5分；

主要内容齐全，细节略有不足：3 分；
内容简略，框架残缺：1分

未提供得0分。；

（2）需求匹配度与针对性（5分）
完全响应项目特点，措施具体、针对性极强：5分
多为通用内容，针对性一般：3分
与项目无关，照搬模板：1分

未提供得0分。
（3）可操作性与实施可行性（5 分）
流程清晰、责任明确、安全可靠、完全可落地：5分
方案合理，基本可执行：3分
不符合现场条件，无法实施：1 分
（4）未提供得0分。

	售后服务方案

（10分）
	根据投标人承诺的售后服务内容、售后服务响应时间、质保期年限及保障措施，对方案的完整性、科学性、合理性及可行性进行综合评审。
（1）售后服务承诺全面具体，响应时间快捷（符合项目实际需求），质保期满足或优于项目要求，方案科学合理、切实可行，完全保障项目后续运维：8—10分
（2）售后服务承诺完整，响应时间、质保期基本符合项目要求，方案完整但部分措施可行性一般，基本能保障项目后续运维：4—7分
（3）售后服务承诺不完整，响应时间、质保期未明确或不满足项目基本要求，方案不科学、可行性欠缺，难以保障项目后续运维：1—3分
（4）未提供售后服务相关承诺及方案：0分


备注:

1、根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

五、推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。
11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密

锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。
  12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。
技术规格、数量及质量要求

技术参数

	4K 超高清演播室录像系统

	
	
	
	
	

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、
	4K演播室录像系统
	
	

	（一）
	新闻、虚拟电视演播室
	
	

	1）
	4K摄像机
	
	
	

	1
	手持4K摄录一体机
	1、搭载 3 片 1/2 英寸 4K 成像器，画质表现优异。
2、配备 17 倍专业变焦镜头，三环独立操控且带物理止点；搭载 3.5 英寸彩色触摸液晶屏。
3、支持 HLG、BT.2020 色域及 S-Log3 HDR 拍摄，具备间隔拍摄、逐帧拍摄、Q/S 拍摄功能。
4、灵敏度达 F13，信噪比 63dB，最低照度 0.0013lx；输出规格为 4K 10bit 4:2:2，配备 1/4ND~1/128ND 无级可调 ND 滤镜。
5、支持 12G-SDI、HDMI 双接口输出 4K 信号，可实现 4K 与高清信号同步录制。
6、内置 Qos 技术，配备 USB2.0、USB3.0 接口各 1 个，支持双 LTE 网络连接及千兆有线网口。
7、具备 28 秒缓存记录功能，设有 10 个自定义功能按键，支持 4 通道音频独立调节。
8、集成时间码、同步锁相功能，搭载人脸识别自动对焦系统。
9、兼容 XAVC-Intra、XAVC-L、MPEG HD422、HD420、DVCAM 等多种主流录制格式。
10、采用双卡槽设计，兼容 SD 卡、CF-A 卡，支持接力录制、同步录制、独立录制三种模式。
11、集成同步锁相、时间码输入接口，XLR 三芯音频接口，多规格 SDI、HDMI 输出接口，支持 PD 标准供电与 UVC 数据采集。
12、配备素材安全管理软件，采用文件白名单读取、黑名单写入防护机制，可自定义管控文件类型，支持指定格式素材安全导入。
13、配套提供专用 PD 供电系统，保障设备稳定供电
	3
	台

	2
	摄像机适配器    
	摄像机视频4K-12G-SDI,兼容高标清SDI，返送视频，通话，TALLY，REMOTE ,光缆远程供电 
1、▲针对主流品牌摄像机特点设计，配置了LANC控制链路与大功率type-C接口供电。
2、▲全壳体平衡式散热设计，在高低温环境下稳定工作。无风扇嗡嗡声可以现场收音。
3、4K/12G-SDI输入接口3840*2160/60P图像不闪烁。
4、适配器具备明确的信号指示，可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态。
5、配备电子寻像器接口，单根电缆可实现寻像器供电、摄像机信号监看、返送信号监看、TALLY提示等功能；     
	3
	台

	3
	手持摄像机滑轨底座
	1、▲配置有15MM双管可以固定适配器及长焦镜头支撑架。独特的两级滑动调节设计，燕尾板可以快速调整平衡。解决了手持摄像机镜头太轻而摄像机+适配器+寻像器+伺服等后面太重无法调平的难题。
2、▲可以选装肩托解决游动机位使用。 
3、 内含电压变换模块可以稳定输出12V直流电压。确保摄像机不会烧机。
	3
	台

	4
	手持摄像机供电控制单元
	1、▲内含伺服驱动电路，可以连接电控镜头全伺服器，解决了Z380镜头没有聚焦与变焦伺服接口的难题。
2、配置了V型电池扣，可以挂接电池或者适配器。
	3
	台

	5
	摄像机控制电缆
	连接光纤适配器和摄像机 REMOTE接口,长500mm （摄像机端4P3.5MM接口）                        
	3
	条

	6
	摄像机
CCU基站
	2组12G-SDI摄像机视频输出 ， 返送视频，通话，TALLY,光缆远程供电，REMOTE   
1、具备2路4K/12G-SDI输出接口。
2、前面板具备通话组件及耳麦接口，CCU具备调试对讲通道； 
3、▲通话系统无缝兼容通用设备的Party-Line通话链路。内嵌四线转换接口，前面板可分别调整上下行增益及侧音。 
4、兼容所有切换台Tally 协议；；
5、▲使用摄像机复合光缆（3K.93C标准），支持多条光缆连接工作，光缆供电距离不少于400米；
6、机箱前面板上具备明确的信号指示，可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态                                                      
	3
	台

	7
	CCU基站控制电缆
	连接光纤CCU基站和RCP遥控面板，长2米                              
	3
	条

	8
	EFP寻像器
	配备大尺寸前置TALLY提示灯与后置TALLY灯；支持所有切换台Tally 协议。
具备双路12G-SDI输入接口及HDMI接口，可适应4K-ENG摄像机接口要求。
安装方式：寻像器V扣快装卡口与1/4相机螺丝可自由切换。
7英寸1800CD高亮度高像素液晶屏幕，可在室外阳光下清晰观看。
1、 ▲配备大尺寸前置TALLY提示灯与后置TALLY灯；支持所有切换台Tally 协议。
2、 ▲具备双路SDI输入接口及HDMI接口.
3、 安装方式：寻像器V扣快装卡口与1/4相机螺丝可自由切换。
4、 7英寸400CD高亮度高像素液晶屏幕，可在室外阳光下清晰观看。


	3
	台

	9
	摄像机遥控面板  
	1、 ▲遥控面板采用主流品牌摄像机控制协议，可遥控主流品牌摄像机参数。
2、 ▲遥控执行摄像机的“用户/拍摄/项目/绘图/TC/监看/音频/技术/网络/维护”等“10项一级菜单”，“137项二级菜单”及“337项三级菜单”中的全部命令。  
	3
	台

	10
	动圈式单耳导播耳麦
	动圈式单耳导播耳麦
专业动圈式麦克风，低阻4W扬声器，与专业演播室摄像机耳麦可互换使用
	3
	台

	11
	全伺服套装 （电控全伺服）
	1、 ▲右手端控制推拉变焦功能，具有返回视频切换按钮。可驱动主流品牌等摄像机的E卡口镜头。
2、 左手端为全伺服电控手轮，控制摄像机的聚焦功能。
	3
	台

	12
	摄像机光缆
	SMPTE311标准摄像机专用光缆30米
	3
	条

	2）
	三脚架承托设备
	
	
	

	1
	三脚架
	标配：云台/手柄/碳纤维架体/延伸器/软包
1.承 重 ≥10公斤  
2.动态平衡：不少于0+5档
3.阻尼模式：不少于0+3档
4.水平气泡 ：LED可照明
5.倾斜角度 ：+90° / -70°
6.适用温度 ：-40°C 到 +60°C
7.摄像机托板 ：滑行式托板
8.托板滑动范围 ：不小于 +/-30毫米
9.球碗直径 ：75毫米兼容球碗/平底座
10.工作高度：80-167厘米(中置)53-168厘米（地板）
11.产品自量不超过 3.8kg,
12.脚架级数 ：2级碳纤维脚架
	3
	个

	3）
	提词器
	
	

	1
	演播室双屏分体式结构提词器
	1、系统支持Windows 7、Windows 8、Windows 10系统，Mac系统。
2、整套系统采用一体化手拧螺丝结构，安装快捷，操作简单，控制方便，分光效果可达97%以上，提词器支持连接PC播放文稿和纸质播音文件摄像2种采集读稿方式，可解决播音中忘词，错词的问题，使播音变得更加轻松自然。
3、提词器框和托板采用人性化手拧螺丝设计，安装更方便，多档位安装方式，用户可根据需要，上下调整镜像屏与提词器框的角度，前后摄像机与提词器框的距离和上下调整摄像机高度等。 
▲4、2mm专业镀膜无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，适配各类高标清镜头，广视角设计，提示器文稿显示清晰，无虚影，拍摄不穿帮。
5、提词器屏幕采用广视角高清分辨率LED屏幕，提供VGA、HDMI双输入接口，可直接连接PC实现播音文稿，提词屏幕视角可达水平140°和垂直130°，250cd/m2亮度标准屏。
6、采用75mm碗径的液压阻尼云台，固定的平衡系统，云台快装板装有保险系统，可避免因疏忽而导致提词器或者摄影机的滑落， 脚管采用经特设计的锁紧手扭，锁紧牢固，配合橡胶防滑脚垫，使得三脚架抗震性稳定性增强， 随摄像机脚架赠送脚架包，能够将脚架轻松装入其中，方便旅行时携带和保护脚架， 收纳高度：80cm， 展开高度：160cm， 云台：水平360°，俯仰角度-65°/+90°， 自重：3.6kg， 承重：8kg。
7、脚轮配置基础款滑轮架，适用于轻型或中型三脚架，轻松折叠，方便携带，基本要求优于收缩高度520MM，自重2kg，承重20kg，脚管最大展开长度910MM，脚轮直径3英寸。
	1
	套

	4）
	视频切换系统
	
	

	1
	4K 视频切换台
	硬件接口：
1.分体式设计硬件设计，1U接口机箱+控制面全硬件导播切换台，自主国产化研发设计，采用嵌入式FPGA架构设计，超高稳定性，切换面板自带7寸高清触摸屏，每路输入通道均自带物理点位旋钮控制增益；
2.切换主机内置双SSD硬盘槽位，冗余电源；
3.▲信号输入要求：不低于8路12G/3G-SDI输入、2路HDMI 2.0输入；音频信号输入要求：不低于1组模拟XLR平衡音频；

4.▲输出接口要求：不低于PGM HDMI 1路、Multiview HDMI多画面1路、PGM SDI 2路、12G/3G SDI AUX 4路、AUX HDMI 1路 RJ45接口3路；3.5mm Phone立体声音频监听1路，1组模拟平衡音频，USB-A UVC x 1；TALLY输出；
功能参数
1、输入输出全链路支持3840x2160P60、1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25；Multiview支持1080P60、1080p50输出；
2、▲支持UVC（USB Video Class）信号输出，接入电脑后，电脑会将切换台认作一个网络摄像头，任何能调用网络摄像头的软件都能配合一起使用，无需再配置外置USB采集卡，兼容各种软件和平台；
3、内置高清触摸屏，可配置多种功能菜单项：音频、特技、CG、系统等；支持30多种特技特效切换。支持最高6组CG字幕
4、面板按键数不低于60个，包括信号切换、音频调整、画中画、特效、一键全屏、一键横竖屏等功能；
5、▲内置流媒体编解码功能，兼容RTMP/UDP/SRT/NDI协议，支持2路4K收流，支持4路4K推流至不同平台，拉流地址、直播流地址模板化管理。支持延迟推流最高30秒。  支持同时播放2个4K视频文件。
6、支持面板上提供常规配置按键现场，方便现场使用快速配置；
7、▲双热插拔SSD槽位，支持同步录制与素材播放，录制码率可调整，录制文件自动分段，可通过SMB网络协议实现硬盘文件读写管理。
8、▲支持一键横屏（16:9信号）、竖屏（9:16信号）导播模式切换；
9、不低于6种PIP多画面模板，必须支持单窗口、双窗口、三窗口、四窗口的PIP类型，PIP模板可通过web和触摸屏上PIP模块进行配置；
10、支持对每路信号输入音频进行控制；
11、▲支持13通道调音台，提供触摸屏监控面板，可对嵌入音频电平大小进行调整，可对嵌入音频输出方式（跟随/独奏/静音）分别进行配置
12、可对模拟声道输入电平进行实时调整和延时调整，可对 PGM /模拟/耳机输出音频电平进行实时调整。
13、字幕模板提供丰富的包装功能，字幕内容可设置为：时钟、文字、图片等
14、字幕模板具备唱词功能，支持实时替换文字内容；
15、▲支持远程web控制，实现通道切换、字幕控制等功能;
16、▲主控级外部录制：导播台可作为系统主机，通过标准控制协议完全控制外接的专业录像机。在导播台执行本地录制的同时，可同步触发并管理外部录像设备的文件录制，实现PGM（节目输出）信号的异地、异质双备份录制，极大提升成片存档的可靠性与安全性。
17、PGM切换联动播放：导播台支持与外部播放设备（如录像机、视频服务器、多媒体播放器）进行智能联动。当导播台切换PGM输出至指定输入通道时，可自动触发与该通道关联的外部播放设备开始播放其指定内容。此功能实现了“切到即播”​ 的无缝衔接效果，无需人工干预，显著简化了直播中插播VCR、片花或字幕条等流程，确保播出时序精准无误。
	1
	台

	2
	12G矩阵
	1、2U机架式主机，全硬件架构，双电源；
2、 32路12G-SDI输入，32路12G-SDI输出，最高支持2160p60，1路REF输入；
3、支持静净切换，web配置，3个RS422控制接口，2个RS232控制接口
4、支持第三方软件主机进行远程控制，1个NMS网络管理口，支持网络控制
5、支持日志记录、导出功能
	1
	台

	3
	矩阵控制面板
	2U机箱，1个RS422控制接口，1个RS232控制接口
控制按键及对应主机工作模式显示灯
	1
	台

	5）
	周边系统
	
	

	1
	平台机箱
	1、标准2U机架式主机，全硬件架构
2、外置可拔插双冗余电源，最大提供功耗：200W
3、采用智能调温控制机箱温度，前后出风设计保证有效降温；
4、机箱内模块与备份电源支持热插拔，独立可更换后接口板；
5、针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报；
6、支持IO卡抗震，保证子卡稳定工作；
7、机箱最大支持10张模块卡插入，支持网络集中控制
	1
	台

	2
	12G 分配卡
	1、符合6800机箱标准 ，含接口板，最高支持2160p60
2、接口：2路12G-SDI输入，8路12G-SDI输出，兼容HD，3G、6G
3、支持2路1分4，1路1分8可配，带电缆均衡
	2
	张

	3
	模拟音分卡
	模拟音分，2路1分4或1路1分8可配，平衡/非平衡，补偿线缆损耗，输出音频增益可调。
	1
	张

	4
	音频数模转换卡
	AES/EBU到模拟音频转换，2路平衡或非平衡AES/EBU输入，每路输入有2路模拟音频输出
	1
	张

	5
	UHD模拟音频加嵌卡
	1、符合6800机箱标准 ，含接口板，最高支持2160p60
2、 1路12G-SDI输入，4路模拟差分音频输入，2路加嵌12G-SDI输出，带时钟恢复。
3、 带帧同步功能：支持内同步、外同步选择，支持输出视频信号行、场相位调整
	1
	台

	6
	4X1 UHD自动倒换器
	1、标准 1U 机架式主机，采用纯硬件架构，配备双电源，运行稳定可靠。
2、搭载液晶显示屏，可实时查看各路输入信号状态、信号格式、行场相位、基准信号状态、网口 IP、设备内部温度。
3、支持 NTP 网络授时，保障系统时间统一。
4、具备 4 路 12G-SDI 视音频输入（自带线缆均衡功能）、2 路 12G-SDI 输出，另设 1 路 REF 基准信号输入。
5、信号最高支持 2160p60 格式，满足 4K 高清应用需求。
▲6、内置第 4 路 DDR 垫片信号通道，可直接输出静态画面搭配背景音乐的垫片信号。
7、支持外部同步锁相功能，可通过 Web 页面进行参数配置管理。
8、具备手动、半自动、全自动三种信号倒换控制模式。
9、自动模式下可监测信号丢失、CRC 错误、视频静帧、音频静音等异常，音频门限、异常持续时间可自定义设置。
10、配备 4 路 RS422 接口、2 路 RS232 接口，可外接 4 个控制面板。
11、设有 1 路 NMS 网络管理口，支持远程控制、SNMP 协议，兼容第三方软件管控。
12、支持运行日志自动记录与日志导出操作。
	1
	台

	7
	4X1 UHD倒换器遥控面板
	1、1U机架式主机，单电源；
2、 4个RS422控制接口，可连接4个主机进行远程控制
3、 4组独立控制按键及对应主机工作模式显示灯
	1
	台

	8
	SDI to HDMI转换
	1、专业级 SDI 转 HDMI 视频转换器。
2、输入接口：2 路 BNC 接口，支持 SD/HD/3G/6G-SDI 信号，含 1 路冗余备份输入，主信号中断自动切换。
3、输出接口：1 路 HDMI A 型输出、1 路 SDI 环通输出，满足监看与信号环路需求。
4、音频解嵌：支持 SDI 音频解嵌，输出 2 路平衡模拟音频及 2 路 AES/EBU 数字音频。
5、分辨率支持：兼容 SD（PAL/NTSC）、HD（720p/1080i/1080p）、Ultra HD（4K）信号转换。
6、核心功能：内置下变换器，支持 4K 转 HD 监看；HDMI 输出带 Instant Lock 即时锁定功能。
7、色彩处理：支持 YUV/RGB 色彩空间，4:2:2/4:4:4 色彩精度，内置 3D LUT 校准。
8、控制管理：配备 USB 接口，支持固件升级与参数配置，兼容 Windows/Mac 系统。
9、电源规格：DC 12V 供电，支持 12–18V 宽电压，功耗≤5.2W，适配机房稳定运行
	2
	台

	9
	HDMI to SDI转换
	1、专业级 HDMI 转 6G-SDI 视频转换器。
2、输入接口：1 路 HDMI-A 视频输入，支持 HDMI 2.0 标准，兼容 HDCP 2.2。
3、输出接口：2 路 BNC 接口，支持 SD/HD/3G/6G-SDI 信号输出，满足主备链路需求。
4、分辨率支持：兼容 SD（PAL/NTSC）、HD（720p/1080i/1080p）、Ultra HD（4K@30p）及 DCI 4K 格式。
5、音频嵌入：支持 HDMI 音频嵌入，可叠加 2 路平衡模拟音频及 4 路 AES/EBU 数字音频输入。
6、信号处理：自动检测 SD/HD/6G-SDI 格式，内置时钟恢复与 3D LUT 色彩校准功能。
7、协议标准：符合 SMPTE 259M/292M/372M/ST-2081 等规范，兼容主流广播级设备。
8、控制管理：配备 USB 接口，支持 Windows/Mac 固件升级与参数配置，支持面板拨码快速设置。
9、电源规格：DC 12V 供电，支持 12–18V 宽电压，功耗≤4.5W，适配机房长时间稳定运行。
	2
	台

	10
	模拟音频隔离变压器
	模拟视频隔离变压器
1、 广播级音频质量；4通道
2、使用标准金属卡侬插座连接及平衡大三芯插座；
3、高品质音频隔离变压器输出；
4、地线分离设定选择；（浮地开关）
5、标准 1U-19" 机架安装；
6、坚固耐用的铝合金型材机体；
7、频响：30Hz-20KHz；
8、失真：< 1%；
	1
	台

	6）
	通话系统
	
	

	1
	 双通道通话导播主机
	2个独立Party-Line通道，与通用设备通话系统制式相同，可互联互通互操作
1、设备类型：双通道内部通话主站；
2、设备规格：19 英寸标准 1U 机架式设计；
3、通道配置：A/B 双通道独立调节，支持通道联通或断开控制；
4、负载能力：单台设备最多可驱动 40 个通话腰包或 10 个扬声器站；
5、保护功能：每个通道具备独立短路保护；
6、按键功能：双状态 “通话” 按键，支持开通 / 闭锁两种模式；
7、输出功能：配备广播输出接口，可外接扬声器；
8、调节控制：每个通道配备独立音量控制旋钮；
9、附加配置：内置扬声器，支持选配鹅颈话筒；
10、供电规格：支持 100-240V AC 宽电压供电；
11、兼容性：支持主流标准通话系统协议，可与同类型主站、分站、腰包设备兼容使用。
	1
	台

	2
	鹅颈麦克风
	专业动圈式麦克风
1、专业动圈式麦克风。
2、高指向性声场收音
3、三芯卡轮式接口
4、为了保证兼容性，要求与导播通话主站相同品牌
	1
	台

	3
	主持人返听无线主机
	可与通用设备通话系统可互联互通，无线覆盖半径100米
1、 2.4G公共无线频段，不需要无委审批
2、 具备两线制通话接口，可与通用设备系统对接。
3、通视环境工作半径大于300米。
4、为了保证兼容性，要求与导播通话主站相同品牌
	1
	台

	4
	主持人返听腰包
	与主持人返听无线主机配对使用
1、 2.4G公共无线频段，不需要无委审批
2、 与主持人返听无线主机配套使用。
3、 内置锂电，超长续航。
4、 通视环境工作半径大于300米。
5、 为了保证兼容性，要求与导播通话主站相同品牌
	2
	台

	5
	主持人空气导管耳机
	配戴舒服，隐形，防止辐射，与WA-102 主持人返听腰包配合使用
1、 无线通话腰包配套专用，迷你卡轮接口
2、 麦克风270度旋转，可适应左右配戴
	2
	台

	6
	单通道四线接口
	1、设备类型：四通道两线 / 四线内部通话接口转换器；
2、通道配置：4 个独立转换通道，支持多台设备级联扩展；
3、供电方式：由内部通话主站供电，输入电压 + 24VDC，无需外接电源；
4、功耗参数：整机功耗≤1.5W；
5、输入接口：线路平衡输入采用 4Pin 接口形式，输入阻抗 10kΩ；动圈麦克风输出接口阻抗 150Ω；
6、输出接口：线路平衡输出采用 4Pin 接口形式，输出阻抗 600Ω；柱极麦克风输出接口阻抗 120Ω；
7、通话系统接口：采用 XLR 接口形式，接口阻抗 200Ω；
8、调节功能：前面板配备发送信号、接收信号音量调节旋钮及信道零平衡调整旋钮；
9、显示功能：前面板设有 XMT、RECV、TEST 等状态指示灯，可实时显示通道工作状态；
	2
	台

	7）
	同步与信号检测设备
	
	

	1
	主备16路同步信号/测试信号发生器
	1、1U机架式主机，全硬件架构，双电源
2、内含主备同步信号发生器、主备自动倒换器自动倒换输出；
3、 16路模拟视频信号输出，支持PAL制NTSC制；
4、可选择黑场信号、彩条信号或测试国际标准测试信号（共16种），可用于系统整体联调时各项参数的精确调整使用 
▲5、支持外同步和内同步二种工作模式，外同步模式下，可对输出信号进行，行/场/色载波相位调整，使其与外同步信号各项参数完全一致；
6、带掉电保存参数设置和恢复出厂设置。                                             
	1
	台

	8）
	演播室音频系统
	
	

	1
	数字调音台
	1、采用控制部分，音频接口以及 DSP 处理板卡一体式数字调音台。 
2、单页具有 16 个输入推子以及 2 个输 出推子。
3、内部具有 4 组 Lexicon 效果器，可设 置到任何输出母线。如调音台内不具备， 需配备相应数量的外置效果器。
4、28 段 bss 图示均衡（对应每一个母线 输出），此外所有输入通路和输出母线 都具备独立四段参数均衡和压限处理。 
5、调音台具备推子照亮功能，可以使用不同的颜色指示不同的通道推子。
6、调音台具备至少 80 路输入信号混音能力。
7、16 路单声道话筒/线路输入，4 个线 路输入。
8、2 路 AES 输入、输出平衡接口。
9、14  条母线输出，可自由分配为辅助输 出或编组输出母线。 
10、具有立体声主母线输出，和不少于 4 条 Matrix 母线输出。
11、4 个独立哑音编组。
12、配置：标配。
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	2
	桌面话筒
	1、超心型电容桌面话筒，含防风罩及话筒台架
产品类型：紧凑型小型振膜电容桌面麦克风，原装专业广播级拾音设备。
2、指向特性：心形指向，有效抑制后方环境噪声，拾音角度精准。
3、频率响应：20Hz～20kHz，全频响应平直，人声还原自然细腻。
4、供电方式：支持标准 48V 幻象供电，工作电流低，适配专业音频系统。
5、内置功能：集成 20Hz 高通滤波器，可抑制低频震动、风噪及环境底噪。
6、声学指标：等效噪声级≤3dB (A)，底噪极低，适合高清录音、会议、播音场景。
7、最大声压级：≥136dB SPL，动态范围大，高声压下无明显失真。
8、输出阻抗：标准低阻抗输出，支持长距离线缆传输，信号损耗小。
9、物理规格：体积小巧，机身坚固，金属材质外壳，抗干扰、耐磕碰。
10、接口配置：专用微型锁定接口，连接稳固，防脱落、防接触不良。
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	3
	双通道无线接收机
	1、双通道数字分集式无线音频接收机；
2、支持 2 路独立接收通道，单台设备可同时处理 2 路无线信号；
3、采用 UHF 频段，频段宽度≥24MHz，支持信道自动扫描与干扰规避；
4、射频接收灵敏度≤-107dBm（典型值），可接收远距离弱信号；
5、数字音频传输，采样率≥24bit/48kHz，频率响应 20Hz–20kHz；
6、配备 LCD 显示屏，可显示频率、信号强度、音频电平、设备状态；
7、配备 2 路 XLR/TRS 混合平衡输出接口，2 路 BNC 天线接口；
8、支持红外一键频率同步，可快速与对应发射机完成配对；
9、标准 19 英寸 1U 机架式设计，适配专业机柜安装；
10、支持AC 100-240V 宽电压供电，支持长时间不间断工作。
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	4
	无线腰包发射机
	1、数字 UHF 频段无线音频腰包发射机；
2、工作于 UHF 频段，支持预设信道，发射功率可调，典型值≤10mW；
3、配备专用 4 针微型锁定接口，支持外接领夹话筒；
4、机身支持多级增益调节，可适配不同响度人声，防削波失真；
5、支持红外一键频率同步，可快速与对应接收机完成配对；
6、采用标准 AA 电池供电，连续工作续航≥8 小时；
7、重量≤60g，体积小巧，佩戴无负重感；
8、配备 LED 指示灯，可显示电源、射频信号、音频电平及电量状态；
9、采用数字加密传输，具备防串频、防干扰能力；
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	5
	领夹话筒
	1、全指向电容式微型领夹麦克风；
2、全指向拾音模式，频率响应 60Hz–15kHz，适配人声频段；
3、配备专用高屏蔽音频线，长度≥1.2m，抗拉扯、抗弯折；
4、标配 4 针专用接口，适配对应腰包发射机；
5、典型灵敏度约 - 45dBV/Pa，适配发射机输入电平；
6、自带低频滚降特性，抑制衣物摩擦及环境低频噪声；
7、微型隐蔽式设计，直径≤5mm，便于隐藏佩戴；
8、标配防风海绵、衣物固定夹，适配多种佩戴场景；
9、线缆采用加强芯结构，可承受反复弯折≥10000 次；
10、支持与对应腰包发射机无缝通信，无信号中断或失真现象。
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	6
	无线手持
	1、一体式无线手持发射机与动圈拾音单元；
2、心形指向动圈咪头，频率响应 50Hz–15kHz，人声优化频响；
3、数字无线发射模块，与对应接收机采用同源传输协议；
4、与接收机同频段，支持预设信道，可手动 / 自动调频；
5、发射功率可调，典型值≤10mW，传输距离开阔环境≥100 米；
6、机身支持音频增益调节，可适配不同响度人声，防削波失真；
7、配备电源开关、静音按键、频道设置按键，支持一键对频；
8、采用标准 AA/AAA 电池供电，连续工作续航≥12 小时；
9、人体工学防滑手持外壳，内置防滚环，外壳抗摔耐磨；
10、配备 LED 指示灯，可显示电源、射频信号、音频电平及电量状态。
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	7
	无线分配器
	1、专业射频信号分配放大器，机架式设计；
2、支持 1 路射频输入扩展为 4 路射频输出，可同时为 4 台接收机提供天线信号；
3、内置低噪声射频放大模块，信号增益≥10dB，补偿线缆传输损耗；
4、全端口 50Ω 阻抗匹配，确保射频信号完整传输，减少反射损耗；
5、宽频设计，覆盖对应无线系统的全频段，兼容性强；
6、配备 1 路 BNC 射频输入接口，4 路 BNC 射频输出接口；
7、支持 DC 12V 直流供电，或通过天线馈电获取电力；
8、低噪声放大设计，噪声系数≤3dB，不引入额外射频干扰；
9、安标准 19 英寸 1U 机架式结构，适配机房、机柜集中安装；
10、支持多台级联扩展，可满足大型场地多通道无线系统组网需求。
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	8
	有源指向性天线
	1、宽频有源定向射频接收天线；
2、定向高增益设计，天线增益≥6dBi，主瓣聚焦接收前方信号；
3、内置低噪声射频放大器，可提升接收灵敏度，有效接收远距离信号；
4、宽频覆盖，适配对应无线系统的 UHF 频段，支持多信道接收；
5、标准 BNC 接口，可直接连接天线分配器或无线接收机；
6、支持射频馈电，通过同轴电缆从分配器 / 接收机获取电力，无需额外电源线；
7、有效提升无线系统覆盖距离，改善复杂场地信号盲区问题；
8、标配壁挂 / 立杆安装支架，支持水平、垂直安装；
9、高强度工程塑料外壳，防尘、防潮、抗老化，适配室内外多种环境；
10、射频带宽≥100MHz，可兼容同频段不同型号的无线设备。
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	9
	2分频有源监听音箱
	1、音箱类型：2路低音反射式双功放近场有源监听音箱。
2、 单元配置：5英寸锥形低音单元 + 1英寸半球形高音单元。
3、频率响应：54Hz–30kHz（-10dB）。
4、功放功率：总计70W（低音45W + 高音25W，双功放设计）。
5、分频点：2kHz。
6、入接口：XLR（平衡）+ TRS 6.35mm（平衡/非平衡）。
7、调节功能：ROOM CONTROL（0/-2/-4dB，500Hz以下）、HIGH TRIM（±2dB高频）、LEVEL音量调节。
8、箱体材质：MDF中密度纤维板，低音反射式设计。
9、功耗：不小于正常工作45W。
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	10
	音量控制器
	采用双联电位器,无源,立体声XLR卡侬平衡输入/输出接口，1U机架式安装
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	11
	监听耳机
	专业监听耳机
1、封闭式动圈专业监听耳机，广播 / 录音室级标准，原装正品。
2、驱动单元：40mm 穹顶型动圈单元，钕磁铁磁路，低频扎实、高频通透。
3、频率响应：10Hz～20kHz，全频平直，人声与乐器细节还原精准。
4、阻抗：63Ω（1kHz），适配专业声卡、调音台及便携设备。
5、灵敏度：106dB/mW，低推力也能获得足够声压，动态余量充足。
6、最大输入功率：≥1000mW，大音量下低失真，适合长时间专业监听。
7、隔音性能：封闭式耳罩设计，有效隔绝外界噪声，漏声小。
8、线材与接口：无氧铜铰合线，线长≥3m；配镀金 3.5mm 直插 + 6.3mm 转换头。
9、标配配件：原厂便携收纳袋、镀金 6.3mm 转换插头，满足多场景使用。
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	9）
	4K 录制系统
	
	

	1
	4K 硬盘录像机
	采用标准19" 1U机架式主机，采用嵌入式系统+FPGA全硬件架构，左右进出风，黑色短行程按键，无极旋钮，双电源，带高像素液晶屏；
2、▲≥2路12G-SDI输入、≥4个3G-SDI输入，≥8路AES音频输入、≥4路XLR卡侬音频输入（R/L声道）、≥1路REF同步信号输入、≥1路REF同步LTC时码信号输入（要求提供实物接口照片并加盖生产厂家公章有效）
3、▲≥4路12G-SDI输出（4K播放模式下）、≥ 2路HD-SDI下变换输出、≥8路AES音频输出、≥4路XLR卡侬音频输出、≥1路REF同步信号环出、≥1路REF同步LTC时码信号环出、1路DP多画面输出
4、2个2.5寸热插拔SSD硬盘插槽、1个NMS维护网口、1个万兆网口NAS网口、2个 USB2.0接口、2个设备RS-422控制接口、1个Debug调试接口、1个3.5mm音频接口
5、▲支持2个4K通道，配置为1录1播、2录或1播工作模式；HD通道配置4录或1播工作模式。
6、支持的视频制式3840×2160 p60/50/30/25、1920×1080i50/p60/50/30/25
7、▲支持的视频格式支持4K XAVC（Class 300 、Class 480 ）、4K ProRes（HQ、422、LT、Proxy）的文件录制和播放。支持HD ProRes（HQ、422、LT、Proxy）、DNxHD格式的文件录制

支持音频编码格式AAC/LPCM，支持16声道音频收录
9、▲支持AES音频和平衡模拟音频输入输出

10、支持录制文件支持格式：MOV、MXF 
11、具备SDI分配输出功能，支持不低于3路12-SDI信号输出，支持下变换输出功能，不低于2路HD-SDI输出
12、▲SSD 热插拔素材盘，支持双盘轮询、镜像录制、NAS迁移等方式进行分段收录且时码达到精帧度连续；

13、▲网络素材交互，SSD 硬盘提供 FTP Server，支持通过 FTP 空间实现素材双向拷贝

14、▲支持独立多画面输出控制。支持添加定时录制任务，支持多种播放策略，支持向正在播放的列表新加文件及调整播放顺序。支持播放素材打点编辑。
15、▲支持主机、备机帧精度同步控制。支持主机、备机随时同步播放列表。支持主机向备机传输媒体文件
16、支持通过本机前置物理按键对设备进行控制和配置  支持RS-422控制实现多机级联
17、支持液晶屏显示状态数据和进行系统功能设置
18、支持NTP网络授时；
19、▲防止录制过程异常断电或误拔 SSD 导致录制文件无法使用，确保录制文件安全；

20、支持获取、记录及设置HDR元数据信息
21、支持软件客户端对录像机进行集中控制，通过模拟面板虚拟按键实现录制、播放等操作控制，并实时显示硬盘空间状态。支持直接管理录像机存储素材，可便捷地进行文件导入导出，同时支持系统参数配置和固件升级

22、▲信号指标：12G-SDI输出接口特性：100kHz高通滤波下的抖动不超过0.3UI；
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	2
	4K非编工作站
	1高性能采集站
主流原装品牌工作站 
CPU：相当于或优于CPU INTL i7-14700 vPro Ent 540 20C 65W
内存：≥32GB (2x16GB) DDR5 4800 NECC PRC
系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口
数据硬盘：4TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM
显卡：高性能图形显卡，8GB显存，其中一台要求显卡配置不低于4060性能
其他:集成声卡、鼠标键盘
显示器：27”W/黑色/16：9/分辨率1920*1080/HDMI x1，DP x1
操作系统:Windows 1l Pro for Worksatations 64bit  
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	3
	调试笔记本
	1、14 英寸商用轻薄笔记本，面向政企办公场景，机身稳固耐用。
2、搭载不低于英特尔酷睿 Ultra 5 处理器，满足多任务办公及日常运算需求。
3、搭载不低于 16GB 高速内存，可流畅运行办公软件、多文档及浏览器并发页面。
4、搭载不低于 512GB NVMe 高速固态硬盘，读写速度快，存储空间充足。
5、 14 英寸高清防眩光显示屏，画面清晰，长时间使用不易视觉疲劳。
6、 支持 Wi-Fi 6、蓝牙无线连接，网络传输稳定，适配各类办公网络环境。
7、 标配多类常规接口及高速传输接口，可外接显示器、U 盘、外设配件。
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	10）
	时钟系统
	
	

	1
	北斗卫星倒计时母钟
	1、OLED屏，显示年月日时分秒及卫星数量，天线异常及卫星接收异常声光报警；
2、带倒计时功能，通过前面板按键可设置多组倒计时信息，可设置工模式；
3、输入：北斗卫星信号；输出：6路倒计时RS485时码、2路RS232时码、2路LTC时码；
4、尺寸：1RU。冗余电源。标配30m天线。
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	2
	4寸单联标准子钟
	4”红色数码管显示标准时间(带“标准”汉字显示)输入：1路RS485 输出：1路RS485。
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	3
	4寸单联开播子钟
	4”红色数码管显示开播时间(带“开播”汉字显示)输入：1路RS485 输出：1路RS485。
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	4
	4寸单联倒计时子钟
	4”红色数码管显示倒计时间(带“倒计”汉字显示)输入：1路RS485 输出：1路RS485。
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	5
	EBU(LTC)时码分配器
	1路LTC(EBU)时码输入，12路LTC(EBU)时码输出;
第一路输出带掉电环通。冗余电源。
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	11）
	监看系统
	
	

	1
	电视墙高清液晶显示器
	1、产品为四等边结构，边框＜10mm（55”），边框厚度＜50mm。
2、屏幕分辨率 1920*1080，刷新频率60Hz，响应时间≤8ms，可视角度≥178，静态对比度≥1200:1，色彩覆盖率NTSC≥68%。
3、确保屏幕稳定性，液晶面板和整机单元需为同一品牌，液晶屏为A规屏，采用ADS硬屏技术，按压无水波纹。
4、屏幕亮度≥400cd/㎡
5、产品需具有与标称相适应的数字输入接口，输入：HDMI、USB（可控制开关）、RS232 IN、IR接口，输出：耳机×1、RS232 OUT，通信：RJ45。
6、为保证产品使用安全，需支持遥控器组合键锁，支持USB接口组合键锁，支持HDMI无信号关机。
7、整机内置信息发布系统，无需外置信发盒子等外置终端设备，即可通过云控制平台向拼接屏下发图片、视频、音频等素材，并按照后台设定拼接模式、规则播放，联屏同步一致性＜36ms。
8、整机内置信息发布系统，支持本地位置信息、天气、时间浮屏显示，支持多屏计划远程一键下发，片源点对点超高清显示，支持通过信发后台远程控制拼接屏的截屏、定时开关机、重启、音量控制、系统升级、清理缓存、关机、休眠、唤醒。整机内置信息发布系统与整机为同一品牌。
9、整机内置系统支持无后台局域网发布，手机扫码编辑上传节目，支持视频、图片和音乐组合播放。
▲10、整机内置四核高性能图形处理器芯片，支持远程信发/HDMI/手机局域网发布3种信源模式灵活切换，能够满足信息发布或者常规拼接的多功能使用场景。
▲11、整机内置拼接功能，不需外接控制设备实现多屏拼接显示，并在没有外接设备的条件下，支持8K图像处理、播放，格式支持JPG\PNG\BMP\MP4\音频MP3。
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	2
	演播室返送高清液晶显示器
	1、产品为四等边结构，边框＜10mm（55”），边框厚度＜50mm。
2、屏幕分辨率 1920*1080，刷新频率60Hz，响应时间≤8ms，可视角度≥178，静态对比度≥1200:1，色彩覆盖率NTSC≥68%。
3、确保屏幕稳定性，液晶面板和整机单元需为同一品牌，液晶屏为A规屏，采用ADS硬屏技术，按压无水波纹。
4、屏幕亮度≥400cd/㎡
5、产品需具有与标称相适应的数字输入接口，输入：HDMI、USB（可控制开关）、RS232 IN、IR接口，输出：耳机×1、RS232 OUT，通信：RJ45。
6、为保证产品使用安全，需支持遥控器组合键锁，支持USB接口组合键锁，支持HDMI无信号关机。
7、整机内置信息发布系统，无需外置信发盒子等外置终端设备，即可通过云控制平台向拼接屏下发图片、视频、音频等素材，并按照后台设定拼接模式、规则播放，联屏同步一致性＜36ms。
8、整机内置信息发布系统，支持本地位置信息、天气、时间浮屏显示，支持多屏计划远程一键下发，片源点对点超高清显示，支持通过信发后台远程控制拼接屏的截屏、定时开关机、重启、音量控制、系统升级、清理缓存、关机、休眠、唤醒。整机内置信息发布系统与整机为同一品牌。
9、整机内置系统支持无后台局域网发布，手机扫码编辑上传节目，支持视频、图片和音乐组合播放。
▲10、整机内置四核高性能图形处理器芯片，支持远程信发/HDMI/手机局域网发布3种信源模式灵活切换，能够满足信息发布或者常规拼接的多功能使用场景。
▲11、整机内置拼接功能，不需外接控制设备实现多屏拼接显示，并在没有外接设备的条件下，支持8K图像处理、播放，格式支持JPG\PNG\BMP\MP4\音频MP3。
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	移动支架
	1、支持 32–75 英寸液晶电视、会议一体机，兼容主流商用显示设备。
2、最大静态承重≥68kg，结构稳固，满足大尺寸设备挂载要求。
3、兼容 VESA 标准安装孔位，最大支持600×400mm，通用性强。
4、屏幕俯仰角度可调，支持高度升降调节，适配不同观看、操作视角。
5、采用加厚优质冷轧钢材质，表面静电喷塑处理，防锈、耐磨、承重力强。
6、配备高强度静音万向脚轮，带独立刹车装置，推行顺滑、定位稳固。
7、自带设备置物托盘，可放置机顶盒、遥控器、会议配件等。
8、内置隐藏式理线卡槽，规整线路，整体美观且避免线路杂乱。
9、配备防脱落安全锁扣，防止设备意外滑落，使用安全可靠。
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	HDMI 转换器
	1、SDI视频输入≥1；
2、SDI视频输出≥1 x 环通输出；
3、HDMI 2.0视频输出≥1 x A类；
4、SDI速率≥270Mb、1.5G、3G、6G、12G；
5、多速率支持≥自动检测SD、HD、2K、Ultra HD和4K；
6、更新、配置及供电≥USB-C。
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	技术监视器
	1、▲屏幕尺寸≥27寸，分辨率≥3840×2160 ；
2、▲屏幕亮度≥1000nit；
3、支持HLG/PQ/S-log3 HDR监看；
4、▲12GSDI四进四出，支持4K单链路、4K四链路、8K四链路监看; 
5、支持SFP光纤12G输入监看并转12GSDI输出；
6、支持内置3DLUT校色软件，全自动校色，无需电脑；
7、音视频零延时模式-后期编辑应用；
8、内置多款摄像机Log灰片转709 LUT表；
9、用户3DLUT通过USB上载；
10、波形图/矢量图/直方图；
11、辅助聚焦/伪彩色/斑马纹；
12、16路音频解嵌音柱显示/李沙育图显示；
13、IP Webserver网页控制；
14、TSL UMD动态源名；
15、支持USB固件升级。
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	虚拟系统
	
	

	1
	便携直播录播一体机
	便携移动式主机不低于/ Intel I7 新一代处理器 / 16GB内存 / 500G SSD固态系统硬盘 /4TB（4000G SATA3）高速素材阵列  / NVIDIA6G GDDR5 高级图形处理器 / 双千兆以太网接口 / 便携式一体机供电电源/光电键鼠 /内嵌12路导切导播键盘/17.3寸液晶显示器
视频输入接口：4×HDMI、；
视频输出接口：1×HD-SDI、1×HDMI；
音频输入接口：4×Balance Analog（内嵌平衡）；
音频输出接口：2×Balance Analog（数字平衡）、2×Unbalance Analog（非平衡）；
二、虚拟演播导播系统软件：
1.具备强大的数字导播功能：可通过一键操作，实现场景切换、直播贴片、多机位特写、画中画等功能，满足多样化节目播出需求；具备≥60种虚拟场景模板，支持高质量色键抠像，抠像大小、位置可以随意移动变换；
▲2.支持超过16路含HDMI/SDI音视频采集设备、视频/音频文件、幻灯片、图形图片、流媒体、桌面程序、标题、虚拟集、网等在内的信号源导入，支持HTML5协议面图像、声音；
3.支持IP访问，既支持视频拉流，也支持视频推流，视频拉流：支持SRT、NDI、RTSP等多种拉流形式，支持断流自动重连；
▲4.视频推流：支持不少于6平台同时推流；同时支持RTMP/SRT、NDI等多种推流形式；
5.支持1-10通道的全通道的虚拟抠像合成演播；
6.支持全色域抠像虚拟合成，抠蓝、抠绿、抠白、抠黑等纯色系一键抠除；
7.支持任意输入信号通道作为虚拟背景，支持图片、视频、三维场景作为虚拟演播背景；
8.虚拟场景：不少于4个可编辑的内置全运动虚拟相机预设位置，支持高质量色键抠像，支持蓝箱、绿箱抠像，支持自建虚拟场景；
9.支持视频、音频、图形图片等实时监视、特效切换、硬切换，云台控制，直播/录制，字幕叠加、特技特效等；
10.支持AI抠像，支持无背景抠像，无蓝箱绿箱背景实时抠像；
11.支持多视图/画中画，支持多画面布局、编辑、输出等功能，内嵌多种多画面布局；
12.支持透明通道设置、编辑以及输出；
13.支持不少于4路慢镜回放功能；
14.支持不低于4K的支持全制式全分辨率图像采集、收录、导播、制作；
15.支持嵌套导播，支持不少于3级嵌套导播，可以多场景分控导播；
16.切换转场：支持直切、淡入淡出、变焦、擦除、幻灯片、入等多个预设转场效果，同时支持不少于2种自定义转场特效；
17.图层叠加：可自定义创建复杂的图层/字幕，内置不少于100种标题模版，可实时制作字幕/比分/画中画/时钟/滚动字幕等多种字幕形式；
18.系统具备强大的在线字幕制作功能，实时制作静态、滚动、动画字幕；
19.视频录制：支持PGM直播画面录制，格式支持AVI、WMV、MP4等多种格式，支持WPS，支持PPT直接导入；支持多通道录制功能；
20.支持播放列表，实现自动导播功能；
21.每个通道都支持缩放、移动、裁剪、旋转等功能；
22.支持建立竖屏工程，进行竖屏直播；
23.支持对通道素材分辨率、帧率、像素格式、图像对比度、色调、亮度、饱和度进行独立调整；
24.支持通道叠加，支持每个通道都可以叠加到预监画面和直播画面上；
▲25.支持手机/平板远程控制主机字幕、导播等功能；26.支持BUSA-BUSD多组音频组合方式，实现多组主通道挂接音频设备，实现更多音频播出。；
▲27.支持实时视频截图，支持内置软件提词器功能，提词器操作按键可自定义适配；
28.系统支持内置的虚拟音频调音台，支持混音、音频均衡等音频特效；支持独占、跟随、混音、静音、音量调节、监听；通道切换声音有渐变效果；
29.支持不少于8路远程通话功能；
30.支持智能SRT语音字幕识别，支持语音智能断句，支持双语识别，支持生成双语字幕文本；
▲31.支持延迟播出，最大120秒延时播出功能；

32.支持设备资源预警功能：实时监控GPU、CPU、内存等使用情况；
33.内置实时色彩监看示波器模块，可对通道视频进行监看、分析；
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	网络控制
	
	

	1
	交换机
	1、标准机架式二层增强型企业级交换机，19 英寸机架安装，适配标准机柜。
2、整机拥有≥ 48 个千兆电口 + 4 个千兆 SFP 光口，光电组合满足多业务接入与上联需求。
3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，数据转发高效无阻塞。
4、内置交流电源模块（AC），支持常规市电输入，工作稳定可靠。
5、千兆电口支持速率 / 双工自协商、端口自适应，支持网线自动翻转。
6、支持 VLAN、STP/RSTP/MSTP、链路聚合、静态路由等主流以太网协议。
7、支持端口安全、MAC 地址过滤、风暴控制、ACL 访问控制，保障网络安全。
8、支持 Web 可视化管理、CLI 命令行管理、SNMP 网管协议，运维便捷。
9、支持端口防雷、过流 / 过压保护，风扇智能散热，适应机房长期不间断运行。
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	机房工程
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	定制电视墙
	定制电视墙
1、造型优美，线条简洁流畅，颜色搭配合理，装饰风格现代，产品极富时代气息，产品特点：个性化的设计、全拼接结构、能够融合新材料的设计、整体色调和机房装修环境做到和谐。
2、墙体结构设计上应充分考虑承重和框架支撑的安全。具有科学合理的安全保障设计
3、每组电视墙深度尺寸要求不超过400mm，电视墙墙体高度按现场实际高度设计，主体：主体结构要求采用模块化组合式设计，以方便拆卸与将来的扩展，可在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置。
4、显示屏安装架：要求采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板折弯制作，折弯高度不小于45mm。安装架要求设计灵活，能确保所安装的显示器的安装位置在前后可以微调±5mm。
5、侧板：要求采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作。侧板的宽度不小于150mm，采用斜角与圆弧棱造型，形成大气有力、舒适美观的效果。
6、要求造型设计美观新颖，整体可分拆组合，各部件必须能够使用普通工具进行安装，每一个部件都必须具有一定刚性和独立性，可以各自移动、变换位置和进行修改，详细尺寸按图纸要求制作，电视墙主体配置无后封板。
7、电视墙设计有布线空间和通道，布线通道不影响设备安装和布线，电源与信号分开布线。
8、所有电视墙需直接落地安装与地面固定，墙体带接地排，与机房接地连接环接通，接地电阻<2Ω，绝缘电阻应>1000MΩ，底部和架空地板齐平。
9、▲电视墙符合国标（金属家具通用技术条件）标准出具的检测报告表面涂层/覆面的性能要求。
10. ▲主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，符合国标 (钢制书柜、资料柜通用技术条件)
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	标准机柜
	19英寸标准机柜，用于安装各类上架设备。
1、机柜颜色为黑色亚光，可根据要求更改颜色。
2、机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底； 金属件无毛刺、无锈蚀。
3、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动 ，门板开孔均匀。
4、机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设 有用以标注序号的标签或位置， 列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以 标注列号的位置。
5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。
机柜要求总则
1、机柜柜体采用9折或12折及以上型材框架结构或者钣金结构（以满足机柜静态、动态承重要求为准），框架采用优质冷轧钢板一次滚压成型。 结构牢固， 内部服务器、网络设备安装空 间为标准 19 英寸。
2、机柜主要承重部件(横梁、立柱、 U 位方孔条、托盘等)所使用钢板厚度 均为 2.0mm 或以上，机柜静载承重要求在 1500KG 以上， 需提供产品通过 不低于 1500KG (含 1500KG) 承重测试合格的第三方权威机构出具的有效检测报告。前后网孔门、侧门、顶板、底板、 PDU 固定板、网线扎线板、 挡板所使用钢板厚度为 1.5mm~2mm；L 型支架厚度为 2mm，可以方便拆卸 安装。
3、机柜内部应设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 3047.2的要求。
4、▲机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗 7烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》标准。提供 机柜产品在配重≥600kg 的工况下， 通过不低于 7 级烈度结构抗地震测试合格的第三方权威机构出具的有效检测报告。
5、所有机柜顶部设计要求设计4个下线孔，每个孔内径不低于120mm，要求设置毛刷，4个孔分别位于机柜顶部四个角落，前部2个孔正对两侧立柱,后孔正对弱电理线架和PDU出线，圆孔位置要考虑进出线方便。
6、所有部件应无毛刺、锋利棱角，避免对人体造成伤害。装配应具有一致性和互换性，零部件应最大限度地采用标准件和通用件，紧固件无松动。外露和操作部位的零部件应光滑，无锐棱毛刺。安装配件具有一致性和互换性，紧固件无松动。
7、机柜 L 型支架 (对) 承重不低于60kg，折弯处应设置加强筋；支架安装后，同一水平面的支架底边间距≦370mm；单个支架底边超 出方孔条内边用于承载设备的有效长度须≧41mm，避免某些宽度较窄设备 无法上架，
8、层板深度应与机柜深度匹配，层板承重≥80kg。层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。层板的固定方式可根据用户需求，使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。
9、机房采用架空地板设计的，所有机柜为固定式安装，需要设置与底座固定孔，要求在机柜四角采用螺栓固定。机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。
10、门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。全部机柜预留前、后门安装孔，前后门均应采用外开门方式，其中前门为单开门，后门为对称双开门；前后门根据用户需要配置门锁，也可根据用户需要更换为独立门锁，门锁为可选配件。
11、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。
12、机柜后部需要安装 1 条接地铜条，接地铜条需要与接地干线可靠连接。
13、所有机柜带有前后门，均应开孔。前后门开孔率应≥70%，孔径应在4.5mm～8.0mm之间，所有开孔区域网孔应不易变形。
14、机柜需要采用U数标识，需要清楚明了一一对应。机柜U数从下至上标识。
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	高级组合式控制台
	高级组合式控制台
1、主体框架为模块化结构，一字型设计
2、▲为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。

3、为确保主体框架内部有足够的设备存储空间和设备散热空间，主体框架深度不小于600 mm；充分考虑到工作要求，控制台深度不小于1200mm，提供不小于450mm的腿部空间和纵向不小于620mm桌面操作应用空间； 控制台表面到地面距离为不小于720mm，底部调节脚可微调高度，满足人机工程学要求；控制台每个单联内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，每个单联配置2付设备托盘；控制台通过9烈度抗震试验；

4、▲台面使用抗倍特面板加工，整体厚度不低于15mm; 控制台所使用的抗倍特板国标的检测，甲醛释放量为0.050mg/m³，，符合Enf级要求；两块大面板之间开箭头槽，使用M6螺杆连接、整体连接后平整光滑无缝隙；台面通过调整结构，始终保持平滑及水平，并且符合人体工学的标准；
台面可以额外开孔，方便走线的穿过。靠近操作人员的前侧边缘采用一体成型，面板封边与面板一体平滑过渡，保证面板与封边之间无缝隙，防止桌面面板变形。
5、操作台面颜色按使用方要求定制。
6、背墙主体采用铝合金型材材质，配合液晶手臂安装，背墙内部能够实现线缆管理功能；背墙背部设计为门板结构，后门采用铰链和主框架牢固连接，可方便打开，利于线缆整理；背墙顶部拐角处采用铝合金铸件进行连接覆盖，连接件无任何的尖角，整体厚度、高度设计合理，满足功能需求和人机工程要求。后背墙通过钣金件固定在台面板上,背墙前部铝型材上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备。背墙上端可设计有亚克力和LED灯光。
7、侧板主体采用铝合金型材材质，横向和纵向连接件采用拉拔铝型材，连接拐角处采用压铸工艺一次成型开模铝型材，光滑过渡无尖角； 侧板采用大面积亚克力灯效设计，增加控制台的科技感，在侧板灯箱上的钣金盖板上通过激光镂空切割方式定制图案及文字。
  8、框架前后门板使用优质冷轧钢板制作，整体厚度为1.2mm，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺；连接铰链使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，满足耐久测试80000次标准，同时铰链安装方式可实现快速安装和拆卸。
	5
	组

	4
	附件（推拉滑轨、非标安装 件等）
	1、附件（推拉滑轨、非标安装件等）
	1
	项

	16）
	线缆线材
	
	

	1
	视频电缆
	1、电缆类型：超高清视频专用同轴电缆；
2、线径规格：约 5.5mm 线径；
3、长度规格：200 米 / 卷；
4、护套颜色：黑色；
5、信号支持：兼容 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 视频信号；
6、性能特点：低衰减设计，支持 4K 超高清长距离传输。
	1
	箱

	2
	视频电缆
	1、电缆类型：高清视频专用同轴电缆；
2、线径规格：约 3.3mm 线径；
3、长度规格：200 米 / 卷；
4、护套颜色：黑色；
5、信号支持：兼容 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 视频信号；
6、性能特点：低损耗同轴结构，抗干扰能力强。
	3
	箱

	3
	视频电缆插头
	视频电缆插头(100 个/盒)
1、接头类型：高清视频专用 BNC 接头；
2、适配电缆：对应 3.3mm/5.5mm 线径视频同轴电缆；
3、阻抗匹配：75Ω 阻抗；
4、信号支持：兼容 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 视频信号；
5、连接形式：压接 / 焊接式结构，连接牢固；
6、应用场景：适配广播级视频设备端接使用。
	3
	盒

	4
	模拟音频电缆
	模拟音频电缆(200 米/箱)
1、电缆类型：音频 / 控制专用双芯屏蔽电缆；
2、芯线结构：2 芯导体 + 屏蔽层；
3、长度规格：200 米 / 卷；
4、护套颜色：黑色；
5、信号支持：适配平衡音频或控制信号传输；
6、性能特点：屏蔽结构，抗电磁干扰能力强。
	1
	箱

	5
	话筒电缆
	话筒电缆(200 米/卷)
1、电缆类型：六类数据 / 控制专用四对双绞线电缆；
2、芯线结构：4 对双绞线结构；
3、长度规格：200 米 / 卷；
4、护套颜色：黑色；
5、传输标准：符合六类传输标准，支持千兆数据传输；
6、性能特点：低串扰、低衰减，适配网络或控制信号传输。
	1
	箱

	6
	数字音频电缆
	数字音频电缆(200 米/箱)
1、产品类型：数字音频专用屏蔽电缆；
2、长度规格：200 米 / 箱；
3、芯线结构：双芯导体 + 屏蔽层；
4、传输性能：支持数字音频信号传输，抗干扰能力强；
5、护套特性：耐磨、耐弯折，适配工程现场布线；
6、应用场景：适配广播级数字音频设备连接使用。
	1
	箱

	7
	卡侬头
	1、接头类型：专业音频三芯卡侬接头；
2、配置形式：公头 + 母头成对配置；
3、芯线结构：三芯平衡结构，带锁定装置；
4、适配线缆：对应规格音频电缆；
5、接触性能：接触稳定，支持平衡音频信号传输；
6、应用场景：适配广播级音频设备、麦克风端接使用。
	40
	对

	8
	网线等
	1、标准等级：符合 TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801 超五类传输标准；
2、芯线规格：4 对 8 芯无氧铜导体，单芯线径≥0.51mm；
3、传输性能：支持 1000Mbps/1Gbps 传输速率，带宽≥250MHz；
4、结构设计：十字骨架隔离结构，减少线间串扰；
5、护套特性：阻燃 PVC/LSZH 材质，具备耐弯折、抗老化性能；
6、测试指标：通过信道链路测试，近端串扰、回波损耗符合标准。
	2
	项

	9
	工程辅助材料
	1、工程辅助材料，套管，线号，水晶头，扎带等
	1
	批

	17）
	网络直播室设备清单
	
	

	1
	65寸触摸屏
	硬件要求
1、液晶屏：尺寸≥65英寸，显示比例(16：9) ，A级液晶LED显示屏；
2、▲分辨率：≥3840*2160； 亮度≥350cd/m，对比度≥8000:1，色彩覆盖率≥NTSC 95%；

3、红外感应支持20点触控及书写;
4、▲前置接口按键：HDMI*1（非转接）、USB 3.0*3、Type-C*1；USB支持同时在Windows及Android系统下被读取：具有不少于7个带中文标识按键，至少包含录屏、图像比例、音量-、音量+、护眼、电源等；

▲为保证产品稳定性和安全性，采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9级，大于石墨1-9H等级，表面书写膜硬度≥2H，雾度≤5%；

采用高强度铝合金结构，表面为汽车烤漆、抗冲击、抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全；
7、红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射400K LX光强度的光进行干扰仍能正常书写；
8、自动节能：通过设置相关操作，可以设置整机在一段时间内无人操作或无信号源接入，可自动关机；
9、Android 主板不低于四核CPU，ROM 不低于32GB，RAM 不低于4G，不低于 Android 14.0操作系统；
10、整机采用防火防护外壳设计，满足 GB4943.1-2011 标准的防火要求；
11、触摸防遮挡功能：在屏幕上任意取四个测试点，每个测试点连续遮挡1-10个红外发射灯光，然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域，进行书写，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，笔记连贯、无断线；
12、▲整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光 400~500能量综合)<30%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；一体机通过人眼视觉舒适度（VICO）测试后，其视觉舒适度指数达到A+级以上标准；

为方便排查问题，需提供硬件系统检测，对系统内存、存储、内嵌电脑、屏温监控等提供信息；
14、具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭；
三、白板软件要求
1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具；
2.备授课功能，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，包含数学、英语、化学等14个不同背景，支持自定义图片生成PPT背景;
3.▲支持一键调取PPT文件，可选择本地导入或打开两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源；

4.▲支持备课模式下，对课件添加文本编辑、思维导图等功能，并支持对所添加内容编辑进入和退出方式，可选择百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳、淡出、浮出、弹跳、擦除等不同的编辑方式，支持对输入的文本添加朗读读音，读音支持导出音频文件并支持一键插入ppt、word、excel等文件；
5.支持备课模式下，对课件页面添加动画效果，可选择新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等不同的编辑方式；
6.黑板书写支持不少于10种风格笔的书写，包含硬笔，智能笔，荧光笔，竹笔，纹理笔，软笔，手势笔，图章笔，激光笔，粉笔类型；
7.支持手势擦除功能，当识别到5指手势，画面自动由手写状态变成板擦状态，符合老师随写随擦的教学习惯，板擦大小至少有3级选择；
8.支持放大镜，聚光灯，幕布，草稿纸，截图，计时器功能；支持放大镜，聚光灯调整区域大小。
9.支持思维导图功能，至少包含逻辑图，组织结构图，鱼骨图；可设置思维导图样式，外框，填充色，边框色，线条，展开方式。支持对输入的文本进行字体，字号，字体颜色的更改，支持对文本做加粗，下划线，倾斜，删除线，上下标，可设置文本对齐方式，透明度，行间距，项目符号。
10.支持在备授课状态下均可插入辅助教学工具，如三角板，直尺，圆规，量角器。支持三角板，直尺自动绘制直线，无需手动更改，并且在旋转时显示旋转角度。支持量角器绘制后自动标注角度，切换绘制方式后可绘制弧线。支持圆规绘制扇形，弧线，可在圆规上显示角度和半径。
11.支持白板在备课或授课模式下调取本地或U盘中的文件，图片等资源，支持对编辑的文字进行删除、剪切、复制、添加连接、添加朗读发音、添加蒙层、拖动克隆、锁定等多项功能；支持对图片进行导出、替换、镜像、翻转等功能；对视频进行导出、替换、锁定、剪切、复制等功能。
12.支持PC通道下批注功能，批注功能与白板软件批注功能为互通关系。支持白板软件最小化进入透明批注界面，可以实现桌面批注功能，可实现一键调取批注工具栏，实现批注，支持清除、撤销批注内容，支持批注内容以图片格式保存至本地。支持点击批注条后默认恢复白板软件界面。
	1
	台

	2
	移动支架
	1、支持 32–75 英寸液晶电视、会议一体机，兼容主流商用显示设备。
2、最大静态承重≥68kg，结构稳固，满足大尺寸设备挂载要求。
3、兼容 VESA 标准安装孔位，最大支持600×400mm，通用性强。
4、屏幕俯仰角度可调，支持高度升降调节，适配不同观看、操作视角。
5、采用加厚优质冷轧钢材质，表面静电喷塑处理，防锈、耐磨、承重力强。
6、配备高强度静音万向脚轮，带独立刹车装置，推行顺滑、定位稳固。
7、自带设备置物托盘，可放置机顶盒、遥控器、会议配件等。
8、内置隐藏式理线卡槽，规整线路，整体美观且避免线路杂乱。
9、配备防脱落安全锁扣，防止设备意外滑落，使用安全可靠。
	1
	套

	3
	直播采集机身
	1、全画幅背照式 CMOS 影像传感器，有效像素≥3300 万，支持 4K 120p 视频录制。
2、支持无裁切 4K 60p 10bit 4:2:2 视频输出，支持 HDMI 2.1 规格信号传输。
3、搭载 AI 智能对焦系统，支持实时人脸 / 眼部 / 主体追踪对焦，支持 - 4EV 低光对焦。
4、支持 HLG、S-Log3 等专业色彩模式，动态范围≥14 档，满足专业色彩管理需求。
5、内置主动散热模块，支持连续 4K 60p 录制≥30 分钟无过热降频。
6、支持 DC 接口外接供电，可实现不间断录制，兼容假电池供电方案。
7、接配备 USB Type-C、HDMI、3.5mm 音频输入 / 输出、麦克风 / 耳机接口。
8、双卡槽设计，支持 SD / 高速存储卡同时 / 接力录制，支持 V90 等级高速卡。
9、电子快门最高 1/8000s，机械快门最高 1/4000s，支持静音拍摄。
10、具备防尘防滴溅密封设计，可在复杂演播室环境下稳定运行。
	2
	只

	4
	直播采集镜头
	1、标准变焦镜头，焦距覆盖 24-70mm，恒定 F2.8 最大光圈。
2、采用多枚超低色散镜片与非球面镜片，有效抑制色差、畸变与眩光。
3、内置高速静音对焦马达，支持全时手动对焦，对焦行程精准。
4、多层纳米抗反射镀膜，减少鬼影与眩光，提升画面通透度。
5、最近对焦距离≤0.38m，支持近摄特写拍摄。
6、兼容全画幅相机卡口，支持机身端光圈、对焦联动控制。
7、标准口径设计，适配通用圆形滤镜。
8、防尘防滴溅密封设计，适配演播室复杂环境。
9、变焦过程中对焦稳定，无呼吸效应，适配视频录制场景。
10、镜头筒身采用金属材质，耐用性强，长期使用无松动现象。
	1
	只

	5
	直播采集镜头
	1、远摄变焦镜头，焦距覆盖 70-200mm，恒定 F2.8 最大光圈。
2、采用多枚超低色散镜片与非球面镜片，有效抑制色差、畸变。
3、内置高速静音对焦马达，支持全时手动对焦，对焦行程精准。
4、内置光学防抖系统，防抖补偿≥5 档，减少手持拍摄抖动。
5、多层纳米抗反射镀膜，减少鬼影与眩光，提升画面通透度。
6、最近对焦距离≤1.0m，支持中远景特写拍摄。
7、兼容全画幅相机卡口，支持机身端光圈、对焦联动控制。
8、标准口径设计，适配通用圆形滤镜。
9、防尘防滴溅密封设计，适配演播室与户外复杂环境。
10、变焦过程中对焦稳定，无呼吸效应，适配视频录制场景。
	1
	只

	6
	三脚架
	1、三脚架最大承重≥8kg，云台最大承重≥6kg，可稳定承载相机 + 镜头 + 附件。
2、脚架采用碳纤维材质，节数为 3 节，收拢长度≤45cm。
3、最低工作高度≤20cm，最高工作高度≥150cm，适配多场景架设。
4、液压阻尼云台，支持水平 360° 旋转与 ±90° 俯仰调节。
5、云台支持阻尼档位调节，可适配不同重量设备与拍摄速度。
6、兼容标准快装板，支持快速拆装相机，快装板带安全锁扣。
7、采用快速扳扣式锁紧结构，调节便捷，锁定牢固无松动。
8、配备橡胶脚垫与金属钉脚，适配瓷砖、地毯、户外地面。
9、云台内置水平仪，脚架可通过中轴 / 脚管调节水平。
10、支持安装配重钩，可悬挂配重增强稳定性，适配长焦镜头架设。
	2
	支

	7
	偏振镜
	高清偏振镜 全系口径
1、采用光学级玻璃镜片，双面多层镀膜，透光率≥99%。
2、圆形偏振镜，可消除非金属表面反光，偏振效率≥99%。
3、采用超薄铝合金镜框，厚度≤5mm，适配镜头盖安装。
4、多层防水防油防刮镀膜，表面水滴角≥110°，易清洁。
5、中性偏色设计，安装后不影响画面白平衡与色彩还原。
6、适配镜头口径，安装后不产生暗角与画面畸变。
7、镜片可 360° 旋转，旋转阻尼适中，无松动卡顿现象。
8、镜片硬度≥6H，抗刮耐磨，长期使用无划痕。
9、可适配室内演播室、户外直播等场景，提升画面对比度与饱和度。
	2
	块

	8
	假性电池
	1、输出电压、电流与相机原装电池参数一致，适配相机供电系统。
2、内置对应相机电池仓接口，外部 DC 公头接口，适配标准 DC 电源线。
3、配备高屏蔽 DC 线材，长度≥1.5m，抗干扰能力强，无信号串扰。
4、内置过压、过流、短路、过热保护电路，保护相机电路安全。
5、支持相机正常开关机、录制、回放功能，不触发相机电池保护机制。
6、可实现相机不间断录制，支持演播室长时间直播使用。
7、轻量化设计，无突出部件，不影响相机正常架设与操作。
8、接头加固处理，反复插拔≥1000 次无接触不良现象。
9、线材采用阻燃绝缘材质，耐温≥80℃，使用安全可靠。
10、无需改装，直接装入相机电池仓即可使用，安装拆卸方便。
	2
	块
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	适配器
	1、支持 AC 100-240V 宽电压输入，50/60Hz，适配国内市电标准。
2、DC 输出电压与电流适配相机供电需求，纹波≤50mV，供电纯净。
3、配备标准 DC 输出接口，可直接连接假电池供电。
4、输出功率≥20W，满足相机 + 附件同时供电需求。
5、内置过压、过流、短路、过热保护电路，具备 3C 认证。
6、配备高屏蔽电源线，长度≥1.5m，抗干扰能力强。
7、采用被动散热结构，无风扇噪音，适配演播室安静环境。
8、工作温度范围 0-40℃，适配机房、演播室环境。
9、体积小巧，重量≤200g，便于桌面 / 机架放置。
10、长时间连续工作无电压波动，可支持 7×24 小时不间断供电。
	2
	个
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	补光灯
	1、LED 补光灯，额定功率≥200W，输出光通量≥20000lm。
2、支持 2700K-6500K 连续可调，满足冷暖光场景切换需求。
3、CRI≥96，TLCI≥96，色彩还原精准，适配专业直播画面。
4、支持 0-100% 无级亮度调节，调节步长 1%，无频闪。
5、内置主动散热风扇，采用静音设计，风扇噪音≤25dB（1m 距离）。
6、支持 AC 100-240V 市电供电，可长时间连续工作。
7、支持机身按键、遥控器、APP 远程控制，可同时调节多台灯光参数。
8、配备标准保荣卡口，可兼容柔光箱、反光伞、柔光伞等通用配件。
9、具备 IP23 防护等级，防尘防溅，适配演播室环境。
10、配备标准灯架接口，可适配通用摄影灯架、支架架设。
	4
	套

	11
	有线话筒
	指向性电容麦克风专业级收音话筒支架套装 配卡农线
1、动圈式指向性麦克风，采用心形指向拾音模式；
2、50Hz–15kHz，人声频段响应优化，兼顾低频与高频表现；
3、-53dBV/Pa（1kHz），适配常规调音台与声卡输入；
4、输出阻抗≤600Ω，支持长距离线缆传输，信号损耗低；
5、最大声压级≥130dB SPL，高声压下失真度≤1%；
6、采用标准 XLR 三芯接口，支持平衡信号传输；
	2
	只
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	数字无线音频套装
	无线领夹话筒领夹式话筒全指向、一拖二无线领夹话筒
1、数字 2.4G 无线音频传输系统，含发射机与接收机；
2、采用数字跳频技术，抗干扰能力强，传输延迟≤20ms；
3、开阔环境下有效传输距离≥100 米，满足多场景移动拍摄需求；
4、配备全指向领夹式麦克风，频率响应 60Hz–15kHz；
5、发射机采用内置锂电池供电，单次续航≥6 小时；
6、接收机配备标准 3.5mm/TRS 接口，兼容相机、手机、调音台等设备；
7、支持 16bit/48kHz 数字音频采样，动态范围≥90dB；
8、支持单声道 / 立体声传输模式，适配不同录制需求；
	1
	套
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	耳机
	监听耳机
1、封闭式动圈监听耳机，专为音频监听与录音场景设计；
2、40mm 动圈驱动单元，采用铜包铝线音圈与钕磁铁磁路；
3、频率响应：15Hz–22kHz，全频响应平直，人声与乐器细节还原准确；
4、阻抗特性：32Ω（1kHz），适配专业声卡、调音台及便携设备直推；
5、灵敏度：100dB/mW（1kHz），低推力设备也能获得足够声压级；
6、隔音性能：封闭式耳罩设计，被动隔音≥15dB，有效隔绝外界环境噪声；
	1
	套
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	监听音箱
	1、2.0 声道有源近场监听音箱，采用木质箱体结构；
2、1 英寸高音单元 + 4 英寸低音单元，两分频设计；
3、频率响应：60Hz–20kHz，低频下潜充足，高频延伸自然；
4、功放功率：单只额定输出功率≥30W，峰值功率≥60W；
5、信噪比：≥90dB，底噪极低，监听环境安静；
6、输入接口：配备 RCA 莲花接口与 3.5mm 音频接口，兼容多种音源设备；
7、调节功能：支持高音、低音及音量调节，适配不同监听环境；
8、箱体设计：采用高密度木质箱体，减少谐振，降低音染；
9、摆放特性：支持桌面近场摆放，防磁设计，可贴近显示器使用；
10、失真表现：总谐波失真≤0.5%（1kHz，额定功率），音质清晰纯净。
	1
	套
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	散热器
	相机散热器
1、专为指定型号微单相机设计的主动式散热装置；
2、采用半导体 / 风扇主动散热方案，降低相机机身温度；
3、卡扣式 / 磁吸式安装，适配相机机身结构，不遮挡接口与屏幕；
4、可将相机最高工作温度降低≥10℃，支持长时间视频录制；
5、采用 USB Type-C 接口供电，兼容充电宝、相机电源适配器；
6、内置低噪风扇，工作噪音≤30dB（1m 距离），不影响录音环境；
7、采用绝缘材质外壳，避免短路、漏电风险，保护相机电路；
	2
	只
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	提词器
	1、系统支持Windows 7、Windows 8、Windows 10系统，Mac系统。
2、整套系统采用一体化手拧螺丝结构，安装快捷，操作简单，控制方便，分光效果可达97%以上，提词器支持连接PC播放文稿和纸质播音文件摄像2种采集读稿方式，可解决播音中忘词，错词的问题，使播音变得更加轻松自然。
3、提词器框和托板采用人性化手拧螺丝设计，安装更方便，多档位安装方式，用户可根据需要，上下调整镜像屏与提词器框的角度，前后摄像机与提词器框的距离和上下调整摄像机高度等。 
4、2mm专业镀膜无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，适配各类高标清镜头，广视角设计，提示器文稿显示清晰，无虚影，拍摄不穿帮。
5、提词器屏幕采用广视角高清分辨率LED屏幕，提供VGA、HDMI双输入接口，可直接连接PC实现播音文稿，提词屏幕视角可达水平140°和垂直130°，250cd/m2亮度标准屏。
6、采用75mm碗径的液压阻尼云台，固定的平衡系统，云台快装板装有保险系统，可避免因疏忽而导致提词器或者摄影机的滑落， 脚管采用经特设计的锁紧手扭，锁紧牢固，配合橡胶防滑脚垫，使得三脚架抗震性稳定性增强， 随摄像机脚架赠送脚架包，能够将脚架轻松装入其中，方便旅行时携带和保护脚架， 收纳高度：80cm， 展开高度：160cm， 云台：水平360°，俯仰角度-65°/+90°， 自重：3.6kg， 承重：8kg。
7、脚轮配置基础款滑轮架，适用于轻型或中型三脚架，轻松折叠，方便携带，基本要求优于收缩高度520MM，自重2kg，承重20kg，脚管最大展开长度910MM，脚轮直径3英寸。
	1
	套

	17
	直播工程主机
	主流原装品牌工作站 
1、CPU：相当于或优于CPU intel i7-14700
2、内存：≥32GB (2x16GB) DDR5 4800 NECC PRC
3、系统硬盘：512GB固态硬盘，SATA接口
4、数据硬盘：4TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM
5、显卡：要求显卡配置不低于5080性能
6、其他:集成声卡、鼠标键盘
7、显示器：27”W/黑色/16：9/分辨率1920*1080/HDMI x1，DP x1
8、操作系统:Windows 1l Pro for Worksatations 64bit  
9、配置HDMI采集卡
	1
	套
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	视频切换台
	导播台+收纳箱+显示屏
1、支持多路 SDI 视频信号接入，分为 4 路 / 8 路硬件输入通道，兼容 SD、HD、3G-SDI 标准信号；
2、支持 1080i、1080p 等主流高清视频格式，帧率兼容 25fps、30fps、50fps、60fps；
3、内置 ISO 独立录制功能，每路输入信号可单独同步录制本地视频文件；
4、配备多路 SDI 视频输出，支持节目主输出、预监输出，满足监看与信号分发需求；
5、集成 USB 视频采集模块，可直接对接电脑实现网络直播推流；
6、内置嵌入式音频处理单元，支持 SDI 内嵌音频解嵌、混音及音量调节；
7、具备硬切、叠化等多种转场效果，支持多机位一键快速切换；
8、配套专用显示屏幕，可实时预览输入画面、节目画面、信号参数及系统状态；
9、机身配备实体按键、旋钮，支持本地手动操作，可自定义功能按键；
10、含专用收纳箱体，具备防护、便携收纳功能，满足外出现场作业需求。
	1
	套
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	应急电源
	1、采用磷酸铁锂（LFP）安全电芯，标称电量不小于 2048Wh。
2、标准充放电工况下，4000 次完整充放电循环后容量保持≥80%。
3、持续交流最大输出功率 3000W，国标交流输出规格 220-240V/13.6A/50Hz。
4、市电快充模式 45 分钟可充至 80% 电量，满充时长≤75 分钟，支持市电、车载、太阳能多渠道混合充电。
5、内置 UPS 旁路供电功能，市电断电切换时长≤0.01 秒，保障设备不间断运行。
6、配备 4 路 AC 交流输出、4 路 USB-C、4 路 USB-A、2 路 SDC 快充接口、1 路 AC 市电输入，支持多设备同时供电。
7、可外接至多 10 组同规格扩容电池，整机最大拓展总容量 22528Wh。
8、支持蓝牙 / Wi-Fi 手机 APP 远程监控、参数调节；低噪休眠模式运行噪音＜29 分贝。
	1
	套
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	线材及集成
	根据设备合理布线及备用线材
	1
	项

	18）
	其他设备
	
	

	1
	双通道无线接收机
	1、双通道数字分集式无线音频接收机；
2、支持 2 路独立接收通道，单台设备可同时处理 2 路无线信号；
3、采用 UHF 频段，频段宽度≥24MHz，支持信道自动扫描与干扰规避；
4、射频接收灵敏度≤-107dBm（典型值），可接收远距离弱信号；
5、数字音频传输，采样率≥24bit/48kHz，频率响应 20Hz–20kHz；
6、配备 LCD 显示屏，可显示频率、信号强度、音频电平、设备状态；
7、配备 2 路 XLR/TRS 混合平衡输出接口，2 路 BNC 天线接口；
8、支持红外一键频率同步，可快速与对应发射机完成配对；
9、标准 19 英寸 1U 机架式设计，适配专业机柜安装；
10、支持AC 100-240V 宽电压供电，支持长时间不间断工作。
	2
	台

	2
	无线手持
	1、一体式无线手持发射机与动圈拾音单元；
2、心形指向动圈咪头，频率响应 50Hz–15kHz，人声优化频响；
3、数字无线发射模块，与对应接收机采用同源传输协议；
4、与接收机同频段，支持预设信道，可手动 / 自动调频；
5、发射功率可调，典型值≤10mW，传输距离开阔环境≥100 米；
6、机身支持音频增益调节，可适配不同响度人声，防削波失真；
7、配备电源开关、静音按键、频道设置按键，支持一键对频；
8、采用标准 AA/AAA 电池供电，连续工作续航≥12 小时；
9、人体工学防滑手持外壳，内置防滚环，外壳抗摔耐磨；
10、配备 LED 指示灯，可显示电源、射频信号、音频电平及电量状态。
	4
	台

	3
	无线分配器
	1、专业射频信号分配放大器，机架式设计；
2、支持 1 路射频输入扩展为 4 路射频输出，可同时为 4 台接收机提供天线信号；
3、内置低噪声射频放大模块，信号增益≥10dB，补偿线缆传输损耗；
4、全端口 50Ω 阻抗匹配，确保射频信号完整传输，减少反射损耗；
5、宽频设计，覆盖对应无线系统的全频段，兼容性强；
6、配备 1 路 BNC 射频输入接口，4 路 BNC 射频输出接口；
7、支持 DC 12V 直流供电，或通过天线馈电获取电力；
8、低噪声放大设计，噪声系数≤3dB，不引入额外射频干扰；
9、安标准 19 英寸 1U 机架式结构，适配机房、机柜集中安装；
10、支持多台级联扩展，可满足大型场地多通道无线系统组网需求。
	1
	台

	4
	有源指向性天线
	1、宽频有源定向射频接收天线；
2、定向高增益设计，天线增益≥6dBi，主瓣聚焦接收前方信号；
3、内置低噪声射频放大器，可提升接收灵敏度，有效接收远距离信号；
4、宽频覆盖，适配对应无线系统的 UHF 频段，支持多信道接收；
5、标准 BNC 接口，可直接连接天线分配器或无线接收机；
6、支持射频馈电，通过同轴电缆从分配器 / 接收机获取电力，无需额外电源线；
7、有效提升无线系统覆盖距离，改善复杂场地信号盲区问题；
8、标配壁挂 / 立杆安装支架，支持水平、垂直安装；
9、高强度工程塑料外壳，防尘、防潮、抗老化，适配室内外多种环境；
10、射频带宽≥100MHz，可兼容同频段不同型号的无线设备。
	2
	台

	5
	领夹麦克风话筒
	1、接收机通道架构：采用四通道机架式接收机，配套腰包发射机：标配 4套腰包发射器，4套3.5mm 麦克风接口领夹话筒.
2、双天线有源真分集接收，天线隔离度≥60dB，毫秒级信号切换，杜绝断频掉音。
3、接收灵敏度可达 - 90dBm，内置天线信号放大分配模块，无需外接信号分配器，支持天线幻相供电适配定向有源天线。
4、支持 UHF 宽频段可调，主机具备一键自动扫频选干净频点、红外 SYNC 一键对频；通道 ID 编号范围 1–99，每通道可存储多组频点。
5、接收机单通道音频增益可调范围 0~-12dB，内置主动降噪电路，音频频响 30Hz–18kHz，总谐波失真≤0.3%。
6、多台可堆叠级联，最多可扩展至 12 通道共用天线系统，适配多话筒同台会议、舞台演出场景。
7、超低功耗，单次电池续航≥16 小时。
8、隐形头戴耳麦，超心型拾音指向，动圈拾音单元，自带防噪防风海绵，适配演讲、主持、舞台表演。
9、每通道独立平衡 XLR 输出，线路输出电平 - 6~+6dBu，输出阻抗＜30Ω，支持调音台、功放直连使用。
10、金属机架机身，内部电路板屏蔽抗电磁干扰，适配户外、演播厅、会议室多场景稳定运行。
11、接收机支持整机按键锁定功能，防止现场误操作；数字加密无线传输，抑制邻频干扰与外来射频串音。
	1
	套

	5
	头戴式麦克风话筒
	1、接收机通道架构：采用四通道机架式接收机，配套腰包发射机：标配 4套腰包发射器，4套3.5mm 麦克风接口头戴耳麦.
2、双天线有源真分集接收，天线隔离度≥60dB，毫秒级信号切换，杜绝断频掉音。
3、接收灵敏度可达 - 90dBm，内置天线信号放大分配模块，无需外接信号分配器，支持天线幻相供电适配定向有源天线。
4、支持 UHF 宽频段可调，主机具备一键自动扫频选干净频点、红外 SYNC 一键对频；通道 ID 编号范围 1–99，每通道可存储多组频点。
5、接收机单通道音频增益可调范围 0~-12dB，内置主动降噪电路，音频频响 30Hz–18kHz，总谐波失真≤0.3%。
6、多台可堆叠级联，最多可扩展至 12 通道共用天线系统，适配多话筒同台会议、舞台演出场景。
7、超低功耗，单次电池续航≥16 小时。
8、隐形头戴耳麦，超心型拾音指向，动圈拾音单元，自带防噪防风海绵，适配演讲、主持、舞台表演。
9、每通道独立平衡 XLR 输出，线路输出电平 - 6~+6dBu，输出阻抗＜30Ω，支持调音台、功放直连使用。
10、金属机架机身，内部电路板屏蔽抗电磁干扰，适配户外、演播厅、会议室多场景稳定运行。
11、接收机支持整机按键锁定功能，防止现场误操作；数字加密无线传输，抑制邻频干扰与外来射频串音。
	1
	套

	19）
	系统工程
	
	

	1
	系统设计
	1、系统设计(工程制图，技术手册，全套工程图纸)
	1
	项

	2
	系统施工
	1、系统施工
	1
	项

	3
	系统调试
	1、系统调试
	1
	项

	4
	现场培训
	1、现场培训
	1
	项

	5
	运输及保险
	1、运输及保险
	1
	项

	二、
	灯光和LED屏
	
	

	1）
	10楼和11楼景区演播室灯光
	
	

	1
	LED平板柔光灯
	1、功率：≥200W；
2、色温： 5600K ±250K ；
3、显色指数 Ra ≥95（连续光谱）；
4、调光：DMX512 信号，亮度调节 0- 100%；
5、光束角：120°；
6、灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接；
7、柔光板：光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼；
8、配备 4页遮扉、45°蜂窝网格；
9、提供“现场模式”和“安全模式”，保证现场直播时灯光保持常亮与散热管理系统的自动调节功能；
10、具备最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全；
11、具有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、控制模式、运行时间；
▲12、散热：无风扇散热;
13、灯具配有机械杆控灯弓，具有水平、仰俯调整功能；
▲14、符合GB/T 7000.217-2023国家检验标准；
	28
	台

	2
	LED调焦聚光灯
	1、功率：≥200W
2、色温： 5600K± 250K；
3、显色指数： Ra≥ 95（连续光谱)；
4、采用DMX电动调焦，发光角度 20 -60°可调；
5、具备控制信号丢失场景保持功能，保证直播安全；
▲6、采用无风扇散热，具有智能降温系统；
7、.具有有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显DMX 地址、 LED 的运行温度、 亮度值、控制模式等；
8、灯具内置 RDM 模块，精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示；
9、配备4页遮扉，控制杂散光；
10、灯具配有机械三动作杆控灯弓，具有水平、仰俯、调焦调整功能；
▲11、符合GB/T 7000.217-2023国家检验标准；
	8
	台

	3
	LED下巴灯
	1、功率：≥18 W
2、色温指数： 5600K ±200K
3、显色指数：＞ 91
4、发光角度：＞ 60°
	2
	台

	4
	调光台
	1、DMX 512/1990 信号输出
2、48路调光通道，均可线性调光输出
3、24个通道推杆，分为A/B两页，共96个通道
4、6个集控推杆，6个集控按键，分为A/B/C三页，共可储存36个集控（场景）
5、1个总控推杆，用于总调光48个通道
6、RS232连接中控实现远程调用集控
7、支持RDM功能，查看RDM灯具信息，修改地址码
8、可旋转数码轮查看当前通道数值
9、非RDM状态下，按数码轮确定键可清除所有推杆数值为0
10、LCD大屏显示参数内容
11、断电重启恢复上次集控与推杆内容
12、DMX 信号输出连接器：XLR-D3F
	1
	台

	5
	信号放大器
	1、数字信号类型：DMX512/1990
2、 1 路输入， 1 路直通输出（非隔离）。                                                  
3、 8路光隔离信号分配输出 。
4、各输入输出接口之间的电气隔离电压： ：>1000V 。
5、 每路带数字信号指示灯
	4
	台

	6
	直通箱
	1、12路，每路最大功率3KW；
▲2、每路输出均可独立设定为数字控制式直通开关和直接直通两种控制方式，直通控制可选用机械式继电器；直接直通功能可脱离解码器独立工作。
3、每路输出抽屉均配备空气开关和工作指示灯，工作指示灯亮度随输出电压变化；
4、三相四线供电，带TN-S保护接地系统；输出回路按序号连续依序分相，方便直观，自动平衡；
	1
	台

	7
	分线盒
	面板3*16A 5位 插座
	8
	套

	8
	恒力铰链吊杆
	1、吊杆主体采用高强度优质铝合金材料；
2、恒力弹簧选用特制抗腐蚀合金弹簧钢；
3、吊挂平衡重量2～20 kg可调，能定位在任意高度，无滑落、回缩现象；
4、吊杆最大可调范围≥1.5米；
5、3×1.5阻燃影视电缆，两端16A防尘接插件；
6、2×0.3 PDMX512信号电缆，两端3芯卡龙头。；
	12
	台

	9
	保险链
	1、链体直径≥4mm；
2、有效长度 800mm；
3、带透明防护护套；
	36
	条

	10
	阻燃电缆
	1、国标阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；
2、3 芯结构，单芯截面积 2.5mm²；
3、具备阻燃性能，抑制火焰蔓延；
4、铜导体，柔性结构便于现场布线。
	100
	米

	11
	电源线
	1、国标阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；
2、3 芯结构，单芯截面积 1.5mm²；
3、具备阻燃性能，满足现场防火安全要求；
4、铜导体，柔性结构便于现场布线。
	300
	米

	12
	信号线
	1、国标阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；
2、4 芯结构，含 3 芯 0.25mm² 信号芯 + 1 芯地线；
3、具备阻燃性能，满足现场防火安全要求；
4、适配音频 / 控制信号传输，抗干扰能力强。
	300
	米

	13
	主电源线
	1、国标阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；
2、5 芯结构，单芯截面积 10mm²；
3、具备阻燃性能，满足主回路防火安全要求；
4、适配大功率设备主回路供电。
	20
	米

	14
	电源接插件
	1、16A 影视专用电源接插件；
2、单路额定电流 16A，支持 3 路供电；
3、防误插、防松脱设计；
4、适配舞台灯具、专业设备供电连接。
	48
	套

	15
	信号卡侬头
	1、专业信号传输接插件；
2、三芯结构，适配平衡信号传输；
3、带防松脱锁扣结构；
4、适配舞台音频、灯具控制信号连接。
	48
	套

	16
	号码牌
	1、黑色亚克力材质；
2、外形尺寸 100mm×100mm；
3、可定制设备编号标识；
4、适配灯具设备安装，便于现场设备识别管理。
	36
	个

	17
	灯钩
	1、舞台灯具专用挂钩；
2、挂钩直径 50mm；
3、高强度金属材质；
4、适配标准桁架 / 灯杆，带防松脱结构。
	36
	个

	18
	电脑摇头图案灯
	1.宽电压:AC90V-235V 50-60Hz
2.宽电压驱动电源:650W
3.光源系统:371W
4.色温;8000K
5.颜色系统:颜色盘:11+七彩彩虹效果
6.图案系统:图案盘:13固定图案+1白光
	6
	台

	19
	LED平板柔光灯
	1、功率：≥200W；
2、色温： 5600K ±250K ；
3、显色指数 Ra ≥95（连续光谱）；
4、调光：DMX512 信号，亮度调节 0- 100%；
5、光束角：120°；
6、灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接；
7、柔光板：光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼；
8、配备 4页遮扉、45°蜂窝网格；
9、提供“现场模式”和“安全模式”，保证现场直播时灯光保持常亮与散热管理系统的自动调节功能；
10、具备最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全；
11、具有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、控制模式、运行时间；
▲12、散热：无风扇散热;
13、灯具配有机械杆控灯弓，具有水平、仰俯调整功能；
▲14、符合GB/T 7000.217-2023国家检验标准
	10
	台

	20
	调光台
	1、输入电压：AC90-245V/50-60HZ ；
2、总功率：50WDMX512标准。512个DMX控制通道;
3、2路带隔离的独立输出驱动端口，具有抗1500VDC电气冲击能力。独立插板结构，容易更换;
4、可控制32台16个通道电脑灯;
5、带背光的大屏幕LCD显示屏，用于显示各种运行参数;
6、 16个通道推杆，1个速度控制推杆;
7、 1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度，渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制;
	1
	台

	21
	附属材料
	安装调试，运费，辅料等
	1
	项

	2）
	室内全彩LED显示屏（11楼演播厅）
	
	

	1 
	室内P1.56全彩屏
	▲像素间距：1.56mm
▲像素结构:SMD三合一 1R1G1B封装

像素密度：410000点/㎡

单元分辨率（W×H）：384×216
功耗：峰值功耗≤383W/㎡，平均功耗≤117W/㎡

箱体单元尺寸（W×H×D）:600×337.5×72mm
单元比例：16：9

成像原理：LED主动发光

驱动方式：恒流扫描驱动

驱动IC:≥16路通道，具备点检（开路检测）

电流增益调节：电流增益调节级别≥8位

▲PCB设计：采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；PCB 采用FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能；采用不少于8层PCB板结构设计，同时采用不少于30μ镀金接插件

▲模组底壳材质：矿纤基增强镁合金复合材料或铝

一体式箱体：箱体为压铸铝，铝镁合金，矿纤基增强镁合金材质，箱体背板为一次性整体成型，自然散热结构，静音无风扇

箱体拼装：箱体可实现内弧、90°直角无缝拼装

箱体防护等级：IP5X
▲工作噪音：试验样品距离r=1.0米，（实测噪音-环境背景噪音），≤2.0dB(A)
智能除湿设计：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。

覆膜技术：产品产品可应用纳米涂层或 GOB 封装模式，采用真空气相沉积技术,将复合防护膜均匀覆盖到LED 显示模组表面，实现防潮、防泼溅的功能。

保护技术：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。

视角：水平≥175°，垂直≥175°

最大对比度：15000：1（全白/全黑，环境照度0.05lux）
▲反光率：屏体亚黑处理，反光率≤1%
▲亮度：≥1000nits,支持通过配套软件0-100%无极调节

亮度调节：手动或自动16 级亮度调节，色温不变。自动调节要求具有光感探头,显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度
色彩和亮度调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性
基色主波长误差（校正后）：红色：620-623nm ;绿色：530-532nm ;蓝色：467-469nm;C级 ΔλD ≤1nm
色温：1000-20000K可调，色温误差:色温为 6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤120K
亮度均匀性（校正后）：≥99.5%
模组亮度均匀性偏差：LMJ≤1.7%
▲色度均匀性：±0.002Cx,Cy
亮度鉴别等级：C级：BJ=24
▲刷新频率：≥4800Hz
可调整刷新频率：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能
图像调节：支持亮度调节，对比度调节，色饱和度调节，色温调节
换帧频率：50&60&120Hz
显示屏拍照等级：14bits
响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾，无鬼影。

灰度等级： 256级
低亮度高灰度：支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置，0-100%亮度时,8-16bits任意灰度设置
低亮高灰智能调节功能：100%亮度时，≥16bit灰度; 20%亮度时，≥16bit灰度
精细灰度处理：屏体可选配不同配置接收卡，实现高灰阶 18bit，22bit，24bit
像素失控率：LED像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂为0

▲平整度：≤0.03mm；

显示单元平整度偏差：垂直偏差≤5%；水平偏差≤5% 
发光点中心距偏差:≤0.27%
▲单元拼接间隙：≤0.02mm
软件亮、暗线功能：软件具备一键调节亮度、暗线功能
星形连接：模组供电电源和信号采用星型连接方式
箱体连接方式：箱体之间级联线从箱体预制孔穿过，美观整洁，不占箱体外部空间

硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金 ＞50μ厚度
控制方式：支持网络同步控制，点点对应
	34.4
	㎡

	2
	视频控制器
	1.单台设备最大带载1560万像素点，最大宽度可达16384像素，最高8192像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。
2.具备强大的视频信号接收和处理能力，支持10bit视频处理，最大支持4K×2K@60Hz 视频输入，并最大可支持6+1路视频信号输入，支持6个独立窗口、输出画面缩放、逐点亮色 度校正等功能，可提供优异的图像显示。
3.拥有完备的视频输入接口：1 × HDMI 2.0、1 × DP 1.2、 4 × HDMI 1.3、1 × 3GSDI （IN+LOOP）.
4. 音频输入输出：HDMI、DP支持伴随音频输入、支持3.5mm独立音频输入输出
5.支持三种画面缩放模式，包括点对点 模式、全屏缩放、自定义缩放
6.多窗口显示：支持2个4K×2K+4个2K×1K规 格的窗口、窗口大小和位置可单独调节、窗口优先级可调整
7. 强大视频处理能力：搭载SuperView III画质处理技 术，支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取
8.支持用户自定义EDID和预设EDID
9.满足屏体显示需求。
	1 
	台

	3
	工控计算机
	1、CPU: ≥Intel 酷睿I7：12700KF
2、内存：≥8GB DDR4带散热片*2
3、硬盘：≥240G SSD
4、显卡：不低于RTX3050
5、电源：≥600W
6、机箱：4U工控
	1 
	台

	4
	配电箱进线
	1、国标 RVV-4×16mm²+10mm² 电力电缆；
2、适配单屏配电功率 35KW 系统；
3、单路进线配置，满足设备平均功耗 250W-450W/h・㎡的供电需求。
	1 
	项

	5
	配电箱出线
	1、国标 RVV-3×2.5mm² 电力电缆；
2、配电箱出线满足屏体需求；
3、支持 PVC 或 KBG 套管敷设方式；
4、适配单路设备供电需求。
	1 
	项

	6
	信号线
	1、超五类网线；
2、符合超五类传输标准，支持千兆数据传输；
3、适配设备信号传输需求。
	1 
	项

	7 
	背架结构
	1、采用国标镀锌方管材质；
2、定制化背架结构；
3、符合国标材质标准，满足承重与防锈要求。
	1  
	项

	8
	黑钛不锈钢包边
	1、采用国标黑钛不锈钢材质；
2、包边宽度上下左右各 5cm；
3、表面黑钛工艺处理，适配显示设备边缘装饰与防护。
	1  
	项

	9
	配电柜
	1、专用配电柜，满足LED供电需求。
2、含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等
3、含智能上电卡，支持中控控制
	1 
	台

	10
	辅材
	1、含单设备内部连接数据线材、螺丝、挂件；
2、含电源连接线、排线、5V线、跳线等。
	1  
	项

	11 
	备品备件
	1、备用模组6块。
	1 
	项

	3）
	室内全彩LED显示屏（主新闻演播室）
	
	

	1 
	室内P1.56全彩屏
	▲像素间距：1.56mm
▲像素结构:SMD三合一 1R1G1B封装

像素密度：410000点/㎡

单元分辨率（W×H）：384×216
功耗：峰值功耗≤383W/㎡，平均功耗≤117W/㎡

箱体单元尺寸（W×H×D）:600×337.5×72mm
单元比例：16：9

成像原理：LED主动发光

驱动方式：恒流扫描驱动

驱动IC:≥16路通道，具备点检（开路检测）

电流增益调节：电流增益调节级别≥8位

▲PCB设计：采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；PCB 采用FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能；采用不少于8层PCB板结构设计，同时采用不少于30μ镀金接插件

▲模组底壳材质：矿纤基增强镁合金复合材料或铝

一体式箱体：箱体为压铸铝，铝镁合金，矿纤基增强镁合金材质，箱体背板为一次性整体成型，自然散热结构，静音无风扇

箱体拼装：箱体可实现内弧、90°直角无缝拼装

箱体防护等级：IP5X
▲工作噪音：试验样品距离r=1.0米，（实测噪音-环境背景噪音），≤2.0dB(A)
智能除湿设计：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。

覆膜技术：产品产品可应用纳米涂层或 GOB 封装模式，采用真空气相沉积技术,将复合防护膜均匀覆盖到LED 显示模组表面，实现防潮、防泼溅的功能。

保护技术：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。

视角：水平≥175°，垂直≥175°

最大对比度：15000：1（全白/全黑，环境照度0.05lux）
▲反光率：屏体亚黑处理，反光率≤1%
▲亮度：≥1000nits,支持通过配套软件0-100%无极调节

亮度调节：手动或自动16 级亮度调节，色温不变。自动调节要求具有光感探头,显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度
色彩和亮度调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性
基色主波长误差（校正后）：红色：620-623nm ;绿色：530-532nm ;蓝色：467-469nm;C级 ΔλD ≤1nm
色温：1000-20000K可调，色温误差:色温为 6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤120K
亮度均匀性（校正后）：≥99.5%
模组亮度均匀性偏差：LMJ≤1.7%
▲色度均匀性：±0.002Cx,Cy
亮度鉴别等级：C级：BJ=24
▲刷新频率：≥4800Hz
可调整刷新频率：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能
图像调节：支持亮度调节，对比度调节，色饱和度调节，色温调节
换帧频率：50&60&120Hz
显示屏拍照等级：14bits
响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾，无鬼影。

灰度等级： 256级
低亮度高灰度：支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置，0-100%亮度时,8-16bits任意灰度设置
低亮高灰智能调节功能：100%亮度时，≥16bit灰度; 20%亮度时，≥16bit灰度
精细灰度处理：屏体可选配不同配置接收卡，实现高灰阶 18bit，22bit，24bit
像素失控率：LED像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂为0

▲平整度：≤0.03mm；

显示单元平整度偏差：垂直偏差≤5%；水平偏差≤5% 
发光点中心距偏差:≤0.27%
▲单元拼接间隙：≤0.02mm
软件亮、暗线功能：软件具备一键调节亮度、暗线功能
星形连接：模组供电电源和信号采用星型连接方式
箱体连接方式：箱体之间级联线从箱体预制孔穿过，美观整洁，不占箱体外部空间

硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金 ＞50μ厚度

控制方式：支持网络同步控制，点点对应
	16.4 
	㎡

	2
	视频控制器
	1.单台设备最大带 载 780 万像素点，最大宽度可达 10240 像素，最高 8192 像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 
2.具备强大的视频信号接收能力，最大支持 4K×2K@60Hz 视频输入，并最大可支持 5 路视频信 号输入，最多支持 6 个图层资源并支持输出画面无级缩放、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的 图像显示。 
3.输入接口 − 2 × HDMI 1.3 − 1 × HDMI 2.0（IN&LOOP） − 1 × 3G-SDI（IN&LOOP，选配） − 1 × USB 3.0（播放 U 盘内的图片或视频）
4.输出接口 − 12 路千兆网口 − 2 路光纤口 OPT 1 支持发送网口 1~10 数据，OPT 2 支持发送网口 11~12 数据 − 1 路 HDMI 1.3 输出接口 
5.音频输入输出 − HDMI 支持伴随音频输入 − 支持 3.5mm 独立音频输入输出 − 支持输出音量调节 
6.支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。 
7.支持输出画质调整，包括亮度、对比度、饱和度、色调调整。 
8.无需插拔网线，即可测试预存画面、备份网口或设备是否生效。
9.满足屏体显示需求。 
	1 
	台

	3
	工控计算机
	1、CPU: ≥Intel 酷睿I7：12700KF
2、内存：≥8GB DDR4带散热片*2
3、硬盘：≥240G SSD
4、显卡：不低于RTX3050
5、电源：≥600W
6、机箱：4U工控
	1 
	台

	4
	配电箱进线
	1.单屏配电功率为17KW，平均功耗250W-450W/h*²，
2.需要RVV-4*6mm²+4mm²配电箱进线1路
	1 
	项

	5
	配电箱出线
	1、国标 RVV-3×2.5mm² 电力电缆；
2、配电箱出线满足屏体需求；；
3、支持 PVC 或 KBG 套管敷设方式；
4、适配单路设备供电需求。
	1 
	项

	6
	信号线
	1、不低于超五类网线；
2、符合五类传输标准，支持千兆数据传输；
3、适配设备信号传输需求。
	1 
	项

	7 
	背架结构
	1、采用国标镀锌方管材质；
2、定制化背架结构；
3、符合国标材质标准，满足承重与防锈要求。
	1 
	项

	8
	黑钛不锈钢包边
	1、采用国标黑钛不锈钢材质；
2、包边宽度上下左右各 5cm；
3、表面黑钛工艺处理，适配显示设备边缘装饰与防护。
	1
	项

	9
	配电柜
	1、专用配电柜，满足LED供电需求。
2、含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等
3、含智能上电卡，支持中控控制
	1 
	台

	10
	辅材
	1、含单设备内部连接数据线材、螺丝、挂件；
2、含电源连接线、排线、5V线、跳线等。
	1 
	项

	11 
	备品备件
	1、备用模组4块。
	1 
	项

	12 
	技术服务及搬运运输
	新疆地区安装费、调试费、脚手架搭拆，货架、包装费、运输费
	1
	项

	13 
	临时切换录制演播室搭建
	喷绘背景，灯光，系统迁移等
	1
	项

	14 
	顶部防火棉
	1、环保阻燃棉材质；
2、具备阻燃防火性能；
3、可按现场尺寸定制裁切；
4、适配顶部空间安装使用。
	1
	项


`二、项目验收、售后服务等要求
（一）交货及质保时间
交货日期：20日，具体以合同签订为准。

    质保：质保2年；
供货地点

甲方指定地点。
（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：服务本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、安装费、技术指导、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及及招标文件要求的供应商需要支付的所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（四）付款方式

以甲乙双方签订合同为准
（五）知识产权

     采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、投标人在服务期必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。

 合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

 合同协议书
合同名称             编号

甲    方：                                   乙    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：                       

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

招标文件

投标文件

（3）成交通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同价款及付款方式

3.1合同价款：总额为￥   元(大写：     )。

3.2支付方式和期限：

3.3发票要求：甲方向乙方支付项目款之前，乙方按照正规等额开具增值税发票。

3.4 汇款方式：甲方通过银行电汇的方式将款项支付至乙方指定账户：

乙方账户信息：

账号：

户名：

开户行：
4、合同供货（服务）期限及地点和方式

5、违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任。其中：

5.1 甲方逾期付款责任

5.1.1 甲方逾期付款在（15）日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款项1‰的违约金，但违约金额不得超过合同总价款的10%。 

5.1.2 逾期付款超过（30）日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

（注：乙方要求继续履行合同，应该在履行期限届满后30日内提出，甲方应当继续履行合同，并向乙方支付相当于合同价款的3%违约金。乙方要求解除合同，甲方应当向乙支付等额合同价款的10%的违约金。）

5.2.乙方逾期履约或不履约责任

5.2.1 乙方不履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

（注：甲方要求继续履行合同，应该在履行期限届满后30日内提出，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同价款的3%违约金。甲方要求解除合同，乙方应当向甲方支付等额合同价款的10%的违约金。）

5.3 服务质量瑕疵责任

如因乙方人为因素导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当赔偿因乙方原因给甲方造成的直接损失。

5.4 违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当赔偿给对方造成的直接损失。涉及触犯国家法律法规的承担相应的法律责任。

5.5其他违约责任

驻场服务人员如收到客户投诉（须书面文件）超过2次以上，乙方负责更换驻场服务人员。如乙方在12个月以内更换人员超过3次，甲方有权终止合同。

6、 不可抗力

6.1 本合同所称不可抗力，是指地震、台风、严重水灾、火灾、战争等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。不可抗力系指买卖双方在签订合同期内所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的影响。

6.2 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

7、 保密责任

7.1保密内容：本合同的内容、本合同双方因协商，签署和履行本合同而知晓的对方单位与公共安全的信息或获得的对方的单位与公共安全的资料。

7.2保密义务：

7.2.1乙方工作人员必须学习有关保密法律法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。乙方庄重承诺：

7.2.2认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

7.2.3不提供虚假的个人信息，自愿接受保密审查；

7.2.4不违规记录、存储、复制、传播未经甲方允许的秘密信息；

7.2.5不把涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他非涉密公共信息网络；

7.2.6不在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；

7.2.7不以任何方式泄露所接触和知悉的甲方数据及国家秘密；

7.2.8未经甲方审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述。违反上述承诺，自愿承担相关责任和处罚。

7.2.9如有必要，甲方有权要求乙方返还或销毁（返还、销毁均指不能做任何形式的保存）相关资料。

8、 合同终止

8.1 任何一方提前解除本合同的，需提前30天书面通知另一方，本合同另有规定的除外。

8.2如甲方因自身原因提前解除本合同的，应依据约定的标准先付清乙方已提供服务的费用。

8.3如因乙方原因提前解除本合同的，则甲方无需支付解除合同之后的未提供服务的费用。
9、合同生效及其它

9.1 在本合同履行中,若发生争议,双方应本着友好协商的原则先协商解决，协商不成的，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

9.2 本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

9.3 本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议说明（具有同等法律效益）。

甲  方：                          乙  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：
二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

 
对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法 

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

      合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

 
  本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章  投标文件格式

第一部分 资格证明文件
1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

2、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

3、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；

4、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明；
5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）
6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

2、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）
致：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
年   月   日 

3 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。


投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
委托代理人：                                   

年   月   日 

4、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明；
5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）
投标保证金缴纳凭证或投标担保函

6、投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

	投标保证金缴纳凭证


政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、开标一览表

3、投标分项报价表
4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、投标人基本情况表

7、中小企业声明函(货物)

8、投标人关联单位的说明
9、评分标准和细则中技术部分证明材料

10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
1、投标函

致：                     

为响应你方组织的                                   项目的招标项目编号为：                      ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

      (投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标单价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：
        （公章） 

法定代表人或委托人：
        （签字或盖章）  

      
年
   月    日

2、开标一览表

招标项目名称：
招标项目编号：                                                

                                                      单位：元（人民币）

	投标项目名称
	

	采购内容
	

	投标有效期
	

	总合计

（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。
2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）            

法定代表人签字或盖章：            

授权代表签字或盖章：                 

签署日期：        年     月     日

3、投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                  包号: 　 

                                         　 单位：元（人民币）

	序号
	标的名称
	品牌
	型号和规格
	技术

参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	制造商名称
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   3.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

4、技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	标的名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


日期：          年    月      日

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:                 包号:

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6、投标人基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工总数
	

	单 位 概 况
	


7、中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：   

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
8、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件。
2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明.1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

    3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
	行业
	中小微型企业（或）
	中型企业（且）
	小型企业（且）
	微型企业（或）

	
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额

	农、林、牧、渔业
	
	20000万元
以下
	
	
	500万元及以上
	
	
	50万元及以上
	
	
	50万元以下
	

	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	1000人以下
	40000万元
以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	300万元及以上
	
	20人以下
	300万元以下
	

	建筑业
	
	80000万元
以下
	80000万元以下
	
	6000万元及以上
	5000万元及以上
	
	300万元及以上
	300万元及以上
	
	300万元以下
	300万元以下

	批发业
	200人以下
	40000万元
以下
	
	20人及以上
	5000万元及以上
	
	5人及以上
	1000万元及以上
	
	5人以下
	1000万元以下
	

	零售业
	300人以下
	20000万元
以下
	
	50人及以上
	500万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	交通运输业（不含铁路运输业）
	1000人以下
	30000万元
以下
	
	300人及以上
	3000万元及以上
	
	20人及以上
	200万元及以上
	
	20人以下
	200万元以下
	

	仓储业
	200人以下
	30000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	邮政业
	1000人以下
	30000万元以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	住宿业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	餐饮业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	2000人以下
	100000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	软件和信息技术服务业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	50万元及以上
	
	10人以下
	50万元以下
	

	房地产开发经营
	200000万元以下
	10000万元以下
	
	
	1000万元及以上
	5000万元及以上
	
	100万元及以上
	2000万元及以上
	
	100万元以下
	2000万元以下

	物业管理
	1000人以下
	5000万元以下
	
	300人及以上
	1000万元及以上
	
	100人及以上
	500万元及以上
	
	100人以下
	500万元以下
	

	租赁和商务服务业
	300人以下
	
	120000万元以下
	100人及以上
	
	8000万元及以上
	10人及以上
	
	100万元及以上
	10人以下
	
	100万元以下

	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	300人以下
	
	
	100人及以上
	
	
	10人及以上
	
	
	10人以下
	
	











法定代表人身份证复印件正面














法定代表人身份证复印件反面














授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面





  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面











                                    

