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第一部分 招标公告     
克州乌恰县文博馆设施设备提升项目-采购货物部分公开招标公告
	项目概况
克州乌恰县文博馆设施设备提升项目-采购货物部分的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）获取招标文件，并于 2026年11月11日 10:30（北京时间）前（上传）电子投标文件。                                     


一、项目基本情况
项目编号：WQZFCG（ZB）2026-111
项目名称：克州乌恰县文博馆设施设备提升项目-采购货物部分
采购方式：公开招标
预算金额（元）：4300000.00
最高限价（元）：4136216.13
采购需求：
标项名称:克州乌恰县文博馆设施设备提升项目-采购货物部分  项目数量:1
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：300平米LED屏、播放设备和可视化系统、灯光显示，访客系统及文博馆外立面提升。(具体详见采购内容及技术要求。)
备注：具体详见参数附件
合同履约期限：合同签订后 180 日历天内完成全部货物生产、供货、安装、集成调试 ，完成整体竣工验收。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）有效的三证合一营业执照副本；
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（5）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；
（6）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；
（7）投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
本项目不接受联合体投标。
三、获取文件
 1、 时间：2026年10月13日至2026年10月20日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取
3、方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取文件→ 申请，审核通过后可下载文件）。
（2）供应商获取文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。
4、售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年11月11日 10:30（北京时间）
投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
开标时间：2026年11月11日 10:30（北京时间）
开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件，开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
     3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
     4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
     5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
     6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南。
  7.为了保证开标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
8.采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务为：52180元。
特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：乌恰县文化体育广播电视和旅游局          
地 址：新疆克州乌恰县双拥路4号
联系方式：19390808666
2.采购代理机构信息
名 称：新疆聚友共创项目管理有限公司
地 址：阿图什市幸福街道塔合提云村迎宾路43号201室   
联系方式：18690801126
3.项目联系方式
项目联系人：郭女士
电 话：18690801126


第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc3064][bookmark: _Toc26232][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc469495722]一、投标人须知前附表
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
项目编号
采购内容
	项目名称：克州乌恰县文博馆设施设备提升项目-采购货物部分
项目编号：WQZFCG(ZB)-2026-111
采购内容：300平米LED屏、播放设备和可视化系统、灯光显示，访客系统及文博馆外立面提升。(具体详见采购内容及技术要求。)

	2
	采购人信息
	采购单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局          
地    址：新疆克州乌恰县双拥路4号
联 系 人：王先生     联系电话：19390808666

	3
	采购代理机构
	名   称：新疆聚友共创项目管理有限公司
地   址：阿图什市幸福街道塔合提云村迎宾路43号  
联 系 人：郭女士     联系电话：18690801126

	4
	供货（服务）  地点
	采购人指定项目现场。

	5
	付款方式
	（1）合同签订生效 ，主要货物材料进场，支付合同总金额 30%； （2）全部货物供货到场 ，安装集成调试完成 ，初验合格 ，支付至合同总金额 70%； （3）项目整体竣工验收合格 ，全部资料完整移交完毕 ，支付至合同总金额 95%； （4）剩余 5%竣工验收后 ，无质量问题无息支付。（具体细节以合同约定为准。）

	6
	交货期及质保期
	合同签订后 180  日历天内完成全部货物生产、供货、安装、集成调试 ，完成整体竣工验收。（具体以签订合同为准）
质保期：3年

	7
	资金来源
	援疆资金

	8
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)             

	9
	投标人资格条件及其他要求
	1.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）有效的三证合一营业执照副本；
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（5）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；
（6）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；
（7）投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
本项目不接受联合体投标。

	10
	供应商信用
查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。
2、截止时点：开标后评标前。
3、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11
	踏勘现场
	不组织,投标人自行组织踏勘现场。

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	联合体投标
	☑不接受
□接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	14
	招标代理费
	采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为:52180元，由中标供应商支付。 

	15
	最高投标限价
	本次招标预算价：4136216.13元（投标报价超过采购预算价的按废标处理）。

	16
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	17
	投标保证金
	投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
投标保证金的金额：60000元（陆万元整）

	
	投标保证金交纳要求：
1、 [bookmark: _GoBack]投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间 2026年11月11日 10:30（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。
投标保证金交纳方式：投标保证金开启政采云平台电子保证金缴纳或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
电子保证金
账户信息：按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】,点击【新疆保证金平台】,自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息(开户行及行号)。供应商需将保证金转入获取到的收款账号，转账时请备注项目名称。

	18
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。
1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

	19
	投标文件份数及要求
	一份电子加密标书（“.jmbs”格式）。

	20
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。
a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。
b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	21
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2026年11月11日 10:30（北京时间）
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	22
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件
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	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，本项目评标委员会共计5人，其中采购人代表1人，评标专家4人。
评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取。
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	是否授权评标委员会确定成交候选人
	是，评标委员会推荐3名中标（成交）候选人。
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	成交候选人公示媒介
	克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。
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	履约担保
	成交供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金，如果成交供应商在项目实施期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
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	是否有采购进口产品
	☑否
□是，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：
1本国产品政策
1.1供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
1.2采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
1.3采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。
1.4评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
1.5对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
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	文件领取
	时间：2026年10月13 日至2026年10月20日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间）
地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取文件→申请，审核通过后可下载文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。
方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取文件→ 申请，审核通过后可下载文件）。
（2）供应商获取前应注册成为政府采购云平台正式供应商。
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	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能

	
	
	1、电子招投标情况说明：
1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。
（3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取文件 菜单中选择项目，获取文件 。
（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。
（5）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
（6）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。
温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。
2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日起7个工作日内且应当在采购开标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件或逾期提出的不予受理、答复。

	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	
	（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。

	政策文件说明
	（1） 本项目专门面向中小企业。
（2） 本采购项目中小企业划分标准所属行业为:工业
（3）绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；《财政部、国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）；《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）。
（4）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定。

	评标办法
	本项目采用综合评分法

	低于成本价不正当竞争预防措施
	1.根据【财库〔2026〕2号】关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，第一条  采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
在评审过程中，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。
投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	备注
	1、着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。
3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。
4、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
5、其它：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。
（3）供应商应以书面形式保证成交后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。
（4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。

	备注
	投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。


二、投标人须知
[bookmark: _Toc469495724]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
               项目编号：见投标人须知前附表。
                 招标人：见投标人须知前附表。
      供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。
               供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
 代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。
2.招标范围：
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。
3.标包划分：
3.1本项目划分： 1  个标包。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）
7.投标人资格：
7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：
7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。
7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc152042315]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc247513963]9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
10. 投标预备会
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。
11. 联合投标
11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。
11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
12.招标代理费
中标单位在领取本项目中标通知书时，招标代理费依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）、《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的规定，按中标价计算后收取。
收费标准如下：
招标代理服务收费标准
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	备注

	100以下
	1.58%
	1.58%
	

	100-500
	1.16%
	0.84%
	

	500-1000
	0.93%
	0.62%
	

	1000-5000
	0.61%
	0.35%
	


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
13.投标人应注意的事项
13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。
13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。
13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）本地区有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本采购文件不再对上述情况进行描述。
[bookmark: _Toc469495725]（二）招标文件
15. 采购文件的编制依据
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。
16. 采购文件的组成
16.1 采购文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  采购内容及技术要求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认
 16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
   16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
17. 采购文件的修改、补充、解释
17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 
17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
17.4 采购文件的解释
本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
   18. 采购文件的发出
18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。
[bookmark: _Toc469495726]19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。
采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）
（三）投标文件的编制
20. 投标的语言及度量衡单位
20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
 20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21. 投标文件的组成
资格证明文件和商务及技术文件两部分。
21.1资格证明文件（包括但不限于）
资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。
  （1）开标一览表（见投标文件格式一）;
（2）营业执照副本（三证合一）
（3）法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；
（4）法定代表人授权委托书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；
（5）投标保证金缴纳凭证或投标担保函；
（6）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（8）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；
（9）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；
（10）投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
（11）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
21.2 商务及技术文件（包括但不限于）
（1）投标书（投标文件格式四）
（2）投标分项报价表（投标文件格式五）
（3）货物（服务）说明一览表（投标文件格式六）
（4）技术规格偏离表（投标文件格式七）
（5）商务条款偏离表（投标文件格式八）
（6）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）
6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式九）
6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十）
（7）关于符合本国产品标准的声明函
（8）投标人关联单位的说明（格式自拟）
（9）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
（10）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
（11）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：以上材料须逐页加盖单位公章。
21.3投标文件的要求
（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。
（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。
（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 
（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。
（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物（服务）的名称、型号和规格、数量、单位、品牌、制造商名称、单价和总价。
22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物（服务）逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。
22.5投标报价的价格是货物（服务）交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。
22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物（服务）功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    
22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。
22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。
23. 投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金
24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；
（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。
（3）提供虚假材料谋取中标的；
（4）经查实属于陪标、串通投标的等。
[bookmark: _Toc469495727]24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。
（四）投标文件的制作、上传及递交要求
25.投标文件的制作要求
（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。
（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。
（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。
26.投标文件的上传
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：
a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；
b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
27.投标文件的递交要求
（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。
（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
28．投标文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc469495728]供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。
（五）开 标、评标和定标
29. 开标
[bookmark: _Toc73975822]29.1开标邀请
（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；
（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；
（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc73975823]29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。
（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。
（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。
（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）
（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：
（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。
29.3 投标供应商资格审查：
（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。
30.评审工作的组织
采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。
31. 评标委员会的组建
31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，评标委员会由评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，本项目评标委员会共计5人，其中采购人代表1人，评标专家4人。
评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取。
31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。
32.评标委员会的职责
32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。
32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
32.3对投标文件进行比较和评价。
32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
33. 评标原则
33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。
33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 
33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。      
34. 评委纪律
评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
35.评标程序
35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。
35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。
35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。
35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。
35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 
35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
35.10 修改评审结果
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
36．澄清、说明或补正的形式
36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
37．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
38．无效投标文件
有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：
38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；
38.4 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；
38.5投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
38.6 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；
38.7 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
38.8 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价
38.9因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；
38.10 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
38.11 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；
38.12 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；
38.13 投标文件附有采购人不能接受的条款；
38.14 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；
38.15 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；
38.16投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
38.17违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；
39．废标
39.1 符合招标文件规定废标情形的；
39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;
39.4 因重大变故，采购任务取消的。
40．突发情况处理
40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：
（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动； 
（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。
41. 定标
[bookmark: _Toc469495729]    41.1采购结果确认（确定中标供应商）
采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：
（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 
41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。
42. 中标通知书
42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。
42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
（六）合同的授予
[bookmark: _Toc73975842][bookmark: _Toc469495730]43．履约保证金
43.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（基本户开户行出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。
43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
43.3 如果中标供应商在项目实施期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
[bookmark: _Toc73975843]44．签订合同及公告
44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。
44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。
44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。
44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。
44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。
（七）纪律和监督
45. 对招标人的纪律要求 
45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
46. 对投标人的纪律要求 
46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
47. 对评标委员会成员的纪律要求 
47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。


（八）质疑与投诉
49．质疑和投诉
49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。
49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
49.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：
（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。







附件：
政府采购投诉书（范本）、质疑函范本
投诉人：                         法定代表人：            
地址：                           电话：                 
委托代理人姓名：                 职务：               
住址：                           联系电话：              
被投诉人：                       法定代表人：         
地址：                         电话：               
我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：
1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。
附件：
1.质疑书和质疑答复书；
2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；
3.营业执照；
4.法定代表人身份证明函
5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；
6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。
投诉供应商：（盖章）
                  法定代表人（或主要负责人）：（签字）
      年   月    日
[bookmark: _Toc17515]本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。



投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。
1、 [bookmark: _Toc11499]质疑前置及时间要求
《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

[bookmark: _Toc13508]    二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉
时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
   投诉书应当包括下列主要内容：
（1） 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2） 具体的投诉事项及事实依据；
（3） 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（4） 提起投诉的日期。
投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1） 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2） 提起投诉诉前已依法进行质疑；
（3） 投诉书内容符合本办法的规定；
（4） 在投诉有效期内提起投诉；
（5） 属于本级财政部门管辖；
（6） 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（7） 国务院财政部门规定的其他条件。
   
[bookmark: _Toc5978]    三、虚假、恶意投诉法律责任
第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。


递交投诉书地址：乌恰县财政局政府采购办监管办公室
[bookmark: _Toc1697]













质疑函范本
[bookmark: _Toc9061]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                         
地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc15938]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                   
[bookmark: _Toc18271]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
[bookmark: _Toc22365]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
[bookmark: _Toc469495731]第三章  评标办法
[bookmark: _Toc469495733][bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205]一  总  则
1、一般规定
1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。
1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。
1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。
1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的综合评分法。
1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
2、评标组织机构的组成
2.1 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。
2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。
3、评标委员会职责
3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3.3推荐中标候选人名单；
3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
4、评标委员会义务
4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
4.4参与评标报告的起草；
4.5配合有关部门的投诉处理工作；
4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。
5、 评标程序
5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；
5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；
5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。
























二、  投标文件初审
6.资格性审查:
6.1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
(适
用
于
资
格
后审)
	1
	有效的三证合一营业执照副本；
	
	

	
	2
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
	
	

	
	3
	投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；
	
	

	
	4
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	
	5
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；
	
	

	
	6
	投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；
	
	

	
	7
	
投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

	
	

	
	8
	投标保证金缴纳凭证或投标担保函
	
	

	
	9
	供应商须提供中小企业的声明函。
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	





6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
7.符合性审查
7．1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的；
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
	
	

	
	3
	只有一个方案投标。
	
	

	
	4
	投标文件内容齐全、无遗漏。
	
	

	
	5
	对招标文件规定的招标内容全部作出响应。
	
	

	
	6
	满足招标文件提出的技术和质量要求。
	
	

	
	7
	完成期限满足招标文件要求。
	
	

	
	8
	投标有效期满足招标文件要求。
	
	

	
	9
	售后服务满足招标文件要求
	
	

	
	10
	投标人详细地址、联系人、电话
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	



7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
 7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议
7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。
温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
[bookmark: _Toc469495734][bookmark: _Toc362983803]三  投标文件的澄清和补正
8．澄清、说明或补正的形式
8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。
8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
9．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
[bookmark: _Toc469495735]
四 比较与评价
[bookmark: _Toc469495736][bookmark: _Toc362983805]10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。
10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。
10.2.1评委打分办法
（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。
（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。
（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。
（4）评委打分采取记名形式。
（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。
（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。
（7）评分程序
1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。
2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。
3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。


（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）
评分标准
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
30分
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／投标报价)×30％×100。
注：投标报价超过采购预算价的按废标处理
	

	2
	技术部分
48分

	技术参数响应情况
	20分
	根据所投项目清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应。全部响应招标文件的得20分。本项目不允许负偏离。
	

	3
	
	实施方案
	20分
	根据供应商针对本项目编制的专属项目实施方案进行综合评分。
评分内容包含：①质量保证措施（含项目质量目标、关键控制点、检测检验验收流程）；②安装调试计划（含备货计划、周期安排、软硬件安装调试、验收流程）；③设备试运行及测试维护方案；④产品包装运输方案；⑤应急预案（含产品质量问题、突发事件处置措施）。
1、本项共5个评审分项，单分项满分4分，总分20分。
2、缺项评审：分项内容完全缺失、未响应采购需求的，该分项得0分。
3、缺陷评审：分项内容齐全、无缺项，但存在实质性缺陷（仅限：内容与本项目实际不符、编造无依据、前后逻辑矛盾、核心关键内容遗漏、不符合采购需求），每 1 处实质性缺陷扣 1 分，单个分项扣分最高不超过4分，扣完本项总分20分为止，不产生负分。
4、常规通用规范性表述、无实质性影响的文字瑕疵、非关键性内容差异，不认定为缺陷、不扣分。
	

	4
	
	技术方案
	8分
	本项满分 8 分。评委根据投标人针对本项目编制的专属技术方案综合评审，评审维度包含：①供货方案、②人员管理安排方案、③现场安全管理方案、④产品调换货方案，共 4 项，单项分值 2 分。
1、单项方案内容完整、贴合本项目实际、匹配采购需求、无实质性问题的，得该项满分 2 分；
2、单项方案完全缺失、未提供的，该项得 0 分；
3、单项方案内容齐全但存在实质性缺陷（仅限：内容不适配本项目、编造无实施依据、前后内容矛盾逻辑错误、规范 / 标准 / 地点区域信息错误、核心内容遗漏、不满足采购需求），每处实质性缺陷扣 1 分，单个分项最高扣2分；
4、本项总分扣完8分为止，不产生负分；常规通用规范性表述、无实质影响的文字瑕疵、非关键性内容差异，不认定为缺陷、不予扣分。
	

	5
	商务部分
22分

	售后服务方案

	10分
	本项满分10分。评委根据投标人针对本项目编制的专属售后服务方案综合评审，评审维度共 5 项，单项 2 分，具体包括：①质保期内响应时间、②切实的售后服务措施、③售后服务班组人员及联系方式、售后人员考核管理措施、④质保期满后的后续维修服务、⑤完善的服务承诺书。
1、单项方案内容完整、贴合本项目实际、匹配采购需求、无实质性问题的，得该项满分 2 分；
2、单项方案完全缺失、未提供的，该项得 0 分，不叠加缺陷扣分；
3、单项方案内容齐全但存在实质性缺陷（仅限：内容不适配本项目、凭空编造无实施依据、前后内容矛盾逻辑错误、规范标准 / 地点区域信息错误、核心关键内容遗漏、不符合采购需求），每处实质性缺陷扣 1 分，单个分项最高扣 2 分；
4、本项总分扣完10分为止，不产生负分；通用标准化表述、无实质影响的文字疏漏、非关键性内容差异，不认定为缺陷、不予扣分。
	

	6
	
	质保期

	6分
	质保期满足采购文件基础要求的不得分，在基础要求之上每增加半年得3分，本项最高得6分。（以投标文件开标一览表质保期内容为准）
	

	7
	
	售后服务
	6分
	投标人的实施（交货）时间优于招标文件要求，每提前5日，得3分，最多得6分。响应招标文件的供货期限要求得2分。 不满足交货期限要求本项0分。
	


10.2.2价格评分方法
满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。


五  推荐中标候选人
11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。
11.2如最终得分一致，则报价低的优先排名，如报价一致，则以技术评分中设计方案得分高的优先排名。
12.无效投标条款
12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
    (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】。
  12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)投标保证金未按规定要求缴纳的；
(4)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(5)联合体投标未提交联合体协议的；
(6)被暂停营业的；
(7)被暂停或取消投标资格的；
(8)财产被接管或冻结的；
(9)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
(10)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（11）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；
（12）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（13）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；
（14）采购文件规定的其它无效投标情形。
   12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；
(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;
(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；
注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。
(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（9）采购文件规定的其它无效投标情形。
12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）采购文件规定的其它无效投标情形。














 第四章  采购内容及技术要求
多媒体系统
	序号
	展项名称
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	壁挂式电子沙盘系统
	互动终端
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 ≥1920*1080
3.面板尺寸 ≥86寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时
11.喇叭 2×4Ω 10W
12.HDMI-OUT 1组
13.VGA-OUT 1组
14.RG45-IN 1组
5.USB3.0 2组
16.USB2.0 2组
17.音频输出 1组
18.耳机输入 1组
19.220v开关 1组
20.220v插座接口 1组
21.底座 无
22.触控嵌入方式 内置一体式
23.书写方式 手指、触摸笔或其它＞2.5mm非透明物体
24.触控点数 10点
25.触控分辨率 32767*32767
26.触控精度 ±1mm
27.单指响应速度 ＜8ms
28.最小识别点直径 2.5mm（支持2.8mm双细笔全屏书写）
29.触控次数 理论次数无限次
30.驱动程序 系统自动识别，免驱
31.支持系统 windows7/10，Android，Mac OS
32.工作温度  -10~+50 ℃ 
33.主板 工业工控主板
34.cpu ≥10核心 16线程  
35.内存 ≥8G
36.硬盘 ≥Ssd-128G 
37.壁挂机身
38.机身材质 铝合金拉丝氧化面框处理工艺
39.前框玻璃 物理钢化7级防爆玻璃
40.整机外观尺寸 定制
41.整机功率 ≤100W
42.待机功率 ≤0.5W
43.音响喇叭 立体音效，2*10W高低音音响
44.输入电压 100~240V   50/60Hz 
45.使用环境温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
46.存储环境温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH     
	台
	1

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	1

	
	
	互动软件
	1.可添加文本、word、pdf。
2.可添加图片、视频、音频、相册、GIF、三维模型。
3.可添加链接、网页、小窗口、弹窗、日期、动画。
4.可以发送接收串口 udp tcp消息，控制灯光等外部设备。
5.开机自动启动、全屏显示、全屏退出、自动返回首页、进入屏保。
6.可设置背景音乐，背景视频。
7.兼容不同屏幕分辨率。
8.左侧页面结构管理。
9.项目迁移，支持多项目管理。
10.页面自助排版。
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	UI
	1.贴合展馆整体空间调性与大屏触控交互逻辑，核心涵盖：展品图文影音详情界面、多媒体播放控件、文化成果数据可视化页面、趣味互动交互界面、反馈模块；配套统一触控按钮、弹窗提示、加载动效、返回首页、音量亮度快捷控件；同时适配设备尺寸优化版式布局、大字触控按键、极简视觉版式，匹配展厅立面硬装风格，兼顾美观性、公共访客易用性与设备系统基础运维界面设计。
项目单位配合参与提供内容主题需求、部分所需专业内容、交互要求及设计审定等方面的支持即可。
	项
	1

	
	
	视频或互动内容
	需还原县域山地地形地貌与城区现状基底。展示主次干道、口岸对外交通路网，标注供排水、供热、燃气、地下管网走向，水厂、污水处理、垃圾处理等市政场站位置。呈现居住、公共服务、绿地等用地分区，教育医疗、文体、应急配套点位，区分现状建成区与规划待建片区。叠加生态保护红线、城镇开发边界，可分层切换查看，直观呈现城市更新、老旧小区改造、口岸配套等重点项目布局，体现边境县城市政建设发展格局
	项
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	2
	城市交通触控系统
	32寸工业显示一体机
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 1920*1080
3.面板尺寸 32寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时 11.主板 工业工控主板
12.cpu ≥10核心 16线程 
13.内存 ≥8G
14.硬盘 ≥Ssd-128G   
	台
	2

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	2

	
	
	软件系统
	该系统面向高端数字展厅 、沉浸式数字空间的专业级内容播控终端系统 ， 以“精细化管控 、智能化协同、全场景适配 ”为核心 ，  为高规格数字内容展示提供从程序调度 、  内容播放到跨系统联动的全链路高端管控能力。
一 、程序级智能调度与指令管控系统
1.精准时序调度：支持启动延迟预设，实现多设备  /  系统间的毫秒级启动同步；  配备快进时间预设,  灵活把控内容展示节奏 ，  适配不同参观动线的时间节奏。
2. 多终端并行架构：  支持多播放器数量配置 ，  可实现单终端对多展示单元的并行管控 ，  满足展厅多区域内容协同的高端需求。
3.场景化显示适配：  提供窗口置顶 、  鼠标显示开关 ，  按需适配   “无人值守自动化展示 ”  或   “交互型体验场景 ”  的不同视觉需求。
4.全维度指令映射体系：   内置自定义信号接收引擎 ，  支持播放暂停 、音量调节、开关控制 、锁定/解锁 、进退控制等全品类指令的信号映射  (可自定义信号标识）；   同时支持启动后信号触发配置 ，  实现播控终端与展厅灯光、中控等设备的联动触发 ，  构建自动化场景闭环。
二 、播放器精细化内容管控引擎
1.毫秒级内容时序校准：  支持启动后播放延迟（毫秒级）  、图片播放时长（帧级)  配置 ，  实现内容展示的精准节奏控制，匹配高端展厅的专业内容呈现标准。
2. 自动化流程闭环：  提供播完操作预设（如自动停止）  ，  结合待机轮播功能（支持指定轮播文件夹、自定义轮播音量），实现无人场景下的内容持续 、有序展示。
3.可视化空间管控：  配备窗口位置  /尺寸精准调控模块——  支持窗口锁定、宽高的   “微步级  (±1）  /  步进级  ( ±10/±100）  调整 ”,  结合区域网格划分（横向  /  纵向区域数 、  网格大小调控）、精准裁切功能 ，可针对LED屏 、投影、拼接屏等设备实现内容的像素级取景与多分区展示适配；同时支持拉伸模式 、控制界面显示开关 ，  适配不同硬件的显示特性。
三 、跨系统协同信号引擎
1.节点化联动触发：  支持开始  /  结束播放的信号配置 ，  可在内容播放关键节点触发音响 、互动装置等系统的联动动作，强化沉浸式展示体验。
进度同步反馈：  配备进度信号同步模块，可实时输出内容播放进度数据 ，  支持与展厅中控 、数据可视化系统联动 ，  实现展示内容与数据看板的同步化呈现。
2.该系统通过   “精准化 、智能化 、协同化 ”  的全维度管控能力 ，  彻底解决高端展厅中内容展示   “时序同步难 、多设备协同弱 、视觉呈现粗”  等痛点 ，  是高规格数字展厅 、沉浸式数字空间的核心播控支撑工具。
	套
	2

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	2

	
	
	UI
	1.贴合展馆整体空间调性与大屏触控交互逻辑，核心涵盖：展品图文影音详情界面、多媒体播放控件、文化成果数据可视化页面、趣味互动交互界面、反馈模块；配套统一触控按钮、弹窗提示、加载动效、返回首页、音量亮度快捷控件；同时适配设备尺寸优化版式布局、大字触控按键、极简视觉版式，匹配展厅立面硬装风格，兼顾美观性、公共访客易用性与设备系统基础运维界面设计。
项目单位配合参与提供内容主题需求、部分所需专业内容、交互要求及设计审定等方面的支持即可。
	项
	2

	
	
	视频或互动内容
	以边境民族文化为核心，展现柯尔克孜族非遗传承，包括玛纳斯文化、刺绣、民俗歌舞、传统手工艺；展示文旅产业布局，边境旅游、草原风光、特色村寨、研学文旅项目。呈现文化赋能产业发展，特色文创产品开发、民俗体验业态、文旅融合项目建设成效。体现口岸区位优势下文旅商贸联动，文旅配套设施、节庆活动、文旅惠民成果，同时展示文化保护传承与产业创新发展规划，展望文化旅游产业未来发展方向。
	项
	2

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	2

	3
	文化产业互动播控系统
	互动终端
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 ≥1920*1080
3.面板尺寸 ≥43寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时
11.喇叭 2×4Ω 10W
12.HDMI-OUT 1组
13.VGA-OUT 1组
14.RG45-IN 1组
5.USB3.0 2组
16.USB2.0 2组
17.音频输出 1组
18.耳机输入 1组
19.220v开关 1组
20.220v插座接口 1组
21.底座 无
22.触控嵌入方式 内置一体式
23.书写方式 手指、触摸笔或其它＞2.5mm非透明物体
24.触控点数 10点
25.触控分辨率 32767*32767
26.触控精度 ±1mm
27.单指响应速度 ＜8ms
28.最小识别点直径 2.5mm（支持2.8mm双细笔全屏书写）
29.触控次数 理论次数无限次
30.驱动程序 系统自动识别，免驱
31.支持系统 windows7/10，Android，Mac OS
32.工作温度  -10~+50 ℃ 
33.主板 工业工控主板
34.cpu ≥10核心 16线程  
35.内存 ≥8G
36.硬盘 ≥Ssd-128G 
37.立式机身
38.机身材质 铝合金拉丝氧化面框处理工艺
39.前框玻璃 物理钢化7级防爆玻璃
40.整机外观尺寸 定制
41.整机功率 ≤100W
42.待机功率 ≤0.5W
43.音响喇叭 立体音效，2*10W高低音音响
44.输入电压 100~240V   50/60Hz 
45.使用环境温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
46.存储环境温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH    
	台
	1

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	1

	
	
	互动软件
	1.可添加文本、word、pdf。
2.可添加图片、视频、音频、相册、GIF、三维模型。
3.可添加链接、网页、小窗口、弹窗、日期、动画。
4.可以发送接收串口 udp tcp消息，控制灯光等外部设备。
5.开机自动启动、全屏显示、全屏退出、自动返回首页、进入屏保。
6.可设置背景音乐，背景视频。
7.兼容不同屏幕分辨率。
8.左侧页面结构管理。
9.项目迁移，支持多项目管理。
10.页面自助排版。
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	UI
	1.贴合展馆整体空间调性与大屏触控交互逻辑，核心涵盖：展品图文影音详情界面、多媒体播放控件、文化成果数据可视化页面、趣味互动交互界面、反馈模块；配套统一触控按钮、弹窗提示、加载动效、返回首页、音量亮度快捷控件；同时适配设备尺寸优化版式布局、大字触控按键、极简视觉版式，匹配展厅立面硬装风格，兼顾美观性、公共访客易用性与设备系统基础运维界面设计。
项目单位配合参与提供内容主题需求、部分所需专业内容、交互要求及设计审定等方面的支持即可。
	项
	1

	
	
	视频或互动内容
	以边境民族文化为核心，展现柯尔克孜族非遗传承，包括玛纳斯文化、刺绣、民俗歌舞、传统手工艺；展示文旅产业布局，边境旅游、草原风光、特色村寨、研学文旅项目。呈现文化赋能产业发展，特色文创产品开发、民俗体验业态、文旅融合项目建设成效。体现口岸区位优势下文旅商贸联动，文旅配套设施、节庆活动、文旅惠民成果，同时展示文化保护传承与产业创新发展规划，展望文化旅游产业未来发展方向。
	项
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	4
	产业规划播控系统
	互动终端
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 ≥1920*1080
3.面板尺寸 ≥65寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时
11.喇叭 2×4Ω 10W
12.HDMI-OUT 1组
13.VGA-OUT 1组
14.RG45-IN 1组
5.USB3.0 2组
16.USB2.0 2组
17.音频输出 1组
18.耳机输入 1组
19.220v开关 1组
20.220v插座接口 1组
21.底座 无
22.触控嵌入方式 内置一体式
23.书写方式 手指、触摸笔或其它＞2.5mm非透明物体
24.触控点数 10点
25.触控分辨率 32767*32767
26.触控精度 ±1mm
27.单指响应速度 ＜8ms
28.最小识别点直径 2.5mm（支持2.8mm双细笔全屏书写）
29.触控次数 理论次数无限次
30.驱动程序 系统自动识别，免驱
31.支持系统 windows7/10，Android，Mac OS
32.工作温度  -10~+50 ℃ 
33.主板 工业工控主板
34.cpu ≥10核心 16线程  
35.内存 ≥8G
36.硬盘 ≥Ssd-128G 
37.立式机身
38.机身材质 铝合金拉丝氧化面框处理工艺
39.前框玻璃 物理钢化7级防爆玻璃
40.整机外观尺寸 定制
41.整机功率 ≤100W
42.待机功率 ≤0.5W
43.音响喇叭 立体音效，2*10W高低音音响
44.输入电压 100~240V   50/60Hz 
45.使用环境温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
46.存储环境温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH        
	台
	1

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	1

	
	
	互动软件
	1.可添加文本、word、pdf。
2.可添加图片、视频、音频、相册、GIF、三维模型。
3.可添加链接、网页、小窗口、弹窗、日期、动画。
4.可以发送接收串口 udp tcp消息，控制灯光等外部设备。
5.开机自动启动、全屏显示、全屏退出、自动返回首页、进入屏保。
6.可设置背景音乐，背景视频。
7.兼容不同屏幕分辨率。
8.左侧页面结构管理。
9.项目迁移，支持多项目管理。
10.页面自助排版。
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	视频或互动内容
	乌恰县重点产业规划视频，立足口岸区位与本地资源禀赋，聚焦边贸物流、特色农牧业、文旅康养、新能源四大主导产业。展示口岸外贸、跨境商贸、仓储物流园区建设布局；呈现高原畜牧、特色种养、农牧产品加工等产业链发展现状与规划。结合柯尔克孜民俗与边境风光，体现文旅产业升级方向，展现风光新能源项目建设。介绍产业园区载体、招商引资重点项目、配套基础设施、惠企政策，对比现状与远期规划，展现产业提质增效、强边兴县发展路径，描绘产业集聚、产城融合的发展蓝图。
	项
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	5
	单车漫游联动系统
	互动终端
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 ≥1920*1080
3.面板尺寸 ≥65寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时
11.喇叭 2×4Ω 10W
12.HDMI-OUT 1组
13.VGA-OUT 1组
14.RG45-IN 1组
5.USB3.0 2组
16.USB2.0 2组
17.音频输出 1组
18.耳机输入 1组
19.220v开关 1组
20.220v插座接口 1组
21.底座 无
22.触控嵌入方式 内置一体式
23.书写方式 手指、触摸笔或其它＞2.5mm非透明物体
24.触控点数 10点
25.触控分辨率 32767*32767
26.触控精度 ±1mm
27.单指响应速度 ＜8ms
28.最小识别点直径 2.5mm（支持2.8mm双细笔全屏书写）
29.触控次数 理论次数无限次
30.驱动程序 系统自动识别，免驱
31.支持系统 windows7/10，Android，Mac OS
32.工作温度  -10~+50 ℃ 
33.主板 工业工控主板
34.cpu ≥10核心 16线程  
35.内存 ≥8G
36.硬盘 ≥Ssd-128G 
37.立式机身
38.机身材质 铝合金拉丝氧化面框处理工艺
39.前框玻璃 物理钢化7级防爆玻璃
40.整机外观尺寸 定制
41.整机功率 ≤100W
42.待机功率 ≤0.5W
43.音响喇叭 立体音效，2*10W高低音音响
44.输入电压 100~240V   50/60Hz 
45.使用环境温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
46.存储环境温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH          
	台
	1

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	1

	
	
	骑行单车
	定制骑行单车+控制器+速度传感器+控制方向感应器，须经甲方审核审定。完工日期与整体工期同步
	套
	1

	
	
	骑行软件
	虚拟场景体验者可以在场景中漫游转弯控制行驶 进入程序可选择多人模式骑行或者单人模式骑行。在骑行的过程中可显示每一个体验者在行驶过程中的画面情况，业主可自行切换场景
	套
	1

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	视频或互动内容
	定制专题视频，全方位还原真实骑行体验。实现骑行单车同时全方位感知乌恰县重点生态全区域、园区乃至环城步道等代表风光。选取高原湿地、 托云湿地等生态敏感区风景，抑或是山水林田湖草沙系统治理规划成效显著地带， 重点展示环城步道全景，凸显城乡环境政治和生态建设内容。
	套
	4

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	6
	时光隧道体验系统
	多媒体服务终端
	1.硬件要求：                                                                    
1.1 处理器：≥10 核心16 线程 。
1.2 内存：≥16G DDR4 3200内存，支持最高可扩展内存至64G；
1.3 硬盘：≥配置256G固态硬盘；
1.4 电源采用商用级别，可支持旺季7×12小时连续运行。
	台
	2

	
	
	拼接设备
	输入接口类型：HDMI2.0/DP1.4
输出接口类型：≥HDMI*3
最宽输出信号：≥5760*1200@60HZ
外壳：金属外壳
电源：12V/2A
	台
	2

	
	
	投影
	原投影仪检修并移位置
	台
	6

	
	
	投影吊架
	1.依据现场实际情况定制挂架
2.白色；
3.可伸缩区间：82mm-150mm；
4.材质：金属铁外加防腐漆，加厚钢材制作而成。
	付
	6

	
	
	功率放大器
	1、标准3U高度设计，独家私模，小巧精致，外观时尚，功率强大，声音清晰明亮且不失真。铁制机箱，铝制金属拉丝+磨砂一体化面板，造型独特，外观新颖时尚,科技感丰富。
2、ATR(加速瞬间响应)技术,使声音清晰且有穿透力。
3、高电流和纯铜线的环型变压器,提供极佳的瞬态响应,可靠性极高。
4、采用无极调速风扇，气流由前到后，起到更好的过热保护。
5、超轻超低噪音，超有效率的电源，打造无噪音音频，高级顺态响应，功耗低。
6、每个通道均有独立的压限器，可最大化输出电平，配有过载保护功能。
7、增益控制,可精确设置并匹配灵敏度。
8、数码管蓝色显示屏，让您对功放的运作状况一目了然。
9、三路外接音源输入（AUX,AC-3,CD），可与各种音源相兼容。
10、五路话筒输入接口（前三后二）。
11、音乐，麦克风均设有音量限制功能。
12、二组接线端子，二组卡侬端子输出。
13、一路音频和麦克风混合输出接口。
14、本机具有特强抑制话筒啸叫的功能。
15、内置卡拉OK自动静噪电路。
16、内置卡拉OK激励效果功能。
17、专业级24BLT数码混响电路，使歌声更加丰富自然。
18、内置USB/CD，蓝牙，光纤，同轴数字信号输入，USB优先功能，断电记忆输入方式。
19、每个通道上均设有独立的直流电过载及过热保护，Guard Rail可自动保护功放和音箱，而无需关闭机器。
20、主声道输出功率（8Ω）120W×2 主声道输出功率（4Ω）180W×2  
21、频率响应 20Hz-20KHz, ±0.1dB
22、输入灵敏度（话筒）5-100mv/1Kohm
23、输入灵敏度（线路）250mv/47Kohm
24、输出灵敏度（线路）0.775V/20Kohm
25、输出阻抗 4-16ohm
26、超重低音扫频频率 50Hz-250dB
27、电源供应 AC210V-230V 50~Hz
28、冷却变速风扇
29、功放保护直流和过热开机保护，短路，保护装置
	台
	1

	
	
	吸顶音箱
	1.额定功率≥50W；
2.最大功率≥100W；
3.额定阻抗≥8Ω；
4.灵敏度≥88dB；
5.频响范围45Hz-20KHz；
6.谐振频率≥62Hz；
	支
	2

	
	
	融合软件
	1.投影融合系统：
1边缘融合：支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合；                                                                        
2停电保存功能：支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案；                                                    
3几何校正：支持任意曲面几何校正，达到40*40的网格精准调整显示（包括曲面几何校正和球面几何校正）；                       
4色彩技术：支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节；                                                               5远程控制：支持网络远程控制；                                                                                             6分辨率：单通道最大物理分辨率：4096*2160 也可自定义分辨率；帧率不小于每秒30帧；                                                           
7多窗口显示：支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示，节目播放功能；                                                      
8亮度调节：支持黑暗场景下的黑亮度调节功能；                                                                          9 3D功能：支持主动3D，被动3D,桌面融合；                                                                               10预案调用模式：支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示；                                      
11协议控制：支持通过TCP、UDP、串口等数据协议控制；                                                                    12视频边缘剪切：支持视频边缘剪切功能，可见切成三角、梯形等形状；                                                          13异型抠像：支持异型任意抠像功能；                                                                                       14视角设定：支持单通道视角设定，可对每个通道调整相机角度；                                                               15多媒体技术：支持主动立体视频播放、桌面、采集、图片等媒体显示；                                                        16全屏或多窗口显示：支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示；                                                
17多台融合同步：支持248台以上融合主机视频同步；                                                                              18多路采集融合：支持对多路采集信号融合；                                                                              19任意大小融合带调整：支持任意大小融合带调整，多台投影可设置不同宽度融合带；                                                                       20远程图片加载：支持远程图片加载，可将图片通过网络直接上传到服务器上面，同时立即显示，保证显示的时时性
	通道
	6

	
	
	软件系统
	该系统面向高端数字展厅 、沉浸式数字空间的专业级内容播控终端系统 ， 以“精细化管控 、智能化协同、全场景适配 ”为核心 ，  为高规格数字内容展示提供从程序调度 、  内容播放到跨系统联动的全链路高端管控能力。
一 、程序级智能调度与指令管控系统
1.精准时序调度：支持启动延迟预设，实现多设备  /  系统间的毫秒级启动同步；  配备快进时间预设,  灵活把控内容展示节奏 ，  适配不同参观动线的时间节奏。
2. 多终端并行架构：  支持多播放器数量配置 ，  可实现单终端对多展示单元的并行管控 ，  满足展厅多区域内容协同的高端需求。
3.场景化显示适配：  提供窗口置顶 、  鼠标显示开关 ，  按需适配   “无人值守自动化展示 ”  或   “交互型体验场景 ”  的不同视觉需求。
4.全维度指令映射体系：   内置自定义信号接收引擎 ，  支持播放暂停 、音量调节、开关控制 、锁定/解锁 、进退控制等全品类指令的信号映射  (可自定义信号标识）；   同时支持启动后信号触发配置 ，  实现播控终端与展厅灯光、中控等设备的联动触发 ，  构建自动化场景闭环。
二 、播放器精细化内容管控引擎
1.毫秒级内容时序校准：  支持启动后播放延迟（毫秒级）  、图片播放时长（帧级)  配置 ，  实现内容展示的精准节奏控制，匹配高端展厅的专业内容呈现标准。
2. 自动化流程闭环：  提供播完操作预设（如自动停止）  ，  结合待机轮播功能（支持指定轮播文件夹、自定义轮播音量），实现无人场景下的内容持续 、有序展示。
3.可视化空间管控：  配备窗口位置  /尺寸精准调控模块——  支持窗口锁定、宽高的   “微步级  (±1）  /  步进级  ( ±10/±100）  调整 ”,  结合区域网格划分（横向  /  纵向区域数 、  网格大小调控）、精准裁切功能 ，可针对LED屏 、投影、拼接屏等设备实现内容的像素级取景与多分区展示适配；同时支持拉伸模式 、控制界面显示开关 ，  适配不同硬件的显示特性。
三 、跨系统协同信号引擎
1.节点化联动触发：  支持开始  /  结束播放的信号配置 ，  可在内容播放关键节点触发音响 、互动装置等系统的联动动作，强化沉浸式展示体验。
进度同步反馈：  配备进度信号同步模块，可实时输出内容播放进度数据 ，  支持与展厅中控 、数据可视化系统联动 ，  实现展示内容与数据看板的同步化呈现。
2.该系统通过   “精准化 、智能化 、协同化 ”  的全维度管控能力 ，  彻底解决高端展厅中内容展示   “时序同步难 、多设备协同弱 、视觉呈现粗”  等痛点 ，  是高规格数字展厅 、沉浸式数字空间的核心播控支撑工具。
	套
	2

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	2

	
	
	视频或互动内容
	以“时空流转、岁月变迁、场景轮回”为核心视觉语言，实现星空流转、时光穿梭、四季更迭、城市变迁、历史沿革、粒子光影等动态特效，让参观者步入通道即可获得人随景动、移步换景的沉浸式体验。重点以乌恰县十四五和“十五五”规划为蓝本，展示乌恰县从过去到当下，乃至未来的发展变化。
	秒
	90

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	7
	生态共生——触摸互动系统
	互动终端
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 ≥1920*1080
3.面板尺寸 ≥32寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时
11.喇叭 2×4Ω 10W
12.HDMI-OUT 1组
13.VGA-OUT 1组
14.RG45-IN 1组
5.USB3.0 2组
16.USB2.0 2组
17.音频输出 1组
18.耳机输入 1组
19.220v开关 1组
20.220v插座接口 1组
21.底座 无
22.触控嵌入方式 内置一体式
23.书写方式 手指、触摸笔或其它＞2.5mm非透明物体
24.触控点数 10点
25.触控分辨率 32767*32767
26.触控精度 ±1mm
27.单指响应速度 ＜8ms
28.最小识别点直径 2.5mm（支持2.8mm双细笔全屏书写）
29.触控次数 理论次数无限次
30.驱动程序 系统自动识别，免驱
31.支持系统 windows7/10，Android，Mac OS
32.工作温度  -10~+50 ℃ 
33.主板 工业工控主板
34.cpu ≥10核心 16线程  
35.内存 ≥8G
36.硬盘 ≥Ssd-128G 
37.立式机身
38.机身材质 铝合金拉丝氧化面框处理工艺
39.前框玻璃 物理钢化7级防爆玻璃
40.整机外观尺寸 定制
41.整机功率 ≤100W
42.待机功率 ≤0.5W
43.音响喇叭 立体音效，2*10W高低音音响
44.输入电压 100~240V   50/60Hz 
45.使用环境温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
46.存储环境温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH    
	台
	2

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	2

	
	
	互动软件
	1.可添加文本、word、pdf。
2.可添加图片、视频、音频、相册、GIF、三维模型。
3.可添加链接、网页、小窗口、弹窗、日期、动画。
4.可以发送接收串口 udp tcp消息，控制灯光等外部设备。
5.开机自动启动、全屏显示、全屏退出、自动返回首页、进入屏保。
6.可设置背景音乐，背景视频。
7.兼容不同屏幕分辨率。
8.左侧页面结构管理。
9.项目迁移，支持多项目管理。
10.页面自助排版。
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	2

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	2

	
	
	视频或互动内容
	通过触控选项，分门别类展示不同地形地貌及板块区域不同的生态治理共工作、措施及成果等。主要展示县域草原、山地、河谷生态基底风貌。呈现退牧还草、水土保持、荒漠治理、植树造林等生态修复工程成效，展示河湖管护、生态红线守护、空气质量与水土治理成果。
	项
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	8
	生态共生播控系统
	43寸工业显示一体机
	1.面板类型 原装A+级商用液晶面板
2.显示分辨率 1920*1080
3.面板尺寸 43寸（16：9）
4.背光类型 E-LED
5.有效显示区域 1210*681
6.色彩度 8bit，1.07B
7.亮度 300-350 cd/㎡
8.对比度 1200：1（Typ.）
9.可视角度 178°（H）/178°(V)
10.背光灯寿命 ＞35000小时 11.主板 工业工控主板
12.cpu ≥10核心 16线程 
13.内存 ≥8G
14.硬盘 ≥Ssd-128G     
	台
	3

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	3

	
	
	软件系统
	该系统面向高端数字展厅 、沉浸式数字空间的专业级内容播控终端系统 ， 以“精细化管控 、智能化协同、全场景适配 ”为核心 ，  为高规格数字内容展示提供从程序调度 、  内容播放到跨系统联动的全链路高端管控能力。
一 、程序级智能调度与指令管控系统
1.精准时序调度：支持启动延迟预设，实现多设备  /  系统间的毫秒级启动同步；  配备快进时间预设,  灵活把控内容展示节奏 ，  适配不同参观动线的时间节奏。
2. 多终端并行架构：  支持多播放器数量配置 ，  可实现单终端对多展示单元的并行管控 ，  满足展厅多区域内容协同的高端需求。
3.场景化显示适配：  提供窗口置顶 、  鼠标显示开关 ，  按需适配   “无人值守自动化展示 ”  或   “交互型体验场景 ”  的不同视觉需求。
4.全维度指令映射体系：   内置自定义信号接收引擎 ，  支持播放暂停 、音量调节、开关控制 、锁定/解锁 、进退控制等全品类指令的信号映射  (可自定义信号标识）；   同时支持启动后信号触发配置 ，  实现播控终端与展厅灯光、中控等设备的联动触发 ，  构建自动化场景闭环。
二 、播放器精细化内容管控引擎
1.毫秒级内容时序校准：  支持启动后播放延迟（毫秒级）  、图片播放时长（帧级)  配置 ，  实现内容展示的精准节奏控制，匹配高端展厅的专业内容呈现标准。
2. 自动化流程闭环：  提供播完操作预设（如自动停止）  ，  结合待机轮播功能（支持指定轮播文件夹、自定义轮播音量），实现无人场景下的内容持续 、有序展示。
3.可视化空间管控：  配备窗口位置  /尺寸精准调控模块——  支持窗口锁定、宽高的   “微步级  (±1）  /  步进级  ( ±10/±100）  调整 ”,  结合区域网格划分（横向  /  纵向区域数 、  网格大小调控）、精准裁切功能 ，可针对LED屏 、投影、拼接屏等设备实现内容的像素级取景与多分区展示适配；同时支持拉伸模式 、控制界面显示开关 ，  适配不同硬件的显示特性。
三 、跨系统协同信号引擎
1.节点化联动触发：  支持开始  /  结束播放的信号配置 ，  可在内容播放关键节点触发音响 、互动装置等系统的联动动作，强化沉浸式展示体验。
进度同步反馈：  配备进度信号同步模块，可实时输出内容播放进度数据 ，  支持与展厅中控 、数据可视化系统联动 ，  实现展示内容与数据看板的同步化呈现。
2.该系统通过   “精准化 、智能化 、协同化 ”  的全维度管控能力 ，  彻底解决高端展厅中内容展示   “时序同步难 、多设备协同弱 、视觉呈现粗”  等痛点 ，  是高规格数字展厅 、沉浸式数字空间的核心播控支撑工具。
	套
	3

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	3

	
	
	视频或互动内容
	定制专题视频体现生态管护体系、边境生态防护带建设，结合生态惠民、绿色农牧、生态旅游发展，诠释乌恰县坚守生态底线、筑牢边境生态安全屏障、推进人与自然和谐共生的建设成果与发展规划。
	项
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	9
	未来展望播控系统
	多媒体服务终端
	1.硬件要求：                                                                    
1.1 处理器：≥10 核心16 线程 。
1.2 内存：≥16G DDR4 3200内存，支持最高可扩展内存至64G；
1.3 硬盘：≥配置256G固态硬盘；
1.4 电源采用商用级别，可支持旺季7×12小时连续运行。
	台
	1

	
	
	商业显示设备
	1.支持Android系统。
2.WIFI频段：2.4G&5G。
3.存储内存：32GB。
4.CPU架构：四核A73。
5.背光方式：直下式/DLED。
6.运行内存：RAM 2GB。
7.底座材质：金属。
8.边框材质：金属。
9.屏占比：≥97%。
10.HDMI2.0接口数：2个。
11.HDMI2.1接口数：1个。
12.USB2.0接口数：2个。
13.色域值：≥92%。
14.响应时间：5ms。
15.屏幕分辨率：超高清4K。
16.色域标准：DCI-P3。
17.屏幕尺寸：≥85英寸。
18.屏幕比例：16:9。
19.亮度：300-500尼特。
20.音响功率：≥25W。
21.待机功率：≥0.5W。
22.电源功率：≥450W。
23.工作电压：220V。
	台
	1

	
	
	支架
	依据现场实际情况定制挂架，需经业主确认
	付
	1

	
	
	软件系统
	该系统面向高端数字展厅 、沉浸式数字空间的专业级内容播控终端系统 ， 以“精细化管控 、智能化协同、全场景适配 ”为核心 ，  为高规格数字内容展示提供从程序调度 、  内容播放到跨系统联动的全链路高端管控能力。
一 、程序级智能调度与指令管控系统
1.精准时序调度：支持启动延迟预设，实现多设备  /  系统间的毫秒级启动同步；  配备快进时间预设,  灵活把控内容展示节奏 ，  适配不同参观动线的时间节奏。
2. 多终端并行架构：  支持多播放器数量配置 ，  可实现单终端对多展示单元的并行管控 ，  满足展厅多区域内容协同的高端需求。
3.场景化显示适配：  提供窗口置顶 、  鼠标显示开关 ，  按需适配   “无人值守自动化展示 ”  或   “交互型体验场景 ”  的不同视觉需求。
4.全维度指令映射体系：   内置自定义信号接收引擎 ，  支持播放暂停 、音量调节、开关控制 、锁定/解锁 、进退控制等全品类指令的信号映射  (可自定义信号标识）；   同时支持启动后信号触发配置 ，  实现播控终端与展厅灯光、中控等设备的联动触发 ，  构建自动化场景闭环。
二 、播放器精细化内容管控引擎
1.毫秒级内容时序校准：  支持启动后播放延迟（毫秒级）  、图片播放时长（帧级)  配置 ，  实现内容展示的精准节奏控制，匹配高端展厅的专业内容呈现标准。
2. 自动化流程闭环：  提供播完操作预设（如自动停止）  ，  结合待机轮播功能（支持指定轮播文件夹、自定义轮播音量），实现无人场景下的内容持续 、有序展示。
3.可视化空间管控：  配备窗口位置  /尺寸精准调控模块——  支持窗口锁定、宽高的   “微步级  (±1）  /  步进级  ( ±10/±100）  调整 ”,  结合区域网格划分（横向  /  纵向区域数 、  网格大小调控）、精准裁切功能 ，可针对LED屏 、投影、拼接屏等设备实现内容的像素级取景与多分区展示适配；同时支持拉伸模式 、控制界面显示开关 ，  适配不同硬件的显示特性。
三 、跨系统协同信号引擎
1.节点化联动触发：  支持开始  /  结束播放的信号配置 ，  可在内容播放关键节点触发音响 、互动装置等系统的联动动作，强化沉浸式展示体验。
进度同步反馈：  配备进度信号同步模块，可实时输出内容播放进度数据 ，  支持与展厅中控 、数据可视化系统联动 ，  实现展示内容与数据看板的同步化呈现。
2.该系统通过   “精准化 、智能化 、协同化 ”  的全维度管控能力 ，  彻底解决高端展厅中内容展示   “时序同步难 、多设备协同弱 、视觉呈现粗”  等痛点 ，  是高规格数字展厅 、沉浸式数字空间的核心播控支撑工具。
	套
	1

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	视频或互动内容
	本视频围绕乌恰县长远发展蓝图展开，聚焦边境开放、产业升级、城乡提质、生态宜居、民生幸福五大发展方向。展示口岸对外开放升级、跨境物流与特色产业集群发展规划，呈现城市更新、市政配套完善、美丽乡村建设、交通路网提升工程。结合绿色低碳发展与生态屏障建设，展示教育、医疗、就业等民生提质项目。以产城融合、边贸兴城、文旅润城为核心，描绘平安稳定、繁荣开放、生态优美的现代化边境幸福乌恰新未来。
	项
	1

	
	
	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
	1

	10
	AI对话智慧系统
	多媒体服务终端
	1.硬件要求：                                                                    
1.1 处理器：≥10 核心16 线程 。
1.2 内存：≥16G DDR4 3200内存，支持最高可扩展内存至64G；
1.3 硬盘：≥配置256G固态硬盘；
1.4 电源采用商用级别，可支持旺季7×12小时连续运行。
	台
	1

	
	
	商业显示设备
	1.支持Android系统。
2.WIFI频段：2.4G&5G。
3.存储内存：≥32GB。
4.CPU架构：四核A73。
5.背光方式：直下式/DLED。
6.运行内存：RAM 2GB。
7.底座材质：金属。
8.边框材质：金属。
9.屏占比：≥97%。
10.HDMI2.0接口数：2个。
11.HDMI2.1接口数：1个。
12.USB2.0接口数：2个。
13.色域值：≥92%。
14.响应时间：5ms。
15.屏幕分辨率：超高清4K。
16.色域标准：DCI-P3。
17.屏幕尺寸：≥100英寸。
18.屏幕比例：16:9。
19.亮度：300-500尼特。
20.音响功率：≥25W。
21.待机功率：≥0.5W。
22.电源功率：≥450W。
23.工作电压：220V。
	台
	1

	
	
	拾音装置
	指向特征：全指向
接口规格：TYPE-C 3.5mm
监听功能：支持监听
智能降噪：支持
高清音质：96KHz采样率
	套
	1

	
	
	AI对话软件
	1.屏上点击开始按钮，开始对话，点击挂断，结束对话。人物不动，默认180秒无人提问，自动挂断。
2.支持预定义问答，面相某个具体行业进行预训练。
3.支持AI降噪，智能打断，1.5秒内回答。
4.运行平台系统：windows7及以上
5.具备可视化交互逻辑编辑后台，零代码操作
6.页面形象可自定义，对话双方可自定义头像
7.对话文字大小颜色皆可自定义
8.兼容各种常规屏幕分辨率及可自定义屏幕分辨率功能
9.语音流量、大模型流量，自行充值，用多少扣多少
10.支持软件开机自动启动，无人操作自动返回首页，进入屏保。
11.开机全屏启动，退出软件需输入密码。
12.支持局域网发布，一台电脑编辑发布内容到多台设备上
13.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
	1

	
	
	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
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	视频或互动内容
	可以预设若干关于乌恰县城市发展的具体问题，语音提问，虚拟数字人即能自动识别，自动发声回答相关问题。相关问题紧密微软乌恰县十五五发展规划核心目标及主旨，重点项目等，高度凝练乌恰县规划发展核心。同时可以提问一些其他相关问题，AI系统自动识别，自主回答。
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	线缆辅材
	满足现场实际需要的HDMI线缆、音频线、网线以及各种接头等
	批
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	发展规划——沙盘联动播控系统
	流媒体服务器
	1.物理结构：标准服务器机箱，包含USB接口和RJ45(1000M)千兆控制网口，输出通道输出视频实时同步播放，通道输出同步时间小于20ms，输入电源:100-240VAC~50/60Hz,工作温度:0-45°C；
2.输出接口：支持≥4路4K60Hz输出，单路3840x2160@60Hz，支持≥1路二合一3.5mm音频输入输出；
3.系统优化：搭配Windows10服务器版系统，更适用于长时间运行，兼容性更强，针对LED屏应用，进行专业系统优化，屏蔽各类弹窗，避免长时间工作出现异常；
4.EDID锁定：支持通过硬件锁定EDID 通道序列，解决电脑显卡多通道拼接时容易显示错乱的问题；
5.解码方式：支持ffmpeg软件解码和DXVA 8K硬件解码技术，支持DX9、DX11、Open GL渲染引擎，对4K屏幕的点对点显示和4K素材的流畅无损播控，支持16K超长字幕点对点流畅播放，支持内容打折和首尾相接功能；
6.多媒体格式：支持包括序列帧在内的200+种媒体格式播放，10+种小工具灵活叠加使用。可以流畅播放视频、音频、图片，对大分辨率图片支持图片自动优化，支持添加字幕，可以改变字幕的大小、颜色、位置、静止或者滚动、滚动方向以及滚动速率;支持增加模拟/数字时钟，可以改变模拟时钟的指针颜色以及位置大小；
7.多媒体播控：支持视频/图片/字幕/PDF/PPT/电子相册/网页程序/舞台提词等媒体播控，支持对网页、网络流媒体的播放与控制，对打开的网页可以进行后续的访问操作比如搜索、键入、跳转等，可以控制网页的显示尺寸;播放网页流媒体时可以对显示部分进行裁剪；
8.KPF加密：为避免重要素材泄露，服务器支持KPF技术对素材格式进行私有化转码。服务器转码时可设置私有格式的素材只允许在该类服务器上播放或只允许在指定设备上播控，转码支持对视频设置密码加密，播放视频和二次转码时必须输入对应密码；
9.可视化云控：服务器支持可视化平板云控，移动平板可以实时显示服务器的媒体素材、屏幕画面和场景预案，以及拼接器的信号输入、回显画面和场景模式，支持I0S、Andr iod和鸿蒙系统;平板端支持拖拽替换屏幕画面，一键切换场景预案和模式，控制媒体素材的播放、暂停、静音和PPT翻页；
10.权限管理：支持用户权限管理，根据现场的需求以及用户职能进行权限分级，每种账户可以自定义配置登录密码，即刻生效:管理员账户可以对子账户进行强制下线。
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	主扩声功放
	功率
8Ω立体声功率：≥450W
4Ω立体声功率：≥700W
8Ω桥接功率：≥1400W
频率响应:20Hz-20kHz(±0.5dB)
总谐波失真(正常工作条件1KHz/8Ω):≦0.05%
信噪比（1KHz,0.775VA计权）:≥105dB
阻尼系数:≥400
转换速率:≥10V/uS
输入灵敏度:0.775V/1V/32dB
输入阻抗（平衡／不平衡）:20kΩ/10kΩ
电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）:37.8dB
冷却：无级风扇调速，由前向后出风
保护功能：软启动/直流/短路/过载/过热保护/高频保护/失真限压/开机音量淡入
输入：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座
输出：两位红黑接线柱/Speakon(NL4)插座
前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示
背板：模式转换开关/灵敏度选择开关
产品外形尺寸（毫米）:482×382.5×88mm
净重（±0.5kg）:16.8
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	专业音箱
	频率范围：55Hz-18KHz
额定输入功率：≥200W(连续)400W(节目信号)800W(峰值)
灵敏度：95db(1m/1W)
最大声压级：118dB(连续)/124dB(峰值)
额定阻抗：8Ω
覆盖角度：90°x50°
低音单元：1*10"(约65mm音圈)
高音单元：1*44.4mm压缩驱动器
输入连接：两个并联四芯SPEAKON座
安装：13-M8吊装点
尺寸(WxDxH)：≥335x335x560mm
净重：≥20kg 
	支
	4

	
	
	前级效果器
	|产品特点
1、采用32位高性能DSP和AD/DA，24位，48KHz采样纯数字的专业KTV前置效果器；
2、独特的麦风反馈抑制算法，有4级强度可调；
3、专业演唱的回音效果；
4、具有音频处理器的功能，拥有超精细的延时调整；
5、光纤音频数字输入接口，获得更上乘的音源；
6、音乐的变调功能、即时和自动的超低音加强舞会模式，随时满足不同歌唱者的要求。
|产品功能
1、拥有双麦克风输入，MICA和MICB，双路独立10段参量均衡；麦克风高通滤波器和低通滤波器；
2、立体声模拟音乐输入，7段参量均衡，高通滤波器和低通滤波器；
3、模拟音频输入，光纤音频输入，USB音频输入，多种输入选择；
4、6个独立通道输出，每个通路都可以独立的混音、高低分频器、主输出和环绕7段参量均衡、中置7段和超低音5段参量均衡、延时、压限、极性变换；
5、管理者、用户模式，密码管理:密码锁的功能；
6、拥有10组用户参数存储和调用；
7、无线红外摇控和蓝牙功能；
8、免驱动USB接口，实时通过PC软件控制全部参数。
|电气特性
麦克风通路部分(频率范围20Hz~20KHz)
*大输入电平：-15.0dBV
*大输出电平：+14.5dBu
信噪比(SNR)：>95dB(关闭效果、EQ、延时、压缩限幅等，MIC通道音量*大)
频率响应：+/-1dB20Hz~20kHz
音乐通路部分(频率范围20Hz~20KHz)
*大输入电平：+12dBV
*大输出电平：+14.5dBu
信噪比(SNR)：>100dB(关闭EQ、延时、压缩限幅等，MUSIC通道音量*大)
频率响应：+/-1dB20Hz~20kHz
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	多媒体成像端
	屏幕显示尺寸：≥ 29.76m×7.36m；
屏幕分辨率：≥11904×2944 ；
1.亮度：显示单元亮度≥800cd/m'，亮度调节0~100%无极可调；
2.亮度均匀性：≥99%；
3.软模组点间距：≤2.5mm；
4.色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；
5.屏体色温:800K~11000K可调；
6.最高对比度:≥10000:1；
7.灰度等级:≥16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置；
8.刷新率：≥3840Hz；
9.换帧频率：50Hz/60Hz；
10.箱体间缝隙：≤0.0lmm；
11.整屏平整度：≤0.02mm；
12.发光点中心距偏差：≤1%；
13.热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过7OK；
14.抗电强度：电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，应能承受2kV交流电压，历时 1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；
15.视网膜蓝光危害：LED显示屏产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属无危害类；
16.防护等级：依据GB/T 4208-2017标准，防护等级应符合 IP63；
17.低亮高灰：显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/ m2灰度等级为16bit；刷新率不低于3200HZ； 亮度调节至300cd/㎡ 灰度等级为15bit；刷新率不低于3100HZ；亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上， 刷新率不低于3000HZ；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上， 刷新率不低于2800HZ；
18.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内；
19.抗拉力：箱体通过抗拉力测试，数值≥5000N；
20.抗压力：箱体通过抗压力测试，数值≥50000N；
21.发光效果：LED 显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点应<1/100000；
22.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
23.消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫、鬼影功能；
24.摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能；
25.环路冗余备份：控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换；
26.冗余电源：LED屏幕要求支持N+1、N+2电源余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；
27.抗干扰：运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰；
28.自检技术：通讯检测、电源检测、温度监控；
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	拼接服务器
	1.插卡式设计：采用金属结构机箱，插卡式设计，具有灵活多变的扩展性能;外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；
2.带载能力：≥5张输入板卡，≥6张输出板卡，支持≥32个2K图层，最大带载3680万像素点；
3.触控液晶屏：设备前面板内嵌最大为7英寸的多点触控电容液晶屏，采用LED背光设计，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷；
4.输入低延时：视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间≤16ms；
5.响应迅速：支持有线和无线方式访问设备，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间≤60ms；
6.输入输出备份：支持输入及输出备份，遇故障自动切换，系统运行双重保障，切换过程不影响设备运行；
7.跨平台、跨系统管理：内嵌B/S拼接器配置软件，无需安装应用程序，支持在 Windows、Mac、麒麟(Kylin)、 iOS、Android,Linux等操作系统环境下进行使用，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制；
8.高速传输：设备背板的最大交换速率可达1200Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发；
9.噪声性能：设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008声环境质量标准》中1类声环境标准要求；
10.安规安全设计：高规格的安规安全设计，器件选型全部采用满足GB4943等标准认证的器件；
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	接收卡
	1.显示性能：支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗低灰偏红、鬼影等细节问题。通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；
2.亮色度校正：为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；
3.智能串线功能：无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，便于屏幕调试；（提供由国家承认的第三方检测机构出具的检测报告）
4.异形处理：支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失；（提供由国家承认的第三方检测机构出具的检测报告）
5.颜色输出方式：根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题；（提供由国家承认的第三方检测机构出具的检测报告）
6.无信号保留最后一帧：支持接收卡无信号是显示黑屏或显示画面最后一帧的显示选择；
7.接收卡画面旋转： 支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示；
8.锁定功能：支持锁定功能，可设定锁定时间，开启后屏幕呈现灰色状态；
9.序列化升级： 支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护；（提供由国家承认的第三方检测机构出具的检测报告）
10.模组任意旋转：支持模组任意角度旋转，呈现不同形状，展现更多变的画面
11.运行状态监测：支持监测自身的温度和电压，无需其他外设即可在软件上查看相应信息   
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	电源
	1.额定输入电压：200-240VAC;
2.输入频率：≥50Hz；
3.冷启动冲击电流：≥60A；
4.效率≥86%；
5.空载功耗：5W；
6.额定输出电压：5±0.13VDC;
7.额定输出电流：0～40A；
8.短路保护，过流保护；
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	钢结构焊接
	依据现场实际情况实施
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	智慧空开系统
	1、一键分闸或合闸功能测试 具有一键分闸或合闸功能，支持在移动端和电脑端显示状态信息；
2、模式切换功能测试 通过调节自动/手动/锁定开关，可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式时，可实现远程监测和远程、本地控制;手动模式时，可远程监测但关闭远程控制功能，可本地控制;锁定模式时，可将断路器锁定在分闸位置或合闸位置，锁定模式下远程、本地控制失效，远程监测正常；
3、漏保自检功能测试 设备的移动端或电脑端中有漏保自检功能，可设置自检时间;到达设定自检时间点，设备执行漏保自动巡检，漏保正常时，断路器自动合闸；
4、打火报警功能测试 当监测线路出现打火(故障电弧)时，触发打火报警，设备应发送打火报警信息至移动端和电脑端；
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	15瓦全彩动画激光
	激光器:半导体泵浦全固态激光器
激光功率：绿光（525nm）/5W,
红光（638nm）/4W
蓝光（450nm）/6W
控制模式：声控 /自走/DMX512/蓝牙/ILDA(兼容国际各大主流激光编程软件）
供电电源：AC100-250V 50/60Hz,200W
扫描系统：采用高速振镜扫描
包装尺寸：350*390*300mm  
净重/毛重：13/14KG
装箱规格：1台/箱        
	台
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	激光软件
	全网络控制
ILDA SD卡脱机播放
全彩OLED显示屏
支持DMX, ArtNet, ILDA, OSC, and CITP信号
模块化，订制设计
支持输出最高120Kpps振镜扫描信号
支持6通道激光颜色输出
改进激光信号输出算法，增加插值
改进传输协议，支持同时控制更多激光灯
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	450W 摇头光束灯 
	技术参数
1、电器参数：
额定电压：AC100－240V 50/60Hz
*额定功率：520W
2、光源：
*光源：450瓦灯泡                                *光源寿命≥6000小时
*色温：7500K 
3、功能：
光学系统：采用先进的光学系统确保清晰的成像质量，高效的变焦光学系统。
*光束角：1.7°
颜色系统: 1个颜色盘（14个颜色+白光、任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果）。
图案系统: 1个固定图案盘，15个图案+白光，带图案抖动和图案任意定位功能；
棱镜系统：8棱镜或48棱镜，2个棱镜盘可以叠加使用，创造出无限动感，无限的光束效果。可顺时针逆时针双向旋转，可快慢选择；棱镜可线性对焦，清晰度可调
雾化镜：0%～100%均匀柔光雾化效果
调光频闪：0-100%电子调光
调焦: 采用高精密的玻璃光学镜头，电子调焦设计，超微顺滑调整焦距
水平扫描: X轴：540°，解析度16Bit
垂直扫描: Y轴：270°，解析度16Bit
自动纠错: X轴/Y轴位置自动校正
点泡系统: 远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭，有效延长灯泡使用寿命，提高灯具稳定性。
4、控制：
软件：可通过DMX数据线升级； 可从控台完成更改DMX地址码
控制：DMX512/主从/RDM/自走/显示面板四个按键
通道模式：13/16个国际标准DMX通道
5、机身：
显示: LCD液晶屏，触摸按键控制，操作过程更人性方便化，内置中英文界面切换。
接口设计：电源座一进一出(蓝色电源座/白色电源座/)；信号三芯、五芯一进一出。
外观材料: 全PA6+30GF外壳。
散热方式：采用风机散热。
智能显示: 内置灯泡使用时间记录，可随时查看灯泡使用情况，以指导正确应用
信号保护: 输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰。
防护等级：IP20       工作环境：-10°C-  45°C
6、规格：
产品净重 ：16.4kg      产品尺寸：601×312×260
	台
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	400W LED电脑摇头三合一灯
	技术参数
额定电压 : AC100V~240V，50/60Hz
额定功率 : 550W
光源 :400W LED模组
色温：7500K
光源寿命：20000小时
BEAM: 2.5°       SPOT: 5°-50°     WHSH: 7°-70°
控制模式：自走、主从、DMX、声控
DMX通道：双通道工作模式，22/27个国际DMX通道可切换
信号输入：标准三芯信号插座输入、输出
显示屏：采用1.8寸LCD液晶显示屏，外置转，中英文显示界面，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。

功能简介
图案盘：≥1个固定图案盘，≥12个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果
动图盘：≥7个波图+白光，自旋转，可拆卸
颜色盘：≥1个颜色盘，≥8色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。
CMY+CTO无极混色
双棱镜：3棱镜+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。
X轴：540°，16Bit
Y轴：270°，16Bit
自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位
频闪：采用电子频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。
调焦：0%～100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距
雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果
光源系统：远程光源控制系统设计，可通过控制台远程智能控制光源开启与关闭，有效延长光源使用寿命。
智能风机调速：灯具在未开启光源状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营
造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，并自动降功率来保护灯珠。
外观材料：采用耐高温防火型工程塑料注塑成形
防护等级：IP20
工作环境温度：-20°C ～40°C
	台
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	专业触摸控制台
	技术参数
1.操作系统：全中文系统，系统稳定，不中病毒，支持中文，英文，葡萄牙语，越南语，繁体等语言切换
2.主板采用工业级用料，防静电，防浪涌，EDP高清信号
3.内存：≥4G，CPU:≥8核 16线程，硬盘：≥120G固态硬盘
4.触摸屏≥11.6寸高清电容屏，触控灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时；≥4个DMX512光电隔离输出口，执行DMX512/1990标准，物理固定输出≥2048个DMX512控制通道，可ARTNET扩展4096个DMX512通道
6.控台所有推杆轨道平滑，稳定，带阻尼感，数据准确，无延时，无跳数值
7.内置大容量UPS不间断电源、突然断电也可正常使用1小时以上
8.硬件均为全新原装，杜绝市面上以旧充新的泛滥现象
9.音频输出使用高解析音频芯片，声音清晰
10.自带≥8个USB接口，支持无线DMX信号发射器使用；自带高清HDMI接口和VGA接口，支持高清屏幕扩展；自带千兆网口一个，支持TPC/IP协议高速传输
13.≥10个场景执行器，可同时运行75个场景，也可添加多步运行更多场景
14.支持双控台联机控制功能，一台出故障，另外一台无延时转换控制
15.支持无线或有线控制功能，可手机或平板软件及墙板远程控制
16.可设置锁屏密码，开机密码，保护控台数据
17.支持UDP，TCP, 485等控制码触发控制，也可定制专属UDP控制码
18.灯组分为3个类别，共可储存300个灯具组，可控制800个灯具
19.素材分为10个类别，共可储存1000个素材，前后期时间素材，针对编程时和现场时，能便捷提高效率
21.可储存900个场景，其中多步场景无限制步数，内置160个常用固定图形以及31种曲线效果，可通过参数修改图形及曲线效果
23.图形编组，更加丰富的编程效果，可导入导出工程文件，可同时加载60个图形特效，随意组合，具有6种扇形模式，可通过技巧对话框修改扇形效果
26.可储存200个节目，可以随心编辑灯光秀
27.特殊对话框，可通过颜色板，颜色推子或色彩预置，快速调用颜色
28.矢量位图功能，模拟现场布局排放，促使操控灯具更加精准便捷
29.段落运算法，可针对属性，时间，图形等，随心所欲分段运行
30.内置音乐播放器，便于编秀及演出彩排记录
31.灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用
32.使用XML格式灯库，灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台
33.灯库可添加段集，快速选择属性特征
34.支持RDM远程识别灯具或更改地址码功能
35.支持连接灯光模拟器软件实时输出，可用作练习和模拟编程
36.配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置
37.控台所有演出文件，灯库，音乐，图形文件可备份外部U盘，为防止文件丢失；可自定义设置控台使用时间，到期锁台，适合工程用；可自定义每个灯位的灯具图片，方便直观显示灯具信息
40.支持定时触发节目和场景的运行和停止，支持控台定制开机和关机，可实现无人值守自动运行
41.自动生成灯光秀音乐波形图功能，可以根据音乐波形图节奏直接在控台上进行打标记卡点，并将录进去的灯光场景在标记上左右吸附，让灯光秀编辑更加便捷高效。
42.灯光秀填充模式，可将灯光秀音乐卡点标记好后，运用填充模式，快速将编辑好的场景直接自动填充进各标记点之间，极大降低了灯光秀编辑难度和时间；游标时间轴功能，可详细显示灯光秀音乐时长，灯光场景运行时长，卡点标记时间点等等，实现灯光场景精准卡点触发和结束，让灯光秀声光同步更加精准
44.灯光场景动作条可直接拖动调整位置和运行时长，调整左右自动吸附到标记点上等操作；灯光秀音乐卡点标记可直接导出，也可用AU等专业音乐软件打好标记后直接导入到控台使用
46.支持切割灯可视化触控切割
	台
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	中央处理器
	产品特点
DMX512输入：配置≥两个卡侬输入接口，连接调光台输出，支持1024个通道。
DMX512输出：配置≥两个卡侬和≥两个网口输出接口，支持1024个通道。
内外控开关：外控状态为外部调光台直接控制，内控状态为运行声光联动自动效果。
调光台学习：可以学习记录调光台编制程序，学习时无需手动拔插线路智能切换。
音频检测后插优先：SPDIF光纤数字音频、立体声RCA输入、3.5AUX耳机输入
节奏声光联动：内置音频全频分析模块，让灯光和音乐完美配合。
歌曲声光联动：可以联动点歌系统的歌曲分类进行场景联动。
动态频谱：LED直观显示当前音频频谱。
电脑调试软件：配置适合本项目的电脑调光软件
无线调试：连接外置WIFI盒，实现效果调试参数下载无线完成。
外部控制功能：特殊情况下可以控制外部音响、空调、门牌等系统。
工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份。
U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决。

功能简介
输入/工作电压：AC~220V/50-60HZ     整机功耗 ：≤2W
备用电源 DC：12V/1A,方便调试
对外供电 ：通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，包括墙板、扩展1/2、接线盒
调光台输入：卡侬*1×输入调光台的DMX512信号，
进行记录并可再次编辑，以满足更多应用
DMX512输出 ：卡侬*1，RJ45*1，1024通道
音频检测 ：RCA*2输入，RCA*2环路输出
功放红外 ：Rj45接口，提供专用红外发射头，网线连接
VOD ：Rj45接口，通过接线盒连接各家点歌机
空调 ：连接配线实现红外及RS485方式控制空调
墙板门牌灯 ：RJ45接口，RS485通讯，采用RS485总线控制协议
扩展1/2 ：RJ45接口，RS485通讯，预留其他扩展应用
Ir接收窗 ：内置红外接收头，学习红外码值
	台
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	8路信号放大器
	技术参数
数码信号类型：DMX512,以及采用 RS—485 接口传输的数码信号 
≥1路信号输入，≥1路直通信号输出（信号输入与直通信号之间有经电气 隔离） 
≥8路经电气隔离的信号分配输出 
接口类型：RS-485 
信号连接插座：输入 XLR-3-M, 输出 XLR-3-F 
输入对输出的电气隔离耐压：＞AC300V 
供电电源：AC90V~240V, 50Hz / 60Hz ，15W 
	台
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	14路4KW电源直通箱
	技术参数
电压输入：AC380V±10％,50Hz±5％,端子接线座后板
额定功率 : 14路×3KW，每个回路最大输出功率可达4KW
外形尺寸 : ≥3U
正常工作条件 : 环境温度：0℃～+45℃，
相对湿度：+40%～+80% ，大气压强：0.8～1.6个标准大气压
工作环境 : 通风良好，无大量烟尘
产品特点 : 简洁明朗的数显直读式电压表；可实时查看设备电压使用情况。
	台
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	LED洗墙灯
	LED 36W RGBW  10*60°DC24V 0.5m
	套
	150

	
	
	主控器
	满足本展项的灯光控制需求
	套
	1

	
	
	分控器
	≥8口 支持 DMX512控制
	套
	1

	
	
	开关电源
	本展项所需的灯光电源DC24V400W
	台
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	保险绳
	承重≥50KG
	个
	22

	
	
	沙盘灯光控制器
	8路手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
功能特点
1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。
2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。
3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能； 
4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。
5.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
技术参数
1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动）
2.载入容量：单路电流20A
3.电源：宽电压通用电源（DC24V）
4.控制方法：通过RS-232或网络接口
5.RS-232接口：RS485接口；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。
6.网络接口：RJ-45，100M（选配）
7.切换电流（MAX）：20A
8.最大功耗：18W 
	台
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	多媒体联动系统
	1.定制开发沙盘、灯光、屏幕超大分辨率内容联动系统
2.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
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	中控控制系统
	1.展馆通过中控平板，控制一键开馆一键闭馆；
2.控制灯光开关，触摸屏开关，电视开关，投影开关，等开关控制
3.视频切换播放暂停音量加减。
4.实现了所有设备的智能化管理，统一控制。
5.可自定义编辑界面，包括背景图，按钮样式等；
6.支持发送UDP、TCP、PJLink、串口和网络唤醒指令；
7.支持分组控制，延时触发，定时器。
8.支持页面自定义。
9.支持windows上制作，拷贝到Android上。
10.可实现视频通过平板控制。无需鼠标键盘操作
11.依据业主需求定制开发，交付标准为业主满意
	套
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	视频或互动内容
	定制弧形大场景互动影片，包含航拍、三维动画建模、卡点等。部分裸眼3D效果震撼演绎素材画面。本视频配合全域电子沙盘全景联动演示，全方位、立体化解读乌恰县全域整体国土空间发展规划，系统梳理县域发展核心板块，清晰呈现边境县城的建设基底与发展蓝图。
整体规划：立足乌恰边境区位与资源禀赋，展示县域总体发展定位、全域空间结构、城镇功能分区、土地利用布局，统筹城乡建设格局，明确城区、乡镇、口岸、生态保护区的发展边界与建设方向，构建科学有序的全域发展体系。主要包含以下几个方面
交通发展：全景展示县域主次干道、城乡路网、跨境交通通道布局，完善口岸物流通道、城乡联通道路、对外联通交通网络规划，凸显边境交通枢纽优势，搭建内外联通、高效便捷的综合交通体系。
科技创新：展示县域科创赋能产业发展布局，围绕边贸、农牧、文旅等主导产业，呈现科技赋能传统产业升级、智慧口岸建设、数字化市政管理、科创配套设施搭建等创新发展内容，助力县域产业提质增效。
生态建设：聚焦边境生态安全屏障建设，展示全域生态保护红线、草原湿地保护、荒漠治理、水土保持、绿化提升等生态工程，呈现生态修复、绿色低碳发展、全域生态治理的建设成果与长效规划。
七大产业：系统展示边贸物流、特色农牧、生态文旅、新能源、口岸加工、文创产业、康养服务七大主导产业布局，呈现产业园区建设、产业链延伸、招商引资项目、产城融合发展的整体格局。
文化民生：深挖柯尔克孜族特色民俗与玛纳斯非遗文化资源，展示文化传承、文旅融合、文创开发成果。同时呈现教育、医疗、养老、文体设施、安居工程等民生配套建设，全方位展现宜居宜业、和谐幸福的现代化边境县城发展图景。
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	LED及灯光辅材
	满足本展项所需的音频线、网线、控制线等
	套
	1
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	中央控制系统
	中控机
	1. 丰富接口
 主机配有10个串口（RS232\RS485\422）支持DMX512、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、11个状态指示灯、8个按键，大量的控制接口作为后备和备份使用。
2. 实时时钟
 支持RTC实时时钟模块，在UI上显示年月日时分秒显示。
3. 网络预览
  支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。
4. 支持多平台
 控制软件同时支持苹果IPAD平板电脑、安卓平板电脑、鸿蒙、麒麟、统信、windows电脑等，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。
5. 网页控制
 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录。
6. 双向的万能网口
 支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。
7. 双向反馈
 支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议
8. 多屏联动
 多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值。
9. 可视化预览
 可视化预览在平板电脑（安卓和IPAD）操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。
10. 红外学习
 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
11. 脚本编辑
 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
12. 数据转发
 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。
13. 工作状态显示
 主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址，带8个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项。
14. 万年历功能
 内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作。
15. 非串口分配器式中控
 串口等所有控制代码和程序保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。
16. 便捷的升级
 可通过互联网对主机进行编程和升级。
17. 高性能处理器
 搭载高性能32位ARM Cortex处理器架构，集成单精度FPU（浮点运算单元）与DSP指令集，实现高速数据处理与复杂算法运行。
18. 大容量指令存储器
 可保存高达10000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。
	台
	1

	
	
	灯光控制器
	1. 多路控制
 提供8路32A欧姆龙功率继电器开关，每回路可独立控制。
2. 支持高负载
 每路可独立接3000W设备，支持大功率设备控制。
3. 顺序延时启动
 具备多回路顺序延时启动功能，避免同时启动对电网的冲击。
4. 应急开关
 自带应急开关按键，方便调试和紧急操作。
5. 状态指示
 自带回路状态指示灯，实时显示控制状态。
6. 兼容多种通讯
 全面兼容Modbus RTU通讯，支持RS485、RS232、网络TCP/IP。
7. 级联扩展
 内置255位地址码，可级联255台设备。
	台
	6

	
	
	串口扩展器
	1. 支持多路扩展
 支持8路RS232和4路RS485串口输出，满足多设备连接需求。通过RS232与主机通信，可选配网络，将主机发送过
来的数据转换成指定的波特率、校验位、停止位。
2. 灵活分配
 输入数据可指定到任意一路或多路输出，支持独立设置波特率、校验位、停止位。
3. 宽温运行
 内置抗电磁干扰，支持-20℃~70℃宽温运行，适应恶劣工业环境。
4. 级联扩展
 支持多台设备级联，级联数量最多为255台，最多可扩展至2040个RS232输出和1020个RS485输出，进行扩展后并
不阻碍原本的中控RS232端口的继续使用。
5. 状态指示
 具有四个指示灯，通过面板指示灯，实时观察设备工作状态。
6. 高效传输
 采用多线程软件技术，支持多条协议0时间间隔输入，性能优越。
7. 简单易用
 设置参数协议和转发协议分开，使用更简单，连接设备不变时无需频繁更改串口参数，只发数据就行
	台
	1

	
	
	中控操作端
	满足远程操作的中控操作端电脑1台、机架式显示器1台、内含远程协助软件、局域网同步传送软件、故障显示状态程序
	套
	1

	
	
	网络系统构建
	构建满足本展厅的无线网络、无延迟、无掉线、7*24小时稳定运行
	套
	1

	
	
	电源时序器
	电源时序器能够按照前级到后级逐个顺序启动设备，有效统一管理控制各类用电设备，避免人为失误操作，从而确保用电系统的稳定性和操作的简便性。
本厂生产的电源时序器采用高纯度鳞铜万能插座，耐磨导电性强，而不采用杂质较多的黄铜，采用大品牌电流继电器30A/250V，名牌大厂继电器的选用，加上可靠的灭弧电路，令到继电器的触点温升特别小，寿命长，整个系统非常可靠。3芯*6平方3C认证专业电缆。每一通道能受得起AC220V，13-20A电流，线路板采用双面板SMT贴片技术2安铜高精密度板材制作。
1.面板颜色：铝黑色
2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通
3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC
4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座
5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
7.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1米
①.顺序开启逆序关闭
②.带电压显示
③.面板带USB接口,最大输出5V/500MA,可接DJ灯
④.RS232  /485 COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制
⑤.每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）
⑥.支持叠机级联
⑦.支持面板独立控制各通道（可软件设定控制）
⑧.带外接控制开关接口
	台
	3

	
	
	安装柜
	尺寸≥600*600*2000 
19寸标准机柜
网门玻璃门可选 
通风率≥75%
	台
	3

	
	
	平板
	1.尺寸≥11英寸 
2.分辨率≥2560*1600
3.内存储存≥6g+128G;
4.wifi版 
5.前置≥500万像素，后置≥800万像素
	台
	2

	
	
	中控辅材
	满足中控系统所需的网线及控制线
	批
	1

	
	
	中控系统程序
	1.配套控制软件全面适配 Windows 电脑、安卓平板、iPad、射频触控终端，全平台功能 100%统一、数据实时同步；支持多终端同时在线管控、互为冗余备份，单台终端离线、故障不影响整套中控系统运行，杜绝单点故障导致展厅设备失控。终端离线重连后自动毫秒级同步主机最新设备状态与控制参数。
2.采用轻量化工业级稳定架构，无后台自动更新、无弹窗推送、无冗余进程，杜绝无人值守时系统闪退、崩溃、自动重启；专门针对长期断电静置冷启动优化，整套系统配置、联动逻辑、预案脚本、权限参数全部硬件级永久保存，数月休眠重启后参数零漂移、零丢失，系统自动完整恢复运行状态，无需人工重新配置调试，完美适配 11 个月零星运行工况。支持 7×24 小时满负荷连续稳定运行，高频联动控制无卡顿、无指令丢失、无设备失控。
3.原生兼容 TCP、UDP、RS232、RS485、DMX512 等主流控制协议，可无缝对接展厅投影融合系统、大屏一体机、灯光继电器、电源时序器、音视频设备、环境监测设备等全部终端；支持网络设备、串口设备混合组网管控，适配南疆电磁干扰、网络波动环境，指令收发稳定、无延迟、无误触发、无乱码。
4.搭载可视化图形编辑后台，全程零代码操作，管理人员可自主编辑设备联动逻辑、时序流程、场景预案、定时任务、界面布局；支持自定义设备互锁、联动开关、异常兜底保护逻辑，无需专业编程人员，运维简单高效。支持预案批量存储、一键调用、定时自动执行，适配展厅无人值守自动运行模式。
5.支持所有被控设备运行状态双向回传，终端界面实时精准展示设备在线状态、开关状态、运行参数、故障代码、供电状态；系统内置故障自动自检、日志自动留存、异常本地记录功能，可精准定位设备断连、故障、参数异常问题，适配南疆偏远场馆低现场运维需求，支持远程故障排查。
6.具备纯离线独立运行能力，核心控制逻辑、预案脚本、联动程序全部本地主机运算存储，不依赖外网、不依赖云端；网络断连、外网中断景下，整套中控系统可正常启停设备、切换预案、执行定时任务，彻底解决南疆局部网络波动、断网导致的系统瘫痪问题。
7.依托硬件独立时钟，支持年、月、日、时段精准定时任务设置，可预设展厅开机、关机、设备时序启停、画面预案切换、灯光联动、系统休眠等自动化流程；长期断电重启后定时任务自动生效、时间无偏差，适配长期零星开放、无人值守运行模式。
8.软件内置独立流媒体解码模块、网页渲染组件，兼容RTSP、RTMP、HTTP 等主流视频流，可直接调取展厅摄像头、视频终端实时画面预览；支持本地视频、图片、图文课件无损加载播放，适配警示教育多素材展示、实时巡检预览需求。
9.内置红外信号智能学习功能，可适配各类投影、电视、音响等红外设备控制；红外码库、设备适配参数可本地备份导出、随时导入复用，便于后期设备更换、系统升级扩容。
10.支持串口、网络接口数据双向透传、交互转发，可实现新旧设备对接、第三方系统联动拓展，接口兼容性强，可灵活适配后期展厅设备增减、功能升级需求。
11.支持多级账号权限分级管理，区分管理员、运维员、普通操作员权限，防止误操作、越权操作；系统无外网自动联网、无私自数据上传，本地数据加密存储，保障警示教育涉密素材、设备控制数据安全，符合政务展厅网络安全规范。
12.支持安全外网远程联机、系统状态监测、程序在线升级、参数远程备份还原；无需现场拆机调试，大幅降低南疆偏远场馆后期运维成本，同时支持本地离线升级，兼顾系统稳定性与可维护性。
13.（1）宽温适配：软件适配整机-20℃～+70℃宽温运行环境，高低温极端工况下无闪退、无卡死、无逻辑错乱；
（2）抗老化静置：针对长期断电休眠工况深度优化，杜绝商用软件长期闲置导致的配置失效、启动异常、功能故障；
（3）低损耗运行：待机休眠模式低功耗运行，长期零星待机无程序老化、功能衰减；
（4）抗干扰运行：适配南疆风沙、电磁复杂环境，具备信号容错、指令纠错机制，杜绝环境干扰导致的设备误控制。
	套
	1

	13
	系统集成
	全馆系统集成
	全馆系统集成
	项
	1

	14
	原顶部投影拆除
	拆除
	原设备拆除工作，含登高18米设备，人工作业等工作。31台工程投影仪保护性拆除
	项
	1

	大型数字沙盘

	序号
	展项名称
	规格描述
	品牌
	数量
	单位

	圆形沙盘模型（直径23m，415.48平方米）

	1
	深化设计图
	整体效果出深化效果图，N次修改
	定制
	1 
	项

	2
	建筑绘图
	绘图，分解，排版，雕刻
	定制
	1 
	项

	3
	景观绘图
	绘图，分解，排版，雕刻
	定制
	1 
	项

	4
	建筑制作
	肌理立面构造，主体拼接，3d打印件切配。部分CNC车床铣构造，拼接组装，模型及标牌，细节处理深化
	定制
	1 
	项

	5
	景观制作
	整体翻新，绿化景观重新布置，道路水系提升等
	定制
	1 
	项

	6
	灯光
	灯光材料，建筑景观氛围灯，现场施工
	定制
	1 
	项

	7
	线路分拆汇总
	分路与屏幕链接 调试
	定制
	1 
	项

	8
	材料 
	光敏树脂，工程塑料，建筑景观材料，有机玻璃，聚乙烯，草地树木，木工板等胶水
	定制
	1
	项






商务条款

1.  供货要求：合同签订后 180  日历天内完成全部货物生产、供货、安装、集成调试 ，完成整体竣工验收。（具体以签订合同为准） 
2.  交付地点：采购人指定项目现场。
3.  付款方式：（1）合同签订生效 ，主要货物材料进场，支付合同总金额 30%； （2）全部货物供货到场 ，安装集成调试完成 ，初验合格 ，支付至合同总金额 70%； （3）项目整体竣工验收合格 ，全部资料完整移交完毕 ，支付至合同总金额 95%； （4）剩余 5%竣工验收后 ，无质量问题无息支付。（具体以签订合同为准）
4.  质保服务 ：①整体项目质保期3 年；硬件设备不低于原厂质保 ，且不低于 3 年；定制软件、音视频内容质保 3 年 ，质保期内免费修复程序 BUG、排除系统故障。 ②7 ×24 小时技术支持 ，故障报修 4 小时内响应 ，现场故障 24 小时内到达现场处置。 质保期结束后提供成本价终身维保服务。
5.  资料移交： 竣工验收移交资料包含：设备合格证、检测报告；全部音视频、软件源工程文件及源素材；全套电子资料。
6、设计深化及需求
（一）发展规划展示区域
深化改造现有部分展示空间（高原牧歌展区、非遗文化展区等），打造乌恰县发展规划主题展区，因地制宜，满足当下新时期观展需求。重点展示乌恰县积极承担“五大战略定位”的责任与使命。聚焦自治州工业经济“三大布局”“重点产业”，推动农业产业“四个百万工程”、城市建设“四大行动”，做好生态环保“六篇文章”，实施文化润疆“十二项工程”，以基层治理“八力”为抓手，加快建设现代化经济体系。分多个小节，系统梳理呈现乌恰县在交通基础建设、代表产业、科技创新赋能、产城融合发展、西极特色文化、民生医疗保障等方面取得的成果及未来发展规划，需要图文并茂、清晰呈现乌恰基本信息、交通路线、枢纽站点、产业生态、民生发展等信息，并充分融合艺术屏幕、互动触摸、电子版图、虚拟对话等数字多媒体形式，动静结合，虚实兼具，打造展现乌恰发展蓝图、彰显中国西极边境新城、打造现代化口岸城市魅力的重要窗口。
（二）数字沙盘区域
数字沙盘区域，与规划展陈区域遥相呼应，相辅相成。以逼真震撼的动画输出和大气磅礴的视觉冲击，全方位为我们演绎呈现了乌恰县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等，推动乌恰中心城区从以产促城、以城促产、产城融合发展的宏伟时代篇章。
传统沙盘升级为全景数字沙盘，彻底打破静态展示局限，以科技赋能，为大家带来全方位视觉震撼与沉浸式观展体验。本次提供观景平台方案，可以实现参观者立于平台之上，抑或通过平台游走，深度融合。更进一步进入沙盘，近距离感知，全方位沉浸，更加近距离、无死角感受规划沙盘及数字影音冲击，成功实现从“看沙盘”到“入沙盘”的沉浸式跨越。
电子屏视频内容重点展示沙盘重点呈现、数字演绎乌恰未来口岸、交通枢纽、火车站、机场的孪生数字形态，将精准还原的数字孪生场景与裸眼3D技术深度融合，大气呈现两大口岸通关有序、货运穿梭，展示乌恰交通枢纽路网纵横、未来火车站以及通用机场等震撼画面，全方位呈现乌恰未来发展规划的全景蓝图。
通过大型电子屏幕、沙盘内置光影与吊顶灯光的无缝多维衔接、同频联动，彻底打破静态平面展示的束缚，让乌恰的发展蓝图真正活起来、动起来、立起来。让立体画面强势突破屏幕边界，扑面而来、触手可及，带来极具冲击力的视觉盛宴。
7、验收要求
1.  验收依据：本采购需求、中标响应文件、采购人确认的加工 / 安装配套图纸、国家及行业现行相关规范标准。
2.  验收内容：核对货物数量、规格、材质；造型、场景效果；全部多媒体展项、交互程序、中控系统音视频播放功能；完成人员培训 ，全套资料完整移交。
3.  采购人可组织专家参与项目验收；如验收不合格 ，中标供应商须限期完成整改 ，整改产生全部费用自行承担 ，直至验收合格。
8、其他说明
1.  所有多媒体文字、脚本、画面初稿必须经采购人审核确认 ，方可制作成品。
[bookmark: _Toc469495740]















[bookmark: _Toc20669]第五章 合同条款及格式
（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）
1、 [bookmark: _Toc469495741] 合同协议书
合同名称             编号
[bookmark: _Toc246996253][bookmark: _Toc469495742][bookmark: _Toc296602498][bookmark: _Toc247085768][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc246996996][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc179632628]买    方：                                   卖    方：
电    话：                                   电    话：
住    所：                                   住    所：                       
（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。
1、本合同文件
下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：
（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书
（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明
2、采购标的、数量、质量要求
3、合同总价
合同总价为               元人民币。
4、付款方式：                                         。
5、合同供货（服务）期限及地点和方式
6、验收要求及违约责任
7、违约责任及解决争议方法
8、合同的生效
合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。
本合同一式     份，双方各执     份。
买  方：                          卖  方：
名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：
（签字）                        （签字）
地    址：                        地    址：
邮政编码：                        邮政编码：
电    话：                        电    话：
开户银行：                        开户银行：
帐    号：                        帐    号：

二  合同条款
一.  合同文件
1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
(1)合同文件的组成和解释顺序如下：
<1>合同的主要条款；
<2>合同的一般性条款；
<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
<4>中标通知书、投标文件和采购文件；
<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
3、合同文件使用文字
(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。
(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 
二.  标的物的一般条款
4、完整物权
 	对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5、质量保证
(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。
(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。
6、包装
卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7、伴随服务
(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：
<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
<4>对买方技术人员的技术指导或培训。
(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。
三.  标的物的交付、检验和验收
8、标的物的交付
(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。
(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。
(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9、检验和验收
(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。
四. 对标的物提出异议的时间和办法
10、对标的物提出异议的时间和办法 
(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。
(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。
(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。
五. 合同价款和支付
11、合同价款和支付
(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。
(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：
<1>合格的销售发票；
<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。
(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。
六. 违约责任
12、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、买方违约责任
(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。
(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。
14、卖方违约责任
(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。
(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。
15、不可抗力
(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七. 索赔
16、索赔
(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；
<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；
<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。
(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。
八. 履约保证金
17、履约保证金
(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。
(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内
退回。
九.  合同的解除和转让
18、合同的解除
(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。
(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
19、合同的转让
      合同的部分和全部都不得转让。
十. 合同的生效
20、合同的生效
本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。
十一. 争议解决
21、争议解决
 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：
(1)双方同时申请仲裁；
(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。
十二 .附则
22、合同份数。
 	  本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。
23、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章 投标文件格式
1、（投标文件格式一）
[bookmark: _Hlt520356241][bookmark: _Toc494296984][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc216582813]开标一览表

招标项目名称：                          
招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）
	投标项目名称
	

	交货日期及质保期
	

	投标有效期
	

	投标报价
（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：
[bookmark: _Toc17577][bookmark: _Toc29899][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc515647805]1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。
3.投标报价不得填报选择性报价。
投标人名称：    （加盖公章）            
法定代表人签字或盖章：            
授权代表签字：                 
签署日期：        年     月     日


2、 营业执照副本（三证合一）
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件扫描件，应加盖本单位章。
      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明文件。
[bookmark: _Toc515647807][bookmark: _Toc23503][bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc30244][bookmark: _Toc1083][bookmark: _Toc32520][bookmark: _Toc515647808][bookmark: _Toc7039]      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
3 、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）
致：
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
单位：           
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：              经济性质：
说明：
1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。




法定代表人身份证复印件



法定代表人身份证复印件






投标人（盖单位章）;                           
法定代表人（签字或签章）：                     
年   月   日 


4 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)


    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




授权委托人身份证复印件




授权委托人身份证复印件





  


法人身份证复印件




法人身份证复印件








投标人（盖单位章）;                           
法定代表人（签字或签章）：                     
委托代理人：                                   
年   月   日 
[bookmark: _Toc26357]

[bookmark: _Toc4866][bookmark: _Toc11047][bookmark: _Toc515647809][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc494296665][bookmark: _Toc494296991]5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票的扫描件作为缴纳凭证一起制作在本部分，应加盖本单位章；



	


投标保证金缴纳凭证或投标担保函





	












政府采购投标担保函 （项目用）            编号：
                   （采购人或采购代理机构）：
鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       
项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
[bookmark: _Toc27021][bookmark: _Toc18754][bookmark: _Toc5710][bookmark: _Toc515647810]保证人：（公章）                                年     月    日   

6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月的社保证明；

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供。
      2.应加盖本单位章。
[bookmark: _Toc2502][bookmark: _Toc515647814][bookmark: _Toc23044][bookmark: _Toc14515]      3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供网站截图加盖公章）；
8、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

9、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意三个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意三个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；

10、 投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
说明： 1.按要求提供证明文件；扫描件上应加盖供应商公章。

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
  










[bookmark: _Toc515647816][bookmark: _Toc5695][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc11180]
第二部分  商务及技术文件
1、投标书（投标文件格式四）
2、投标分项报价表（投标文件格式五）
3、货物（服务）说明一览表（投标文件格式六）
4、技术规格偏离表（投标文件格式七）
5、商务条款偏离表（投标文件格式八）
6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交
6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式九）
6-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十）
7、关于符合本国产品标准的声明函
8.投标人关联单位的说明（格式自拟）
9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
[bookmark: _Toc14915][bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc515647817][bookmark: _Toc6695][bookmark: _Hlt520355504]
1 、投标书（投标文件格式四）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。
据此，签字代表宣布如下：
（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%
（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。
（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。
（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                              传真                             
电话                              电子函件                         

法定代表人或其委托代理人签字-----------------
投标人名称（全称）-----------------
投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　 
投标人单位章------------------------
日期-------------------------------
[bookmark: _Toc23473][bookmark: _Toc10107][bookmark: _Toc1266][bookmark: _Toc216582815][bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc216582817][bookmark: _Toc28959][bookmark: _Toc22563][bookmark: _Toc515647820]
2 、投标分项报价表（投标文件格式五）
项目名称:                     
项目编号:                  
                                         　报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	单位
	品牌
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：



法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	
日期： 年　  月　  日   

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   2.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
[bookmark: _Toc216582816][bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc515647819][bookmark: _Toc18267]
3、货物（服务）说明一览表（投标文件格式六）

项目名称:                           
项目编号:                             

	序号
	货物（服务）名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	
日期： 年　  月　  日   
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[bookmark: _Toc12170]4、技术规格偏离表（投标文件格式七）

项目名称:                   项目编号:                 

	序号
	货物（服务）名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	
日期： 年　  月　  日   
[bookmark: _Toc216582818][bookmark: _Toc21391][bookmark: _Toc1980][bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc515647821]
5、商务条款偏离表（投标文件格式八）


项目名称:                      项目编号:             
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或其委托代理人签字: 	                 
投标人(盖单位章):	
日期： 年　  月　  日   
[bookmark: _Toc2963][bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc515647823][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc515647827][bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc28099]

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）
[bookmark: _Toc11803][bookmark: _Toc10977][bookmark: _Toc515647824]中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                     

 企业名称（盖章）：
                                    日期： 年　  月　  日   
[bookmark: _Toc19284][bookmark: _Toc8010][bookmark: _Toc515647825][bookmark: _Toc23068]
6-2  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________
           日  期：______________________________________


[bookmark: _Toc6386]

7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
1.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。







8、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
[bookmark: _Toc515647828][bookmark: _Toc17333][bookmark: _Toc7414]



9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标、实施方案等）。
2.应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
    3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。














10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：综合实力、售后服务等）。
2.应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
    3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。


11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
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