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马鹿
（母鹿）
	1.天山马鹿成年母鹿，
1-3 周岁；
★2. 体重≥120kg，体
长≥130cm，体高≥
112cm，胸围≥125cm；
3.骨架规整、躯体丰满，膘情适中，繁殖性能良好；无外伤、皮肤病及慢性疾病，遗传性状稳定，无近亲繁育缺陷。
4.供货时随附动物检疫合格证明、免疫档案、耳标标识，来源合法可追溯；运输途中发生死亡或病残由供方负责更换；到场验收合格起20天质保期，因牲畜自身原有疫病造成死亡由供
方负责更换或赔付。
	












无
	









昌吉市
盛华商
贸有限
责任公
司
	











吉美健
	






新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市
	












25
	












头
	











27950
	











698750
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马鹿（公鹿）
	1.天山马鹿成年公鹿，
1-3 周岁；
★2.体重≥240kg，体长
≥152cm，体高≥132cm，
胸围≥148cm；
3.鹿茸 7-8 杈、掌形/铲形、无畸xingcanque；
4.xingyuwangsheng、fanyu能力优良；四肢稳健，无外
	




无
	

昌吉市
盛华商
贸有限
责任公
司
	




吉美健
	新疆
维吾
尔自
治区
昌吉
回族
自治
州昌
吉市
	




15
	




头
	




50300
	




754500
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	伤、皮肤病及慢性疾病，
遗传性状稳定。
5.检疫：供货时随附动
物检疫合格证明、免疫
档案、耳标标识，来源
合法可追溯；运输途中
发生死亡或病残由供方
负责更换；到场验收合
格起 20 天质保期，因牲
畜自身原有疫病造成死
亡由供方负责更换或赔
付。
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马鹿（种公鹿）
	1.天山马鹿成年种公鹿，4-5 周岁；
★2. 体重≥310kg，体
长≥162cm，体高≥
140cm，胸围≥160cm；
3.鹿茸 7-8 杈、掌形/铲
形、无畸xingcanque；
4.xingyuwangsheng、fanyu能力
优良；四肢稳健，无外
伤、皮肤病及慢性疾病，
遗传性状稳定。
5.检疫：供货时随附动
物检疫合格证明、免疫
档案、耳标标识，来源
合法可追溯；运输途中
发生死亡或病残由供方
负责更换；到场验收合
格起 20 天质保期，因牲
畜自身原有疫病造成死
亡由供方负责更换或赔
付。
	













无
	










昌吉市
盛华商
贸有限
责任公
[bookmark: _GoBack]司
	












吉美健
	







新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市
	













5
	













头
	













89800
	













449000
	

	

4
	鹿茸
烘干
设备
（热
泵低
	1.加热方式：空气能热
泵闭式循环低温梯度烘
干，带余热回收，适配
鹿茸热敏物料加工，能
耗更低；
	
YHJ-
KFX3
WⅢ
	随州市
华剑烘
干设备
有限公司
	

华剑
	

随州市
	

1
	

套
	
14520
0
	

145200
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	温烘干箱）
	2.温控范围：25℃~
70℃ , 温场均匀，温差
≤±1℃ , 支持分段程序
控温、湿度联动控制（湿
度 5%～95%可调）；
3.内胆、托盘、物料推
车：304 食品级不锈钢，
拉丝抛光处理，圆角无
死角，满足 GMP 清洗要
求；
4.控制系统：PLC+10 寸
触摸屏，可存储≥20 套
鹿茸烘干工艺曲线；带
远程监控、数据加密存
储、超温/超湿报警、故
障记录导出；
5.电源：380V/50Hz，总功率约 18～20kW；
6.单次投料：湿鹿茸60～100kg；
7.具备独立排湿、双循环热风功能，高密度聚氨酯密闭保温箱体，防
交叉污染；
8.箱体内配 CIP 简易
清洗接口、压差监测、
洁净密封门。
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鹿茸
切片
设备
（参
茸专
用旋
转切片机）
	1.整机全部接触物料部
位 316L 不锈钢，镜面抛
光，无卫生死角，符合
GMP；
2.切片厚度可调：
0.2mm～3mm，可切横片、斜片、薄腊片，厚薄一致性误差≤0.05mm；
3.主轴变频调速 0~ 250r/min，刀片 4 组硬质合金，耐磨；适配软
	





GJQP
350
	



龙海市
高捷机
械设备
有限公
司
	






高捷
	





龙海市
	






1
	






套
	




24350
0
	





243500
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	硬鹿茸，腊片不易崩边；
4.电机功率 2.2kW， 220V，变频驱动；
5.配置： 自动进料压料机构、快拆式接料盒、备用刀片组、物料防飞
溅护罩；
6.安全保护：开盖断电、
过载保护、机身防水，整机可喷淋清洗；
7.产能： ≥1000 片/分
钟。
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鹿茸真空冻干设备（食品级冻干机）
	1.冻干搁板面积： ≥2 ㎡ ，316L 食品制药级不锈钢腔体，镜面抛光，	CIP 在位清洗接口；
2.冷阱最低温度≤
-80℃ , 极限真空度≤ 5Pa；
3.搁板控温范围：
-45℃~+60℃ , 板层温差≤±0.5℃;
4.捕水能力≥15kg/批，进口真空机组，油气分离，杜绝油污染物料；
5.控制系统：10 寸工业触摸屏，可设置预冻、主干燥、解析干燥全流程冻干曲线；数据不可篡改、审计追踪，符合GMP 数据管理要求，支持U 盘导出+远程上传；
6 带自动除霜、故障报警、压力回升检测、真
空泄漏自检；
7.电源 380V，总功率约15kW；
8.适合鹿茸低温冻干，
	
















ZT-P
SO-2
00A
	














佛山市
赞途机
械设备
有限公
司
	

















赞途
	
















佛山市
	

















1
	

















套
	















33750
0
	

















337500
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	最大程度保留鹿茸活性
成分；腔体带洁净视窗、
压力传感器。
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LED工厂灯
	1. 安装形式：吊杆、吊链安装；
2. 额定功率： ≥100W；
3. 输入电压：
AC110-240V，50Hz；
4. 光源：LED 光源，正白光；
5. 材质：首选压铸铝灯体，兼顾强度与散热；满足防水、防尘、防腐
6. 工作内容：含旧灯具拆除、辅材、新灯具安
装接线调试；
	







100瓦
	





佛山电器照明股份有限公司
	







佛山照明
	






广东佛山市
	







97
	







套
	







245
	







23765
	

	




8
	



保温棉
	1. 管道材质：PE，公称
外径 DN50；
2. 保温层厚度：60mm，
保温材料为橡塑保温
棉；
3. 工作内容：含旧管道
拆除、新管道敷设及保
温层施工；
	



50×
60mm
	

麦盖提县豫宏节水有限公司
	




豫宏
	



麦盖提县
	




134
	




m
	



149.5
	



20033
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塑料阀门
	1. 材质：PE 聚乙烯；
2. 规格：DN50；
3. 连接方式：热熔连接；
4. 工作内容：含旧阀门拆除、新阀门安装及打
压试验；
5. 备注：管道出水口布
置在槽边 0.75m 处，管
道阀门移位至 0.5m
处，共计 112 处；
	






PE50
	




麦盖提县豫宏节水有限公司
	






豫宏
	





麦盖提县
	






112
	






个
	





70
	





7840
	

	10
	电力
电缆
	1.导体：铜芯；相线截面 50mm² , 零线、地线
	YJV2
2
	新疆亚
鑫达线
	亚鑫达
	五家
渠市
	160
	m
	162
	25920
	




5

	
	
	截面 25mm² ;
2.绝缘材质：交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套；
3.敷设方式：架空敷设；
4.工作内容：含旧电缆拆除、新电缆敷设及接
头制作。
	3*50
+1*2
5
	缆制造
有限公
司
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铜芯电线
	1.导体材质：铜芯；导体截面积 6mm² ;
2.绝缘材质：聚氯乙烯绝缘；
3.配线形式：棚顶内穿管布线；
4.工作内容：含旧线拆除、新线敷设及接线。
	




BV6
	

新疆亚
鑫达线
缆制造
有限公
司
	



亚鑫达
	



五家渠市
	




512
	




m
	



17.5
	



8960
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镀锌
铁丝
网
	1. 网丝直径Φ4mm；
2. 规格：单卷长度400m，高度 1.1m；
3. 材质：镀锌钢丝；
4. 工作内容：含旧铁丝网拆除、新铁丝网安装
固定；
	

400#
1.5*
3M
	
喀什鑫
恒发金
属制品
有限公
司
	


鑫恒发
	


喀什市
	



400
	



m
	


30.5
	


12200
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镀锌钢管金属门
	1. 材质：镀锌钢管框架；
2. 门洞规格：1.5m× 2m；
3. 工作内容：含门洞扩宽、旧门拆除、新门安装及五金配件安装；
4. 参考厂家：国内正规金属门窗生产企业，或
同等档次产品。
	





定制
	


喀什鑫
恒发金
属制品
有限公
司
	




鑫恒发
	




喀什市
	





3
	





樘
	





770
	





2310
	

	

14
	镀锌
钢管
金属门
	1. 材质：镀锌钢管框架；
2. 门洞规格：1.8m× 2m；
3. 工作内容：共计 8
	

定制
	喀什鑫
恒发金
属制品
有限公司
	

鑫恒发
	

喀什市
	

4
	

樘
	

865
	

3460
	




6

	
	
	处门洞扩宽加高，含旧
门拆除、新门安装及五
金配件安装；
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混凝土青储挡墙
	1. 混凝土强度等级：
C35；
2. 挡墙尺寸：0.4m×2m ×5m；
3.钢筋种类：热轧带肋钢筋 HRB400；
4.含规格直径Φ6mm，
0.011t 钢筋加工、绑扎、
安装；
规格直径Φ10mm；
0.012t 钢筋加工、绑扎、
安装；
3. 工作内容：含原有构
筑物拆除、基础处理、
模板制安、混凝土浇筑
及养护；
	









无
	









无
	









无
	









无
	









4
	









m³
	









2970
	









11880
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混凝土地面
	1. 混凝土强度等级：
C25；
2. 地面厚度：20cm；
3. 施工位置：两羊棚中间空地，尺寸 20m×
20m；
4. 工作内容：含场地平
整、混凝土浇筑、振捣、
收面及养护；
	




无
	




无
	




无
	




无
	




400
	




m²
	




145
	




58000
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盖板排水渠
	1.材质：排水渠两侧砖
墙为砖砌、盖板为预制
混凝土
2.尺寸：排水渠净尺寸 1深*0.7 宽*100m 长，两侧砖墙厚度 370mm，盖板尺寸：1*1.2*0.2m 厚
3.包含混凝土地面破除及恢复 20cm；土方开挖、回填；垫层、砖砌排水
	





无
	





无
	





无
	





无
	





100
	





m
	





795
	





79500
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	渠抹灰等
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装配式混凝土板房
	1.单层装配式混凝土板房，建筑面积 100 ㎡；
2.主框架为预制钢筋混凝土构件（墙板、楼板、
梁柱等）；
3.墙板、屋面板采用 A1
级防火岩棉板，板厚≥
75mm，岩棉容重≥
100kg/m³ ;
4.含门窗、室内外墙顶面处理、地坪处理；配套室内照明线路、开关插座整套安装完成；整体含工厂预制、运输、现场安装、防水处理等；
抗震≥8 级。
	









无
	









无
	









无
	









无
	









100
	









m²
	









590
	









59000
	

	...
...
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9
