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谈判文件                                                                                 新疆招标有限公司
[bookmark: _Toc349573118][bookmark: _Toc349637917][bookmark: _Toc298240402]
[bookmark: _Toc17858]第一部分　谈判邀请
[bookmark: _Toc267301280]新疆招标有限公司受阿克苏地区水资源总站的委托，对新疆阿克苏地区温宿县台兰河水土保持风蚀观测场(设备采购及安装标段)（二次）项目下的货物及其相关服务组织竞争性谈判采购。兹邀请合格供应商以电子谈判响应文件的形式前来参加竞争性谈判。
一、项目基本情况
项目编号：0634—264XZAKSZH0035
项目名称：新疆阿克苏地区温宿县台兰河水土保持风蚀观测场(设备采购及安装标段)（二次）
采购方式：竞争性谈判
预算金额（元）：1805273.98
最高限价（元）：1805273.98
采购需求：
标项名称：新疆阿克苏地区温宿县台兰河水土保持风蚀观测场(设备采购及安装标段)（二次）
数量：1
预算金额：1805273.98
单位：批
简要规格描述：采购2个全自动风蚀监测仪（核心产品）、1台无人机等（具体详见货物清单）
合同履约期限：标项1，合同签订45日历日内完成供货安装调试验收  
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
[bookmark: _GoBack]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，对小微企业不再另行执行价格扣除；本项目环境标志产品5%价格扣除与本国产品20%价格评审优惠可以叠加适用：环境标志产品优惠以产品属于财库〔2019〕18号品目清单范围并提供有效认证证书为前提，本国产品优惠以既有本国产品又有非本国产品参与竞争且供应商提供《关于符合本国产品标准的声明函》为触发条件，两项扣除均以原始报价为基数分别计算，即评标价=原始报价−环境标志产品部分价格×5%−符合本国产品标准的部分价格×20%（若符合80%比例条件则按总报价×20%扣除），鉴于本项目专门面向中小企业且不再执行小微扣除，仅需叠加上述两项优惠即可。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
谈判文件获取时间：2026年10月26日至2026年10月29日，每天上午10：00时~19：00时（北京时间）
谈判文件获取地点：政采云线上（www.zcygov.cn）
谈判文件获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
售价（元）：0
四、响应文件提交
谈判响应文件递交截止时间：2026年10月30日10：30时（北京时间）
谈判响应文件递交地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
谈判开启时间：2026年10月30日10：30时（北京时间）
谈判地点：政采云线上（www.zcygov.cn）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-4811476；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
   4、其他事项：无  
特别提示：
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县托乎拉乡锦绣街1号数融科技集团一楼 
邮    编：843100
电子信箱：784765720@qq.com
联 系 人：罗振远、马亚雪
电话：17799127202、18196876536
帐户名称：新疆招标有限公司阿克苏分公司
人民币帐号：3014160109200249992
开户银行：中国工商银行股份有限公司温宿支行
采购人名称：阿克苏地区水资源总站
详细地址：阿克苏市文化路28号
联系人：阿迪力江·艾麦尔
联系电话：17709972997 
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供应商须知附表
	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆阿克苏地区温宿县台兰河水土保持风蚀观测场(设备采购及安装标段)（二次）
项目编号：0634—264XZAKSZH0035

	2
	采购人名称：阿克苏地区水资源总站

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县托乎拉乡锦绣街1号
联系人：罗振远
电话：17799127202
质疑联系人及联系方式：罗振远17799127202

	4
	谈判保证金金额：36000元（须足额交纳）
谈判保证金形式：以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
谈判保证金有效期应当与谈判响应有效期一致。

	5
	投标语言：中文
采购方式：竞争性谈判

	谈 判 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交

	7
	供应商资格标准：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商为自然人的，应提供有效的自然人身份证明。）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度（2025年度）财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，加盖单位公章）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准
（6）法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
（7）不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，提供《中小企业声明函》。
（10）本项目的特定资格要求：无

	8
	注意事项：
1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。
2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件。

	9
	谈判响应有效期90天（如不满足将导致废标）

	10
	所属行业：工业

	11
	谈判响应文件：政采云平台电子谈判响应文件

	12
	电子谈判响应文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）
谈判响应文件递交截止时间：2026年10月30日10时30分（北京时间）

	13
	谈判响应文件开启时间：2026年10月30日10时30分（北京时间）
谈判响应文件开启地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

	14
	履约保证金：
履约保证金金额：合同价款的10%
履约保证金形式：可以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等国家规定的非现金形式缴纳，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付。

	15
	[bookmark: OLE_LINK6]“★”为实质性条款，不满足将导致废标。

	16
	最高限价：1805273.98元。

	17
	未标注允许进口的产品不接受非国产产品投标。

	18
	核心产品为：全自动风蚀监测仪，提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后最终报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格。

	19
	谈判轮数和最后报价的其他要求：1、谈判轮数:二次或二次以上；2、最后一轮谈判结束后，所有仍在参加谈判的供应商按照谈判小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价在政采云平台提交。供应商在规定时间内未确认最后报价（二次报价）情形按无效响应认定。

	20
	谈判小组的构成：3人，其中招标人代表 0 人，专家 3 人；
评标专家确定方式：新疆政府采购网政采云系统随机抽取

	授 予 合 同

	21
	质疑渠道：异议联系方式：17799127202

	采购代理服务费由成交人向新疆招标有限公司支付，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文下浮20%执行。
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A  说　明
1. 适用范围
1.1  本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的采购。
2．定义
2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；
2.2 “采购人”“买方”系指阿克苏地区水资源总站；
2.3 “供应商”“卖方”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的制造商或代理商；
2.4 “成交人”系指在本次谈判中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交人”。
2.5政府采购节能产品、环境标志产品
2.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
2.5.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
2.5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
3．合格的供应商
3.1 有能力提供谈判文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；
3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。
4．供应商资格(废标因素)
4.1. 具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商为自然人的，应提供有效的自然人身份证明。）
4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度（2025年度）财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明）
4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，加盖单位公章）
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）
4.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准
4.6法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
4.7不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
4.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
4.9落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，提供《中小企业声明函》。
4.10本项目的特定资格要求：无
5．谈判费用
5.1.无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
6.政府采购节能产品、环境标志产品
6.1.政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
6.2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
6.4.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。
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7．谈判文件构成
7.1谈判文件包括：
（1）谈判邀请；
（2）供应商须知；
（3）货物需求及技术要求；
（4）合同一般条款（仅供参考）
（5）合同特殊条款
（6）范本格式。
7.2 谈判文件以中文编写。
7.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。
8．谈判文件澄清
8.1 供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；
8.2 供应商对谈判文件有质疑，须在得到谈判文件之日起，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。
8.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。
9.  谈判文件的修改
9.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；
9.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。
9.3 在谈判截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判截止时间，并将变更时间书面通知所有获取谈判文件的供应商。
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9．要求
9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判可能被拒绝。
10．谈判语言
10.1谈判响应文件及供应商与采购代理机构就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。
11．谈判响应文件的构成
11.1 供应商编写的谈判响应文件应包括下列内容：
1）、谈判响应书、开标一览表、分项报价表
2）、资格证明文件
3）、所投产品的相关技术/证明资料
4）、谈判保证金
5）、谈判文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料
6）、其他补充文件
12．谈判响应文件格式
12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的文件格式填写谈判响应书、开标一览表、分项报价表等。
13．谈判报价
13.1 供应商应在开标一览表上标明单价和总价。小写和大写要相符。供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性谈判报价。
13.1.1政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
13.2 谈判报价应注意下列要求：
13.2.1谈判文件应包括实施该项目涵盖的所有费用。
13.2.2竞争性谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
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13.3 算术性修正。算术性修正是指对谈判响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.3.1当以小写表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终谈判报价。如果供应商拒绝确认，则其谈判响应文件将不予以评审并按无效标认定，其谈判保证金不予退还。
14．投标货币
14.1人民币报价。
15．供应商的证明文件：供应商必须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行的文件（范本格式），作为谈判响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致谈判响应无效）
15.1具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商为自然人的，应提供有效的自然人身份证明。）
15.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度（2025年度）财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明）
15.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，加盖单位公章）
15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）
15.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准
15.6法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
15.7不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
15.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
15.9落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，提供《中小企业声明函》。
15.10本项目的特定资格要求：无
注：（1）谈判响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；
（2）所有资格证明文件必须满足谈判文件要求，否则将导致谈判响应无效。
16.符合谈判文件规定的技术响应文件
16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。
16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次谈判没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。
17．谈判的有效期
17.1 谈判响应文件从谈判之日起，谈判响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。
18．谈判响应文件的书写要求。
18.1 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由谈判供应商法定代表人或授权代表签章。
18.2谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
18.3电报、电话、传真形式的谈判响应概不接受。
19．谈判保证金
19.1谈判保证金于谈判响应截止时间前向采购代理机构交纳谈判保证金。
19.2 本次谈判可接受供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交，谈判保证金有效期应当与谈判响应有效期一致。
19.3谈判保证金的退还时间：
19.3.1在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。
19.4未按规定提交谈判保证金的谈判响应，将被视为谈判无效。
19.5下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：
19.5.1供应商在谈判文件规定的谈判响应有效期内撤回其谈判；
19.5.2成交人在规定期限内未能：
19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；
19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；
19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳代理服务费。
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20. 电子谈判响应文件的递交
20.1 供应商须在政采云平台编制并上传谈判响应文件。
21. 谈判响应文件递交截止时间
21.1 谈判响应文件的递交不得迟于2026年10月30日10时30分（北京时间）
电子谈判响应文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）
21.2 出现第8.3款因谈判文件的修改推迟谈判截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。
22．谈判响应文件的修改和撤销
22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，供应商自行在政采云平台撤回上传的电子文件，修改后重新上传至政采云平台。
22.2 谈判响应截止时间以后不得修改谈判响应文件
22.3 供应商不得在谈判时间起至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购代理机构将没收其谈判保证金。
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23．谈判
23.1 本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行。
23.2本项目采用网上开标、评标系统，供应商在线参加谈判响应（无需到开标现场），谈判响应文件开启前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自谈判响应文件开启时间起至评审结束，供应商须登录《新疆政府采购网》政采云平台并保持网络通畅，随时答复评审委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。
23.3谈判响应文件开启时供应商登录政采云平台，在谈判响应文件开启解密30分钟内用“项目采购----开标评标”功能对电子版谈判响应文件进行解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。
23.4谈判响应文件解密后采购代理机构将在政采云平台开启报价确认，供应商需在政采云平
台对谈判报价进行确认。
23.5 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
23.6对供应商的纪律要求
供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。
23.7对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求
与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。
23.8对谈判小组成员要求谈判纪律
23.8.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件没有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。
23.8.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定成交人意向。
23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。
23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。
23.8.5评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：
23.8.5.1参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
23.8.5.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
23.8.5.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
24．谈判过程
24.1谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。
24.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。本次项目为全流程电子采购，供应商提供的电子谈判响应文件中资格审查部分需按政采云平台要求上传，未在资格审查部分提供齐全的资格证明文件的谈判响应将被拒绝。如果确定供应商无资格履行合同，其响应将被拒绝。
资格审查表
	序号
	评审内容
	是否符合

	1
	具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商为自然人的，应提供有效的自然人身份证明。）；
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度（2025年度）财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明）
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，加盖单位公章）
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供）
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
	

	7
	不允许联合体投标；（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
	

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）
	

	9
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，提供《中小企业声明函》。
	

	审查结果
	


24.3谈判后谈判小组审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的谈判保证金是否提供，文件是否恰当地签署。
24.4谈判小组将确定每一谈判响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应文件是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。
符合性审查表
	[bookmark: _Hlk39707193]序号
	评审内容
	是否符合

	1
	在谈判过程中，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。（异常低价投标（响应）审查详见谈判文件13.1.1）
	

	2
	谈判报价未高于设定的最高限价。
	

	3
	在谈判过程中，谈判小组未发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式骗取成交的，该供应商的谈判响应认定为无效响应。
	

	4
	提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。
	

	5
	谈判小组应当根据谈判文件，审查并逐项列出响应文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性响应谈判文件。重大偏差系指：第三章货物需求及技术要求中，技术参数负偏离累计＞5项即视为未实质性响应谈判文件。
	

	6
	谈判保证金的缴纳主体与供应商一致的，按照谈判文件要求提供谈判担保或谈判保证金。
	

	7
	质保期、交货期满足谈判文件要求。
	

	8
	谈判响应文件是否满足谈判文件中“★”的实质性条款，不满足将导致废标。
	

	9
	谈判响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
	

	审查结果
	


本项目需要落实的政府采购政策：
1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
3、《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）
依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行小微企业价格扣除政策。供应商应按照财库〔2020〕46号规定提供《中小企业声明函》，否则其响应文件按无效处理。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，符合条件的应提供相应声明函或证明文件；其本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）范围，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，对该部分产品价格给予5%的扣除，评标价格=环境标志产品部分价格×（100%-5%）+供应商报价中不属于环境标志产品的价格部分；未提供有效认证证书或产品不在品目清单范围内的，不享受价格扣除，评标价=投标报价。
根据财库【2019】9号文件及财库【2019】19号文件要求，供应商所投的产品中属于政府采购强制采购★号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应竞争性谈判采购文件。
提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后最终报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格。
对本国产品的支持政策:政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目环境标志产品5%价格扣除与本国产品20%价格评审优惠可以叠加适用：环境标志产品优惠以产品属于财库〔2019〕18号品目清单范围并提供有效认证证书为前提，本国产品优惠以既有本国产品又有非本国产品参与竞争且供应商提供《关于符合本国产品标准的声明函》为触发条件，两项扣除均以原始报价为基数分别计算，即评标价=原始报价−环境标志产品部分价格×5%−符合本国产品标准的部分价格×20%（若符合80%比例条件则按总报价×20%扣除），鉴于本项目专门面向中小企业且不再执行小微扣除，仅需叠加上述两项优惠即可。
25．谈判响应文件的澄清
25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对供应商进行谈判，请供应商澄清其谈判内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。谈判时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。
25.2 澄清的答复应是书面的，但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。
25.3谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。
26．确定成交供应商的办法
26.1谈判小组按照谈判文件要求对谈判响应文件中的供应商重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。
26.2谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。
26.3 谈判小组将根据需要决定对所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。
26.4符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
26.5采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。
27．谈判过程的保密性
27.1谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交人的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。
27.2供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。
[bookmark: _Toc267301287][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc349573126][bookmark: _Toc349637925][bookmark: _Toc298240410]F  授予合同
28．合同授予标准
28.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的供应商。
28.2享受扶持政策获得政府采购合同的，中小企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.3最低报价不一定是被授予合同的保证。
28.4如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能成交的供应商资格作出类似的审查。
29．接受和拒绝任何或所有谈判的权力
29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判的权力，并对所采取的行为不作任何解释。
30．成交通知书
30.1公告成交结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过谈判有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
30.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。
30.3采购代理机构将在成交人按规定签订合同并提交履约保证金后退还其谈判保证金。
31．签订合同
31.1供应商收到《成交通知书》后，三十天内按规定的地点与买方签订合同。买方和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
31.2供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2023]17号。
31.3如成交人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其谈判保证金。
31.4谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
32．履约保证金（如适用）
32.1成交人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。
33．谈判代理服务费
33.1成交人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳谈判代理服务费：
33.1.1成交人须向新疆招标有限公司阿克苏分公司支付代理服务费，支付标准参考按照计委（2002）1980号文下浮20%执行（不含税）。
[bookmark: _Toc267301288]33.1.2成交人须在领取《成交通知书》的同时，向采购代理机构缴纳招标代理服务费。成交人须按规定的标准以现金、银行汇票、转帐支票或电汇等方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。
33.1.3供应商在成交后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2023]17号。
34.享受扶持政策获得政府采购合同的，中小企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

[bookmark: _Toc24258]G  谈判失败条件
34.响应无效的情形
34.1供应商存在下列情况之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）法律、法规、规章和竞争性谈判文件规定的其他响应无效的情形。
34.2 谈判小组应当审查所有供应商的响应文件是否对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的供应商，其响应无效。
34.3 供应商不得误导、干扰谈判小组的评审活动，否则其响应无效。
35.谈判失败的情形
35.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
35.2 因重大变故，采购任务取消的；
35.3 谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
35.4 最终报价均超过采购预算的；
35.5 对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。
20

[bookmark: _Toc349573127][bookmark: _Toc349637926][bookmark: _Toc298240411][bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc298240422][bookmark: _Toc267301295][bookmark: _Toc349637936][bookmark: _Toc349573137]第三部分　货物需求及技术要求
一、技术部分
（一）货物清单
	编号
	标的名称
	货物参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	全自动风蚀监测仪（核心产品）
	1.集成式自动风蚀监测系统，风蚀圈：集沙仪8个，每个集沙仪5组；集沙仪：包括采沙盒、集沙盒、盒托和固定杆，固定杆上0～5cm、10～15cm、30～35cm、70～75cm和150～155cm处设有5组采沙盒、集沙盒和盒托
2.高精度称重传感器，集沙分辨率0.001g，集沙测量精度：0.01g；集沙测量范围：0～1300g；
3.风速测量范围0~60m/s，精度±(0.2+0.03V)m/s，分辨率0.1m/s；
4.风向测量范围0~360°，精度±0.5%，分辨率：0.1%；
5.雨量测量范围：0.01～40mm/min，精度：±0.01mm，分辨率：0.001mm；
6.温度测量范围：-30～70℃，精度：±0.2℃，分辨率：0.01℃；
7.湿度测量范围：0～100%RH，精度：±3%RH，分辨率：0.1%RH；
8.大气压测量范围：10～1100hpa，精度：±0.3 hPa，分辨率：0.1hPa；
9.太阳辐射测量范围：0～2000W/m²，精度：±3 W/m²，分辨率：1W/m²；
10.数据采集器，存储容量≥1年，采集间隔1min~24h可设；
11.GPRS/4G无线传输，传输接口：支持RS485线缆传输接口；本地存储数据：16G,CSV格式；
12.市政（AC220V）和太阳能(DC12V)单/双供电+蓄电池，连续阴雨天≥7天；
13.防护等级：外壳IP54；电气IP65；传感器IP67，工作温度-15℃~+55℃，相对湿度：10%～95%RH；
14.304不锈钢材质，抗风沙腐蚀；
15.含安装支架、基础及配套软件。
	个
	2

	2
	无人机
	1.多旋翼测绘无人机，起飞重量≤1.5kg；
2.单电池续航时间≥45分钟；
3.广角相机≥2000万像素，配备机械快门，最快0.5秒定时拍照；
4.支持RTK厘米级定位，水平精度±1cm+1ppm，垂直精度±1.5cm+1ppm；
5.最大抗风等级6级（12m/s）；
6.最大飞行海拔≥5000m，适用于高海拔地区；
7.工作温度-20℃~+50℃；
8.图传距离≥5km；
9.支持航点规划、正射影像采集；
10.含遥控器、充电管家、备用电池≥2块、收纳箱。
	台
	1

	3
	植被盖度测量仪+植被盖度仪翻译软件
	2台测量仪：1.基于数字图像分析法测量植被覆盖度；
2.高分辨率CMOS传感器，像素≥1200万；
3.测量范围0~100%，测量误差≤3%；
4.内置GPS定位模块，记录采样点坐标；
5.便携式设计，重量≤1kg；
6.锂电池供电，连续工作≥8小时；
7.配套植被盖度分析软件，支持图像自动分割、批量处理；
8.数据可导出Excel格式；
9.工作温度-10℃~+50℃；
10.含遮光罩、三脚架、数据传输线。
配1套翻译软件:1.支持中英文等多语言界面切换；
2.内置多种图像分割算法（阈值法、机器学习法）；
3.支持批量处理，单次≥100张；
4.可计算植被覆盖度、郁闭度、叶面积指数等指标；
5.支持NDVI、EVI等多种植被指数计算；
6.数据导出格式：Excel、PDF、图片；
7.支持GPS坐标与影像关联；
8.含软件加密锁、用户手册、1年免费升级。
	台/套
	2台/1套

	4
	智慧型风蚀通量观测塔
	1.塔高≥10m，三角桁架钢结构；
2.配置6套自动集沙装置（1m~10m梯度布设）；
3.配置6套风速仪（与集沙装置同高度梯度布设）；
4.配置1套风向传感器（塔顶）；
5.配置1套太阳辐射传感器；
6.低功耗 ，多通道同步采集；
7.GPRS/4G无线数据传输，远程监控；
8.太阳能供电系统，含光伏板、蓄电池、控制器；
9.防雷接地系统，接地电阻≤4Ω；
10.抗风等级≥12级，设计使用年限≥20年；
11.含基础施工、安装调试、配套软件。
	套
	1

	5
	自动集沙装置
	1.风向自动跟踪结构，集沙口始终对准来风方向；
2.集沙口尺寸2cm×5cm（宽×高）；
3.集沙盒容量≥500g，60目不锈钢筛网；
4.沙尘收集效率≥90%；
5.可选配高精度称重模块，分辨率0.1g；
6.304不锈钢材质，表面抛光处理；
7.含排气孔、降速腔设计；
8.工作温度-40℃~+60℃；
9.使用寿命≥10年。
	套
	6

	6
	风速仪
	1.测量范围0~60m/s；
2.准确度±(0.3+0.03V)m/s；
3.分辨率0.1m/s；
4.启动风速≤0.5m/s；
5.输出信号：RS485（Modbus协议）/4-20mA可选；
6.工作温度-40℃~+60℃；
7.防护等级IP65；
8.风杯式或超声波式，抗风沙设计；
9.含安装支架、信号线。
	套
	6

	7
	风向传感器
	1.测量范围0~360°；
2.准确度±3°；
3.分辨率1°；
4.启动风速≤0.5m/s；
5.输出信号：RS485（Modbus协议）/4-20mA可选；
6.工作温度-40℃~+60℃；
7.防护等级IP65；
8.防冰冻、抗风沙设计；
9.含安装支架、信号线。
	套
	1

	8
	太阳辐射传感器
	1.测量范围0~2000W/m²；
2.准确度±5%；
3.分辨率1W/m²；
4.光谱范围300~3000nm；
5.输出信号：RS485/4-20mA可选；
6.双层玻璃罩，防凝结设计；
7.工作温度-40℃~+60℃；
8.防护等级IP65；
9.含水平调节安装支架。
	套
	1

	9
	观测塔
	1.塔高≥10m，三角桁架结构；
2.主材Q235B钢材，整体热镀锌防腐处理；
3.抗风等级≥12级（风速≥32.7m/s）；
4.含避雷针、接地装置，接地电阻≤4Ω；
5.含多层仪器安装横臂（≥6层）；
6.基础预埋件及混凝土基础（C30）；
7.设计使用年限≥20年；
8.含运输、安装、调试。
	套
	1

	10
	精细型不锈钢风蚀测钎
	1.材质：304不锈钢，耐腐蚀；
2.直径：8~10mm；
3.长度：≥500mm；
4.刻度量程：0~200mm，分度值1mm；
5.刻度方式：激光雕刻，永不磨损；
6.端部：尖锥型，便于打入土中；
7.顶部：带帽檐，防止雨水冲刷；
8.表面抛光处理，抗风沙磨蚀；
9.每根带唯一编号标识。
	根
	60

	11
	土壤侵蚀厚度测距仪
	1.测量原理：激光测距；
2.测量范围：0~500mm；
3.测量精度：±1mm；
4.分辨率：0.1mm；
5.数显直读，LCD显示屏；
6.锂电池供电，连续工作≥20小时；
7.防护等级IP65，防尘防水；
8.工作温度-20℃~+60℃；
9.含测量支架、充电器、便携箱；
10.适用于风蚀/水蚀土壤厚度变化监测。
	台
	12

	12
	全自动气象站（9要素）
	1.监测要素：风速、风向、气温、相对湿度、大气压力、降雨量、蒸发、土壤温度、土壤水分（共9要素）；
2.风速：0~70m/s，准确度±(0.3+0.03V)m/s，分辨率0.1m/s；
3.风向：0~360°，准确度±3°，分辨率3°；
4.气温：-50~+80℃，准确度±0.1℃，分辨率0.1℃；
5.湿度：0~100%RH，准确度±2%（≤80%时）±5%（＞80%时）RH，分辨率1%RH；
6.气压：500~1100hPa，准确度±0.3hPa，分辨率0.1hPa；
7.雨量：0～999.9mm、分辨率0.1mm、精度±0.4mm（≤10mm时）±4%（＞10mm时）；
8.蒸发：测量范围0～100mm、分辨率0.1mm、精度±1.5%；
9.土壤温度：-40~+80℃，精度：±0.5℃；土壤水分0~100%，精度±2%，分辨率：0.1%；
10.数据采集器：存储≥1年，采集间隔1min~24h可设；
11.通信方式：GPRS/4G无线传输，支持远程访问；
12.供电：太阳能+蓄电池，连续阴雨天≥7天；
13.10m风杆，热镀锌防腐，抗风≥12级；
14.含安装基础、调试、配套软件。
	套
	1

	13
	全方位沙粒蠕移集沙仪
	1.用途：收集地表以上1~2mm沿地表滚动/蠕移的沙粒；
2.集沙方位：16方位全方位（N,NNE,NE,ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW）；
3.集沙量范围：0.1g~5000g；
4.称重精度：0.1g（配电子天平）；
5.进沙口末端设排气孔；
6.材质：304不锈钢；
7.圆筒状结构，高度≥350mm，直径≥400mm；
8.含安装固定支架。
	个
	1

	14
	16方位跃移集沙仪
	1.用途：收集跃移运动沙粒（0.1~0.5m高度）；
2.结构：16个集沙盒沿圆周均匀分布组成一层；
3.集沙盒材质：304优质不锈钢；
4.每个集沙盒带0~16号码标识，便于区分方位；
5.收集口尺寸：20mm×500mm；
6.集沙盒上部设排气孔和梯形降速腔；
7.集沙盒取出安装便捷；
8.含安装支架、固定配件。
	个
	1

	15
	4梯度全方位沙尘悬移水平通量集沙仪+降尘缸
	1.梯度层数：4层（高度可定制）；
2.集沙方式：全方位水平通量集沙；
3.集沙口尺寸：2cm×5cm；
4.降尘缸：直径≥150mm，高度≥300mm，304不锈钢；
5.材质：整体304不锈钢；
6.含风向跟踪装置（可选）；
7.支架高度≥2m，热镀锌防腐；
8.含安装基础、固定配件；
9.用于沙尘悬移质通量监测。
	套
	1

	16
	梯度集沙仪
	1.梯度层数：≥4层，层间距可调节；
2.外型尺寸：80mm×（1000mm～500mm）；
3.集沙盒容量：≥500g/层；
4.风向自动跟踪，集沙口始终对准来风方向；
5.材质：304不锈钢；
6.含排气孔、降速设计；
7.支架高度≥2m，不锈钢或热镀锌材质；
8.用于风沙流结构垂直分布监测。
	个
	1

	17
	光伏板
	1.类型：单晶硅太阳能电池板；
2.功率：≥200W；
3.转换效率：≥20%；
4.工作电压：18V，开路电压≥21V；
5.工作电流：≥11A；
6.尺寸：约1580mm×808mm×35mm；
7.含光伏支架（热镀锌角钢，角度可调）；
8.含太阳能控制器（12V/24V自适应，≥20A）；
9.抗风等级≥12级，防冰雹；
10.工作温度-40℃~+85℃；
11.含连接线、保险丝。
	套
	1

	18
	蓄电池
	1.类型：胶体蓄电池或磷酸铁锂电池（适用于低温环境）；
2.额定电压：12V/24V系统；
3.容量：≥100Ah（24V系统为200Ah等效）；
4.循环寿命：≥2000次（DOD 80%）；
5.工作温度：-40℃~+60℃（低温型）；
6.自放电率：≤3%/月；
7.含防水电池箱（IP65）；
8.含电池连接线、铜排、保险丝；
9.含安装支架、固定件；
10.适用于高海拔低温环境野外供电。
	组
	1

	19
	烘箱
	1.控温范围：室温+10℃~250℃；
2.控温精度：±1℃；
3.温度分辨率：0.1℃；
4.容积：≥30L；
5.内胆材质：304不锈钢；
6.外壳材质：冷轧钢板静电喷塑；
7.数显温控仪，PID调节；
8.定时功能：0~9999分钟；
9.功率：≥800W；
10.电源：220V/50Hz；
11.含2层网状搁架；
12.用于土壤样品烘干、含水率测定。
	台
	2

	20
	电子天平
	1.量程：≥200g；
2.精度：0.001g（千分之一精密天平）；
3.可读性：≥1mg；
4.校准方式：外部校准；
5.秤盘尺寸：≥Φ80mm，不锈钢材质；
6.显示：LCD液晶显示；
7.防风罩：玻璃防风罩（三面开门）；
8.电源：220V/50Hz，内置蓄电池可选；
9.功能：计件、百分比、单位转换；
10.稳定时间≤3秒；
11.用于土样、沙样称重。
	台
	2

	21
	土壤水分速测仪
	1.测量原理：TDR时域反射法；
2.测量范围：0~100%体积含水量；
3.测量精度：±2%（室内），±3%（野外）；
4.分辨率：0.1%；
5.探针长度：≥100mm，不锈钢材质；
6.测量时间：≤5秒/次；
7.手持数显终端，LCD显示；
8.存储容量：≥1000组数据；
9.供电：内置锂电池，连续工作≥8小时；
10.通信：USB数据导出；
11.工作温度-20℃~+60℃；
12.含探针、手柄、充电器、便携箱。
	台
	1

	22
	洗刷设备
	1.含试管刷、瓶刷、坩埚刷等实验用毛刷；
2.含塑料清洗篮、沥水架；
3.含实验用抹布、手套；
4.用于实验器皿清洗。
	套
	3

	23
	坩埚
	1.容量：≥30ml；
2.带盖；
3.材质：高纯陶瓷；
4.耐温：≥1200℃；
5.用于土壤烧失量、有机质测定。
	个
	9

	24
	不锈钢机械游标卡尺
	1.0~150mm不锈钢机械游标卡尺，分度值0.02mm；
2.300mm加厚不锈钢钢板尺（钢直尺），分度值1mm；
3.卡尺含深度测量功能；
4.不锈钢材质，防锈处理；
5.用于样品尺寸测量。
	套
	2

	25
	铝盒
	1.尺寸：直径40mm×高度25mm；
2.材质：铝合金；
3.带盖，密封良好；
4.恒重处理，重量稳定；
5.用于土壤含水率测定（烘干法）；
6.每个带编号。
	个
	100

	26
	取土钻
	1.长度：1m；
2.材质：304不锈钢；
3.钻筒直径：Φ50mm；
4.带推土装置，便于取出原状土样；
5.带脚踏板、敲击锤；
6.T型手柄，便于旋转下压；
7.可拼接延长（可选）；
8.用于原状土壤样品采集。
	个
	2

	27
	取土环刀
	1.尺寸：Φ50.46mm×50mm；
2.容积：100cm³；
3.材质：304不锈钢；
4.带环刀盖（上盖）和底盖（下盖）；
5.刀刃锋利，便于切入土壤；
6.用于土壤容重、孔隙度测定；
7.含环刀托（击实器配套）。
	个
	2

	28
	标准试验操作台（配套座椅）
	1.尺寸：长度≥3000mm，宽度≥750mm，高度850mm；
2.台面：实芯理化板，厚度≥12.7mm，耐酸碱腐蚀、耐高温；
3.框架：钢木结构，40×60mm矩形钢管，表面环氧树脂喷涂；
4.含试剂架（双层，钢化玻璃层板）；
5.含PP水槽（≥1个）、单口水龙头（≥1个）；
6.含抽屉≥4个、储物柜≥2组；
7.配套实验座椅≥4把（可升降、带靠背）；
8.含电源插座≥6个（带防护盖）；
9.台面边缘加厚处理，圆角设计；
10.用于样品处理、分析实验。
	套
	1
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	高清全彩筒形网络摄像机
	1.像素：400万，分辨率2560×1440；
2.帧率：25fps（400万像素下）；
3.镜头：4mm/6mm定焦可选，F1.6大光圈；
4.夜视：白光全彩，补光距离≥30m；
5.编码：H.265+/H.265/H.264；
6.供电：POE（IEEE 802.3af）/DC12V；
7.音频：内置麦克风，支持音频监听；
8.智能分析：越界侦测、区域入侵侦测；
9.防护等级：IP66，防尘防水；
10.工作温度-30℃~+60℃；
11.含安装底座、防水套件。
	台
	15
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	电源适配器
	1.输出：DC12V/2A；
2.输入：AC100~240V，50/60Hz；
3.室外防水型，IP65；
4.含电源线、防水接头；
5.用于非POE摄像机供电（备用）。
	台
	15
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	枪机支架
	1.材质：铝合金/不锈钢；
2.万向调节，角度可调；
3.室外防锈防腐处理；
4.承重≥2kg；
5.含安装螺丝、膨胀螺栓。
	个
	15
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	立杆（含基础）
	1.高度：≥4m（地面以上）；
2.材质：热镀锌钢管，直径≥114mm，壁厚≥3mm；
3.含横臂（≥1m，可装2台摄像机）；
4.含接线箱（防水，IP65）；
5.基础：C30混凝土基础，尺寸≥600mm×600mm×800mm；
6.含接地装置，接地电阻≤10Ω；
7.含地脚螺栓、固定件；
8.表面喷塑处理，白色/灰色；
9.含运输、基础施工、立杆安装。
	套
	7

	33
	光纤收发器
	1.类型：千兆单模单纤光纤收发器；
2.速率：10/100/1000Mbps自适应；
3.传输距离：≥20km；
4.接口：1个SC光纤口 + 1个RJ45千兆电口；
5.波长：TX1310nm/RX1550nm（成对使用）；
6.电源：DC5V/2A，含电源适配器；
7.工作温度-20℃~+60℃；
8.含壁挂安装支架；
9.用于摄像机与中心站之间光纤传输。
	个
	7

	34
	交换机
	1.端口：≥16个千兆POE电口 + ≥2个千兆SFP光口；
2.POE功率：≥200W，单口最大30W（IEEE 802.3af/at）；
3.交换容量：≥128Gbps；
4.包转发率：≥42Mpps；
5.网管型：支持VLAN、QoS、端口镜像、STP；
6.支持POE定时开关、端口隔离；
7.机架式，19英寸标准机柜；
8.含电源线、机柜安装配件；
9.用于监控摄像机接入与POE供电。
	台
	1

	35
	网络视频录像机
	1.路数：≥16路（支持400万像素摄像机接入）；
2.解码能力：支持4K高清解码输出；
3.硬盘位：≥4个SATA接口，单盘支持≥10TB；
4.视频输出：HDMI（4K）+ VGA；
5.编码：支持H.265+/H.265/H.264；
6.网络接口：≥2个千兆RJ45；
7.USB接口：≥2个（USB3.0）；
8.功能：录像、回放、远程访问、移动侦测报警；
9.含鼠标、遥控器、电源线；
10.机架式，19英寸标准机柜。
	台
	1

	36
	电视机（支持4K解输）
	1.屏幕尺寸：≥55英寸；
2.分辨率：3840×2160（4K超高清）；
3.屏幕类型：LED/LCD；
4.智能系统：安卓或同等，支持APP安装；
5.接口：HDMI≥2个（含HDMI2.0），USB≥2个，RJ45网口；
6.支持WiFi、蓝牙；
7.音效：立体声，功率≥20W；
8.含壁挂支架；
9.含遥控器、电源线；
10.用于监控画面实时显示、数据展示。
	台
	1

	37
	硬盘
	1.类型：监控级硬盘（7×24小时连续工作）；
2.容量：≥8TB；
3.转速：7200rpm；
4.缓存：≥256MB；
5.接口：SATA 6Gb/s；
6.工作负载率：≥180TB/年；
7.平均无故障时间（MTBF）：≥150万小时；
8.工作温度0℃~60℃；
9.用于监控视频录像存储；
10.兼容主流NVR设备。
	个
	7

	38
	辅助材料
	1.网线：超五类/六类室外防水网线，≥500m；
2.光纤：单模4芯/12芯室外光缆，≥2000m；
3.水晶头、光纤熔接盒、终端盒；
4.电源线：RVV2×1.0/2×1.5，≥500m；
5.穿线管：PVC/PE管，≥500m；
6.配电箱：室外防水配电箱（含断路器、防雷器）；
7.膨胀螺栓、扎带、绝缘胶带等安装辅材；
8.光纤熔接、测试费用；
9.其他零星辅材。
	批
	1


二、商务要求
（一）供货要求
（1）成交供应商应严格按照采购清单所列设备名称、数量、规格参数及技术要求供货，所
供设备须为全新、未使用过的合格产品，符合国家及行业相关标准、规范的要求。
（2）交货地点★：温宿县佳木镇至塔克拉克村公路17公里东侧。
（3）★供应商负责项目采购全过程，包含货物送货、到货、安装、调试、软硬件设备安装、设备测试调试、直至货物验收合格。
（4）交货期★：合同签订45日历日内完成供货安装调试验收。
（二）验收要求
设备安装调试完毕后，由采购人组织验收，验收内容包括采购清单所列设备的数量、规格参数、功能性能等；验收不合格的，供应商应当无偿整改或更换，直至验收合格。（提供设备出厂合格证明、产品说明书等相关资料）
（三）水土保持设备监测及运行维护服务（提供承诺函）★
（1）供应商负责自验收合格之日起三年内监测设备的日常运行维护、操作和校准，确保监测数据自动化采集、实时传输、数据库管理及正常存储。
（2）供应商需能够提供5年数据分析管理服务（服务期间每月完成现场数据分析不少于2次），负责全自动风蚀监测仪等设备的、数据采集与整编；负责风蚀监测小区观测数据读取与整理；负责气象观测站（降水、风向、风速、温度、湿度、大气压强、太阳辐射等要素）的数据采集与维护；负责林草样地调查（灌丛5m×5m、草本植物1m×1m样方）的定期调查与数据记录。
（3）按季度编制监测季报，按年度编制监测年度报告，并按要求完成数据整汇编和刊印。
（4）负责监控系统的运行维护及远程遥控管理。
（5）负责风蚀监测设备（集沙仪、风速传感器等）的定期校准与标定，具体包括：
①集沙仪运维：定期清空、称重和数据记录；集沙仪集沙效率须在标定后使用，进沙口面积误差控制在±0.1%以内；每个风沙事件后须及时清空集沙仪并称重记录。
②风速传感器校准：每季度应使用标准风洞或对比法对风速传感器进行风速标定，确保数据准确性。
③通量塔维护：具备12m钢结构塔身的日常巡检、太阳能供电系统维护、数据采集器参数配置和故障排除能力。
④测钎及测距仪数据读取：掌握精细型不锈钢风蚀测钎和土壤侵蚀厚度测距仪的数据读取和记录方法。
[bookmark: OLE_LINK8]（四）拟投入技术团队★
（1）具有水利专业或水土保持中级及以上职称的专业技术人员不少于3人，包含负责人、运维人员及数据整编人员，提供人员简历和职称证书，与供应商签订的劳动合同。
（2）拟投入技术团队中负责人需提供至少1份设备运行维护或监测服务类似业绩证明材料，如中标（成交）通知书或合同协议书。业绩证明材料须能体现人员信息，否则该项业绩不予认可。
（五）质量保证及售后服务（提供承诺函）★
[bookmark: OLE_LINK7]（1）质保期：自验收合格之日起三年。
（2）故障响应：质保期内，采购人发现设备质量问题后通知成交供应商，成交供应商须在
接到通知后24小时内响应，48小时内派员到达现场处理；如遇紧急情况，须在24小时内到
达现场处置。
（3）培训：成交供应商应免费提供设备使用培训，相关费用已包含在成交总价中。
[bookmark: OLE_LINK21]（六）付款方式
合同签订后，无息支付合同金额的20%；货物到场后，无息支付合同金额的10%；货物安装调试完成后，无息支付合同金额的30%；采购人验收合格，无息支付合同金额的40%。
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甲方（买方）：阿克苏地区水资源总站

乙方（卖方）：                             



合 同 编 号：


    年   月   日
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销 售 合 同
 甲方：阿克苏地区水资源总站
 乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：
1、 设备名称、规格（型号）、数量详见下表
	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	单位
	数量
	含税单价
(元)
	合计金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）     元整                 （小写）     元


本合同为固定总价/固定单价，上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。
价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 
本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。
二、制造商及原产地
    制造商：              
    原产地：
三、系统配置：详见附件
四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。
五、交货期、地点、售后服务期：
a）交货期：自合同签订之日起     天内（按合同签订之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。
b）交货地点：甲方指定。
c）质保期：系统安装验收合格之日起     年，乙方承担保修期内设备任何故障产生的费用。
六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款
1、保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换，提供整机（包含附件）原厂（免费）保修服务；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。
2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。
3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。
4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。
5、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在履约保证金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
6、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。
七、付款方式：
合同签订后，无息支付合同金额的20%；货物到场后，无息支付合同金额的10%；货物安装调试完成后，无息支付合同金额的30%；采购人验收合格，无息支付合同金额的40%。
以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担任何违约责任。
4、乙方银行账户信息：
开户行：                                  
账户名称：                                                
银行账号：                                                    
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  
八、包装标准：
1、乙方提供的全部标的物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保标的物安全运抵交货地点。
2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。
3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。
4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。
5、标的物在运输途中的安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；
九、技术参数：乙方负责提供标的物详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该标的物的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该标的物彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。
十、安装调试及试运行：
1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；
2、乙方负责标的物的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该标的物可以正常试运行。 
3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。
4、在安装调试期间，因物件发生的事故及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任责任。
5、对于合同单价金额不超过50万元的设备，其试运行期限原则上不超过30个日历日；对于单价金额超过50万元的设备，试运行期限原则上不超过60个日历日。
6、在试运行期间，若货物性能未能满足竞争性谈判采购文件及合同中所规定的标准，则应视为验收未通过。乙方须退还90%的货款，并对甲方因此遭受的损失承担赔偿责任。
7、若在试运行期间设备出现故障，需更换为同型号的新设备，则试运行时间应重新计算。若更换次数达到两次或以上（含两次），则将不予退还履约保证金。
8、在标的物到达之前，乙方必须提供与生产厂家签订的、针对合同内标的物的     年免费保修协议或合同。若未能提供此文件，则视为乙方未履行合同要求，甲方有权拒绝接收货物。
十一、验收标准：
1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套标的物的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。
2、质量符合现行国家法律法规规定的标准、竞争性谈判采购文件和响应文件的要求。其中有关标的物名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单
3、试运行期结束后，甲方最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。
4、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。
5、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及竞争性谈判采购文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。
十二、质量技术标准及损害赔偿：
1、产品质量标准：标的物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、竞争性谈判采购文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。
2、乙方应保证其提供的标的物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。
3、乙方应保证其标的物经过正确安装、合理操作和维护保养，在标的物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。
4、标的物在售后服务期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的标的物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换标的物的售后服务期，由此产生的一切费用由乙方承担。
5、如因为乙方标的物质量原因，导致甲方损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供的设备发生不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。
十三、合同修改、变更、转让及专利权：
1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。
2、乙方须保障甲方在使用其标的物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。
十五、违约责任：
1、乙方交付标的物的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。
2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。
3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。
4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。
5、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。
6、本合同签订后，乙方不得以标的物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。
7.乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
十六、赔偿、追索权：
1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。
2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。
十七、解决合同纠纷的方式：
1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。
十八：履约保证金：
1、乙方可以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等国家规定的非现金形式缴纳。
2、乙方须保证标的物质量符合合同约定的技术标准和质量要求。
3、乙方承诺在标的物验收合格后，对标的物进行为期三年的免费保修服务。
4、若标的物在保修期内出现故障及问题，乙方应立即进行修复，直至达到合同约定的质量标准。
5、若因乙方原因导致标的物维修不及时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于修复费用、赔偿损失等。
6、在约定的售后服务期（保修服务期）内未按要求提供相应技术支持时，不予退还履约保证金。
6、履约保证金自签订之日起生效，至项目验收合格后三年止.
7、保修期结束后，由甲方出具保修期内标的物及售后服务评价，符合要求的正常退还履约保证金，不符合要求的不予退还履约保证金。
十九、其它：
1、 合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、谈判文件、采购备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。
3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。
4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字且加盖单位公章或合同专用章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。
	甲方：阿克苏地区水资源总站
	乙方：

	
	

	甲方法人：
	乙方法人：

	（签字）
	（签字）

	
	

	甲方代表：
	乙方代表：

	（签字）
	（签字）

	
	合同专用章：

	
	

	
	单位地址：

	

	

	合同专用章：
	单位电话：

	

	维修工程师电话：

	单位地址： 
	开户行：

	
单位电话：
	帐号：

	合同签订时间：    年   月   日
	合同签订时间：    年   月   日


谈判文件                                                                                 新疆招标有限公司
[bookmark: _Toc349573144][bookmark: _Toc298240429][bookmark: _Toc349637943]
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[bookmark: _Toc31887]第五部分　范本格式
[bookmark: _Toc7928]1、谈判响应书

致：               （采购人名称） 
在充分研究          （项目名称）谈判文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：
1.我方谈判报价为       元，交货期为        ，质保期为         ，谈判响应有效期自开标之日起         个日历日。
2.如果我方成交，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的交货期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足谈判文件的要求。
3.本响应文件在谈判文件规定的谈判响应有效期内对我方具有约束力，如果我方在谈判响应有效期内撤销响应，其谈判保证金将被贵方没收。
4.我方已详细审查全部谈判文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方愿意提供贵方可能要求的与谈判响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低谈判报价的谈判响应或收到的任何谈判响应。
6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与谈判响应有关的相关文件等。
7.我单位承诺我方的谈判响应资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则成交无效。
供应商： 				（盖章） 
法定代表人： 				（签字或盖章）
日期：	年	月	日



[bookmark: _Toc5104]2、开标一览表

项目名称：　　           　　　　　　　　      项目编号：　　　           　　　　　　　
	供应商名称
	谈判报价
（元）
	谈判保证金
	质保期
	交货期
	备注

	…
	
	
	
	
	




供应商名称：                             （盖单位章）
供应商法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）
日期：　 年　月　日
注：1.填写此表时不得改变表格形式。
2.“谈判报价”为谈判总价。包括设备费、服务费、手续费、税金、运输、安装、接口费、调试、培训、检测及不可预见费等全部费用。
3.谈判报价不能有两个或两个以上的报价方案。





[bookmark: _Toc19365][bookmark: _Toc17397]3、分项报价表

项目名称供应商名称（公章）：         　项目编号：　　　　　　　　 
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌
	制造商
	单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	



注：1.按照谈判文件第三部分（所参加的标项）内容进行逐项填写，不得缺项漏项。
2.当开启最终轮报价时，供应商须提供最终报价的分项报价作为附件上传至政采云平台。



供应商名称：                             （盖单位章）
供应商法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）
日期：　 年　月　日


[bookmark: _Toc7967]
4、法定代表人身份证明书


单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：        
系          （供应商名称）               的法定代表人。


	法定代表人身份证（正反面）




特此证明。

供应商：                      （盖章）
日  期：        年        月        日
[bookmark: _Toc14740]
5、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目编号+项目名称） 的谈判响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！

	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）



法定代表人签字或盖章：    
被授权人签字：    
公        章：    

年   月   日
注：若法定代表本人作为公司代理人前来参加谈判响应的供应商，可不提供此项证明文件。

[bookmark: _Toc23928]
6、技术参数、功能偏离表
项目名称：　　　　　　　　　　　   项目编号：　　　　　　　　　　　
	序号
	谈判文件产品名称
	谈判文件要求参数
	响应参数
	偏离
	说明

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	


注：与谈判文件要求逐条对应填写（对应谈判文件第三部分内容）。
供应商名称：                             （盖单位章）
供应商法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）
日期：　 年　月　日
谈判文件                                                                                   新疆招标有限公司

[bookmark: _Toc16942]7、商务条款偏离表
项目名称：　　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　　
	序号
	谈判文件
条目号
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	
	
	
	
	


（对应谈判文件第三部分内容）

供应商名称：                             （盖单位章）
供应商法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）
日期：　 年　月　日
[bookmark: _Toc25689]8、其他证明材料
（格式自拟）

[bookmark: _Toc2214]9、供应商反商业贿赂承诺书
供应商反商业贿赂承诺书
我公司承诺在                       项目（编号：                       ）的采购活动中，保证做到：
1、 公平竞争参加本次采购活动,保证在本次谈判响应中提交的所有文件均是真实、有效的.
2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3、 如果我公司为中标（成交）单位，将严格按谈判响应文件承诺履行合同，保证供货设备与所投设备是一致的.如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
4、 若出现上述行为，我公司及参与谈判响应的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。




供应商名称：                             （盖单位章）
供应商法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）
日期：　 年　月　日


[bookmark: _Toc39669655][bookmark: _Toc12461]
[bookmark: _Toc18499]10、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函。
1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函
本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的
                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：
                                                        日  期：

3.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
（4）本国产品的优惠政策
附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　 年　月　日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


附表：退谈判保证金的函

新疆招标有限公司阿克苏分公司（收）：

公司名称：                                            
开户行名称：                                          
账号（基本账户）：                                     
税      号：                                          
联系人姓名：                                          
联系电话：                                            
投标项目名称：                                        
投标项目编号：                                        
投标保证金的形式：              （形式）
投标保证金的金额：                                    
（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）
  
备注：中标（成交）结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章邮件至新疆招标有限公司阿克苏分公司，邮箱为784765720@qq.com。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至供应商的基本账户。后附开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）扫描件。




开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）扫描件	
