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单位：元

	序号
	
投标产品
全称
	


品牌、型号、规格
	
数量（单位）
	市场售价
	单价
	总价
	免费质保期
	

交货日期
	产地
	
生产厂家名称
	生产厂
家是否为大型/
中型/小
型/微型企业

	


1
	


43 寸拼接屏
	
一米云/屏幕尺寸 43 英寸，边框宽度≤5.9mm，背光
源≤OD12 直下式， 分辨率 UHD ≥3840×2160(16:
9)，对比度≥ 4000:1，灰阶响应时间≥ 6ms，电压 A
C100-240V.50/60HZ，最大功耗 ≤152W，尺寸（宽/
高/厚） ≥957x56.5x547mm
	


9 台
	

570
0
	


28
50
	

25
65
0
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	广州
	广州
壹米
云电
子技
术有
限公司
	


小型企业

	


2
	

电源连
接线/网
线
	


一米云/已包含配套设备线材
	


1 套
	


0
	


0
	


0
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	广州
	广州
壹米
云电
子技
术有
限公司
	


小型企业
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3
	


拼接软件
	


一米云/
	


1 套
	


0
	


0
	


0
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	广 州
	广州
壹米
云电
子技
术有
限公司
	


小型企业

	


4
	


机柜
	


一米云/常规厚度 400MM 高度：800MM
	


9 单元
	

196
0
	


98
0
	


88
20
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	广州
	广州
壹米
云电
子技
术有
限公司
	


小型企业

	


5
	


辅料
	


一米云/
	


1 批
	


0
	


0
	


0
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	广州
	广州
壹米
云电
子技
术有
限公司
	


小型企业

	

6
	

单元板
	强力巨彩/1、★像素点间距：≤3.076mm
2、单元板分辨率： ≥5408 Dots
3、刷新率： ≥3840Hz
4、像素构成：1R、1G、1B
5、封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装
	
21.4
㎡
	
903
6
	
45
18
	96
68
5.
2
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
	
中型企业
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	6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；
维护方式：前后双向维护
7、整屏平整度≤0.05mm；模组平整度≤0.03mm
8、▲白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能
9、▲对比度≥9500：1；水平视角≥170 ° ；垂直视角≥170 °
10、▲具有H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象
11、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等
级达到 IP65
12、▲数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱
体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，
两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正
常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电
力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显
示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡
互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏
体正常显示（提供由第三方权威检测机构出具带有“C
NAS ”或“ilac-MRA ”标志的检测报告复印件，加盖
制造商公章）
13、▲为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，
屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折
弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0
	
	
	
	
	
	
	
	有限
公司
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	14、▲防电击等级依据GB4943.1 标准，使用基本绝
缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地
作为附加安全防护，达到防电击保护 I 类设备
15、▲支持软件自定义修改分辨率， 自定义分辨率，
更加适合 LED 屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意
比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥
控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键 IP 连
接
16、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、
低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消
除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮
功能
17、为了防止 LED 光源对人眼的伤害，LED 电子显示
屏产品通过 TÜV 莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。
提供 TÜV 低蓝光认证，提供证书复印件，加盖制造商
公章
18、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，
所投 LED 显示屏符合 GB 26572-2025 认证标准要求，
且符合 CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限
制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有
害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件，加
盖制造商公章
19、所投 LED 显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证书复印件，加盖制造商公章
20、为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合RoHS
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	相关验证要求，提供具有 CNAS 或 ilac-MRA 标识的权
威第三方检测机构出具的 RoHS 验证报告复印件进行
佐证，加盖制造商公章
21、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等
（承诺格式自拟）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


7
	


接收卡
	


强力巨彩/带载 512x384；输出:12xHUB75；  支持固件程序版本回读 、支持画面90 °倍数旋转
	


43 张
	


242
	


12
1
	


52
03
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦 门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	





8
	





电源
	强力巨彩/1、防伪功能 具备 logo、产品型号
2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光
3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示
4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA
5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ
6、保护功能 输入 AC 端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能
7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地， AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min
8、平均无故障时间 MTBF≥10000H
9、输入电压范围 180VAC～264VAC
	





109台
	





136
	





68
	





74
12
	





2年
	



自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦 门
	


厦门强力巨彩光电科技有限公司
	





中型企业
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9
	


长排线
	


强力巨彩/定制国标线
	


424根
	


10
	


5
	


21
20
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦 门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	


10
	


三芯线
	


强力巨彩/定制国标线
	


108根
	


30
	


15
	


16
20
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	


11
	


短网线
	


强力巨彩/定制国标线
	


42 根
	


19
	


9.
5
	


39
9
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	

12
	
一拖一电源线
	

强力巨彩/定制国标线
	

42 根
	

16
	

8
	
33
6
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
	
中型企业
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	有限
公司
	

	


13
	


简易箱体
	


强力巨彩/
	

21.4平方米
	


600
	


30
0
	


64
20
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	


14
	


配电柜
	


强力巨彩/显示屏专用
	


1 台
	

652
0
	


32
60
	


32
60
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	


15
	


视频处理器
	


强力巨彩/
	


1 台
	

510
0
	


25
50
	


25
50
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	厦门
	厦门
强力
巨彩
光电
科技
有限
公司
	


中型企业

	
16
	
辅料
	
强力巨彩/
	
1 批
	470
0
	23
50
	23
50
	2年
	自合同签
订之日起30 日历日
	厦门
	厦门
强力
巨彩
	中型企业
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	完成供
货。
	
	光电
科技
有限
公司
	

	



17
	

模拟遥
控飞行 G
4.5 遥控
器
	中天模型/使用于 1、模拟遥控固定翼模型飞机障碍飞
行赛
2、模拟遥控固定翼模型飞机定点着陆赛
3、模拟遥控直升机模型飞机障碍飞行赛
4、模拟遥控固定翼模型飞机绕标竞速赛
5、模拟遥控直升机模型飞机定点着陆赛
6、模拟遥控水上飞船穿越海盗船桅杆赛等竞赛项目专用模拟器
	



10 套
	


104
0
	


52
0
	


52
00
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭 州
	
杭州中天模型有限公司
	


小型企业

	

18
	
橡筋动
力扑翼
机
	中天模型/规格：翼展 460mm、机长 320mm
性能：制作时间 20-30 分钟，飞行时间最长可达 30
秒以上，材质：塑胶 ABS、碳纤维
动力：橡筋 2g
外观：彩色印刷
	

30 套
	

64
	

32
	
96
0
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭 州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	

19
	
初级橡筋动力飞机
	中天模型/规格：翼展 530mm，机长 500mm
简介：酷炫造型，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。制
作时间 15-20 分钟，飞行时间最长可达 60 秒以上；
配高含胶量橡筋，整机重量约 22 克，桨直径 205mm
力。
	

30 套
	

84
	

42
	
12
60
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	
20
	橡筋动
力滑翔机
	中天模型/翼展 648mm，机身长 610mm，扭力止动可收
桨机头。机尾翼翼型设计采用了国际级 F1B 橡筋动力
模型飞机的 WY-4560 翼型。
	
20 套
	
220
	
11
0
	
22
00
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
	
小型企业
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	货。
	
	公司
	

	

21
	
遥控直升机
	中天模型/机身长度：220mm，旋翼直径：187mm，距
离：>100m，电池：1S 150mah。猎鹰 300 飞机*1，遥
控器*1，充电器*1，飞机锂电池*1，说明书*1，专用
螺丝刀*1，5#电池*1（套）
	

10 套
	
130
0
	
65
0
	
65
00
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭 州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	


22
	

电动遥控飞机
	中天模型/规格：翼展：540mm，机长：386mm
简介：极其适合校园推广的专业级三通道特技遥控滑
翔机，室内室外均可飞行。搭载 2.4G 遥控技术，机
身仅重 45g，配置 150mAh 锂电池。充电 30 分钟可飞
行 15 分钟，遥控距离 150 米，右手油门。国家实用
新型专利产品。
	


5 套
	
152
0
	

76
0
	

38
00
	

2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	

小型企业

	



23
	


智能两栖遥控飞机
	中天模型/规格：翼展 1220mm，机身长 915mm(陆地模
式）
简介：“全球鹰 ”2.4G 智能两栖遥控飞机，不仅在造
型上接近真机，在性能上也有着优秀的传承。它飞行
重量约 1000 克（陆地模式），2.4G 四通道遥控，配
备 D2830-1300KV 无刷电机和 30A 无刷电子调速器，1
1.1V 1800mAh 25C 锂电池，右手油门。EPO 机身防撞，
具备油门锁定、一键救机等功能。
	



2 套
	


330
0
	


16
50
	


33
00
	


2年
	
自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	
杭州中天模型有限公司
	


小型企业

	

24
	
橡筋动
力直升
机
	中天模型/规格：机长 300mm、机高 320mm
简介：飞行高度可达 8 楼（30 米）以上，留空时间可
达 30 秒以上；双色机身印刷，无需贴纸。适合中低
年龄段开展各类课外科技课程。
	

30 套
	

18
	

9
	
27
0
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭 州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业
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25
	[image: ]全国青
少年纸
飞机赛靶标
	
中天模型/场地内含 A 字型靶标 2 套，展开后正面尺
寸 185cm*145cm，投掷孔直径 82cm。
	

1 套
	
345
0
	
17
25
	
17
25
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	

26
	
电动绕线器（竞赛版）
	
中天模型/简介：专为折叠桨类橡筋动力飞机研发的
电动绕线器，装上 2 节 5 号电池即可使用（需另配），
按下按键开始记圈并显示。
	

5 套
	

150
	

75
	
37
5
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭 州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	

27
	
伞降火箭
	中天模型/箭体直径：35mm，全箭高度：530mm，箭体
质量：77.3g，推荐使用发动机型号：B6-4，飞行高
度：80m 左右。可以搭载小昆虫或其它质量不大于 16
g 的小载荷。
	

20 套
	

104
	

52
	
10
40
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	

28
	
火箭发动机
	
中天模型/发动机型号：B6-4，每袋 2 枚发动机，可
发射 2 次。
	

20 袋
	

144
	

72
	
14
40
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	

29
	火箭发
射架和
点火控
制器套装
	中天模型/模型火箭专用发射架，可拆缷、可调角度，
点火控制器需装上 2 对 5 号电池即可。测试：将 2 个
连线夹接在一起，插上安全销，正常情况下测试灯发
亮。
	

10 套
	

240
	
12
0
	
12
00
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭 州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业
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30
	
[image: ]无人机足球
	中天模型/规格：195mm×195mm×174mm，轴距 110mm，
桨直径 65mm。
1020 空心杯电机，1.2mm 主轴强磁，强劲动力输出，
配置 3 块 2S 7.4V 500mAh 锂电池。
	

12 套
	
304
0
	
15
20
	
18
24
0
	
2年
	自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	杭州
	杭州
中天
模型
有限
公司
	
小型企业

	


31
	
无人机
足球赛
竞赛场
地
	中天模型/产品尺寸：6×3×3 米
该场地适用性广，适合多轴无人机足球（无刷）、多
轴无人机足球（空心杯组）等竞赛。搭建场地灵活，
在教室、地下车位（1个车位大小）、校园走廊等多
个场所均可搭建。同时搭拆简易，含电动充气泵，充
气时间约 5 分钟 （隔 1 周适当补气）。高密度纤维
材质，耐用可靠含，含修补工具包。
	


1 套
	

152
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竞速无人机
	中天模型/重量：23.5g（含电池），轴距：65mm，电
机：6 系列有刷空心杯，飞控 MCU：有刷飞控接收机
二合一，螺旋桨叶：31mm，电池：1S 220mah，其它
功能： 自稳悬停，三段变速，定高功能。
飞机：1 台，遥控器：1 个，电池：2 个，备用桨叶：
1 套，充电器：1 个
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竞速无
人机电
池
	
中天模型/重量：23.5g（含电池），轴距：65mm，电
机：6 系列有刷空心杯，飞控 MCU：有刷飞控接收机
二合一无人机专用锂电池，1S/220mah。
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	无人机
接力任
务飞行
	中天模型/满足“飞向北京 飞向太空 ”青少年航空航
天模型教育竞赛活动规则要求的无人机接力任务飞
行赛专用场地可定制学校 logo
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第三视角竞速无人机
	中天模型/规格：轴距 121mm，桨直径 65mm
配置 3 块 2S 7.4V 500mAh 锂电池，接口有反接保护，
带 RGB 变色灯且灯光可调。一键起飞、360 °翻转、
空中悬停、可调色尾灯、反乌龟模式（一键翻转）等
功能均可实现。
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	第三视
角竞速
无人机场地
	
中天模型/满足“飞向北京 飞向太空 ”青少年航空航
天模型教育竞赛活动规则要求的无人机第三视角竞
速赛专用场地
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相机
	中天模型/采购全画幅可更换镜头影像拍摄设备一
套，全新原封。主机采用全画幅 CMOS 传感器，有效
像素≥3250 万；对焦点数量≥6097 个，具备AI 智能
识别与主体追焦；配备触控旋转液晶屏、电子取景器；
自带 Wi-Fi、蓝牙、HDMI 接口；支持 14bit RAW 照片
输出；视频支持 4K30P、4K60P、4K120P 录制，视频
采样4:2:0，支持全高清摄像；具备高速连拍、翻转
自拍功能，专业级设备，适用于运动抓拍、人像、风
光拍摄。
配套变焦镜头：适配机身卡口，焦距 24-105mm，浮动
光圈F4-F7.1；内置光学防抖，静音对焦马达，光圈
叶片≥7 片。配套 2 张高速存储卡：CFexpress2.0 B
型卡≥320GB；UHS-II V90 SD 卡≥128GB。配备专业
相机支架
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	供货含原装电池、充电器、相机肩带。产品为原厂全
新正品，主机原厂质保不少于 1 年，存储卡质保不少
于 5 年，交货现场完成设备调试。
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便携式手持影像拍摄设备
	中天模型/主像素≥3700 万，副镜头像素≥12
00 万，支持广角拍摄；支持 360 °全景拍摄，系统内
置中文操作界面；采用陀螺仪防抖；支持 TF(MicroS
D)存储卡存储；内置不可拆卸电池，视频续航不低于
116 分钟，支持边充电边拍摄；机身采用合成金属材
质；视频采用 H.264 编码，支持 1080P24、4K120P 视
频录制。
供货配套包含：无线拾音组件、小型补光灯具、广角
附加镜头、小型三脚架、固定夹具、手持握柄、收纳
包、数据线、腕带；配套光学滤镜套件；附带≥1TB
高速 TF 存储卡，满足 4K 视频长时间录制。
产品为原厂全新正品，主机原厂质保不少于 1 年，存
储卡质保不少于 5 年，到货现场调试交付。
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心理测
试管理
工作平
台
	阳光心健/产品介绍
从心理学角度出发，为单位打造集心理测试、危机评估干预、在线心理咨询、科研数据分析于一体的信息化心理健康网站，系统后台包含用户信息管理、量表信息管理、测试方案管理、测试数据管理、危机评估干预、心理咨询管理、科研数据管理、网站信息管理、系统安全设置九大模块功能，各个模块环环相扣，紧密联系，旨在提供专业实用、功能齐全、操作便捷的心理测评产品，协助完成心理健康测查分析与管理工作，快速预警筛查，同时充分利用校内外相关资源，
	




1 套
	



175
60
	



87
80
	



87
80
	



2年
	


自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	安徽
	
安徽
阳光
心健
科技
发展
有限
公司
	



小型企业




100
[image: ]






	
	
	全方位维护用户的心理健康。
一、技术描述
（一）系统架构：系统采用 B/S 多层架构，客户端
免安装。服务器适配麒麟、统信国产操作系统，兼容
x86_64、ARM（飞腾、鲲鹏）硬件架构；支持国产数
据库、国产中间件部署；客户端支持国产浏览器，兼
容市面主流浏览器。
（二）数据库：1.可以适合大容量数据的应用，并具备开发的灵活性、可扩展性、可以用存储过程、函数等方面强大功能。数据库具有很好的伸缩性，可跨越多种平台使用，对 Web 技术的支持，使用户能够很容易地将数据库中的数据发布到Web 页面上； （需对软件功能性进行检测，具有系统能够支持 10000 用户量和 10000 数据量指标要求的检测报告,加以佐证）
2.系统采用统一的基础数据库管理模式，各种基础数
据如组织机构信息、用户信息等被采集到基础数据中
心，保持数据实时同步，可为现有及后续的各应用系
统提供的数据基础。
（三）网络环境：支持运行于局域网和互联网。安全性高，稳定性强，既支持在本地电脑、局域网和互联网上同时进行团体测评，也可进行个体测评筛查。
二、功能特点
（一）用户信息管理
1、用户管理：（1）用于人口学资料收集，包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。（2）充分满足心理工作
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	和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。
2、用户审核：管理员可以对注册用户进行审核、统
一管理，支持批量审核、批量删除功能；
3、用户导入：系统支持下载Excel 导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统，减少管理员录入资料的工作，从而有更多精力投入心理健康工作。
4、所属管理：（1）★建设统一的组织机构数据库（智
慧心理服务站），实现组织机构的集中管理、分级授
权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支
持新增、删除组织架构。（需对软件功能性进行检测，
具有此功能的检测报告,检测结论为通过，加以佐
证）；（2）配备导入部门架构的 Excel 模板，管理
员可一键下载，按照操作提示快速上传。
（二）量表信息管理：1.系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等 1 05 种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。2.满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评，并能智能检测用户是否符合测试条件，进一步提升测试的准确性。3.必配量表中涵盖世界十大经典量表如：症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多相个性测验(MMPI)以及明尼苏达多相个性测验简易版(MMPI)、焦虑自评量表(S AS)等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如卡特尔 16 种人格因素问卷(16PF)、UCLA 孤独
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	量表、交往焦虑量表(IAS)、威廉斯创造力倾向测验（WCS）、贝克绝望量表(BHS)、自杀态度问卷（SAQ）、艾森克人格问卷成人式(EPQA)等。4.有管理后台权限的用户可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表。
5.★软件配置了特殊量表，系统可以随机生成划消数字实验量表，可自主设置需要划消的数字以及数字的个数。（需对软件功能性进行检测，具有此功能的检测报告,检测结论为通过，加以佐证）；6.灵活的量表管理功能：管理员用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并自主的分配量表；支持对量表的简介、指导语进行修改，支持设置前台量表的展示顺序。7. UI直观简洁，页面可展示量表名称、简介、指导语、所属分类信息，方便有管理后台权限的用户查看。
（三）测试方案管理：1.★管理员可以根据需要配置
不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理
普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测
试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切
换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同
心理测试方案的需要。（需对软件功能性进行检测，
具有此功能的检测报告,检测结论为通过，加以佐
证）；2.开启新测试方案，支持通过系统内邮件通知
相关人员，方便对测试方案进程的跟进。
（四）测试数据管理：1.用户可以对测试结果进行批量已读、未读标记，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、
	
	
	
	
	
	
	
	
	




103
[image: ]






	
	
	性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、
导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Exc
el和 Word 两种不同格式；系统自动统计分析，生成
图文并茂的心理测评报告。2.系统支持对数据的智能
处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理
员关注跟进。3.管理员可以选择按照个人测试、团体
测试、方案测试，查看、下载测试数据结果，支持查
看团体数据预警人数所占比例、最大值、最小值等信
息，并可以查看数据导出记录；4.系统自动对测试结
果进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（不
认真作答、说谎、诈病等）、正常、无需预警的六种
不同颜色的标注。5.支持管理员对查看过的测试数据
进行标记。6.支持用户一键下载系统自带的测试数据
Excel模板，支持按照页面操作提示快速导入测试数
据。7.如有应进行方案测试的人员未测试情况发生，
系统具备方案未测试人员监测功能，方便测试后进行
查看。（需对软件功能性进行检测，具有此功能的检
测报告,检测结论为通过，加以佐证）
（五）危机评估干预：1、危机分级说明：（1）系统智能将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、正常、无需预警的六种，并用红、橙、蓝、灰、绿、黑六种颜色显示，方便根据预警级别开展有针对性的心理辅导，帮助做好危机干预工作。（2）系统内对预警等级划分有详细的说明解释，方便用户自行查看，让用户更好理解与掌握预警级别。2、危机监测设置：（1）★支持手机短信接收预警信息功
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	能，用户可以设置接收用户的手机号码、*通知的
等级、账户名、密码等；（使用单位可根据自身发展
需要决定是否开通此功能）。（需对软件功能性进行
检测，具有此功能的检测报告,检测结论为通过，加
以佐证）★（2）用户可以设置对一二三级预警用户
以邮箱方式发送通知，并支持对多个预警用户同时发
送，用户可针对心理危机现状快速与领导沟通，商讨
解决方案。（需对软件功能性进行检测，具有此功能
的检测报告,检测结论为通过，加以佐证）；3、危机
评估管理：（1）系统支持预警测试结果的详细信息
显示，为心理健康工作者提供
全方位的数据支持。（2）用户可以根据用户名、年
龄范围、ID、量表名、预警等级、读取状态、所属信
息查看测试结果，可单独或者批量导出报告，以供使
用单位进一步研究分析。4、危机数据统计：用户可
以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统
计图表，从而进行定期监控，便于应对突发事件。5、
危机上报管理：（1）系统提供危机心理状况统计表
模板，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报
文件。（2）系统内可以用邮箱形式对测试结果进行
相关管理人员的对接发送，以方便测试者相关人员及
时查看到测试用户的测试记录。
（六）心理咨询管理：1、预约症状设置： 自定义设置支持预设症状种类，以适应用户实际使用需要。2、咨询师管理：页面展示咨询师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息，可展示单位心理咨询师风采，
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	帮助用户找到适合自己的咨询师。3、值班信息表：
表格式排班设置，方便快捷，支持按周排班，并支持延续上周设置，排班时也可以查看咨询师年龄、等级、手机号码、咨询时间段等详细信息。4、咨询预约管理：用户可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约，简单操作，节省了咨询双方的时间。
管理人员可以查看所有预约人员的详细信息、咨询结
果，并可以在后台撤销预约。
5、心理档案管理：（1）系统自动为用户生成心理档案信息，管理员可以查看档案详情，如：个人基本信息、量表测试记录、咨询预约记录、心理咨询记录等。
（2）系统配备详尽的档案系统，管理员可根据人员
所属，也可批量导出用户档案。
6、咨询回访管理：（1）系统自动为预约咨询后的用户，生成咨询回访信息，管理员可自主设置回访日期、回访类型，系统根据回访时间，可进行智能提醒。（2）支持多次回访，形成回访记录，完善咨询回访制度。
7、咨询留言管理：管理员可以根据留言内容、时间等查询留言信息。可以查看到未回复、已回复、已关注留言等信息，并可以回复、删除、关注留言等。
（七）科研数据管理：1、用户可以按照问卷的名称查看问卷详情信息，并可以对问卷进行新增、审核、删除、批量删除等操作；添加的问卷可以自行设置单选、多选、问答多种题型。管理员可将问卷，添加到心理档案中，即用户档案中，显示问卷结果信息。2、用户可以对问卷结果进行详细查看、删除、统计。3、
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	支持对 SPSS 数据导出，结合自身需求，进行线下专
业分析。
（八）网站信息管理：管理员有对展示界面的图片、
文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功
能。方便使用单位对心理健康知识、政策的宣传教育。
支持各用户群体通过资源共享功能获取专业的知识
资料。
（九）系统安全设置：超级管理员权限管理，数据库
独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测
评安全性。
1、数据备份管理：（1）系统具备数据备份管理，设置了备份功能和数据还原功能，防止软件数据丢失。
（2）备份的数据可下载到本地服务器，实现异地灾
备功能，确保系统数据安全。
2、用户权限管理：（1）支持多角色体系自定义配置，
可针对咨询师、普通用户、平台管理员等不同身份类
型，配置差异化专属信息属性；系统基于角色权限矩
阵实现数据域隔离管控，按角色维度精细化划分用户
数据可视边界，严格遵循权限收敛规则，各身份主体
仅可访问权责范围内的用户数据，实现分级分权、数
据隔离安全管控。（2）不同角色可以设置不同的网
站权限，根据权限的不同，对网站内数据查看的范围
也不同，满足心理健康教育工作个性化以及心理咨询
*原则的需求。
3、站内邮箱：邮箱和测试方案关联，对发布的测评
方案，通过发送邮箱的方式，进行信息提醒。
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	4、回收站：显示后台已删除的所有数据信息，管理
员可对误操作的数据，进行数据还原和批量删除等操
作。
5、用户操作记录：记录并显示出用户进入后台后，
所查看的系统界面和操作的功能按键，可通过筛选条
件搜索，进行便捷式操作。
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心理自助系统
	阳光心健/产品介绍
心理自助系统是一款集心理评估、行为训练、情绪调节与心理健康知识普及于一体的综合性自助式心理服务平台，旨在通过科学化、系统化的心理技术手段，为使用者提供一个自助、便捷的心理健康支持渠道。
一、产品硬件
（一）操作端，1 台
1、 ≥32 英寸，红外防爆触摸屏，具有高透明度，高透光率等特点。
2、可承受超过 60 000 000 次以上的单点触摸。
3、冷轧钢制柜体，表面汽车烤漆，防磁、防静电，内置风扇功放。
4、音响采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2 x 2W 频响：20Hz~20KHz。
5、网络接口为 RJ45 或 RJ11。
（二）心理自助系统，1 套（前端预置安装在操作端
内，后端由客户提供服务器，预置安装）
二、软件功能
软件分为前端操作和后端管理两部分，前端操作包含中心介绍、中心活动、心理音乐、心理视频、心理知
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	识、放松训练、咨询预约、心理测评、趣味测试和行
为训练十个大模块。
支持后端管理员自定义一级栏目、二级栏目，无限扩
充文章、音乐、视频等资源。
（一）中心介绍
1、支持通过图文结合、结构化展示的方式，全面展
示本单位心理咨询中心的基本情况、服务理念与特色
亮点，打造心理健康服务宣传窗口。
2、内容展示全面：涵盖中心概况、中心全景、心理
咨询室等核心信息，通过结构化内容呈现，帮助用户
快速了解中心定位与服务能力。
3、宣传形式多样：支持图文、视频等多种形式展示，
突出中心的专业优势和服务特色，提升宣传效果与用
户认知度。
4、内容更新灵活：管理员可实时编辑更新中心概况、
中心全景、心理咨询室等内容，确保信息的时效性与
准确性。
（二）中心活动
1、支持通过图文结合、强互动性的方式，将心理健
康工作以可视化、便捷性、高参与度的方式呈现给用
户。
2、多形式展示：支持图文、视频等多种形式，直观呈现心理健康讲座、团体辅导、主题沙龙等活动内容。
3、活动回顾：对往期精彩活动进行存档，记录并展示活动标题、正文、图片等信息。
4、活动发布：管理员可上传活动详情，如标题、时
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	间、地点、主讲人、内容简介等。
5、灵活编辑：支持随时修改活动信息（如时间调整）、删除过期活动或补充活动回顾内容。
6、在线报名：用户可填写基本信息提交报名，支持设置报名截止时间与人数上限。
（三）心理音乐
1、提供基于心理功能导向的音乐分类服务，辅助其
根据当前心理状态选择适宜类型的音乐进行聆听，以
实现情绪调节与心理状态的初步改善。
2、多维度分类：将音乐划分为安静、古典、欢乐、
抒情、放松等不少于五大类别，匹配不同情绪状态与
个人倾向。
3、智能播放引擎：提供完善的播放控制功能，包括
播放/暂停、上一首、下一首、循环播放、顺序播放、
重复播放等，操作便捷。
4、音乐内容管理：管理员可上传音乐信息，包括标
题、类别等，并支持自定义编辑。
（四）心理视频
1、通过对视频内容的心理功能与形式特征进行分类
管理，提升心理知识传播的专业性与有效性，为用户
的心理成长提供有力支持。
2、形式精炼多样：涵盖动画等多种表现形式，以微短视频为主，便于用户快速获取核心信息。
3、资源灵活管理：管理员可上传各类心理健康视频资源，包括但不限于科普、讲座。
4、智能播放引擎： 支持支持全屏播放模式，包含播
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	放、暂停、进度拖动、音量调节等功能，获得清晰、
沉浸式的体验。
（五）心理知识
1、以心理学理论为依托，构建系统化、结构化的心
理健康知识分类体系，通过科学分类与精准定位提升
知识的可及性与实用性，为用户心理成长与自我发展
提供坚实支撑。
2、内容分类清晰：划分四大科普类型，包括心理科
普类、情绪调节类、健康教育类、个性分析类，实现
内容的系统归类与精准匹配，满足不同用户群体的知
识获取需求。
3、实用导向突出：内容设计注重实用性，聚焦心理
现象解读与情绪调节技巧传授，帮助用户掌握科学的
心理调适方法，提升心理素养与自我管理能力。
4、展示形式生动：采用图文结合的呈现方式，将专
业心理知识以可视化、易理解的形式展示，提升阅读
体验和学习兴趣。
5.5、后台管理便捷：支持管理员通过后台上传和管
理知识文章，可自定义编辑标题、内容等信息；可随
时修改、删除或置顶内容，实现知识资源的动态更新
与高效维护。
（六）放松训练（需对软件功能性进行检测，具有学
习中心功能模块的检测报告,检测结果为通过，加以
佐证）
1、通过对三种放松方法的科学分类与教学设计，帮助用户掌握有效的放松技巧，为提升心理健康水平提
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	供切实可行操作途径。
2、放松方式多样：提供多种高质量放松训练视频，
包括想象感受训练法、阿尔法状态法、基本渐进式肌
肉放松法，内容覆盖不同放松场景与用户需求，便于
根据个人状态选择合适的训练方式。
3、训练引导清晰：通过温和、缓慢的语音引导，配
合标准动作演示，进行视频同步跟练，帮助用户逐步
进入放松状态，提升身心调节效果。
（七）咨询预约
1、以用户为中心，注重信息透明度与操作便捷性。
通过全面展示咨询师的专业能力和擅长方向，结合直
观易用的预约机制，有效满足了用户的个性化咨询需
求，促进了心理健康服务的有效对接。
2、咨询师信息透明：完整展示咨询师的专业背景、
资质证书、从业经验及擅长领域，帮助用户全面了解
咨询师情况，提升选择的匹配度与信任感。
3、咨询分类清晰：根据咨询师擅长领域进行分类呈
现，便于用户依据自身需求快速定位合适的服务类
型。
4、预约流程便捷：支持扫码快速进入预约页面，用
户填写基本信息后即可完成咨询预约。
5、预约管理灵活：管理员可自定义设置每周可预约
的咨询时间段，并自动顺延至下周；同时可配置每个
时段的最大预约人数，实现对咨询资源的科学调配。
前台以周历形式清晰展示当前一周的可预约时段及
剩余名额，便于用户合理选择与安排咨询时间。
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	（八）心理测评
1、以标准化心理量表为基础，结合用户自主测评与
智能报告生成技术，构建科学、实用、可控的心理健
康评估体系，通过多样化测评内容与灵活后台管理机
制，提升用户心理自我认知能力，为心理健康服务的
精准化与个性化提供有力支持。
2、量表选择：提供 15 种专业心理量表，用户可根据需求选择不同类型的心理测评量表。
3、即时反馈：完成测评后，系统自动生成个性化测评报告，包括得分分析、维度解读、辅导建议等。
4、报告展示：以图表与文字结合的形式呈现测评结果，语言通俗易懂，兼具专业性与可读性。
5、量表开放/关闭控制：管理员可选择是否对用户开放某项测评量表，支持量表的启用与禁用管理操作。
6、量表信息编辑：支持对开放量表的简介、指导语等内容进行修改，便于引导用户正确理解与作答。
7、数据查看与导出：支持查看用户测评数据，按需导出或统计测评数据，便于分析与研究。
（九）趣味测试
1、以“寓教于乐 ”为核心理念，通过轻松、趣味性
强的心理类测试内容，激发用户对心理学知识的兴
趣，提升其对心理健康主题的关注度与参与度。
2、测试题目以非专业性、娱乐性为主，旨在寓教于
乐，引导用户在轻松氛围中了解心理常识，增强其主
动获取心理健康知识的积极性。
3、内容形式多样：提供包括职业测试、图片测试、
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	性格测试等多种类型的趣味测评，内容总量不少于8
0 个，满足不同用户的兴趣偏好与探索需求。
4、互动体验丰富：答题界面采用图文结合等多元化呈现方式，提升交互体验，增强用户沉浸感与参与感。
5、数据管理便捷：支持后台查看各测评题目的参与次数，管理员可对测试内容进行启用、禁用等操作。
（十）行为训练
1、以提升用户认知能力为核心目标，结合专业心理
学训练方法与现代交互技术，打造科学、便捷、个性
化的训练。
2、通过多种不同类型的训练项目，全面覆盖注意力、
记忆力、思维等多个维度，真正实现“ 自主训练、自
我提升 ”的服务理念，为用户的认知发展与心理健康
提供有力支持。
3、训练选择：提供 15 种以上训练项目，用户可根据
自身需求进行选择。包含舒尔特方格、方位知觉、划
消测验、记忆广度、数字再认等。
4、训练说明：每个训练项目提供详细的训练说明、操作视频，确保用户理解并正确使用。
5、难度等级：采用难度递增的方式，满足不同用户的能力提升需求。
6、训练记录：记录训练数据，包括训练名称、训练时长等，支持数据图表展示。
7、训练管理：可修改训练说明信息，对训练的启用与禁用管理操作，确保操作指导清晰易懂，便于阶段
性管理与测试。
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沙发茶几套装
	阳光心健/1.尺寸：2300*800*800mm

2.环保耐磨皮座面，优质高密度海绵≥45 密度，压缩
永久变性率小于 1.3%。表面带有保护面，防氧化软硬
适中，回弹好不变形。实木内框架。碳钢管脚架
木质客厅招待茶几，直径 600*600*1
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高柜
	阳光心健/3000*300*2400
1、基材采用 E0 级 18MM 多层板，三聚氰胺贴面，18M
M 柜体多层板。环保检测应符合要求:按照“ 1 立方米
气候箱法 ”测定游离甲醛释放量低于0.050mg/m ’。
含水率控制为 6%6-14%，胶合强变≥0.70Mpa2、防火
阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强。3、采用 1.5mmPVC
硬封边，DTC 五金配件
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柜子
	阳光心健/5200*300*1000
1、基材采用 E0 级 18MM 多层板，三聚氰胺贴面，18M
M 柜体多层板。环保检测应符合要求:按照“ 1 立方米
气候箱法 ”测定游离甲醛释放量低于0.050mg/m ’。
含水率控制为 6%6-14%，胶合强变≥0.70Mpa
2、防火阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强。
3、采用 1.5mmPVC 硬封边，DTC 五金配件
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办公桌椅
	阳光心健/办公桌：1400*600*760
1、台面基材采用E0 级 25MM 多层板，三聚氰胺贴面， 18MM 柜体多层板。环保检测应符合要求:按照“ 1 立方米气候箱法 ”测定游离甲醛释放量低于0.050mg/ m ’。含水率控制为 6%6-14%，胶合强变≥0.70Mpa2、
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	防火阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强。3、采用 1.5m mPVC 硬封边，DTC 五金配件，钢管脚架
桌边柜：2400*400*1000
1、台面基材采用E0 级 25MM 多层板，三聚氰胺贴面，
18MM 柜体多层板。环保检测应符合要求:按照“ 1 立
方米气候箱法 ”测定游离甲醛释放量低于0.050mg/
m ’。含水率控制为 6%6-14%，胶合强变≥0.70Mpa2、
防火阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强。3、采用 1.5m
mPVC 硬封边，DTC 五金配件
椅子：尺寸:常规
颜色:黑色
网布:采用优质网布，坐垫网布采用HG 弹力布，具有
防污、抗静电、阻燃，耐磨功能。
海绵:采用一体定型海棉，具有不易燃及阻燃特性。
软硬适中，回弹性能好。
50mm 脚轮
G340mm 尼龙脚
黑色 2 级气压棒
单手柄三档锁定底盘
黑色升降扶手面
座定型棉+座胶壳
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45
	
音乐放松训练系统
	阳光心健/产品介绍
音乐放松训练系统能影响大脑某些递质如乙酰胆碱和去甲肾上素的释放，从而改善大脑皮层功能，调节训练者情绪，减少焦虑，同时音乐能超越意识直接作用于潜意识，对于人格的整合有极大的帮助。本系统
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	涵盖学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大
模块，全方位打造放松减压平台。
一、系统软件描述
（一）软件设计：安装简便，易操作。
（二）软件安全：采用MD5 加密技术，保证数据信息安全。
二、功能特点
（一）★学习中心（需对软件功能性进行检测，具有
学习中心功能模块的检测报告,检测结果为通过，加
以佐证）
具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式
呼吸法、基本渐进式肌肉放松法 等三种模式，提供
专业真人教学视频。
（1）意念式呼吸法：为用户打造舒适、惬意、放松
的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。
（2）腹式呼吸法：在指导老师温柔的引导下，刺激
副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、隔肌等部位肌肉，
缓解焦虑、愤怒、惊恐等情绪。
（3）基本渐进式肌肉放松法：该训练是一种逐渐的、
有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于使用
者学习和掌握，可以消除人的生理和心理方面的紧张
状态。
（二）音乐中心（需对软件功能性进行检测，具有音
乐中心功能模块的检测报告,检测结果为通过，加以
佐证）
包含专业音乐、 α波音乐、纯音乐三大版块，支持自
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	定义添加音乐，以满足用户可根据自身情况选择合适
的音乐聆听，从而缓解精神疲惫，达到身心放松的效
果。
1、专业音乐： 该版块下设中国古典、外国古典、中
国民乐、外国民乐、自选音乐五种分类，每个分类都
有 20 首经典特色的曲目，既包含空灵缥缈的东方音
乐，又包含西方经典的世界名曲，缓解用户焦虑、忧
伤等情绪。
2、 α波音乐： α波音乐是一种用来开发大脑、激发
潜能、协调身心的。系统中存放了多首α波音乐，管
理员可以对音乐进行删除、添加的操作。
3、纯音乐：纯音乐拥有可以洗涤人们内心烦躁的功
能，舒缓的纯音乐让人可以很好的进行放松。系统中
自带了多首经典纯音乐，管理员可以对音乐进行添
加、删除的操作。
（三）放松中心（需对软件功能性进行检测，具有放
松中心功能模块的检测报告,检测结果为通过，加以
佐证）
包含了放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、
放松情况、使用帮助 6 大模块。可以实时监测使用者
心率、压力指数、HRV、PNN50 等数值，更加深入地分
析用户的身心状态。
1、放松方案：
（1）★分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各 8 套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、
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	抑郁等情绪。（提供功能截图））
（2）系统针对不同情绪状态均有详尽的说明，帮助用户了解来源、 特征、缓解方法，减轻内心压力。
（3）系统软件会根据这些采集到的实时生理数据进
行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松
方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会
根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音
乐。
（4）能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），
并给予放松建议。
2、放松环境：
（1）内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、
海边场景模式，高保真的音频播放让使用者仿佛身临
其境，置身于大自然。
（2）系统支持自定义添加放松环境，从而在舒适的
放松环境中，引发使用者的生理、心理、情绪、认知
体验，来达到保持、恢复、改善和促进身心健康的目
的。
3、辅助催眠:
内置实时语音及载入语音 2 大模块，可自主选择需要
的方式进行辅助。
（1）实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、
肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字，帮助心
理咨询师更好的开展工作。
（2）载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字，极大
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	的丰富了催眠工作的方式。
4、放松情况:
可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括
最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的
方案等内容。
5、系统管理：
可以对新用户以及新设备进行系统的管理，不会出现
随着训练者的越来越多，无效垃圾越来越多，系统出
现混乱的情况，便于管理。
6、使用帮助：
此模块详尽的介绍了音乐疗法的内容、软件安装环境
要求、设备连接、系统操作说明等内容，帮助用户更
好更快的熟悉本产品。
（四）★记录中心（需对软件功能性进行检测，具有
记录中心功能模块的检测报告,检测结果为通过，加
以佐证）
1、可以查询使用者本次及历次使用记录，可根据放
松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，
记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、
使用的方案等内容。
2、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等
信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，
查询用户信息。
3、账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的
	
	
	
	
	
	
	
	
	




120
[image: ]






	
	
	问题发生。
三、硬件配置
（一）无线腕表式心率采集器
尺寸：约 55mm*55mm，显示屏为长 24mm*宽度 12mm，
可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。
红外指套探头，尺寸约为 47.5mm*37.5mm,可用于血氧
饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并
显示。
可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。
使用者如有需要，可以自行在放松室走动，不受有线
的束缚。
（二）外接 15 英寸液晶全屏触摸式显示器，只需手
指轻触屏幕便可完成放松放松操作流程，设计更人性
化，操作，和电脑同步显示。
（三）触摸屏支架固定于电脑操作台上，操作台边缘
厚度不少于 38mm，这可以保证支架安装更稳固。
支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为 20c
m，支架臂长为 58.5cm,单个支臂为铝合金一次成型。
支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置。
支架可以实现 360 度无障碍旋转，触摸屏可以实现8
5-负45 度仰俯角调节。
（四）品牌电脑一台：
1.国产 CPU：采用国产处理器（海光 / 飞腾 / 鲲鹏系列国产处理器）；
2.硬盘配置：配置≥512GB 高速固态硬盘，满足日常办公存储及系统运行需求；
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	3.显示设备：搭配 21.5 英寸显示器，分辨率 1920×1
080 全高清，满足常规办公显示需求。
（五）音乐放松椅尺寸约为椅长(展开）193cm*宽 10
0cm*高 115cm，蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设
计。电动多重姿势倾躺，可以满足训练者躺、仰、坐
姿势。角度由 105 度—170 度左右自由调整，腿部 90
度-170 度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅
升降角度。
（六）可移动式电脑操作台：电脑显示屏搁置台高出
台面 2cm。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置
处。电脑主机放置处边框突出四公分设计。
尺寸：不小于长 620mm* 宽 550mm *高 850mm，环保 A
BS 塑料制作；
脚轮：灰色胶轮；
鼠标托：抽拉式 18cm*18cm。
底座：蝶形设计。
（七）耳机一副。
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智能 VR
正念冥
想放松
系统
	阳光心健/软件介绍
智能 VR 冥想放松系统是通过融合虚拟现实与正念冥想放松技术，从而研发的深度放松软件。软件提供多种不同的冥想放松场景以及两大使用模式，满足多元化的需要。提供正念及非正念冥想指导语，涵盖多个使用情境，在获得内心平静的同时也可以带来认知观
念及态度的改变。
一、产品硬件
（一）VR 一体运行系统，无需借助电脑或手机。
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	（二）复合结构泡棉：提供多角度重量分配。
（三）隐藏式近场扬声器,在不佩戴耳机使用时,你也能享受到高保真全景立体的声音效果。
（四）主动式散热，快速降低机身温度,防止温度过高引发的不舒适问题。
（五）视场角：100 ° 以上。
（六）近视调节支持配戴眼镜，无需手动调节。
（七）传输：支持 USB3.0 数据传输。
（八）手柄：体感手柄 x2，支持 360 °定位，支持线性振动马达，连续使用时间约8 小时。
二、功能特点
（一）提供虚拟现实特效放松背景：模拟环境、感知、
自然科技和传感设备等方面，生成实时动态六大三维
立体放松空间图像，场景包含草原、星空、海上、湖
边、林间、童话，涵盖了宇宙、 自然、幻想等方面。
场景内有丰富细节内容，可以看到草原上的动物悠闲
吃草，可以看到林间的鸟儿穿梭往来，全景观 360 °
视野，能让使用者沉浸于各种放松的虚拟现实场景
中。
（二）两大特色模块：软件内可选择漫游和冥想两种
模式，使用者可根据自己的需求选择模式，体验放松
空间漫步交互或者虚拟世界安静冥想，在漫游时可个
性化定制场景天气并与场景进行交互，冥想时可根据
需要选择科学的指导语。
（三）丰富个性化操作：场景内提供丰富的环境、天气系统，可以调整选择晴天、微雨、小雪等天气，供
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	使用者打造自己喜欢的场景环境。
（四）细腻的场景交互：不同虚拟现实场景中，均有不同的交互事件，如在星空下点起一团篝火；在林间惊起一排飞鸟；在湖畔钩起一尾银鱼。这些真实交互为训练者提供全方位，强沉浸感的虚拟现实环境。
（五）软件全眼动操作：软件直接眼动操作，降低使
用者的学习成本。准确注视场景、指导语界面按钮及
环境、天气等个性化操作即可进行选择。
（六）8 大冥想指导语：内置 8 大冥想指导语，包含
正念及非正念冥想，既培养使用者非评判的接纳态
度，又可提供深度的宁静状态。科学的指导语有助于
使用者进行减压放松、焦虑缓解和专注力培训。
（七）软件使用统计：详细统计软件使用情况，采用
图表的方式呈现统计结果。
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箱庭设
备（加强
版）
	阳光心健/产品介绍
箱庭设备是心理咨询室建设必备产品，通过自由的沙
具摆放，使来访者的无意识整合到意识中，帮助心理
咨询师深入了解来访者的内心世界，广泛应用于心理
健康教育、心理咨询等领域的心理放松工作。本产品
配备了箱庭管理软件，帮助心理咨询师记录箱庭疗法
过程，简化资料记录时间，提高工作效率。
（一）设备参数
（一）沙具架：沙具陈列架两个，材质为松木原木。尺寸：宽 120cm×高 160 cm×深 35cm，6 层 11 阶设
计，木本色，清漆涂层。
（二）沙箱：标准个体沙箱一个，标准团体沙箱一个。
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	材质为松木原木。
个体沙箱规格：按照国际标准
尺寸：57*72*7cm；；
颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。
团体沙箱规格：按照国际标准
尺寸： 85*120*10cm；
颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。
（三）沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质
为松木原木制作。高度 70－100cm 正好适合于手放置
沙具的位置，实用。
（四）沙具：1600 个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材
料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、
食品类、家居类、家禽类、宗教类等 18 大类别。
人物类：神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、
偶像人物、恐怖人物等系列；
交通工具：豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、
军事系列；
动物类：海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、
恐龙等系列；
植物类：花、草、树、果实、蔬菜等系列；
建筑类：桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草
房、洋房、别墅等系列；
食品类：包子、馒头、花卷、面包等系列；
家居类：手机、各种家具、家用电器、生活用品等系
列；
家禽类：鸡、鸭等系列；
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	宗教类：妈祖、大肚佛等系列；
（五）海沙： 45 公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来极柔软感。
（六）箱庭活动记录本、操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6 份）、
团体箱庭制作（2 份 共 8 张）过程记录表。
二、箱庭管理软件
软件安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行，
涵盖沙具管理、个体箱庭、团体箱庭、技术文库、用
户管理五大模块。可对个人箱庭、团体箱庭操作过程
分别记录。
（一）用户管理
用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性
别、年龄等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具
有软件使用的不同权限，严格遵循权限收敛规则。支
持按照用户名、注册时间筛选数据，查询用户信息。
账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户具有
管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其
他信息进行修改。
管理员可以对用户进行添加，也可对来访者进行转
介。
（二）个体箱庭
1、个体箱庭管理模块内包含了查看详细信息和添加
箱庭记录的功能。可以查看、添加箱庭实操的时间、
箱庭沙具摆放顺序、完成时间、沙具移动次数、记录
照片等功能。
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	2、模块内可以按照用户名对箱庭记录进行检索，支
持对记录进行删除操作。
（三）团体箱庭
1、团体箱庭管理模块内包含了查看详细信息和添加
箱庭记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、
见证人、组别/次数、记录照片、第一次沙具或动作
到第八次沙具或动作的记录、以及合计沙具数，并记
录制作者。
2、本模块支持添加和查看团体箱庭讨论的相关记录，
包括开始时间、结束时间、总用时、见证人、组别/
次数、个人主题、讨论内容、制作者信息等。用于记
录团体箱庭活动讨论内容，便于心理咨询师回溯、整
理箱庭实操过程，并记录沙具摆放顺序、成员意图、
感受、构思等讨论内容，为后续分析团体成员的心路
历程与成长变化提供依据。
3、模块内支持按照用户名、时间范围对箱庭记录进
行检索。
（四）沙具管理
咨询师可以按照自定义类别，添加沙具图片、名称、
数量等信息，便于咨询师对沙具的记录和管理；支持
通过沙具名来进行搜索。
（五）技术文库
支持按照标题、发布时间筛选数据，查询信息。
可以添加、修改技术文库，添加、修改封面图片、标
题、类别、内容等数据；也可对文库角色进行类别管
理。
	
	
	
	
	
	
	
	
	




127
[image: ]






	
	
	★为确保产品安全性，所投产品的“沙具架 ”、“沙
盘 ”、“沙盘架 ”及“沙具架用板 ”均须具有第三方
检测部门出具的检测报告，甲醛释放量需符合国家标
准要求。
★所投产品沙具须具有有害物质检测报告，不少于 2
1 种沙具的检测报告。
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螺旋催
眠仪（二
代）
	阳光心健/1、枪灰色圆柱形主体构造，高度不小于 3
50mm，宽度不小于 85mm。
2、螺旋催眠转动盘直径不小于 350mm。
3、柱体内置音箱，内置 2g 以上内存卡，内存不少于
10 首催眠音乐。
4、柱体后盖，预留 50mm*100mm 大小面积渐变孔位，增加整体螺旋催眠仪的高科技感。
5、遥控式可调音量大小，也可以对螺旋催眠仪的转速进行调节，可以有助来访者找到更佳的催眠盘速
度。
6、内置锂电池，电量不足时，会予以语音提醒。
7、螺旋催眠仪的电压为最高 12v 的安全电压。
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咨询沙发茶几
	阳光心健/沙发 1.尺寸：900*800*800mm*2 把

2.环保耐磨皮座面，优质高密度海绵≥45 密度，压缩
永久变性率小于 1.3%。表面带有保护面，防氧化软硬
适中，回弹好不变形。实木内框架。碳钢管脚架
茶机：直径 600*600*1
1、原木现代圆茶几
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宣泄人套装
	阳光心健/功能介绍
通过肌体动作宣泄，能够有效分散注意力，化解不良
情绪；将心底深处压抑的情绪宣泄出来，有非常好的
心理疏导作用。
一、产品详情
（一）宣泄人 2 个，仿真人形，宣泄主体和固定底座
两部分组成。内层为高回弹材料填充，外层高密度环
保 PU，抗击打，耐变形，具有无反弹无抵触的优点，
底座可以充水或充沙。宣泄人高度不小于 170cm，外
套为三层复合布设计，弹性好、耐击打。可任选蓝色
和红色。
（二）宣泄人胳膊长度不少于 21cm。
（三）底座高度为不少于 70cm，直径为不少于 55cm，锥形体设计，更稳固。
（四）宣泄人头套 4 个，分别为不同性别、不同表情。适合针对性的进行不同对象宣泄，使得宣泄更有针对
性、更加畅快淋漓。
（五）宣泄棒 2 根，弹性好，有保护性外套，可以保护使用者双手。绿色环保 EVA 制作，内置抗击打可达200kg 的 pvc 高弹棒。外用高级潜水服面料制作，无需充气、耐击打、环保。总长不少于 65cm ，粗端 7c
m，细端 3.5cm，在抓手处有不少于 20cm 螺旋防滑纹。

（六）立式宣泄球 2 套，立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。
（七）护手套 2 副：环保材料制作，能保护发泄者手
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	避免受伤。
（八）宣泄挂图 4 幅（50*50cm，写真板材质）烘托宣泄氛围，激发宣泄情绪。
（九）储物凳 1 个，可以随机配送绿色、黑色、棕色、红色这 4 种颜色，以存放头套及护手套等配套器材。
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智能呐喊宣泄系统
	阳光心健/软件介绍
智能呐喊宣泄系统通过呐喊的“人机交互 ”方式，实
时监测使用者的情绪宣泄数值，并针对性的给予正向
语音指导，从而帮助用户缓解焦虑、紧张、自卑等不
良负面情绪。
一、硬件参数
（一）宣泄机柜
1、呐喊机柜尺寸：约高 193cm×宽 87cm(底座)×深 4
0cm；
机柜顶部为一外置木质音箱，尺寸约为450*150*150
mm，频率范围 51HZ-19.5KH，灵敏度 87db±2.5db，
音质嘹亮；
机柜整体为蓝色渐变的亚克力面板装饰，整体外形美
观、大气。
（二）智能呐喊宣泄系统操作台
1、尺寸：约高 120cm×长 41cm×宽 35cm。
2、整体为红色与白色环保 ABS 材料搭配而成，一次成模。
3、四个高度不少于 5cm 的高品质环保塑胶滚轮，方便移动。
4、主机触摸屏尺寸为 17 寸，搭载国产化自研操作系
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	统（麒麟、统信 UOS 等主流国产操作系统均可适配）。
（三）数据传输控制盒
内置高灵敏度电路板，用于接收、分析、传输信号数
值。
二、功能特点
系统涵盖模式选择、资源共享、查看报告、用户管理、
自由宣泄、系统设置等模块，支持用户登录和一键游
客登录两种模式进入系统。
（一）模式选择
1、包含人际关系、学习压力、考试压力、新环境压
力、婚姻压力、父母压力、工作压力、分离压力八大
主题，使用者可以通过系统选择符合自己情绪的呐喊
宣泄主题进行单次训练或者多次训练。
2、每个主题设置相匹配的音乐以及正向引导语，帮
助用户针对性的宣泄情绪，重拾信心。
3、系统智能分析用户的宣泄数值，判断出其情绪宣
泄的程度，进而有针对性的进行智能化的正向语音引
导、激励。
4、用户在宣泄过程中，可以通过即时的数字展现、
图形变化及光影反馈，感受到强烈的视觉效果，拥有
完美的用户体验。
（二）资源共享
此模块包含音乐、视频和文章知识等资源，以便更好
地完善宣泄环境。
1、音乐包含不同类型的放松音乐供用户选择，以满
足用户的不同种类需求。
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	2、内置真人放松引导视频，包含真实感受训练法、
意念式呼吸法和按摩式呼吸法，帮助用户缓解压力和
焦虑，促进身心健康。
3、文章资源内置儿童心理学、人格心理学等知识内
容，帮助用户了解专业的心理学知识，以便使用单位
更好地开展心理健康工作。
（三）资源管理
此模块具有音频管理，视频管理，资料管理功能，可
自定义添加音乐、视频和文章知识等资源，并且可以
修改删除等操作。
1、可自定义导入不同类型音频，以满足用户的不同种类需求。
2、可自定义导入视频，帮助用户缓解压力和焦虑，促进身心健康。
3、可自定义导入专业知识内容，帮助用户了解专业的心理学知识，以便使用单位更好地开展心理健康工
作。
（四）查看报告
1、系统自动生成宣泄报告，报告含有基本信息、呐
喊波形、均值、最大值、最小值、评价等内容，管理
员可查看、导出所用用户的测试信息，以便对比分析
数据。
2、具有智能评价功能，可根据用户的宣泄数据，针
对性的生成评语及建议，帮助用户更好的释放压力，
摆脱焦虑、抑郁等负面情绪。
（五）用户管理
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	1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、
性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，支持按照用
户名筛选数据，方便查询用户信息。
2、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员
用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的
密码及其他信息进行修改，防止因用户遗忘密码无法
登录的问题发生。
（六） 自由宣泄
1、 自由宣泄可以让训练者自主选择单次/多次功能。
单次呐喊可以有波形展示，多次呐喊可以同时直观观
察到多次柱形呈现，不管是单次或多次呐喊都可以实
时显示呐喊宣泄数值，一目了然。
2、系统智能分析用户的宣泄数值，判断出其情绪宣
泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语
音引导、激励。
（七）系统设置
可对系统内的组织架构进行修改、新增、删除等操作。
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智能击打宣泄系统
	阳光心健/产品介绍
智能击打宣泄系统通过击打的“人机交互 ”方式，实
时监测使用者的情绪宣泄数值，并针对性的给予正向
语音指导，从而帮助使用者缓解焦虑、紧张、自卑等
不良负面情绪。
一、硬件参数
（一）宣泄机柜
机柜尺寸：约高 194cm×长 87cm×宽 40cm；
（二）智能击打宣泄系统操作台
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	1、尺寸：约高 120cm×长 41cm×宽 35cm。
2、整体为红色与蓝色环保 ABS 材料搭配而成，一次成模。
3、四个高度不少于 5cm 的高品质环保塑胶滚轮，方便移动。
4、主机触摸屏尺寸≥17 寸，搭载国产化自研操作系统（麒麟、统信 UOS 等主流国产操作系统均可适配）。
（三）数据传输控制
内置高灵敏度电路板，用于接收、分析、传输信号数
值。
二、功能特点
系统涵盖模式选择、查看报告、用户管理、参数检测、
系统设置等模块，支持用户登录和一键游客登录两种
模式。
（一）模式选择
1、包含人际关系、学习压力、考试压力、新环境压
力、婚姻压力、父母压力、工作压力、分离压力八大
主题，使用者可以通过系统选择符合自己情绪的击打
宣泄主题进行单次训练或者多次训练。
2、每个主题设置相匹配的音乐以及正向引导语，帮助使用者针对性的宣泄情绪，重拾信心。
3、系统智能分析使用者的宣泄行为（包括击打力量值、持续时长等数值），判断出其情绪宣泄的程度，进而有针对性的进行智能化的正向语音引导、激励。
4、使用者在宣泄过程中，可以通过即时的数字展现、图形变化及光影反馈，感受到强烈的视觉效果，拥有
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	完美的用户体验。
（二）查看报告
1、系统自动生成宣泄报告，报告含有基本信息、击
打波形、均值、最大值、最小值、评价等内容，管理
员可查看、导出所用用户的训练信息，以便对比分析
数据。
2、具有智能评价功能，可根据用户的宣泄数据，针
对性的生成评语及建议，引导使用者更好的释放压
力，摆脱焦虑、抑郁等负面情绪。
（三）用户管理
1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、
性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，支持按照用
户名筛选数据，查询用户信息。
2、账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户
具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码
及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的
问题发生。
（四）参数检测
1、参数检测可以让训练者自主选择单次/多次击打功
能。单次击打可以有波形展示，多次击打可以同时观
察到多次数据柱形呈现，不管是单次或多次击打都可
以实时显示击打数值，让使用者一目了然。
2、系统智能分析使用者的宣泄行为（包括击打力量
值、持续时长等因素），判断出其情绪宣泄的程度，
根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激
励。
	
	
	
	
	
	
	
	
	




135
[image: ]






	
	
	（五）系统设置
可对系统内的组织架构进行保存、新增、删除操作。
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智能体感互动减压平台 ( Ⅱ代）
	阳光心健/产品介绍
智能体感互动减压平台 (Ⅱ代）是一款借助肢体运动采集器、脑电波采集器等高科技辅助装备实时监控、反馈身体运动及神经系统生理学动态信息，并能够借助体感互动放松系统进行人机互动的心理健康产品。
采用肢体运动采集器，可以自动识别人形，并可以读
出人体手、脚等部位运动，在训练时可以放松双手，
自由发挥，充分激发训练者的潜能。
一、产品组件
（一）独特的圆形设计
采用创新的双圆弧结构设计，柜体不仅外观大方且充
满现代感，符合人体工程学，增强了使用者的舒适体
验。这一设计旨在营造开放和包容的氛围，使用户能
够轻松融入训练环境，提升交互性和参与感。
（二）高强度钢构材质
柜体采用优质钢材构建，具备卓越的耐用性和稳定
性，能够承受长时间的使用与各种环境挑战。同时，
钢结构的设计确保了设备的安全性和可靠性，为用户
提供坚固的支持。
（三）氛围灯带
边缘装饰有淡蓝色 LED 灯带，既增添了科技感，又营
造出柔和的氛围光效。这种灯带设计不仅在视觉上吸
引用户，还能有效指引操作流程，帮助用户更好地沉
浸于训练体验中。
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	（四）超大42 吋显示屏
配备42 吋的高清显示屏，支持多种输入格式，能够
清晰显示训练内容、实时数据反馈、互动。该显示屏
采用先进的显示技术，确保在各种光照条件下都能呈
现生动且细腻的画面，极大丰富了用户的学习与训练
体验。
（五）互动控制端
设有 21 吋的控制端，用户可以通过触控操作轻松管
理训练内容和设置。该控制端不仅直观易用，还支持
多种交互方式，使用户能够快速获取反馈，增强训练
的趣味性和有效性。
（六）人机互动与体感训练
系统通过高科技传感器与实时反馈机制，实现卓越的
人机互动体验。体感训练模块能够根据用户的动作进
行智能识别与分析，为用户提供个性化的训练建议和
改进方案，帮助其更有效地达成训练目标。
（七）肢体运动采集器
1、采用体感探头技术，结合普通、景深以及 RGB ，形成识别“深度场 ”。
2、捕捉用户三维动作信息。
3、传输至体感互动减压系统进行行为学数据处理。
（八）脑波采集器
1、智能脑波采集器呈扁圆形，整体削切技术与包围
式设计，由整体开模的采集器和断开按摩头组成，支
持不同人群不同头围形状佩戴使用。
2、采集器整体使用蓝黑配色，其中耳夹处用黑色信
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	号线连接黑色耳夹。
3、脑波采集位置：前额（FP1）, 采集点尺寸为 9mm
*9 mm 圆形不锈钢采集点。不少于 3 个采集点
4、脑波设备可输出原始脑电波数据；数据输出频率为 512Hz，并可输出 δ 、 θ 、 α 、 β 、 γ等 8 个 EEG
频段数据。
5、配备锂电池不少于 500mh 容量。
6、前额切削式设计，有三色灯显示，可以显示出不
同颜色，分别代表训练状态良好/连接成功、脑波断
开连接 、训练效果不佳三种状态。
二、软件管理系统
★本系统由管理中心、训练中心、减压中心、数据中心等模块组成，帮助用户了解自身情绪控制效果与身心调节状态，锻炼认知能力、生理机能协调性。（需对软件功能性进行检测，具有管理中心、训练中心、减压中心、数据中心、帮助中心等功能的检测报告,
检测结论为通过，加以佐证）

（一）管理中心
1、用户管理：
（1）管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄
等信息进行编辑、统一管理。不同的用户具有不同的
用户管理权限。支持按照用户名筛选数据，查询用户
信息。
（2）账号信息修改：可进行用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的
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	密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登
录的问题发生。
（3）管理员可以自如添加不同角色分类，满足不同
用户群体的使用需求。
2、视频管理：管理员可以自如添加视频以及视频分
类，拥有编辑视频相关描述、是否推荐等权限。满足
多用户群体的使用需求。
3、音乐管理：管理员可以自如添加音乐以及音乐分类，拥有编辑音乐相关描述、是否推荐等权限。
（二）训练中心
内含身心协调训练、身心娱乐训练、脑电训练模块，
生动有趣的训练模式可以缓解训练的枯燥性，使用户
积极与系统互动，充分激发潜能。
1、身心协调训练：内含收集快乐、我的成长、平衡
训练、勇对挫折训练场景，能够很好的锻炼用户身体
协调能力、调节身心平衡。
2、身心娱乐训练：内含切水果、拍击气球、急速行
动、打地鼠四个场景，让训练者放松身心、愉悦心情，
能够很好的锻炼用户反应速度和提高注意力。
3、脑电训练：内含划船、滑雪训练场景、以及实时
监测使用者脑电生理数据的模块。让使用者通过反复
训练掌握自身的放松规律。
（1）摆脱传统脑电仪复杂的连接模式，采用非侵入式便携脑波带收集脑电信息，传输稳定，简单便捷；
（2）通过实时动态变化的高清反馈画面，反馈监测的人体情绪控制效果与身心调节状态；
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	（3）系统会根据用户当前的生理数据，给予一定的专业指导，使用户学会自我调节， 自我放松。
（三）减压中心
1、包括音乐减压和心理电影两个模块，使用者可以
通过浸入式影音装置，感受到身临其境的体验，从而
达到缓解心理压力，调节身心状态的效果。
2、音乐减压：内置轻音乐、 α音乐，帮助使用者放松心情，舒缓身心压力。
3、心理电影：内置经典的心理学相关电影，以寓教于乐的方式，帮助训练使用者了解心理学相关知识。
（四）数据中心
1、系统支持按照用户名、训练日期进行检索结果，
可进行数据比对分析。
2、系统可自动对记录数据进行统计分析，报告结果
包括训练类型、用户基础信息、测试时间等详情。内
容丰富详尽，帮助心理咨询师更加全面的分析训练者
的心理状态。
（五）帮助中心
帮助中心包括引言、软件综述、体感设备安装以及平
台操作手册等信息，帮助使用者更好地了解和使用体
感互动放松系统。
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团体辅导桌椅
	阳光心健/桌子：直径 1600*750
1、台面基材采用E0 级 25MM 多层板，三聚氰胺贴面，
环保检测应符合要求:按照“ 1 立方米气候箱法 ”测定
游离甲醛释放量低于 0.050mg/m ’。含水率控制为 6%
6-14%，胶合强变≥0.70Mpa
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	2、防火阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强。
3、采用 1.5mmPVC 硬封边，DTC 五金配件，直径 50MM钢管脚架
凳子：直径 300*45*6 个
1、台面基材采用E0 级 18MM 多层板，三聚氰胺贴面，多层曲木脚架，环保检测应符合要求:按照“1 立方米气候箱法 ”测定游离甲醛释放量低于0.050mg/m ’。
含水率控制为 6%6-14%，胶合强变≥0.70Mpa
2、防火阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强。
3、采用 1.5mmPVC 硬封边，
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团体辅
导活动
箱
	阳光心健/产品介绍
团体辅导活动箱涵盖十大活动主题：环境适应、人际
交往、竞争合作、减压练习、创新实践、学习管理、
自我意识、意志责任、感恩体验、心灵成长。
一、产品包配置
（一）外观尺寸
1、手提便携式团体活动箱不少于 5 个。
2、尺寸：不小于 38*28*15cm。
3、颜色明亮，分为红色和蓝色两种箱体颜色。
4、具备不少于 5 个主题活动。
（二）产品活动主题介绍
Ⅰ人际关系及环境适应
Ⅱ 自信培养、感恩体验
Ⅲ价值观及自我意识
Ⅳ创新实践及心灵成长
Ⅴ情绪管理及心理减压
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	（三）产品活动内容介绍及详细配置
Ⅰ号包--人际关系及环境适应包
包括热身、环境适应、沟通交往、竞争合作 4 大活动
主题，配备了 25 个团体活动方案。
Ⅱ号包--感恩体验、 自信培养包
包括热身、自信心训练、感恩体验、学习管理 4 大活
动主题，配备了 20 个团体活动方案。
Ⅲ号包--价值观及自我意识包
包括热身、自我意识、价值观、意志责任 4 大活动主
题，配备了 30 个团体活动方案。
Ⅳ号包--创新实践及心灵成长包
包括热身、心灵成长、创新实践 3 大活动主题，配备
了 20 个团体活动方案。
Ⅴ号包--情绪管理及心理减压包
包括热身、情绪管理、减压练习 3 大活动主题，配备
了 10 个团体活动方案。
（四）主题活动所需器材
纸、笔、谁是谁信息卡、空白的胸卡、彩色笔、十二生肖面具、彩色卡纸(正方形）、充气棒、各种信息卡、短绳、口罩、眼罩、彩笔、图画纸、16 开彩纸、剪刀、彩色卡片、高帽、13 米的长绳 2--3 根、练习表、20cm 长吸管、橡皮筋、50*60cm 大小白纸、12 色彩色水笔、透明胶带、剪刀、10 米长绳子、15 米长绳子、18 米长绳子、16 开白纸、花盆、仿真花、草、叶、礼品、风雨卡片、个性特征表、不同颜色硬纸板、拍卖锤、人生曲线示意图及题卡、大头针、大白纸、
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	粗水笔、遵从指导材料一份、秒表、彩色小球、扑克
牌、吸管、回形针、弯头吸管、鸡蛋、塑料袋、胶带
纸、细绳子、信封、纸条、拼图、舞会眼镜、彩带、
别针、8 张尺寸大小一样的正方形纸片、粉笔、9 块
大小始终不同的颜色纸、水晶球、2*10cm 小纸条、海
绵垫、彩色小纸、线、条形白纸、胶带纸、1cm 宽*1
00cm 长纸条、印有圆形图案白纸、长短不一的小棍
子、、音箱、展示板、16 开白纸、固体胶、直尺、铅
笔、半圆、大信封、一张练习纸、漂亮彩纸、能量传
输、齐眉竿、花、球、阅读规则材料、寻宝清单、塑
料小托盘、命运纸牌、U 盘(含轻松，天籁，欢快等音
乐。塑料筐、情绪卡片、心形小卡片、音乐、跳袋、
自我教导语言提示卡、人际关系问题解决方法提示卡
共 1000 余件。
团体活动手册 5 本
二、团体心理辅导系统
软件安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行，
涵盖用户管理、多媒体记录、数据录入三大模块。本
系统囊括了团体辅导设计、记录、点评、反馈，整体
过程高效管理，同时保障隐私安全、满足不同角的需
求。其功能设计需覆盖 “全流程周期管理 ”“多角
色协同 ”“数据安全与分析 ” 三大核心目标。帮助
用户打造信息化团体辅导档案库，帮助咨询师减轻工
作负担，提高效率。
（一）用户管理
1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、
	
	
	
	
	
	
	
	
	




143
[image: ]






	
	
	性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，并且可
对账号的密码及其他信息进行修改，防止出现用户遗
忘密码无法登录的问题发生。不同的角色具有软件使
用的不同权限，极大的保证了用户信息安全。支持按
照用户名筛选数据，查询用户信息。
2、成员信息管理：管理员可以自如添加、删除成员
用户个人信息，支持与数据录入模块进行关联，简化
心理咨询师数据录入工作。
（二）多媒体记录（提供软件测试报告，含图片记录、
视频记录功能性检测，检测结果为通过））
1、图片记录：系统支持记录上传时间、录入人员、图片名称等信息，帮助咨询师记录活动的精彩瞬间。
2、视频记录：系统支持记录上传时间、录入人员、影片名称等信息，帮助心理咨询师深入研究团体辅导
的细节，提升团体辅导水平。
（三）数据录入
数据录入模块里面包含了团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加、团体领导者评估添加八类团辅管理，过程完整，内容详尽，帮助心理咨询师对团体辅导过程的环节把控。 （提供软件测试报告，含团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体管理过程添加、
团体领导者评估添加等功能性检测，检测结果为通
过）
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	1、团体辅导添加：可添加团体名、领导者、团体辅
导时间、参加人数、活动地址、团体说明等活动信息
的基本内容，心理咨询师对团体辅导进行更为细致深
入地分析。
2、多媒体文件添加：支持图片、视频两种格式文件
上传保存，并支持快速与所属的辅导团体进行关联，
丰富团体辅导记录形式，高保真还原辅导细节，便于
心理咨询师进行案例研究。
3、团体活动反馈添加：共有 20 多道反馈问题，包括
目的、过程、感受等方面的内容，帮助心理咨询师全
方位了解团体活动的反馈情况。
4、团体过程单元添加：包括进行概况、成员参与情
况、重要事件及处理、领导者自我评论、督导意见等
方面，全面监控团体辅导过程中关键环节。
5、团体成员自评添加：包含团体成员参与团体辅导
中的情感、行为、感悟等自评问题，帮助成员对团体
辅导活动感悟更加深刻。
6、成员团体评估添加：成员通过讨论、总结等形式
对本次团体辅导进行评估，帮助成员们自我成长，自
我接纳。
7、团体辅导过程添加：可详细记录团体辅导过程、
团体氛围等，支持全方位、多角度对团体辅导活动进
行衡量。
团体领导者评估添加：引导团体领导者进行反思、总
结活动的优缺点，帮助心理咨询师快速成长。
（四）团辅方案
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	团辅方案模块可以对心理团体活动进行活动指导，根
据需要的活动名称、 目标、时间、场地、人数进行对
应团体活动指导内容查询，活动内容详情包含活动名
称、 目标、时间、场地、人数、道具、实施流程、注
意事项等内容，也可以对方案内容进行自定义添加、
修改、删除等操作，并能将方案内容导出为 Word 文
档。方便组织者策划和管理活动方案。
（五）数据安全
存储加密：用户信息、过程记录、评估数据等全量加
密存储；
操作日志：记录所有用户的关键操作（如 “查看成员评估数据 ”“修改团体信息 ”），可追溯责任。
★所投团体活动箱须具有甲醛检测及有害物质检测报告（检测项目：甲醛、可迁移有害元素-铅（Pb)、可迁移有害元素-镉（Cd)、可迁移有害元素-铬（Cr）、
可迁移有害元素-汞（Hg)、可迁移有害元素-锑（Sb)、
可迁移有害元素-钡（Ba)、可迁移有害元素-硒（Se)、
可迁移有害元素-砷（As)8 种有害物质）检测结果符
合现行国标现值。
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心理剧工具箱
	阳光心健/产品介绍
心理剧工具箱是通过专业心理工具，来引发参与者自
发行为，以便直接观测其心理状态。心理咨询师可以
通过让参与者扮演指定的角色，以某种心理冲突情景
下的自发表演为主，将心理冲突和情绪问题逐渐呈现
在心理剧舞台上，以宣泄情绪、消除内心压力和自卑
感，增强参与者适应环境和克服危机的能力。
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	一、工具箱外观尺寸
便携式手提箱，分为 Ⅰ号箱与Ⅱ号箱。尺寸：不小于
长 42cm *宽 30cm*高 23cm。
二、详细配置
利用心理剧工具箱，可以自如运用暖身技术、雕塑技
术、设景技术、角色互换技术、镜像技术、替身技术、
束绳技术、宣泄技术、空椅子技术，并实施到心理辅
导工作中去。该工具包具备螺旋心理剧所需要的各种
标志物、道具、器材。
（一）必备的器材：不少于 170 个物品。
（二）心理剧活动手册：一本详细活动指南、一本心理剧活动教材。
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拓展器材
	阳光心健/一、不少于 10 项活动游戏主题：
（一）摸石头过河：彩色砖块 6 块，多种颜色，便于分队，尺寸：不小于 23cmX15cmX7.5cm，
（二）哑人筑塔：不少于 3 色，每色不少于 10 块，尺寸：不小于 3x3x2cm
（三）穿越雷阵：雷阵图一张：不小于 4mX4m，观察表不少于 5 张，可擦笔不少于 1 支。
（四）同心击鼓颠球：直径约 30cm 左右鼓，拉绳，打气筒，颠球。
（五）神笔马良：产品材质：可升缩笔杆，海绵笔头；
不少于 1 笔+11绳+1 折叠桶+1 水写布
（六）车轮滚滚：成人不少于 5 米牛津布 1 张，多色可选。
（七）袋鼠跳成人跳袋不少于 6 个约 70x90cm，帆布
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	材质，
（八）齐眉棍：不少于 6 节齐眉棍、有机玻璃刚，
（九）抢球大战：约 3x3m 左右喷绘布一块，充气锤不少于 3 个，球不少于 2 个
（十）穿越电网：
1、网绳：约长 3 米，宽 1.3 米，两边延长线各 2.3米
2、支架：长度约 3 米，高度约 2 米
3、STOP 牌不少于 20 个/铃铛不少于 4 个/收纳包不少于 1 个
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防水线
阵主音
箱
	惠威/1、▲频率范围：60Hz-20KHz
2、额定功率： ≥800W
3、▲灵敏度：： ≥100dB；
4、▲最大声压级： ≥136dB
5、额定阻抗：8 Ω ;
6、单元配置：LF： ≥2*10（65mm 音圈）；HF： ≥1* 3"（75mm 音圈）；
7、▲指向系统： 带光束扩声指向定位功能装置
8、吊挂系统： 专用阵列吊挂系统
9、▲覆盖角度（H×V） ： ≥120×20 度
10、箱体板材 ：俄罗斯进口桦木夹板
11、箱体板面 ：防水耐磨聚脲漆
12、▲防水级别：IP56
13、安装 ：吊挂、堆叠
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	14、▲提供产品省级或以上电子产品监督检验机构出具的检验报告及 IP56 防水检测报告复印件
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主音箱功放
	惠威/1、额定功率：8Ω立体声功率： ≥1000W，4 Ω立体声功率： ≥1600W，8Ω桥接功率： ≥3200W；
2、频率响应：20Hz-20KHz ( ±0.5dB）；
3、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8 Ω ) ≤0.05%，信噪比（1KHz，0.775V A 计权）≥102dB，阻尼系数：
≥300，转换速率： ≥10V/us；
4、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB；
5、输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10K Ω , 电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）41.2dB；
6、冷却：无级风扇调速，由前向后出风；
7、保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入；
8、输入：平衡输入 XLR 母插座/平衡并接 XLR 公插座，输出 Speakon（NL4）插座；
9、前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节，背
板：模式转换开关/灵敏度选择开关；
10、▲考虑系统耦合性，功放与音箱为同一品牌
11、▲为保证产品品质及稳定性，提供产品CQC 认证证书复印件
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	防水线
阵阵低音
	惠威/1、▲频率范围： ≥30Hz-500Hz
2、额定功率： ≥1000W
3、▲灵敏度： ≥98dB
4、▲最大声压级： ≥134dB
	
4 只
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	自合同签
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30 日历日
完成供
	珠 海
	珠海
惠威
科技
有限
	
中型企业
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	5、额定阻抗： 8 Ω

6、单元配置： ≥1*18（100mm 音圈）
7、吊挂系统：专用阵列吊挂系统
8、箱体板材：俄罗斯进口桦木夹板
9、箱体板面：防水耐磨聚脲漆
10、▲防水级别：IP56
11、安装：吊挂、堆叠
12、▲提供产品省级或以上电子产品监督检验机构出具的检验报告及 IP56 防水检测报告复印件
	
	
	
	
	
	货。
	
	公司
	

	








61
	







低音音箱功放
	惠威/1、额定功率：8Ω立体声功率： ≥1000W，4 Ω立体声功率： ≥1600W，8Ω桥接功率： ≥3200W；
2、频率响应：20Hz-20KHz ( ±0.5dB）；
3、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8 Ω ) ≤0.05%，信噪比（1KHz，0.775V A 计权）≥102dB，阻尼系数：
≥300，转换速率： ≥10V/us；
4、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB；
5、输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10K Ω , 电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）41.2dB；
6、冷却：无级风扇调速，由前向后出风；
7、保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入；
8、输入：平衡输入 XLR 母插座/平衡并接 XLR 公插座，输出 Speakon（NL4）插座；
9、前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节，背
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中型企业




150
[image: ]






	
	
	板：模式转换开关/灵敏度选择开关；
10、▲考虑系统耦合性，功放与音箱为同一品牌
11、▲为保证产品品质及稳定性，提供产品CQC 认证证书复印件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

62
	
线阵音箱吊架
	

惠威/定制吊架，纯钢打造，1:12 的安全系数
	

2 套
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	自合同签
订之日起
30 日历日
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货。
	珠海
	珠海
惠威
科技
有限
公司
	
中型企业
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舞台返听防水音箱
	惠威/1、频率范围:65Hz-20KHz
2、额定输入功率:300W
3、灵敏度: ≥102dB
4、最大声压级: ≥133dB
5、额定阻抗 :8 Ω
6、覆盖角度(HXV): ≥95 度 x85 度
7、低音单元: 1X10 ”(65mm 音圈)
8、高音单元: 1x44mm 振膜(同轴高音)
9、箱体板面 ：防水耐磨聚脲漆
10、▲防水级别：IP56
11、安装: 壁挂,吊挂,支撑,落地返送
12、▲提供产品省级或以上电子产品监督检验机构出具的检验报告及 IP56 防水检测报告复印件
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	珠海
	



珠海惠威科技有限公司
	





中型企业

	
64
	舞台返
听音箱功放
	惠威/1、额定功率：8Ω立体声功率： ≥600W，4Ω立体声功率： ≥900W，8Ω桥接功率： ≥1800W，
2、频率响应：20Hz-20KHz ( ±0.5dB），
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	3、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8 Ω ) ≤0.05%，信噪比（1KHz，0.775V A 计权）≥102dB，阻尼系数： ≥300，转换速率： ≥10V/us，
4、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB，


5、输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10K Ω , 电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）39dB，
6、冷却：无级风扇调速，由前向后出风，
7、保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失
真压限/高频压限/开机音量淡入;
8、输入：平衡输入 XLR 母插座/平衡并接 XLR 公插座;输出 Speakon（NL4）插座。
9、前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源
指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节; 背
板：模式转换开关/灵敏度选择开关.
10、以上打“▲”符号的技术参数，提供带有“CMA ”
或“CNAS ”标识的质量监督电声产品检验报告或者官
网截图以及产品彩页予以佐证
11、▲考虑系统耦合性，功放与音箱为同一品牌
12、▲为保证产品品质及稳定性，提供产品CQC 认证证书复印件
	
	
	
	
	
	货。
	
	公司
	

	65
	调音台
	惠威/提供 24 路输入
PAD 定值衰减-20dB
	1 台
	780
	39
00
	39
00
	2
年
	自合同签
订之日起
	珠 海
	珠海
惠威
	中型企业
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	HPF 高通滤波 100Hz，12dB/倍频程
4 段英式 EQ：HIGH:增益:+15 dB/-15dB,频率:12kHz
斜率
MID:增益:+15dB/-15dB,频率:120Hz-4kH
z 峰值
LOW:增益:+15dB/-15dB,频率：80Hz 斜率
4 通道 COMP 可调节的压缩器:（增益/阈值/比例）阈
值:+22dBu 至-8dBu
比例:1:1 到 4:1，输出电平:0dB 到 7dB
起音时间:约 25msec，释音时间:约 300msec
每通道 1*10 段 LED 电平信号指示表
2*12 段点距 LED 电平表，监听前 LEVEL:[+20,+10,+6,
+3,0,-3,-6,-12,-18,-24,-30,-36dB]
内置数字效果,DSP算法,99种编程,PARAMETER控制器
USB 音频，2IN/2OUT:USB2.0 兼容 采样率:大 192kHz,
Bit 深度：24-bit
幻象电源：电压+48V，每通道独立控制
无损 USB 音乐播放器,支持解码格式:WAV,WMA,APE,FL
AC,MP3
主通道单独的 NOISE-Gate 开关
四组 AUX SEND 辅助输出
双通道MONITOR OUT 监听输出
双通道耳机监听
单通道 MONO OUT 单声道输出
4GROUP OUT 编组输出
双通道MAIN OUT 立体声输出
	
	0
	
	
	
	30 日历日完成供货。
	
	科技有限公司
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	高可靠性的,平滑 100MM 行程推子
尺寸 L×W×H(长宽高)：705×450
× 130（mm）
重量：9.9KG
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手持无线话筒
	惠威/1.真分集技术四路天线系统；
2.双色 LCD 高清液晶显示屏；
3.高保真音色，高强度抗啸叫系统；
4.全频段避干扰技术，10 套同时叠机使用，互不串频；
5.适用于公众演讲，大型舞台演出，婚庆主持等大场合；
6. 自动红外线对频系统，智能一键搜频，一键锁定按键功能；
7.▲一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒；
8.▲智能一键无缝切换腰包/手持/会议话筒功能，从此解放复杂对频过程；
9.支持演出环境下不低于 100 米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约 300 米）。
10.▲双色的显示屏幕，当失去无线信号连接时，主机屏幕显示黄色背光，一旦建立连接．屏幕显示蓝白背光。超大的字符显示．可以迅速观察屏幕信息，手柄的电池电量在接收器上的显示格外引人注意。全新无线系列配备了强大的一键雷达扫描功能，点击面板上的SET 键后，屏幕立即进入全频雷达搜索状态，只需几秒就设定好了一个可以使用的干净频率，并与话筒取得匹配。完全不再担心无线干扰的问题，多台叠
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	机无串频现象。所有演出活动中的干扰杂音从此不会
再有。

接收机技术参数：
1.频率范围：640~690 MHz
2.频道数量：100+100 个频点可调
3.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成
4.接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差
5.接收灵敏度：-99~-69dBm
6.音频频响：40~18000Hz
7.失真度：≤0.5%,
8.信噪比： ≥110dB
9.音频输出： (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35 插座混合不平衡输出
10.电源规格：100V~240V/50~60Hz
11.消耗功率：≤8W

麦克风技术参数：
1.频率范围：640~690 MHz
2.频道数量：100+100 个频点可调
3.调制方式：FM 调频
4.频率精度：+-10ppm
5.辐射功率：≤10dBm
6.音频频响：40~18000Hz
7.失真度：≤0.5%
8.电池规格：2×1.5V AA 电池
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头戴无线话筒
	惠威/1.真分集技术四路天线系统；
2.双色 LCD 高清液晶显示屏；
3.高保真音色，高强度抗啸叫系统；
4.全频段避干扰技术，10 套同时叠机使用，互不串频；
5.适用于公众演讲，大型舞台演出，婚庆主持等大场合；
6. 自动红外线对频系统，智能一键搜频，一键锁定按键功能；
7.▲一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒；
8.▲智能一键无缝切换腰包/手持/会议话筒功能，从此解放复杂对频过程；
9.支持演出环境下不低于 100 米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约 300 米）。
10.▲双色的显示屏幕，当失去无线信号连接时，主机屏幕显示黄色背光，一旦建立连接．屏幕显示蓝白背光。超大的字符显示．可以迅速观察屏幕信息，手柄的电池电量在接收器上的显示格外引人注意。全新无线系列配备了强大的一键雷达扫描功能，点击面板上的SET 键后，屏幕立即进入全频雷达搜索状态，只需几秒就设定好了一个可以使用的干净频率，并与话筒取得匹配。完全不再担心无线干扰的问题，多台叠机无串频现象。所有演出活动中的干扰杂音从此不会
再有。

接收机技术参数：
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	1.频率范围：640~690 MHz
2.频道数量：100+100 个频点可调
3.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成
4.接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差
5.接收灵敏度：-99~-69dBm
6.音频频响：40~18000Hz
7.失真度：≤0.5%,
8.信噪比： ≥110dB
9.音频输出： (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35 插座混合不平衡输出
10.电源规格：100V~240V/50~60Hz
11.消耗功率：≤8W

麦克风技术参数：
1.频率范围：640~690 MHz
2.频道数量：100+100 个频点可调
3.调制方式：FM 调频
4.频率精度：+-10ppm
5.辐射功率：≤10dBm
6.音频频响：40~18000Hz
7.失真度：≤0.5%
8.电池规格：2×1.5V AA 电池
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
68
	话筒天
线放大器
	惠威/分配器主机技术参数:
●频率范围：450～970MHZ
●阻抗：50 Ω
●输入电压：DC 12V 5A
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	●输出直流电压：12V 四组 DC 输出端子
●天线增幅电压：12V 150mA
●主机尺寸 mm：480×200×45mm（长宽高）有源指向天线参数：
●频率范围：470～960MHz
●增益：3dB/12dB（内置 2 档可调）
●接口：BNC
●阻抗：50 Ω
●接收角度：70 °
●电压：9～12V
	
	
	
	
	
	货。
	
	公司
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音频处理器
	惠威/1、▲≥4 输入 8 输出、可灵活组合多种分频模
式
2、输入通道及插座 4 路 XLR 母卡侬座
3、输出通道及插座 8 路 XLR 母卡侬座
4、PC 接口 面板 1 个 USB 接口，后板 2 个 RS185 接口（RJ-15 座）.RS232 接口
5、共模拟制比 >70dB(1KHz)
6、输入范围 ≥17dBu
7、频率响应 20Hz-20kHz,（-0.5 dB）
8、信噪比 ＞110dB
9、失真度 ＜0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz
10、通道分离度 ＞80dB（1KHz）
11、处理器 96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，2 4-bit A/D 及 D/A 转换
12、显示屏 2×24LCD 蓝色背光显示设置，8 段 LED显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态
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	13、功耗 ≤30W
14、电源 AC 90V/240V 50Hz/60Hz
15、以上打“▲”符号的技术参数，提供带有“CMA ”或“CNAS”标识的质量监督电声产品检验报告或者官
网截图以及产品彩页予以佐证
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电源时序器
	惠威/1、采用63A 空气开关输入接口
2、采用 30A 大电流继电器输出
3、▲后面板有≥8 个带时序功能的多功能插座，前面板有≥2 个直通多功能插座
4、采用数码管实时显示电压；
5、支持全电压工作；
6、支持本机高达 256 台级联，RS232/RS485/DC Cont rol三种智能网络联机。
7、输入电压：全电压 100～260 VAC
8、输入容量：最大输入 63A(220 VAC)电流容量;
9、输出容量：单通道最大输出 30A/10S (220 VAC),额定输出 16A;
10、可控通道： ≥8 通道有时序功能
11、时序时间：每通道之间间隔 1 秒
12、以上打“▲”符号的技术参数，提供带有“CMA ”或“CNAS”标识的质量监督电声产品检验报告或者官
网截图以及产品彩页予以佐证
	









2 台
	







153
6
	








76
8
	








15
36
	








2年
	






自合同签
订之日起
30 日历日
完成供
货。
	珠海
	






珠海惠威科技有限公司
	








中型企业

	
71
	
机柜
	
惠威/
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	公司
	

	

72
	
线材及辅材
	

惠威/
	

1 批
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话筒架
	

惠威/
	

8 个
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货。
	珠海
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舞台音
频接线
盒
	

惠威/
	

1 个
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公司
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IP 终端
	itc（保伦）/产品介绍
安装在各个广播管理区域的弱电间或分机房，可接四
台功率放大器，用于大厅、走廊、教室等区域的节目
播放及本地播放。

功能特点
1.标准 19 英寸机架设计黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺尽显高档气质。
2.设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设
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	计。
3.内置 4 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、U
DP 协议，实现网络化传输音频信号。
4.具有 4 路音频信号输出接口，可同时外接4 台功率
放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠
性远高于常规插件。
5.具有 4 路独立线路（AUX1/AUX2/AUX3/AUX4）音频输入接口与网络背景信号混音，具有独立音量调节。
6.具有 1 路线路（AUX）和话筒（MIC）混合输入接口。
可独立调节输出音量，支持高低音调节电位器控制，
支持断网分区寻呼功能，最大 4 个分区。
7.具有 4 路独立电源输出接口和2 路公共电源输出接
口，方便级联其它设备；内置智能电源管理，无音乐
或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开
输出座电源。
8.支持 ALL AUX/AUX1/AUX2/AUX3/AUX4/MIC/网络背
景信号/网络报警信号混音。
9.4 路独立的三线制报警强切功能接口。可以由主机
控制报警区域，无需 24V 强切电源，不限音控数量，
3 线连接。
10.后板 4 路独立双色 LED 状态灯，显示网络连接状
态；面板 4 路独立双色 LED 灯，显示报警状态；1 个
电源指示灯显示电源上下电状态。
11.内置双网络接口，可简便实现网络端口备份与级联设备等项目应用。
12.支持 100 级自定义音频优先级默音控制(支持多路
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	信号放大、混音、三级优先控制）。
13.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用
户密码。
14.4 路网络硬件音频解码模块具有独立电源开关管
理，方便修改网络解码 IP 地址。
15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到
终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

技术参数
1.网络接口：标准 RJ45 输入（2 组 RJ45）
2.传输速率：100Mbps
3.支持协议：TCP/IP，UDP
4.音频格式：MP3
5.音频模式：16 位 CD 音质
6.采样率：8kHz～48kHz
7.辅助线路输入电平：4 通道单路的 350mV 工业标准压
8.音源输出电平：4 通道 1000mV 工业标准压接线端子
9.MIC 输入灵敏度：5mV
10.ALL AUX 输入电平：350mV 工业标准压
11.谐波失真：≤0.3%
12.信噪比：＞65dB
13.频率响应：80Hz～16kHz
14.电源：~220V 50Hz
15.整机功耗：≤2000W
16.待机功耗：＜10W
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	17.工作温度：5℃~40℃
18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露
19.尺寸：484×303×88mm
20.重量：6kg
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数字功放
	itc（保伦）/产品介绍
为广播系统提供区域功率放大，适用于有多通道大功
率纯后级功放需求的俱乐部、场馆、购物中心等广播
系统。

功能特点
1.采用高效 D 类放大电路，内置高效率开关电源，使
得整机效率高达85%。
2.产品内部采用合理的散热布局，使得产品即使在极
其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于 55 度的工作
温度，大大地延长了设备的使用寿命。
3.采用 1U 标准 19 英寸工业机箱设计。
4.4 通道数字功率放大器提供 4 路 100V 或 4-16Ω输
出端子接线扬声器。
5.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。
6.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。
7.产品具有短路、过载、过热保护。
8.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。
9.具有 4 通道欧式端子平衡输入，4 通道欧式端子输
出。
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	技术参数
1.额定功率输出：4×120W
2.额定输出：100V/4-16 Ω
3.输入灵敏度(阻抗）： ±385mV/20K Ω , 平衡输入
4.过载源电动势：＞11dB
5.频率响应：80Hz~16kHz (+1, -3dB)
6.信噪比： ≥85dB
7.THD：≤0.1% at 1kHz, 1/3 额定功率
8.控制：远程电源控制和故障指示
9.指示灯：信号、TJ 峰值、保护、电源
10.保护：高温、过载、短路
11.冷却：风机强制散热
12.电源供电：~220V/50Hz
13.整机功耗*：150W
14.尺寸：484×315×44mm
15.重量：5.1kg
16.*依据 GB4943.1-2022 测试手法：在 1kHz 正弦波额定负载 1/8 功率条件下测得
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TJ 话筒
	itc（保伦）/功能特点：
1.桌面式设计， 自带 7 英寸 800 x 480 的图形点阵 K
600+内核 65K 色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵
敏。人性化的人机操作界面。
2. 自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分
区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终
端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实
际环境，监听距离达到 5m。
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	3.采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。
4.内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、U DP 协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。
5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Interne t、2G、3G、4G 等任意网络结构。
6.支持全双工双向对讲功能， 自带网络回声消除模块；IP 终端之间实现两两双向对讲，延时低于 100ms；
同时网络回声啸叫彻底抑制。
7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对
讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现
快速链接。
8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、 占线转移、关机转移。
9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
11.内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
12.具有 1 个 3.5 耳机接口、1 路 3.5 话筒输入接口。匹配市场上 95%的耳机和便携式麦克风。
13.具有 1 路报警触发短路输出接口，级联外扩警示设备或控制门禁；1 路短路输入接口，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输
入短路信号。
14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理
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	念，安装简便。
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拉杆音箱主机
	itc（保伦）/1、功率：6000W (峰值）
2、信噪比≧80dB
3、频响 50HZ-20KHZ
4、电池 15AH(磷酸铁锂)动力电池
5、失真度≤0.5%
6、存储 2G+16G+(500G 硬盘)
7、蓝牙高速 V5.3
8、重量净重约 30.6KG
9、低音单元 15 吋远程 K 歌演出式重低音
10、中音单元 4 吋远程 K 歌演出中音x4+8 吋远程 K歌演出中音x2
11、高音单元 80 磁螺口远程号角高音x2
12、包装规格 555*425*900MM
13、功能特点 OTG 直播、USB、蓝牙播放、话筒优先、一键消原唱、话筒输入、声卡场控氛围音效等。
14、有轮滑
15、连接方式：蓝牙,USB,MIC,光纤,同轴,AUX,Wi-Fi, HDMI,TF 卡
16、可充电 18650 美声 U 段话筒 二只
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中型企业

	2
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100% ，与附件 11 一致。

	总报价
	人民币（小写）：618614.2 元
人民币（大写）：陆拾壹万捌仟陆佰壹拾肆元贰角


注：1.此表作为唱标的依据，必须填报。
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 (
2.
本表序号
 
1
 
所列内容均为实质性条款，未按要求填写为无效标；其
中品牌、型号规格必须填写具体的品牌、型号规格，未填写
或未具体填写的，为无效标。
3.  
本表序号
 
2  
中，供应商未填写比例数值，
或比例数值不足
80%
的，将不享受本国产品价格评审优惠。
法定代表人
：
             
（
签字）
)





或
 (
委托全权代理人
：
             
（
签字）
)
[image: ]签署日期：2026 年 10 月 26  日
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[image: ]（一）服务分项明细报价表（格式自拟）

全部报价均在货物分项明细报价表中体现（含服务报价）。


 (
法定代表人
：
             
（
签字）
)

或
 (
委托全权代理人
：
             
（
签字）
)
[image: ]签署日期：2026 年 10 月 26  日
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