
三、投标报价明细表
项 目名称： 策勒县基层服务信息化和综合执法能力提升项 目（包二）  
项 目编号：  CLX-2026-059 号

	序号
	名称
	参数、规格
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家
	备注

	1
	手动密集架
	参数：详见后附
规格：2400*900*580mm
	云档科技
	YD-KJ405A
	58
	组
	2783
	161414
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	2
	区域控制器
	参数：详见后附
规格： ≥21.5 寸
	云档科技
	YD-ZC1200
	1
	台
	10083
	10083
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	3
	温湿度传感器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	云档科技
	YD-TH01-R
	1
	个
	2694
	2694
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	4
	空气质量云测仪
	参数：详见后附
规格：详见后附
	云档科技
	YD-MG101-N01-1
	1
	台
	3126
	3126
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	5
	智能恒湿净化消毒一体机
	参数：详见后附
规格：详见后附
	云档科技
	YD-KJ-120
	1
	台
	17776
	17776
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	6
	移动水箱
	参数：详见后附
规格： ≥100L
	云档科技
	YDTA-120L
	1
	个
	3432
	3432
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	7
	驱鼠漏水云测仪
	参数：详见后附
规格：详见后附
	鑫泰格
	XTG-QS60K
	1
	套
	2668
	2668
	山东鑫泰格科技集团有限公司
	/

	8
	漏水感应线
	参数：详见后附
规格：详见后附
	鑫泰格
	XTG-L105M
	1
	套
	1230
	1230
	山东鑫泰格科技集团有限公司
	/

	9
	漏水固定胶贴
	参数：详见后附
规格：详见后附
	鑫泰格
	XTG-FT05
	10
	套
	29
	290
	山东鑫泰格科技集团有限公司
	/

	10
	红外微波三鉴报警器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	艾礼信
	EAP-300XT
	1
	台
	816
	816
	深圳艾礼信科技有限公司
	/
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	11
	声光报警器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	云档科技
	YD-LED
	1
	套
	252
	252
	洛阳云档电子科技有限公司
	/

	
12
	
网络摄像机
	参数：详见后附
规格：POE 半球型和枪式含电源、支架
	
海康威视
	S-IPC-B12HV3-LA
(POE)
	
4
	
个
	
971
	
3884
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	
/

	
13
	网络硬盘录像机
	参数：详见后附
规格：详见后附
	
海康威视
	
DS-7808N-Z2/X
	
1
	
台
	
3126
	
3126
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	
/

	
14
	
监控硬盘
	参数：详见后附
规格：容量： ≥4TB
	
海康威视
	
HK724TAH
	
2
	
块
	
1177
	
2354
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	
/

	
15
	
门禁系统
	参数：详见后附
规格：详见后附
	
海康威视
	DS-K1T342MF+DS-
K4H230BDC+DS-K4
H230BDC-LZ1
	
3
	
套
	
2504
	
7512
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	
/

	16
	干粉灭火器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	巨峰勇士
	MFZ/ABC1
	2
	个
	92
	184
	江西巨峰消防器材有限公司
	/

	17
	烟雾探测器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	东方安
	GT30
	1
	个
	184
	184
	深圳市东方安科技有限公司
	/

	18
	bm终端
	参数：详见后附
规格：详见后附
	中孚信息
	SMZY001+SMV4130 -W1 V1.0
	10
	套
	2336
	23360
	中孚安全技术有限公司
	/

	19
	bm柜
	参数：详见后附
规格： ≥1850*900*430mm
	锐优
	RY-BM
	8
	台
	2914
	23312
	洛阳锐优家具有限公司
	/

	20
	LED 屏幕
	参数：详见后附
规格：详见后附
	强力巨彩
	QL-Q2.5
	6
	m2
	5856
	35136
	厦门强力巨彩光电科技有限公司
	/

	21
	显示屏
	参数：详见后附
规格： ≥98 寸
	创维
	KT98B02A
	1
	台
	18165
	18165
	深圳创维商用科技有限公司
	/

	22
	话筒
	参数：详见后附
规格：详见后附
	LOTFUN
	IDM-6002US
	4
	个
	1097
	4388
	广州市乐访信息科技有限公司
	/
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	23
	音箱
	参数：详见后附
规格：详见后附
	LOTFUN
	IDM-808H
	4
	台
	1023
	4092
	广州市乐访信息科技有限公司
	/

	24
	功放
	参数：详见后附
规格：详见后附
	LOTFUN
	IDM-H24
	2
	台
	2747
	5494
	广州市乐访信息科技有限公司
	/

	25
	调音台
	参数：详见后附
规格：详见后附
	LOTFUN
	IDM-MU8
	2
	台
	2484
	4968
	广州市乐访信息科技有限公司
	/

	26
	全自动高清晰语音拓展器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	LOTFUN
	IDM-200
	2
	台
	2992
	5984
	广州市乐访信息科技有限公司
	/

	27
	电源时序器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	LOTFUN
	IK-1008K
	2
	台
	924
	1848
	广州市乐访信息科技有限公司
	/

	28
	航空机柜
	参数：详见后附
规格：详见后附
	统帅
	16U
	2
	个
	2246
	4492
	郑州统帅科技有限公司
	/

	29
	执法记录终端套装
	参数：详见后附
规格：详见后附
	影石
	Insta360 X3 随行套装
	4
	套
	6650
	26600
	影石创新科技股份有限公司
	/

	30
	执法记录终端设备电池
	参数：详见后附
规格：详见后附
	影石
	适配 Insta360 X3原厂产品
	8
	块
	555
	4440
	影石创新科技股份有限公司
	/

	31
	相机套装
	参数：详见后附
规格：详见后附
	SONY
	ILCE-7SM3 相机 +24-105 标准镜头
	2
	套
	21637
	43274
	索尼（中国）有限公司
	/

	32
	单反电池
	参数：详见后附
规格：详见后附
	SONY
	NP-FZ100
	2
	个
	553
	1106
	索尼（中国）有限公司
	/

	33
	单反稳定器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	大疆
	DJ IRS4PRO 套装
	2
	套
	2813
	5626
	深圳市大疆创新科技有限公司
	/

	34
	电池充电器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	SONY
	BC-QZ1
	2
	个
	371
	742
	索尼（中国）有限公司
	/

	35
	高速读卡器
	参数：详见后附
规格：详见后附
	SONY
	MRW-G2 CFexpress Type A/SD
	2
	个
	408
	816
	索尼（中国）有限公司
	/

	36
	存储卡
	参数：详见后附
规格：详见后附
	SONY
	CEA-G80T
CFexpress Type A
	2
	张
	1339
	2678
	索尼（中国）有限公司
	/
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	37
	单反摄像包
	参数：详见后附
规格：详见后附
	赛腾
（SVATIN）
	HDV3819
	2
	个
	449
	898
	广州赛瑞旅行用品有限公司
	/

	38
	摄像三脚架套装
	参数：详见后附
规格：详见后附
	图瑞斯
	V12T3850
	4
	台
	1498
	5992
	图瑞斯（北京）科贸有限公司
	/

	39
	无线领夹麦克风
	参数：详见后附
规格：详见后附
	SONY
	ECM-W3
	4
	个
	1747
	6988
	索尼（中国）有限公司
	/

	40
	图形塔式工作站
	参数：详见后附
规格：详见后附
	DELL
	Precision 3680 T ower 021
	2
	台
	16269
	32538
	戴尔（中国）有限公司
	/

	
41
	
压力表监测台
	参数：详见后附
规格：详见后附
	
FOLU
	
TY4010N
	
1
	
台
	
12233
	
12233
	西安福禄仪器仪
表研究所有限公
司
	
/

	42
	无创血压计检定仪
	参数：详见后附
规格：详见后附
	先达科技
	BPV5
	1
	台
	43976
	43976
	郑州市先达电子技术有限公司
	/

	43
	天平检测装置
	参数：详见后附
规格：最大称量 1kg、5kg
	华志
	HZT-B
	1
	套
	3929
	3929
	华志（福建）电子科技有限公司
	/

	
44
	加油机检测装置
	参数：详见后附
规格：详见后附
	
东方计量
	BJL-20L+BJL-50L +BJL-100L
	
1
	
套
	
28665
	
28665
	海兴县东方计量
仪器有限责任公
司
	
/

	45
	食品快速检测仪
	参数：详见后附
规格：详见后附
	慧康
	HD-4816T
	4
	台
	9530
	38120
	苏州慧康电子信息科技有限公司
	/

	46
	荧光检测仪
	参数：详见后附
规格：详见后附
	科雅
	KY-ATP101
	4
	台
	7484
	29936
	江苏科雅生物技术有限公司
	/

	47
	食品快检箱
	参数：详见后附
规格：详见后附
	云唐智能
	YT-SZD-KM
	4
	台
	915
	3660
	山东云唐智能科技有限公司
	/

	48
	执法记录仪
	参数：详见后附
规格：详见后附
	飞利浦
	VTR8410
	15
	台
	1027
	15405
	深圳市京华电子股份有限公司
	/

	49
	防盗门
	参数：详见后附
规格：详见后附
	盼盼
	PP-JJ
	1
	套
	3706
	3706
	盼盼安居门业有限责任公司
	/
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	50
	窗户
	参数：详见后附
规格：详见后附
	田氏
	TS-CH
	5.7
	m2
	660
	3762
	天长市田氏实验设备有限公司
	/

	51
	墙面隔断
	参数：详见后附
规格：详见后附
	林森
	LS-75SGR
	23.31
	m2
	260
	6060.6
	苏州林森净化集团有限公司
	/

	52
	墙面粉刷
	参数：详见后附
规格：详见后附
	立邦
	M800BS
	151.15
	m2
	40
	6046
	立邦涂料（中国）有限公司
	/

	53
	线路改造
	参数：详见后附
规格：详见后附
	希辉
	60227 IEC 01（BV） 450/750V
	1
	项
	18686
	18686
	焦作市希辉线缆科技有限公司
	/

	54
	综合布线
	参数：详见后附
规格：详见后附
	希辉
	RVV 300/500V
	5
	项
	4002
	20010
	焦作市希辉线缆科技有限公司
	/

	55
	集成费用
	参数：详见后附
规格：详见后附
	田氏
	/
	2
	项
	5766
	11532
	天长市田氏实验设备有限公司
	/

	

投标总价
	（大写）柒拾贰万玖仟陆佰捌拾捌元陆角（小写）¥ 729688.6 元
2026 年 11 月 04 日
	

/



[bookmark: _GoBack]
注： 1 、投标人必须填写报价明细表且明细表中需包含服务需求表中所有内容，否则将导致投标被拒绝。
2、报价分析表中的“投标总价 ”应等于“开标一览表 ”中的“投标总价 ”。
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3、报价项目填报不下的，可自行扩展、不可缺少内容。
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附：参数、规格

	序号
	名称
	参数配置

	













1
	













手动密集架
	云档科技品牌手动密集架
规格尺寸：2400*900*580mm
1、结构要求：
（1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。
（2）架顶设防尘装置，列与列之间装有厚度20mm 的磁性密封条，基材采用三元乙丙橡胶（EPDM）或具有同等耐老化性能的弹性材料，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。密集架具备良好的抗震性能。
橡胶或热塑性橡胶拉伸性能符合 GB/T528-2009 标准；耐老化性能符合 GB/T3512-2014 标准，试验条件为 70℃、168h，老化后拉伸强度和拉断伸长率保持率均≥80%，表面无裂纹。有害物质GB18584-2024 中适用于该材料的项目及取样规定检测并符合限量要求，不以该标准替代部件力学性能试验。
（3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。
2.传动机构要求：
（1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比 1:6 精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。
摇把：7 字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。
塑料手柄按 GB/T32487-2016 适用项目进行外观、冲击强度、耐冷热循环、硬度检验并合格；有害物质按 GB18584-2024 中适用于该材料的项目及取样规定检测并符合限量要求。
（3）传动部件要求：
①轴承：采用双侧密封调心轴承，精度不低于现行轴承公差标准规定的普通级（0 级），规格及额定载荷与满载工况匹配，转动平稳、无卡滞。
②传动轴：采用直径20mm 的 45 号钢冷拉实心圆钢，配合表面粗糙度 Ra≤3.2 μm，经热处理调质，HB220-290。
③铁滚轮：采用高强度铸铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧100mm。
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	滚轮符合：QB/T4765-2014、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999：中性盐雾试验（NSS）法 24h，涂层对基体的保护等级 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级。
④链轮：采用链轮为22 齿 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。
⑤连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。
⑥链条：采用Φ8.5，节距 12.7mm 摩托车滚子链条。
⑦紧固件为45#、Q235－A 钢标准化零件。
3.底盘要求：
底梁：采用2.5mm 厚优质冷轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽 120mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。底盘具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
4、轨道要求：
轨道：采用 18*18mm 实心方钢，实心方钢置于2.0mm 厚钢板上，增强承重力，稳固性更强。塞焊而成，分段连接。轨道具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
家具涂层符合：GB/T3325-2024、GB/T13667.1-2015、GB/T35607-2024：家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、
硒、砷未检出；GB/T13667.3-2013：外观；QB/T3832-1999、GB/T10125-2021：铜加速乙酸盐雾试验（CASS 试验）24h，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级。
5、立柱要求：采用 1.2mm 厚冷轧钢板全自动滚压成形，成型截面尺寸45mm×36mm，立柱为六刀四筋折弯结构，安装后可确保搁板、挂板沿立柱的垂直方向调整高度。立柱正面压凹型花纹，侧面压四条圆型筋增强钢板强度，增强承重力，立柱勾边做圆弧处理，防止挂手且美观牢固。具体有样图参考达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。
立柱具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
6.搁板、挂板、挡棒要求：
（1）搁板：采用0.9mm 厚优质冷轧钢板全自动滚压成形，隔板正面有六条凹型筋，增强钢板强度，文件放置后不易滑动，层均匀承重标准为 120 公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，安装牢固，存取文件时不挂手。厚度为25mm，结构合理，使用方便，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性足。满负载24 小时后挠曲度2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷涂处理。搁板具有良好的规定塑性延
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	伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
挂板：采用0.9mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型，采用压筋工艺。下端有搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。挂板具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
分隔棒：采用0.6mm 优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。分隔棒具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
7.侧护板、密封条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求。
（1）侧护板：采用0.7mm 厚优质冷轧钢板，前侧板采用左、中、右三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。侧护板具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
（2）密封条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好，采用与前述一致的耐老化弹性材料密封条。正常室内使用条件下，密封条质量保证期不少于 5 年，期间不得出现影响密封功能的开裂、脱落或明显永久变形；磁性件固定牢靠，闭合后连续贴合、无可见贯通缝隙。
（3）门板：采用0.7mm 厚优质冷轧钢板。门上装有密集架专用豪华闪电锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。门板具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
▲投标文件中已提供立柱、搁板、侧面板、挂板及门板带有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的第三方检验报告。结构及力学性能按 GB/T13667.1-2015、GB/T13667.3-2013 适用条款检验合格；涂层按 GB/T10125-2021 进行乙酸盐雾试验 500h，按
GB/T1766-2008 评价，非划痕区起泡、锈蚀、开裂、剥落均为 0 级。涂膜抗菌性按 GB/T21866-2025 检测，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99%，报告应载明菌株、接触时间及试验条件；不将抗菌要求归入密集架结构标准。有害物质符合 GB18584-2024 适用项目限量；钢材力学性能按 GB/T228.1-2021检测并符合所用牌号对应材料标准要求。
▲投标文件中已提供具备相应检测能力的第三方检验检测机构出具的带有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的锁具检验报告（机构资质及报告要求见表前说明），检验项目及依据：GB/T35607-2024：家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出；QB/T1621-2015：锁头固定连接扭矩，弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数，弹子锁、叶片锁互开率，弹子锁锁头结构，锁头固定连接静拉力，锁芯拨动件扭矩，锁舌侧向静载荷，涂层件附着力；QB/T3832-1999、QB/T3828-1999－铜盐加速乙酸盐雾24h，涂层对基体的保护等级 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级。
（4）顶板：采用0.7mm 厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，使其成框架结构。顶板具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
（5）防尘板：采用0.7mm 厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。防尘板具有良好的规定塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率。
（6）防鼠板：采用0.8mm 厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。防鼠板具有良好的规定塑性延伸
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	强度、抗拉强度和断后伸长率。
8.外观质量要求：
（1）密集架架体外观精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并组合装配，便于banqian和拆卸。各零件、组合件表面光滑平整，不得有尖角、凸起。
▲投标文件中已提供顶板、底盘、轨道、搁棒、防倒装置、传动轴、轴承、冷轧钢板及热轧钢板的带有 CMA、ilacMRA、CNAS标识的第三方检验报告，可由相应部件报告组合证明。结构、外观及力学性能按 GB/T13667.1-2015、GB/T13667.3-2013适用条款检验合格；防腐的涂覆金属件按 GB/T10125-2021 进行中性盐雾试验 100h，按 GB/T1766-2008 评价，非划痕区起泡、锈蚀、开裂、剥落均为 0 级；有害物质符合 GB18584-2024 适用项目限量。
（2）颜色按用户要求，所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面均匀光滑、无划痕。
▲投标文件中已提供所用塑粉的带有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的第三方检验报告。粉末涂料性能符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》适用类别要求；有害物质符合GB30981.2-2025《涂料中有害物质限量第2 部分：工业涂料》中适用的粉末涂料要求。抗菌性以成膜后样品按 GB/T21866-2025 检测，不以原始粉体代替涂膜。
▲投标文件中已提供所投手动密集架产品的带有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的第三方检验报告，样品名称及型号与所投产品相对应；按 GB/T13667.1-2015、GB/T13667.3-2013 检验适用的外观、结构、承载、运行、安全及稳定性项目并合格，有害物质符合 GB18584-2024 适用要求。不要求提供电动或智能密集架报告。
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区域控制器
	云档科技品牌区域控制器≥21.5 寸
1.集数据采集、数据处理、终端显示于一体，数据处理采用工业级 ARM 低功耗芯片，ARM-LINUX 系统，配置21.5 寸电容式触控屏；
2.数据接入能力：6 路扩展网口、4 路 RS-485 接口、4 路复用 RS-232/RS-485 接口、8 路 DI 输入接口、10 路有/无源 DO 输出接口、4 路 AD 接口可直接接入漏水绳、1 路 Wi-Fi/AP 以及 1 路上行网口；
3.终端 CPU 处理器：不少于 6 核，主频≥1.8GHz，2GB 运行内存，分辨率 1920*1080；
4.集成在线协议免编程开发工具，全部端口直接对接终端硬件，实现设备快速接入，无需外置扩展模块；
5.配置报警网关支持短信、电话、邮件、微信（需提供网络）报警；
6.B/S 架构监控系统，支持精密空调、UPS、漏水、消防、烟感、门禁、视频、温湿度、蓄电池等系统接入；
7.全面支持 HTML5 界面，无插件监控，跨平台分辨率自适用；
8.内置双路互锁看门狗程序，解决采集主机宕机问题；
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	9.支持 SD 卡数据存储，WEB 端远程升级
10.▲投标文件中已提供具备相应检测能力的第三方检验检测机构出具的带有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的检验报告（机构资质及报告要求见表前说明），检验项目及依据：GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度（空气放电： ±8.0kV，接触放电： ±4.0kV）；GB/T17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验（试验电压±1kV）；浪涌冲击抗扰度试验（试验等级 2 级，试验电压±0.50kV）；GB/T2423.1-2008 低温存储试验（低温-25℃);GB/T2423.2-2008 高温存储试验（高温
60℃);GB/T2423.3-2016 恒定湿热试验（高温：40℃,湿度：95%RH，测试时间：48h）等项 目，检验结果合格。
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温湿度传感器
	云档科技品牌温湿度传感器
1.液晶显示屏；供电电压 DC10-30V；
2.测量范围温度：-20℃~70℃ ；湿度：5%～95%RH
3.测量精度温度： ±0.5℃,25℃ ；湿度： ±3%RH，25%RH；
4.功耗≤0.4W；支持 7×24h 连续工作，提供可靠性说明及质保承诺；响应时间≤30ms；
5.通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS
6.▲投标文件中已提供具备相应检测能力的第三方检验检测机构出具的带有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的检验报告（机构资质及报告要求见表前说明），检验项目及依据：符合 GB/T17626.5-2019，浪涌冲击抗扰度试验；低温存储试验（低温-25℃)；高温存储试验（高温 60℃),恒定湿热试验（高温：40℃,湿度：95%RH，测试时间：48h）等项目，检验结果合格。
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空气质量云测仪
	云档科技品牌空气质量云测仪
1.直流供电（默认）：DC10-30V
2.最大功耗：0.5W（24VDC 供电）
3.检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、光照。
4.工作环境：温度-10℃-55℃ ；湿度 0～95%RH（非结露）
5.信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）
6.产品材质：ABS
7.安装方式：壁挂、吸顶
8.设备符合以下标准：GB/T2423.1-2008 低温存储试验（低温-25℃)；GB/T2423.2-2008 高温存储试验（高温 60℃);GB/T2423.3-2016 恒定湿热试验（高温：40℃,湿度：95%RH，测试时间：48h）等项 目，检验结果合格。

	
5
	智能恒湿净
化消毒一体机
	云档科技品牌智能恒湿净化消毒一体机
1.主控系统：无外框嵌入式 7 寸工业级液晶触控屏；微电脑智能控制；手动/智能模式切换；高、中、低档风量调节；温度、湿度空气质量参数监测；除湿、加湿、消毒、净化、摆风、 自动加水/排水/水箱水位、工作状态监测；控制参数自由




- 14 -

	
	
	设定，24 小时定时开关机；室内环境低温/高温异常报警保护、故障自动巡检并报警；
2.温度检测范围：0～50℃,测量精度： ±0.3℃,测量分辨率：0.1℃;
3.湿度检测范围：1%～99%RH，测量精度： ±3%RH，测量分辨率：0.1%RH；
4.加湿量（kg/24h）：96-144；复合材料湿膜，无饱和结露现象、无毒无味、清洁空气；
5.除湿量（kg/24h）：80-90；压缩机制冷除湿，具备过载及过热保护，性能满足上述除湿量要求，不限定品牌； 自动除霜；低温/高温报警；
6.净化消毒：初效过滤/湿膜过滤/纳米光氢离子/负离子；
7.风量（m³/h）：1200-1600（空调器用电容运转异步电机、双轴金属离心风轮）；
8.适用空间（㎡）：90-120 ㎡；
9.水箱容量（L）：45L（双层水箱，内胆为 304 不锈钢，不锈钢材质厚度 1.2mm）；
10.给排水：水箱排水/管道自动排水；人工加水/外置给水管路自动加水；
11.通讯方式：RS-485/无线数据传输；
12.工作方式：单机自动工作/联机集中控制；
13.噪声（dB）：<52；
14.电源（V/Hz）：220/50；
15.最大功率（kW）1.28；
16.外形尺寸（宽、厚、高 mm）660*480*1800；
17.重量（kg）：120；
18.设备符合以下标准：电快速瞬变脉冲群抗扰度检验（试验电压±2kV）；浪涌冲击抗扰度试验（试验等级2 级，试验电压±1.0kV）；低温存储试验（低温-20℃)；高温存储试验（高温 50℃)等项目，检验结果合格。
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移动水箱
	云档科技品牌移动水箱≥100L
1.水箱外壳冷轧钢板材质；配置重型移动万向轮、水箱为304 不锈钢材质（厚度 1.2mm）；水箱容量 120L，实际装水量80
—90L；配置高水位、中水位、低水位监测指示、内置电动水泵、与一体机联动、实现自动加水、 自动关闭等功能、水箱溢水、漏水报警提示等功能。外形规格（高 860*长 680*宽 460）mm。
2.设备符合：电快速瞬变脉冲群抗扰度检验（试验电压±2kV）；浪涌冲击抗扰度试验（试验等级2 级，试验电压±1.0kV）；低温存储试验（低温-20℃)；高温存储试验（高温 50℃)等项目，检验结果合格。
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驱鼠漏水云测仪
	鑫泰格品牌驱鼠漏水云测仪
1.漏水检测2 路（点式、线式水浸探头可选）
2.超声波发生器 4 路
3.超声波频率 15-60kHz
4.超声波声压级≥90dB（参考声压20 μPa）：在自由场条件下，距各换能器发声面正前方 1m 测量，采用覆盖工作频段的测量系统、不计权；报告记录测量距离、频率、环境及背景噪声，背景噪声比被测声压级低至少 10dB
5.适用面积≤100 ㎡
6.驱散模式交替、四向、循环
7.声波模式离散、低频、高频
8.工作模式持续工作、定时工作
9.显示屏5.1 英寸全彩电容触摸屏
10.供电 AC220V50Hz
11、功率≤0.008kW
12.工作环境温度：-20℃~60℃湿度：5%RH～95%RH
13.安装方式壁挂式
14.电阻试验、耐压试验符合 GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件》标准要求
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漏水感应线
	鑫泰格品牌漏水感应线
1.双螺旋结构，减少电子干扰，线缆直径：5.0mm；
2.环保优质，阻燃低烟，导线外阻：20Ω/100m；
3.检测传导性液体的泄漏，接头及末端热缩管密封加工，线缆触水即报
4. ≥5m，支持长度定制

	9
	漏水固定胶贴
	鑫泰格品牌漏水固定胶贴
用于固定感应线和跳接线，由泡沫胶及 ABS 塑料组成，长：30mm，宽 20mm
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红外微波三鉴报警器
	艾礼信品牌红外微波三鉴报警器1.工作电压：DC9-16V；
2.DC12V 时的消耗电流≤20mA；
3.探测范围及角度 6m/360 ° ;
4.抗白光级别：6500lx；
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	5.报警延时：5/10/30s；
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声光报警器
	云档科技品牌声光报警器
1.工作电压：
信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V
电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V
2.工作电流：
总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA
3.线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
4.声压级：80dB～115dB 前方 3m 水平处（A 计权）
5.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz
6.变调周期：4s（1±20%)
7.设备符合以下标准：GB/T2423.1-2008 低温存储试验（低温-25℃)；GB/T2423.2-2008 高温存储试验（高温 60℃);GB/T2423.3-2016 恒定湿热试验（高温：40℃,湿度：95%RH，测试时间：48h）等项 目，检验结果合格。
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网络摄像机
	海康威视品牌网络摄像机
POE 半球型和枪式含电源、支架
200 万 1/2.7"CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机
调节角度：水平：0 °~360 °,垂直：0 °~75 °,旋转：0 °~360 °最低照度：彩色：0.01lx@（F1.2，AGCON），0lxwith IR
宽动态：数字宽动态
焦距&视场角：
2.8mm，水平视场角：104.9 °,垂直视场角：58.2 °,对角视场角：123.2 ° 4mm，水平视场角：81.3 °,垂直视场角：43.6 °,对角视场角：96.9 °
6mm，水平视场角：50.9 °,垂直视场角：29.3 °,对角视场角：58.1 ° 8mm，水平视场角：39.4 °,垂直视场角：21.7 °,对角视场角：45.6 °补光距离：最远可达30m
补光灯类型：红外灯
防补光过曝：支持
红外波长范围：850nm
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	最大图像尺寸：1920×1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
网络：1 个 RJ4510/100Mbit/s 自适应以太网口
音频：1 个内置麦克风
启动和工作温湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3
设备重量：300g
cp尺寸：Ø110×93mm
包装尺寸：145×145×128mm
带包装重量：440g
电流及功耗：DC：12V，0.4A，最大功耗：5W；PoE：802.3af，36V~57V，0.2A~0.15A，最大功耗：6.5W
电源接口类型：Ø5.5mm 圆口
防护：IP66
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网络硬盘录像机
	海康威视品牌网络硬盘录像机
1.1U 标准机箱
2.8 路 H.265、H.264 混合接入
3.80Mbit/s 接入存储/80Mbit/s 转发
4.支持 GB/T28181-2022 标准协议及 ONV IF 开放接口，支持跨品牌摄像机接入和平台联网，完成与本项目设备的联调5.2 盘位，单盘最大支持8TB
6.1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，HDMI 与 VGA 同源高清输出 7.HDMI 支持最大 4K（4096x2160）/30Hz 输出8.支持最大 6 个 1080P 解码
9.2 个百兆网口
10.2 个 USB2.0
11.4 进 1 出报警 I/O
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监控硬盘
	海康威视品牌监控硬盘
1.容量： ≥4TB
2.接口：SATA 接口
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	3.监控专用硬盘，支持 7×24h 连续录像及多路视频写入，与所配网络硬盘录像机兼容；不限定转速，以制造商监控用途说明及整机录像、回放测试结果验收
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门禁系统
	海康威视品牌门禁系统
1.renlianshibie门禁终端，包含单门磁力锁，磁力锁支架，出门按钮，电源。
2.操作系统：Linux
3.分辨率：500W 像素
4.类型：双 目宽动态shexiangtou
5、光圈：F2.4
6.识别距离：1 米—1.5 米
7.白平衡： 自动
8.补光灯：LED 和红外双补光灯
9.尺寸：7.0 英寸 IPS 液晶屏
10、分辨率：600×1024
11、亮度：350
12.触摸屏：电容式触摸屏
13.CPU：ARM2 核 1.5GHz
14.内存：1G
15.本地存储：8G
16.音频：支持 5W 喇叭
17.电源：DC12V (±10%)
18.工作温度：-20℃—60℃
19.储存温度：-20℃—60℃
20.安装方式：支架式，开孔直径33mm 壁挂式
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干粉灭火器
	巨峰勇士品牌干粉灭火器
1.手提式贮压式 ABC 干粉灭火器，灭火剂充装量4kg，型号规格为MFZ/ABC4 或同等符合标准的4kg 产品。
2.符合 GB4351-2023《手提式灭火器》，适用于 A、B、C 类火灾及带电设备初起火灾。
3.提供与产品型号一致且有效的CCC 认证证书、出厂合格证和使用说明；产品标识及生产日期齐全，压力指示正常，配套挂架或放置底座。
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烟雾探测器
	东方安品牌烟雾探测器
1.供电电压：直流 12V
2.静态电流：<8mA
3.报警电流：<40mA
4.输出形式：继电器常开/常闭输出
5.输出触点容量：3A/125VAC 或 3A/28VDC
6.工作温度：-10℃~+50℃
7.环境湿度：<95%（无凝结）
8.执行标准：GB4715-2024《点型感烟火灾探测器》
9.外形尺寸：112mm*41mm
10.已取得适用于所投型号的有效 CCC 认证，提供证书及出厂合格证，认证信息可查验；与本项目控制器、电源及报警接口兼容。
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bm终端
	中孚信息品牌bm终端
三合一（红盒子+红盘），符合国家bm局现行适用的bm技术标准和产品管理要求；属于需检测认证或列入认可目录管理的产品，投标文件中已提供与所投型号一致且有效的证明材料。
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bm柜
	锐优品牌bm柜
≥1850*900*430mm，工艺：大型流水线工艺，防腐蚀，防锈；金属件经酸洗→清洗→预处理→清洗→磷化→清洗→喷塑→固化→包装等工艺，产品表面光滑平整，色泽均匀，无露底、无剥落、伤痕等。坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。配备符合使用场景的bm锁具，执行国家bm局现行适用的bm技术标准；属于需检测认证或列入认可目录管理的产品，投标文件中已提供与所投型号一致且有效的证明材料。

	



20
	



LED 屏幕
	强力巨彩品牌LED 屏幕
1.标准模组尺寸为 320mm×160mm，对应像素点 128×64，单模组总像素 8192 点；
2.点间距 2.5mm，1 ㎡像素密度 160000 点，属于小间距 LED 范畴。
3.亮度：通用款 1200～1800cd/㎡，高显指室内款≥2000cd/㎡；
4.色域：NTSC 色域≥85%，高规格达 92%；
5.视角：水平/垂直视角均≥160 °,无明显暗区。
6.功耗：待机≤5W，满负载≤15W；
7.灰度等级：16bit（65536 级），支持高动态对比度显示。
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	8.封装与防护：主流用 SMD2121/1515 灯珠，室内模组 IP20
9.刷新频率： ≥3840Hz，无运动拖影；
10.温区：工作-20℃~60℃,存储-40℃~85℃;
11.使用寿命： ≥50000 小时（亮度衰减至初始值 70%时）

	21
	显示屏
	创维品牌显示屏
≥98 寸，液晶显示，支持4K 高清音视频流
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话筒
	LOTFUN 品牌话筒
1.设备采用 1U 机箱设计，产品配套有 1 台无线接收主机和 2 只无线手持话筒；
2.采用 UHF 频段，PLL 相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低；
3.支持红外线自动对频，2 通道随意对频使用，智能省电提升工作效率，语音清晰，频响宽，人声突出，拾音距离达 51cm以上；
4.接收机后置KEYLOCK 锁频键，能有效防止按键误触带来的不便；
5.具有液晶显示屏，可显示频率、频道、噪声、电平等信息；
6.具有 2 通道独立平衡 XLR 输出接口和 1 通道6.35 混合输出接口；
7.频率范围：612-850MHz（默认出厂使用频率为 612-698MHz）
8.调节方式：FM
9.最大频偏： ±50kHz
10.灵敏度：18dBuV（可调）
11.信噪比： ≥89dB
12.音频响应：60Hz-15kHz (±3dB)
13.音频/平衡输出：0-300mV/600Ω
14.动态范围： ≥105dB
15.供电电压：DC12V
16.工作电流：700mA
17、尺寸：480*205*44mm话筒发射机参数要求：
1.频率范围：612-850MHz（默认出厂使用频率为 612-698MHz）
2.发射功率：10mW
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	3.频率稳定度：≤±0.005%
4.调制方式：FM
5.最大频偏： ±50kHz
6.频率选择：红外对频确定发射器工作频率
7.工作电源：DC3V（1.5VAA*2）
8.工作电流：≤100mA
9.工作温度：-10℃至+40℃
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音箱
	LOTFUN 品牌音箱
1.喇叭单元：LF1*8"铁氧体/音圈∅ /38mm/磁钢∅ 120mm+25 芯号角高音；
2、频响范围：80Hz-16kHz;
3、灵敏度：91dB;
4、最大声压级：108dB;
5、标称阻抗：8 欧；
6、功率：150W;
7、尺寸：250x395x255mm
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功放
	LOTFUN 品牌功放
1.2U 标准机箱，高强度的钢机架结构，双通道立体声专业功率放大器，每声道音量可调
2.采用SMT 贴片技术，保证了产品的一致性和稳定性；可选择立体声、并联、桥接三种工作模式环形变压器，功率充沛，具备磁屏层，有效地隔离干扰
3.具有双通道 XLR 平衡输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯
4.具有直流、过载、过热、 自动限幅等多方面保护措施
5.面板指示灯：信号，工作（电源），削波，保护
6.功率（额定输出功率）：立体声：（8Ω)
400W×2 (4Ω)600W×2，桥接功率：（8Ω)1800W (4Ω)2400W
7.频率响应（@20Hz-20kHz）： ±0.1dB
8.总谐波失真（@1kHz）：<0.025%
9.信噪比（@1kHz,X40 (32dB)A 计权）：110dB
10.阻尼系数（@63Hz）：600:1
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	11.灵敏度：0.775V/32dB
12.互调失真（@60Hz/7kHz4:1）：<0.075%
13.声道分离度： ≥-70dB
14.材质：钢材
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调音台
	LOTFUN 品牌调音台
1.8 路单声输入，多功能调音台；
2.通道 3 段均衡加中频可选，USB 录音，播放功能；
3.二组编组，三组辅助输出，一组返回，100mm 高精度对数式衰减推子； 4.256/24BitDSP 效果器，9 段主控均衡，一组立体声输出；
5.通道哑音功能，+48V 幻象电源。
技术参数：
1.通道：8Mono
2.通道均衡：3Band+Midsweep
3.辅助输出：3
4.返回：1
5.效果器：256/24BitDSP
6.主控均衡：9Band
7.主输出：1Stereo
8.编组输出：2
9.幻象电源：48VDC
10.最大电平
麦克风：+22dBu、其他输入：+22dBu、主混合 TRS 和 XLR 输出：+28dBu总谐波失真（THD）：（1kHz35dBgain,20Hz-20kHzbandwidth）、
Mic into insertout：﹤0.005%
11.噪声：-86dBu
12.信噪比
通道线路和话筒输入：82dB、监听室输出：80dB、效果/辅助输出：80dB
等效输入噪声：150ohm
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	termination:-129.5dBu20Hz-20kHz
13.通道串音衰减度：-82dBu
14.频率响应麦克风：
20Hz-40kHz+0dB/-1dB20Hz-60kHz+0dB/-3dB
15.共模抑制比：=CMRR
16.最大增益限度：1kHzbetterthan-70dB
17.阻抗
麦克风输入:2.5kilohms 通道回路：2.5kilohms
其他输入：10kilohmsorgreaterTapeout:1.1kilohms 其他输出：120ohms 18.均衡 EQ
HighShelving: ±15dB@12kHzMidsweep: ±15dB@240-6kHz
MidShelving: ±15dBLowshelving: ±15dB@80Hz
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全自动高清
晰语音拓展
器
	LOTFUN 品牌全自动高清晰语音拓展器
1. 自动啸叫抑制器，采用最新自动校正频点的算法，迅速抑制啸叫点且对原始信号高度保真不损伤。可广泛应用于会议、教育、多功能厅、中小型宴会厅等语言扩声场所。
2.采用专业级 24-bitA/D 及 D/A 转换芯片，适用于音频电路的电解电容器件，声音悦耳动听；
3.采用最新自动校正频点算法，迅速抑制啸叫点且对原始音频不损伤，高度还原系统音频声音底色；
4.最新的检测速度算法，使检测速度及啸叫抑制速度极大地提升，为整个音频系统提供有力的保障；
5.AB 两路各 24 个自动陷波点，可设置最多达到 12 个静态陷波点，剩余为循环的动态陷波点；
6.AB 两路各24 点 PEQ 设置，每个点可以分别设置频率、Q 值、增益，频率分辨精度 1Hz；
7.AB 两路各设有高低通滤波器；
8.AB 两路各设有四档移频功能，配合陷波器使用，啸叫抑制能力出类拔萃；
9.输入压缩功能，消除反馈同时更可控制人声动态范围；
10.AB 两路各设输入通道电平补偿调节，且设置系统总增益，范围为-80dB-+10dB；
11.2 寸中英文彩屏，中英文可选。
12.输入最大电平：+20dBu
13.输出通道最大电平：+20dBu
14.总谐波失真+噪声：<0.0025%
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	15.最小固定延时：<2ms
16.电源：220V/50Hz
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电源时序器
	LOTFUN 品牌电源时序器
1.面板材质：钣金
2.通道数量：8 路继电器受控输出、1 路常通输出。单路最大输出电流 10A；包含常通输出在内，全部输出同时工作时的合计电流不得超过30A。在 AC220V 条件下，单路负载视在功率不得超过2.2kVA，总负载视在功率不得超过6.6kVA；
应计入功放启动冲击电流并留有余量，具有过流保护，严禁按各分路额定值简单累加配置负载。
3.输出插座采用阻燃绝缘材料及铜合金导电件，符合现行适用插头插座安全标准；插座、继电器和接线端子的额定电流与相应支路保护装置匹配。
4.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50—60Hz
5.主电缆线规格：3 芯铜导体电缆，每芯标称截面积4mm2，总长度为 1.2 米
6.大屏液晶电压表，按键式轻触开关，顺序开启逆序关闭，PASS 键可全通道同时打开。
7.RS232COM 口控制带有 PC 控制软件配合电脑时钟触发定时开关机，每通道开关间隔时间默认1 秒可调节至 2000 秒或以上，可选时序/通道互锁/继电器过流保护，支持面板独立控制各通道。
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航空机柜
	统帅品牌航空机柜
1.19 英寸标准安装航空机柜，适配本项目功放、调音及电源时序等设备，内部有效宽度按 482.6mm 标准安装系统配置。
2.有效安装高度容纳全部分配设备，并预留不少于2U 散热及维护空间；内部有效深度不小于最深设备机身深度加 100mm接线空间。供应商提供设备排列图及外形尺寸，安装前现场复核。
3.箱体采用厚度 9mm 的覆膜多层板或同等强度阻燃复合板，铝合金包边，金属护角，内部金属安装导轨；前后盖可拆卸，配提手、锁扣及带制动脚轮。
4.承载能力不小于所安装设备总质量的 1.5 倍，配套托板、安装螺钉、理线及通风措施，金属部件按电气安全要求可靠接地。
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执法记录终端套装
	影石品牌执法记录终端套装
1.1/1.1 英寸 CMOS 传感器，f/2.0 –f/4.0 可变光圈，支持自动或手动切换光圈模式；
2.支持 4K/120fps（4:3）视频规格、 ≥4K/60fps 高动态低光录制；
3.拍照≥3800 万像素，支持 RAW 格式；
4.视频防抖包含电子图像防抖和地平线校正。
5.双 OLED 触摸屏，整机防护等级不低于 IP67，按 GB/T4208 现行适用条款测试并提供证明，满足日常户外防尘、防雨及短
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	时浸水使用；
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执法记录终端设备电池
	影石品牌执法记录终端设备电池
与本项目所配设备完全兼容的可充电电池，外形、接口、电压、充放电协议及安全保护功能匹配；额定容量及续航不低于设备标准配置电池。允许原厂或符合上述要求的第三方产品，提供型号、规格、兼容性及安全符合性证明；交付时通过装机充电和续航测试。属于 CCC 目录范围的，将提供有效认证。
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相机套装
	SONY 品牌相机套装
1.有效像素≥1200 万的全画幅CMOS 传感器，配套影像处理系统，满足本条约定的视频录制及输出能力，不限定传感器及处理器品牌或专有技术名称；
2.机内支持 4K120p、10-bit4:2:2 视频录制，4K60p 可连续录制超过 1 小时；可通过 HDMI 输出 4K60p16-bitRAW 视频；
3.标准 ISO80-102400 感光度，视频可扩展至 ISO409600，中高感光度噪点降低约 1 档；
4.5 轴机身防抖，0.64 英寸约944 万点 OLED 电子取景器；
5.支持双存储卡槽及高速存储介质，所配存储卡和读卡器须与机身兼容，并满足所要求的最高视频规格持续录制；支持USBType-C（USB3.2）HDMIType-A 和 Wi-Fi5GHz；
6.配备全画幅标准变焦镜头，焦段覆盖24～105mm（或更宽），镜头卡口及自动对焦与机身兼容；允许单反或无反相机。

	
32
	
单反电池
	SONY 品牌单反电池
与本项目所配设备完全兼容的可充电电池，外形、接口、电压、充放电协议及安全保护功能匹配；额定容量及续航不低于设备标准配置电池。允许原厂或符合上述要求的第三方产品，提供型号、规格、兼容性及安全符合性证明；交付时通过装机充电和续航测试。属于 CCC 目录范围的，将提供有效认证。

	33
	单反稳定器
	大疆品牌单反稳定器
专业级相机稳定性能/最大负载 4.5kg/三轴电机扭矩/续航≥13 小时/支持图传。

	
34
	
电池充电器
	SONY 品牌电池充电器
与本项目相机及其配套电池兼容的充电器，充电接口、电压、电流和充电协议匹配，具有过充、过流、过温及短路保护，配套电源及连接线。允许原厂或合规第三方产品，提供安全符合性及兼容性证明，交付时通过充电功能测试；属于 CCC 目录范围的，将提供有效认证。

	35
	高速读卡器
	SONY 品牌高速读卡器
与所配相机存储卡格式完全兼容，支持 USBType-C 和 Type-A 连接，数据传输接口速率≥10Gbit/s，配套连接线。
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存储卡
	SONY 品牌存储卡
与所配相机和读卡器完全兼容的高速存储卡，读取速度≥800MB/s，存储容量≥80GB，持续写入速度满足相机最高规格视频录制，并提供兼容性及持续录像测试证明。

	37
	单反摄像包
	赛腾（SVATIN）品牌单反摄像包
专业相机包，与所配机身及镜头尺寸匹配/户外防水皮质

	38
	摄像三脚架套装
	图瑞斯品牌摄像三脚架套装
专业三脚架+液压云台（带中置伸展器）/支持竖拍/工作高度 675—1540mm/最大承重 5kg/铝合金材质/重量约3.1kg。

	
39
	无线领夹麦克风
	SONY 品牌无线领夹麦克风
一拖二收音，包含 2 个发射器，1 个接收器/数字音频热靴相机/低底噪高音质/无需插线，热靴辅助供电/数字降噪支持户外嘈杂环境下录制清晰语音

	40
	图形塔式工作站
	DELL 品牌图形塔式工作站
i9-12900K/32G/256G+2T/RTX3060 定制主机
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压力表监测台
	FOLU 品牌压力表监测台
1.输出范围：（0～60）MPa
2.稳定度：0.02%F.S.
3.调节细度：10kPa
4.介质：蒸馏水、纯净水或变压器油，两者不能混用
5.3 个 M20×1.5 快速输出接口，304 不锈材质
6.工作环境：a:温度：0~50℃b:相对湿度：≤100%
7.有预加压，快速省劲，打压更轻巧
8.螺旋式升降压，旋转调压泵可方便地改变输出压力，升降压更平稳， 9.有微调阀，可进行超精细微调，压力瞬间稳定
10.有回检阀，可慢慢或快速泄压
11.快速接头，不用扳手，用手就可以轻松拧紧

	
42
	
无创血压计检定仪
	先达科技品牌无创血压计检定仪
1.测量范围：（0～450）mmHg (0~60)kPa;
2.▲技术要求：准确度等级：0.05 级，即最大允许误差： 0.22mmHg（0.03kPa）。分辨力：0.01mmHg。
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	3.满足 JJG692-2010《无创自动测量血压计》规程。
4.根据 JJG692-2010 及 JJG270-2008 编有自动检测程序，能提供动态血压模拟、静态压力示值、气密性测试、灵敏度、放气速率和过压释放等检测项目，并有用户自定义自动检测程序。
5.在静态压力示值测量功能中，可自选 5 个目标压力点，当系统实际压力等于目标压力时有蜂鸣提示音，而且实际压力等于目标压力的保压时长可以在 1～20s 范围内设置。
6.▲大彩色不小于 7 英寸触摸屏，人机交互优良；内置锂电池容量≥11000mAh，type-c 充电接口，方便现场检测。
7.压力控制：加压范围：（0~450）mmHg(0~60)kPa；控压稳定度（升压和降压两种模式）：0.05%FS。
8.动态血压模拟：
成人模式：收缩压模拟范围覆盖 20～255mmHg；支持成人舒张压模拟，供应商应列明可设范围及可用收缩压/舒张压组合，并满足所执行检定规程规定的动态模拟测试要求；
新生儿模式：收缩压（30~120）/舒张压（10~100）mmHg;
血压示值重复性：不大于 0.13kPa(1mmHg)
9.血压模拟脉率范围：（30~250）次/min；脉率偏差： ±1%读数；
10.可自行设置脉搏量，脉搏量（0.1-2.4）mL，步进 0.1mL。
11.气密性：不大于 0.3kPa/min。
12.▲具有内置袖带功能，内置袖带容积不小于300mL。
13.交付时将提供出厂合格证、使用说明及由具备相应能力的计量技术机构出具的检定证书（适用检定规程时）或可溯源至国家计量基准的校准证书，覆盖压力示值、脉率等主要计量性能，证书与设备型号及出厂编号一致。依法纳入型式批准或强制检定范围的，提供相应有效证明；不适用的不得将该项资质作为准入条件。用于建立计量标准的，应提供建标所需技术资料并协助使用单位依法办理计量标准考核。
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天平检测装置
	华志品牌天平检测装置
规格：最大称量 1kg、5kg
分度值：0.1g
校准方式：外部砝码校准
秤盘尺寸： ≥160×160mm，不锈钢材质
显示：LCD 背光数字显示屏
称量单位：g、ct、oz 等多单位切换
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44
	加油机检测装置
	东方计量品牌加油机检测装置
标准金属量器：二等，直径毫米 400 高 900 毫米，50 升，直径 500 毫米，高 1200 毫米，100 升，直径 550 毫米，高 1260毫米。主体不锈钢厚度，20 升 50 升均 2.0 毫米，100 升 2.5 毫米，总残留量≤5 毫升。
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食品快速检测仪
	慧康品牌食品快速检测仪
1.图像处理：采用CMOS 互补金属氧化物导体传感器进行动态图像的处理和分析
2.检测口：单卡检测口
3.重复性：CV≤3%
4.准确度：相对误差为：＜1%
5.数量存储：8G 内存，存储 500 个以上测试项目，200 万个以上测试数据具有数据浏览及查找的功能
8 寸触摸显示屏
8.采用仍由设备制造商提供安全维护的嵌入式操作系统，支持检测软件稳定运行、数据导出及安全更新；供应商列明系统名称、版本、维护期限并承诺质保期内提供安全更新，不限定安卓品牌或固定历史版本
9.检测波长：400-650nm
检测通道：农药残留/理化检测 16 通道
11.测量光源：LED 光源，节能环保
12.吸光度示值范围：0-3.0Abs抑制率测量范围：0—100%
14.稳定性：≤±0.01Abs
15.准确性： ±0.01Abs
16.重复性：≤1%
17.检测时间：1-999 秒
18.检测方法：酶抑制率法、终点法
19.阈值设定：可根据使用的不同试剂在 0—100%之间设定阳性阈值
20.结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标， 自动合格判定
21.具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能
22.数据存储：具有数据本地保存和导出功能
数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据
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	24.数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台
25.内置热敏打印机
26.通讯接口：RS-232、USB、以太网、wifi 接口
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荧光检测仪
	科雅品牌荧光检测仪
1.传感器：高灵敏度光电传感器
2.ATP 检测极限：≤1×10_15mol，采用配套试剂及规定空白、信噪比条件验证；报告已注明检出限判定方法及测试条件，不将检测限表述为测量精度。
3.检测范围:0-99999RLUs
4.测量下限：1RLU
5.检测时间：约 15 秒
6.外壳防护等级：IP40
7.检测干扰： ±5%或±5RLUs
8.工作环境：5~40℃,环境湿度 20%～85%
9.续航时间：约 20 小时（持续测量）待机时间：约 200 小时以上(休眠状态下)
10.充电接口：TYPE-C 接口

	47
	食品快检箱
	云唐智能品牌食品快检箱
箱内至少包含医用酒精灯、镊子、医用剪刀、医用口罩、一次性医用手套、头套、无菌袋等快速检测用具。

	48
	执法记录仪
	飞利浦品牌执法记录仪
4G 北斗定位、1080P 分辨率、2.0 寸 IPS 高清显示屏、type-c 接口
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防盗门
	盼盼品牌防盗门
1.金属防盗安全门，门框、门扇采用经防腐处理的钢材或具有同等防护性能的合金材料，符合GB17565-2022《防盗安全门通用技术条件》。
2.门框、面板厚度和锁具配置满足所报防盗安全等级，提供对应型号检验报告，明确材质、板厚、安全等级及五金清单。
3.洞口尺寸、开启方向及固定方式按现场复核，提供加工安装图，经采购人确认后制作；不得影响疏散通道及既有消防设施。
4.包含门框、门扇、锁具、合页、密封条、固定件及安装收口，验收时检查尺寸、开闭、锁闭、防撬结构及安装牢固性。

	50
	窗户
	田氏品牌窗户
1.铝合金窗，总面积5.7m2，执行GB/T8478-2020《铝合金门窗》；型材采用建筑用铝合金，主要受力杆件壁厚满足该标
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	准中与内窗或外窗用途相应的最低要求，并通过荷载验算。
2.玻璃采用安全玻璃，厚度、分格和开启方式按洞口尺寸、安装位置及风荷载确定；依法 CCC 认证的玻璃已提供有效证书。
3.供应商列明型材系列、壁厚、玻璃构造及厚度、五金、气密/水密/抗风压性能等级，并提交现场复核尺寸和加工图，经确认后实施。
4.包含窗框、窗扇、玻璃、密封胶条、五金、固定件及收口，安装牢固，开启灵活，无渗漏和明显变形。
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墙面隔断
	林森品牌墙面隔断
1.工程量23.31m2，采用镀锌轻钢龙骨双面板隔墙；龙骨宽度≥75mm、基材厚度≥0.6mm，双面各配置厚度≥12mm 石膏板或同等防火性能板材，内填厚度≥50mm 不燃矿棉。
2.隔墙高度、门洞、设备固定点和接缝位置按现场复核，必要处增设加强龙骨；连接牢固，板面平整，无裂缝及松动。
3.材料燃烧性能与构造应满足建筑使用场所消防要求；施工及验收执行 GB50210-2018 及现行强制性工程建设规范，包含接缝处理、边角加固和垃圾清运。
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墙面粉刷
	立邦品牌墙面粉刷
1.工程量 151.15m2，室内墙面基层清理、修补、找平，批刮耐水腻子不少于2 遍，打磨后涂刷配套底漆 1 遍、内墙水性面漆不少于2 遍。
2.涂料符合GB30981.1-2025《涂料中有害物质限量第 1 部分：建筑涂料》中相应用途要求；腻子及辅助材料符合适用有害物质限量要求，提供合格证及检验资料。
3.颜色按采购人要求，涂层均匀，无漏涂、透底、起皮、流坠、明显色差；施工及验收执行 GB50210-2018 及现行强制性工程建设规范。包含成品保护及垃圾清运。
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线路改造
	希辉品牌线路改造
1.采用铜芯绝缘电线、电缆及阻燃管槽；照明支路铜导体标称截面积不小于 1.5mm2，普通插座支路不小于2.5mm2，设备专用回路按实际负荷、敷设方式、允许载流量和电压降校核，导线规格与保护装置匹配。
2.强弱电分开敷设，穿管接头设于可检修接线盒内，配电回路配置适用的短路、过载、剩余电流保护及可靠保护接地，端部和回路编号清晰。
3.施工前提供点位、回路及线路走向图，经现场复核后实施；执行 GB50303-2015、GB55024-2022 及现行适用强制性规定。
4.交付绝缘电阻、保护导体连续性、保护装置动作和通电测试记录，包含开槽、修复、接线、辅材及清运。

	
54
	
综合布线
	希辉品牌综合布线
1.每项配置：超五类或以上屏蔽 4 对铜芯双绞线 1 箱（305m/箱），8 芯，单根导体直径≥0.50mm；2 芯铜芯电源线 200m，每芯标称截面积≥1.0mm2。
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	2.上述2 芯电源线用于适配设备的低压供电，载流量及末端电压应满足实际负荷；需保护接地的市电设备采用带独立保护导体的适配电缆，截面积按线路改造条目校核，不得以2 芯线代替。
3.配套高清视频线、话筒线、音频线和各类跳线，接口及带宽满足所配设备要求；阻燃穿线管200m，管径按实际缆线数量及填充率选择，含安装、辅材、扎带、标签和屏蔽接地。
4.布线设计和验收执行 GB50311-2016、GB/T50312-2016 及现行适用强制性规定，线缆两端标识一致，交付点位图、线序、长度、连通及链路性能测试记录。
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集成费用
	田氏品牌集成费用
1.包含集成实施、安装、调试、运输、装卸、保险、税费、辅材、系统联调、操作培训、竣工资料及验收配合，报价覆盖交付正常使用所需费用。
2.设备及系统集成质保期自验收合格之日起 3 年；装修及电气安装工程保修期3 年，法律法规规定更长期限的从其规定。单项参数约定更长质保期的按该约定执行。
3.质保期内免费处理质量及安装问题，包含人工、配件、运输及系统恢复；我单位于“二十四、本次投标项目的技术方案--（六）售后服务方案 ”已提供提供服务联系人，故障响应不超过24h，并提出修复或临时替代方案。
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