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第一部分 招标公告

“1+7”警务运行体系综合指挥室项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026年11月3日16：00前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政采云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：XHZFCG-2026-GK-03-01
项目名称：“1+7”警务运行体系综合指挥室项目（二次）
预算金额：3424972.00元

最高限价：3424972.00元

采购方式：公开招标

采购需求：详见采购清单
合同履行期限：自合同签订之日起120日内完成交付（具体以甲乙双方合同签订为准）。

本项目不接受联合体投标、不接受分公司投标（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（采购单位指派工作人员组成资格审查小组进行资格审查）。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）投标人应上传年度财务审计报告（2023年—2025年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”）、完税证明（近六个月内任意一个月或无欠税证明）；社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。

（5）本项目不专门面向中小企业。

注：资格审查由采购单位指派人员组成资格审查小组，对投标供应商资格进行审查。

2.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）‌《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（6）《关于印发〈政府采购合作创新采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2024〕13号）。

（7）执行国家规定的其他政府采购政策。

三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2026年10月14日至2026年10月21日

地点：政采云平台线上获取；

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件递上传截止时间、格式、地点：
截止时间：2026年11月3日16：00
文件格式：电子加密PDF格式；

上传地点：政采云平台投标客户端。

五、开标时间、地点及投标文件解密时长：

开标时间：2026年11月3日16：00
    开标地点：政采云平台开标客户端；

投标文件解密时长：30分钟。

六、公告期限：

自本公告发布之日起6个工作日。

七、其它要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政采云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：地址一：阿克苏地区政务服务中心（地区体育馆对面）A 座三楼 2B02 数字证书窗口，联系人：王丽，咨询电话：0997-2510358，18999666799（QQ：2263511369）或登录电子签章在线办理服务平台：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=xjzzq cztzfcg 线上申请办理。地址二：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心（阿克苏市多浪河二期）一号楼二楼 D5 数字证书窗口联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069，17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站 https://www.xjca.com.cn/办理。投标人因未注册进入政采云平台“投标人库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（4）投标人在政采云平台不见面开标操作指南：请潜在投标人登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政采云平台投标人电子标培训视频教程。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标。

（5）开标当天，投标供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线函询、澄清等都需要投标供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标供应商未按时登录或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：新和县公安局

地 址：新和县

联系方式：15886858790

2.采购代理机构信息

名 称：新和县政务服务和公共资源交易中心

地　址：新和县新丝路大厦C座4楼

3.项目经办人联系方式：潘飞

联系电话：0997-8126557

第二部分 投标须知
（一）总   则

1  定义

1.1 本招标文件仅适用于本次大型招标中所叙述的货物或服务采购。

1.2 “招标人”是指新和县公安局。

1.3 “投标人”是指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的投标人。

1.4 “中标投标人”是指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人。

1.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其它类似义务。

1.7 “产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

1.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

1.9 “产品报价”是指供应商就采购文件《采购需求说明》规定的货物、服务（或工程）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在报价表中注明其所提供商品的产品规格、生产厂家、品牌，报价中还应包括随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。
2  投标人资格

2.1 符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的投标人均可参加投标。

2.2 符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任和义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人根据政府采购法和相关规定有权终止本次招标，无需向受影响的投标人承担责任。
（二） 招标文件

5　招标文件的构成：

5.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）采购合同条款

（5）投标文件编制要求

（6）附件

6　招标文件的质疑和澄清

    6.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
6.1.1 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当 包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.1.2 招标人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

6.1.3 质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

6.1.4 本办法规定的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，质疑和投诉文书在期满前交邮的，不算过期。

6.3 其它

质疑函递交地点：新和县公安局

质疑函联系人：谢飞

联系电话：15886858790
7　招标文件的修改

7.1 招标人可以按规定对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编辑

8.1 投标文件应以中文书写。

 8.2 制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

8.3 电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政采云平台投标客户端（政采云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

9　投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文，如所需证明文件为非中文，投标人需自行翻译为中文，因翻译错误产生的任何后果，由投标人自行承担。

9.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10　投标文件的主要组成

10.1 投标文件的组成：分为商务标文件和技术标文件两部分，必须分开制作，保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件必须按要求上传至政采云平台投标客户端。

10.2 投标人递交的投标文件应包括以下文件（标书按以下顺序制作）：

商务标文件：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）货物或服务报价一览表（必须标明供货或完工时间）；

（4）产品或服务报价清单；

（5）投标人资质证明文件，包括：

a、法定代表人授权委托书和身份证复印件；

b、营业执照正本或副本；

c、中小微企业声明函（若有）；

d、信用查询记录（截图或承诺函）；

e、财务审计报告：投标人应上传年度财务审计报告（2023年—2025年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”）、完税证明（近六个月内任意一个月或无欠税证明）；社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。

f、投标投标人特殊资质（若有）；

h、其它有利于投标的资质材料。

（6）售后服务承诺投标文件包括的主要内容。

详见招标文件附件部分。

技术标文件：

（1）投标产品质量承诺书；

（2）投标人技术支持和售后服务承诺;

（3）项目供货、安装、调试计划；

（4）投标产品设计及结构说明；

（5）典型项目的合同或中标通知书；

（6）质量证明文件；

（7）技术人员状况；

（8）投标项目需求技术响应偏离表；

（9）其它有利于投标的资料。

10.3 证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。如采购项目涉及电线电缆，招标文件中必须提供符合国家标准（参数指标的产品合格证，产品检验报告及强制性认证证书），评委会在评审中作为首要条件进行审核把关。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（4）投标人认为需要补充的其它资料文件。

11　投标报价

11.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标文件要求交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受选择性报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。

11.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4 招标人不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5 固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.7 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
11.8 落实政府采购政策说明（本项目不专门面向中小企业）
11.8.1小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

11.8.2 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

11.8.3 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11.8.4 政府采购中实施本国产品标准及落实政策。根据国办发〔2025〕34号文和财库〔2025〕30号文落实：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见附11件）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和谈判文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

12　投标文件的装订顺序及份数

12.1 投标文件应按招标文件相关要求开展制作。

13　投标文件签署

13.1 投标文件应由法定代表人或其全权代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

14　投标保证金票据(本项目无需缴纳）

14.1 投标保证金及提交方式：

投标保证金金额（元）:

收款户名：

收款账号：

开户银行：

提交方式：投标投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金票据的，投标无效。

备注：以支票、汇票、本票、电汇、转账形式提交投标保证金的投标人，必须将投标保证金转入新和县政务服务和公共资源交易中心交易中心收款账户，并将银行出具的收款凭证原件扫描件作为提交投标保证金的证明材料，与投标文件扫描件一并上传至政采云平台投标客户端，否则，视为无效投标。

14.2 投标投标人退还投标保证金材料：

14.2.1投标单位财务部门需出具财务专用收据（收据内容为“收到新和县政务服务和公共资源交易中心退还XX项目投标保证金、XXXX元”，并加盖本单位“财务专用章”）；本收据仅作为保证金退付事项确认依据，不作为款项到账凭证，款项实际到账以收款方银行账户记录为准；
    14.2.2投标单位需提供“开户许可证”或基本账户信息复印件，并加盖公章；
    14.2.3投标单位需提供投标保证金交款凭证，并加盖公章。
    14.2.4中标单位退还投标保证金还需提供合同复印件。
    14.2.5以上材料准备齐全后递交至新和县新丝路大厦C座4楼办理投标保证金退款。
14.3 中标投标人在招标结果公告发布后30日内，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到新和县政务服务和公共资源交易中心办理退还投标保证金手续。

15  有下列情形之一的，投标保证金将予以没收。

    15.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金将予以没收。
（四）投标文件的递交

16　投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件上传至政采云平台投标客户端。

17　投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2 投标截止后上传的投标文件将拒绝受理。

18　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

18.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

　　18.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

　　18.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

　　18.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

　　18.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

18.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
(五)  开标

19  开标

19.1 招标人在招标公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。

(六)  评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家   4 人，采购人代表  1 人，共5人组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

22. 1资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对照招标文件中“供应商资格要求” 的内容进行审查，以确定供应商是否符合投标资格。

资格审查表：

	序号
	审查内容
	
	供应商名称

	1
	具有独立承担民事责任的 能力
	具备有效的营业执照（原件扫描件）
	

	2
	具备良好的商业信誉和健 全的财务会计制度
	投标人应上传年度财务审计报告（2023年—2025年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”）
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业 技术能力相关的证明材料或声明函；
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	具有投标截止日前半年内任意1个月的社保缴纳证明（需有法定代表人或授权委托人的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明），成立不足一年的提供成立至今的社保缴纳证明；投标截止日前半年内任意1 个月的完税证明；成立不足半年的提供成立至今的完税证明，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。
	

	5
	参加政府采购活动前三年 内，在经营活动中没有重 大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；不参与围标串标承诺书；
诚信投标承诺。
	

	6
	信用查询记录
	供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国 ”网 站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网  （www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名 单且在处罚期内。（无需提供截图，由资格审查人员通过系统查询进行资格审查）。
	


22.2符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件 的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。 重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权  力和供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。
采购人将拒绝被确定为非实质性响应的供应商。
符合性审查内容详见下表：
符合性审查表：
	符合性审查表

	序号
	审查内容
	供应商名称

	1
	投标人满足本招标文件关于对采购货物参数及其它方面的需求；
	

	2
	投标文件组成完整，主要内容能按招标文件规定的内容、格式填写；
	

	3
	投标文件的有效期满足招标文件的规定；
	

	4
	投标文件按照规定签章的；
	

	5
	投标代表授权书由法定代表人签署；
	

	6
	投标文件针对货物不得出现两个或两个以上的报价；
	

	7
	投标报价未超过最高限价；
	

	8
	投标文件载明的招标项目供货期未超过招标文件规定的期限；
	

	9
	不得有不符合法律、法规的其他实质性要求；
	


（1）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算 错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要 的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表 签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（2）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进 行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。
22.3投标文件的澄清：评标期间，对投标文件中含义不明确、 同类问题表述不一致或 者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字） 要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许供应商对投标报价、投标方案等涉 及竞争性和实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式， 由其 授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。
22.4实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没 有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
22.5重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人 的权力和供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它供应商的公平竞争地位。
22.6轻微偏离:是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者 提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造 成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。
22.7评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供 应商是否按规定提交投标保证金、有无计算上的错误等。
22.8比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综 合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。
22.9综合汇总：将各评委的评分进行汇总，按综合总分从高到低顺序排列，并按照排 名顺序推荐中标候选人。
22. 10原件备查（如有要求）：本招标文件如有要求须提供原件备查的资料， 供应商 在递交投标文件的同时须递交原件以供评标委员会核查。所有拟提交备查的原件应装在一个 带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细，以便交接时核对。 未能提交原件以供评标委员会核查的投标资料，评标委员会有权不予认可其有效性，供应商须 自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标委员会核查完毕后退回。
23  评标办法：采用综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准（满分100）

	报价得分

	1
	报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100（保留小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的,为无效投标。

本项目不专门面向中小企业，故对满足要求的中小企业进行10%的价格扣除。
根据国办发〔2025〕34号文和财库〔2025〕30号文落实：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	技术部分70分

	2
	技术参数响应（30分）
	30分
	投标产品的技术指标评审：

1.采购清单需求中标记“★”的参数为项目核心产品核心技术参数，是产品满足项目基本使用需求的硬性指标，供应商所投核心产品全部核心参数满足或优于采购文件要求，且提供有效对应佐证证明材料；存在任意一项核心参数不满足采购需求，且未提供证明材料、证明材料无效/不完整的，视为不响应招标文件。

2.标注“▲”符号的为重要性能指标，每优于或完全满足一项得2分，满分24分，性能不满足要求不得分。

注:所有▲条款均需提供提供第三方检测机构出具的检测报告，报告注明对应检测标准;检测项目纳入“一单一库”范围的需带CMA标识，软件功能类项目不强制CMA标识。无证明材料则该条不得分;证明材料不符合要求(扫描件无投标人公章、超有效期、模糊无法辨认等)不得分。

3.招标文件采购需求中未标▲符号的一般性能规格参数，投标人所投产品性能全部满足本项目采购文件采购需求中的性能描述，无负偏离的得6分;1-2处存在负偏离的得4分，3-4处存在负偏离的得2分，5处以上存在负偏离的得0分。

	3
	供货实施方案（15分）
	15分
	根据项目实施期，是否合理安排项目内容的准确与详细分：

①项目总体实施概述；

②供货计划、工作安排；

③实施方案；

④质量管控措施；

⑤进度管控措施。

以上每项最高3分，（满分15分）没有不得分，每缺少一项扣3分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1.5分，扣完为止；缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形；

	4
	培训方案（5分）
	5分
	方案需包含：①培训对象、②培训资源配备、③培训计划、④培训资料、⑤培训方式，共5项核心内容。

以上每项最高1分，（满分5分）没有不得分，每缺少一项扣1分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣0.5分，扣完为止；缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形；

	5
	应急预案及突发事件的处理措施（5分）
	5分
	供应商提供应急预案，包括自然灾害、交通意外等情况下的①应急预案、②处理措施、③响应时间、④人员安排、⑤突发状况（包括节假日）。

以上每项最高1分，（满分5分）没有不得分，每缺少一项扣1分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣0.5分，扣完为止；缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形；

	6
	售后服务方案（10分）
	10分
	后续服务计划：快捷方便、简洁、清晰可靠、完整的企业内部工作流程管理制度：

①售后服务体系；

②售后服务保障措施；

③故障处理流程；

④售后服务承诺；

⑤售后响应时间。

以上每项最高2分，（满分10分）没有不得分，每缺少一项扣2分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1分，扣完为止；缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形；

	7
	类似业绩（5分）

	5分
	投标人提供自招标公告发布之日起近三年（2023年度-至今）类似项目业绩。业绩满足上述条件，提供一项业绩得2.5分，最多得5分。

业绩要求提供以下证明文件：中标通知书或合同关键页复印件；未提供证明资料或证明资料不全的，不得分。


24  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

24.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

24.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

25  评标报告

25.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标投标人或中标候选人的情况。

26  评标的有关要求

26.1 评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况等透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
26.2评标委员会向招标人报告评标情况及结果，评标委员会对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（七） 授予合同

27  中标通知

27.1 招标人在评标结束后5个工作日内，在新疆政府采购网发布中标公告，公告期满后中标投标人进入项目采购—中标通知书—查看并下载电子版中标通知书。

28  履约保证金
28.1 由招标人与中标投标人签订合同时按招标文件及法律法规确定。

29  签订合同

29.1 招标人和中标投标人应按招标文件规定的时间、地点签订合同。

29.2 如中标投标人未按招标文件规定的时间、地点与招标人签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

29.3 招标文件、中标投标人的投标文件、投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

30.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

30.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

30.3 与招标人、其他投标人或招标人恶意串通的;

30.4 向招标人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

30.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

30.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标结果无效。

采购需求说明

一、项目技术规格及要求（详细看采购清单）

二、商务条款

1.质保期（货物类项目为质保期）

免费质保期5年。（免费质保期/服务期自通过甲方验收合格之日起计）

2．交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起120日内完成交付（冬休期顺延）（具体以甲乙双方合同签订为准）。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：新和县。

3．货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后20个日历日内，支付合同金额的50%的预付款（具体以甲乙双方最终合同约定为准）。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后20个日历日内，支付至合同金额的100%（具体以甲乙双方最终合同约定为准）。

3.3履约保证金的形式： 现金、支票、汇票、银行转账或银行保函、工程保证保险，按招标人要求提供。

履约保证金的金额：中标金额的 6 %，投标人在收到中标通知书后，须在合同签订前向招标人足额提交履约保证金。

核心产品：视频会议终端、高清会议摄像机

四、所属行业：工业

五、合同签订时间及地点：

时间：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

地点：  新和县    。

采购清单

	采购清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	光纤信号处理平台
	▲1、设备主机箱支持80个输入槽位，80个输出槽位， 本次配置输入：Fiber*144路(支持KVM)，DVI*32路，HDMI*28路，IP解码*20路；输出：Fiber*160路(支持40路KVM)，DVI*20路，IP编码*8路， 支持16路光纤输入板卡；（提供相关证明材料，包括彩页、检测报告、厂家盖章承诺等）
2、采用光纤KVM坐席操作 、大屏拼接 、矩阵切换 、 多功能一体化设计，具备中控控制功能；
3、系统基于FPGA开发闭环全光架构，采用非压缩处理， 非分布式光纤坐席架构，每个输入通道切换过程对其他信号无影响，主机采用全硬件FPGA处理模式， 采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，可对输入通道的实时处理；
4、主机采用模块化设计， 包括控制卡 、光纤板卡 、I/0板卡 、视频板卡 、电源 、风扇都是模块化设计， 可进行模块化的升级维护， 电源支持冗余备份，保证系统运行的稳定性；
5、控制卡 、光纤板卡 、 视频板卡 、电源 、输入输出节点光端机 、发送器接收器等各模块均支持热插拔， 更换过程中不影响其他模块正常工作， 设备不停机 、 不中断，板卡热插拔恢复时间≤1.5s;
▲6、单路信号传输支持50Gbps带宽， 单台主机最大总带宽64000Gbps（提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
7、最大支持4K@60分辨率信号传输并向下兼容，输入输出接口包括：SDI接口、HDMI接口、VGA接口 、CVBS接口、YPbPr接口 、RJ45网络接口 、DVI接口 、HDBaseT接口 、光纤接口 (支持MPO、KVM)、Dual-LinkDVI接口、DP1.2接口 、HDMI1.4接口和HDMI2.0接口
8、可通过管理软件进行图像开窗、漫游、叠加、缩放，可调整窗口大小，并可将窗口在多个显示屏的任意位置移动； 支持通过窗口叠加实现画中画显示；支持管理显示器EDID信息，不需要额外拼接处理器。
9、可通过坐席用户端的OSD菜单独立调节音频输出音量，不改变其他坐席用户端音频音量输出。
10、输入 、输出卡相互独立，任意输入卡拔出或故障不影响其他输入卡的预监等功能，任意输出卡拔出或故障不影响其他输出卡的回显等功能；
11、支持任意输入 、输出光端机从主机一个端口拔下换至另外一个空余端口，信号可快速恢复，整个过程无需人工干预，且无需重新设置。信号恢复时间≤0.5s。
▲12、支持单纤模式， 光纤板卡每个端口可以同时接入1台发送光端机和1台接收光端机， 支持2路4096×2160分辨率信号的输入/输出，每个光纤板卡可同时支持16路4096× 2160无压缩视频信号输入/ 出；
13、单个光纤板卡可支持8路输入或8路输出，每路通道最大可支持3840x2160@60Hz视频信号传输；
14、光纤KVM系统主机到坐席发送、接收端最大支持10-80km传输距离；
15、输出端口支持自定义设置输出分辨率，输出图像支持静帧显示；
16、输出板卡单路最大可开8个4K不同窗口，实现大屏拼接 、漫游 、叠加等；支持大屏单窗口显示不少于8个4K(4096×2160)信号。
17、支持系统级冗余备份， 包括双机备份冗余：一台主机故障，另一台主机自动接替工作；双主机可实现全冗余架构， 实现主跳备 、备跳主的自动无缝切换，切换无黑屏 、无中间过渡态，无需人工干预， 无需重新设置，操作不被中断；需和原有利旧设备实现热备功能。
18、支持双机热备工作模式，即两台主机并行联合运行， 系统主链路发生故障时，系统可自动检测、即时重新配置系统，在短时间内自动(≤ 5ms)切换到备用传输链路，切换无黑屏、无中间过渡态，业务正常运行不中断。
19、主机支持N+N电源冗余设计， 主机机箱电源模块采用主+备1:1设计，支持总电源数量故障二分之一情况下设备仍可正常运行，支持主路市电供电，备路UPS供电的备份，支持主路、备路都为市电供电备份；
20、支持单主机双控制卡， 实现容灾备份， 在主用控制卡故障时，备用控制卡自动接替工作； 主 、备控制卡切换过程中，坐席所有席位业务不中断，坐席所有显示器无黑屏 、花屏现象；
▲21、支持控制卡具备最低安全模式，设备运行中双控制卡 、所有控制卡拔出， 大屏无黑屏，席位显示器无黑屏、KVM键鼠能正常操作电脑，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏 、闪烁等情况。
▲22、支持大屏拼接功能，信号源在多个显示模块组合成的拼接大屏上任意布局显示，支持对拼接屏的拼缝进行补偿，可通过管理软件设置最小补偿单位为1个像素， 支持无极缩放；（提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
23、支持KVM坐席功能，可通过一套鼠标键盘实现不同信号在多台显示器的任意切换 、显示及控制；
24、通过OSD菜单或快捷键两种方式，将本地视频信号推送至本地或其他坐席显示器；支持推送视频信号时选择是否同时推送键盘鼠标控制权，推送的信号可自主收回；支持按用户/席位推送； 支持将本地信号推送至大屏显示，支持单屏/全屏/窗口推送
25、坐席OSD菜单中，信号源预览画面采用实时动态同步预览模式， 非图片模式， 无需刷新OSD菜单即可实时与信号源同步，信号源为视频时，OSD预览画面也流畅播放；
26、支持傻瓜式操作， 支持OSD全鼠标操作，无需键盘， 可通过鼠标调用OSD菜单，支持选择信号源进行调用，完成坐席功能的执行与调用， 实现KVM所有操作
27、支持全预监， 同时对所有信号源进行预览信号源，并对大屏进行可视化拼接，支持大屏可视化回显 、 支持多组大屏可视化回显。
28、使用Packet Sender软件与样机连接，从该软件发送指令开始至画面无缝切换的响应时间 (该软件显示时间之差)≤12ms；从该软件发送指令开始至拼接预案调取的响应时间(该软件显示时间之差)≤12ms； 从该软件发送指令开始至图像开窗的响应时间(该软件显示时间之差)≤ 12ms。
29、支持H.264/265编解码板卡，支持和RTSP码流对接
30、KVM操作和管理软件系统基于自主安全可控硬件 、 安全可控芯片 、 自主安全可控操作系统 、自主安全可控数据库， 操作终端支持主流自主安全可控操作系统。
31、所有零部件及涉及到的软硬件 、系统均为国产化， 没有无线收发功能；支持国产化操作系统，包括中标麒麟 、银河麒麟 、凝思磐石、 四川凝思 、统信 、鸿蒙 、redhat、solaris等操作系统平台，支持国产化硬件设备(龙芯)等，并适配国产化CPU硬件， 符合信创要求。
32、管理软件可对设备的详细信息进行查看，包括节点设备信息 、板卡信息 、电源信息 、状态实时信息 、 告警信息查看；实现设备内所有设备的实时监测，包括设备在线状态 、设备接口状态，清晰展示设备当前实时运行状态； 支持硬件监控， 异常报警提示，包括风扇转速 、各模块生产信息 、温度 、运行状态的实时监测等；
33、产品质保5年，产品具有厂商自主知识产权产品，具有软件产品著作权证书，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；投标产品具有CCC产品认证，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，提供检测报告复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的可靠性检测报告 （MTBF大于100000小时） 提供检测报告复印件并加盖原厂公司章 。提供节能 、 环保产品认证证书复印件并加盖原厂公司章
	台
	1
	输入：Fiber*144路(支持KVM)，DVI*32路，HDMI*28路，IP解码*20路；
输出：Fiber*160路(支持20路KVM)，DVI*20路，IP编码*8路，

	2
	发送光端机
	1、支持DVI/HDMI/DP/4kHDMI1.4/4K DP1.1/4k60HDMI2.0/4K60 DP1.2/等类型视频接口，支持音频信号的传输；
2、采用光纤非IP坐席发送端设计，非TCP/IP协议方式， 光纤传输模式， 非IP传输模式， 非网线传输模式， 没有IP地址， 没有网络接口；
3、采用模块化设计，可根据不同输入格式与信号要求进行灵活配置，可支持信号源包括4K-DP、4K-HDMI、DL-DVI、DVI;
4、单路发送端具有1路视频输入，1路本地视频环出，1路
3.5mm模拟音频输入，1路平衡音频环出，1路
3.5mm反向模拟音频输出；
5、支持集中化安装
6、支持4K-HDMI/4K-DP信号输入， 支持4K信号输入、双路节点支持双路4K-HDMI信号输入 、支持单纤传输2路视频信号；
7、支持视频信号环出；可选直通环出，当发送端掉电等故障时，环出视频能正常输出；
8、支持双链路冗余备份， 主用链路中断自动跳转到备用链路
9、支持独立音频/内嵌音频传输；支持音频环出；
10、支持通过信号指示灯变化提示节点运行状态；
11、支持串口数据传输； 产品质保5年， 产品具有厂商自主知识产权产品，具有软件产品著作权证书，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章； 投标产品具有CCC产品认证，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，提供检测报告复印件并加盖原厂公司章；
	台
	24
	根据接入信号类型选用SDI/HDMI/DVI等接口

	3
	双路发送光端机
	1、支持DVI/HDMI/DP/4kHDMI1.4/4K DP1.1/4k60HDMI2.0/4K60 DP1.2/等类型视频接口，支持音频信号的传输；
2、采用光纤非IP坐席发送端设计，非TCP/IP协议方式， 光纤传输模式， 非IP传输模式， 非网线传输模式， 没有IP地址， 没有网络接口；
3、采用模块化设计，可根据不同输入格式与信号要求进行灵活配置，可支持信号源包括4K-DP、4K-HDMI、DL-DVI、DVI;
▲4、双路发送端具有2路视频输入，2路本地视频环出，2路3.5mm模拟音频输入，2路平衡音频环出，2路3.5mm反向模拟音频输出；
5、支持集中化安装
6、支持4K-HDMI/4K-DP信号输入， 支持4K信号输入、双路节点支持双路4K-HDMI信号输入 、支持单纤传输2路视频信号；
7、支持视频信号环出；可选直通环出，当发送端掉电等故障时，环出视频能正常输出；
8、支持双链路冗余备份， 主用链路中断自动跳转到备用链路
9、支持独立音频/内嵌音频传输；支持音频环出；
10、支持通过信号指示灯变化提示节点运行状态；
11、支持串口数据传输； 产品质保5年， 产品具有厂商自主知识产权产品，具有软件产品著作权证书，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章； 投标产品具有CCC产品认证，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，提供检测报告复印件并加盖原厂公司章；
	台
	50
	根据接入信号类型选用HDMI/DVI等接口，单个节点传输两路信号

	4
	接收光端机
	1、支持DVI/HDMI/DP/4kHDMI1.4/4K DP1.1/4k60HDMI2.0/4K60 DP1.2/等类型视频接口，支持音频信号的传输；
▲2、采用光纤非IP坐席发送端设计，非TCP/IP协议方式， 光纤传输模式， 非IP传输模式， 非网线传输模式， 没有IP地址， 没有网络接口；（提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
3、采用模块化设计，可根据不同输入格式与信号要求进行灵活配置，可支持信号源包括4K-DP、4K-HDMI、DL-DVI、DVI;
4、单路接收端具有1路视频输出，1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频输出；
5、支持集中化安装
6、支持4K-HDMI/4K-DP信号输入， 支持4K信号输入、双路节点支持双路4K-HDMI信号输入 、支持单纤传输2路视频信号；
7、支持双链路冗余备份， 主用链路中断自动跳转到备用链路
8、支持独立音频/内嵌音频传输；
9、支持通过信号指示灯变化提示节点运行状态；
10、支持串口数据传输； 产品质保5年， 产品具有厂商自主知识产权产品，具有软件产品著作权证书，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章； 投标产品具有CCC产品认证，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，提供检测报告复印件并加盖原厂公司章；
	台
	140
	根据输出信号类型选用SDI/HDMI/DVI等接口

	5
	KVM发送光端机
	1、具备KVM功能，支持： 视频接口： DVI、4K-HDMI、4K-DP、VGA(任意一种可选)支持4K60-HDMI、4K60-DP， 发送器支持1路视频输入1路视频本地环出，发送器具备直通环出，当发送端出现未加电 、掉电故障时， 环出端口仍可实现信号的环出功能，且环出端口与原视频采集端口无延迟， 实时同步；
2、音频接口：3.5mm立体声 、凤凰端子平衡音频，发送器包括1路3.5mm模拟音频输入，1路平衡音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出； 通道配置5pin凤凰端子，无需配置额外板卡，每路均可传输平衡立体声， 并直接随路、 独立多种切换方案。
3、鼠标键盘接口：USB,支持USB-HID；不少于1个USB接口
4、USB数据传输：不支持USB数据传输，只支持键盘鼠标数据，避免不同密级之间USB产生数据泄露，
5、冗余光纤接口配置：配置2个光纤接口， 光纤接口支持双链路冗余，可实现双机热备工作模式，即两台主机并行联合运行，系统主链路发生故障时，系统可自动检测 、无需重新配置系统，在毫秒级内切换到备用传输链路。
6、每路光纤信号通过单模双芯光纤传输，1芯传输音视频信号，1芯传输键盘鼠标信号，保证系统的数据安全；
7、采用光纤非IP坐席设计， 非TCP/IP协议方式， 非IP传输模式，非网线传输模式， 没有IP地址， 没有网络接口， 禁止RJ45网口；
8、分辨率可支持最高可支持4K60,包括4096× 2160@60Hz、3840× 2160@60Hz并向下兼容;
9、支持通过信号指示灯变化提示节点运行状态，包含运行灯 、视频信号灯 、光纤链路灯、键鼠灯等 ；
10、支持DB9/RS232串口， 无需设置即可实现RS22任意波特率信号透传， 无需第三方设备即可控制DB9串口打印机等设备进行通信控制； 产品质保5年， 产品具有厂商自主知识产权产品，具有软件产品著作权证书，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章； 投标产品具有CCC产品认证，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，提供检测报告复印件并加盖原厂公司章；
	台
	20
	根据接入信号类型选用SDI/HDMI/DVI等接口

	6
	KVM接收光端机
	1、具备KVM功能，支持： 视频接口： DVI、4K-HDMI、4K-DP、VGA(任意一种可选)支持4K60-HDMI、4K60-DP， 接收器支持1路视频输出；
2、音频接口：接收器包括1路3.5mm模拟音频输出，1路平衡音频输出，1路3.5mm反向模拟音频输入； 通道配置5pin凤凰端子， 无需配置额外板卡，每路均可传输平衡立体声，并直接随路 、独立多种切换方案。
3、鼠标键盘接口：USB，支持USB-HID； 不少于2个键盘鼠标USB接口
4、USB数据传输：不支持USB数据传输，只支持键盘鼠标数据，避免不同密级之间USB产生数据泄露，
▲5、冗余光纤接口配置：配置2个光纤接口， 光纤接口支持双链路冗余，可实现双机热备工作模式，即两台主机并行联合运行，系统主链路发生故障时，系统可自动检测 、无需重新配置系统，在毫秒级内切换到备用传输链路。
6、每路光纤信号通过单模双芯光纤传输，1芯传输音视频信号，1芯传输键盘鼠标信号，保证系统的数据安全；
7、采用光纤非IP坐席设计， 非TCP/IP协议方式， 非IP传输模式，非网线传输模式， 没有IP地址， 没有网络接口， 禁止RJ45网口；
8、分辨率可支持最高可支持4K60,包括4096× 2160@60Hz、3840× 2160@60Hz并向下兼容;
9、支持通过信号指示灯变化提示节点运行状态，包含运行灯 、视频信号灯 、光纤链路灯、键鼠灯等 ；
10、支持DB9/RS232串口， 无需设置即可实现RS22任意波特率信号透传， 无需第三方设备即可控制DB9串口打印机等设备进行通信控制；产品质保5年， 产品具有厂商自主知识产权产品，具有软件产品著作权证书，提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；投标产品具有CCC产品认证， 提供认证证书复印件并加盖原厂公司章；提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，提供检测报告复印件并加盖原厂公司章；
	台
	20
	根据输出信号类型选用SDI/HDMI/DVI等接口

	7
	可视化综合管控平台
	1、系统兼容性：系统采用B/S系统架构，支持平台在不同的操作系统下进行访问 。支持远端云化部署 、 本地物理机部署 、混合部署多种部署方式 。支持和管控原有光纤视频矩阵。
2、用户管理：系统支持多用户同时登陆， 支持单点登陆模式，用户数量不少于20， 支持多人协同操作， 单个客户端操作， 会在其他客户端实时同步显示， 确保操作实行性。
3、权限管理：可对所有用户的操作权限进行分级管理和独立管理，按级别设置信号控制权限，或按用户单独设置信号控制权限，可针对每个信号源或屏幕进行单独权限设置 。
4、信号源管理：支持建立信号源分组，支持信号源收藏，支持信号源状态可视化显示，支持信号源推送大屏以及多屏推送输出。
5、视频资源检索：支持信号源以多级树状结构显示 、 支持精确检索，模糊检索等方式快速查找到目标资源。
6、资源编目：支持视频资源统一编目，可按照地点 、 房间将视频资源分级显示。
7、预案管理：支持预案保存以及一键切换场景，实现复杂系统中视频 、音频 、环境及周边设备快速变更调节 。支持预案保存调用 、 一切多 、显示切换关系 、 实时模式 、非实时模式 、 触控切换 、鼠标切换 。
8、屏幕拼接管理：具备大屏M*N的任意拼接方式选择， 支持虚拟大屏显示 、大屏预监回显、 可视化预览 、开窗 、漫游 、 叠加 、拼接 、分割、跨屏 、 整屏 、画中画 、置顶 、置底 、窗口锁定操作， 相互之间不受影响，多种类型信号无缝切换 。
9、系统时间显示：支持系统时间显示，可实时动态显示日期和时间且格式可选， 时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取，且与时间源保持同步；可实现天文时间 、作战时间 、北斗时间专用时间显示，具备8种时间显示格式，并将显示方式与大屏显示方式进行整体布局的预案保存 、切换调用 。
▲10、智能路由： 在操作界面拖动视频源至虚拟大屏， 即可自动完成视频的采集→ 切换→处理→显示，多个视频切换路径智能路由，无需使用者关注设备及实现方式， 只需一键切换， 实现快速上屏。（提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
11、消息发布： 支持系统内用户之间互发即时信息， 支持单独发送和群组发送; 支持消息历史查看;支持展示全网用户组织架构
12、流媒体功能：可通过GB/T 28181协议接入流媒体和设备信号源；支持ONVIF协议，接入ONVIF协议设备信号源，支持标准RTSP流媒体接入 。 
13、多界面支持： 支持在PAD端 、电脑端， 或不同用户使用个性化定制界面。
14、日志管理：支持根据用户 、分类 、客户端IP、 时间段过滤操作日志信息， 支持自动归档日志，支持日志下载和调整存储时间；日志管理功能包括日志查看 、 日志查询和日志分析 。 日志类型包括操作日志 、报警日志 。
15、日志筛选：支持多种条件筛选归档日志，支持根据用户 、分类 、客户端IP、时间段过滤操作日志信息； 支持日志下载， 可导出Excel。
16、双机热备： 支持物理机部署， 具备双机热备能力。
17、部署： 支持在国产化服务器平台部署，支持国产化处理器如飞腾 、海光 、 龙芯等，支持国产化操作系统， 如麒麟 、统信 、鸿蒙等操作系统；（提供第三方权威检测机构出具的检验报告， 并加盖原厂公章）
18、支持接入场所内IT设备类 、控制类 、传感器类 、 音频类 、视频类、环境电器类 、显示终端类各种硬件设备，实现可视化监控 、自动告警 、设备巡检 、故障处置 、 集中控制的系统全过程运维管理。
▲19、支持一键巡检功能，可对平台内管理的设备进行巡检同时生成巡检报告 。 （提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
20、支持获取大屏开窗信号对应的视频链路并自动构建拓扑图进行展示，当大屏窗口无信号时，迅速定位链路上的故障节点，并告警 。 （提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
21.产品质保5年，为确保系统自主研发产品，方便系统未来升级扩容，投标产品需提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书复印件或扫描件 。投标时提供厂家针对本项目的投标授权函原件 、厂家针对本项目盖章确认的售后服务函原件 、厂家针对本项目盖章确认的技术参数逐条确认函原件并提供CNAS检测报告， 厂商具备所投产品国家计算机软件著作权等级证并且取得方式为原始取得（需提供认证证书复印件）
	套
	1
	管控平台，管理整体系统
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	网络发送节点
	1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换，具备7*24小时长时间连续开机工作的能力 。 支持1920*1200@60分辨率， 并向下兼容
2.任何一个节点出现故障 （如断电），不影响整套系统的正常运行。
3.支持通过光接口和电接口进行网络传输，光链路和网链路可以实现互为备份
4.编解码节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关， 掩码等。
5.编码节点视频接口支持1路视频输入和1路视频环出；音频接口支持1路3.5mm音频输入、1路平衡音频环出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口 、2路红外接口、2路继电器接口； 支持1路RJ45网口 、1路SFP光口。
6.编解码节点支持HDMI、DP、SDI、VGA、DVI-I、DuallinkDVI，分量视频多种视频接口； 支持HDMI1.3，1.4，2.0，DP1.1，1.2，DVI-I，SDI/HD/3G-SDI（支持3G-A和3G-BSDI）；编码节点支持视频环出接口，环出与原画质一致。
▲7.信号源由编码节点编码， 经过交换机，由解码节点解码输出， 此过程为1次编码和解码 。经过3次编码和解码之后，整体平均延时 ≤20ms（提供第三方权威检测机构出具的检验报告，并加盖原厂公章）
8.支持音频独立传输，当视频切换的时候，音频输出不发生改变，当音频切换的时候，视频输出不发生改变； 支持音视频同传， 音视频输入经编码 、 网络传输后，在解码端可同时进行音视频切换。
9.支持G.711、PCM、AAC编码。
10.支持H.264和H.265网络摄像机直接解码显示； 支持自动解析，无需手动切换以及更改解码设置。
11.编码节点支持内嵌 、3.5mm音频输入，平衡音频环出， 音频输出接口； 解码节点支持音频输入，以及内嵌、平衡音频、3.5mm音频输出接口。
12. 同一信号源经过编码 、 解码后到两台显示屏显示， 显示时间差≤20ms。
13. 图像采样格式支持4:4:4采样处理， 支持H.265/H.264码流传输。
14.深压缩编码码流，在不高于40M传输带宽情况下， 支持视频图像4:4:4采样， 编码， 传输、解码。分布式系统整体为YUV4:4:4的视频处理系统
15.支持H.264/H.265码流。
16.支持像素时钟：746MHz， 全数字；支持GTF,DMT,CVT视频标准。
17.系统软件支持Windows、IOS、Andriod、Linux、Ubuntu、Redhat、MacOS、Fedora、凝思磐石 、银河麒麟 、中标麒麟，鸿蒙操作系统。 系统需满足以上需求并提供第三方检测报告，并具备认证证书，MTBF≥100000h并提供相应证明文件，设备生产厂家设备生产厂家须具备国家级协会颁发的信创领域相关资格证明文件， 具备ISO9001质量管理体系 、ISO14001环境管理体系认证证书 。产品具备3C认证证书。
	台
	20
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	网络接收节点
	1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换，具备7*24小时长时间连续开机工作的能力 。 支持1920*1200@60分辨率， 并向下兼容
2.任何一个节点出现故障 （如断电），不影响整套系统的正常运行。
3.支持通过光接口和电接口进行网络传输，光链路和网链路可以实现互为备份
4.编解码节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关， 掩码等。
5.编码节点视频接口支持1路视频输入和1路视频环出；音频接口支持1路3.5mm音频输入、1路平衡音频环出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口 、2路红外接口、2路继电器接口； 支持1路RJ45网口 、1路SFP光口。
6.编解码节点支持HDMI、DP、SDI、VGA、DVI-I、DuallinkDVI，分量视频多种视频接口； 支持HDMI1.3，1.4，2.0，DP1.1，1.2，DVI-I，SDI/HD/3G-SDI（支持3G-A和3G-BSDI）；编码节点支持视频环出接口，环出与原画质一致。
7.信号源由编码节点编码， 经过交换机，由解码节点解码输出， 此过程为1次编码和解码 。经过3次编码和解码之后，整体平均延时 ≤20ms
8.支持音频独立传输，当视频切换的时候，音频输出不发生改变，当音频切换的时候， 视频输出不发生改变； 支持音视频同传，音视频输入经编码 、 网络传输后， 在解码端可同时进行音视频切换。
9.支持G.711、PCM、AAC编码。
10.支持H.264和H.265网络摄像机直接解码显示； 支持自动解析，无需手动切换以及更改解码设置。
11.编码节点支持内嵌 、3.5mm音频输入，平衡音频环出， 音频输出接口； 解码节点支持音频输入，以及内嵌、平衡音频、3.5mm音频输出接口。
12. 同一信号源经过编码 、 解码后到两台显示屏显示， 显示时间差≤20ms。
13. 图像采样格式支持4:4:4采样处理， 支持H.265/H.264码流传输。
14.深压缩编码码流，在不高于40M传输带宽情况下， 支持视频图像4:4:4采样， 编码， 传输、解码。分布式系统整体为YUV4:4:4的视频处理系统
15.支持H.264/H.265码流。
16.支持像素时钟：746MHz， 全数字；支持GTF,DMT,CVT视频标准。
17.支持采用不大于2个千兆网口实现4视频任意开窗， 且延时≤25ms。
18.支持高清滚动字幕功能， 大屏屏组可配置多条高清滚动字幕，支持图片形式导入滚动字幕并显示，支持字幕内容， 颜色， 字体， 滚动方向以及滚动速度设置；支持多组屏的滚动字幕
▲19.系统支持大屏条幅功能， 支持不少于4个条幅显示， 可满足将通知，值班表，天气信息，紧急联系人信息自由排布和滚动，条幅显示支持上下滚动 。系统可设置条幅布局 、 内容 、背景颜色 、透明度 、字体类型 、 大小 、颜色 、位置 、时钟格式 、对齐方式 、文字间距；支持动态显示日期和时间，可通过管理软件设置显示格式。
20.拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于10us。
21.系统软件支持Windows、IOS、Andriod、Linux、Ubuntu、Redhat、MacOS、Fedora、凝思磐石 、银河麒麟 、中标麒麟，鸿蒙操作系统。 系统需满足以上需求并提供第三方检测报告，并具备认证证书，MTBF≥100000h并提供相应证明文件，设备生产厂家设备生产厂家须具备国家级协会颁发的信创领域相关资格证明文件， 具备ISO9001质量管理体系 、ISO14001环境管理体系认证证书 。产品具备3C认证证书。
	台
	20
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	光端机托架
	托架容量： 可安装8个节点
	台
	75
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	集中供电模块
	220V电压输入， 额定输出功率400W，24路12VDC音叉头输出接口，标配4根12V直流电源线。
	台
	38
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	视频矩阵输入板卡
	采集机房内视频信号，翻新后支持160路视频输入
	张
	40
	矩阵翻新

	
	视频矩阵输出板卡
	将接入视频矩阵的视频信号传输至各个会场大屏以及会议终端，实现信号输出，翻新后支持144路视频输出
	张
	32
	矩阵翻新

	
	视频矩阵核心主控卡
	管控视频矩阵信号切换操作，主要操作系统嵌入在主控卡，翻新后支持主控卡热备
	张
	2
	矩阵翻新

	
	视频信号预监卡
	实现全部输入信号预监与大屏输出画面回显
	张
	3
	矩阵翻新

	
	切换卡
	管控视频矩阵切换主要控制逻辑，为实现切换工作的主要控制单元；
	张
	2
	矩阵翻新

	
	机箱背板
	连接所有视频矩阵板卡基础电路板，所有相关板卡全部插入在背板PCIE卡槽
	张
	1
	矩阵翻新

	
	系统检测
	1、逐块单板电路通断 、负载压力 、通道回路全检，排查隐性故障 、虚焊 、老化问题； 焊点重新补焊加固， 老化电容 、稳压模块 、接口芯片、驱动元件全部更换工业级同规格器件；
2、损坏严重无法维修板卡， 采用同尺寸 、同插槽 、同协议兼容板卡替换。
3、主控核心芯片、存储单元 、通讯电路全项检测，老化易损元器件整体更换；
4、修复死机 、重启 、指令延迟 、逻辑异常等软/ 硬件故障；
	项
	1
	翻新后做热备切换

	
	机箱维修
	维修主要机箱及检测所有电路板损坏情况并维修
	项
	1
	矩阵翻新
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	LED显示单元
	室内明600 COB P1.25支持灯板 、电源 、接收卡正面拆卸高亮刺眼画面细节自动识别， 局部区域亮度无感调控， 支持自动除湿， 有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠支持通过遥控器 、平板电脑 、平台端多种方式控制屏幕参数调节产品类别： 室内小间距全彩LED像素结构： 1R1G1B封装方式： COB像素间距：1.25 mm像素密度： 640000点/㎡ 箱体模组组成： 2 × 2箱体尺寸： 600（W） ×337.5（H） ×29.5（D）mm箱体分辨率： 480 × 270箱体面积：0.2025 ㎡ 箱体材质： 压铸铝箱体维护方式： 完全前维护模组尺寸： 300 × 168.75 mm模组分辨率： 240 × 135白平衡亮度： 600 cd/㎡ 色温： 1700-15000K可调可视角： 160 °(H)/160 °(V) 对比度： 3000： 1色度均匀性： ±0.003Cx，Cy之内亮度均匀性： ≥ 97% 驱动方式： 恒流驱动换帧频率： 60 Hz刷新率： 3840 Hz灰度等级： 18 bit+ 峰值功耗： ≤ 300 W/㎡ （600 nits） 平均功耗： ≤ 100 W/㎡ 供电要求： 100~240 VAC ± 10% 工作温度： -10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度： 10%~90%RH（无冷凝水） 存储温度： -20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度： 10%~90%RH（无冷凝水）
	㎡
	39
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	箱体
	1、 图纸方案
2、支架安装
3、屏幕及发送卡安装
4、配电柜安装（不含380V强电接线）
5、线缆布线（不含桥架 、线管 、 穿墙打孔）
6、系统调试
7、使用培训
8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输）
	㎡
	39
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	大屏工程服务
	大屏显示类LED焊接支架产品的标准服务
	组
	40
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	LED控制器
	4网口4K LED发送卡1U高度半宽机箱机架式设计， 工业级机箱系统。设备前面板具备按键， 可支持亮度调节。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4分辨率1920*1200@60Hz支持帧率自适应， 图像采集可支持25HZ~60HZ自适应图像带载输出支持RGB444无损画质支持4路网口带载输出，带载高达260万像素， 单台设备最大带载最大宽度5120， 最大高度5120， 每网口最大65W支持HDMI音视频复合流输入， 支持3.5mm音频输出支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持热备份 、支持设备间备份和网口间备份。 支持任意走线 、无矩形框架限制。 支持通过客户端 、Web等多软件端进行操作支持。 支持无信号模式下保留最后一帧。 支持屏幕底图配置设置和更换支持屏保和开机logo配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展， 支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持通过按键进行亮度调节 、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度 、对比度 、饱和度等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规 、文稿 、广告 、视讯 、 影院 、安防等显示模式切换支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质， 使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 支持标准 、暖色 、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式， 有效保护观看者视力。 支持3840Hz高刷新率输出， 纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存 、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测 、箱体温度检测 、设备温度检测。支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理支持通过控制网口链接多功能卡实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 底图数量： 2底图分辨率：最小640 ×480，最大1920 × 1200底图格式： JGP/JPEG音频输入接口数： 1音频输入接口类型： 1路HDMI输入内嵌视频输出最大分辨率：常规（迷你） 带载模式下： 260W大（标准）带载模式下： 292.5W视频输出LED带载能力： 常规（迷你）带载模式下：单网口带载65 W极限宽度：144~5120对齐方式：2对齐极限高度： 64~5120对齐方式： 1对齐最大带载不超过260W大（标准）带载模式下： 单网口带载292.5 W极限宽度：144~5120对齐方式：2对齐极限高度： 64~5120对齐方式： 1对齐最大带载不超过292.5W LED带载接口数： 4 LED带载接口类型： RJ45音频输出接口数： 1音频输出接口类型：3.5mm音频输出视频输入接口数： 1视频输入接口类型： HDMI1.4视频输入最大分辨率： 1080P视频输入分辨率： HDMI1.4接口最大支持分辨率： 1920*1200@60Hz最小支持分辨率： 320*180@60Hz支持自定义分辨率， 总分辨率不超过260W@60极限宽度：144~4096对齐方式：2对齐极限高度：144~4096对齐方式：1对齐支持HDCP1.4不支持隔行信号输入视频输入处理特性： 处理深度8 bit采样格式： RGB:444 YUV:444 YUV:422遥控器：支持红外遥控器 、射频遥控器USB口： 1路USB2.0控制网口： 2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口用于连接外部网络， 可支持多设备网络级联管理IR输入：1个3.5mm座子支持红外遥控器接入串行接口： 1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率： 115200数据位： 8开关键： 船型开关平均功耗： ≤13W电源接口数： 1电源接口规格： 100～240 VAC, 50/60 Hz工作温度： 0 °C ~ 50 °C存储湿度： 10% ～ 90% 工作湿度： 10% ～ 90% 存储温度： -10 °C ~ 50 °C
	台
	12
	

	17
	LED产品网线组件包
	网线导体采用多股铜丝绞合， 线缆柔软， 走线方便。 主网线支持自定义长度制作， 布线更方便。 支持箱体级联网线。 护套类型： PVC导体类型： 无氧铜
	台
	15
	

	18
	LED产品电源线组件包
	国标无氧铜导体，电阻低，损耗小， 发热小， 安全节能。 多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。 环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀， 耐磨耐拉伸，可靠耐用。护套类型： PVC导体类型： 无氧铜
	台
	4
	

	19
	LED配电柜
	控制方式：面板控制 、电脑控制 、 电脑定时 、 中控控制面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换， 单键单元控制电脑控制: 可一键延时启停， 单路 (按交流接触器)启停， 紧急停止 。 对功率、温度 、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段， 按星期启停 。定好时间后， 支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议自动联机，直接操作，不用人工设置保护内容： 1） 零线电缆高温保护2） 高温断电保护3）短路保护4） 烟雾保护输入电压： 380V， 三相五线输出电压： 220V额定功率： 20KW输出回路：6个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率： ≤3.33KW回路状态监测： 双回路远程控制： 有分步逐级上电： 有计划任务上电： 有温度检测： 有壳体尺寸： 400*300*130单位mm逻辑联动控制： 有主断路器： 德力西63A断路器*1交流接触器：德力西32A交流接触器*2子断路器：德力西32A微型1P断路器*6控制回路断路器：德力西10A1P+N微型漏电保护断路器*1零地排： 8位铜排*1 PLC控制器：正松PLC-180控制器 *1 PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1串口服务器： 485转USB头*1 220V输出电缆： RVV3*2.5 mm2最多接6根380V供电总电缆： YJV-4*6mm2+4mm2
	台
	1
	

	20
	LCD屏
	55英寸#
0.88mm拼缝#普亮液晶拼接屏支持红外遥控器 、快捷面板和串口客户端统一控制可接收HDMI、DVI等信号支持U盘播放视频 、 图片等多媒体文件全高清显示，画面细腻，色彩丰富视角可达178 ° , 趋近于水平运行稳定， 可24小时持续工作支持壁挂 、落地 、 吊装等多种安装方式多种拼接方式， 能适应各种使用场所采用金属外壳，防辐射 、防磁场 、 防强电场干扰显示尺寸： 55 inch背光源类型： LED直下式背光源物理拼缝：0.88 mm物理拼缝公差： ±0.8 mm物理分辨率： 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度： 500 ± 10% cd/m2可视角： 178 °(H)/178 °(V) 对比度： 1000： 1音视频输入接口： HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1音视频输出接口： 无控制接口： RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1电源： 180~240 VAC，50/60 Hz功耗： ≤ 245 W待机功耗： ≤0.5 W
	台
	9
	

	21
	LCD屏
	55英寸#
0.88mm拼缝#普亮液晶拼接屏支持红外遥控器 、快捷面板和串口客户端统一控制可接收HDMI、DVI等信号支持U盘播放视频 、 图片等多媒体文件全高清显示，画面细腻，色彩丰富视角可达178 ° , 趋近于水平运行稳定， 可24小时持续工作支持壁挂 、落地 、 吊装等多种安装方式多种拼接方式， 能适应各种使用场所采用金属外壳，防辐射 、防磁场 、 防强电场干扰显示尺寸： 55 inch背光源类型： LED直下式背光源物理拼缝：0.88 mm物理拼缝公差： ±0.8 mm物理分辨率： 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度： 500 ± 10% cd/m2可视角： 178 °(H)/178 °(V) 对比度： 1000： 1音视频输入接口： HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1音视频输出接口： 无控制接口： RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1电源： 180~240 VAC，50/60 Hz功耗： ≤ 245 W待机功耗： ≤0.5 W
	台
	9
	

	22
	100寸显示器
	100英寸移动商用显示器；VA工业级面板，分辨率3840×2160@60Hz； 亮度≥400cd/㎡； 具备HDMI、VGA、USB等输入接口， 带RS232中控控制接口；支持7 ×24小时不间断工作；配套可锁止脚轮重型移动落地支架，支持移动部署、也可壁挂安装；含设备、移动支架、安装调试， 整机质保5年。
	台
	3
	含移动支架

	23
	音频处理器
	AVB网络通道不少于：128 x 128 AVB 通道， 

12 路 AEC 话筒/线路电平输入，8 路话筒/线路电平输出， 

应满足：千兆以太网端口， 

USB通道不少于： 8 路可配置 USB 音频通道，

应满足：RS-232 串行端口， 4 针 GPIO 

应满足：1U 标准机箱， 通过以太网进行系统配置和控制， 内置通用电源， RJ-11 接口的标准电话接口。

应具备与服务器、扩展器和控制器完全兼容， 通过直观软件进行信号处理，允许配置和控制信号路由、混音、均衡、滤波、延迟等等

设备 5 年质保

频率响应(20Hz~20kHz @ +4dB u):  +0/-0.4dB 

总谐波失真 (20Hz~20kHz @ +4dBu): 线路电平< 0.006%

▲与原音频系统无缝对接，须提供原厂家出具的证明
	台
	2
	情指

	24
	主扩音柱
	[image: image1.png]


不少于6×3英寸全频单元，不少于2 × 1英寸高频单元高频单元和全频单元均采用独立的DSP通道和D类功放模块采用FEAC技术，固定指向非对称波束垂直覆盖垂直覆盖角度25 ° , 波束向下倾斜5 ° 频率响应不劣于80Hz - 18KHz（ +/-3dB ）；72Hz - 20KHz（ -10dB ）最大声压级不低于125dB Peak（峰值） 输入接口Analog（模拟信号）≥ 2，Dante（网络音频） ≥2，AES/EBU（数字信号） ≥ 2支持输入DSP处理，输入延时50ms微调，矩阵混音，优先混音闪避器，高通滤波器， 低通滤波器， 参量均衡， 独立前置FIR滤波器，系统延时器， 压缩限幅器，电平控制及RMS电平表，波束后均衡，高低通处理， 温度监控， 功放状态监控。AES/EBU支持24 bit /44.1 kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率
	支
	2
	

	25
	补声音箱
	[image: image2.png]


8"两分频全频音箱频率响应不劣于55—20KHz; 灵敏度≥93dB; 最大声压级≥115dB ; 功率(额定)≥150W; 阻抗8 Ω ; 指向性（H ×V） 不劣于90º ×50º 多边形箱体， 可作为返听音箱需提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告复印件。
	支
	2
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	功放
	1、平衡式XLR输入音频接口， 带凤凰端级联输出接口；
2、支持纽崔克接口 、旋钮式接线柱输出音箱接口；
3、功率为2X300W@8Ω 、2X600W@4 Ω 、桥接为1X600W@8Ω ;
4、频率响应为20-20KHz、失真率为0.5% 、阻尼系数为>500z、信噪比为>100dB；
5、支持立体声 、并联 、桥接模式， 输入灵敏度开关(0.775V或1.4V)；
6、带智能保护系统，可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；
	台
	1
	

	27
	会议话筒
	拾音头：20.2毫米直径镀金电容式； 指向特性： 超心型； 频率响应不劣于20Hz～20kHz； 灵敏度： -28dB； 最大承受声压： 139dB； 幻象供电： 48V； 输出接口： 1路卡侬接口， 内置五芯线可接GPIO控制信号底座： 带开关底座， 具备低切开关和增益补偿开关。无噪开关底座， 内置LED显示灯， 显示拾音状态外壳为全金属结构，锌合金一体成型外壳， 有效抑制各类电磁干扰
	支
	10
	

	28
	音频处理器
	不少于128 x 128 数字音频网络通道、不少于4路 AEC 话筒/线路电平输入、不少于4路话筒/线路电平输出、具备RS-232 串行端口、具备4 针 GPIO

频率响应：不劣于20-20kHz
	台
	1
	基管
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	会议话筒
	拾音头：20.2毫米直径镀金电容式； 指向特性： 超心型； 频率响应不劣于20Hz～20kHz； 灵敏度： -28dB； 最大承受声压： 139dB； 幻象供电： 48V； 输出接口： 1路卡侬接口， 内置五芯线可接GPIO控制信号底座： 带开关底座， 具备低切开关和增益补偿开关。无噪开关底座， 内置LED显示灯， 显示拾音状态外壳为全金属结构，锌合金一体成型外壳， 有效抑制各类电磁干扰
	支
	3
	

	30
	主扩音柱
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1.类型： 被动全频扬声器
2.单元组成： 4×3寸
3.频率响应： 180Hz~18KHz
4.灵敏度(1W/1m)： 93dB
5.额定功率/峰值功率： 100W/180W
6.最大/峰值声压级： 114dB
7.额定阻抗： 8 Ω/70V/100V
8.覆盖角度(H ×V)： 130 ° × 24 °
9.连接插座： 1 ×Phoenix
10. 吊挂/安装装置： 壁挂万向架
	支
	2
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	功放
	1、平衡式XLR输入音频接口， 带凤凰端级联输出接口；
2、支持纽崔克接口 、旋钮式接线柱输出音箱接口；
3、功率为2X300W@8Ω 、2X600W@4 Ω 、桥接为1X600W@8Ω ;
4、频率响应为20-20KHz、失真率为0.5% 、阻尼系数为>500z、信噪比为>100dB；
5、支持立体声 、并联 、桥接模式， 输入灵敏度开关(0.775V或1.4V)；
6、带智能保护系统，可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；
	台
	1
	

	32
	音频处理器
	不少于128 x 128 数字音频网络通道、不少于4路 AEC 话筒/线路电平输入、不少于4路话筒/线路电平输出、具备RS-232 串行端口、具备4 针 GPIO

频率响应：不劣于20-20kHz
	台
	1
	网安
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	会议话筒
	拾音头：20.2毫米直径镀金电容式； 指向特性： 超心型； 频率响应不劣于20Hz～20kHz； 灵敏度： -28dB； 最大承受声压： 139dB； 幻象供电： 48V； 输出接口： 1路卡侬接口， 内置五芯线可接GPIO控制信号底座： 带开关底座， 具备低切开关和增益补偿开关。 无噪开关底座， 内置LED显示灯， 显示拾音状态外壳为全金属结构，锌合金一体成型外壳， 有效抑制各类电磁干扰
	支
	3
	

	34
	主扩音柱
	1.类型： 被动全频扬声器
2.单元组成： 4×3寸
3.频率响应： 180Hz~18KHz
4.灵敏度(1W/1m)： 93dB
5.额定功率/峰值功率： 100W/180W
6.最大/峰值声压级： 114dB
7.额定阻抗： 8 Ω/70V/100V
8.覆盖角度(H ×V)： 130 ° × 24 °
9.连接插座： 1 ×Phoenix
10. 吊挂/安装装置： 壁挂万向架
	支
	2
	

	35
	功放
	1、平衡式XLR输入音频接口， 带凤凰端级联输出接口；
2、支持纽崔克接口 、旋钮式接线柱输出音箱接口；
3、功率为2X300W@8Ω 、2X600W@4 Ω 、桥接为1X600W@8Ω ;
4、频率响应为20-20KHz、失真率为0.5% 、阻尼系数为>500z、信噪比为>100dB；
5、支持立体声 、并联 、桥接模式， 输入灵敏度开关(0.775V或1.4V)；
6、带智能保护系统，可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；
	台
	1
	

	36
	辅材
	定制
	项
	1
	

	37
	技术支持与售后服务
	系统整体安装调试
	项
	1
	

	38
	视频会议终端（核心产品）
	智能高清视频会议终端 (8M,1080p,2个10/100/1000M,USB-C输入,HDMI输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI
★1、 需与现有视频会议系统无缝数字对接。（投标人提供承诺函）
2、采用硬件分体式结构，非PC架构 、非工控机架构。
★3、 终端采用国产化嵌入式操作系统 。（投标人需提供厂商权威机构检测报告证明）
4、 终端核心芯片如音视频编解码单元 、CPU处理单元 、电源芯片 、时钟芯片等均采用国产化器件 。
5、 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准， 会议速率支持128Kbps－8Mbps。
★6、 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议 。（投标人需提供厂商权威机构检测报告证明）
7、支持MPEG-4AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711μ -law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1.C、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
8、 支持H.239、BFCP双流协议标准。
9、 支持1080p、720p高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
10、 在保证主视频1080P前提下， 辅视频可以支持到1080Pfps。
11、 支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口 。 
12、 支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口
13、 支持空闲或会议中电话接入。
	台
	3
	

	39
	高清会议摄像机（核心产品）
	1、 支持壁装 、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式， 可按用户需求进行安装。
2、 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
★3、支持不小于12倍光学变焦。
4、 支持广角镜头， 水平视角不小于72 °。
5、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口 。
★6、 支持供电 、显示 、控制多线合一， 只连接一根超五类网线实现供电 、 图像显示 、摄像机控制， 支持信号传输100米 。 （投标人需提供权威机构检测报告证明）
7、 支持RS422控制接口， 支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制， 菊花链控制摄像机不小于7个。
8、 支持中文OSD菜单， 可在OSD中对摄像机进行设置。
9、 水平转动范围： ≥ ± 160 ° , 垂直转动范围： ≥ -90 ° ~ 50 °
10、 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率 。
11、支持根据安装方向自动翻转图像 。
12、 支持保存不少于255个预置位。
13、 支持ZigBee控制，支持360 °控制、有遮挡物时也能正常控制 。
14、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
15、 提供产品RoHS证书复印件。
	台
	3
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	24口/8光交换机
	10/100/1000BASE-T以太网端口 ,8个100M/1000M/2.5GE SFP,4个万兆SFP+, 内置交流供电)，交换容量758Gbps/7.58Tbps |， 包转发率： 148Mpps/222Mpps预装强准入安全插件， 支持强准入特性 。支持IPV6
	台
	5
	

	41
	8口/4光交换机
	1、8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP； 交流供电；
2、交换容量： 336Gbps/3.36Tbps， 包转发率： 27/102Mpps， 无风扇静音款； 支持MAC地址认证功能 、支持三层路由功能 、支持可网管 、支持AAA认证功能 、预装强准入安全插件， 支持强准入特性 。现场调试安装， 配置准入策略
3、支持IPV6
	台
	12
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	16路解码器
	超高清解码器视频输入

★ 需与现有视频系统无缝数字对接。（投标人提供承诺函）
•支持电脑 、视频会议终端等视频输入信号源， 支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
•支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入视频输出
•支持HDMI1.4视频信号输出， 支持4K分辨率（3840 × 2160@30Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
•支持两种音频输出方式： HDMI内嵌音频和外置音频输出视频编解码
•采用H.264/H.265编码标准， 默认采用H.265， 支持子码流及主码流编码
•支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式， 支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式， 支持子码流及主码流切换
•最大支持3200w分辨率解码，具有256个解码通道，支持128路200W，或256路720P视频同时解码上墙
•支持加密码流 、多轨码流 、智能码流解码； 支持码流修改和切换； 支持解码异常提示电视墙功能
•支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层， 单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能， 整机最大支持64个场景， 整机支持256个平台预案轮巡组
•支持RTP\RTSP协议进行网络源预览， 可通过客户端进行桌面投屏上墙
•支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向 、 自动扫描、光圈、 调焦、聚焦、调用预置点等操作
•支持电视墙窗口开始/停止预览、 开始/停止解码、开始/停止轮巡、 打开/关闭声音、置顶、置底等操作视频解码格式： H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG解码分辨率： 最高3200W像素视频解码通道： 256视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200 W， 或8路2400 W， 或16路1200 W， 或32路800 W， 或40路600W， 或64路400W， 或128路1080P， 或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组， 共享解码能力）MJPEG：16路1080P及以下分辨率实时解码单口画面分割数： 1,2,4,6,8,9,12,16,25,36场景数量： 64视频输出分辨率：3840 × 2160@30Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144～4096，高度144～2160，宽度2对齐，高度2对齐视频输出接口类型： 16路HDMI1.4， 支持4K视频输入分辨率： 3840 × 2160@30Hz、1920 × 1200@60Hz、1920 × 1080@60Hz、1920 × 1080@50Hz、1280 ×720@60Hz、1280 ×720@50Hz、1600 × 1200@60Hz、1280 ×960@60Hz、1680 × 1050@60Hz、1440 × 900@60Hz、1366 ×768@60Hz、1280 × 1024@60Hz、1024 × 768@60Hz 【自定义分辨率】
1.60Hz， 宽度800~1920， 高度600~1200
2.30Hz， 宽度800~3840， 高度600~2160
3.宽度4对齐， 高度2对齐视频输入接口： 2路HDMI1.4， 最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口： 2路HDMI内嵌音频输出接口：16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC功耗： ＜150 W
	台
	3
	

	43
	HDMI/DVI等成品线缆
	5-10m线缆
	根
	400
	

	44
	LC-LC跳纤
	5m-10m LC-LC单模跳纤
	对
	300
	

	45
	ODF托架
	ODF托架，48芯
	对
	10
	

	46
	网线
	六类传输网线
	箱
	3
	

	47
	综合布线
	综合布线及光纤熔纤， 设备上架等
	项
	1
	

	48
	人工施工等
	现场设备安装调试、系统集成交付
	项
	1
	

	49
	5P空调
	5匹商用立柜空调； 电源380V三相供电； 制冷量≥12000W， 制热量≥13500W， 带电辅加热；新二级能效；循环风量≥2000m3/h； 采用R32环保冷媒；具备来电自启、故障诊断、蒸发器自清洁功能； 整机质保5年； 包含设备 、铜管 、支架 、线缆及全套安装施工费用
	台
	1
	

	合计
	
	
	


第四部分  采购合同条款
（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，

结合采购标的的实际情况确定）

××××

××××采购合同

招标编号：××××××××

甲   方：××××××××

乙   方：××××××××××××

签订地点：××××

签订日期：      年      月     日

合同书

第一条 总则

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称“合同”）。

本合同的实施方案以甲方确认的投标书为依据。

乙方提供的设备及服务，应满足本合同的各项条款的要求。

乙方在合同签订后，乙方为履行合同的真实性负责，甲方有权对合同的履行、项目的实施提出质疑，甲方提出质疑后，乙方必须在七日内做出书面答疑和澄清。

适用法律：《中华人民共和国民法典》的有关规定进行解释。

第二条 合同文件组成及解释程序

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同书

（2）合同清单

（3）招标文件（招标文件编号招标编号：××××××××）

（4）招标文件的更正公告、变更公告

（5）中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复

（6）政府采购合同条款

（7）中标通知书

（8）政府采购合同的其它附件

第三条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第四条 项目信息

项目名称：××××××××××××

项目地点：××××

第五条 合同价款

合同的总金额为：￥____________元整（大写：____________）。

第六条 交货时间、地点、验收及完工时间

6.1交货时间

合同签订后__日内完成供货。

6.2交货地点

××××××××。

6.3货物验收

甲方指定专人验收合同货物。

6.4完工时间

合同签订后____个工作日。

第七条 产品调试

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

第八条 质量保证

8.1质量标准：乙方所提供的设备质量符合招标文件标准。

8.2质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量及其他问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场，并且及时处理解决问题。

4.在质保期内，乙方应对所有设备的出现的异常问题、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的质保期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.乙方对所有设备系统升级和维护终身免费升级更新并且每年不少于两次对设备维护和安全检查。

7.乙方所供货物质量保修期为____年；维护维修电话：____________，联系人：____________，响应服务时间：____________。到达现场时间：____小时内。维护维修完成时限：____小时内。乙方负责保证或协调相关具体供应商保证在____年质量保证期内向甲方提供优质的售后质量保证。

8.保密责任；乙方在甲方单位及开展的项目服务负有保密义务。

第九条 调试和验收

9.1甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

9.3甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4对技术复杂的标的，甲方无法现场验收以及需要专业设备鉴定，乙方应请国家认可的专业检测机构出具质量、性能检测报告。

9.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收报告需双方签字；验收费用由乙方负责。

第十条 付款方式

10.1首付款：签订合同后20个日历日内，支付合同金额的50%的预付款，即：￥____________元整（大写：____________）。

10.2尾款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后20个日历日内，支付至合同金额的100%，即：￥____________元整（大写：____________）。

第十一条 安全管理

11.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

11.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由乙方承担。

第十二条 争议

履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，应向甲方所在地的人民法院起诉。

第十三条 违约

13.1乙方逾期交付的，乙方应按合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。

13.2乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换或消极、拖延处理的，甲方可单方面解除合同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13.4乙方如有违反本合约或不配合出现推诿、拖延等现象，甲方有权单方面决定根据情况处以总货款百分之十的罚款，乙方拒不履行的，甲方向所在地法院提起诉讼。

13.5合同任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。因违约所造成的经济损失，根据双方的过错承担赔偿。

13.6合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担违约造成的全部经济损失外，还必须向对方支付合同总价款的5%的违约金。

第十四条 索赔

14.1甲方不按合同支付各种费用，而造成乙方经济损失，乙方可向甲方索赔。

14.2乙方未全面履行合同约定的全部责任、义务而造成甲方经济损失，甲方可向乙方索赔。

第十五条 合同的生效与终止

本合同由甲、乙双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效。

第十六条 合同份数

本合同一式____份，甲方乙双方各执____份。合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方：××××××××
（签章）
	乙方：××××××××

（签章）

	法人或委托代理人：（签字）
	法人或委托代理人：（签字）

	地址：××××××××××
	地址：××××××××××××

	开户行：
	开户行：

	银行账户：
	银行账号：


第五部分  投标文件编制要求

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是填写投标文件各项内容。

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主、辅材料清单》（若有请参照）。

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖。

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

5、所投货物类产品需注明产品产地及生产厂家（若有请参照）。

第六部分   附  件

附件1

投 标 函

新和县政务服务和公共资源交易中心：

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次                       采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释。

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效。

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

6、我方完全同意本次招标并不一定以最低价中标。

7、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

8、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件。

9、本次投标总价为                      （大写）。

10、我方提交的投标文件为PDF格式的电子投标文件。

11、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：                  （签字）

手机：                 

委托全权代理人：              （签字）

手机：                 

  投标单位全称：                   （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件2
法定代表人资格证明文件
我是（投标单位全称）的法定代表人，现参加新和县政务服务和公共资源交易中心组织的（招标项目名称、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：               （加盖单位公章）

    签署日期：      年     月     日

注：

1、法定代表人参加本次采购的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次采购，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身份证（正面、反面）的原件扫描件粘贴处


授权委托书
我（姓名）是（投标单位名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位全权代理人，以我单位名义参加新和县政务服务和公共资源交易中心组织的（招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：         （签字）   

投标单位全称：         （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证原件（正面、反面）的原件扫描件    

	法定代表人身份证（正面、反面）的原件扫描件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证（正面、反面）的原件扫描件粘贴处


附件3  

一、投标人认为需要声明的与资格相关情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

投标单位全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件4
开标一览表

项目名称：                          项目编号：

	序号
	项目名称
	投标价（元）
	交货/完工日期

	1
	
	
	


注：1.此表作为唱标的依据。

2.须附报价明细表，请按照附件5填写。

投标方：                        （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：   （签字或盖章）

年     月     日

附件5                     

货物分项明细报价表
  单位：元

	序号
	投标产品

全称
	品牌、型号、规格
	数量（单位）
	市场

售价
	单价
	总价
	免费

质保期
	交货

日期
	产地
	生产厂家名称
	生产厂家是否为大型/中型/小型/微型企业

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	此项必须填写清楚

	2
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。

	总报价
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


注：1.此表作为唱标的依据，必须填报。

2.本表序号1所列内容均为实质性条款，未按要求填写为无效标；其中品牌、型号规格必须填写具体的品牌、型号规格，未填写或未具体填写的，为无效标。

3. 本表序号2中，供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。法定代表人：             （签字） 或委托全权代理人：             （签字）        

签署日期：    年    月   日

服务分项明细报价表（格式自拟）
法定代表人：             （签字） 

或

委托全权代理人：             （签字）        

签署日期：    年    月   日

附件6
投标项目需求响应偏离表

	序号
	采购需求技术指标
	投标响应技术指标
	正偏离
	负偏离
	满足要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


投标单位(公章)：                      投标单位联系人：                 

投标单位联系电话：                    法定代表人(签字):

备注：1、供应商要严格按照《采购需求说明》所列的具体明细进行填写。

2、供应商应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，准确填写此表。

3、填写不清楚、不全面，不填写使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的无效标，由供应商自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，在评审中被认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分。

附件7
投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）
1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限    年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限        年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。

5、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

6、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（中标单位/厂方）。
法定代表人：     （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件8
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，年营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，年营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日      期：    年    月    日
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。
附件9
近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、投标人应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》、中标通知书复印件并附在此业绩表之后。
2、业绩不实而造成的无效标，由投标人自行承担。

3、此表如填写不完内容，可另附页。
法定代表人：           （签字）或委托全权代理人：           （签字）       

签署日期：   年    月     日

附件10
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件11

 

关于符合本国产品标准的声明函

 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件12

供应商政策符合性承诺函

本单位（供应商全称）作为参与 [采购项目名称，项目编号：XXX] 采购活动的供应商，已仔细阅读并充分理解采购文件中关于政策符合性的全部要求，现就本项目采购标的涉及 “节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单” 及 “CCC 认证产品品目清单” 的相关事宜，郑重作出如下承诺：

本单位已充分知晓并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等相关规定，对本项目采购标的中纳入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”（均指财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布版本）的产品，已按清单要求实施优先采购或强制采购，所投对应产品均符合清单规定的认证及标准要求；

对本项目采购标的中涉及 “CCC 认证产品品目清单”（指市场监管总局发布的强制性产品认证目录）的产品，已严格遵守《强制性产品认证管理规定》，所投对应产品均已通过 CCC 认证，未经 CCC 认证的产品未参与本项目采购活动；

本单位已知晓本项目所投产品制造商、所投产品需要的所有国家、自治区要求的许可和强制认证，本单位所投产品及本单位所投产品制造商满足国家、自治区要求的所有许可和强制认证。

上述承诺内容真实有效，若存在虚假承诺或违反承诺的情形，本单位自愿接受本项目作无效标处理，同时承担由此产生的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：

签署日期：

注：若供应商未按上述要求提交《供应商政策符合性承诺函》，或承诺内容不完整、不满足上述条款要求的，其响应文件将作无效标处理。

附件13

投标人认为需补充的其他资料或说明

附件14
投 标 文 件

项目编号：

项目名称：
投标包（项）数：
投标人（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

年       月      日
