三、投标报价明细表


项目名称：策勒县基层服务信息化和综合执法能力提升项目（包一）
项目编号：CLX-2026-059 号

	序号
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参数、规格
	品牌
	型号
	数量
	

单位
	

单价（元）
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LED显示
屏
	1、像素点间距：1.25mm
2、单元板分辨率：32768Dots
3、刷新率：3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
4、像素构成：1R、1G、1B
5、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光
6、驱动方式：恒流驱动；控制方式： 同步控制系统；维护方式：前后双向维护
7、 白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：
0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：99%
8、灰度等级14bit，红绿蓝各256 级，可达 16384级；
9、供电电源：峰值功耗300W/m2 ；平均功耗120W/m2
10、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；
11、整屏防护措施完善，满足室内环境使用；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60。
12、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍 、低灰偏色改善
13、数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，
两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。
14、为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性 , 屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，屏体内部线材阻燃等级UL94V-0
15、防电击等级符合 GB4943.1-2022 关于 I 类设备的安全要求。
16、支持软件自定义修改分辨率， 自定义分辨率
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	, 更加适合 LED 屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键 IP 连接
17、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
18、为了防止 LED 光源对人眼的伤害，LED 电子显示屏产品通过低蓝光认证，无视网膜蓝光危害
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升降显示终端
	1.屏幕尺寸：15.6英寸，屏幕比例：16：9，屏幕分辨率：1920×1080
2.话筒杆支持自动扶正功能。（当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。）
3.显示屏与话筒升降拥有单独的升降系统，两者可根据需求使用升降。
4.在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。
5.支持1 路 HDMI 信号输入，1 路 VGA 信号输入 , 当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号  , 当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换， 当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式
。视频切换：VGA、HDMI（按键手动切换）
6.此设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。
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广东保伦电子股份有限公司
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会议终端主机
	1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、 电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、 同屏广播等应用。
2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。
3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式
doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf
/txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件
。
4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。
5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（bm会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。
6.结束会议终端自动清除本地会议文件。
7.具有常用音视频及控制接 口（含 USB、HDMI、 VGA、音频输入输出）。（标准接 口：4×USB3.0  、1 ×HDMI、1 ×VGA、1×MIC-IN端 口、1 ×LINE-OUT端 口、1×DC端 口、1 ×COM口）
8.处理器：4核，4线程，3.0GHz主频；内存：8GB ；硬盘容量：128GB 固态硬盘；
9.网 口：1×千兆网 口
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无

	4
	无纸
	1.具有2种会议模式，包括常规会议模式和bm会
	itc
	V3.0
	25
	套
	2438.14
	60953.5
	广东保
	无




4

	
	化会议客户端软件
	议模式，bm会议模式启用后可以实现参会人文件水印（可显示参会人姓名、 日期及时间）、文件阅后即焚等bm机制，保障会议文件安全。
2.具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换4种不同布局方式，（4种不同布局方式包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录， 同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式 , 点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。）
3.具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、 申请模式、 自主模式； 自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能； 申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能； 自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。
4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议 , 所有用户页面锁屏无法操作，大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
5.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，bm会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
▲6.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
7.具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料
8.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员， 同时可快捷屏幕投大屏，设备拓展支持市面主流操作系统（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；支持文档主讲 (文档广播)功能，实现低带宽同步与共享同一份文档资料的功能；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播/文档主讲具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。文档主讲支持在文档广播过程中随时切换主讲人的功能。
9.支持同屏录制服务，支持对会议广播及屏幕共享内容进行无感知录制，可定时录制，录像文件
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	数据上传后台服务器进行保存。
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无纸化主机
	1.无纸化主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等功能特点。
2.采用国密SM2、SM4国密加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，核心技术自主可控，aqkk。
3.支持与常用即时通讯平台对接。（搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议， 同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号等方式通知与会人员。）
4.采用处理器:4核，8线程，3.4GHz主频； 内存
:DDR4 8GB；硬盘:1TB； 网 口:2×LAN，支持
10/100/1000Mbps；视频输出接 口:1 ×DVI，1 ×
HDMI，1×VGA；音频接 口:1 ×MIC in，1 × Line out , 1 × Line in；其他:2×USB2.0，4×USB3.0 ， 2×COM RS232，1×PS/2
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6
	能 纸 会 管 服 器 件
智 无 化 议 理 务 软
	1.采用国密SM2、SM4国密加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，核心技术自主可控，aqkk。
2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理  ；（同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、 申请模式、 自主模式； 自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能； 申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能； 自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员 ；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。）
3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、 申请发言、手写批注、会议服务等功能模块显示与隐藏  , 实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁且操作高效。
▲4.具有切换客户端个性化主题和布局样式功能
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	, 可切换4种会议主题风格，包括浅色风格、人大风格、政务风格、护眼风格；可切换四种客户端会议模式（包括卡片模式、简洁模式、导航模式  、经典模式。卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录， 同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。）
5.支持自定义投票类型，支持限时投票；支持3种投票界面样式选择；支持自定义投票结果展示，
可更换背景、可选择显示内容、可选择倒计时、自定义文本、 自定义字体，支持投票结果过程的实时查看和投大屏展示以及投终端展示；支持自定义签到结果界面、 自定义背景图、选择需要展示的内容、可自定义文本、 自定义字体，签到结果过程实时查看和投大屏展示。
6.具有自定义创建会议功能（创建会议时可填写会议名称、会议时间、会议主持人及会议主要内容、绑定会议室，创建完成后可联动至会务门 口屏显示，可根据会议需求选择会议属性），包括普通会议和bm会议，bm会议具有阅后即焚、文档水印bm机制以及会后文档资料不保留，不形成历史记录特性。
7.支持在每个议题下创建签到投票，支持不同议题时不同参会人进行签到和投票，满足同会议下多议题独立签到投票。
8.支持三员管理功能。开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色 , 不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理 , 包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能 ；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。
9.支持会中暂停会议，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作，大屏内容也会被屏蔽 , 增强系统安全性。
10.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，bm会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
11.支持服务器监控，可查看服务器及客户端的
cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。
12.具备服务器列表显示功能，支持显示所有服务器编号、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具备服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出
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	操作日志功能。
13.无纸化服务器支持双机热备功能，无需人工干预的实现自动启动，设备故障、操作系统故障、
软件系统故障等不可预期问题实现数据快速恢复
。
14.支持移动端查阅会议资料，参会人通过移动端查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
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无  纸化  流媒体主机
	1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通， 同时支持无纸化会议签到、投票、 同屏会议信息的展示功能。
2.采用处理器配置:4核，4线程，3.2GHz主频； 内存配置:DDR4 8GB；硬盘:128GB 固态硬盘
3.具有千兆网络接 口:2×LAN，（支持
10/100/1000Mbps；视频卡:2路视频采集卡（1× HDMI IN，1 ×VGA IN））
4.具备常用音视频及控制接 口:1 ×DVI，1 × HDMI , 1×VGA；音频接 口:1 ×MIC in，1 × Line out  , 1 × Line in；其他:2×USB2.0，4×USB3.0 ， 2×COM RS232，1×PS/2
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广东保伦电子股份有限公司
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无  纸化  流媒  体服  务器  嵌入软件
	1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。
2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。
3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等 )分组投屏功能， 最大可支持4分屏画面同时投屏输出显示。
4.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件（非终端播放再广播到大屏）。支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示出来。
5.支持大屏视频矩阵功能， 同时支持多路多媒体源 (视频点播，视频直播，外部信号， 同屏信号，电子白板，文档）进行播放功能
6.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。
7.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数 、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（10项 ) 或表格（10项）的形式投屏显示评分结果。
8.支持座位图投屏功能，在会前或会中将参会者的座位图投放到流媒体大屏中显示，方便与会者快速找位入会。
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全  数字  会议  系统主机
	▲1.支持管理有线会议单元和无线会议单元，软件配置中，（有线单元4096 台，无线单元300 台 ) 。系统可对会议单元进行控制，具有会议议程的签到、表决、服务的功能及发言控制功能，接入的会议单元可参与会议议程。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者
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台
	

7104.26
	

7104.26
	广东保伦电子股份有限公司
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	可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时5ms。
4.设备具有1个USB接 口；后面板具有2路RS-232接口、1路RS-485接 口、4路RJ45通讯接 口；具有1路RCA输入、1路卡侬输入、2路凤凰端子输入接 口； 1路RCA输出、1路卡侬输出、16路凤凰端子输出接口；1个拨码开关、1个接地柱。
5.具有16路音频输出通道（通过扩展可实现272个音频输出通道），音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、 同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括30级音量调节、10段均衡器调节、100级延时器调节功能。
6.主机具有16通道音频分组输出接 口；采用会议分区相控技术，可拆分16个独立的会议系统使用 , 也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
7.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议单元和采集器可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
8.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关会议单元（中、英、俄、法、繁体、西班牙、alb、葡萄牙八种语言切换）、
控制会议系统角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票表决、接收会议服务信息  、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。
9.支持在WEB管理端切换个性化主题风格功能，可切换4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题 , 不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。
▲10.超大数据处理能力：系统支持24台会议单元同时发言，其中支持16台有线会议单元和8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。
11.具有3种备份机制；支持主机双机热备功能，
可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，
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	保障会议正常进行。
12.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间5ms。
13.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输16路有线会议单元和8路无线会议单元发言
的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
14.会议主机支持融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加全数字会议系统主机、音频处理器、混音器、反馈抑制器 、功放类产品并查看在线情况； 同款产品多台在线设备可手动添加，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；平台具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
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AI  会议话筒处理器
	▲1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人； 当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能； 内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.具备必要的开关、控制与状态指示功能。（后面板具有1个船形开关、4个RJ45、1个RS485、2个RS232、1个TYPE-C接 口、1个拨码开关、1路卡侬输出接口和2路RCA输出接 口；前面板具有1个AFC电容触摸开关；4个状态指示灯（包括1个AFC 功能状态指示灯、1个音频信号灯、1个处理器工作状态指示灯、1个工作电源指示灯）。面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。）
▲4.提供自动增益、 自动混音、AFC反馈抑制， ( 24个可编程陷波点）、EQ调节（31段图示均衡器调节）音频处理功能。采用啸叫检测门限更新法  , 移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点， 自动/手动切换。（处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号。）
5.与全数字会议系统主机软件集成，使用全数字会议系统综合控制软件统一配置全数字会议系统主机和会议话筒处理器。支持搭配音频综合管理平台集中管控软件模块，包含数字会议系统软件模块、 电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块 、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗 口，可快速管理和调用。
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	交换机
	1. 48 口千兆电口+4 口万兆 SFP+上行光 口， 网
	华三
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	1
	台
	4970
	4970
	新华三
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	管型以太网交换机；
2.背板带宽176Gbps；
3.包转发率131Mpps
	
	S-52S
-EI
	
	
	
	
	技术有限公司
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机柜
	1. 16U
2.冷轧钢板：框架立柱1.5mm、门板及侧板 1.0mm
3.静态承重300kg；
4.顶部散热风扇2 只；
5.可调支脚+万向轮；
	
中悦博华
	

16U
	

1
	

台
	

2130
	

2130
	香河中
悦博华
金属制
品有限公司
	

无
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智能语
音识
别平
台软
件
	语音转写会议后台服务软件：
1.语种选择：支持选择转写语种功能，在同一场会议中添加中文、方言、外国语等多种语音引擎 , 实现语音转文本；管理员可在参会人员中绑定人员所需要的语言引擎。
1.1多语言转写：支持在同一场会议中添加中文、方言、外国语等多种语音引擎，实现语音转文本
。管理员可在参会人员中绑定人员所需要的语言引擎。
2.数据统计：支持统计转写时长、文档数量、会议次数、参会人数等会议数据并支持以柱状图和折线图的方式呈现。支持按照周、月、年以及自定义时间段的方式查询并导出数据。
3.实时语音转写：支持将实时外部音频信号转换成文字文本。转写文本可按照发言人角色进行自动分离， 内容更加清晰直观。支持设置自动分段 、语气词过滤、禁忌词屏蔽以及添加系统热词。支持对文本中重点或存疑内容进行标记，方便会后整理文稿。支持查找文本关键词、按发言人显示文本等功能。支持文本编辑，允许编辑单句，修改错别字。 (①热词优化：支持批量添加或删除个性化人名、地名、建筑名、专业词汇等专有名词。会议前开启热词优化后，可极大提高该词语音识别准确率。②禁忌词屏蔽：支持将不适宜展示的敏感词添加禁忌词列表中，屏蔽此禁忌词
。当识别到此类词汇时，系统提供不显示、*号和空格三种显示方式进行显示。③智能断句及分段  ：支持按照智能语义（仅支持中英文）、VAD+字数、VAD+关键字、关键字等多种方式进行自动分段，可自定义说话停顿时间以及字数。
4.语种选择：支持选择转写语种功能，在同一场会议中添加中文、方言、外国语等多种语音引擎 , 实现语音转文本；管理员可在参会人员中绑定人员所需要的语言引擎。
4.1多语言转写：支持在同一场会议中添加中文、方言、外国语等多种语音引擎，实现语音转文本
。管理员可在参会人员中绑定人员所需要的语言引擎。
5.会议录音：支持录制会议音频，可查看录制音频的名称、大小、音频长度、发言人以及时间等基本信息。音频支持选择不同发言人分别导出或按照整场会议全部导出。同时支持二维码分享的方式下载音频文件，支持wav、mp3等音频格式。
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	▲6.音频文件导入转写：支持批量导入 mp3、wav 、wma、mp4、avi、pcm、m4a等多种格式的音频文件并快速转写成文字文本，可进行语言选择和语气词过滤设置；支持批量下载或二维码分享音频和转写文本文件， 同时可对无效文件进行删除操作。可查看音频文件名称、文件大小、音频长度  、上传时间、语音选择以及转写状态等信息。 (系统每次最多支持上传50条音频文件，大小可达5GB；单条数据时长可达18小时，大小可达2G。）
7.语气词过滤：支持预先设置语气词。开启语气词过滤后，转写文本中的语气词将被删除，保证文稿更加顺畅。
8.智能断句及分段：支持按照智能语义（仅支持中英文）、VAD+字数、VAD+关键字、关键字等多种方式进行自动分段，可自定义说话停顿时间以及字数。
语音识别服务软件：
1.实时语音转写：是对音频流做实时语音识别，
可以做到“边说话边同步输出文字”的效果。 (会话初始化成功之后便可持续的调用接 口， 向服务发送音频，获取识别结果。在发送音频时，为了与引擎保持帧同步，需将音频切分为固定大小的段来发送，且需要有一定的等待时间，保证每秒的流量与引擎的采样率一致，例如引擎为16k
16bit，每次发送 1280 大小音频段，那么每次应该等待 40ms。）
2.语音识别准确率：普通话准确率可达98%（清晰标准普通话中文语音实时转写效果，准确率和普通话标准度，清晰度有关），演讲、正式会议场景下95%。
3.支持多种音频编解码格式：实时语音转写支持 pcm、wav、speex、speex-wb、opus 音频编解码算法。非实时转写支持mp3，wav，wma，mp4，avi , pcm，m4a 格式音频。
4.文本后处理：语音转写私有云支持对识别结果语句智能预测其对话语境，提供智能断句和标点符号的预测， 同时也支持数字规整和替换列表能力。
5.支持中文普通话、英文、 中英文混合。 中文普通话引擎支持中文中夹带英文单词、简单的英文语句（基本满足中国人日常生活的使用要求）。中英文混合引擎可在中文和英文语境下自由切换
。
6.声纹识别：未提前录入声纹库时支持盲分进行角色分离，在提前录入声纹库时可根据录入的声纹信息进行角色分离。
语音转写会议大屏软件：
1.软件支持显示、切换多种字幕功能，包括实时发言转写字幕、实时发言翻译字幕、多语言转写双语字幕。（支持翻译字幕、转写字幕、双语字幕切换功能。屏幕支持浮窗字幕的形式展示语音
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	转写文本内容， 同时设置大屏字幕字号，字幕位置可支持上停靠和下停靠， 同时支持显示样式有单行、双行、三行、全屏等四种样式。）
2.支持自定义已转写文字、未转写和角色名文字的字体颜色和字体的透明度。
3.支持字幕背景颜色和背景颜色的透明度调节；支持自定义全屏投屏背景颜色或背景图更换，支持自定义全屏背景的透明度设置
4.支持通过软件将历史会议中，会议纪要、录音文件生成二维码图片分享。
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智  能
语  音
识  别
会议笔
录软件
	1.支持配置管理员、普通用户多种用户权限，配置管理员可进行会议管理、人员管理、系统管理功能，普通用户只能查看指定会议室的相关信息
▲2.支持可视化排位功能，与数字会议系统数据互通，能够一键扫描会议室中在线话筒数量并自动加入到软件中；支持一键匹配会议人员排位或手动将人员信息拖入坐席即可实现绑定；可显示总人数、坐席数量、未匹配坐席的人员数量，便于用户查看未绑定坐席的人员。
3.支持将多个参会人员列表中的角色绑定同一个麦克风。当更换不同的发言人时，通过按F1-F12进行手动切换发言角色，实现转写文本角色分离4.支持手动批量添加或删除个性化人名、地名、建筑名、专业词汇专有名词；支持通过导入
PDF,TXT,DOC,DOCX 文件，AI 自动提取文档中使用的高频词，用户可自定义添加到热词中，提升转写的准确率。
5.支持实时显示转写字幕，可选择显示转写内容 、翻译内容或者双语转写不同字幕，支持自定义会议名称是否显示、 自定义字幕进行会议名称、字体大小、转写文字颜色和透明度、显示行数、停靠位置以及背景颜色和透明度进行设置。
6.支持将发言人音频实时转写成文字，转写文字可按照发言人角色进行人员对应，支持在每个发言人员字幕前展示头像。支持设置自动分段、语气词过滤、禁忌词屏蔽，优化文本显示。支持对文本中重点或存疑内容进行标记，方便会后整理文稿。支持查找文本关键词、按发言人显示文本功能。支持转写文本实时编辑，允许编辑单句，修改错别字
7.支持通过AI 自动提取会议中领导发言的高频词 , 自动显示在搜索栏,只需选择即可高亮显示和查看高频重点内容位置。
▲8.支持对转写的文本进行AI 分析，并高效总结会议纪要,并分条列出会议要点；纪要涵盖会议的会议信息、会议议题、会议重点以及代办事宜。
支持通过细致分析每位发言者所讲解的文本内容 , 为每位发言者生成针对性的发言总结。支持对文本描述进行语篇规整，可将会议的口语化内容通过AI 大模型整理成书面化的报告和会议纪要内容。（提供对应大模型整理成书面化的报告和
	





















itc
	





















V5.62
	





















1
	





















套
	





















4072.56
	





















4072.56
	



















广东保
伦电子
股份有
限公司
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	会议纪要内容。
9.支持克隆会议功能，复制历史会议中的参会人 、会议室、字幕设计格式、角色分离对应关系设置。
10.支持导入 asf、avi、mov、mp4、wmv 多种格式的视频文件并转写成文字文本，可进行语言选择和语气词过滤设置；支持下载音频， 同时可对无效文件进行删除操作。可查看视频文件名称、视频长度、上传时间、语音选择以及转写状态信息
。系统每次最多支持上传50 条视频文件,单个视频时长支持10 小时，大小支持5G。
11.支持系统版本管理功能，可查看系统软件类型 、版本号、上传人、上传时间以及备注信息，可进行启用、编辑或删除操作，支持上传升级文件进行升级。
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智  能语  音识  别服  务引  擎
	1.语音转写引擎服务器运用大规模的语言模型，智能预测语境，提供智能断句和标点符号的预测 , 可对结果中出现数字、 日期、时间等内容格式化成规整的文本，实时字幕，实时转写，角色分离，快速形成会议纪要功能。
2.采用的处理器：6核，12线程，2.9GHz主频
； 内存：DDR4 64GB；硬盘容量：1TB； 网 口：2 ×千兆网 口
3.视频输出接 口：1 ×HDMI、1×DP；具备其他接 口 ：2×USB2.0， 2×USB3.0，1 ×MIC in， 1 × Line out，1 ×Reset，RS-232接 口
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专业音箱
	1.阻抗：8 Ω
3.额定功率：150W
6.覆盖角度：水平覆盖角80 ° , 垂直覆盖角60
7.高音：3"锥形高音单元×1
8.低音：8"低音× 1
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1395.86
	

5583.44
	广东保
伦电子
股份有
限公司
	

无
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专业功放
	1.采用1U机箱设计（先进高效有源钳位的开关电源设计更稳定，转换效率更高）。采用D类数字功放设计方案，高达420kHz调制频率，相对市面上功放失真更小，效率更高。
2.智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有2个LINE平衡XLR输入通道，2个LINE平衡
XLR级联输出通道，2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率:立体声8 Ω ：200W×2；立体声4 Ω : 400W×2；桥接16 Ω ：400W ；桥接8 Ω ：750W；输入灵敏度:2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)
7.信噪比（A计权）: ≥105dB，具有输入灵敏度 1V和 2V 切换功能。
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	音响支架
	1.最大承重25KN
	itc
	TS-02
	4
	套
	110.76
	443.04
	广东保
	无
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	2.材质：铁
	
	A
	
	
	
	
	伦电子
股份有
限公司
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调音台
	1.具有4路Mic输入接口兼容4路线路输入接 口，话筒输入接口带48V幻像电源。4 组立体线性输入、麦克风输入：4路（4个卡侬接 口）；线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接 口
2.具有1组立体声主输出、1组辅助输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。单通道均衡：高频： ±15dB（12kHz）；中频： ±12dB（2.5kHz）；低频： ±15dB（80Hz )
4.内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 (效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、 回声、 回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR  , 旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果）
	






itc
	





TS-12
PFX
	






1
	






台
	






1990.84
	






1990.84
	




广东保伦电子股份有限公司
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AI 音频处理器
	1.处理器4核处理器，高性能ARM CorteX-A53处理器（2.0GHz主频）， 内置1Tops算力，512MB内存  , 4GBEMMC存储，32bit/48kHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。
2.后面板具有4路线路音频凤凰端子平衡输入接
口（具有48V幻象供电）、4路线路音频凤凰端子平衡输出接 口、1个拨码开关、1个RJ45接 口、1个RS232接 口、1个RS485接 口、8个可编程GPIO控制接 口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸IPS真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接 口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、 AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器  ；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点， 自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产银河麒麟桌面操作系统（兆芯版  ) 或国产银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端  、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地
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	址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加数字会议主机并查看在线情况；可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况； 同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间小于2s，保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
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无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式 , 采用国产主控芯片，传输距离80米、接收机具有2 路平衡输出、1路非平衡混音输出；具有混响 、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能；
2.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 、807MHz-830MHz 四个频段使用。发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。
▲3.接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮  、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键  、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接 口、2个BNC接 口、1个DC接 口。发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键 、2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态 , 静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、 中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。
6.具有长时间续航，发射机使用时长10 小时
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码 , 能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.接收机具有 2 个 LCD 显示屏；发射机具有
0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、 电量格数信息  。（接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮  、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键  、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接 口、2个BNC接 口、1个DC接 口。发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键
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	、2个工作状态指示灯）。
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电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭。每路动作延时时间：1 秒，远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。每路动作延时时间：1秒
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
8.具有1 路USB输出接 口，可以接LED灯。
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话筒天线
	1.射频频率范围：470～950MHz
4.电压驻波比： ≤2.0
6.输入阻抗：50 Ω
10.指向性：180 °指向
2.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
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线缆
	





1.铜芯护套线 RVV3*2.5
2.音频线国标 RVVP2*0.5
3.六类千兆非屏蔽网线
	





1.宏亚2.兴盛
3.广惠通
	1.602
27 IEC
53 (RV
V)
300/5
00V
3x2.5
mm2
2.RVV
P
300/3
00V
2x0.5
3.CAT
6A
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1.深圳市宏亚
电子有
限公司2.兴盛电缆有
限公司3.广州市广惠
通线缆
有限公司
	







无
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会议桌
	11.5*2.5*0.76m；贴面:均选用优质胡桃木木皮贴面，贴面厚度0.6mm;无节疤，无裂纹，无朽木，
色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，基材:采用中纤维板(达到国家新检测标准E1级)
油漆:采用环保油漆，底漆为两组份（PE）不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双组份聚氨酯漆，漆膜硬度达2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观  。油漆工艺:底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，做成全封闭式(手感较为光滑)。
五金件说明:均为国产优质五金配件。
环保标准:总成品甲醛释放量15mg/L，胶黏剂符合国标要求;成品家具漆膜附着力3 级，耐磨性 3
级，耐干热性(70 °C) 3 级，符合国标要求配 25把椅子
1.椅身：20MM 厚内外弯板外裹 40 高密度弹性海棉， 回弹性35%。
2.面料：优质头层牛皮。
3.椅脚：采用优质橡木实木喷漆脚
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	4.油漆：优质品牌水性油漆，环保性能指标完全符合 GB 油漆工艺产品在全密封无尘油漆房进行雾状喷。
	
	
	
	
	
	
	
	

	


投标总价
	

（大写） ： 陆拾捌万贰仟肆佰肆拾元陆角陆分

（小写 ） ：682440.66元



2026 年 11 月 04 日
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注：1、投标人必须填写报价明细表且明细表中需包含服务需求表中所有内容，否则将导致投标被拒绝
2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。
3、报价项目填报不下的，可自行扩展、不可缺少内容。
18
