昆明云能化工有限公司
关于消防系统检测项目的邀请函
昆明云能化工有限公司消防系统检测，具体事项如下：
一、项目情况 
1、寻源项目名称：2026年消防系统检测
[bookmark: _GoBack]2、寻源编号：PRO2611050033
3、服务内容：
昆明云能化工有限公司生产装置规模：为年产10万吨烧碱、10万吨聚氯乙烯；建筑面积54323.9㎡；建筑高度23.6米；建筑层数地上5层，地下0层；
火灾报警控制器4台（含烟感探测器、手报、模块等共计256个） 。 
	灭火器类型
	数量
	室内外消防栓
	数量

	35kg干粉
	10
	室内消防栓
	177

	3kg干粉
	29
	室外消防栓栓
	60

	5kg干粉
	37
	消防炮
	5

	8kg干粉
	450
	应急照明灯
	38

	7kgCO2
	12
	疏散指示灯
	38

	3kgCO2
	106
	疏散指示牌
	129

	24kgCO2
	12
	防火门
	34



4、服务周期/时间：2026年12月18日前完成并提交终稿检测报告。
5、服务标准：符合国家、行业标准及竞争性比选询价文件要求。
6、应标方式及网址：
使用谷歌Chrome浏览器版本65以上；IE浏览器11.0及以上（推荐使用谷歌浏览器），云南能投业财一体化平台https://ynnterp-ierp.cnyeig.com。
7、报价时间：
报价截止时间：2026-11-13上午10:00:00。
请预留至少1天时间进行线上报价，勿在最后。投标截止日期前，已报价内容可修改。报价截止后，系统关闭将无法再接收和修改。
二、选聘资质及服务要求：
1、资质要求：报价时须提交申请人资质（包含但不限于营业执照、法人身份证明等）。
2、服务要求：按照国家、地方、行业关于消防安全方面的法律、法规和标准要求，对昆明云能化工有限公司化工生产装置、办公区开展消防安全检测及消防控制措施规范性有效性进行检测，并有针对性地提出相应的安全对策措施；指导询价方对检测中发现的问题、隐患实施整改；完成检测报告书编制。对出具的检测报告结果负责，并承担相应法律责任。
三、报价要求：
1、见报价单。
四、结算方式：
合同签订货到验收合格后，供方开具增值税发票，采购人验票无误后60天支付到货款，支付方式：银行电子承兑汇票或银行电汇。
五、其他要求：
报价时请按报价申请文件格式上传PDF盖章报价单一份，不按要求提交报价单的视为无效报价。
六、联系方式：
采购人：昆明云能化工有限公司
地址：云南省昆明市安宁市连然街道极乐村委会青武山
项目监督人：宋如飞    联系电话：13888375809
业务联系人：罗万才    联系电话：15887068892
附件：1、报价申请文件格式；2、消防系统检测采购邀请函。

昆明云能化工有限公司
2026年11月02日
