普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务二次（最终）报价表
	序号
	名称
	实施内容
	单位
	暂估数量
	含税固定综合单价（元）
	含税价小计（元）
	备注

	1
	绿化树砍挖清除
	1.8株树径20-30cm，2株树径10-20cm；
2.起挖方式：连跟挖除；
3.运距：5km。
	株
	10
	
	
	

	2
	土方开挖与清运
	1.土壤类别: 三类土；
2.挖土深度: 1.5m以内；
3.废弃料品种：场地土方； 
4.运距:5km。
	m³
	900
	
	
	

	3
	原砼路面拆除
	1.构件名称: 原地面破除；
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm；
3.废弃料品种：砼建渣； 
4.运距:5km。
	㎡
	84
	
	
	

	4
	原排水沟拆除
	1.构件名称: 砖砌排水沟拆除； 
2.拆除构件尺寸：300mm*500mm；
3.废弃料品种：排水沟建筑垃圾； 
4.运距:5km。
	m
	14.5
	
	
	

	5
	场地基层面平整碾压
	1.场地基层面平整碾压；
2.机械：压路机；
3.压实系数不低于95%。
	㎡
	1332
	
	
	

	6
	停车场混凝土硬化
	1.部位：停车场混凝土硬化；
2.5%水泥稳定层厚度:35cm；
3.C30混凝土面层厚度:25cm；
4.表面切收缩缝，含零星模板。
	㎡
	1390
	
	
	

	7
	排水沟（暗）
	1.240厚M7. 5水泥砂浆砖砌排水沟，1：2水泥砂浆抹灰，300*800*150钢筋混凝土预制盖板； 
2.截面尺寸300*400； 
3.100厚C25垫层； 
4.部位：停车场出入口。
	m
	16
	
	
	

	9
	排水沟（明）
	1.240厚M7.5水泥砂浆砖砌排水沟，1：2水泥砂浆抹灰；
截面尺寸300* 400；
100厚C25垫层
4.部位：停车场周边。
	m
	40
	
	
	

	10
	花池
	1.240厚M7.5水泥砂浆砖砌花池，1：2.5水泥砂浆勾缝； 
2.100厚C25垫层与模板。
	m
	50
	
	
	

	按暂估数量含税合价：¥         元（大写：            ）增值税税率：  %

	工  期：        日历天（须≤25日历天）

	质保期：        个月（须≥12个月）

	报价有效期： 90  天            是否响应采购人的付款条件：□是   □否

	
竞谈申请人（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）或委托代理人（签字）：

联系电话：                                 日期：     年   月   日



注：1.本表须置于目录后并且不得对格式作任何更改。
2.本表含税价小计的合计值必须与所报含税合价一致，同时小计值应计算正确（请申请人务必认真核对），否则报价将不被采购人接受。
[bookmark: _GoBack]3.本表含税合价报价仅用于本次采购评审，成交人确定后，以最终的含税合价为暂估总金额签订合同，本表含税固定综合单价即为成交价，按实际工程量据实结算。
4.采购人付款条件详见采购文件第七条第（三）款。
5.本采购项目一般纳税人适用税率为9%，如为小规模纳税人请按适用税率进行填报。




