投标报价明细表
项目名称:乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院公共卫生服务标准化建设项目                    
招标编号:WQZFCG(ZB)-2026-113              包号:/ 　 
                                       单位：元（人民币）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格
型号
	交货时间
	交货
地点
	数量单位
	总价
	备注

	1. 
	中医体质辨识仪
	科悦牌
	型号：V1.0
规格：1. 软件依据国家中医药管理局颁布相关标准开发，符合《中医体质分类与判定》国标规范要求。
2. 设备内置成人、老年人双题库测评体系，适配60周岁及以上老年人群，可实现老年人快速便捷完成体质测量。
3. 设备可自动完成检测结果智能分析，包含体质类型判定、详细体质分析、个性化调养指导、患病风险指导建议等内容。
4. 系统支持九大中医体质分类辨识，分别为：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。
5. 设备配备完善后台管理系统，支持测评数据查询、统计、汇总、导出等功能；具备与采购人现有业务系统对接能力，开放标准化通用数据接口，相关对接实施及协调费用由中标供应商承担。
6. 设备可自动生成完整测评报告，报告内容至少涵盖：体质综合分析、科学运动指导、膳食食物调养指导、患病风险干预建议。
7. 测评结束后可直观展示对应体质各项量化数值，搭载智能语音播报功能，支持全程语音读题，方便老年人听题、答题操作。
8. 系统集成多功能测评模块，除中医体质辨识系统外，同步内置心理健康测评系统、公民健康素养评估系统、老年人健康评估系统。
9. 设备支持身份证刷卡快速读取个人信息完成测评，同时支持无身份证情况下手动录入人员信息开展测量工作。
10. 系统配备标准化心理测试评估模块，搭载国内公卫通用成熟测评量表，可满足心理卫生、健康自评、焦虑、睡眠、孤独、吸烟原因、酒精依赖、自杀态度等相关心理健康测评需求。
11. 系统配备专业化老年人健康评估模块，搭载行业通用评估量表，可实现老年人健康状况自评、老年抑郁评测、生活自理能力评估等老年健康专项测评功能。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	26000
	/

	2. 
	牙椅
	新格牌
	型号：X1
规格：1.供电电压：AC220V±10%，频率：50Hz±1Hz
2.设备适用环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80%
3.供水工作压力：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar
4.供气工作压力：0.5-0.80Mpa/5.0-8.0bar
5.负压性能：水负压排量≥55L/min，气负压排量≥120L/min
6.座垫面离地最低高度≤400mm，座垫面离地最高高度≥820mm
7.靠背可调节，最大后倾角度≥67°，可调节至 - 5° 急救体位
8.高速涡轮手机转速≥300000 r/min
9.低速气马达手机转速≥14000r/min
10.漱口水出水温度可控制在 40℃±5℃
11.冷光口腔灯照度区间 6000Lux～35000Lux，色温 4000-5800K，支持冷暖光切换、强弱无级调光，可左右手操作，灯光控制点位不少于 3 处
12.设备升降运行平稳，具备一键清洁功能：一键启动后设备升至高位、自动关闭口腔灯、痰盂自动冲洗，减少管路积水异味与堵塞；具备一键复位功能，可将牙椅复位至低位
13.配备急救体位模式，可快速调整至急救姿态，满足应急救治使用
14.靠背、座垫采用人体工程学设计，支撑稳固，保障诊疗操作空间；头枕支持长度、角度单手调节，头枕硅胶护套可拆卸，便于清洁消毒
15.椅架结构稳固，具备良好防锈防腐能力，耐腐蚀性能满足临床长期使用要求
16.设置独立紧急停止开关，内凹防误触，配备状态指示灯，急停响应可靠
17.驱动电机运行噪音低，保障安静诊疗环境
18.配备侧方操作按键，支持音频播放功能，操作便捷
19.配备患者呼叫装置，患者触发呼叫后可给出提示信号，方便医护及时处置
20.具备急停保护功能，设备运行过程中可快速停止动作；设置水气总控开关，支持一键通断水气，便于日常管护，延长管路使用寿命
21.具备器械联动保护功能，器械处于工作状态时，锁定牙椅升降动作，防止误操作造成患者伤害
22.具备至少 3 组可预设椅位记忆功能，支持一键吐痰复位、一键急救、一键清洁椅位；可控制椅位升降俯仰、冷热水、冲痰、口腔灯、观片灯等功能，冲痰时长、漱口水水量可自主设置
23.内置 LED 观片灯，方便医患阅片沟通
24.配置多功能组合脚踏，可控制牙椅升降俯仰、口腔灯开关、吹屑气、漱口水等功能
25.机箱可旋转，便于四手操作以及设备检修维护，连接杆运行平稳
26.水气管路采用医用级管材，耐水解、耐腐蚀
27.强吸系统配备降噪结构；强、弱吸过滤组件可快速拆装，便于清洁消毒
28.陶瓷痰盂盘，支持 180° 旋转，材质易清洁、耐污
29.控制器具备开机自检功能，可展示故障信息，故障提示种类≥6 项
30.机箱支持顶部加注纯净水或者消毒液，无需拆卸容器
31.助手控制面板功能按键≥10 个，可控制椅位升降俯仰、漱口水加热、冲痰、口腔灯、复位、清洁椅位；助手操作台可水平旋转≥90°
32.挂架操控轻便，动作顺畅
33.标配三用枪、可 135℃及以上高温高压消毒的强弱吸硅胶手柄、强转弱吸接头；预留光固化、强弱吸手柄安装位置
34.助手臂由机箱中部伸出，转动灵活，活动范围大，满足四手操作使用需求
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	58000
	/

	3. 
	耳鼻喉综合检查治疗台
	彭康牌
	型号：PK-3201
规格：1台面采用钢化玻璃材质，具备耐刮花、防渗漏性能。
2.配套负压泵运行噪音低，负压响应迅速。
3.吸引瓶容积≥2500CC，配置 1 个，采用钢化玻璃材质，密封可靠，不易破损。
4.配备喉镜预热装置，支持自动控制。
5.LED 射灯功率≥8W，照度≥10000LUX。
6.吸枪工作压力≥0.07MPa，枪头可拆卸，可适配更换不同外径规格吸枪杆。
7.配置喷枪：直头 2 把、弯头 1 把；喷枪防渗漏、不易堵塞，喷雾角度可满足 45° 使用需求；喷枪无外置轨道，电路自动控制，工作压力可在 0.1MPa～0.15MPa 区间调节。
8.具备待机自动断电功能，连续 2 小时无操作可自动断电。
9.正常工作环境温度：10℃～35℃。
10.台面配置触屏操作面板，可对射灯、喷枪、吸枪、喉镜预热器等功能进行操作控制。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	16000
	/

	4. 
	健康一体机
	普瑞森牌
	型号：PRS-2000A plus
规格：一、整机介绍
1.健康体检一体机将各项健康检测模块集成于一体化工作台。支持二代身份证自主登记、自助建档、问卷调查、自助检测、自动生成体检报告。体检人员可按照屏幕动画、语音提示独立完成检测；检测完成自动出具体检报告，并提供健康、膳食指导；支持多次检测结果对比，体检报告支持扫码查看。
（一）一体化操作台
1、整机集成全部检测模块，布局合理，方便单人自助操作； 
2、配备触控主机显示屏、宣教显示屏，设置独立检测操作区域；
 3、具备动画、语音引导提示功能，适配自助体检场景；
 4、各检测单元数据通讯稳定，保障检测数据准确、完整传输；
 5、整机结构稳固、防水耐腐蚀、表面易于清洁消毒，适配基层卫生服务场所使用；
二）触控主机
1、触控显示屏≥21.5 英寸，电容触摸，操作灵敏；
2、屏幕分辨率≥1920×1080； 
3、配置内存≥8G，固态硬盘≥240G，运行稳定流畅； 4、搭载成熟稳定操作系统，支持数据本地存储、查询、导出；
（三）宣教显示屏
1、显示屏≥32 英寸； 2、可用于视力自助筛查； 3、支持播放健康宣教视频、图文资料，用于健康科普；
（四）配套外设
1、配置身份证阅读器，支持读取二代身份证信息自动建档，符合 ISO14443 通信标准 2、配备打印模块，支持体检报告本地纸质打印输出

二、检测功能参数
（一）红外体温检测
1、测量范围：32.0℃～43.0℃；
 2、支持摄氏度、华氏度单位切换；
 3、单次检测时长≤1 秒 ；
4、额温检测距离 1cm-3cm，测量结果稳定可靠；
（二）身高体重检测（自动计算 BMI）
1、设备可自动计算 BMI 体格指数；；
2、身高测量范围：40cm～200cm，分度值 0.5cm；
3、体重测量范围：3kg～200kg，分度值 0.5kg ；
4、具备计量校准条件，可按要求提供计量校准证书
（三）血压、脉搏检测
1、无创血压检测，具备合格的测量精度； 
2、压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40 次 / 分～180 次 / 分；
 3、压力测量精度：±2mmHg 以内；脉搏测量误差：±2% 以内；
4、可存储不少于 100 组历史测量数据；
5、支持左右手测量，自动加压、自动排气减压；
6、具备超压保护功能，压力超限快速泄压，保障使用安全；
7、手臂支撑结构可调，提升检测舒适度 8、适配臂周范围：17cm～42cm；
（四）人体成分（体脂）检测
1、采用生物电阻抗法检测；
2、脂肪率测量范围：5.0%-50%，分度值 0.5%；
3、基础代谢测量范围：385Kcal-5000Kcal；
4、可输出不少于 26 项人体评估指标，包含但不限于脂肪率、基础代谢、体内水率、脂肪重量、肌肉重量、内脏脂肪等级、身体年龄、骨盐重量、蛋白质率、肌肉率、体内水重量、去脂体重重量、细胞内液重、细胞外液重、蛋白质重、骨骼肌率、体格指数、综合评分、阻抗、无机盐、标准重量、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、肥胖度等，自动生成评估小结。
（五）血脂检测
1、标本支持全血、血清、血浆检测；
2、可检测总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯项目；
3、支持 mmol/L、mg/dL 双单位切换；
4、检测结果稳定，符合临床初筛精度要求；
（六）血氧饱和度检测
1、可监测血氧饱和度、脉率、血流灌注指数 PI；
2、具备超限声光提示功能；
3、脉率测试范围：30-250 次 / 分；
4、适合 3 周岁及以上人员检测；
5、脉率精度 ±2%；血氧饱和度 70%-100% 区间精度 ±2%；
6、血氧饱和度测试范围：35%-100% ；
7、检测模块和主机数据传输稳定；
（七）血糖、尿酸、总胆固醇检测
1、电化学生物感应检测原理；
2、支持毛细血管、静脉、动脉全血样本检测；
3、检测时长：血糖约 10 秒、尿酸约 15 秒、总胆固醇约 26 秒；
4、测量范围： 总胆固醇：2.59-10.35mmol/L（100-400mg/dL） 血糖：1.1-33.3mmol/L（20-600mg/dL） 尿酸：0.18-1.19mmol/L（3-20mg/dL） 5、样本用量满足检测要求 
6、存储容量≥460 组检测结果
7、血糖、尿酸、总胆固醇可集成在同一检测模块，数据上传稳定
（八）心电筛查检测
1、支持心电信号采集，满足健康初筛使用需求 
2、自带显示屏实时查看心电波形
3、心率测量范围：30bpm-240bpm
（九）中医体质测评
1、支持国家标准九种中医体质问卷测评，具备测评数据统计功能，判定规则符合国家中医药管理局相关规范。
（十）心理健康测评
1、内置不少于 32 套公卫常用标准化心理测评量表，包含 UCLA 孤独量表、焦虑自评量表 (SAS)、抑郁自评量表 (SDS)、日常生活能力量表 (ADL)、老年人跌倒风险量表、人际关系综合诊断量表、成人心理压力量表、老年人抑郁量表、情商 (EQ) 测试、社会功能缺陷筛选量表、心理年龄量表、症状自评量表 SCL-90、创伤后应激障碍 (PCL-5)、匹兹堡睡眠指数 (PSQI)、FS-14 疲劳量表、老年幸福度量表 (MUNSH)、汉密顿焦虑量表、汉密顿抑郁量表、简明心理状况测验 (MMSE)、艾森克个性测验（成人、少年版）、亚健康评估量表等。 
2、测评完成后自动出具测评得分、测评结论以及健康指导建议。
（十一）视力筛查
1、支持视力、色盲色弱、散光自助筛查
2、对数视力检测区间 4.0-5.3 
3、依托本机宣教显示屏完成筛查，无需额外外接显示设备
（十二）呼吸训练功能
内置呼吸训练引导模式，可记录训练数据，生成训练总结，训练分析内容同步归入体检报告。
（十三）健康一体机管理软件系统
1、支持电子健康档案建立，原始检测数据可存储、可溯源，具备数据安全防护机制 1.1 支持自助建档，可读取二代身份证基础信息自动填充档案 ；
2、实现全流程自助体检，从身份登记到报告生成，无需人工录入基础数据；支持自定义指标异常阈值 2.1 各个检测模块数据自动归集上传，汇总生成一份综合体检报告；
3、健康干预提示：对超出阈值指标标记提醒，自动生成体检小结，从饮食、运动、养生维度给出指导建议 
4、开机自检，可查看各检测单元连接状态；系统包含直接测试、游客登录、报告查询、数据管理、中医体质辨识、心理健康测评等功能模块；
5、支持扫码调取、查看电子体检报告；
6、具备数据统计汇总功能：可统计累计体检人次、当日体检人次、分性别统计；可查询受检人员信息；对血压、BMI、血氧、心电等项目进行正常 / 异常分类统计；可统计各检测项目检测次数；
 7、支持公卫业务数据对接，可对接基层公共卫生服务相关业务系统，满足老年人、高血压、糖尿病等重点人群随访档案管理需求；支持健康宣教素材上传、轮播展示。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	216000
	/

	5. 
	骨密度检测仪
	悦琦牌
	型号：BMD-9M1
规格：1、检测部位支持桡骨、胫骨检测。 
2、采用干式超声检测方式，无需耦合油囊等湿式介质，检测操作便捷。 
3、测量输出参数至少包含 SOS（超声声速）、T 值、Z 值、检测趋势图、10 年内骨折发生风险概率、预计骨质疏松发生年龄。
4、可适配多种规格探头，支持探头种类不少于 4 种。 
5、超声声工作频率标称 1.25MHz，偏差≤±15%。 
6、声速测量误差：≤±1.5%
7、测量重复性：≤±0.15% 
8、检测速度：单点检测时长≤0.4s，单次完整测量时长≤10 秒
9、超声声速显示范围至少覆盖 2050m/s～5000m/s 
10、主机集成触控显示模块，可独立完成全部检测操作，无需外接电脑、平板控制。 
11、电磁兼容性能满足国标 GB 4824 1 组 B 类要求，可直接接入常规家用 / 医用交流电网使用。 
12、具备探头操作引导功能：软件提供探头姿态、接触状态可视化引导提示，指导操作人员规范放置探头，保障检测准确度。
13、具备宣教播放功能：支持播放视频素材，可用于儿童受检者安抚，素材支持新增、删减、替换。
 14、具备联网数据传输功能：
 14.1 具备多种网络接入方式，包含有线网口、WIFI、物联网通信等； 
14.2 支持主流数据库协议、HTTP/HTTPS、WebService 等接口，可将检测数据对接院内业务信息系统。 
15、可实时展示检测数据：检测过程实时展示骨质声速、测量次数、测量时长，界面直观清晰。 
16、具备扩展外设接口，可外接身份证阅读器、扫码枪等设备，快速录入受检人员基础信息。 
17、具备档案管理功能：支持档案查看、检索、筛选、报告打印、文件保存、数据导出 Excel、档案删除、备份、恢复、批量建档、回收站管理、数据统计。 
18、检测报告可导出 PNG、JPG、BMP、PDF 等格式；支持 A4、16K、B5 等多种常规纸张规格打印。 
19、具备报告自定义编辑功能：支持对报告内检测结果、图表、诊断建议、医生签名、机构标识等内容进行拖动、缩放、增删调整。 
20、搭载适配中国人群的骨密度参考数据库，适用年龄范围 0-100 周岁。
21、具备数据统计分析功能：支持对历史档案数据做统计分析，以柱状图、饼图等图表形式展示统计结果。 22、内置 WHO 推荐的 FRAX 骨折风险评估工具，可开展骨折风险评估。 
23、配套专用校准模块，带有温度标识，用于设备检测前校准，保障检测数据稳定准确。
24、支持选配定位辅助装置，辅助固定检测部位，提升检测重复性与准确度。 
25、配套移动台车，方便设备转运、现场摆放使用。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	2台
	70000
	/

	6. 
	便携式眼底相机 
	新视野牌
	型号：Kestrel 300
规格：1、采集模式：免散瞳 / 散瞳彩照 ；
2、视场角：≥50°；
3、瞳孔要求：≥3mm；
4、对焦模式：自动 / 手动；
5、曝光模式：自动 / 手动；
6、操作模式：自动 / 手动，自动识别左右眼。全自动模式一键完成左右眼检查；
7、有效成像像素：≥2000 万像素
8、拍摄闪光的相关色温 4500k≤Tc≤6700k 
9、观察照明光源符合 YY/T 0634-2022 眼科仪器安全要求 
10、屈光补偿范围：±15D 
11、固视灯：支持中心固视 
12、具备可视化对位引导功能，可辅助操作人员精准对准瞳孔拍摄 
13、显示屏：≥7 寸电容触摸控制屏 
14、传输模式：FTP/DICOM/ 有线网络 / 无线 WIFI
15、设备带 AI 智能诊断系统：具有眼底彩照 AI 辅助诊断软件。支持患者基础信息录入存储、报告编号归档、双眼眼底影像分栏对比展示；可对双眼独立开展糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性、青光眼眼底征象及其它视网膜异常的 AI 智能筛查，自动识别各类眼底病灶并出具异常判定结论。 
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	92000
	/

	7. 
	多普勒外周血管检测仪
	悦琦牌
	型号：VBP-10D
规格：1、可检测输出参数包含：踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期 / 舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。 
2、多普勒探头频率：≥8MHz。 
3、流速测量范围：10cm/s～400cm/s，流速测量最大误差不超过 ±20%。
4、脉率测量范围：30bpm～250bpm，脉率测量精度 ±2bpm，脉率分辨率≥1bpm。 
5、无创血压量程：0mmHg～300mmHg，分辨率≥1mmHg，压力传感器最大误差 ±3mmHg。 
6、主机重量：≤3.3kg。 
7、主机外形尺寸：≤200mm×320mm×105mm。 
8、支持检测项目：踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。 
9、支持多普勒法、示波法两种方式测量血压；多普勒测血压具备全自动充放气、血压自动计算、血压手动标记功能；示波法测血压支持全自动充放气。 
10、操作方式：全触摸屏操控，支持无线遥控器操作。 11、数据联网：支持有线、WIFI、4G（选配）等联网方式，检测数据可对接院内业务系统。 
12、病案管理：支持病例搜索、统计、排序、编辑管理。 
13、报告模板：配备多种报告单模板，可按需选择展示 ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压等相关检测结果。 
14、支持手动标记检测结果，辅助提升检测精准度。 15、自带即时打印功能，可直接连接打印机输出报告，无需外接电脑。 
16、配备可充电锂电池，可支持 4 小时以上连续检测。 
17、内置心脑血管风险评估量表：改良弗明汉卒中量表、CHADS2 量表、CHA2DS2-VASc 量表、Essen 量表、SPI-II 量表、ABCD 评分系统量表，用于辅助风险评估。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	68000
	/

	8. 
	智能疼痛治疗仪
	翔宇牌
	型号：XYG-500IB
规格：工作原理
采用微电脑控制，将电能转化为光能，主要用于人体体表照射，适用于软组织疼痛的辅助治疗。利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，并使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，缓解或止痛的目的。
1、额定输入功率：≤150VA。 
2、有效照射面积≥200cm²。 
3、输出治疗光波长范围 690nm～940nm，允差 ±5%。 4、治疗输出功率 3～25 档可调，级差 1 档。 
5、定时范围：0～99min 可调，级差 1min，定时器显示误差 ±10%。 
6、输出光功率不稳定度 ±5%。 
7、支持持续照射治疗模式。
8、配备多节可调支臂，可调节照射方向、可手动升降。 
9、配备万向移动轮，方便整机移位。
10、微电脑控制，具备工作状态显示功能。
11、治疗计时结束具备声音提示功能。 
12、配备医疗专用治疗光源，照射面大，工作性能稳定。适用于软组织疼痛的辅助治疗。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	15460
	/

	9. 
	足底反射穴位刺激治疗仪
	海恩达牌
	型号：ZLY-I
规格：1、脉冲频率：1000Hz，误差 ±20%。 
2、最大输出电压有效值：≤105V。 
3、最大输出电流有效值：≤80mA。 
4、脉冲宽度：120us，允差 ±20%。
5、连续工作时间：≥4h。
6、安全类别：具有 BF 型应用部分的内部电源设备，符合医用电气安全相关国标。 
7、运行模式：连续运行。
8、标配主机 1 台、脚型电极托 2 只、配套连接线缆、可更换电极垫 1 套；内置多组适配不同病症的治疗处方，支持辨证施治。 
9、输出刺激强度可调，可根据使用者耐受程度调节刺激输出。 
10、具备治疗定时设置功能，治疗计时结束具备声音提示。 
11、具备输出异常保护、过载保护功能，保障临床使用安全。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1台
	35000
	/

	10. 
	广告文化墙
	程诺牌
	型号：定制
规格：1、整体采用多层叠加立体造型工艺，可采用三层叠加方式实现立体展示效果；基材采用厚度≥1.5mm PVC 板，可搭配水晶板、亚克力、钛金板、烤漆板等材料组合制作。 
2、切割加工精细，所有板材裁切边缘光滑、无毛刺、无崩边，拼接缝隙均匀、过渡自然。 
3、成品板面平整，表面着色均匀一致，无色差、气泡、污点，无翘边、脱胶、开裂、起鼓等缺陷。 
4、所使用板材、胶粘剂等辅料均为环保材料，无明显刺鼻异味，满足室内环境使用要求。 
5、安装牢固可靠，构件与墙面贴合紧密，防脱落；安装后整体横平竖直，不歪斜、不松动。 
6、文字、图案内容清晰准确，线条流畅，字体、图案样式、排版、颜色以甲方最终确认效果图为准。 
7、造型层次分明，立体感强，粘接稳固，长期使用不易分层脱落。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	120㎡
	21600
	/

	11. 
	广告墙面装饰板
	程诺牌
	型号：定制
规格：1、产品类型：竹木纤维集成墙板，用于广告区域墙面美化装饰，板材厚度≥10mm（1 公分）。 
2、基材组成：以竹木纤维、高分子树脂等为主要原料，全新料生产，不得使用回收废料填充，基材密实，无空洞、结块、杂质颗粒。 
3、饰面工艺：表面热覆膜工艺，覆膜与板材结合牢固，不起皮、不脱层；饰面色泽均匀一致，无色差、麻点、划痕、气泡。 
4、尺寸与加工：板材裁切规整，端面平整，切口无崩边、毛刺；拼接锁扣咬合紧密，安装后接缝均匀、缝隙细小，拼接平整。 
5、环保指标：甲醛释放量符合GB18580标准 E1 级要求，室内使用无刺鼻异味。 
6、阻燃性能：燃烧性能等级不低于B1 级，符合室内装修防火相关规范。 
7、物理性能：板材韧性好，不易脆裂；防潮、防霉、不易变形，温湿度变化条件下翘曲变形量小；表面耐磨，日常擦拭不易掉色。 
8、配套辅材：配套同材质收口线条、阴阳角、收边条等配套型材，配套卡扣、固定配件适配墙板安装。
9、外观验收：安装完成后板面整体平整顺直，排版整齐，线条顺直，无松动、空鼓。 
10、颜色、纹理以甲方最终确认样品及效果图为准。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1860㎡
	167400
	/

	12. 
	吊顶
	程诺牌
	型号：定制
规格：1、主框架采用龙骨，厚度≥1.8mm，材质符合国家标准要求；龙骨规格结合现场实际工况合理配置，刚度良好，不易锈蚀、不易变形。 
2、辅材要求：配套吊杆、挂件、接件、自攻螺钉等所有辅材环保，无甲醛残留；金属配件做好防锈处理。 
3、吊顶面板：面板基材平整，强度稳定，防潮性能良好，板面无开裂、空鼓、翘曲、掉渣等缺陷。
4、加工及构造：龙骨排布合理，结构稳固，吊杆、挂件连接牢靠；转角位置增设加固处理，预防后期开裂。 5、拼接要求：面板接缝顺直均匀，缝隙大小一致；板缝处理规范，防开裂工艺到位。 
6、表面观感：吊顶完成面平整顺直，无明显起伏、错位；阴阳角方正顺直。 
7、配套预留：按现场需求预留灯具、检修口、风口等孔洞，开孔规整，周边加固。 
8、安装质量：整体牢固稳定，无松动异响；完工后不易下沉、变形，满足室内长期装饰使用要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	731㎡
	58480
	/

	13. 
	吧台
	程诺牌
	型号：定制
规格：1、吧台采用分区组合制作，各部位用材要求：台面采用大理石，正面装饰面采用烤漆板，柜体内部结构、隔板基材采用实木生态板，侧边造型及局部点缀采用铝塑板；造型、颜色、纹理以甲方最终确认效果图为准。 
2、大理石：材质致密坚实，无暗裂、缺角、崩边、砂眼；色泽纹路自然，抛光打磨到位，做好防渗防护处理。 
3、烤漆板：漆膜饱满均匀，无流挂、橘皮、划痕、色差；漆面附着力强，耐擦洗，不易脱漆、磕碰掉皮。
4、实木生态板：基材密实，无空洞、虫蛀，环保达标，无刺鼻异味，不易起鼓、分层、变形。 
5、铝塑板：板面平整，覆膜粘接牢固，无气泡、脱膜现象，耐腐蚀，不易褪色。 
6、加工工艺：裁切精准，切口打磨光滑；拼接缝隙均匀严密，过渡顺滑；台面边缘做防护圆角或打磨处理。 7、支撑框架结构稳固，承重可靠，长期使用无晃动、变形；粘接、固定辅材环保，粘接牢靠，不易脱胶。 
8、安装完成后台面平整，线条顺直，边角规整，整体美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1套
	22500
	/

	14. 
	包柱子
	程诺牌
	型号：定制
规格：1、基层打底采用国标欧松板，板材基材密实，无空洞、分层、腐朽、虫眼，板材环保指标达标。
2、欧松板裁切规整，切口平整，无崩边毛刺；固定牢固，和原柱体贴合紧密，无空鼓、松动。 
3、骨架、固定配件配套齐全，金属连接件做好防锈处理；粘接、固定辅材环保合规。 
4、基层成型后方正顺直，阴阳角垂直，弧度（如有）顺滑，预留面层施工条件。 
5、面层装饰样式、材质以甲方最终确认效果图为准，面层与欧松板基层结合牢靠，不起鼓、不开裂。 
6、整体完工后柱体方正，线条顺直，垂直度、平整度满足装饰验收要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	45㎡
	3825
	/

	15. 
	柜门
	程诺牌
	型号：定制
规格：1、柜门基材厚度≥1.8cm，表层饰面厚度≥3.2mm；基材密实稳定，不易变形、开裂，环保指标达标，无刺鼻异味；款式、颜色、纹理以甲方最终确认效果图为准。 
2、门板表面平整光滑，无划痕、磕碰凹坑、色差、起鼓、脱层等缺陷；封边严密顺滑，无翘边、溢胶，封边牢固不易脱落。 
3、五金配件选用优质铰链、拉手等，开合顺畅无卡顿，承重性能良好，多次启闭不易松动、生锈。 
4、加工尺寸精准，柜门缝隙均匀一致，高低平齐；关闭后门扇贴合到位，无翘曲、晃动。 
5、配套固定、粘接辅材环保合规，安装牢固；完工后观感整洁美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	10套
	2000
	/

	16. 
	平板灯
	玖光之韵牌
	型号：玖光之韵根据甲方需求定制
规格：1、规格尺寸 600mm×600mm，额定功率≥72W，色温按甲方要求执行。 
2、发光面光线均匀柔和，无明显频闪、眩光，显色效果良好，光衰小，使用寿命长。 
3、灯体面板平整，外壳不易变形，表面无划痕、磕碰；驱动电源工作稳定，散热性能良好。 
4、配套安装配件齐全，安装牢固，接线规范，满足电气安全规范要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	90个
	4410
	/

	17. 
	附加修护
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、原有墙砖拆除
（1）严格按照现场范围拆除原有墙面瓷砖，施工过程轻拆轻放，控制震动力度，严禁损坏原有保留墙体、结构、水电管线及周边成品。
（2）拆除完成后，墙面基层清理干净，无残留砂浆、空鼓块、杂物，基层平整整洁。
（3）施工垃圾集中收集、日产日清，全部清运出场，保持施工现场整洁，符合文明施工标准。
2、原有地砖拆除
（1）按现场施工范围拆除原有地面地砖及砂浆层，拆除过程不得破坏楼板结构、地下管线。 
（2）拆除后地面基层平整、无凸起硬块、无残留碎砖杂物，基层清理到位。
（3）所有拆除废渣分类清运干净，场地规整，做好成品保护。
3、地砖重新铺设
（1）地面基层找平、清理、润湿处理到位，满足铺贴施工条件，铺贴工艺符合国家装饰装修规范。 
（2）地砖铺贴平整、缝隙均匀顺直，板面平整无高低差，勾缝密实饱满、洁净美观。 
（3）地面空鼓率、平整度、垂直度全部符合国家验收标准，无松动、起翘、开裂现象。
（4）完工后做好养护及成品保护，避免磕碰、污染、损坏。
4、门窗拆卸
（1）原有门窗整体有序拆卸，施工细致，不得破坏门窗洞口结构、墙体基层。
（2）拆卸过程保护周边墙面、地面成品，无砸损、磕碰、开裂情况。
（3）拆除构件规整堆放，建筑垃圾及时清理外运，现场干净整洁。
5、原有吊顶拆除
（1）按现场范围拆除原有吊顶面板、附属构件，施工过程做好顶部水电管线保护，严禁损伤原有管线、设备。 
（2）拆除作业平稳有序，不暴力施工，不破坏顶面结构基层。
（3）拆除废料全部清理干净、清运出场，顶面基层无残留杂物。
6、水电改造工程
（1）所有水电材料、施工工艺、安全标准均符合国家现行水电安装规范标准，材料环保、合规、合格。
（2）管线排布规整、横平竖直、固定牢固，强弱电规范分离，布线合理安全。
（3）给水管道施工完成后打压试验合格，无渗漏；电路绝缘、通电测试合格，无漏电、隐患。
（4）改造完成后管线标识清晰，施工质量可靠，满足后期安全使用要求及验收标准。
7、套装门安装（2 套）
（1）门框、门扇基材稳定，性能优良，不易变形、开裂，材料环保达标，无异味。
（2）门扇表面平整光洁，无划痕、色差、脱层、鼓包、磕碰缺陷，外观质感良好。
（3）配套优质五金配件齐全，启闭顺畅、无卡顿、无异响，承重稳定、经久耐用。
（4）安装垂直平整，门缝间隙均匀统一，贴合严密、密封良好，整体稳固无晃动。
8、矿棉板吊顶
（1）吊顶整体结构稳固，配套龙骨、吊件、连接件质量符合国家标准，安装牢固可靠。 
（2）矿棉板板材平整、色泽均匀、无变形、翘边、破损、掉渣、开裂现象。
（3）板面排布整齐、接缝均匀顺直，整体平整美观，符合吊顶验收规范标准。 
（4）施工工艺合规，顶面平整牢固，无松动、下坠、异响问题，满足使用及观感要求。
9、隔断墙制作
（1）隔断整体结构设计合理、受力稳固，所有主材、辅材符合国家标准，环保合规、质量合格。
（2）墙体框架连接牢固，整体稳定性强，无晃动、变形隐患，转角及拼接位置工艺规范。
（3）墙面板材平整密实，无空鼓、开裂、翘曲、破损缺陷，观感整洁美观。
（4）墙体垂直度、平整度、方正度均符合国家装饰装修验收规范，施工工艺标准合规。 
（5）所有配套连接件、固定件安装规范，整体质量稳定、安全耐久。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1项
	0
	/

	18. 
	墙面木
饰面扣
板
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、生产工艺：高温挤出一体成型，表面采用热转印覆膜工艺（非冷贴），覆膜厚度≥0.12mm，耐磨等级 24 级，钢丝反复摩擦测试不掉色、不起皮。
2、表面性能：防水等级 IPX4，可直接湿布擦拭，不渗水、不起泡。 
3、防潮性能：在相对湿度 95% 环境下放置 72 小时，板材无鼓包、变形现象。 
4、阻燃性能：阻燃等级 B1 级难燃，明火离开后自动熄灭，无持续阴燃。 
5、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%。 
6、拼接结构：子母卡扣式拼接，拼接缝隙≤0.3mm；安装完成后整体平整度误差≤1mm/2m。 
7、安装牢固，拼接顺直，配套辅材环保达标，完工后观感平整美观。 
8、产品性能满足医疗机构场所使用要求，适配医院环境使用。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	300㎡
	9000
	/

	19. 
	金属踢脚线
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、规格高度：优先采用 60mm，投标人可在 60mm～100mm 区间内选择，高度一经确定，本项目全部踢脚线统一规格，不得混用不同高度。 
2、材质：镜面钛金板材，面板厚度≥4mm。 
3、表面质量：镜面成像清晰，反光均匀一致；板面无划痕、砂眼、磕碰凹坑、色差、污渍；表层镀膜牢固，附着力强，不易掉色、脱膜，耐腐蚀，方便日常擦拭清洁。 
4、加工工艺：裁切切口平整光滑，无毛刺、崩边；折弯成型规整，角度精准，成型后无扭曲变形。 
5、拼接要求：板材接缝严密，缝隙细小均匀，拼接位置过渡顺滑，无明显错台；阴阳角对角拼接方正，造型美观。 
6、配套辅材：配套同材质、同色系阴阳角、收口端头、连接件、固定基座、紧固件等全套安装配件。 
7、安装质量：安装牢固可靠，与墙面、地面贴合紧密，无松动、翘边、空鼓；安装完成后整体顺直，高低平齐。 
8、使用性能：板材结构稳定，不易变形，满足室内长期装饰使用要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	863㎡
	41424
	/

	20. 
	窗帘
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、尺寸规格：根据治疗室现场实际尺寸测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。 3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	10套
	7000
	/

	21. 
	治疗室
隔断窗帘
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、尺寸规格：根据治疗室现场实际需求尺寸测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。 3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	8套
	6400
	/

	22. 
	塑胶地板
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、基础规格：整体总厚度≥4.0mm；表层耐磨层厚度≥0.4mm，高致密耐磨层；单平米重量≥4800g/m²，高密度密实基底，承重抗压不易凹陷。 2、安全防滑性能（适配卫生院涉水区域）：防滑等级达到 DIN51130 标准 R10 级防滑；干湿摩擦系数：干燥地面≥0.45，积水潮湿地面≥0.52，洒水、溅水状态下防滑可靠。 
3、医用核心性能：表层做抗菌防护处理，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌滋生，适配医疗诊疗环境；可耐受 75% 医用酒精、84 消毒液、碘伏日常擦拭消杀，表层不发白、不开裂、不腐蚀掉色；防火阻燃等级为国标 B1 级难燃，离火自熄，无烟低毒，满足医疗机构消防验收要求；环保指标符合室内铺装材料有害物质限量强制性国标，零甲醛、低 VOC、无重金属析出，密闭病房施工无明显异味，铺装完成后可较快投入使用；加热伸缩率≤0.1%，四季温差环境下不易收缩翘边、缝隙开裂。 
4、耐磨、抗压、降噪物理性能：耐磨转数≥60000 转，病床、轮椅、手推车长期频繁碾压不起皮、不露底；抗压回弹性能良好，重型病床、医用器械放置后无永久性压痕，脚感柔和减震；撞击声降噪≥18dB，有效降低行走、推车产生的噪音，减少病房噪声干扰；表层具备抗轻度烟头烫损能力，出现轻微烫点不会发生大面积破损。 
5、施工铺装规范，接缝焊接密实，平整无空鼓，收口顺直，配套辅料同品质适配医用环境。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	78㎡
	11700
	/

	23. 
	断桥铝平开窗
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、型材材质：采用系统断桥铝型材，内外双色氟碳喷涂工艺，外框深炭灰色；配置国标尼龙隔热条，耐高低温、不易老化变形，严禁使用 PVC 劣质隔热条，保障结构稳定性。 
2、型材壁厚：主框、窗扇型材壁厚≥2.0mm，优于国家常规推荐标准，整体抗风压、抗形变性能优异，适配各类建筑户外长期使用，结构稳固安全。 
3、腔体结构：采用多腔体结构设计，设置多道密封结构，有效提升门窗隔音、隔热、保温、防水性能，阻断冷热空气对流传导，节能效果优良。 
4、玻璃配置：采用双层中空钢化玻璃，一体式硫化密封工艺，耐老化、耐暴晒、耐高低温，密封性能优异，杜绝缝隙漏风、渗水、进灰现象。 
5、隔音性能：依托双层中空玻璃结构 + 多腔体断桥铝型材结构，有效阻隔室外车流、人声、环境噪音，常规隔音量可达 30-35 分贝，满足医疗场所安静使用需求。 
6、施工范围：包含原有老旧窗户拆除、清理、垃圾清运、新窗制作、运输、安装、打胶密封、调试验收全套工作，洞口周边收口规整，成品保护到位，整体外观平整美观、启闭顺畅、密封严密。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	10.1㎡
	6060
	/

	24. 
	科室牌
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、结构形式：三层复合分层悬浮结构，自上而下分别为胡桃木纹亚克力底板 + 中空悬浮层 + 黑色哑光亚克力面板，三层独立分层结构，不得为粘贴一体板；层间悬浮间隙 7～8mm；顶部弧形圆角造型，圆弧半径 ≥25mm，最终样式及尺寸可按照现场实际情况调整确定。 
2、规格尺寸：可根据现场实际情况微调尺寸；板材边缘打磨光滑，无毛刺、无崩边、划痕缺陷。 
3、安装方式：采用两侧不锈钢支撑立柱悬空固定，立柱直径≥ 8mm，配套不锈钢装饰盖帽螺丝；安装后标牌悬空，不紧贴墙体，安装牢固端正，可按照现场实际情况优化安装方案。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	20个
	560
	/

	25. 
	断桥铝门
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、型材品类：系统断桥铝型材，内外双色氟碳喷涂，外框深炭灰色；腔体隔热条为国标尼龙隔热条，耐高低温，严禁采用劣质隔热条；型材壁厚满足国家现行标准要求。 
2、玻璃规格：双层中空钢化玻璃；中空腔体填充干燥分子筛，有效隔绝水汽，长期使用玻璃内部不起雾、不结露；可按需选配充氩气，进一步提升隔音、隔热性能。 
3、安全性能：钢化玻璃符合钢化玻璃相关国家标准，抗冲击、抗风压，户外使用安全可靠。 
4、五金配件：配置高配承重铰链，承重性能满足使用要求，门扇启闭顺滑、无卡顿异响。
 5、本产品为现场定制，门洞大小、样式细节最终按现场实际情况确定；施工包含原有门扇拆除、垃圾清运、新门制作、运输、安装、打胶密封、调试，收口规整，密封严密。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	6.4㎡
	3840
	/

	26. 
	吧台
	程诺牌
	型号：现场施工定制
规格：1、整体造型：采用 L 型圆弧转角整体造型，外侧大圆弧圆角设计，无尖锐棱角，有效避免老人、儿童磕碰受伤，符合医疗场所安全规范；内侧平直结构，便于医护人员日常操作使用。常规整体总长 2900mm、进深 600mm、操作台高度 1050mm；右翼长度 1920mm、进深 600mm、操作台高度 1050mm；配置接待协挡板，长度 1300mm、进深 240mm、高度 320mm；整体圆弧半径 R300mm，造型规整圆润，最终整体尺寸、造型可根据现场实际尺寸定制。 
2、台面材质：采用医用级加厚石英石台面，厚度≥20mm，整体一体打磨、无缝拼接、表面细腻平整；具备高密度防渗、防污、耐酸碱特性，可长期、反复使用 75% 医用酒精、84 消毒液、碘伏等消杀试剂擦拭消毒；台面耐磨抗刮，日常笔具、医疗器械拖拽不留划痕，耐高温、抗老化、不易开裂变形，适配医疗高频消杀使用场景。 
3、柜体基材：柜体采用优质实木生态板，板材结构稳定、防潮防霉、不易变形，可适应医疗机构长期消杀、干湿交替环境；板材甲醛释放量符合国家室内环保及医疗卫生使用标准，无异味、绿色环保。 
4、标识工艺：前台配备雕刻 PVC 水晶膜立体字，字迹清晰、附着力强、耐擦洗、不易褪色脱落。 
5、工艺及安装要求：整体柜体结构稳固、承重性好、接缝严密平整；边角打磨光滑无毛刺；含深化尺寸定制、生产制作、运输、现场安装、调平、收口打磨、成品清洁全套内容，安装后整体端正牢固、美观整洁，完全满足医疗科室规范化使用要求。
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
	采购人指定地点
	1套
	22500
	/


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
注: 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。
4.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算
5.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。
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