	序号
	项目名称
	数量
	规格
	品牌

	1
	钢丝网（网片）、刺铁丝
	19000
	（1）钢丝网高度 1100mm，横（纬）线 7 道，自顶端而下至地面间距分别为 220mm、220mm、180mm、180mm、150mm、150mm，自上向下第 1 道与第 7 道为φ2.8mm 中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥900MPa；第二道（含第二道）至第6 道（含第六道）为φ2.5mm 中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥900MPa，纵（经）线为φ2.5mm 低碳镀锌钢丝，间距 600mm，抗拉强度为≥550MPa，环扣沿经、纬线在 100N 力作用下位移不大于 10mm，边线绕结沿纬线在 100N 力作用下位移不大于 10mm，绕结圈数大于 2 圈，热镀锌钢丝锌层重量不少于 80g/m。网片重量≥375kg/km。

（2）刺铁丝刺线主丝（股线）和刺丝分别为Ф2.8 和Φ2.2低碳热镀锌钢丝，锌层重量不少于 70g/m2，抗拉强度 350～660Mpa。2 根主丝转数为 7～8 转/m，刺线头数 4 个，每米刺数 10 个，刺长 15mm；丝线重量为 1kg/6.7m 左右。
	冲明

	2
	围栏门双扇、单扇门
	双门3套，单门2套
	围栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地锚等。门柱采用 70×70×7 毫米角钢；门框采用 5 英寸钢管焊接；门网采用φ5.0 冷拔丝焊接而成；门耳为无缝钢管；螺栓门销为 14×140 毫米钢筋；支撑柱为φ40 钢管；地锚为40×40×4 毫米的 A3角钢，长700毫米。
	冲明

	3
	挂线柱
	4500
	40×40×4 毫米热轧角钢，长 2.0 米，材质为 A3 钢；自顶端起，挂丝孔间距分别为 50 毫米、200 毫米、220 毫米、220 毫米、180毫米、180 毫米、150 毫米、150 毫米。挂线柱底端两边均切出45度角。侧顶柱选用 1.5 英寸焊管，总长 2.5 米，底部焊接 150×200×4 毫米钢板，须喷绿色防锈漆。
	冲明

	4
	加强柱
	190
	63×63×6毫米热轧角钢，长 2.0 米，材质为 A3 钢；自顶端起，挂丝孔间距分别为 50 毫米、200 毫米、220 毫米、220 毫米、180毫米、180 毫米、150 毫米、150 毫米。加强柱底端两边均切出 45 度角。侧顶柱选用 1.5 英寸焊管，总长 2.5 米，底部焊接 150×200×4 毫米钢板，须喷绿色防锈漆。
	冲明

	5
	支撑柱
	210
	支撑柱长2500mm的Ф40mm 焊接钢管，须喷绿色防锈漆。
	冲明

	6
	地锚
	380
	40×40×4 毫米的 A3角钢，长700毫米，底端两边切出45°角。
	冲明

	7
	螺丝
	380
	配套。
	冲明

	8
	绑钩
	36000
	绑钩为Ф2.5mm低碳丝，总长130mm。
	冲明

	9
	门柱（带荷叶）
	10
	70×70×7 毫米角钢。
	冲明

	10
	宣传牌
	2
	3米*2米，设置四根 2 米长的支撑柱，支撑柱采用 70×70×7 毫米角钢。
	冲明

	11
	提示牌
	7
	0.8米*0.6米，四角打孔用绑钩固定在铁丝围栏和围栏门上。
	冲明

	12
	围栏安装
	19
	特殊地点的围栏柱的埋设：围栏通过低凹地，凹地两边为缓坡，相邻挂线柱之间的坡度变化≥1:8 时，在凹地最低处增设挂线柱，并将柱坑扩大，在柱基周围浇灌混凝土固定。围栏跨越河流、小溪时，若河流宽度不超过 4 米，在河流两岸埋设加强柱，为了防止水流冲毁围栏，不宜在河流中间埋设立柱，应用木杆或竹竿吊在沟槽处起拦挡作用。
	中红


