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         项目名称：北楼办公家具设计服务采购项目

分散采购文件
        
    采 购 人：重庆银行股份有限公司

询价邀请函

一、采购事项
投标人依据采购人提供的77 项家具清单（详见附件5），清单所列规格尺寸、技术参数、环保与材质指标为最低强制性要求，选品不得低于该标准。服务单位在满足全部技术参数的前提下遴选成熟款式，参考北楼装饰设计方案匹配意向图片并撰写招标用外观描述，为清单内每一项家具匹配高清意向参考图片，图片须清晰完整展示家具正面主体造型与饰面结构。意向图片仅作为款式风格参考，不作为强制生产图纸；家具供货以清单技术参数作为验收核心依据。

投标人要求

投标人自2023年1月1日起至本招标文件发出之日期间(以合同签订时间为准），有2个合同金额在本项目预算金额及以上的装饰设计类服务业绩，具备办公家具配套选型服务经验；熟悉办公家具相关国家标准及木家具、钢制柜体、软体家具的常规工艺。

证明材料：提供合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的产品内容页。

（二）成果验收标准

1.提供主要产品效果图

（1）主管办公室内的活动家具；

（2）员工办公区的活动家具；

（3）会议室的的产品效果图。

2.提供产品材料及制作工艺清单

投标人提供本项目范围内的所有活动家具产品制作工艺清单，包括产品用材、技术参数设置等。
3.清单内所有家具完成选型配图与外观描述，无缺项漏项；

4.所推荐款式完整响应清单全部硬性技术参数；

5.表格排版规范，图片可直接插入招标文件；

6.按采购人合理修改意见调整至定稿。

二、服务工作内容及要求

（一）服务要求
1.整体风格为简约庄重的现代办公风格，同空间、同系列家具的木皮纹理、油漆色泽、面料色系统一协调；

2.图片须清晰完整，能展示家具正面主体造型与结构，无水印、无广告文字，按序号规范命名；同款家具可共用一张图片并在备注中注明；

3.外观文字描述须客观写明造型、结构、饰面与配置，用词中性，不出现特定品牌指向；形成规范化表格。
4.不得推荐技术指标低于清单参数的款式，不得变相指定品牌。

（二）服务内容

	序号
	服务项目
	具体内容

	1
	编制配置

清单
	对本项目所有办公家具进行全面梳理，包括但不限于各类办公家具的规格、材质、尺寸、款式、质量标准、技术参数等，形成标准清单。清单参数不得含有任何偏向性或独家说明，产品不得有任何专利纠纷及控制性内容。

	2
	家具详细

说明
	在每张办公家具产品图的右侧位置应当附上相应的说明内容，说明内容包含但不限于：家具的编号、家具所使用的区域范围等重要信息。如果是组合放置的家具，还应该提供组合产品图。

	3
	方案变更

优化
	若原有的家具在功能设置以及布局安排方面无法满足实际的使用需求，需要按照甲方提出的意见来进行调整修改，并且在调整之后还需要重新进行家具选型并出具相应的家具规格参数说明。

	4
	后期配合

服务
	在采购办公家具供应商时，需要积极配合对家具供应商所提供的家具样品或者货品进行检查工作，以确保家具的质量、规格等符合要求，提供专业的技术支撑和合理化建议。


三、报价要求

1.报价及费用结算币种：人民币。

2.报价限价：贰万元整。

凡属于实现本项目整体家具配套设计相关的项目内容，即使未在77项清单内，亦属于本次采购服务范围，相关费用统一包含在报价限价内，不再另行支付费用。
3.服务费用范围包含人工费、材料费、设备费、差旅费、现场测量、数据分析、报告制作费、后续服务、合理利润、税金等所有费用。所报费用总额为支付限额，不再另计任何费用。

4.付款方法

报价费用为包干价，在提交正式的选聘参数明细表和相应金额的增值税发票后，一次性支付。

三、知识产权与责任约定

本项目交付的选型方案与文字描述成果，知识产权归采购人所有。设计单位提供的图片仅作为招标意向参考，须保证图片权属清晰、可用于本项目招标公示，由设计单位承担相应版权责任。

四、其它事项

1.报价函一份，其格式和其它相关资料要求详见附件。

2.请于2026年11月18日10时前将密封报价资料，公司营业执照、法人授权委托书原件（附授权人和被授权人的身份证复印件）以及我行要求的其他相关资料（见附件）送达：重庆市两江新区永平门街6号重庆银行行政部。联系人：田丽；联系电话：63367103，18996978118。
重庆银行行政部

                                 2026年11月11日
附件1：

报 价 函

重庆银行股份有限公司：

贵司发出的  北楼办公家具设计服务采购项目 询价邀请函，我司已收悉。我司已了解询价函的工作内容和要求。据此，我司总报价为人民币（大写）                   元，（小写）          元 。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

签署日期：

注1、报价函由法定代表人授权人签署的，则需附上法人授权书。
附件2：

法人授权书

重庆银行行政部：

（报价单位全称）       法人代表   （法定代表人姓名）            授权    （授权代表姓名）         为授权代表，参加贵公司　北楼办公家具设计服务采购项目 项目报价活动，全权处理谈判报价中的一切事宜。授权代表无转授权。
法定人代表（签字或盖章）：           被授权人（签字）：

供应商全称（加盖公章）：

签署日期：

法定代表人身份证复印件：          授权代表身份证复印件：
	
	


附件3：

供应商营业执照复印件（加盖鲜章）

附件4：

供应商服务案例合同2份（加盖鲜章）
提供合同复印件须包含合同首页、甲乙双方盖章页及包含业务范围描述的产品内容页。

附件5：家具清单
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		序号		适用
人群		品称		规格		技术参数（本清单所列品牌仅为技术参数参照，投标人可选用其他品牌产品，但须提供第三方检测报告证明其性能不低于参照品牌标准，否则按未响应处理。）		单位		总数量

		1		主管办公室		班台		1800*1600*750		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚、福人、鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”“嘉宝莉”“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准。
7、班台考虑走线功能。		张		48

		2		主管办公室		书柜		1800*450*2000		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准。		个		48

		3		主管办公室		班椅		常规		1、整体结构：皮艺高靠背带头枕班椅，合金高脚架。
2、工艺：靠背头枕外板一体成型无拼接，内外双层木板结合，头枕弧形设计支撑颈椎头部；
3、板材：优质环保E0级环保标准，双层木板为≥23mm，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压，不变形、不虫蛀、不霉变；
4、皮料：头层牛皮，皮面手感柔软有韧性，耐拉耐磨，皮纹清晰，皮革厚度1.2-1.5MM；
5、靠背/座垫：靠背/座垫，高密度定型阻燃海绵和内木板一次发泡成型（要求无胶水），定型阻燃海绵55#-60#密度环保高回弹阻燃海绵+5%公仔棉内置填充，靠背宽490mm±10mm*高560mm±10mm，座垫深500mm±10mm*宽530mm±10mm；
6、扶手：整体一体成型，抛光铝合金扶手，左右扶手间距外宽605mm±10mm*内宽500mm±10mm,扶手高度200mm±10mm;
7、底盘：铝合金四级倾仰锁定底盘，四个任意角度调整锁定，附带升降高度调节，靠背张力调节，扶手靠背连接同步倾仰；
8、气杆：采用优质气压棒；
9、椅脚：铝合金脚架。
10、脚轮：静音万向椅轮。		把		48

		4		主管办公室		班前椅		常规		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等的品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、弓型脚：壁厚≥1.5mm钢管压弯而成，表层电镀处理。		把		102

		5		主管办公室		三人位沙发（主管室）		常规		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等的品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		16

		6		主管办公室门外		休闲三人位沙发		三人位		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等的品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		15

		7		主管办公室门外		休闲单人沙发		单人位		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等的品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		15

		8		主管办公室门外		茶几		1200*600*450		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”“嘉宝莉”“易涂宝”等的优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		15

		9		员工		屏风职员桌		1800*1800*1200		1.屏风结构：1800mm×60mm×1200mm、1800mm×30mm×1200mm，其中厚屏60mm、薄屏30mm。
2.屏风支柱：屏风框架采用优质铝合金型材；厚度≥1.5mm ,采用相当于或不低于“新达”、“亚铝”、“现代坚华”等品质品牌,表面经静电粉末喷涂，质量符合GB/T3325-2024金属家具通用技术条件标准。
3.屏风采用上、下分段，均为钢板。采用相当于或不低于“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”等品牌的一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.7mm，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。
4.桌面板基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
5.桌面板封边：采用相当于或不低于“兄奕”、“欧德雅”、“华立””等品牌并与板材同色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边条，质量符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》，表面光滑平整，无杂点。
6.配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，具有安装便捷、结构简单、连接牢固、启闭方便等特点，滑轨采用阻尼式三节无声轨道，伸缩性长、抽拉顺滑流畅、灵活方便、噪音低，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，能承重30KG。
7.走线功能：强电、内网、外网走线槽分开，三者之间物理相距50mm以避免干扰；主屏下部分内置金属横竖走线槽，开6个86盒并提供86盒（含1个电话插座，1个网络插座），桌面需要有集成面板。
8.含两个主机架、1个固定钢制三抽柜、1个钢制对开门柜。		张		548

		10		员工		显示器支臂		双臂		1.铝合金支架结构：烤银漆外观，高档金属质感
2.可拆卸的VESA板设计：易于安装
3.气压弹簧：顺滑的手感，可以完美平衡显示器          
4.电线管理：完美地隐藏连接到显示器的所有电线
5.内置气弹簧调节
6.两个安装选项：标配包括夹桌和穿孔		个		35

		11		员工		桌面升降台		800*400		1、整体结构：桌面可移动升降工作台，X型交叉升降支架结构，可放置于原有办公桌台面使用。
2、基材：采用相当于或不低于绿色环保“大亚”、“丰林”、“福人”等品牌优质环保E0级三聚氰胺饰面板,台面侧脚厚度≥25mm，耐磨、防火、易清洁。
3、封边：采用激光封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条术要求》标准；
4、封边胶：采用环保EVA热熔封边胶，用于板材侧边与PVC封边条粘接封闭；无溶剂，游离甲醛含量低于1.0g/kg，有害物质符合GB18583-2008；
5、冷轧钢钢架：外观性能金属件；喷漆(塑)涂应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩皱皮、飞漆等X型交叉双层金属支架采用粗厚管材，强度高、承重大。
6、升降组件材质：金属导轨+气弹簧/齿轮传动件、升降顺滑，无级调节，锁止稳固。		个		1000

		12		员工		职员椅		常规		1.头枕：70%PP+30%玻纤网框头枕，可升降、角度调节，优质高弹力特网与塑胶件同色饰面；
2.背：70%PP+30%玻纤一体成型背框，椅背曲线贴合颈椎，独立曲面弹力腰靠，铝合金双导轨升降调节，可升降调节7个档位、行程3CM、最高点复位，优质尼龙特网与塑胶件同色饰面；
3.扶手：70%+30%玻纤3D扶手，同色软PU扶手面，可升降、扶手面前后滑动、左右角度调节，
4.座垫：尼龙一体成型镂空框体，座垫可选配座前定型绵，增强腿部支撑，优质高弹力特网饰面；
5.底盘：线控自负重底盘，四档锁定功能，最大后仰角度130°，3.0MMT防爆机构；
6.气压棒：三级气压棒；
7.五星脚：尼龙五星脚；
8.轮子：同色尼龙万向轮。		把		1100

		13		员工		文件矮柜		900*400*900		1、钢板：柜体采用裸板厚度≥0.7mm一级冷轧钢板，表面经绿色环保工艺处理。符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。
2、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，具有安装便捷、结构简单、连接牢固、启闭方便等特点，滑轨采用阻尼式三节无声轨道，伸缩性长、抽拉顺滑流畅、灵活方便、噪音低，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，能承重30KG。
3、结构性能描述：连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。
4、顶板为EO级三氨板；同色封边。		个		331

		14		员工		实验室单桌		1400*600*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌的三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。                     
4、功能要求：含多功能盒		张		45

		15		员工		交易桌		2200*1000*750		1、台面基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌的优质环保优质环保E0级三聚氢胺板，质量环保符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
2、封边：采用PVC同色封边（或采用ABS近色激光封边），符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、其它采用裸板厚度≥0.7mm一级冷轧钢板，表面经绿色环保工艺处理。符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。
4、功能要求：需要考虑散热功能；里面设有两个主机架；
5、台面设有一个集成线盒；		张		40

		16		员工		职员椅		常规		1、覆面：椅背采用优质透气网布面料，椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。
2、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T10802-2023标准要求。
3、成型胶合板：采用环保成型胶合板，GB/T 22350-2017成型胶合板标准或者GB/T 9846-2015普通胶合板标准，符合GB 18580-2025室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准。
4、机构：采用倾仰锁定机构，具有无级锁定功能。
5、气压棒：优质气压棒，符合GB/T 29525-2013座椅升降气弹簧技术条件标准。
6、脚架：优质尼龙纤维树脂材料制成。
7、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成。
8、产品成品：整体需符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》品质属性/产品有害物质标准要求。		把		85

		17		员工		文件高柜		900*400*2000		1、钢板：柜体采用裸板厚度≥0.7mm一级冷轧钢板，表面经绿色环保工艺处理。符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
2、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，具有安装便捷、结构简单、连接牢固、启闭方便等特点，滑轨采用阻尼式三节无声轨道，伸缩性长、抽拉顺滑流畅、灵活方便、噪音低，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，能承重30KG。
3、结构性能描述：连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。		个		101

		18		公用		六门更衣柜		900*500*1800		1、钢板：柜体采用裸板厚度≥0.7mm一级冷轧钢板，表面经绿色环保工艺处理。符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
2、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，具有安装便捷、结构简单、连接牢固、启闭方便等特点，滑轨采用阻尼式三节无声轨道，伸缩性长、抽拉顺滑流畅、灵活方便、噪音低，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，能承重30KG。
3、结构性能描述：连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。		个		301

		19		公用		更衣凳		1500*500*450		1、覆面：采用优质西皮覆面，符合GB/T 16799-2018家具用皮革标准要求。
2、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T 10802-2023标准要求。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：实木脚架。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。
6、产品成品：整体需符合QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》技术标准要求及 GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。		张		32

		20		公用		会议桌		3600*1400*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。  
3、钢制脚架；                                                                                                                                                                   
4、功能要求：会议桌考虑走线功能，嵌入式轨道插座、结构为铝合金长轨道+圆形可滑动模块3个。		张		18

		21		公用		会议桌		4800*1400*750				张		18

		22		低区会议室		会议桌		5800*1600*750				张		2

		23		公用		会议椅		常规		1、整体结构：网布会议椅，钢制弓形脚架。
2、椅背:靠背骨架采用PA材质加高强度玻瑞纤维;靠背支撑韧性强，背支架设计拉手便于推拉移动整椅。亲肤柔软舒适不刮蹭皮肤，透气耐磨;网布由高弹力绒线和磋纤维尼龙材质组合加工而成。
3、腰靠：独立悬空尼龙背支架搭配县淫腰堂，追腰不留缝;仿生腰背分离设计，多维度自适应贴合不同坐姿的腰推位:
4、扶手：采用2D升降，扶手PU扶手面，支架采用黑色PA材质加高强度玻璃纤维，支持人体手臂不断变化的姿势都能取得最佳的舒适度;
5、座垫:座板饰面为阻燃布；15mm厚胶合板骨架，填充定型阻燃海绵，底部带塑料底壳，阻燃海绵厚度70mm以上，密度≥65/立方米的高密度、高弹性环保定型棉，保证长久使用不变形，底部带坐壳；
6、弓形脚：采用2.0加厚冷轧钢管一体折弯成型，管壁直径25MM,内置套管加固，抗弯抗形变，三角力学结构，表面静电喷塑烤漆工艺，耐腐蚀、防刮防锈，长时间使用不易掉漆，静态承重150KG。		把		518

		24		公用		休闲三人位沙发		三人位		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌、万丰、利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		17

		25		公用		休闲单人沙发		单人位		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌、万丰、利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		34

		26		公用		茶几		1200*600*450		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		17

		27		低区会议室		办公桌		1400*700*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。                     
4、功能要求：含多媒体设备。
5、配有固定三抽柜；		张		2

		28		低区会议室		会议桌		8000*1800*750		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。                                                                                                                                                                
6、功能要求：会议桌考虑走线功能，桌面含两个多功能盒。		张		2

		29		低区会议室		会议桌		4200*1400*750				张		2

		30		低区会议室		会议椅		常规		1、椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框
2、覆面：椅背采用优质透气网布面料，椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。
3、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T10802-2023标准要求。
4、成型胶合板：采用环保成型胶合板，GB/T 22350-2017成型胶合板标准或者GB/T 9846-2015普通胶合板标准。
5、扶手:PA固定扶手
6、不带写字板；		把		120

		31		低区会议室		会议条桌		1400*550*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                            
3、优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
4、可折叠。		张		23

		32		低区会议室		主席桌		2400*600*760		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准。		张		2

		33		低区会议室		主席桌		800*600*760		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准。		张		1

		34		低区会议室		主席椅		常规		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。                                                                                                                                      3、实木扶手：固定木制扶手，垂直测试115公斤，水平测试68公斤；     
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。		把		7

		35		低区会议室		培训椅		常规		1、PP材料一体成型。
2、椅架：优质钢制弓架，钢管壁厚≥1.5mm，经绿色环保工艺处理。
3、功能要求：带椅轮、折叠写字板，
4、产品成品：整体符合GGB28008-2024《家具结构安全技术规范》和GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。
5、钢管脚，钢管厚度≥1.5mm；
6、脚轮：采用55mm黑色静音尼龙轮。		把		48

		36		高区会议室		会议桌		8000*2000*760		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准。
7、会议桌考虑走线功能，台面做平，桌面含两个多功能盒。		张		2

		37		高区会议室		会议桌		4200*1600*760		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》标准。
7、会议桌考虑走线功能，桌面含两个多功能盒。		张		2

		38		高区会议室		会议桌		9800*2400*750		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。
6、配件：采用相当于或不低于“FGV”、“海福乐”、“BMB”等品牌的优质五金配件，阻尼铰链和导轨(三节阻尼滑轨)，符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》标准。
7、会议桌考虑走线功能，桌面含两个多功能盒。		张		1

		39		高区会议室		列席桌		1600*600*760		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		12

		40		高区会议室		会议椅		常规		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、弓型脚：壁厚≥1.5mm钢管压弯而成，表层电镀处理。		把		194

		41		高区会议室		会议条桌		1600*550*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                            
3、优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
4、可折叠。		张		20

		42		高区会议室		沙发		1+1+3		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、脚架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，采用陶化或硅烷等绿色环保工艺处理，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		套		10

		43		高区会议室		茶几		1200*600*450		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		10

		44		高区会议室		边几		600*600*450				张		20

		45		高区会议室		休闲沙发		1+1+3		1、饰面：椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。                                 
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。		套		1

		46		高区会议室		圆几		φ1100*485		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		1

		47		高区会议室		边几		φ610*710				张		2

		48		高区会议室		洽谈桌		2000*1000*750		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		1

		49		高区会议室		休闲椅		常规		1、覆面：椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。              
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。                                                                                                                                      3、实木扶手：固定木制扶手，垂直测试115公斤，水平测试68公斤；     
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”“嘉宝莉”“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。		把		4

		50		高区会议室		茶台		4150*1500*750		1、基材：采用优质白蜡木实木，符合木材含水率合格；
2、水性漆：水性面漆和水性底漆，环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。满足GB30981.2—2025标准(水性涂料色漆)、HJ2537-2014标准(工业涂料木器类色漆)要求。 
3、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。    
4、五金件：采用优质五金配件。		张		1

		51		高区会议室		茶椅		常规		1、基材：采用优质白蜡木实木，符合木材含水率合格；
2、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。
3、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。    
4、五金件：采用优质五金配件。		把		10

		52		高区会议室		贵宾沙发		单人位		1、饰面：椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。                                 
2、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T10802-2023标准要求。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		34

		53		高区会议室		茶几		450*450*500		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		20

		54		高区会议室		翻译椅		常规		1、覆面：椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。              
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。                                                                                                                                      3、实木架     
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。		把		4

		55		评标室		屏风工作位		900*600*1400		1.屏风结构：900mm×60mm×1200mm、600mm×30mm×1200mm，其中厚屏60mm、薄屏30mm。
2.屏风支柱：屏风框架采用优质铝合金型材；厚度≥1.5mm ,采用相当于或不低于“新达、亚铝、现代坚华”等品质品牌,表面经静电粉末喷涂，质量符合GB/T3325-2024金属家具通用技术条件标准。
3.屏风采用上、下分段，均为钢板。采用相当于或不低于“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”等品牌的一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.7mm。
4.桌面板基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
5.桌面板封边：采用相当于或不低于“兄奕”、“欧德雅”、“华立”等品牌并与板材同色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边条，质量符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》，表面光滑平整，无杂点。
6.含两个1机架，台脚开3个86孔并带含86盒（含1个电话插座，1个网络插座）；		张		18

		56		评标室		会议桌		3600*1400*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。   
4、会议桌考虑走线功能，桌面含两个多功能盒。		张		3

		57		开标室		等候椅		三人位		1、PP材料一体成型。
2、底脚、支架：采用一体压铸成型。
3、椅架：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。		组		8

		58		谈话室		1桌3椅		1400*700*750		1、覆面：采用优质西皮覆面，符合GB/T 16799-2018家具用皮革标准要求。
2、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T 10802-2023标准要求。
3、基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板，符合GB/T 11718-2021中密度纤维板，符合GB/T 4897-2015刨花板，符合GB 18580-2025室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准。
4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		套		2

		59		14F		休闲圆桌		φ600*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。		张		2

		60		14F		休闲椅		常规		1、PP材料一体成型。
2、椅架：优质钢制弓架，钢管壁厚≥1.5mm，经绿色环保工艺处理，带塑料脚垫。
3、产品成品：整体符合GGB28008-2024《家具结构安全技术规范》和GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。		把		8

		61		14F		对坐高桌		2000*1200*1100		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。		张		1

		62		14F		吧椅		常规		1、西皮；
2、钢制脚架		把		6

		63		14F		休闲沙发		三人位		1、饰面：椅座采用优质麻绒面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。                                 
2、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T10802-2023标准要求。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。
3、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。		张		1

		64		14F		花槽柜		900*300*1250		1、钢板：柜体采用裸板厚度≥0.7mm一级冷轧钢板，主支撑结构件采用≥1.2mm厚一级冷轧钢板，表面经绿色环保工艺处理，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。表层采用粉末喷涂，涂饰层表面硬度高，不变色。
2、五金件：优质五金配件。
3、产品成品：整体需符合GB/T3325-2024金属家具通用技术条件要求及GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》品质属性/产品有害物质标准要求。		个		16

		65		9F		高吧桌		5200*1000*1050		1、桌面及桌脚：采用优质岩板；
2、可视部分均采用岩板，其他部分采用优质三氨板                                                                                                                                                            
3、考虑结构稳定性。		张		1

		66		9F		吧椅		常规		1、西皮；
2、钢制脚架		把		12

		67		31F		对桌带柜桌		1800*1500*750		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。 
4、挡板:厚度8mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用优质环保E0级		组		4

		68		31F		高吧桌		1200*550*1050		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。		张		8

		69		31F		高吧桌		2800*800*1050		1、基材：选用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“康达康”等品牌优质环保E0级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、标准。
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2025技术要求。                                                                                                                                                             
3、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于1.2mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。		张		2

		70		31F		吧椅		常规		1、西皮；
2、钢制脚架		把		20

		71		31F		单人位		700*640*770		1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长;
2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形;
3.面料：西皮,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色;
4.脚：黑色喷涂铁脚。		套		23

		72		31F		茶几		Φ600*560H		1、面板：简约时尚岩板面板,良好的防污性能,硬度高,耐刮花,耐腐蚀,使用寿命长。可选颜色白色和黑色。
2、脚架：优质钢铁黑色喷涂脚架,配防刮花脚垫。		个		7

		73		31F		弧形沙发		4250*2400*450		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。		张		2

		74		31F		边椅		常规		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。		把		4

		75		31F		高低组合茶几		大茶几 ：900*900*370
小茶几：460*470H		1、面板：简约时尚岩板面板,良好的防污性能,硬度高,耐刮花,耐腐蚀,使用寿命长。
2、脚架：不锈钢拉丝黑钛脚架		张		2

		76		31F		等候沙发		双人位		1、覆面：采用相当于或不低于“利昌”、“万丰”、“利谷”等品牌超纤皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
2、海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
3、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。		张		12

		77		31F		茶几		1200*600*450		1、面材：采用优质木皮饰面，符合GB/T 13010-2020木材工业用单板标准要求或GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。  
2、基材：采用相当于或不低于“大亚”、“福人”、“鸿伟”等优质环保E0级中密度纤维板，符合GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、封边：同色封边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。
4、油漆：采用相当于或不低于“大宝”、“嘉宝莉”、“易涂宝”等优质环保水性漆，水性底漆和水性面漆：符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；
5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求。		张		6

		合计												5273


















