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第一部分   招标公告
项目概况
和田地区社会福利院JK设备维修提升改造及安全生产（消防提升改造项目）二次的潜在投标人应在招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取获取招标文件，并于2026年11月11日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：XJZFCG-[2026]436-1号
项目名称：和田地区社会福利院JK设备维修提升改造及安全生产（消防提升改造项目）二次

采购方式：公开招标
预算金额（元）：2000000
最高限价（元）：2000000
采购需求：提升改造项目，JK设备维修改造及安全生产（消防提升）及消防设施和公共服务设施的配备（具体参数详见招标文件）

合同履行期限：45天
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

     2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业

2.1中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，对符合规定的小微企业报价给予10％的扣除。

□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、SF部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

（9）支持本国产业政策：《财政部关于印发〈进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定；在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

3.本项目的特定资格要求：

标项1：

（1）具有独立法人资格的营业执照；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近6个月内连续三个月的缴纳社保证明（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）；

（3）投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务机关出具近近6个月内连续三个月的完税证明或缴税资料（新成立时间少于3个月的公司按实际发生提供，如无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明）；

（4）提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的近一个月资信证明）；

（5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；否则，皆取消投标资格。
三、获取招标文件

时间：2026年10月21日至2026年10月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 提交投标文件截止时间：2026年11月11日11点00分（北京时间）

     投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年11月11日11点00分（北京时间）：

开标地点：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。

其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

特别提示：

  1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

  2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

  3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

  4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

  5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、 联系方式

1、采购单位：和田地区社会福利院  

联 系 人：买先生         

联系电话：0903-7820855
地    址：和田市和墨路158号‌   
2、采购代理机构：新疆宏正工程造价咨询有限公司

联 系 人：常先生             

联系电话：13079924303  

地  址：和田市龙煤大厦12楼

3.同级采购监督部门

名    称：和田地区财政局

地    址：和田市屯垦东路11号

联系方式：0903-2039229
投标须知 
（一） 投标须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：和田地区社会福利院  
联系人: 买先生
电  话：0903-7820855
地 址：和田县百和镇英买来村和墨路158号

	2
	代理机构
	名  称：新疆宏正工程造价咨询有限公司
地  址：和田市龙煤大厦12楼
联系人：常先生
电  话：13079924303

	3
	采购项目名称
	和田地区社会福利院JK设备维修提升改造及安全生产（消防提升改造项目）二次

	4
	资金来源
	福利彩票公益资金

	5
	采购内容
	提升改造项目，JK设备维修改造及安全生产（消防提升）及消防设施和公共服务设施的配备（具体参数详见招标文件）

	6
	采购限价
	2000000元（贰佰万元整） 

投标单位在报价时需注意不能超最高限价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。 

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评标方法
	综合评分法

	9
	交货地点
	采购人指定地点

	10
	合同履行期限
	自合同签订之日起,45天内完成供货、安装、调试直至交付使用。

	11
	联合体投标
	不接受

	12
	考察现场、标前答疑会
	如招标采购单位认为有必要的，将另行书面通知

	13
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	自投标文件递交截止时间前15个工作日内

	14
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	15
	投标截止时间
	2026年11月11日11点00分（北京时间）

	16
	投标有效期
	90日历日（从投标截止之日算起）

	17
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账、电汇或银行保函（对公转账，从基本账户转入）

投标保证金缴纳方式：投标保证金必须从投标人基本账户支出，可以自主选择以电汇、保函或网银转账方式缴纳。

投标保证金金额：￥20000.00元（大写：贰万元整）

投标保证金缴的纳开户银行及帐号如下：

开户名称：新疆宏正工程造价咨询有限公司和田地区分公司
开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行

帐 号：107103855418

注：（1）投标保证金请于开标截至时间前（北京时间）缴入指定账户，各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的供应商不得参加本次投标（以到账时间为准）。（2）投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号。

保函形式： 

根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函。

电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；开标前，投保人必须下载加密保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中。 须注明项目名称及用途（标注标段），以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。

	18
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价

	19
	标前准备
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

	20
	投标文件的解密
	2026年11月11日11：00分-11：30（北京时间）前供应商可以登录“新疆政府采购”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年11月11日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

	21
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章），否则做否决投标处理。

	22
	递交投标文件的地点
	投标人应于2026年11月11日11：00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

	23
	资质查验证件
	审查小组资料查验：

（1）具有独立法人资格的营业执照；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近6个月内连续三个月的缴纳社保证明（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）；

（3）投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务机关出具近近6个月内连续三个月的完税证明或缴税资料（新成立时间少于3个月的公司按实际发生提供，如无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明）；

（4）提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的近一个月资信证明）；

（5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；否则，皆取消投标资格。

（7）投标保证金回单或保函。

注：如不按招标文件要求递交的均视为无效处理，提供的资料需清晰可查。

	25
	评标委员的组建
	评标委员会的构成： 5 人单数组成（其中采购人代表 1人，评审专家 4 人）

评标专家确定方式：由招标代理机构在开标前 48 小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。

	26
	开标时间和地点
	开标时间：2026年11月11日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	27
	代理服务费
	本项目招标代理费与采购人签订合同约定。招标代理服务报酬的计算方法：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[2015]299号)，招标代理服务费由中标人支付，其费用请投标人考虑到成本费用中，由中标人在领取成交通知书时一次性支付。（若通过银行汇款交纳的，须从投标人的账户汇出。）招标代理服务费按差额定率累进法计算下浮10%收取。收费标准如下所列：100万以下按1.5%计取、100-500万按1.11%计取，按差额定率累进法计算。

	28
	关于运距补充说明
	采购人指定地点或合同中指定地点

	29
	履约保证金
	1、履约保证金：交纳金额：5％签约合同价。签订合同后7日内向招标人交纳，中标人未按招标文件约定履约或中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任并被列入本单位黑名单，叁年内不得参加本单位所有政府采购招投标活动。

2、履约保证金采用现金、金融系统电子保函等方式具体以合同签订约定为准。

3、两年质保期满后退回5%的履约保证金。

	30
	质保期
	整体两年，具体以合同签订约定为准。

	31
	付款方式
	签订合同后3月内甲方支付合同金额的 50%，完成所有设备的供货、安装、调试，并无故障试运行72小时等所有工作内容验收合格后支付合同金额的40%，该采购项目经审计验收合格后支付合同金额的10%。

(备注:乙方应当在甲方付款前提供合规发票，否则甲方有权拒绝付款。)具体以与甲方签订合同为准。

	32
	采购范围
	本项目所有货物的采购、安装、调试及试运行及相关服务。

	33
	政府采购政策支持
	根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》等有关法律法规执行；

价格扣除幅度：货物服务采购项目给予小微企业10%的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

注：1.投标人应当对《中小企业声明函》、JY企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.支持本国产业政策：《财政部关于印发〈进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定；在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

本项目所属行业：工业
本项目属性：货物    

	34
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

	
	关于小微企业报价扣除比例说明
	1.投标人为非联合体投标的，对其投标服务的供应商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.JY企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	
	其他说明1
	特别提醒：

1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高投标限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。

2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

4、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取采购文件的投标人的投标文件。

5、所有投标人对采购文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出，否则不予受理。

6、为确保投标保证金的及时退还，结果公示后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至新疆宏正工程造价咨询有限公司办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，投标企业及时办理退款）。

7、本项目资格审查模块由招标代理组织进行。

	
	其他说明2
	1、采购文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。

3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。

4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

5、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

6、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目服务需求、专业实际情况、投标人提供的书面材料等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	
	重要提示
	（1）中标投标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标投标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标投标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；

（2）中标投标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标投标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标投标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；

（3）合同签订后，中标投标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；

（4）中标投标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；

（5）中标投标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	
	其他方式采购
	公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

（2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

	
	低于成本价不正当竞争预防措施
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库财库〔2026〕2 号文的通知：（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响 应）报价平均值×65%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	
	政府节能产品、环境标志产品 
	①本项目采购产品如有属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。敬请投标人注意！

②非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购，优先方式：投标人报价、商务技术得分相同时，优先采购。 

	
	核心产品 

	核心产品：

□本项目为单一产品采购项目，核心产品为： / 。

☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：12.5kW精密空调-内机

注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 



	
	提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 


	综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照规定方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 

	
	本国产品政策说明 

	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 



	
	质疑
	投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮箱形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或投标人对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监管部门投诉。

公司名称：新疆宏正工程造价咨询有限公司

联系人：常先生

联系方式：13079924303
邮箱：2453260197@qq.com
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。

	
	投诉
	（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件 、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

注 ：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

采购监管部门：和田地区财政局采购办
联系方式（传真）：0903-2039229

	投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商须在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

投标人应书面承诺在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


备注：1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

、投标须知正文部分

A  说明及注意事项
1．
适用范围
1.1
本招标文件仅适用于本招标公告中所述的招标项目。
2．
定义
2.1
“招标人”系指和田地区社会福利院  
2.2
“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或投标人
2.3
“采购人”系指和田地区社会福利院  
2.4   “采购项目”系指和田地区社会福利院JK设备维修提升改造及安全生产（消防提升改造项目）二次

2.5
  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、技术服务、售后服务和其它类似的义务。
3．
合格的投标人
3.1


（1）具有独立法人资格的营业执照；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近6个月内连续三个月的缴纳社保证明（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）；

（3）投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务机关出具近近6个月内连续三个月的完税证明或缴税资料（新成立时间少于3个月的公司按实际发生提供，如无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明）；

（4）提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的近一个月资信证明）；

（5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；否则，皆取消投标资格。
3.2
遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.3
承诺履行中华人民共和国政府采购有关规定；
3.4
具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，及履行合同所必需的设备和专业技术能力
3.5
良好的资金、财务状况健全的财务会计制度；
3.6
生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
3.7
参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.8
满足本招标文件规定的要求。
3.9
财政部及省级人民政府规定的其它条件。
4.
联合体投标
4.1
两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
4.2
以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十三条规定的条件和前面第3条的内容。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体应符合采购人规定的特定条件。
4.3
联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

       本项目不接受联合体投标。  
4.4   本项目不接受联合投标体。
5．
投标保证金
5.1   投标保证金的缴纳详见投标须知前附表；
5.2
招标人不接受非银行款项以外的有价证券抵押、货物抵押、存单抵押、往来款项抵押等形式作为投标保证金；
5.3
中标人的投标保证金，在签订采购合同后，5个工作日内无息退还。
6．
投标有效期
6.1
从投标截止起，投标文件的有效期为90日历日；
6.2
特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。
7．
招标文件的澄清
7.1
澄清是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明；
7.2
投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。投标人应在投标截止日7天前按招标文件中载明的地址，以书面形式（包括信函、传真）通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到通知后应立即以传真或其他书面形式予以确认收到。
8．
招标文件的修改
8.1
在投标截止前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
8.2
招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分。如有修改文件，招标人应当在提交投标文件截止时间十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（包括信函、传真）告知所有招标文件的收受人。投标人则应以传真、信函等书面形式确认已收到修改文件；
8.3
为使投标人有充分时间对招标文件进行研究，招标人可酌情延长投标截止日期，但至少应当在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
9．
投标费用
9.1
投标人参加投标，无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用
9.2   本项目招标文件每份售价人民币0元/份 。
9.3  本项目招标代理费与采购人签订合同约定。招标代理服务报酬的计算方法：本项目招标代理费与采购人签订合同约定。招标代理服务报酬的计算方法：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[2015]299号)，招标代理服务费由中标人支付，其费用请投标人考虑到成本费用中，由中标人在领取成交通知书时一次性支付。（若通过银行汇款交纳的，须从投标人的账户汇出。）招标代理服务费按差额定率累进法计算下浮10%收取。收费标准如下所列：100万以下按1.5%计取、100-500万按1.11%计取，按差额定率累进法计算。

9.4  应招标人要求不组织踏勘项目现场。

9.5  本项目采购限价为：2000000元 ，投标单位在报价时需注意不能超最高限价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。
B 投标文件的编写

10．
一般要求
10.1
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
10.2
投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；
10.3
投标文件的内容不得有模糊不清、加行、涂抹或改写；
10.4
投标文件采用电子投标文件，上传至“新疆政府采购”平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

11．
投标文件由以下部分构成
11.1
投标文件详见本招标文件第五部分投标文件的内容及格式。签字盖章后，应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。

11.2  货物的技术参数有具体数值要求的，则投标人在技术参数响应表及报价明细表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为偏离；未要求提供货物的检验检测报告或其他证明材料证明材料的，以技术偏离表响应为准，但须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为偏离。

11.3  所投产品型号应明确且唯一，严禁使用 “定制、国产、配套、国标、适配” 等模糊字样，型号信息不得存在歧义。若投标文件中产品型号表述模糊，视为投标响应不满足招标文件要求。
12．
报价
12.1
除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；
12.2
投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；
12.3
投标报价为本次招标的设备，从采购、运输、卸货至指定地点、安装、后续维修、验收合格、交付使用及2年质保期(售后服务等)的人民币报价。综合单价包括了设备采购、安装，包括常规配件、易损件的采购、运输、现场施工、检验试验，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。以及根据所提供图纸、资料结合现场踏勘情况，投标人认为施工现场现有预留、预埋需要增加工作内容的，本次报价必须考虑。
12.4  投标人须书面承诺如中标后将准时送货到采购人指定地点。
12.5
投标人对每一标的只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致；

12.6  成交供应商必须切实做好安全工作，加强作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。响应时须单独提供声明函承诺中标后一切安全事故均由成交供应商自行负责，格式自定。
12.7
除非本招标文件约定，对同一标的项目允许提供备选方案而出现二个或以上的报价外，投标人对同一个标的项目有选择的报价，将被拒绝。

12.8  投标人全面阅读、理解并确认本招标文件所有条款，书面承诺对采购需求、技术参数、验收标准、付款方式、履约要求、异常低价审查、违约责任、保证金管理等内容无任何异议。

12.8  投标供应商需书面声明提供的证明资料均为真实有效。
13．
投标文件的签署、字体及规定
13.1  投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
13.2  投标人应于2026年11月11日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

13.3  投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

13.4  投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
  投标文件的准备和解密时间要求

14.1  本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
14.2  各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

14.3  本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。
14.4  供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

14.5  开标时间后30分钟内（2026年11月11日上午11:00- 11:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年11月11日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。
15．
15.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

16．
投标文件的撤回、修改、补充

16.1
投标人递交投标文件后，可以撤回、修改、补充投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回、修改、补充；

16.2
投标人撤回、修改、补充投标文件时，须向招标人出示加盖有单位公章的公函，或由法人代表本人（出示法人代表证明）、法人代表授权人（出示法人代表授权证明）签字；

16.3
投标截止后，开标前投标人不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面通行知放弃投标的投标文件除外。

17．
迟到的投标文件

17.1
招标人将拒绝接收在投标截止时间后送到的投标文件。

C   开标和评标
18．
开标
18．
开标

18.1
招标人按采购公告中规定的时间和地点公开开标。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。）

19.1
开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2
开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

19.3
开、评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，除采购任务取消情形外，招标人将报财政部门后按照以下原则处理：

    
（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

    
（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由招标人依法重新招标。

19.4
有下列情形之一的，视为无效投标处理：

    
（一）应交未交投标保证金的；

    
（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

    
（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

    
（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

19.5
有下列情形之一的，作废标处理：

     
(一)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

     
(二)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(三)因重大变故，采购任务取消的。

20．
评标委员会组成及职责

20.1
评标工作由招标人负责组织组成评标委员会。评标委员会由采购人代表和熟悉相关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

20.2
评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    
（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

    
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

    
（三）推荐中标候选投标人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

    
（四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21．
评标委员会履行的义务

    
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    
（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    
（三）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    
（四）参与评标报告的起草；

    
（五）配合财政部门的投诉处理工作；

    
（六）配合招标采购单位答复投标投标人提出的质疑。

22．
评标工作程序

    
评标应当遵循下列工作程序：

    
（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。

    
1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格（不接受二次提交证明文件资料）。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

    
2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    
实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    
招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

   
（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

   
（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

   
（四）推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量根据采购需要确定，采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，推荐前3名为中标候选人。

    
(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

    
1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

    
2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

    
3、评标方法和标准；

    
4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

    
5、评标结果和中标候选投标人排序表；

    
6、评标委员会的授标建议。

    
在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

23.
评标过程的保密性

23.1
在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；

23.2
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；

23.3
投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

D   评标方法及标准

24．
评标方法（综合评分法）

24.1
综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24.2
评审标准
《资格性审查表》
	序号
	审查因素
	评 审 内 容
	要求说明

	1
	采购政策
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	提供声明函或其他证明文件

	2
	营业执照
	具有独立法人资格的营业执照；
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	社保缴纳证明及法人授权委托书
	法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近6个月内连续三个月的缴纳社保证明（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）；
	按要求提供

	4
	完税证明材料
	投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务机关出具近近6个月内连续三个月的完税证明或缴税资料（新成立时间少于3个月的公司按实际发生提供，如无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明）；
	按要求提供

	5
	财务审计报告
	提供2025年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的近一个月资信证明）；
	按要求提供

	6
	供应商信用记录
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）受过处罚的、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动；
	按要求提供

	7
	声明函
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；否则，皆取消投标资格。
	按要求提供

	8
	投标保证金或电子保函
	提供本项目所缴纳投标保证金凭证或保函。
	按要求提供


《符合性审查表》                        

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	签署、盖章
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

	2
	投标有效期
	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期；

	3
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	4
	投标报价
	投标报价未超过本项目最高限价的；

	5
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	6
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	7
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；


《详细评审表》
	序号
	评分因素
	评分点
	要求
	标准分值

	一
	价格评审


	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。

超过了采购项目最高限价的，为无效投标。
	30分

	二
	商务因素

评审
	类似业绩
	投标人需提供近三年（2022年8月至今）类似业绩：每提供一项得0.5分，最高得1分（提供类似业绩的中标通知书或合同，合同要求包含签订双方名称、采购内容、签订日期等），不提供不得分。
	1分

	
	
	企业相关资质证书
	1、投标人所投安防软件系统具有综合安防管理平台软件著作权登记证书的，得 1分；提供证书复印件，未提供或核验无效的不予加分。

2、投标人所投精密空调产品制造商具备有效的反贿赂管理体系认证证书（ISO 37001）的，得 1 分；提供证书复印件，未提供或核验无效的不予加分。

3、投标人所投精密空调产品的制造商具备依据 GB/T 31274-2024《电子电气产品限用物质管理体系要求》 标准认证的电子电气产品限用物质管理体系认证证书（认证范围覆盖精密空调产品）的，得 1 分；提供证书复印件，未提供或核验无效的不予加分。

4、投标人所投精密空调产品的制造商具备依据 GB/T 29490-2023《企业知识产权合规管理体系要求》 标准认证的企业知识产权管理体系认证证书（认证范围覆盖精密空调产品研发、制造）的，得 1分；提供证书复印件，未提供或核验无效的不予加分。
注：如提供的证书名称与评分标准给定名称不同，应提供内容（功能）说明及包含的关键信息，相应内容（功能）应符合上述要求，否则不得分。
	4分

	三
	技术因素

评审
	技术规格要求响应程度
	根据所投产品技术参数配置与性能指标响应程度打分，技术参数逐条响应，完全满足招标要求的得16分，（标△项）每有一项负偏离的扣1分,最多扣15分；（未标△项）每有一项负偏离的扣0.2分，最多扣1分，扣完为止。注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②（未标△项）技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离，③（标△项）如未按招标文件要求提供佐证材料（检测报告或截图）等视为负偏离。④严禁投标人为取得加分随意更改投标参数，评标委员会保留通过网络核查产品参数的权利，经查实如有投标人虚报参数，该投标人的投标将被否决。 
	16分

	
	
	培训方案
	产品培训方案：投标人需提供产品日常使用及维护的培训方案，方案内容包括但不限于：①培训目标；②培训时间安排；③培训组织方式、人员人数、培训次数；④培训课程内容等，评审专家根据提供的产品培训方案内容进行评审。

内容完整、科学、符合采购需求得12分，每缺一项内容减3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的减1.5分，专家遵循公平、公正、科学、择优的原则进行综合评审，减完为止。未提供得0分。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12分

	
	
	项目实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，需包含但不限于以下几方面内容：①供货方案；②安装调试方案；③安全保障措施；④试运行及项目验收；⑤技术支持服务及运维建议等。

以上要求内容均能够完全满足得15分；每缺一项内容减3分，经评审小组结合采购需求综合评审，实施方案内容存在缺陷或不足的，每有一处扣1.5分。扣至0分为止；未提供方案的本项不得分。注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	15分

	
	
	日常巡检方案
	项目巡检方案含以下内容：①巡检内容；②巡检流程；③巡检频次；④巡检人员；内容完整、科学、符合采购需求得12分，每缺一项内容减3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的减1.5分，专家遵循公平、公正、科学、择优的原则进行综合评审，减完为止。未提供得0分。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12分

	
	
	售后服务
	针对供应商提供的售后服务方案：①针对本项目所能提供的相关售后服务内容，②设备故障问题解决方案，③各类故障应急措施，④维保响应方案，⑤完整的售后服务体系，质量服务的承诺等。

综合上述内容进行综合评审。方案内容完善，安排合理，可行性强且详实合理，符合项目实际需求得10分，每缺少一项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	10分


因政策调整或不可抭力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。
25.1
招标人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。
F   中标及合同签订
26．
中标通知
26.1
评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在新疆政府采购网上予以公告。公告有效期1个工作日；
26.2
公告期满后，招标人将签发《中标通知书》给中标人；
26.3
招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件；
26.4
投标人对评标结果有异议的，按本招标文件第30、31条办理。
27．
合同签订
27.1
中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内；
27.2
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；
27.3
招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同的依据；
27.4
招标人在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变；
27.5
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同货物或服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；
27.6
中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。如须将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应在投标文件中载明，并取得招标人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应该就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

27.7 付款方式：以与甲方签订合同为准。
G   法律责任
28．
法律责任
28.1
投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 
　　
（一）提供虚假材料谋取中标的； 
　　
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
    
（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的； 
    
（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的； 
　　
（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商投标、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的； 
　　
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 
　　
投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。 
28.2
中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
　　
（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    
（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
    
（三）拒绝履行合同义务的。
H   验收
29．
货物验收
29.1
验收按本招标文件《采购合同》范本一般条款第七条的规定执行。
29.2
验收过程中，采购人将委托专业检测部门对货物本身的性能进行检测验收。
29.3
一次性验收合格的项目(另有规定除外)；因为验收不合格而影响《采购合同》的正常履行，由违约方承担违约责任。
I   质疑与投诉
30．
质疑
30.1
投标投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章；
30.2
招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复，但涉及商业秘密内容的除外；
30.3
投标人须对质疑内容的真实性承担责任。
31．
投诉
31.1
质疑投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。
31.2
处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。
第三部分 采购需求
	序号
	建设内容
（主要设备仪器名称）
	主要参数（规格型号）
	数量
（台套）
	单位

	一
	监控及配套设施设备

	1
	400万筒型网络摄像机
	△1、支持输出图像分辨率不低于2560×1440；
2、靶面尺寸为1/2.7英寸；
3、信噪比不小于55dB。；
4、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m；
5、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作；
6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
7、需支持IP66防尘防水。                                                                 需提供检测报告
	68
	台

	2
	电源适配器
	DC12V两端带线式电源适配器，电流≥1A，输入端线长≥350mm,输出端线长≥800mm。
	68
	个

	3
	摄像机支架
	枪机壁装支架，铝合金材质，长度≥170mm。
	68
	个

	4
	网络硬盘录像机
	△1. 嵌入式网络硬盘录像机，支持≥40个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T硬盘，支持≥200路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥1200Mbps，支持≥16路1080P视频同时解码输出；
2. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
3. 支持将接入的视频通道按分组管理，支持以分组方式进行预览、回放和检索，自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置；
4. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；
5. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；
6. 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP；
7. ≥2个HDMI接口，支持≥4个千兆网口、≥4个USB接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，支持冗余电源，高度≤4U。                                                     需提供检测报告
	2
	台

	5
	硬盘
	△1、标称容量≥10TB，外形规格≥3.5-inch；
2、SATA接口类型，CMR刻录技术；
3、转速≥7200RPM，缓存≥512MB，最大读取速度≥265MB/s；
4、接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s，平均读写功率（W）≥9.1W；
5、加载/卸载周期≤600,000，MTBF≥2,000,000；
6、年负荷（TB/年）≥550TB；
7、工作状态温度(°C)：0-65℃
8、尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)。                                                需提供检测报告
	60
	台

	6
	网络摄像机
	△1. 电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥1920×1080、25帧/秒，彩色最低照度≤0.002lx，尺寸不大于φ120*70mm；
2. 内置ToF传感器，支持视频遮挡检测，可设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出；
3. 支持电梯内危险物品检测功能，当检测到煤气罐、电瓶进入电梯内时，可触发声光报警、上传中心、上传云服务器、上传FTP/SD卡/NAS、发送邮件、联动报警输出；
4. 支持电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警；
5. 检测到电瓶车车身的≥30%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警，自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警；
6. 支持持续报警输出功能，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭；
7. 支持多边形人数检测区域，可实时统计区域中人员数量及位置，支持在预览画面上实时显示统计人数，支持将检测结果定时上传；
8. 支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08。                                                         需提供检测报告
	5
	台

	7
	55电视
	55 英寸液晶屏幕，分辨率 1920×1080 全高清；具备 HDMI、USB 输入接口；支持信号源切换；含壁挂安装配件。能效等级1级。
	4
	台

	8
	无线网桥
	1 ≥2个百兆电口
2 无线传输距离≥500 m
3 支持通过管理平台、手机APP进行远程设置和状态查看
4 支持识别接入终端，并能通过管理平台进行准入配置，对接入的终端设备进行接入管控。接入的终端未获得授权时，不能进行通信。
5 支持故障自愈功能，无线链路、有线端口、内存、CPU状态异常时，应能进行重连或重启
6 水平天线角度≥65°，垂直天线角度≥50°
7 支持VLAN,支持WiFi热点
8 防水防尘等级：IP55
9 浪涌防护：共模4 kV，差模2 kV
10 "带机量：100米支持：22路2MP IPC或11路4MP IPC或7路6MP IPC；200米支持：20路2MP IPC或10路4MP IPC或6路6MP IPC；500米支持：12路2MP IPC或6路4MP IPC或4路6MP IPC；1公里支持：8路2MP IPC或4路4MP IPC或3路6MP IPC"
11 支持-30℃到+60℃工作温度
	5
	台

	9
	综合安防管理平台软件 V2.0.0（系统管理基础包
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;7、提供数据、服务等统一开放能力；8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
【门户工作台】
1、提供应用菜单导航、应用快捷入口能力；2、提供告警统计、门禁通行统计、车辆通行统计、访客通行统计、设备在线趋势等展示内容
【事件中心】
提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。
一、事件联动管理
1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。
二、事件检索管理
1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。
【图上监控】
提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。
1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。
【移动APP】
面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。
1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用；2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件；3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用；4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用；5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用；6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。
【规格参数】
1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级；3、支持管理最大人员数量5万；4、支持管理最大卡片数量5万；5、支持管理最大车辆数量3万；6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；8、支持联动上墙并发1次/秒；9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；11、支持联动并发发邮件2封/秒；12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；）13、支持最大事件存储7200万条；14、支持管理资源上图数量2万个。
	1
	套
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	综合安防管理平台软件 V2.0.0（视频监控应用模块）
	【功能介绍】
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
六、事件录像管理
支持事件录像存储配置、事件录像检索和下载管理。
【规格参数】
1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；
2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；
3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；
4、支持电视墙最大场景数128个；
5、单个电视墙最大支持数量25*25个；
6、单个窗口最大分割数量16个。
	750
	路
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	综合安防管理平台软件 V2.0.0（设备网络管理应用）
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
【功能介绍】
一、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6、支持主流厂商设备 SDK、通用私有接入协议、GB28181、部标 808、ONVIF、ISAPI 等通用协议。
二、门禁运维管理
1、提供门禁设备在线状态监测能力；
2、提供门禁设备运维报表统计能力；
三、可视对讲运维管理
1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；
2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；
四、梯控运维管理
1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；
2、提供梯控设备运维报表统计能力；
五、停车场出入口运维管理
1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；
2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力；
六、寻车诱导运维管理
1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；
2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力
【规格参数】
1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时；
2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时
	850
	路
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	综合安防管理平台软件 V2.0.0（平台域间视频联网服务）
	【功能介绍】
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
【规格参数】
1、最大级联监控点数量20W个；
2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台；
3、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。
	1
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	综合安防管理平台软件 V2.0.0（基础门禁管理应用）
	【功能介绍】
一、提供门禁权限管理应用
1、支持按组织、设备、设备分组、人员、人员分组、规则6种方式完成通行权限配置2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、性别等；4、支持权限自动下发、增量下发、初始化下发；5、支持按时段配置门的常开常闭状态；6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；8、支持限制出入名单管理（名单内人员无法进入）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级用户（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。10、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；11、支持根据平台及设备的权限数据进行门禁权限一致性核对12、支持在权限任务中心中查看下载进度，包括正在计算设备数、正在下发设备数、当前下发进度、当前下发速度(个/分钟)、剩余下发时间13、支持设置人员N天未进出时自动冻结权限
二、提供门禁事件管理应用
1、支持配置平台接收到事件类型；2、支持配置事件保存时长；3、支持人员出入事件和设备事件的查询、断网续传；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
四、提供人员出入记录实时展示应用
1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示
【门禁对讲广告发布】
提供商业写字楼、企业园区、小区等场景的人员出入口或办公室门口，在门禁和可视对讲设备上，完成推送通知、广告、欢迎提示语、节假日祝福语等信息。
1、支持对门禁可视对讲设备，配置文字、图片的信息下发；2、支持按照节假日计划下发文字图片信息；3、对下发失败的信息，支持重发操作；4、支持一键下发快捷操作，完成所有设备的信息下发。
【规格参数】
1、支持最大门禁点数量2万个；2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）：卡片：15-35张/秒；人脸：1-2张/秒；人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）；3、权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路；4、门禁事件处理（单台服务器）：带图片：100条/秒；不带图片：1000条/秒；5、事件最大存储数量：5000万条。
	100
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	服务器
	△技术规格：2U 双路标准机架式服务器
CPU：配置 2 颗 C86 架构多核处理器（单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz，末级缓存≥16MB），线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳
设备重量：最大23千克（含导轨）。                                                           需提供检测报告
	1
	台
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	解码器
	1. 解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥16个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口；
2. 输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；
3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；
4. 解码能力支持≥32路4096×2160（25fps）、或≥128路1920×1080（30fps）、或≥256路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出；
5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；
6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；
7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；
8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；
9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理；
10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；
11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；
12. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；
13. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；
14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
	1
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	5 口千兆接入交换机
	提供5个千兆电口
交换容量：10 Gbps
包转发率：7.44 Mpps
浪涌防护：网口6 kV
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
工作温度：0 °C ~ 40 °C
安装方式：桌面式可壁挂
	50
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	8 口千兆接入交换机
	提供8个千兆电口
交换容量：16 Gbps
包转发率：11.90 Mpps
浪涌防护：网口6 kV
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
工作温度：0 °C ~ 40 °C
安装方式：桌面式可壁挂
	30
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	24 口千兆轻网管交换机（24 电 + 2 光）
	1. 设备性能不低于交换容量：56 Gbps，转发性能：41 Mpps；
2. 可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2，
3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN；
4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看、展示并管理交换机的拓扑、对交换机进行远程升级、远程重启功能；
5. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息，在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容；
6. 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置、VLAN配置，进行实时收发速率、峰值收发速率统计，进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。
	8
	台
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	框式核心交换机主机
	△1. 交换容量≥76.8Tbps/336Tbps，转发性能≥8640Mpps/57600Mpps；
2. 业务板槽位数≥6、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥2，整机高度≤13U；
3. 配置单主控双电源，千兆电口≥48个，千兆光口≥48个，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口；
4. 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术；
5. 支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL；
6. 支持CPU保护技术支持VRRP、RRPP、ERPS；
7. 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。(需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明)
	1
	台

	20
	光电模块（多模）
	千兆多模双纤光模块
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
多模双纤双向
距离1km
0～70℃
SFP
发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-20dBm
	6
	个

	21
	光电模块（单模）
	千兆20公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
20km
0～70℃
SFP
发射光功率:-6～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	2
	个

	22
	调试技术应用服务费
	
	1
	项

	二
	安全生产隐患消防、门禁、机房、气体消防、机房维修、机房空调等设备

	1
	消防标识疏散标志
	光源额定寿命不低于 50000h；外壳阻燃，外壳材料燃烧性能不低于 GB/T 2408-2021 V0 级。 2.5 工作环境：环境温度 - 10℃～+55℃，相对湿度≤95%（无凝露）。性能满足符合GB 17945-2024标准
	270
	个

	2
	集电集控应急照明灯双头灯
	应急持续工作时间：≥90min；性能满足符合GB 17945-2024标准
	163
	个

	3
	应急照明集中电源
	电气参数：AC220V 输入，额定输出功率 500W，8 路独立输出回路，单回路独立短路过载保护；应急转换≤5s，额定负载应急时长≥90min。性能满足符合GB 17945-2024标准
	5
	台

	4
	12.5kW精密空调-内机
	1.精密空调，适用于高密度散热，及时调节风量输出，保持温湿度恒定。
2.4.3英寸真彩触摸屏，人机界面友好，操作便捷
3.显示内容：
1）机组各部件实时运行状态
2）具有三级密码保护的运行及配置参数设定
3）自动维护提示、故障诊断、部件告警信息等
4）图形显示温湿度曲线、所有部件运行状态及部件运行时间等。
4.信息记录：
1）整机及部件运行时间 
2）500条历史告警记录 
3）机组的所有操作动作
5.支持来电自启动
6.群控功能：
1）采用高可靠CAN总线，可群控32台机组；
2）四种群控模式：轮值备用、同向自主、平均分配、按需分配；
3）支持轮值、备份和层叠功能，可避免竞争运行；
4）自动推举主机功能：当主机故障时，从机自动推举新的主机；
5）群组通信失败是维持通信正常的开关机状态，温湿度需求切换为本地模式。
7.△空调制冷量≥12.5KW。
8.△循环风量≥3100m3/h。
9.△送回风方式：上送风，下回风。
10.△温度控制可选送风控制或回风控制，实现不同的控制需求
11.具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警等保护功能。
12.△提供空调设备生产厂商的原厂安装维修服务，并且生产厂商必须具备中国设备维修安装企业能力等级证书，资质等级：A/I级和D/I级，提供资质证书。
13.△设备生产厂商必须提供原厂售后服务并出具原厂售后承诺函。服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求（证书覆盖机房专用精密空调的售后服务）。
14.△投标设备生产厂商具备ISO14064温室气体排放证书；
15.含室外机/制冷剂/冷冻油/冷媒管/保温套/弯头/内外机连接线缆等安装辅材。
16△保证产品质量，厂家位于工信部发布的绿色工厂名单里，并提供截图证明。               需提供检测报告
	2
	台

	5
	12.5kW精密空调-外机
	风冷室外机 单制冷系统 R410A冷媒
	2
	台

	6
	七氟丙烷无管网灭火装置
	安装位置：机房；2.含柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头
	2
	台

	7
	气体灭火控制器
	壁挂式气体灭火控制器，可实现 3 个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量 70 点。可配接各种火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备电。性能满足符合GB 16806-2006标准
	1
	台

	8
	紧急启停按钮
	软件版本VI.O  工作电压：DC24V
	1
	只

	9
	火灾声光警报器
	‌工作电压‌：DC 24V（允许波动范围通常为 DC 20V-28V ）。性能满足符合GB 26851-2011标准。                                                                                                                                                                   需提供CCC强制产品认证书
	1
	台

	10
	气体喷洒指示灯
	电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点。
	1
	个

	11
	感烟火灾探测器
	工作电压‌：总线制为DC24V；独立式为DC9V电池或内置锂电池。‌监视电流‌：≤1mA（总线制）；静态电流≤800μA（独立式）。‌报警电流‌：≤20mA（总线制）；≤35mA（独立式）。‌工作温度‌：-10℃～+55℃（点型）；-10℃～+50℃（独立式）。‌相对湿度‌：≤95%RH，不凝露。性能满足符合GB 4715-2024标准。                                                         需提供CCC强制产品认证书
	4
	个

	12
	感温火灾探测器
	监视电流‌：≤ 50μA（总线制）或 ≤ 10μA（独立式静态电流，确保长寿命）。‌报警电流‌：≤ 20mA（总线制）。‌防护等级‌：室内安装通常要求 IP30 或以上；潮湿或半室外环境建议 IP54 或以上。‌工作环境温度‌：-10℃ ～ +50℃（常规）；特殊环境需注明宽温范围（如 -40℃ ～ +70℃）。‌工作环境湿度‌：≤ 95% RH，无凝结。性能满足符合GB 4716-2024标准。需提供CCC强制产品认证书
	4
	个

	13
	40千瓦不间断电源
	△40k不间断电源，64块12V 100Ah 蓄电池。整机经磷化喷塑，耐磨防蚀。可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，线条流畅，拆装方便。机柜采用优质金属成型，受力均匀。三进三出，前后旁边可快速拆卸，后板装开关及接线板，底部有接地线装置，磨砂黑。提供3年原厂质保服务；含安装、运输、电缆等。为保证质量主机控制系统和蓄电池为同一厂家、提供证明文件。
	1
	套

	14
	静电地板
	地面防尘处理，安装瓷面防静电地板，防静电处理。
	65
	平方米

	15
	顶棚处理
	拆除原有顶棚、使用顶部整体防尘处理，安装微孔铝扣板吊顶。600mm*600mm
	65
	平方米

	16
	机房墙面防尘处理
	墙面防尘处理，窗户密封处理。安装防火防盗门窗.
	140
	平方米

	17
	机房灯具
	顶面安装LED照明灯具、600mm*600mm
	12
	个

	18
	机房32u机柜
	19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm
	2
	个

	19
	消防水带
	65 型有衬消防水带，单条长度 20m，公称内径 63.5mm；涤纶编织外层，聚氨酯内衬；设计工作压力 1.3MPa，试验压力 2.0MPa，最小爆破压力 3.9MPa；轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%；两端配套标准金属消防接口，符合 GB 6246-2026 国家标准，耐磨耐高低温，无渗漏。
	100
	条

	20
	消防水箱
	楼顶拆除现有旧水箱及基础、新建安装36m³不锈钢消防水箱及附属基础防水等、
	36
	立方米

	21
	消防控制室合并迁移安装
	院内面积40000平米左右、将原有多处消防控制室设备迁移合并至指定消防控制室；包含设备拆机、搬运、机柜就位、线缆拆除、重新布线接线、接地系统整改、设备安装、系统联调、点位测试；迁移后火灾报警、联动控制、图形显示装置功能完整正常。
	1
	项

	22
	矩阵迁移
	原有视频矩阵及配套附属设备拆机、保护性转运、机柜就位安装；线缆拆除、重新布放接线、线路整理接地，完成系统上电调试、视频通路联调，迁移后全部视频切换、输出功能正常。
备注：本项为迁移集成服务，不新增矩阵硬件设备，含拆机、运输、布线辅材、调试全部工作。
	1
	项

	23
	防火门
	原装为木质双开门、需拆除后安装防火门、规格尺寸需自行现场勘查量取，不集中组织现场勘查。
	16
	套

	24
	消防合并加CRT（软件）
	整合原有多套消防控制设备，增设消防 CRT 图形显示装置配套线路，完成设备合并就位、线路整改布线、接地施工、整机调试、全点位联动测试；
	1
	项

	25
	灭火器
	手提式干粉灭火器 5
	195
	个

	26
	16 芯消防报警控制线缆
	16 芯消防专用报警线缆，铜导体，耐火绝缘护套，多芯绞合结构，阻燃耐火；符合 GB/T 19666 消防线缆规范，用于火灾报警设备信号传输，配套消防系统布线使用。
	600
	米

	27
	2×1.0mm² 消防报警二芯线缆
	2 芯 1.0mm² 耐火消防报警线，无氧铜导体，阻燃耐火绝缘护套，抗干扰耐高温，符合 GB/T 19666 标准，用于消防点位信号布线。
	200
	米

	28
	消防出水系统迁移安装调试服务
	原有消防出水管道、阀门、配套设备拆除、移位重新敷设管道安装；管道对接试压、防腐保温、标识涂刷，通水调试，满足消防供水规范。含主材更换。
	1
	项

	29
	灭火器年度检测维保服务
	按 GA95-2015 规范完成灭火器年度全套检测；包含外观、压力、筒体水压、药剂称重、密封件更换、灭火剂充装、气密测试，合格张贴年检标识，建立维保台账；
	1
	项

	30
	微型消防站
	成套微型消防站设备，含专用存储柜、灭火器材、个人防护装备、抢险工具、通讯照明器材，符合微型消防站建设规范，用于初期火灾应急处置。
	2
	项

	31
	防爆灯
	厨房使用防爆灯，防护等级 IP65，适配易燃易爆区域；铝合金壳体，钢化玻璃灯罩，LED 光源，宽电压 AC220V，符合 GB3836 防爆标准，具备防尘防水防腐性能。
	74
	个

	32
	防爆玻璃
	厚度1.0mm夹胶防火防爆玻璃。
	90
	平方米

	33
	门禁
	1.名称:接地铜排；2.规格:40*0.2mm；3.要求:间隔600MM铺设；4.接入至一体化监控单元中。
	40
	套

	34
	电磁锁
	开锁通电时间能自动控制、冲击电流不大于5A。需提供检测报告
	40
	把

	35
	线缆线管
	含门禁线缆辅材安装
	5
	套

	36
	大门可视门禁一体机
	门口机内置高清摄像头、语音对讲、刷卡人脸识别；支持室内监控查看、远程开门、访客呼叫；金属外壳防水，适配室外大门安装，配套门禁控制联动。
	1
	套

	37
	延长组件
	管路延长组件
	2
	台

	38
	辅材安装费
	含辅材铜管、弯头、制冷剂、室外机散力架、内机到外机电源线、保温棉、焊接气体等辅材；含运输安装费。
	2
	个

	39
	消防火灾逃生面具
	执行标准 GB 21976.7-2012，通过 CCCF 消防产品强制性 3C 认证，额定防护时间≥30min，单台重量≤1000g，有效期 3 年
	250
	个

	三
	摄像头扩容维护维修

	1
	扩容用400万筒型网络摄像机
	1、支持输出图像分辨率不低于2560×1440；
2、靶面尺寸为1/2.7英寸；
3、信噪比不小于55dB。；
4、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m；
5、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作；
6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
7、需支持IP66防尘防水。
	84
	台

	2
	扩容用电源适配器
	DC12V两端带线式电源适配器，电流≥1A，输入端线长≥350mm,输出端线长≥800mm。
	84
	个

	3
	扩容用摄像机支架
	枪机壁装支架，铝合金材质，长度≥170mm。
	84
	个

	4
	维护替换用网络摄像机
	1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.005 lx；
2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；
3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；
4. 具有≥1个麦克风，支持白光、红外双补光，红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米，防护等级不低于IP66。
	90
	台

	5
	小型三维支架
	使用环境:室外
尺寸:100.0mmx80.0mmx99.2mm(3.9” x 3.1”x 3.9”)
重量:0.3kg(6.62lb)
最大承重:20kg(44.1lb)
材质:铝合金+不锈钢
调节范围:俯仰：±45°，左右：±45°
使用范围:适用于不带三轴的24、26、2A筒
	50
	个

	6
	DC12V/1A墙插式电源适配器
	输入:100-240V~50/60Hz，最大0.3A
输出:12V/1.0A
工作环境:-10℃~40℃(14°F ~ 104°F)，≤90%RH
	280
	台

	7
	防水盒
	48芯ODF架满配单模SC/FC：
—材质：冷轧板
光纤配线架安装在控制室视频监控机柜内。
	12
	个

	8
	光缆终端盒
	满配SC法兰和尾纤
	4
	个

	9
	光缆
	
工作波长1310nm或1550nm，‌衰减系数‌：1310nm ≤ 0.36 dB/km，1550nm ≤ 0.22 dB/km24芯GYTS 12B1
	7300
	米

	10
	设备电源线
	RVV2*1.52×1.5mm²（2芯，每芯截面积1.5平方毫米）
	200
	米

	11
	网线
	六类网线CAT.6
	12000
	米

	12
	设备电源线
	RVV2*2.5\缘电阻：70℃时最小绝缘电阻常数不小于 0.01 MΩ·km。耐压试验：经受 2000V/5min 或 2500V/5min 。
	15000
	米

	13
	收发器
	供电：DC5V 外置电源适配器；宽电压适配；整机功耗≤5W。工作环境：温度 - 20℃～+60℃，湿度 5%～90% 。
	12
	对

	14
	监控专用设备箱
	高≥1200mm，宽≥600mm，深≥500mm1 MΩ·km。耐压试验：经受 2000V/5min 或 2500V/5min 。采用优质冷轧钢板或镀锌钢板，厚度不低于1.5mm（关键受力部位不低于2.0mm）；若处于高腐蚀区域，厚度不低于1.2mm。
	5
	个

	15
	插板
	额定参数：AC250V 50Hz，额定电流 10A，最大功率 2500W； 插孔：新国标五孔组合插孔，两孔三孔分开，禁止万用孔；每孔带独立防触电保护门，单极不能插入；  电源线：RVV 3 芯国标铜芯软线，线径≥1.0mm²线长3米；
	10
	个

	16
	跳纤
	单模光纤跳线，G.652D，LC‑SC 接头，陶瓷插芯，低烟无卤护套，插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB，符合 YD/T 1272 规范，长度按现场实际配置。
	36
	对

	17
	MPP管
	外径 Φ20mm表面电阻率 ≥1.0×10^11 Ω；体积电阻率 ≥1.0×10^10 Ω·m。
	100
	米

	18
	辅材
	水晶头、高清线、胶布、尾纤、热缩管，螺丝，膨胀管等
	1
	宗

	19
	信息化及监控机房系统迁移至综合机房
	服务内容：原有70平米信息化及监控机房使用年限较长、整体设施及线路老化、计划迁移至指定机房、对旧机房做拆除整理、全新装修达到模块化机房的标准作为主机房、分拆信息点位和监控点位线路、信息化和监控所有设备迁回新装机房、福利院现有监控机房一并迁入主机房。配套附属设备从旧监控机房搬迁、拆机、运输、重新安装部署至综合机房；完成线缆重新布放、电路、接线调试、系统联调，搬迁后监控系统功能完整正常运行，包含辅材、调试、系统测试等；线路无缝衔接保证系统运行正常、互联互通。
	1
	项

	20
	原有老旧监控设备年度维修维护服务
	服务内容：  对存量 1240 台老旧监控设备提供 1 年期全包维修维护服务；包含设备更换，故障排查、检修、配件更换、定期巡检、系统调试，保障监控设备在线运行；
备注：服务对象为现场存量老旧监控设备。
	1240
	台

	21
	光端机
	数字视频光端机，单模单纤，FC 接口，传输距离≥20km；支持视频 + RS485 反向数据传输；视频 BNC 接口 75Ω 阻抗；误码率≤10⁻⁹；宽压 DC5V 供电；工业级，适应室外机房环境，包含发射端、接收端成对配置。
	20
	对

	22
	软件维保服务
	软件升级质保服务包括：1、技术指导：软件产品安装指导、软件产品功能/参数咨询、软件产品功能使用指导、三方集成接口对接指导（在线）；2、故障处理：软件功能异常或软件性能异常；3、补丁更新：提供软件补丁下载，自助升级或在线更新
	850
	路


投标人须按相关规定及标准完成需求产品的供货、运输、装卸、通过有关部门验收、产品更换、分发等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。 
工作范围：

根据招标文件，投标单位须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的物品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

3、在交货前，中标人应对货物的质量、规格、材质、数量等进行全面的检验；并提供本次生产的产品合格证。

4、质保期内的更换及维修；

5、售后服务的措施及承诺。

商务要求：

供货期：45天（自合同签订之日起）

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，其质量、规格及技术特征符合技术参数要求，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

4..供应商不能完整交付货物及本款规定的材料和工具的，视为未按合同约定供货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

5.供应商须保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、售后服务期：（在售后服务期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费调换。）

7、质保服务;供应商须提供质保服务，质保期内供应商必须负责免费维修及更换配件。质保期结束后，供应商提供终身维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费。

货物验收要求：

1.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定的情况，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

2.如合同装备运输或安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，换货的相关费用由供应商承担。

3.供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由供应商负责。

安装调试完成后由采购人组织进行验收，并签署项目验收报告。

售后服务及培训：

1.质保期期限:供应商须提供2年质保服务，质保期内供应商必须负责免费维修及更换配件。质保期结束后，供应商提供终身维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费。

2.质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60 天则质保期重新计算。

3.质保期内供应商需免费提供现场技术支持，在接到采购人通知后2 小时内响应，4 小时内派技术人员到达现场，48 小时内完成故障检测与排除。若在48 小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的产品予采购人临时使用。

4 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量问题的，由供应商负责包修包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

5.所有产品质保服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

6.免费提供所有产品相关技术资料。供应商需根据采购人需求安排，无偿培训采购人操作使用与维修人员，主要内容为装备的基本结构、性能、操作使用方法、件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处主要部理等，培训时间按采购人要求，相关费用由供应商承担，培训要求采购人相关人员能够正确操作使用。供应商需按照采购人要求提供产品操作与培训视频资料。 
第四部分  采购合同(范本)
政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                 
甲方：               
乙方：                  
签订地点：                    
签订日期：               年       月       日

        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格及参数：

	序号
	名称
	规格、型号（必填项）
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	品牌（必填项）
	产地（必填项）
	质保期
	备注
	……

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                  ￥：
	
	
	

	优惠条款：
	
	
	

	其它：
	
	
	


1.4 付款方式和发票开具方

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的，发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第五部分  投标文件内容及格式
一、投标文件封面

                                           （项目名称）

                     （项目编号）
投 标 文 件

投标人名称                     （公章）

                   （年/月/日）

二、★投标函

                     ：

                          (供应商名称)授权                    (供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商投标的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

   17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　

电话：____________　

传真：____________

供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：                                   

供应商法定代表人签章：

供应商公章：


 日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

三、★法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件
（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     

通讯地址：                       

电话号码：                   

邮政编码：               

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


 
 供应商名称（签字或盖章）：           

法定代表人（签字或盖章） ：           

日期：     年     月    日

法定代表人授权书
（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

供应商（签字或盖章）：               

法定代表人（签字或盖章）：       

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          

职务：                        性别：      

身份证号码：                              

电话号码：                 
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	粘贴被授权人身份证（正面）
	粘贴被授权人身份证（反面）


四、★投标保证金缴纳凭证或保函
五、★开标一览表及报价明细表
                                                  价格单位：  元

	项目名称
	                                

	投 标 总 价
	小写：                               元

大写：                               元

	合同履行期限
	                       

	质保期
	

	备注：                                                                     


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或明细表中某一项填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、投标总价应等于明细表报价的和。

4、投标单位在报价时需注意不能超最高限价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。
供应商名称（签字或盖章）：           
法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ：           
日期：   年   月   日

★报价明细表

项目名称：
项目编号：                                               金额单位：元

	序号
	标的名称
	规格参数、型号
	品牌
	单位
	数量
	产地
	厂家
	单价
	合计金额
	备注

	1
	
	
	　
	
	
	
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计　
	　

　

　

　
	


（此表可延长）

备注：1、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备材料费、包装运输费、装卸费、安装、调试及税金。

2、注：供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

3、投标单位在报价时需注意不能超最高限价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。

供应商名称（签字或盖章）：           

法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ：           

日期：     年      月      日
六、投标人的资格审查材料

①★具有独立法人资格的营业执照；

②★网站查询结果

③★社保证明
④★完税证明

⑤★财务审计报告

七、 供应商认为有必要提供的声明及文件资料：
①供应商设有售后服务机构证明文件

②供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

③类似项目业绩表

附：1）类似项目业绩表

采购项目编号：                                   

采购项目名称：                              

	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人姓名
	

	供货时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体采购内容；

供应商法定代表人（签字或盖章）：                  

供应商名称（签字或盖章）：                       

日期：     年      月     日

八、★售后服务承诺书（自行编写）
九、商务条款偏离说明表

	序号
	文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应与偏离
	说明

	商务响应与偏离

	1
	合同履行期限
	
	
	
	

	2
	投标有效期
	
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：指合同履行期限、投标有效期、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。 

供应商法定代表人（签字或盖章）：                  

供应商名称（签字或盖章）：                       
日期：     年      月     日

十、供应商自行编写的技术文件

注：①技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为未响应招标文件要求。②如未按招标文件要求提供佐证材料（检测报告、截图）等视为负偏离。③严禁投标人为取得加分随意更改投标参数，评标委员会保留通过网络核查产品参数的权利，经查实如有投标人虚报参数，该投标人的投标将被否决。

货物技术规范偏离表
项目编号：                     

	序号
	货物名称
	数量
	招标文件技术规范、要求
	投标文件对应规范
	偏差
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商法定代表人（签字或盖章）：                  

供应商名称（签字或盖章）：                       
日期：       年     月     日

十一、企业的售后服务（自行编写）

十二、投标人提交的其它资料

（投标人认为更有利于此次投标的其它资料，可在此附件中提交）
十三、投标单位《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司名称：（盖章）

公司法人代表签字或盖章：

法人授权代表签字或盖章：

日期：20    年     月     日
十四、中小企业声明函

14.1中小企业声明函(（货物)）（如有）
 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

       企业名称（盖章）：

  日期：   
1从业人员、营业收入、资产总额填报上—年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

14.2 JY企业声明函

【不属于JY企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下JY企业制造的货物（或JY企业承担的工程、或JY企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于JY企业，后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于JY企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于JY企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

　　本单位对上述声明的真实 性 负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

单位名称（盖章）：

日  期：

14.3 CJR福利性单位声明函

【不属CJR福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国CJR联合会关于促进CJR就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的CJR福利 性 单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他CJR福利 性单位制造的货物（不包括使用非CJR福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、JY企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《JY企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、CJR福利性单位参加投标【提供《CJR福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

14.4  中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函（若是）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（ 国办发〔2025〕34 号 ）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（ 生产厂址）。（产品名称 1 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称1 ）的（关键工序）5 在中国境内完成。
2.（产品名称 2） ， 生产厂为（厂名） ，厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：  年   月      日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
第六部分 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容及时限要求，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内按招标文件中载明的邮箱：2453260197@qq.com地址，以书面形式、应加盖公章通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网（http:/www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑，未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表以招标文件指定的方式送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函
                    ：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：            

年   月   日 

质   疑  内  容

	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

三、同上


备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。


投诉书格式

投诉书范本
投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                                 
地址：                           邮编：                   
法定代表人/主 要负责人：                                  
联系电话：                                             
授权代表：                       联系电话：                
地址：                           邮编：                    
被投诉人 1：
地址：                           邮编：                    
联系人：                          联系电话：                

联系人：                          联系电话：                
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                           
采购项目编号：                        包号：              
采购人名称：                                           
代理机构名称：                                           
采购文件公告：  是/否  公告期限：                        
采购结果公告：  是/否  公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，提出质疑，
质疑事项为：                                           
采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：                                            
事实依据：                                             
法律依据：                                             
投诉事项 2
……
签字（签章）： 

日期： 

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主 要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

中小企业划型标准规定
 


一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政。

