采购需求
采购包1：
[bookmark: _GoBack]采购包预算金额（元）: 130,000.00
采购包最高限价（元）: 130,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02021118 扫描仪
	电子卷宗在线制作系统
	1.00（项）
	130,000.00
	工业
	是
	否
	否
	是
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	电子卷宗在线制作系统
	1.00（项）
	130,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02021118 扫描仪
	电子卷宗在线制作系统
	扫描仪


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02021118 扫描仪
	电子卷宗在线制作系统
	扫描仪


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02021118 扫描仪
	电子卷宗在线制作系统
	扫描仪


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：电子卷宗在线制作系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电子卷宗在线制作系统
	1    ★A3国产化直通道馈纸式扫描仪，确保可以扫描现勘加长文件并进行图像切分，扫描介质范围：28-413g/㎡；
2    ★完全适配国产系统，包括但不限于支持国产操作系统（麒麟、统信、中科方德）、支持国产的cpu（龙芯、飞腾、兆芯）、windows操作系统；
3    ★双面输稿器扫描速度（A4 200dpi/300dpi）≥105ppm/210ipm；
4    ★支持多流输出，即可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出，单日最大使用量≥40000张;
5    ★扫描背景：黑色/白色(用户可选)，机身至少带一个液晶屏，可实现快速设置扫描操作
6    ★支持自动馈纸加外置A3或A4零边距平板扫描进行一体化扫描，实现不拆卷扫描；
7    ★可提供安全扫描仪功能控件接口，可完成扫描图像自动加密。加密信息可以由用户自由定义，扫描的同时，将预定的签名信息用隐藏的方式嵌入到图像中，可对图像的出处、真伪、删改、在流转使用中是否被非法篡改进行鉴别，确保图像信息安全可控；
8    ★需要在跨平台操作系统WINDOWS及国产操作系统下的OCR识别引擎，识别引擎需可以输出双层OFD，便于检索及编辑，并可提供相应的OCR识别软件开发包（识别语种至少包括简体中文和藏语）及应用软件接口
9    ★投标产品可以自动识别图像中二维码并实现文件名命名，文件命名最大可达256字符数；
10    ★进纸器容量：300张（80克标准打印纸），扫描接口:高速USB3.1接口；
11    ★扫描功能:支持超声波重张检测，扫描背景：黑色/白色(用户可选)，长纸模式扫描>5000 mm，国产化下小册子扫描自动排序，支持将文件自动切分成2M或5M（根据用户需要）的大小、自动色彩侦测、文字方向识别、移除空白页、装订孔去除、平滑背景功能、背景去除、减噪等功能；
12 ★为了保证产品的质量和规范要求，需提供产品相关安全类或质量类佐证材料(①相关质量测试报告，②节能产品相关证明，③产品彩页等（以上材料至少提供一种）并加盖投标人电子签章。)
13    ★输出文件格式：BMP、JPG、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、双层PDF、OFD、MOFD、双层OFD等格式；
14    ★提供项目接口开发，可根据要求提供扫描调用标准，及时更新功能包及提供新的开发支持，确保能在业务软件中实现直接扫描到卷宗服务器，不用扫描本地再上传，确保电子卷宗流转的安全性，涉及到的开发费用均由供应商提供。（提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人电子签章）
15    ★保修政策：提供1年免费整机保修服务，免费安装调试。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后[10]日内完成供货、安装调试及验收。

	2
	★
	交货地点
	丹巴县

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同约定，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购入应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担；(3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料 交付给采购人：成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；(4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.本项目质保期限为1年（质保期为验收合格之日起开始计算）；2.供应商提供每月定期巡回保养服务。3.在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；4.如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；5.质保期内，供应商在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；6.质保期内，同一设备、同一质量问题连续次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务； 7.在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法法向法院提起诉讼维护其合法权益。


3.4.其他要求
采购包1：
★本项目若涉及3C强制认证产品，供应商需承诺中标后提供3C认证证书。

