云南普阳煤化工有限责任公司消防设施设备维保服务项目询比公告

根据《中华人民共和国消防法》、《民法典》和云南省消防法规有关要求，需每月对公司消防设备、设施进行维护保养，确保消防设备设施处于完好并正常运行，我公司就消防设施设备维保服务项目以公开询比的方式开展，具体事项如下：

项目情况

    为保障公司消防安全，确保消防设施设备完好有效，现对消防设施设备年度维护保养服务项目进行询比采购，邀请符合条件的供应商参加。
1.寻源项目名称：云南普阳煤化工有限责任公司消防设施设备年度维护保养服务项目

2.寻源项目编号：SRC2609290085

预计采购金额（未税）：68000.00元（包含2万元易损件采购、更换费用）         币别：人民币

3.报价服务项目内容：

（1）火灾自动报警及联动控制系统：主要包括主机系统1套以及成套使用的设施设备（包括供电电缆、总线电缆、输入输出模块、感温探测器、感烟探测器、感温电缆、对射式感烟探测器、声光报警控制盘、手动报警按钮等）。

（2）消防给水系统（由ＰＬＣ控制）。

（3）扩音呼叫系统：主机1套以及成套使用的设施设备（包括报警主机、供电电缆、总线电缆、事故广播等）。

（4）其他。

	序号
	消防设备设施
	规格型号
	数量
	单位
	安装地点

	1
	消防水池
	400立方
	1
	个
	山顶水池

	2
	消防管网
	DN150
	1587
	米
	全厂

	3
	消防管网
	DN100
	484
	米
	全厂

	4
	消防水泵及附件
	
	2
	套
	水处理

	5
	消防栓室外
	SSF100/65-1.0
	12
	个
	全厂

	6
	室内消火栓
	SNZW65
	40
	个
	全厂、宿舍楼

	7
	消防水池液位计
	
	2
	套
	全厂

	8
	消防水炮
	
	8
	个
	焦碳厂房周边

	9
	消防沙池
	
	6
	个
	全厂

	10
	消防铲消防桶
	
	14
	套
	全厂

	11
	防火门
	
	46
	道
	全厂

	12
	疏散指示和安全标志
	
	72
	块
	全厂、宿舍楼、办公楼

	13
	应急照明
	BAJ52(BCJ)
	33
	个
	全厂、宿舍楼、办公楼

	14
	微型消防站器材柜
	
	1
	套
	厂区门卫值班室

	15
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	JB-QTL-TX3006
	1
	套
	中央集控室

	16
	自动报警系统
	
	1
	套
	中央集控室

	17
	火灾显示盘
	ZF-500
	1
	个
	车间办公楼、GIS室

	18
	点型探测器感烟
	JTY-GM-GST9611
	15
	个
	车间办公楼、变电站室

	19
	点型探测红外光束
	
	2
	个
	车间办公楼二楼

	20
	声光报警
	
	12
	只
	电炉主厂房

	21
	手动报警按钮
	J-SAM-GST9123A
	31
	只
	全厂

	22
	一氧化碳报警监测
	bs03II
	51
	只
	全厂

	23
	乙炔气体报警监测
	bs03II
	13
	个
	全厂

	24
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC3型
	66
	瓶
	全厂

	25
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4C
	10
	瓶
	全厂

	26
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8型
	193
	瓶
	全厂

	27
	二氧化碳灭火器
	MT/5
	17
	瓶
	全厂配电相关室内

	28
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	15
	瓶
	全厂

	29
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC50
	56
	瓶
	全厂


4.应标方式：

使用谷歌Chrome浏览器版本65以上；IE浏览器11.0及以上（推荐使用谷歌浏览器）

有效报价时间：

投标截止时间：2026-10-16 10:00:00，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

请预留至少1天时间进行线上报价，勿在最后。投标截止日期前，已报价内容可修改。报价截止后，系统关闭将无法再接收和修改。
二、选聘资质及服务要求

1.国内注册独立法人，具有有效的营业执照，能独立承担民事责任。

2.在社会消防技术服务信息系统完成消防设施维护保养检测备案，可网上查询核验。

3.项目负责人具备一级注册消防工程师执业资格，为本单位在职人员；现场维保人员具备消防技术服务从业人员能力，熟悉化工、危化厂区消防系统及动火、受限空间等特殊作业安全管理要求。

4.具有化工企业或类似工业场所消防设施维保业绩者优先。
5.近三年无重大消防技术服务违法处罚记录、无失信被执行人记录，未被应急管理部门列入黑名单。

6.本项目不接受联合体参比，不允许转包、违法分包。

三、报价要求

1.报价应为含税包干价，包含人工、检测、维保、交通、工具设备、备品备件、报告出具、税费及合同履约所需其他费用。

2.报价文件应列明服务内容、服务频次、人员配置、响应时限、备件费用承担方式及报价明细。

3.超过最高限价的报价按无效响应处理；最高限价由采购人根据项目规模另行确定。

 四、为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料

1.响应文件应包括报价函、资格资质证明材料、资信证明材料、消防技术服务备案截图、人员证书、项目主要参与人员简历表及业绩情况、服务方案及承诺书等材料。

2.响应文件递交截止时间、递交地点、联系人及联系方式由采购人另行明确。

3.递交要求：密封纸质响应文件正本 1 份，逾期送达、未密封的响应文件不予接收。
4.询比方式：报价单位所提供技术服务必须满足技术条件要求，此报价为最终报价，不进行二次报价，报价内容签字（章）有效。
五、报名要求

询价文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），或者在云南省能源投资集团有限公司业财一体化建设平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，并于2026年10月16日10时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件2），在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加报价。

六、询价文件提交要求 

（一）装订要求：报价文件按照第四条相关要求用A4幅面出版，竖向左侧装订，报价材料正本要求逐页加盖公章。报价文件的正本应编制目录并分别装订成册；报价文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。正本1份，电子版1份。

（二）本次报价资料按以上要求装订好后于2026年10月16日10时00分前递交。

（三）以上材料统一放至一个信封中密封，并在密封处加盖公章。本次评审以所报密封资料为依据；未密封的报价资料视同无效报价。

（四）如果未能在规定时间提交材料，视为放弃参与本次选聘工作。

七、联系方式

采购人：云南普阳煤化工有限责任公司

地址：云南普阳煤化工有限责任公司公司（云南省文山市砚山县江那镇铳卡石门砍）。

联系人：程联平
电话：13608750068
采购人监督部门：报价人认为本次采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向云南普阳煤化工有限责任公司纪检部门投诉，举报电话： 0876-3056267 ，举报邮箱：pymhgskm@126.com ，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

附件：关于消防设施设备维保服务报价的函

询价参与确认函

云南普阳煤化工有限责任公司

                                     2026年10月13日
