[bookmark: OLE_LINK3]2026年度云能景洪实业有限公司
危险废物处置项目询比公告

[bookmark: OLE_LINK6]为规范处置公司危险废物，满足生产运维期间工作需要，现开展2026年度危险废物处置项目，本次处置采用公开询比（综合评分）的方式开展，具体事项如下：
1、 项目概况
（一）项目名称
2026年度云能景洪实业有限公司危险废物处置项目
（二）项目内容
本项目为采购人发电生产、设备检修及运维作业过程中产生的危险废物与报废物资提供全流程合规收集、转运、处置服务，服务范围包含：
1. HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08：废透平油、变压器废绝缘油及废储油罐等；
2. HW31废旧铅酸蓄电池：电站报废蓄电池；
3. HW49报废灭火器：到期、泄压、失效的干粉、二氧化碳等各类灭火器；
4.废旧钢铁。
服务内容包含现场清点、安全收集、分类封装、密闭转运、无害化处置、台账及转移联单归档等全部工作，配合环保检查及资料报送等全部配套服务。所有作业严格遵守生态环境危废管理、安全生产相关法律法规要求，确保处置全过程合规。 
（3） 项目清单
（详见附件2项目清单）
（4） 服务期限
自合同签订之日起15日历天内完成全部装运工作。
二、选聘资质及服务要求
（一）资质要求
1.投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，持有有效营业执照；
2.投标人须具备有效期内《危险废物经营许可证》，核准经营范围包含：HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08，沾染矿物油废旧储油罐、废矿物油）、HW49其他废物（900-041-49，废旧灭火器）、HW31含铅废物（900-052-31，废铅酸蓄电池），具备上述危废收集、贮存、处置能力；
3.投标人具备稳定合规的危险货物运输保障能力，自有或长期合作具备危货运输资质的运输单位，可承担本项目各类危废安全转运，落实防泄漏、防爆等安全管控，满足项目常态化清运。
（二）业绩要求
投标人近3年内具有至少2项及以上工业企业、电力行业同类HW08、HW31和HW49类别危废处置服务业绩（含储油罐、废铅酸蓄电池、报废灭火器），具备成熟的现场处置、台账管理及环保合规服务能力。
（三）信誉要求
投标人信誉良好，无不良经营记录、无严重失信行为。通过信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、税务、法院等官方平台查询，近三年内无重大环保行政处罚、安全生产处罚、围标串标、骗取中标、严重违约等不良记录；无被责令停产停业、投标资格被取消等情形。
三、报价要求
（一）本项目采用固定单价方式发包、据实结算方式，投标报价为含税综合包干单价，包含现场收集、装卸、运输、密闭转运、人工、耗材、劳保、安全防护、台账资料、联单申报、末端处置、税费、应急保障、配合验收及环保检查等本项目一切相关费用，采购人不另行支付其他任何费用。
（二）投标人按附件3报价文件格式要求编制报价文件。投标人须对清单内每一项物资分别填报综合单价（单位：元/Kg，含税价）。报价表须逐项填报单价，缺项、漏项报价视为无效报价。
[bookmark: OLE_LINK1]（三）合同周期内，中标人所报单价为固定不变价格，不因市场行情、油价、运输成本、产量增减等任何因素调整。
四、为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料
包括但不限于：询比参与确认函、营业执照、信用记录等。
五、报名要求
1.请有意参与本项目的报价人，通过云南能源业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”，网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）注册后，于2026年10月20日23时59分前在该业财一体化平台内进行报名。并将附件1询比参与确认函、营业执照上传至该系统。在规定报名时间内未上传询比参与确认函及营业执照的投标人，资质审查结果为不通过，且不得递交响应文件或参加报价。
2.请有意参与本项目的报价人，报名材料经资质审核合格后，由采购人统一组织现场踏勘。不接受未经预约擅自进入现场。踏勘期间产生的全部费用、安全事故及财产损失，均由报价单位自行承担，与我公司无关。
六、报价文件提交要求
[bookmark: OLE_LINK4]通过报名审核的投标人于2026年10月26日23时59分前在云南能投业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）完成报价，将完整的报价文件（加盖公章）扫描成PDF文件上传至业财一体化平台。报价文件需包含“项目清单”（附件2）及报价人认为需要补充提供的其它材料等。
（一）投标人应慎重报价，报价后因自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致的损失由报价人自行承担。 
（二）当分项价之和与总价不符时，以各分项价中的含税单价×数量之和为准，价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内的固定不变价格，实际供货数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。
（三）参与报价活动的各方应对本项目涉及的商业和技术等信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
七、中标及评分标准
（一）投标人针对本项目自主进行一次报价，综合评分得分最高者为中标单位。
（二）评分标准
评标小组对形式、资格、响应性进行评审，符合要求，通过初步评审的投标文件、方可进入详细评审。
（三）总分100分，分值构成：技术部分40分、商务部分10分、报价部分50分。
	[bookmark: _Hlk198916951]评审内容
	评分标准

	分值构成
（总分100分）
	（1）技术部分：40分；（2）商务部分：10分；（3）报价部分：50分。

	评审内容
	评分标准

	技术评分标准（40分）
	（1）全流程处置方案（15分）
	逐项得分 ①提供上门收集、分类收纳方案：5分②提供24小时响应、按需清运机制：3分③提供危废台账、联单申报、归档流程：4分④提供末端合规处置流程说明：3分 逐项评审，提供对应方案得该项分值，未提供不得分；四项均无，本项计 0 分。

	
	（2）安全环保管控措施（10分）
	逐项得分 ①现场防渗、防泄漏、防污染措施：4分②运输防遗撒、密闭转运管控：3分③现场作业安全防护管控：3分缺项不得分，内容缺失对应条款计0分。

	
	（3）应急保障方案（15分）
	逐项得分 ①提供废油泄漏专项应急预案：6分②提供运输事故、现场突发处置预案：6分③承诺24小时应急到场处置：3分无预案、无承诺本项0分。

	商务评分标准（10分）
	类似项目业绩（10分）
	逐项得分（1）近3年同类业绩（6分）①满足基本2项有效HW08、HW31和HW49处置业绩：2分②每多1项有效业绩+1分，最高加4分，满分6分（2）企业履约信誉（4分）①近3年无环保、安全行政处罚：4分②存在一般行政处罚：0分③存在重大环保/安全处罚、失信记录：资格否决。

	[bookmark: OLE_LINK2]报价评分标准（50分）
	（1）评标基准价：当有效报价个数多于5个（含5个）时，所有有效报价去最高和最低报价后的平均值作为评标基准价；当有效报价个数少于5个时，所有有效报价的平均值作为评标基准价。
（2）得分计算：
当总报价等于评标基准价时得报价基本分40分；高于评标基准价10%（含10%）以内，每高于评标基准价1%加1分，最多得满分50分；高于评标基准价10%以外，从满分50分起扣，每超过1%（超出10%的部分）扣1分，扣完为止；低于评标基准价，从基本分40分起扣，每低于评标基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算。
报价评分计算示例如下：
①报价高于评标基准价5%，报价得分=40+5%×100×1=45分；
②报价高于评标基准价15%，报价得分=50-（15%～10%）×100×1=45分；
③报价低于评标基准价5%，报价得分=40～5%×100×1=35分。
注：参与计算的投标总报价均取不含税价。


	


八、结算方式
本项目处置的危化物，以清单列明重量进行结算，服务费用按清单列明重量×中标固定单价据实结算，具体结算流程、付款方式以正式合同约定为准。
九、其他
（一）中标人接到采购人清运通知后，须在15个工作日内完成上门收运工作。
（二）中标人须严格执行危废全过程追溯管理，规范填报电子转移联单，完整留存处置凭证、台账资料，及时移交采购人归档，作为环保核查、费用结算的必备依据。
（三）服务全过程须严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》及国家、地方现行法律法规、生态环境与安全生产管理规定，确保零违规、零安全环保风险。
十、联系方式
采购人（转让方）：云能景洪实业有限公司
地  址：云南省景洪市宣慰大道142号
联系人：胡  艳
电  话：0691-2162221、13388815615
附件：1. 询比参与确认函
附件：2. 项目清单
附件：3. 报价文件格式    


云能景洪实业有限公司
                            2026年10月14日 










附件1
询比参与确认函

云能景洪实业有限公司：
我单位对《2026年度云能景洪实业有限公司危险废物处置项目询比公告》已知悉，我单位将按询比公告要求参加贵公司此项采购活动，并做出以下承诺：
1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

                                       XX单位
                                    （单位盖章）
                                 2026年X月X日
— 1 —

附件2：
          

 项目清单
                     
	序号
	物资名称
	型号规格(配件代号)
	厂家/品牌
	材质
	单位
	数量
	重量（Kg)
	存放地点
	实物图片
	备注

	1
	汽轮机油
	46#
	
	油
	桶
	13
	2210
	东风电站
	[bookmark: _GoBack][image: IMG_258][image: IMG_257][image: IMG_256]
	

	2
	废铁门、废窗等废铁
	
	
	铁
	批
	1
	1200
	东风电站
	[image: IMG_259]
	

	3
	废油罐
	25M3，长6340mm宽2280mm厚10mm
	云南省金马冷作厂
	钢铁
	个
	3
	14400
	东风变电所
	[image: IMG_260]
	

	4
	废油罐
	1.圆柱型卧式罐长3750mm直径1300mm厚6mm
2.椭圆型长2700mm短轴1230mm长轴1700mm厚8mm
	
	钢铁
	个
	2
	2100
	东风变电所
	[image: IMG_261]
	

	5
	压力钢管
	655CM×110CM×1.5CM
	
	钢铁
	根
	1
	2700
	东风变电所
	[image: IMG_262]
	

	6
	铅酸蓄电池
	UXL220-2N
	YUASA(汤浅）
	铅酸
	只
	103
	1236
	流沙河三级站
	[image: IMG_263]
	

	7
	汽轮机油
	L-TSA  46
	昆仑
	油
	kg
	2380
	2380
	流沙河三级站
	[image: IMG_264]
	

	8
	变压器油
	
	克拉玛依5#
	油
	kg
	1600
	1600
	流沙河三级站
	[image: IMG_265]
	

	9
	油罐
	圆柱型，底面直径2.1米，高3.1米，钢铁厚度1公分
	
	铁
	个
	4
	1600
	流沙河三级站
	[image: IMG_266][image: IMG_267]
	

	10
	直流电瓶
	S512/100
	
	铅酸
	只
	32
	640
	金凤电站
	[image: IMG_269]
	

	11
	废汽轮机油
	46#
	
	油
	桶
	14
	2550
	金凤电站
	[image: IMG_270]
	

	12
	二氧化碳灭火装置
	
	
	铜/钢
	套
	3
	200
	金凤电站
	[image: IMG_271]
	

	13
	铅酸蓄电池
	S312/200
	
	铅酸
	只
	18
	900
	回洼电站
	[image: IMG_272]
	

	14
	汽轮机油
	46#
	
	油
	桶
	11
	1870
	回洼电站
	[image: IMG_273]
	

	15
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC5A
	
	铜/钢
	个
	2
	6
	回洼电站
	[image: IMG_274]
	

	16
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC5 型
	
	铜/钢
	个
	1
	3
	回洼电站
	
	

	17
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	
	铜/钢
	个
	2
	6
	回洼电站
	
	

	18
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	
	铜/钢
	个
	1
	3
	回洼电站
	
	

	19
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC4-A 型
	
	铜/钢
	个
	1
	3
	回洼电站
	
	

	20
	推车式干粉灭火器
	MFZ/ABC35
	
	铜/钢
	个
	6
	180
	回洼电站
	
	

	21
	手持式二氧化碳灭火器
	MT/5 型
	
	铜/钢
	个
	3
	15
	回洼电站
	
	

















附件3：


2026年度云能景洪实业有限公司
危险废物处置项目询比公告





报价文件





报价单位名称：（盖章）
2026年X月X日


目  录
1. 报价函
2. 法定代表人资格证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 资格证明材料及合规承诺
5. 类似项目业绩表
6. 报价清单
7. 工作方案
8. 服务承诺
9. 其他补充资料














1、报价函
 致：云能景洪实业有限公司
    我方已完整研读《2026年度云能景洪实业有限公司危险废物处置项目询比公告》全部内容及附件，充分理解项目全部要求，自愿参与本次报价。经我方核算，我方收购该批危险废物总价为人民币（大写）________元 ），该价格为综合包干收购总价，我方按此价格向贵司支付危险废物收购款项，并负责完成本项目全部危险废物收集、转运、合规处置工作，严格履约、保质保量、合规完成全部服务内容。
我方承诺报价真实有效、固定不变，完全响应公告及合同全部要求。




法人代表或委托代理人签字：___ 
单位名称（盖章）：
[bookmark: _Toc383448933][bookmark: _Toc384387572][bookmark: _Toc438455625][bookmark: _Toc383984458][bookmark: _Toc21768188][bookmark: _Toc390075998][bookmark: _Toc377566369][bookmark: _Toc438826734][bookmark: _Toc184704625]                   2026年  月  日




2．法定代表人资格证明书
单位名称： 
地址： 
姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： 
是（单位名称）的法定代表人。
   此证明
    
报价人：（签子盖章）  
日期：    年   月    日
    
法定代表人身份证复印件正面（盖章）


 

法定代表人身份证复印件背面（盖章）

[bookmark: _Toc21768189][bookmark: _Toc438826735][bookmark: _Toc438455626]




3．法定代表人授权委托书
（此为示例，具体内容及格式由报价单位自行确定）
本人（姓名）系（报价单位名称） 的法定代表人，现委托（姓名）代表我公司全权办理针对2026年度云能景洪实业有限公司危险废物处置项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署有关的文件、协议及合同，其法律后果由我公司承担。
本授权委托书于2026年  月   日生效，委托期限：            
特此声明
单位名称：               （盖章）
法定代表人：			（签字或盖章）
身份证号码：	       
委托代理人：	       （签字）
身份证号码：	        
日期：2026年  月  日
被授权人复印件正面



被授权人复印件背面



4.资格申明

（包含但不限于：营业执照、有效期内危废经营许可证、运输保障资质/协议、企业信用查询截图、无违法违规承诺等全部资格资料，复印件加盖公章，清晰可查）


5.类似项目业绩表

（列明近三年具有至少2项及以上工业企业、电力行业同类HW08废矿物油、HW31含铅废物（900-052-31废铅酸蓄电池）处置服务项目名称、服务周期、服务业主、合同金额等，并附合同、中标通知书等有效佐证材料。）









6.报价清单

（投标人按项目要求填报含税综合包干单价，明确计量单位，单价为合同期固定不变价。）

项目清单
	序号
	物资名称
	型号规格(配件代号)
	厂家/品牌
	材质
	单位
	数量
	重量（Kg)
	存放地点
	实物图片
	报价单价（元/Kg)
	报价金额(元)
	备注

	1
	汽轮机油
	46#
	
	油
	桶
	13
	2210
	东风电站
	[image: IMG_258][image: IMG_257][image: IMG_256]
	
	
	

	2
	废铁门、废窗等废铁
	
	
	铁
	批
	1
	1200
	东风电站
	[image: IMG_259]
	
	
	

	3
	废油罐
	25M3，长6340mm宽2280mm厚10mm
	云南省金马冷作厂
	钢铁
	个
	3
	14400
	东风变电所
	[image: IMG_260]
	
	
	

	4
	废油罐
	1.圆柱型卧式罐长3750mm直径1300mm厚6mm
2.椭圆型长2700mm短轴1230mm长轴1700mm厚8mm
	
	钢铁
	个
	2
	2100
	东风变电所
	[image: IMG_261]
	
	
	

	5
	压力钢管
	655CM×110CM×1.5CM
	
	钢铁
	根
	1
	2700
	东风变电所
	[image: IMG_262]
	
	
	

	6
	铅酸蓄电池
	UXL220-2N
	YUASA(汤浅）
	铅酸
	只
	103
	1236
	流沙河三级站
	[image: IMG_263]
	
	
	

	7
	汽轮机油
	L-TSA  46
	昆仑
	油
	kg
	2380
	2380
	流沙河三级站
	[image: IMG_264]
	
	
	

	8
	变压器油
	
	克拉玛依5#
	油
	kg
	1600
	1600
	流沙河三级站
	[image: IMG_265]
	
	
	

	9
	油罐
	圆柱型，底面直径2.1米，高3.1米，钢铁厚度1公分
	
	铁
	个
	4
	1600
	流沙河三级站
	[image: IMG_266][image: IMG_267]
	
	
	

	10
	直流电瓶
	S512/100
	
	铅酸
	只
	32
	640
	金凤电站
	[image: IMG_269]
	
	
	

	11
	废汽轮机油
	46#
	
	油
	桶
	14
	2550
	金凤电站
	[image: IMG_270]
	
	
	

	12
	二氧化碳灭火装置
	
	
	铜/钢
	套
	3
	200
	金凤电站
	[image: IMG_271]
	
	
	

	13
	铅酸蓄电池
	S312/200
	
	铅酸
	只
	18
	900
	回洼电站
	[image: IMG_272]
	
	
	

	14
	汽轮机油
	46#
	
	油
	桶
	11
	1870
	回洼电站
	[image: IMG_273]
	
	
	

	15
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC5A
	
	铜/钢
	个
	2
	6
	回洼电站
	[image: IMG_274]
	
	
	

	16
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC5 型
	
	铜/钢
	个
	1
	3
	回洼电站
	
	
	
	

	17
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	
	铜/钢
	个
	2
	6
	回洼电站
	
	
	
	

	18
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	
	铜/钢
	个
	1
	3
	回洼电站
	
	
	
	

	19
	手持式干粉灭火器
	MFZ/ABC4-A 型
	
	铜/钢
	个
	1
	3
	回洼电站
	
	
	
	

	20
	推车式干粉灭火器
	MFZ/ABC35
	
	铜/钢
	个
	6
	180
	回洼电站
	
	
	
	

	21
	手持式二氧化碳灭火器
	MT/5 型
	
	铜/钢
	个
	3
	15
	回洼电站
	
	
	
	




7.工作方案
（投标人结合项目实际编制：全流程处置方案、安全环保管控措施、泄漏及运输突发事故应急保障方案，完全匹配评分细则要求。）




8.服务承诺
（针对服务时效、清运响应、环保合规、台账资料、应急保障、服务质量、违约责任等作出书面承诺。）


9.其它材料
（投标人可自行补充人员资质、设备车辆、荣誉资质、履约案例等佐证材料。）
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