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招标人：丽江市配售电有限公司
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开标（唱标）一览表

项目名称：                                    
	谈判申请人名称
	

	谈判含税总报价（元）
	

	谈判除税总报价（元）
	

	税率
	

	服务期限
	

	服务地点
	

	服务承诺
	

	备注
	

	    
投标人全称（盖单位章）：                                

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                      

日期：                                  



注：
1.此表应放于响应文件封面后第一页。
2.本项目投标报价应包括投标单位中标后为完成招标文件及合同规定的全部工作所需的一切费用和拟获得的利润、税金等一切费用，并考虑应承担的风险，投标人所报价格在合同执行期间不因市场因素变化而变动。所报除税价仅用于报价评审。
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[bookmark: _Toc519163176][bookmark: _Toc130564871][bookmark: _Toc139987900][bookmark: _Toc21510]第一章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc130564872][bookmark: _Toc86124033][bookmark: _Toc519163177][bookmark: _Toc490599198][bookmark: _Toc139987901][bookmark: _Toc385344429][bookmark: _Toc9670]一、竞争性谈判条件
[bookmark: _Toc86124034][bookmark: _Toc385344430][bookmark: _Toc490599199][bookmark: _Toc519163178]参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，丽江市配售电有限公司（以下简称“招标人”）对本次丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目采用竞争性谈判方式实施。现邀请具有相应资质和服务能力的谈判申请人参加本次谈判。
[bookmark: _Toc139987902][bookmark: _Toc10162][bookmark: _Toc130564873]二、项目概况
2.1项目编号：/
2.2项目名称：丽江公司2026年10KV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目
2.3项目概况：本项目为10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造工程。现阶段园区入驻企业持续增加，区域用电负荷逐年攀升，现有110kV干地坝变电站送出间隔629A保护整定电流，已无法适配园区增量用电需求，线路供电容量不足，制约区域供电能力提升。为保障用电供需匹配，本次改造将线路保护整定额定电流优化提升至750A，有效扩容供电容量，增强电网运行稳定性与供电可靠性。
同时，园区现有开关站未配置高压计量相关设备，无高压计量功能，无法开展分段线损统计、用电数据分析及合规监管，存在窃电、漏电管控漏洞，运维标准化水平不足，亟需补齐计量体系短板。本项目采用全流程交钥匙服务模式，主要施工内容为拆除4台630A旧断路器，新装2套1250A智能型断路器及配套隔离开关、计量装置，更换9套10kV户外开关站进线互感器，并完成配套电表、采集终端安装及全部附属配套工作。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.4招标范围：本项目工作范围为全流程交钥匙服务，包含全部设备及材料的采购供货、运输、装卸、安装调试、竣工验收、并网投运以及质保期服务。具体实施内容：一是将原N1 铁塔2 台 ZW32-12-630A 断路器更换为1台 ZW32-12-1250A 断路器，断路器进出线A-A、B-B、C-C并接；二是将原N18铁塔2 台 ZW32-12-630A 断路器更换为1台 ZW32-12-1250A 断路器，断路器进出线A-A、B-B、C-C并接；三是将N196号塔断路器后A-A、B-B、C-C并接引流线改制断路器前，整体实现2回架空线路并接运行。四是将N196号塔断路器负荷侧双回短接线拆除并安装至电源侧，对应线路断路器对金山工业园区线、T线分别控制；对9套10kV户外开关站进线互感器进行更换及完成相应电表、采集终端配套安装；完成本项目边界内全部相关附属配套工作。
注：具体要求详见第五章技术标准和要求。
[bookmark: _Toc86124035]2.5服务期限：自服务合同签订之日起至本项目结束之日止（具体以合同约定为准）。
2.6项目实施地点：丽江市配售电有限公司及招标人指定地点。
2.7服务质量标准：服务标准：规范达标、文档齐全，满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格，施工验收标准按《10kV~800kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（2016年版）》配网工程执行。
服务要求：投标人须严格遵循电力行业标准及规范开展本项目全部服务工作，全程提供专业化、标准化交钥匙配套服务。施工全过程需落实安全管控、文明施工要求，保质保量按期完成所有改造及调试工作。需完整整理全套工程资料，配合项目验收及并网投运工作。质保期内提供全天候技术支持与故障抢修服务，及时处置设备运行问题，保障电网长期安全稳定合规运行。
2.8资金来源：企业自筹，已落实。
[bookmark: _Toc139987903][bookmark: _Toc385344431][bookmark: _Toc130564874][bookmark: _Toc519163179][bookmark: _Toc490599200][bookmark: _Toc10390]三、谈判申请人资格要求
[bookmark: _Toc519163180][bookmark: _Toc490599201][bookmark: _Toc86124036][bookmark: _Toc139987904][bookmark: _Toc385344432][bookmark: _Toc130564875]3.1一般要求：应具有中华人民共和国独立企业法人资格，具有良好的商业信誉，营业执照应在有效期内，在人员、设备、资金等方面具备相应技术支持及保障，满足履行合同的能力。
3.2资质要求：应具有电力承装（修、试）三级资质并在有效期内，且近三年内无重大违法违规记录。
3.3财务要求：提供近一年的财务报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表），如成立时间不足的，可提供成立后至今的财务报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）。
3.4业绩要求
3.4.1谈判申请人近三年内（2023年1月1日至今），至少承担过3项10kV及以上电压等级的电力设备运行维护、抢修或电力工程建设施工项目业绩证明材料（业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同或其他第三方有效的证明材料）。
3.4.2拟派项目负责人资格与业绩要求：
谈判申请人拟派本项目的负责人，须满足以下条件：
3.4.2.1资格要求：具备电力相关专业中级及以上职称。
3.4.2.2个人业绩要求：2023年1月1日至今，作为项目负责人或专业负责人，至少主导完成过1项配电工程、电力抢修同类项目管理业绩；
3.4.2.3证明材料：须提供该项目负责人的职称证书复印件，以及能证明其个人业绩的项目文件（如报告扉页、任命文件或业主证明等，其中应明确体现其姓名及担任的负责人角色）。
3.5信誉要求：
3.5.1未被行政主管部门禁止投标（提供书面承诺）；
3.5.2谈判申请人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（提供书面承诺）；
3.5.3招标人将于谈判前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”对谈判申请人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人的谈判申请人，不得参加本项目谈判。
3.5.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标；相互间存在直接控股关系或间接控股关系或管理关系的两个及两个以上的公司，都不得在本项目中同时投标。
3.6其他要求：本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc490599202][bookmark: _Toc130564876][bookmark: _Toc139987905][bookmark: _Toc519163181][bookmark: _Toc86124037][bookmark: _Toc385344433]四、谈判文件的获取
采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（ http:/lzcfb.cnyeig.cn/sjhz/ ），并于2026年9月23日17时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱1972244316@qq.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。
[bookmark: _Toc30281]五、响应文件的递交
5.1响应文件递交时间：2026年9月24日10时00分至14时30分（北京时间）。
5.2提交响应文件截止时间及开始谈判时间：2026年9月24日14时30分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]5.3递交地址：丽江市配售电有限公司（云南省丽江市古城区金山街道开文村54号附一号），逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。
5.4装订要求：谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件正本要求逐页加盖公章。谈判响应文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本：1份，副本：2份，电子版本：1份（资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术文件用word或PPT格式，采用U盘或光盘存储），以上资料密封包装并盖切缝章。
[bookmark: _Toc401560508][bookmark: _Toc121866627][bookmark: _Toc19622][bookmark: _Toc139987906][bookmark: _Toc399765223][bookmark: _Toc130564877]六、发布公告的媒体
[bookmark: OLE_LINK1]本次竞争性谈判公告“云南能投集团招采发布平台”（ http:/lzcfb.cnyeig.cn/sjhz/ ）上发布。
[bookmark: _Toc130564878][bookmark: _Toc121866628][bookmark: _Toc399765224][bookmark: _Toc401560509][bookmark: _Toc20866][bookmark: _Toc139987907]七、联系方式
招标人：丽江市配售电有限公司
地  址：云南省丽江市古城区金山街道开文村54号附一号
联系人：和老师
电  话：15812243708
异议受理人和联系方式：丽江市配售电有限公司纪检监察部门进行电话举报：0888-5169100，也可以向云南省配售电有限公司纪委办公室进行电话举报，电话：0871-64980353。

[bookmark: _Toc519163182][bookmark: _Toc14730][bookmark: _Toc139987908][bookmark: _Toc130564879]第二章 谈判申请人须知
[bookmark: _Toc12873][bookmark: _Toc519163183][bookmark: _Toc130564880][bookmark: _Toc86124039][bookmark: _Toc139987909][bookmark: _Toc490599204]谈判申请人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	丽江市配售电有限公司

	
	采购代理机构
	无

	
	项目名称
	丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目

	
	项目编号
	/

	2
	资金来源
	企业自筹，已落实

	3
	招标范围
	见第一章“竞争性谈判公告”

	3.2
	服务期限
	自服务合同签订之日起至本项目结束之日止（具体以合同约定为准）

	3.3
	项目实施地点
	丽江市古城区

	6
	服务质量标准
	符合国家、行业相关标准和规范，满足招标人要求。

	7
	谈判申请人资格要求
	见第一章“竞争性谈判公告”。

	8
	谈判文件澄清截止时间
	提交响应文件截止时间3日前

	9
	本项目谈判小组根据与谈判申请人谈判情况可能实质性变动的内容
	第五章 项目需求及服务要求。

	10
	构成响应文件的其他资料
	1.第五章“项目需求及服务要求”中要求提供的其他资料；
2.谈判文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料

	11
	有效期
	递交响应文件的截止日期后90天

	12
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份；电子版响应文件一份（光盘刻录或U盘）

	13
	谈判保证金
	无

	14
	递交响应文件的截止时间
	见第一章“竞争性谈判公告”。

	15
	递交响应文件地点
	见第一章“竞争性谈判公告”。

	16
	是否退还响应文件
	否

	17
	谈判时间和地点
	谈判时间：同“递交响应文件的截止时间”
谈判地点：同“递交响应文件地点”

	18
	谈判程序和评审方法
	综合评估打分法

	
	第六章“谈判程序和评审方法”第2.1款资格审查标准规定的内容，为参加谈判的谈判申请人必须具备的资格条件，凡有一条不满足的谈判申请人不再参与谈判。请各参加谈判的谈判申请人仔细阅读资格审查标准。

	19
	采购代理服务费
	无

	20
	需要补充的其他内容

	1)
	本项目不允许任何形式的分包、转包。

	2)
	纪律和监督：
1.对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2.对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
3.对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
5.投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对发现在本次招投标过程中存在的任何违规、违纪情况也可以致电举报0871-65324338。

	3)
	递交谈判申请文件时须按谈判文件的要求，携带下列证件（或资料），交由工作人员现场登记：
1.营业执照副本（复印件并加盖单位公章）
2.投标保证金的有效凭证（复印件）
3.如法定代表人参与投标时提供：
①法定代表人身份证明书（原件）
②法定代表人身份证（原件）
4.如代理人投标时提供：
①法定代表人身份证明书（原件）
②法定代表人授权委托书（原件）
③委托代理人身份证（原件）


[bookmark: _Toc86124040]


[bookmark: _Toc14199][bookmark: _Toc130564881][bookmark: _Toc139987910]一、总则
[bookmark: _Toc519163184][bookmark: _Toc329810186][bookmark: _Toc139987911][bookmark: _Toc130562739][bookmark: _Toc130564315][bookmark: _Toc130564882][bookmark: _Toc107864002][bookmark: _Toc385344438][bookmark: _Toc490599205][bookmark: _Toc5090]1.项目概况
1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次服务项目进行竞争性谈判采购。
1.2 本项目招标人、项目名称，见“谈判申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc19502][bookmark: _Toc385344439][bookmark: _Toc490599206][bookmark: _Toc130564316][bookmark: _Toc265142411][bookmark: _Toc130564883][bookmark: _Toc139987912][bookmark: _Toc107864003][bookmark: _Toc329810187][bookmark: _Toc519163185][bookmark: _Toc130562740]2.资金来源
2.1企业自筹，用于采购“第五章”所列需求。
[bookmark: _Toc107864004][bookmark: _Toc265142412][bookmark: _Toc519163186][bookmark: _Toc130564884][bookmark: _Toc17998][bookmark: _Toc329810188][bookmark: _Toc385344440][bookmark: _Toc139987913][bookmark: _Toc130562741][bookmark: _Toc130564317][bookmark: _Toc490599207]3.招标范围
3.1 本项目招标范围：见“谈判申请人须知前附表”。
3.2本项目服务期限：见“谈判申请人须知前附表”。
3.3本项目实施地点：见“谈判申请人须知前附表”。
3.4质量标准及要求：见“谈判申请人须知前附表”。
3.5本项目资金来源：见“谈判申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc130562742][bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc139987914][bookmark: _Toc385344441][bookmark: _Toc490599208][bookmark: _Toc329810189][bookmark: _Toc130564885][bookmark: _Toc107864005][bookmark: _Toc130564318][bookmark: _Toc519163187]4.合格的谈判申请人（以下简称谈判申请人）
“详见第一章 竞争性谈判公告”
[bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc385344442][bookmark: _Toc490599209][bookmark: _Toc130564319][bookmark: _Toc130562743][bookmark: _Toc130564886][bookmark: _Toc519163188][bookmark: _Toc329810190][bookmark: _Toc139987915][bookmark: _Toc2227][bookmark: _Toc107864006]5.谈判费用
无论是否成交，谈判申请人自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

[bookmark: _Toc139987916][bookmark: _Toc519163189][bookmark: _Toc490599210][bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc130564887][bookmark: _Toc11820]二、谈判文件
[bookmark: _Toc130564321][bookmark: _Toc130564888][bookmark: _Toc7241][bookmark: _Toc490599211][bookmark: _Toc130562745][bookmark: _Toc519163190][bookmark: _Toc139987917][bookmark: _Toc107864008][bookmark: _Toc329810192][bookmark: _Toc385344444]6.谈判文件的组成
要求提供的服务、采购过程及合同条款在谈判文件中均有说明，谈判文件共六章，各章的内容如下：
第一章 竞争性谈判公告
第二章 谈判申请人须知
第三章 合同书样式及主要条款
第四章 响应文件格式
第五章 项目需求及服务要求
[bookmark: _Toc86124049][bookmark: _Toc519163191][bookmark: _Toc329810193][bookmark: _Toc490599212][bookmark: _Toc385344445]第六章 谈判程序及评审方法
7.谈判文件的澄清、修改
7.1 参加谈判申请人应认真审核谈判文件，如有疑问的，谈判申请人可以在“谈判申请人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。
7.2 招标人将以书面形式答复所有购买谈判文件的谈判申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
7.3招标人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人将在提交首次响应文件截止之日3日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的谈判申请人，不足3日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。
7.4招标人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的谈判申请人。
7.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。本项目谈判小组根据与谈判申请人谈判情况可能实质性变动的内容见谈判申请人须知前附表。

[bookmark: _Toc24133][bookmark: _Toc519163192][bookmark: _Toc490599213][bookmark: _Toc130564889][bookmark: _Toc86124051][bookmark: _Toc139987918]三、响应文件
[bookmark: _Toc107864010][bookmark: _Toc385344447][bookmark: _Toc490599214][bookmark: _Toc130562747][bookmark: _Toc86124052][bookmark: _Toc130564890][bookmark: _Toc329810195][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc139987919][bookmark: _Toc130564323][bookmark: _Toc519163193]8.响应文件编写注意事项
8.1 谈判申请人应仔细阅读谈判文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项目需求及服务要求”）和商务条件后，编写响应文件。
8.2 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指谈判申请人必须对谈判文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc8603][bookmark: _Toc490599215][bookmark: _Toc86124054][bookmark: _Toc329810196][bookmark: _Toc139987920][bookmark: _Toc385344448][bookmark: _Toc107864011][bookmark: _Toc130564891][bookmark: _Toc519163194][bookmark: _Toc130562748][bookmark: _Toc130564324]9.响应文件构成
9.1谈判申请人编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
9.2谈判申请人同时参与多个包（若分包时）谈判的，响应文件应按包分别编制，单独成册。
[bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc130564892][bookmark: _Toc490599216][bookmark: _Toc139987921][bookmark: _Toc519163195][bookmark: _Toc130562749][bookmark: _Toc130564325][bookmark: _Toc385344449][bookmark: _Toc32646][bookmark: _Toc107864012][bookmark: _Toc329810197]10.报价和报价货币
10.1最终报价超过招标人支付能力的竞标人将按无效处理。
10.2谈判申请人须就“项目需求及服务要求”中所有采购内容作完整唯一报价。
10.3谈判申请人应依据谈判文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。
10.4报价指完成本项目所需的一切相关费用，包含但不仅限于相关服务费用、人工费用、差旅食宿费用和其他相关服务费用、利润、税金等完成本项目所需的一切费用，以及市场价格变化的风险费用、利润等的总和。竞标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标。
10.5谈判申请人应按自身提供的实施方案详细进行报价说明，并由谈判申请人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。
10.6招标人不承诺最低报价一定成交。
10.7本项目不组织集中踏勘，但谈判申请人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用及其一切风险由谈判申请人自行承担。因谈判申请人自身原因未考虑到的价格风险，由谈判申请人自行承担，合同结算时对该部分不作调整。
10.8若在项目实施过程中因谈判申请人的实施方案（或设计）不完善或未认真理解采购方提供的相关资料及采购方要求、不满足现行国家相关规范要求等而需增加的投资等均属谈判申请人的责任，所产生费用全部由谈判申请人承担。
10.9通过实质性审查的谈判申请人才能进入谈判程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。
10.10最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间内统一递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。
谈判申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。谈判申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
10.11谈判申请人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。谈判小组认为谈判申请人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该谈判申请人的成交候选资格。
10.12报价货币为人民币。
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11.1 在“谈判申请人须知前附表”规定的有效期内，谈判申请人不得要求撤销或修改其响应文件。
11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有谈判申请人延长有效期。谈判申请人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；谈判申请人拒绝延长的，其响应文件失效，但谈判申请人有权收回其保证金。
[bookmark: _Toc329810199][bookmark: _Toc86124059][bookmark: _Toc385344451][bookmark: _Toc139987923][bookmark: _Toc130564327][bookmark: _Toc130562751][bookmark: _Toc130564894][bookmark: _Toc519163197][bookmark: _Toc107864014][bookmark: _Toc490599218][bookmark: _Toc19994]12.响应文件的编制
12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按谈判文件要求由谈判申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。
12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或谈判申请人法定代表人或其授权的代理人签字确认。
12.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字（或盖章）处逐一签字或盖章，要求盖章处应盖单位章，若以谈判专用章或合同专用章代替的，须出具谈判申请人单位公章对谈判专用章或合同专用章的授权函原件。
12.4 响应文件应准备正本一份，并按“谈判申请人须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、谈判申请人名称、包号（分包时）等内容。若正本和副本不符，以正本为准。
12.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。
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[bookmark: _Toc26466]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc139987926][bookmark: _Toc130564330][bookmark: _Toc31279][bookmark: _Toc329810202][bookmark: _Toc519163200][bookmark: _Toc130562754][bookmark: _Toc130564897][bookmark: _Toc385344454][bookmark: _Toc107864017][bookmark: _Toc86124062][bookmark: _Toc490599221]14.响应文件的密封与标记
14.1 谈判申请人应按“谈判申请人须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。
14.2 谈判申请人应将正、副本文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。
14.3 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、谈判申请人名称、详细通讯地址、邮政编码。
[bookmark: _Toc130562755][bookmark: _Toc86124063][bookmark: _Toc490599222][bookmark: _Toc385344455][bookmark: _Toc329810203][bookmark: _Toc107864018][bookmark: _Toc130564331][bookmark: _Toc18454][bookmark: _Toc139987927][bookmark: _Toc519163201][bookmark: _Toc130564898]15.递交响应文件的截止时间和地点
15.1 响应文件的递交不得迟于“谈判申请人须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，招标人不予接收。
15.2 谈判申请人必须在规定时间内将响应文件递交到“谈判申请人须知前附表”规定的地点。
15.3除“谈判申请人须知前附表”另有规定外，谈判申请人所递交的响应文件不予退还。
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[bookmark: _Toc519163203][bookmark: _Toc31894][bookmark: _Toc130562757][bookmark: _Toc139987929][bookmark: _Toc490599224][bookmark: _Toc130564333][bookmark: _Toc130564900][bookmark: _Toc329810205][bookmark: _Toc107864020][bookmark: _Toc385344457]16.谈判
16.1招标人将在“谈判申请人须知前附表”规定的时间和地点进行谈判，谈判申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加。
16.2谈判由谈判小组负责。谈判小组由招标人组成，成员人数合计3人。谈判应当推选组长。
除招标人代表外，招标人可以委派纪检监察等相关人员进入谈判现场，对谈判工作实施监督，但不得超过3人。
16.3谈判原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的谈判申请人中，按照最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
16.4谈判程序和评审方法
谈判小组按照第六章“谈判程序和评审方法”规定的方法、因素、标准和程序进行谈判。
16.5谈判文件第六章“谈判程序和评审方法”实质性要求为谈判文件的实质性内容，未实质性响应谈判文件的谈判申请人的响应文件将按无效处理，该谈判申请人不得再继续参加谈判。
16.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求谈判申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组要求谈判申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。谈判申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。谈判申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
16.7有效响应文件不足三个的情形
谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，否决不合格投标后，因为有效响应文件不足三个使得投标明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决全部投标。若有效投标不足三个，且谈判小组经评审认为投标仍具有竞争力时，可以按评审办法继续评审或进行综合评议推荐成交候选人。
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在谈判中，采用背对背的谈判方式，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判申请人的技术资料、价格和其他信息。谈判开始后，直到授予谈判申请人合同止，凡是属于审查、澄清、谈判和比较的有关资料以及成交建议等均不向谈判申请人或其他人员透露。
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[bookmark: _Toc329810211]18.1评审结束后招标人制定评审报告确认。
18.2招标人应当在收到评审报告后确定评标结果，确定后发布评标结果公示，公示期不少于3日。招标人应按照评审报告中推荐的成交人顺序确定成交人。
[bookmark: _Toc130564904][bookmark: _Toc519163207][bookmark: _Toc490599228][bookmark: _Toc7528][bookmark: _Toc385344462][bookmark: _Toc130564337][bookmark: _Toc139987933][bookmark: _Toc107864024][bookmark: _Toc130562761]19.成交通知书
[bookmark: _Toc519163208][bookmark: _Toc490599229][bookmark: _Toc329810212][bookmark: _Toc86124072][bookmark: _Toc385344463]19.1评标结果公示无异议后，由招标人发布成交结果，向成交人发出成交通知书，同时向未成交人发出成交结果通知书。
[bookmark: _Toc519163209][bookmark: _Toc490599230]19.2成交通知书是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc519163210][bookmark: _Toc490599231]19.3招标人无义务向未成交人解释落标原因和退回响应文件。
[bookmark: _Toc519163211][bookmark: _Toc490599232][bookmark: _Toc130562762][bookmark: _Toc31893][bookmark: _Toc130564338][bookmark: _Toc107864025][bookmark: _Toc130564905][bookmark: _Toc139987934]20.签订合同
[bookmark: _Toc86124073][bookmark: _Toc329810213]20.1成交人收到成交通知书后，按竞争性谈判文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。
20.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选谈判申请人签订合同，以此类推。
[bookmark: _Toc385344464][bookmark: _Toc490599233][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc139987935][bookmark: _Toc136444015][bookmark: _Toc107864026][bookmark: _Toc519163212]21.履约担保
21.1以“竞标人须知前附表”上确定的为准。
21.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约担保，履约担保不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。


[bookmark: _Toc130564906][bookmark: _Toc490599234][bookmark: _Toc86124074][bookmark: _Toc139987936][bookmark: _Toc519163213][bookmark: _Toc29834]七、其他事项
[bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc519163214][bookmark: _Toc490599235][bookmark: _Toc107864028][bookmark: _Toc130564340][bookmark: _Toc139987937][bookmark: _Toc130564907][bookmark: _Toc130562764][bookmark: _Toc329810216][bookmark: _Toc86124075][bookmark: _Toc385344467]22.投诉
22.1谈判申请人和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc139987938][bookmark: _Toc18010]22.2对发现在本次谈判、评审过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向云南省配售电有限公司纪检法务部进行电话举报，电话：0871-64981390。 
[bookmark: _Toc130564908][bookmark: _Toc490599236][bookmark: _Toc130562765][bookmark: _Toc139987939][bookmark: _Toc107864029][bookmark: _Toc14121][bookmark: _Toc130564341][bookmark: _Toc519163215]23.采购代理服务费
[bookmark: _Toc24312][bookmark: _Toc130564909][bookmark: _Toc107864030][bookmark: _Toc130562766][bookmark: _Toc385344468][bookmark: _Toc139987940][bookmark: _Toc490599237][bookmark: _Toc130564342][bookmark: _Toc519163216][bookmark: _Toc329810217]无
[bookmark: _Toc4802]24.谈判文件编制依据
本谈判文件是根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc130564910][bookmark: _Toc130562767][bookmark: _Toc130564343][bookmark: _Toc490599238][bookmark: _Toc385344469][bookmark: _Toc139987941][bookmark: _Toc107864031][bookmark: _Toc519163217][bookmark: _Toc329810218][bookmark: _Toc86124077][bookmark: _Toc26608]25.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见“谈判申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc86124078][bookmark: _Toc86124081]

[bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc139987943][bookmark: _Toc130564912]第三章 合同书样式及主要条款
[bookmark: heading_0]第一部分 合同协议书
发包人（甲方）：________________________
承包人（乙方）：________________________
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《电力建设工程施工安全监督管理办法》等相关法律法规及行业标准，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目施工承包事宜，经充分协商，达成一致协议，特订立本合同，以资共同信守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目
1.2 工程地点：丽江市古城区
1.3 工程范围：一是将原N1 铁塔2 台 ZW32-12-630A 断路器更换为1台ZW32-12-1250A 断路器，断路器进出线A-A、B-B、C-C并接；二是将原N18铁塔2 台 ZW32-12-630A 断路器更换为1台 ZW32-12-1250A 断路器，断路器进出线A-A、B-B、C-C并接；三是将N196号塔断路器后A-A、B-B、C-C并接引流线改制断路器前，整体实现2回架空线路并接运行。四是将N196号塔断路器负荷侧双回短接线拆除并安装至电源侧，对应线路断路器对金山工业园区线、T线分别控制；对9套10kV户外开关站进线互感器进行更换及完成相应电表、采集终端配套安装；完成本项目边界内全部相关附属配套工作，保障园区及区域可靠用电。
1.4 工程建设背景：现有10kV金山工业园区线路配置4台ZW32-12-630A真空断路器，110kV干地坝变电站送出间隔原保护整定额定电流629A。随着园区入驻企业增多，用电负荷持续攀升，现有供电容量及保护参数无法满足增量用电需求，供电可靠性及电网稳定性不足。同时园区开关站无成套高压计量设备，不具备高压计量、分段线损统计、用电监管能力，存在运维管理短板。本次项目通过设备更换、参数优化、计量系统补齐，全面提升园区电网供电能力、安全稳定性及标准化运维水平。
1.5 核心建设内容：包含全部设备材料采购供货、运输装卸、安装调试、竣工验收、并网投运及质保期全过程服务。具体包含拆除4台630A老旧真空断路器；安装2套1250A智能型断路器及配套隔离开关、计量装置；更换9套10kV户外开关站进线互感器，配套完成电表、用电采集终端安装调试；完成项目边界内所有附属配套施工、系统调试、资料归档、并网验收等全部工作。
1.6 旧设备权属：本项目拆除的全部旧断路器、互感器等拆除设备所有权归甲方所有，乙方仅负责拆除、清点、规整、运送至甲方指定堆放地点，乙方无权私自变卖、抵押、处置任何旧设备，违者甲方有权追究乙方赔偿责任。
第二条 合同承包范围与服务内容
2.1 承包方式：本项目采用全流程交钥匙总承包模式，乙方全权负责项目整体实施与达标交付，实行包工、包料、包设备采购、包运输装卸、包安装调试、包安全文明施工、包竣工验收、包并网投运、包资料归档、包质保运维、包保险购置的全方位包干模式。项目实施全过程所需的全部人工、材料、设备、机械、措施、检测、服务等一切费用均包含在合同总价内，无任何漏项及新增费用，乙方自负全部实施风险。
2.2 承包范围：涵盖本项目全部工程内容及配套服务，无遗漏、无增项费用，具体包含但不限于：
（1）设备材料采购：项目所需断路器、隔离开关、电流电压互感器、高压计量电表、用电采集终端、辅材配件等全部物资的选型、采购、供货、质检、包装、退换货服务，所有设备材料必须符合国家及电力行业标准、招标文件及设计要求。
（2）运输与现场管理：全部设备材料的运输、装卸、现场搬运、仓储保管、成品保护，承担运输及现场存放期间的全部损耗、安全责任及费用。
（3）拆除工程：原有4台630A断路器安全拆除、旧设备清点、规整、现场清运及场地清理。
（4）安装施工：2套1250A智能型断路器及配套隔离开关、计量装置安装；9套10kV户外开关站进线互感器更换；配套高压计量电表、用电采集终端安装、接线、固定调试；所有附属配套设施施工、线路规整、接地处理、现场整改等全部作业。
（5）系统调试：设备单体调试、系统联动调试、保护参数匹配调试、计量精度调试、数据采集调试、线路并网前全系统校验，确保设备运行、计量、数据传输、保护动作全部合规达标。
（6）验收与并网：负责完成工程自检、消缺、预验收，整理全套竣工资料、试验报告、设备合格证、检测报告，配合甲方完成竣工验收、并网投运全部流程。
（7）质保运维：承担项目整体质保期内的设备运维、故障处置、技术支持、检修维护，保障系统长期稳定运行。
2.3 保险要求：乙方须在开工前购买建设工程一切险、第三者责任险、施工现场作业人员人身意外伤害险，保险有效期覆盖施工全过程至质保期起始；保险单复印件提交甲方备案；施工期间发生人身、财产损害赔偿，全部由乙方及乙方保险承担，甲方不承担任何赔偿责任。
第三条 合同工期
3.1 开工日期：以甲方正式开工通知载明日期为准。
3.2 竣工及并网日期：乙方须在开工后30日历天内完成全部施工、调试、整改工作，通过全部竣工验收并实现顺利并网投运。
3.3 工期顺延：仅因甲方书面指令变更、不可抗力、供电主管部门政策性停工等非乙方原因导致工期延误的，乙方可书面申请工期顺延，经甲方审核确认后生效；其余任何情况均不予工期顺延，乙方自行承担工期延误责任。
3.4 工期管控：乙方须制定详细施工进度计划，严格按照节点施工，服从甲方现场进度管控，确保项目按期完工并网。
第四条 工程质量标准
4.1 本工程质量标准为：合格，严格符合国家现行电力工程施工质量验收规范、10kV配电工程施工标准、电网设备安装调试规程、计量装置技术规范及行业相关标准，满足并网验收及日常运维要求。
4.2 所有进场设备、材料必须具备合格证、检测报告、3C认证（如需）、出厂试验报告，严禁使用不合格、过期、非标、翻新设备材料，一经发现甲方有权无条件要求退场整改，产生的损失及工期延误由乙方全权承担。
4.3 工程施工工艺、安装精度、调试参数、计量精度、保护定值必须完全符合设计及电网运行要求，确保设备运行稳定、计量精准、数据采集正常、保护动作可靠。
4.4 工程竣工后须一次性通过甲方竣工验收、并网验收，达到正式投产运行标准。
4.5 知识产权：本项目全部竣工图纸、竣工资料、调试记录等全部成果资料知识产权归甲方所有；乙方仅可用于本项目实施，不得挪作其他项目或向第三方泄露。
第五条 合同价款
5.1 本合同为固定总价包干合同，合同总价款（含税）：人民币大写：________________元整（¥：________元）。
5.2 包干内容：该总价包含设备材料费、采购费、运输装卸费、人工费、机械使用费、安全文明施工费、措施费、调试费、检测费、资料费、验收费、并网服务费、管理费、利润、税金、质保服务费、风险费、保险费及完成本项目全部工作的所有费用，甲方无需另行支付任何其他费用。
5.3 合同价款不作任何调整，不因市场材料价格波动、人工涨跌、施工难度变化、现场条件变化等任何因素调整，乙方充分预判项目所有风险，风险自担。
第六条 付款方式
6.1无工程预付款； 
6.2工程全部完工，全套竣工资料完整移交归档，经甲方验收合格，乙方提供全额合法增值税发票后20个工作日内，甲方支付合同总价97%； 
6.3剩余3%作为质量质保金，质保期12个月（自整体竣工验收合格之日起计算）；质保期满无施工、设备质量缺陷，甲方5个工作日内无息付清质保金；质保期内出现质量问题，乙方无偿整改修复，逾期未处置，甲方可直接扣除质保金用于第三方维修。
[bookmark: heading_1]第二部分 通用合同条款
第七章 双方一般权利与义务
7.1 甲方权利与义务
7.1.1 甲方有权对项目施工全过程进行监督、检查、管控，对施工质量、安全、进度、材料设备、现场管理进行全过程监管，对违规施工、不合格材料、进度滞后问题有权要求乙方立即整改、停工整改、返工处理。
7.1.2 甲方负责提供施工必要的现场作业场地，协调项目现场属地、园区管理相关对接工作，为乙方施工提供基础配合条件。
7.1.3 甲方有权审核乙方施工方案、进度计划、安全专项方案，对不符合要求的方案有权要求修改完善。
7.1.4 甲方按照合同约定按时足额支付合同价款（乙方违约、未达标、未提供合规发票等情形除外）。
7.1.5 甲方有权对乙方现场人员、设备、施工工艺、安全措施进行抽查考核，对不符合项目管理要求的行为有权处罚、追责。
7.2 乙方权利与义务
7.2.1 乙方须严格遵守国家、行业、地方电力工程建设法律法规、标准规范及甲方项目管理制度，严格按照合同、施工方案、技术规范组织施工，全面负责工程质量、安全、进度、文明施工、资料管理、并网交付全过程工作。
7.2.2 乙方须配备合格的项目管理人员、持证作业人员、专业施工班组，所有电工、高空作业、焊接等特种作业人员必须持证上岗，人员资质、设备资质、施工资质须满足电力工程施工要求。未经甲方书面许可，不得更换项目经理及主要技术人员；擅自更换的，甲方有权扣除合同价款5%的违约金。
7.2.3 乙方全权负责施工现场安全生产、文明施工，承担施工全过程安全主体责任，严格落实安全防护措施、高空作业防护、施工现场围挡、警示标识等工作，杜绝安全事故、人身伤害、设备损坏、火灾、触电等事故发生。
7.2.4 乙方须严格把控设备材料质量，所有进场物资提前报验，经甲方查验合格后方可使用，严禁偷工减料、以次充好、私自替换设备型号规格，一经发现，甲方有权责令全部返工、扣除工程款、追究违约责任。
7.2.5 乙方须严格按照工期节点施工，及时报送施工进度、资料报表、验收申请，全力配合项目验收、并网、督查检查等各项工作。
7.2.6 乙方负责施工全过程现场保洁、垃圾清运、场地恢复、成品保护，施工完成后做到工完场清，保持现场整洁规范。
7.2.7 乙方须独立承担施工期间的人员工资、社保、劳保、保险、设备租赁、材料采购、运输装卸等全部成本费用，负责处理自身用工纠纷、劳务纠纷、工伤事故等全部问题。若出现乙方拖欠工人工资情形，甲方有权直接从应付乙方工程款中代为支付工人工资。
7.2.8 乙方不得转包、违法分包本项目，一经发现，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，乙方承担全部违约责任及甲方损失。
第八章 施工组织与进度管理
8.1 乙方须在开工后3日内提交完整的施工组织设计、专项施工方案、安全文明施工方案、进度计划表、人员设备进场计划，报甲方审核通过后方可正式施工。
8.2 乙方严格按照审核通过的进度计划组织施工，每周/每日向甲方报送进度报表、施工台账、现场照片、施工记录，接受甲方进度管控。
8.3 若出现进度滞后，乙方须立即制定赶工方案、增加人员设备、优化施工工序，确保工期达标，赶工产生的全部费用由乙方自行承担。
8.4 施工过程中如需临时调整施工工序、作业方式，须提前书面报请甲方同意，严禁私自变更施工方案。
第九章 设备材料与工艺管理
9.1 本项目所有设备、材料、配件均由乙方全权采购、验收、管控，乙方对全部物资的质量、资质、合规性、适配性承担终身责任。
9.2 所有设备必须为全新正品、原厂原装、符合国标及电网准入标准，型号、参数、性能满足本项目扩容、计量、并网运行要求，严禁使用翻新、返修、二手、非标、劣质设备材料。
9.3 设备进场前乙方须提供全套资质文件，包含产品合格证、出厂检测报告、型式试验报告、厂家授权书、质保承诺函等，经甲方核查无误后方可进场安装。
9.4 施工工艺严格执行《10kV及以下架空配电工程施工及验收规范》《高压开关设备安装规范》《电力计量装置安装技术规范》等行业标准，接线规范、布局规整、接地可靠、标识清晰，满足电网运维、检修、巡检要求。
9.5 计量装置、采集终端、互感器安装调试须精准合规，根据甲方要求，确保线损统计、数据采集、用电核算、远程监测功能正常，完全满足电网线损管控、用电监管、合规运维要求。
第十章 质量管控与验收管理
10.1 乙方建立全过程质量自检体系，实行班组自检、项目复检、完工全检制度，所有工序自检合格后报请甲方验收，验收合格方可进入下一工序。
10.2 隐蔽工程、关键工序施工前，乙方须提前24小时书面通知甲方查验，经甲方验收合格签字后方可隐蔽、封盖、进入下道工序，未经验收私自隐蔽的，甲方有权要求破除复检，全部费用及工期损失由乙方承担。
10.3 项目完工后，乙方完成全面自检消缺，整理全套竣工资料（含施工记录、试验报告、设备资料、竣工图纸、调试记录等），向甲方提交竣工验收申请。
10.4 甲方组织竣工验收，乙方全程负责整改消缺、资料补全、现场配合，直至项目完全达标并网。
10.5 工程验收标准以国家电力行业标准、电网并网验收标准、本合同约定及招标文件要求为准，验收不合格的，乙方须无条件免费返工、整改，直至验收合格，承担全部返工费用及工期延误责任。
第十一章 安全文明施工管理
11.1 乙方严格落实安全生产责任制，建立现场安全管理制度，全面管控施工安全风险。
11.2 施工前开展全员安全技术交底、安全教育培训，特种作业人员100%持证上岗，作业人员佩戴齐全劳保用品，现场设置标准化安全警示、围挡、防护设施，严防高空坠落、触电、物体打击、设备损坏等安全事故。
11.3 严格执行电力施工现场安全管理规定，严禁无票作业、违规作业、野蛮施工，严格管控停电、验电、接地、挂牌等安全流程，保障电网原有设备安全稳定运行。
11.4 施工现场做到文明施工、规范施工，材料堆放整齐、施工区域整洁、标识清晰，施工垃圾日产日清，杜绝扬尘、噪音、环境污染问题。
11.5 施工过程中，乙方未按甲方要求施工、疏于管理或私自违规作业产生不安全因素，致使设备、设施毁损的，由乙方承担相应损失。
第十二章 质保期服务与运维保障
12.1 本项目整体质保期为1年，自项目竣工验收合格之日起计算；设备厂家原厂质保期限长于本合同约定的，按最长质保期执行。
12.2 质保期内，因乙方提供的设备材料质量、施工工艺、安装调试缺陷等原因造成设备故障、系统异常、计量失效、数据异常、线路故障的，乙方须在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到场处置，免费完成维修、更换、调试、整改，确保系统恢复正常运行。
12.3 因甲方使用不当、第三方破坏、不可抗力导致的设备损坏，乙方可提供有偿维修服务，收费标准合理公允，优先保障电网恢复运行。
12.4 质保期结束后，乙方须持续提供终身技术咨询、技术支持、设备维保优惠服务，为项目后期运维、升级改造提供技术支撑。
第十三章 合同变更、签证与索赔
13.1 本合同为固定总价包干合同，除甲方书面正式变更指令外，无任何合同价款调整情形。所有口头通知、口头变更均无效，不作为结算依据。
13.2 确因甲方需求发生工程变更的，须由甲方出具书面变更通知单、签证单，双方确认工程量及费用后实施，否则不予结算。
13.3 乙方不得擅自变更施工内容、设备型号、施工方案，私自变更的，甲方有权不予认可、责令恢复原状、追究违约责任，产生的全部损失由乙方承担。
13.4 乙方因自身施工组织、管理、技术、设备、人员等原因产生的返工、整改、增量作业，费用自行承担，不得向甲方索赔。
第十四章 违约责任
14.1 甲方违约责任：甲方未按合同约定按时支付合同价款的，逾期付款部分按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算违约金，违约金累计不超过逾期款项的5%。
14.2 乙方工期违约：乙方未按合同约定工期完工并网的，每逾期一日，按合同总价0.5%向甲方支付违约金，逾期超过7日的，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金，乙方须赔偿甲方全部经济损失。
14.3 乙方质量违约：工程质量、设备质量、计量精度、施工工艺不符合合同及规范要求的，乙方须无条件免费返工整改，承担全部费用；同时按合同总价10%向甲方支付违约金。经两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同、扣除全部工程款、没收保证金，追责乙方全部损失。
14.4 乙方安全违约：施工现场存在安全违规、隐患不整改、文明施工不达标问题的，甲方有权单次处罚1000-5000元；发生安全事故的，乙方承担全部责任，并按合同总价15%支付违约金，甲方有权终止合同。
14.5 乙方转包分包违约：乙方转包、违法分包项目的，甲方有权立即单方解除合同，没收履约保证金，乙方按合同总价20%支付违约金，并赔偿甲方全部损失。
14.6 乙方质保违约：质保期内乙方未按要求响应故障处置、未履行维保义务、设备频繁故障的，甲方有权扣除质保尾款，并追究乙方违约责任，造成电网停运、用电损失的由乙方全额赔偿。
14.7 乙方其他违反合同约定、行业规范、甲方管理制度的行为，甲方有权视情节轻重要求整改、处罚、追责、扣除工程款及保证金。
14.8 前述“全部损失”包括但不限于甲方为实现债权而支出的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、交通费等全部合理费用。
第十五章 不可抗力
15.1 不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包含地震、台风、洪水、暴雨、火灾、战争、政策强制停工、疫情管控等法定情形。
15.2 发生不可抗力的，受影响一方须在24小时内书面通知对方，7日内提交有效证明文件，双方根据不可抗力影响程度协商工期顺延、部分或全部免责。
15.3 不可抗力发生后，乙方须积极采取补救措施、减少工程损失，怠于补救造成扩大损失的，由乙方自行承担。
第十六章 保密条款
16.1 甲乙双方应对本合同内容、项目资料、技术参数、电网数据、用户用电信息、商业信息严格保密，不得向任何第三方泄露。
16.2 未经对方书面同意，任何一方不得对外披露、传播、使用对方涉密信息，违约方须赔偿对方全部经济损失。
16.3 本保密条款在合同终止后持续有效，永久保密。
第十七章 争议解决
17.1 本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方优先友好协商解决。
17.2 协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
17.3 争议解决期间，除争议事项外，双方须继续履行本合同其他条款，不得擅自停工、终止履约。
第十八章 通知与送达
18.1 双方本合同首部载明的地址、电话为法定送达地址，所有书面通知、文件、函件按该地址寄送即视为有效送达。
18.2 任何一方变更联系方式、地址的，须提前3日书面通知对方，否则产生的送达不能、延误损失由变更方自行承担。
第十九章 合同完整性与补充约定
19.1 本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
19.2 本合同条款部分无效、不生效的，不影响其他条款继续履行。
[bookmark: heading_2]第三部分 专用合同条款
第二十章 项目专项约定
20.1 本项目为园区电网扩容及计量体系完善专项工程，乙方须严格匹配110kV干地坝变电站送出间隔750A保护整定电流优化要求，确保设备参数、载流量、保护定值完全适配园区增量用电负荷，保障线路输送容量达标、供电稳定性达标。
20.2 计量系统建设须完全满足电网线损精细化管理、分段线损统计、用电数据分析、窃电漏电监管、用电数据精准采集核算要求，实现计量全覆盖、数据全采集、监管全维度，补齐园区电力计量管控短板。
20.3 所有旧设备拆除、新设备安装、互感器更换、终端调试、计量配套施工须精准对接现有电网设备，不得影响原有合格线路、设备运行，施工过程中造成原有电网设备损坏的，由乙方全额赔偿、免费修复。
20.4 项目并网投运后，须实现线路供电容量有效提升、供电可靠性显著提高、计量数据精准可靠、线损数据可查可析、用电行为动态监管，全面提升园区电网标准化、规范化运维水平。
第二十一章 专项服务要求
21.1 乙方须全程提供专业化、标准化交钥匙服务，严格遵循电力行业标准规范开展全部施工、调试、验收、并网工作。
21.2 施工全过程严格落实安全管控、文明施工、精细化施工要求，保质保量按期完成全部改造任务，杜绝质量隐患、安全隐患、运维隐患。
21.3 乙方须完整整理、汇编、移交全套工程竣工资料、试验资料、设备资质资料、并网备案资料，确保资料齐全、规范、可归档、可溯源、可审计。
21.4 质保期内提供7×24小时全天候技术支持、故障抢修、远程运维、现场巡检服务，及时处置设备异常、计量故障、数据异常问题，保障电网长期安全、稳定、合规运行。
第二十二章 廉政条款
22.1 甲乙双方均须严格遵守廉洁自律规定，严禁任何一方工作人员收受、索取对方礼金、礼品、回扣、好处费，严禁暗箱操作、利益输送。
22.2 一方存在廉政违规行为的，另一方有权终止合同、追究违约责任、上报主管部门，造成损失的全额赔偿。
第二十三章 其他约定
23.1 本项目所有施工、作业、服务内容均为交钥匙包干，无任何隐形费用、新增费用、零星费用。
23.2 乙方须主动配合甲方及上级单位的检查、督查、审计、考核工作，及时提供相关台账、资料、现场配合检查。
23.3 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
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委托方（甲方）：丽江市配售电有限公司
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址：云南省丽江市古城区金山街道开文村54号附一号
电话：0888-5169100
开户银行：中国银行股份有限公司丽江市福慧支行
账号：135668591608
统一社会信用代码：91530700MA6NTAUL7U
签订日期：   年    月   日         

承接方（乙方）： 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址： 
电话： 
开户银行： 
账号： 
统一社会信用代码： 
签订日期：   年    月   日

安全管理协议

发包人（甲方）：丽江市配售电有限公司                                   
承包人（乙方）：
为确保电力建设工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》《建设工程安全管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》以及《电业安全工作规程》《电力建设安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及施工特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出要注意的安全事项和双方的义务及责任，并按协议严格履行各自的职责。必要时，相关各方必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确。书面安全技术交底应双方签字。
[bookmark: OLE_LINK88]一、工程项目名称：丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目。
二、工程地址：丽江市古城区
三、工程范围：一是将原N1 铁塔2 台 ZW32-12-630A 断路器更换为1台ZW32-12-1250A 断路器，断路器进出线A-A、B-B、C-C并接；二是将原N18铁塔2 台 ZW32-12-630A 断路器更换为1台 ZW32-12-1250A 断路器，断路器进出线A-A、B-B、C-C并接；三是将N196号塔断路器后A-A、B-B、C-C并接引流线改制断路器前，整体实现2回架空线路并接运行。四是将N196号塔断路器负荷侧双回短接线拆除并安装至电源侧，对应线路断路器对金山工业园区线、T线分别控制；对9套10kV户外开关站进线互感器进行更换及完成相应电表、采集终端配套安装；完成本项目边界内全部相关附属配套工作，保障园区及区域可靠用电。
四、协议期限：与丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目同步有效。
五、安全工作目标
（1）不发生一般及以上生产安全事故。
（2）不发生一般及以上机械设备损坏事故；
（3）不发生一般及以上火灾事故；
（4）不发生负主要责任的一般及以上交通事故。
（5）不发生一般环境污染事故及突发环境事件和较大及以上垮（坍）塌事故；
（6）不发生一般及以上传染病和中毒等公共卫生事件；
（7）杜绝一般及以上电网安全事故。
（8）不发生其他对发包人和其上级公司、社会造成较大影响的事故
六、甲乙双方安全职责：
（一）共同遵守的职责
1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《建设工程安全生产管理条例》《电力建设安全工作规定》《电业安全工作规程》以及南方电网公司《安全生产工作规定》《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》等制度、规定。
2.项目服务期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
3.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。动火工作严格执行电力系统动火规定，严格执行动火工作票。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
4.由甲方提供的机械设备、安全工器具、脚手架等设施，甲乙双方须共同按规定验收，并办理验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。验收合格后交付乙方使用的机械设备、安全工器具、脚手架等设施，乙方应严格管理，如有遗失、损坏应照价赔偿。
5.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全、文明施工。
（二）甲方应承担的安全责任
1.对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：
（1）持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；具有施工简历和近3年的安全施工记录。
（2）相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。
（3）配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
（4）应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
（5）具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的配有专职安全员；30人以下者设有兼职安全员。 
2.开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并做好记录及相关资料。
3.在有危险性的电力生产区域内作业，如在有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，要求乙方结合工程实际制定保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施）并认真交底，发包人认真审查乙方“三大措施”，对“三大措施”不合格的，不允许乙方开工作业。
4.不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
5.督促乙方完成《电网建设工程安全监督登记表》报送登记工作。
6.甲方对乙方存在的安全文明施工问题可以按照《施工考核承诺书》和《建设项目安全管理标准》进行考核。
7.甲方有权对乙方在本工程施工过程中发生的事故按照国家规定进行调查处理。
8.指导乙方的环境和职业健康安全活动。
9.协调多个分包单位的交叉作业，协调处理多个分包单位在交叉施工中发生的事故。
10.落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。
（三）乙方应承担的安全责任
乙方根据工程施工所制定的“三大措施”（组织、技术、安全措施）未得到甲方审查通过，不得开工。必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后，方能做开工前的准备。
1.开工前必须进行全面的安全技术交底，并结合工程实际制定保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），使全体施工人员均掌握工程特点及所有安全措施及安全注意事项。
2.对复杂的或危险性较大的工程，严格制定单独能保证安全施工的“三大措施”（组织、技术、安全措施），经甲方审查合格后认真落实。
3.现场施工中，必须严格执行《电力建设安全工作规程》《电业安全工作规程》、南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和甲方颁发的安全、文明生产（施工）的相关规定。进入电力生产区域内施工，必须严格按规定执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方和运行单位的许可。
4.开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
5.乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。
6.在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
7.应按《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
8.乙方所使用的特种作业（操作）人员，必须持证上岗。
9.乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。
10.乙方负责人（安全生产第一责任者）对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改，并及时反馈上报。
11.乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
12.乙方招用或以劳务分包使用的人员，必须经体检合格，三级安全教育考试合格后方可进入现场作业。
13.建立迅速高效的事故应急机制，编制各类事故应急预案，并开展培训和演练。
14.乙方必须提供给劳务分包人员合格的安全防护用品，不得将安全文明施工措施费用挪作他用。
15.乙方必须接受与甲方签订项目管理合同的其他单位的监督和协调。
16.乙方在本工程施工过程中发生生产安全事故，必须在1小时内向甲方汇报。
17.乙方承包的项目，必须自行组织施工，严禁转包。
18.在施工场地内由于乙方施工原因造成设备损坏或其他事故，由乙方承担全部经济责任。
19.如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
七、本协议一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，双方签字盖章后生效。
八、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
【以下为签署页，无正文】

甲方：丽江市配售电有限公司（盖章）        
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  
地址：云南省丽江市古城区金山街道开文村54号附一号                                    
电话：0888-5169100                                     
[bookmark: OLE_LINK90]签订时间：     年  月  日                  
乙方：
法定代表人或其授权代表：
地址：
电话：
签订时间：   年   月   日



[bookmark: _Toc29614]第四章 响应文件格式

丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目


响应文件









谈判申请人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：   年    月    日
[bookmark: _Toc490599266][bookmark: _Toc107864034][bookmark: _Toc6489][bookmark: _Toc139987944][bookmark: _Toc130562770][bookmark: _Toc385344473][bookmark: _Toc130564346][bookmark: _Toc130564913][bookmark: _Toc519163236]
响应文件目录
注：报价响应文件内容须按照以下格式要求进行目录编制，按顺序进行装订，并每页连续标注页码。

[bookmark: _Toc519163237][bookmark: _Toc107864035]

[bookmark: _Toc130562771][bookmark: _Toc18756][bookmark: _Toc130564914][bookmark: _Toc139987945][bookmark: _Toc130564347]格式1：
[bookmark: _Toc13103][bookmark: _Toc107864036][bookmark: _Toc130564915][bookmark: _Toc130562772][bookmark: _Toc130564348][bookmark: _Toc139987946][bookmark: _Toc490599267][bookmark: _Toc519163238]谈判申请书
致：（招标人）
根据贵方（项目名称）        （项目编号：/），现正式授权下述代表  （姓名和职务）   全权代表谈判申请人 （谈判申请人全称）  参加贵方组织的有关采购活动，并提交响应文件正本一份，副本     份。
据此函，我单位兹宣布同意如下：
1.我公司愿意参加项目竞争性谈判。
2.谈判总价为（大写）按照报价清单，服务期限：       ，质量承诺：              。
3.我方同意在谈判申请人须知规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在谈判申请人须知规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我方谈判被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本谈判申请书保持有效。
4.我方同意竞标人须知中关于没收保证金的规定。
5. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
6. 同意应贵方要求提供与本次谈判有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
与本次谈判有关的正式通讯地址为：
地   址：                                邮政编码：
电    话：                               开户名称：
开户银行：                               账    号：                   

谈判申请人（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期： 

丽江公司2026年10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造项目
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[bookmark: _Toc130562773][bookmark: _Toc130564916][bookmark: _Toc519163239][bookmark: _Toc107864037][bookmark: _Toc130564349][bookmark: _Toc139987947][bookmark: _Toc13085]格式2：
[bookmark: _Toc139987948][bookmark: _Toc95408995][bookmark: _Toc95409957][bookmark: _Toc14899]2.1谈判报价一览表
项目名称：                          
	谈判申请人名称
	谈判总报价
（万元）
	服务期限
	质量承诺
	保证金形式
	备注

	
	
	
	
	
	

	谈判总价大写：

	

谈判申请人（盖单位公章）：


法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


日期：   年  月  日




注：报价须依据本竞谈文件及国家、行业现行电力相关规范标准。报价涵盖本项目全部费用，不得漏项，大小写保持一致，填报完整清晰，提交后不得擅自修改，未按要求填报视为无效报价。



附件一
最终谈判报价一览表
项目名称：                         
	谈判申请人名称
	谈判总报价
（万元）
	服务期限
	质量承诺
	保证金形式
	备注

	
	
	
	
	
	

	谈判总价大写：

	

谈判申请人（盖单位公章）：


法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


日期：     年  月  日



备注：此表须在谈判小组与谈判申请人谈判结束后，由法定代表人或其委托代理人根据谈判内容及最终报价情况进行填报，签字并加盖单位公章后在规定时间内递交。



[bookmark: _Toc139987949][bookmark: _Toc519163241][bookmark: _Toc130564917][bookmark: _Toc107864039][bookmark: _Toc130564350][bookmark: _Toc4219][bookmark: _Toc130562774]格式3
[bookmark: _Toc107864040][bookmark: _Toc2680][bookmark: _Toc130564351][bookmark: _Toc130564918][bookmark: _Toc517855556][bookmark: _Toc517855637][bookmark: _Toc518980547][bookmark: _Toc139987950][bookmark: _Toc519163242][bookmark: _Toc130562775]法定代表人身份证明书

谈判申请人名称：  
单位性质：
地    址：
成立时间：
经营期限：
姓    名：     性别：      年龄：     职务：

特此证明


附：法定代表人身份证（复印件）
（身份证复印件）


                谈判申请人：（盖单位章）

                日 期：年  月  日

[bookmark: _Toc299972691][bookmark: _Toc490599278][bookmark: _Toc425405510][bookmark: _Toc398574698][bookmark: _Toc436512333]

[bookmark: _Toc519163243][bookmark: _Toc107864041][bookmark: _Toc139987951][bookmark: _Toc130562776][bookmark: _Toc130564352][bookmark: _Toc10164][bookmark: _Toc130564919]格式4
[bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc519163244][bookmark: _Toc107864042][bookmark: _Toc130562777][bookmark: _Toc139987952][bookmark: _Toc130564920][bookmark: _Toc130564353]法定代表人授权委托书

本人（姓名）系    （谈判申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
  委托期限：          。
代理人无转委托权。
附：授权委托代理人身份证（复印件）
（身份证复印件）



投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章） 

身份证号码：

日   期： 年 月 日


[bookmark: _Toc130564921][bookmark: _Toc26503][bookmark: _Toc139987953][bookmark: _Toc519163245][bookmark: _Toc130564354][bookmark: _Toc107864043][bookmark: _Toc130562778]格式5
[bookmark: _Toc130564355][bookmark: _Toc13837][bookmark: _Toc139987954][bookmark: _Toc130562779][bookmark: _Toc107864044][bookmark: _Toc130564922]营业执照等资格证明材料
[bookmark: _Toc519163246]a） 一般要求：谈判申请人基本信息表，并附谈判申请人有效的营业执照副本（提供有效的营业执照副本）；
b） 资质要求：应具有电力承装（修、试）三级资质并在有效期内，且近三年内无重大违法违规记录。
c）财务要求：提供近一年的财务报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表），如成立时间不足的，可提供成立后至今的财务报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）。
d）业绩要求：1.谈判申请人近三年内（2023年1月1日至今），至少承担过3项10kV及以上电压等级的电力设备运行维护、抢修或电力工程建设施工项目业绩证明材料（业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同或其他第三方有效的证明材料）。
2.拟派项目负责人资格与业绩要求：
谈判申请人拟派本项目的负责人，须满足以下条件：（1）资格要求：具备电力相关专业中级及以上职称。（2）个人业绩要求：2023年1月1日至今，作为项目负责人或专业负责人，至少主导完成过1项配电工程、电力抢修同类项目管理业绩；（3）证明材料：须提供该项目负责人的职称证书复印件，以及能证明其个人业绩的项目文件（如报告扉页、任命文件或业主证明等，其中应明确体现其姓名及担任的负责人角色）。
e）信誉要求：
1.未被行政主管部门禁止投标（提供书面承诺）；
2.谈判申请人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（提供书面承诺）；
3.招标人将于谈判前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”对谈判申请人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人的谈判申请人，不得参加本项目谈判。
企业类似项目业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主名称
（发包单位）
	项目总投资
（万元）
	承担的工作范围
	合同签订时间
	目前的进展状态

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、提供中标通知书或合同协议或业主证明复印件并加盖公章。



[bookmark: _Toc436512331][bookmark: _Toc139987955][bookmark: _Toc30731][bookmark: _Toc130562780][bookmark: _Toc490599276][bookmark: _Toc130564356][bookmark: _Toc425405508][bookmark: _Toc519163247][bookmark: _Toc107864045][bookmark: _Toc130564923]谈判申请人基本信息表
	谈判申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	



谈判申请人（盖单位公章） ：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日  期：

[bookmark: _Toc107864046][bookmark: _Toc139987956][bookmark: _Toc519163248][bookmark: _Toc130562781][bookmark: _Toc130564357][bookmark: _Toc130564924][bookmark: _Toc20303]格式6：
[bookmark: _Toc139987957][bookmark: _Toc16376][bookmark: _Toc130564925][bookmark: _Toc130564358][bookmark: _Toc130562782][bookmark: _Toc386046243]项目实施方案
由谈判申请人按第五章“项目需求及服务要求”的相关要求及技术规范要求，结合项目实际情况自行编制拟定，但应至少包含以下几个方面：
1.总体工作思路；
2.对本项目的理解和认识；
3.质量保证体系及进度计划；
4.其他。


[bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc139987958][bookmark: _Toc519163251][bookmark: _Toc107864048][bookmark: _Toc130562783][bookmark: _Toc130564926][bookmark: _Toc130564359]格式7
[bookmark: _Toc139987959][bookmark: _Toc26977]项目人员配备情况
[bookmark: _Toc130564360][bookmark: _Toc130564927][bookmark: _Toc519163252][bookmark: _Toc386046244][bookmark: _Toc4522][bookmark: _Toc139987960][bookmark: _Toc107864049][bookmark: _Toc130562784]格式7-1
[bookmark: _Toc130564928][bookmark: _Toc130564361][bookmark: _Toc519163253][bookmark: _Toc107864050][bookmark: _Toc386046245][bookmark: _Toc2325][bookmark: _Toc514752556][bookmark: _Toc139987961][bookmark: _Toc130562785]项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	性  别
	
	联系方式
	
	从事相关咨询工作年限
	

	职  称
	
	职  务
	
	
	

	拟在本项目任职
	

	毕业学校
	年 月毕业于 学校  专业，
学制年·

	主要业绩

	序号
	项目名称
	业主名称
（发包单位）
	项目总投资
（万元）
	本人在该项目中担任的职务
	合同签订时间
	目前的进展状态

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.附相关执业资格证书复印件并加盖公章。附项目负责人业绩证明材料（中标通知书或合同协议书）复印件并加盖公章。
2.表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人可根据项目要求、实际情况及自身状况进行调整填写；
3.拟派项目经理在项目服务期限内不得更换，如客观原因导致必须更换时，须更换同等条件或优于招标条件的项目经理，并通过招标人审核、书面同意后方可更换。
谈判申请人（盖单位公章） ：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc23149][bookmark: _Toc139987962][bookmark: _Toc386046246][bookmark: _Toc130562786][bookmark: _Toc519163254][bookmark: _Toc130564362][bookmark: _Toc107864051][bookmark: _Toc130564929]日  期：
格式7-2
[bookmark: _Toc26184][bookmark: _Toc139987963]拟派服务团队人员基本情况表

	序号
	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	参加过的项目名称
	专业
	类似项目经验年限
	技术职称

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


1.此表可扩展，根据谈判申请人提供的项目组人员情况对谈判文件要求的响应程度进行赋分，未提供相关人员的，不得分。
2.表后附相关人员相关证明材料。
3.拟派服务团队人员在项目服务期限内不得更换，如客观原因导致必须更换时，须征得招标人书面同意后方可更换服务团队人员。

[bookmark: _Toc130564930][bookmark: _Toc130562787][bookmark: _Toc130564363]

[bookmark: _Toc139987964][bookmark: _Toc3840][bookmark: _Toc386093493]格式8
[bookmark: _Toc3116][bookmark: _Toc139987965][bookmark: _Toc130562788][bookmark: _Toc130564364][bookmark: _Toc107864052][bookmark: _Toc130564931][bookmark: _Toc519163255]廉政承诺书
本企业参与项目的谈判申请人，现作如下承诺：
1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2.不与其他谈判申请人串通投标，不损害招标人或其他谈判申请人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
4.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5.不向招标人、谈判小组成员、监督人员行贿。
6.不扰乱招标投标活动正常秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如出现上述行为，本谈判申请人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

谈判申请人： （盖章）
法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）
日期：
[bookmark: _Toc23069][bookmark: _Toc139987966]质量保证承诺书
[bookmark: _Toc519163256]（此部分格式自拟，由谈判申请人按第五章的要求，对质量保证做出具体承诺。）

谈判申请人： （盖章）
法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）
日期：

[bookmark: _Toc130564933][bookmark: _Toc130562790][bookmark: _Toc130564366]

[bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc139987967]人员到位及稳定性承诺书
（此部分格式自拟，由谈判申请人按第五章的要求，对人员到位及稳定性做出具体承诺。）

谈判申请人： （盖章）
法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）
日期：

[bookmark: _Toc130564368][bookmark: _Toc139987968][bookmark: _Toc4618][bookmark: _Toc130564935][bookmark: _Toc130562792]保密承诺
（此部分格式自拟，由谈判申请人按第五章的要求，对保密做出具体承诺。）

谈判申请人： （盖章）
法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）
日期：

[bookmark: _Toc130564369][bookmark: _Toc130562793][bookmark: _Toc139987969][bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc130564936][bookmark: _Toc425405521][bookmark: _Toc490599285][bookmark: _Toc107864053][bookmark: _Toc519163258][bookmark: _Toc436512343][bookmark: _Toc299972701][bookmark: _Toc398574708]格式9
其他资料
详见竞争性谈判文件要求，服务承诺及保证措施、应急预案及抗风险预案、业绩有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。
[bookmark: _Toc25387]
第五章 项目需求及服务要求
[bookmark: _Toc519163265][bookmark: _Toc86124092][bookmark: _Toc130564943]一、项目总体概况及改造原则
本项目为10kV金山工业园区线（文青北支线）设备升级改造工程。随着金山工业园区招商引资推进，园区入驻企业数量持续增加，区域生产、生活用电负荷逐年大幅攀升，现有电网设备配置已无法适配园区增量用电发展需求。
目前，园区电力供电依托110kV干地坝变电站送出线路，为精准匹配园区用电供需关系，提升区域电网供电能力，本次工程将优化升级线路保护整定额定电流至750A，有效扩容线路供电容量，夯实电网安全稳定运行基础，保障园区可靠供电。
同时，园区现有开关站存在设备配置短板，未配套安装高压计量相关设备，不具备高压计量功能。现阶段无法实现分段线损精准统计、区域用电数据精细化分析，电力合规监管工作难以有效开展，存在窃电、漏电管控漏洞，整体运维标准化、精细化水平不足。为补齐园区电力计量体系短板，规范用电监管流程，提升电网运维管理质效，亟需实施本次设备升级改造工程。
本项目为生产性技术更新改造交钥匙工程，包含线路扩容改造、计量功能补齐改造两大独立实施内容。项目改造全过程须严格遵守国家、南方电网现行配网工程建设标准、安全规程及技术规范，保持原有线路网架结构、供电运行方式、保护逻辑不变，仅通过设备更新、参数优化、系统补齐方式完成升级改造，杜绝改造过程对原有在运设备、供电方式及片区正常用电造成不利影响。
二、智能断路器核心技术与性能要求
本项目需拆除原有4台ZW32-12-630A老旧真空断路器，在N1、N18铁塔点位各新装1台1250A智能真空断路器，共计2台。项目设备优先选用国内电力行业一线品牌、电网准入主流型号，须为全新原厂正品，具备完整出厂试验报告、合格证、型式试验报告，严禁使用翻新、改制、贴牌、非标设备，设备须具备长期户外挂网运行业绩，适配山区户外复杂运行环境。
断路器额定电流不低于1250A，可完全适配变电站750A保护整定电流升级需求，具备充足过载裕度，满足园区远期负荷增长需求。设备采用一体化智能设计，集成保护测控、远程分合闸、故障录波、数据通讯、状态监测等功能，适配智能化配网运维管控要求。设备动作性能优异，故障识别精准、分合闸响应速度快，可毫秒级响应线路过载、短路等故障，快速切除故障区段，有效缩小故障停电范围，提升线路安全稳定运行水平。
所有新装智能断路器必须标配双隔离开关结构，具备独立可视电气断口。双隔离开关可实现设备检修完全电气隔离，大幅提升日常巡检、停电检修、设备试验作业安全系数，完全满足电力安全工作规程及标准化运维管理要求。改造后完成线路并接引流线调整、短接线拆除，实现双回线路并列稳定运行。
三、互感器及计量系统改造要求
计量系统改造为独立改造内容，与线路扩容改造互不关联。投标人需完成园区9个开关柜电流互感器（CT）、电压互感器（PT）安装更换工作，同步配套加装高压计量电能表、专用用电采集终端，完善二次屏蔽控制电缆敷设、回路接线、防水防锈处理及防火封堵等全套配套工作。所有互感器精度等级满足高压计量及电网保护双重标准，计量精度高、运行稳定性强，可精准采集线路运行电流、电压、电量数据。
项目需严格按照原有设备接线逻辑及运行方式施工，改造全过程不得改动原有一次、二次系统架构、保护匹配关系及线路运行模式，确保改造前后电网运行状态一致。新装高压计量电表、用电采集终端须适配互感器参数及电网数据传输规范，可实现分段电量精准统计、用电数据自动采集、远程实时上传，支撑分段线损分析、用电异常排查、窃电漏电管控、电费合规核算工作，彻底补齐园区长期无高压分段计量、无精细化线损管控的管理短板。
四、施工实施及现场管控要求
投标人须采用全流程交钥匙总承包模式，全权负责项目设备采购供货、运输装卸、旧设备拆除、新设备安装、线缆敷设、系统调试、保护定值校核、现场整改、资料整编、竣工验收及并网投运全部工作。施工单位须具备相应施工资质，严格利用停电窗口期组织施工，科学排布施工工序，最大限度降低施工对园区企业正常用电的影响。
施工全过程落实安全文明施工管理要求，严格执行停电、验电、接地、挂牌等安全作业流程。需规范完成旧设备拆除、线缆重新规整、引流线改制、短接线拆除复原等配套作业，做好设备防水、防锈、防腐及现场成品保护工作，做到工完场清、资料齐全、工艺规范。
五、验收标准及售后服务要求
项目完工后须完成系统整体调试、保护定值优化校核，将变电站送出间隔保护整定电流由629A优化提升至750A，全面提升线路输电承载能力，满足园区增量用电及重点企业负荷供电需求。工程质量须全部达到国家及电力行业合格标准，一次性通过甲方竣工验收、并网验收。投标人须完整移交竣工图纸、试验报告、设备资质、台账资料等全套归档资料。质保期内提供7×24小时全天候技术支持、故障抢修、定期巡检、设备校准服务，及时处置设备异常、计量故障、数据异常等问题，全面提升金山工业园区电网供电能力、安全稳定性及运维标准化、精细化管理水平。
质保服务：本项目整体质保期不少于1年（自项目竣工验收合格、正式并网投运之日起计算），质保期内，所有设备、工程施工出现的质量问题、设备故障、运行异常等问题，供应商需免费上门维修、更换设备、整改缺陷，承担全部费用及责任。
应急响应：质保期内，设备出现故障或系统运行异常时，供应商需接到通知后及时响应，第一时间安排专业技术人员抵达现场排查故障、完成抢修，最大限度缩短停电及设备停运时间，保障园区电网稳定运行。
技术支持：质保期内免费提供技术咨询、系统调试、参数优化、运维指导等服务；质保期满后，持续提供终身技术支持，如需维修、更换设备，仅收取成本费用。

[bookmark: _Toc2920][bookmark: _Toc139987971]第六章 谈判程序和评审方法
[bookmark: _Toc130564944][bookmark: _Toc17629][bookmark: _Toc347849269][bookmark: _Toc519163266][bookmark: _Toc378499750][bookmark: _Toc139987972][bookmark: _Toc490599303]一、谈判方法
[bookmark: _Toc519163267][bookmark: _Toc347849270][bookmark: _Toc378499751][bookmark: _Toc86124095]本次谈判原则为：根据报价、商务、技术综合评估打分的高低确定成交谈判申请人，综合得分最高的为第一成交候选人，以此类推（综合得分相同时，以最终报价低者优先；综合得分相同，且最终报价相同时，依次按项目实施方案、项目理解及需求分析情况得分高优先、业绩多优先的顺序，排列各谈判申请人的次序）推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc490599305][bookmark: _Toc5970][bookmark: _Toc130564945][bookmark: _Toc139987973][bookmark: _Toc519163268]二、谈判标准
[bookmark: _Toc86124096][bookmark: _Toc48271429][bookmark: _Toc385344498][bookmark: _Toc490599306][bookmark: _Toc107864058][bookmark: _Toc130564379][bookmark: _Toc347849271][bookmark: _Toc130564946][bookmark: _Toc329810237][bookmark: _Toc191374449][bookmark: _Toc519163269][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc378499752][bookmark: _Toc139987974]2.1实质性要求审查标准
	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	2.1
	实质性要求审查标准
	资格条件
	符合第二章“谈判申请人须知”规定

	
	
	谈判保证金
	符合第二章“谈判申请人须知”规定

	
	
	营业执照
	与投标名称一致

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合谈判文件规定格式及内容，并盖单位章；资格证明文件文件正本中法定代表人身份证明书为原件。

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人及其委托代理人签字或盖章，并盖单位章；符合谈判文件规定格式及内容；资格证明文件正本中法定代表人授权委托书为原件。

	
	
	响应文件格式
	符合谈判文件格式要求，其他资料按“谈判申请人须知”前附表要求提供

	
	
	其他实质性要求
	1） 服务期限；
2） 服务质量标准；
3） 响应文件中附有招标人不可接受条款的；
4） 法律法规或竞争性谈判文件要求的其他条款。


[bookmark: _Toc48271430][bookmark: _Toc329810238][bookmark: _Toc130564380][bookmark: _Toc519163270][bookmark: _Toc86124097][bookmark: _Toc490599307][bookmark: _Toc378499753][bookmark: _Toc26348][bookmark: _Toc139987975][bookmark: _Toc107864059][bookmark: _Toc347849272][bookmark: _Toc130564947][bookmark: _Toc385344499]2.2 谈判标准
谈判小组按谈判文件中规定的谈判方法和标准，对实质性要求审查合格的响应文件进行综合评估比较与评价，按照得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人。
[bookmark: _Toc16125][bookmark: _Toc519163271][bookmark: _Toc490599308][bookmark: _Toc347849273][bookmark: _Toc191374451][bookmark: _Toc86124098][bookmark: _Toc378499754][bookmark: _Toc139987976][bookmark: _Toc130564948]三、谈判程序
[bookmark: _Toc86124099][bookmark: _Toc378499755][bookmark: _Toc347849274][bookmark: _Toc191374452][bookmark: _Toc48271432][bookmark: _Toc329810240][bookmark: _Toc385344501][bookmark: _Toc130564949][bookmark: _Toc139987977][bookmark: _Toc519163272][bookmark: _Toc307][bookmark: _Toc107864061][bookmark: _Toc490599309]3.1 实质性要求审查
3.1.1谈判小组依据本章第2.1项规定的标准对响应文件进行实质性要求审查。有一项不符合谈判标准的，不通过实质性要求审查，不再参与谈判。
3.1.2其他实质性要求审查以谈判文件及谈判申请人提供的响应文件为准进行审查；响应文件中未提供相应技术支持资料或所提供技术资料不全，按不实质性响应谈判文件处理；如响应文件中所提供的内容有严重偏离或达不到项目需求，则按不实质性响应谈判文件处理。
3.1.3有效响应文件不足三个的情形
谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，否决不合格投标后，因为有效响应文件不足三个使得投标明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决全部投标。若有效投标不足三个，且谈判小组经评审认为投标仍具有竞争力时，可以按评审办法继续评审或进行综合评议推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc86124100][bookmark: _Toc191374453][bookmark: _Toc48271433][bookmark: _Toc385344502][bookmark: _Toc347849275][bookmark: _Toc329810241][bookmark: _Toc378499756][bookmark: _Toc519163273][bookmark: _Toc23559][bookmark: _Toc130564950][bookmark: _Toc139987978][bookmark: _Toc107864062][bookmark: _Toc490599310][bookmark: _Toc191374454][bookmark: _Toc86124101]3.2 谈判、比较与评审
3.2.1谈判采用背对背的谈判方式，谈判小组所有成员集中与通过实质性审查的单一谈判申请人分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。
3.2.2谈判文件有实质性变动的，谈判小组将经招标人代表确认后，以书面形式通知所有参加谈判的谈判申请人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
3.2.3为有助于响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对谈判申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在现场进行。
3.2.4谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求谈判申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组要求谈判申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。谈判申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。谈判申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.2.5谈判小组对谈判申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求谈判申请人进一步澄清、说明。谈判小组要求谈判申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。谈判申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
3.2.6谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的谈判申请人在规定时间内提交最终报价。
3.2.7评审内容
谈判小组和所有竞标人谈判结束后，谈判小组成员根据竞标人的响应文件、最终报价、承诺事项分别对技术、商务、报价进行综合评估打分。
详细评审采用百制评分法，即报价部分50分、商务部分10分、技术部分40分。各部分评标因素如下：
	评分项目
	评分标准

	
	分值
	评标细则

	报价部分（50分）

	报价部分
	50分
	当投标报价等于评标基准价时得报价基本分（报价基本分为报价满分减去10）；在报价基本分的基础上，每低于评标基准价1%加1分，最多得满分；高于评标基准价的，从基本分起扣，每高于1%扣1分，扣完为止。按内插法计算。

	评标基准价的确定：
（1）有效评标价（t）：竞标人经报价的算术性校核澄清和补正后并经竞标人确认的投标报价为各竞标人的有效评标价（t1、t2、tn）。
（2）评标价个数（n）：指所有参与评标价计算的有效评标价个数。
（3）定义：有效投标报价中的最高价为tmax，有效报价中最低价为tmin。
（4）评标基准价P的计算
①合格竞标人数大于5家（不含5家），评标基准价：
P=（ ∑ti-tmax -tmin）÷（n－2），其中∑ti为所有有效报价之和。
②合格竞标人数少于5家（含5家）时，评标基准价：
P=∑ti÷n，其中∑ti为所有有效报价之和。

	商务部分（10分）

	类似业绩
	8分
	自2023年至今完成或正在承担的类似项目服务业绩超过3项，每增加1项得1分，满分8分。
注：1、如有弄虚作假，将导致投标被拒绝。
2.所指“类似业绩”为配电工程同类项目。证明材料：须提供能证明上述业绩的有效文件复印件，包括但不限于：
（1）项目合同关键页复印件；
（2）对应生产建设项目的中标（成交）通知书或合同或其他第三方有效的证明材料。
以上材料需清晰显示项目名称、服务内容及签约/完成时间。

	所获能源项目设计荣誉
	2分
	具有质量管理体系认证证书的得2分。

	技术部分（40分）

	总体工作思路
	15分
	①谈判申请人的思路清晰、总体工作方案突出项目特点，对重点、难点的分析，合理、可行且全面、科学，完全满足项目需求且提供相关数据加以诠释得8-15分；
②谈判申请人的思路清晰、总体工作方案突出项目特点，对重点、难点的分析，合理、可行，能满足项目需求且提供相关证明资料得3-8分；
③谈判申请人的思路和总体工作方案的特点不明确，对重点、难点的分析不具体，存在明显错误的得0-3分。

	对本项目的理解和认识
	10分
	①谈判申请人对本项目的理解和认识深刻，做了详细的阐述、阐述全面、完整、科学、合理的6-10分；
②谈判申请人对本项目的理解和认识基本符合项目需求，有相关阐述，但不具体的3-6分；
③谈判申请人对本项目的理解和认识不够，阐述内容错漏的0-3分。

	质量保证体系及进度计划
	10分
	①质量保证体系健全，进度计划编制完整，程序清晰，安排科学，措施有力，切实可行;周期承诺满足竞争性谈判文件要求的，有具体的违约责任及违约罚款的得6-10分。
②质量保证体系基本健全，进度计划编制完整，程序及安排基本合理可行;周期承诺满足竞争性谈判文件要求的得3-6分。
③质量保证体系较差，进度计划编制不完整，程序及安排有错误，不能确保设计进度计划实施，周期承诺难以兑现的得0-3分。

	拟派往本项目组织机构和人员配置
	5分
	①项目组织机构管理体系完善，针对性强，有科学严谨的管理程序，专业配置合理齐全的得3-5分；
②项目组织机构管理体系完善，有针对性，有管理程序，专业配置基本合理的得1-3分；
③项目组织机构体系不完善，管理程序不清晰，专业配置有疏漏的得0-1分。


3.2.8评分
谈判小组成员必须按规定的评议内容、使用统一的评分表进行打分，该表的制定基础为《评分标准》之相关规定，评委打分时执行评分表各项分值的设定原则。计算得分时，各评委打分的算术平均分即为谈判申请人的得分（计算结果四舍五入后保留至小数点后两位）；
要求：
（1）谈判小组评审时要根据评分因素简述各谈判申请人差异并独立打分；
（2）评审为记名方式，如填写错误需修改，应另换新表或由评委在修改处小签；
（3）评分、投票及计分工作均应在监督人员的监督下进行，计分应准确，并经监督人员签字后计分结果才有效。
3.2.9谈判小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。
3.2.10评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
[bookmark: _Toc378499757][bookmark: _Toc107864063][bookmark: _Toc130564951][bookmark: _Toc385344503][bookmark: _Toc519163274][bookmark: _Toc139987979][bookmark: _Toc347849276][bookmark: _Toc490599311][bookmark: _Toc329810242][bookmark: _Toc9493]3.3 谈判结果
谈判小组按综合评估打分的情况由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并向招标人提交书面评审报告。
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