
云南省盐业有限公司昆明盐矿80万吨制盐装置厂房及质量研发中心检验楼进出通道门禁系统供货及安装服务


响应文件





响应单位（盖章）：  
日期：
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昆明盐矿80万吨制盐装置厂房及质量研发中心检验楼进出通道门禁系统供货及安装服务报价表
	序号
	名称
	规格及性能要求
	单位
	数量
	含税固定综合单价（元）
	含税价小计（元）
	备注

	一
	80万吨制盐装置厂房部分

	1
	摆翼式锌合金人行栅栏门供货及安装
	1.含闸机总宽度1.8m，开门角度 90°，具备感应防夹功能；
2.支持人脸识别、出门按钮、遥控器、刷卡等多种开门触发方式。
	套
	1
	
	
	

	2
	栅栏式双向金属车闸供货及安装
	1.含闸机单边总宽度3.9m，闸杆起升速度＜5s，含双向蓝牙感应接收端，具备感应防砸功能；
2.配置蓝牙卡（含耐磨封套）6张和遙控器1只；
	套
	1
	
	
	

	3
	人脸识别机供货及安装
	1.高灵敏度触摸液晶屏，屏幕大小10.1英寸，识别距离0.3~1.5m，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假；
2.无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
3.具备单机操作功能，可本地发卡、人脸信息，支持后续平台化集成；
4.配备立面安装式遮阳防水外壳。
	套
	4
	
	
	

	4
	双向电磁锁供货及安装
	1.适用金属门、木门、玻璃门；
2.拉力≥280㎏。
	套
	3
	
	
	

	5
	人行通道外出控制按钮供货及安装
	1.不锈钢材质；
2.使用寿命≥5000次。

	套
	4
	
	
	

	6
	上述5个出入口门禁终端控制集成
	1.集成设备：控制主机1台、显示器1台、工业级交换机1台；
2.辅材：电缆约500m、网线约650m、槽板约700m；
3.控制集成安装调试。
	项
	1
	
	
	控制总台放置于一楼值班室

	二
	质量研发中心检验楼部分

	7
	人脸识别机供货及安装
	1.高灵敏度触摸液晶屏，屏幕大小10.1英寸，识别距离0.3~1.5m，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防假；
2.无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
3.具备单机操作功能，可本地发卡、人脸信息，支持后续平台化集成；
4.配备立面安装式遮阳防水外壳。
	套
	1
	
	
	

	8
	人行通道外出控制按钮供货及安装
	1.不锈钢材质；
2.使用寿命≥5000次。
	套
	1
	
	
	

	含税固定综合包干总价：¥         元（大写：            ）
一般纳税人勾选本项，增值税税率：13%
□如为小规模纳税人的请勾选本项，并按适用税率进行填报：    %

	工  期：        日历天（须≤10日历天）

	质保期：        个月（须≥12个月）

	报价有效期： 90  天            是否响应采购人的付款条件：□是   □否

	
报价人（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）或委托代理人（签字）：

联系电话：                                 日期：     年   月   日



注：1.本表须置于目录后并且不得对格式作任何更改。
2.本表含税价小计的合计值必须与所报含税固定综合包干总价一致，同时小计值应计算正确（请报价人务必认真核对），否则报价将不被采购人接受。
3.采购人付款条件详见采购文件第六条第（三）款。
4.本采购项目一般纳税人适用税率为13%，如为小规模纳税人请按适用税率进行填报。
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法定代表人身份证明书
报价人（全称）：
单位性质：
地址：
成立时间：    年  月  日
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（报价人）的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证（复印件/扫描件）
报价人：（单位公章）
	
身份证正反面复印件/扫描件





年  月  日
法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（报价人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（昆明盐矿80万吨制盐装置厂房及质量研发中心检验楼进出通道门禁系统供货及安装服务）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自授权委托之日起至本项目质保期满结束
代理人无转委托权。
报价人（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
年  月  日
附：被授权代理人身份证（复印件/扫描件）

	
身份证正反面复印件/扫描件






营业执照

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
承诺函（格式自拟）
《信用中国》全文查询报告
（提供信用中国查询结果并下载完整的报告加盖公章）


服务承诺

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿
我公司对本项服务采购文件中有关报价有效期、质量要求、技术标准和要求、服务范围、资格审查废除条件、专项承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能成为本次竞争性谈判采购项目的成交人，我公司承诺如下：
1、质量：我公司投入本服务项目的设备/设施、材料等，保证符合国家标准及采购文件要求，如有不符，所造成的损失由我方承担；我公司严格按国家标准和规范组织施工，服务质量满足国家标准、规范及“合同”约定质量要求。
2、安全文明施工：我公司严格遵守中华人民共和国《安全生产法》及相关法律法规规定。落实各项安全管理措施，确保本服务项目无死亡事件、无重伤、轻伤事故、无中毒事故、无火灾事故；我公司严格遵守贵公司相关环保及现场管理相关制度要求，对服务过程中产生的废料垃圾自行清运出厂处置，做到工完料尽场地清，合法合规处置，如若处置过程中造成环境污染等环保事故，贵公司概不承担责任，一切责任由我公司承担。
3、工期：我公司对本项服务遵守报价文件承诺的工期，合同签订后按合同约定履行承诺及合同约定的责任和义务。
4、保修承诺：我司对本项服务遵守报价文件承诺的保修期内的责任和义务；合同签订后按合同约定履行承诺及合同约定的责任和义务。
5、响应时间：如因我公司提供的服务出现质量问题，我公司保证在接到通知后24小时内派人员到达现场予以解决。
6、在同等竞争条件下，我公司在不以降低作业执行标准、服务质量为代价的基础上，真诚以最优惠的价格给贵公司提供服务。

承诺单位名称（盖公章）：
法定代表人/负责人（签字或盖章）或委托代理人（签字）

日期：　　　年　　月　　日

质量保证书

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿  
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.符合国家相关行业标准。
2.我公司承诺响应文件内注明和实际提供的服务、材料等相关内容完全满足采购方采购文件要求以及合同规定的技术及质量标准要求。
3.作业过程中发生的一切质量风险均由我方承担。
本保证书自报价之日起90天内有效，如我方成交则严格按照采购文件要求和合同约定执行。

单位名称（盖公章）：　　                          

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：　　　　　　　　　　

日期：　　　年　　月　　日







售后服务承诺

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿  
我方对售后服务及产品质保作如下承诺：
一、售后服务承诺
1、服务工期：完全按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织施工力争满足采购人需求。
2、保修承诺：我司对本次服务提供的所有产品在承诺质保期的有效期内，提供正常工作日服务，向用户提供产品相关的技术支持。
3、响应时间：如因产品、服务出现质量问题，我方保证在接到通知后24小时内派技术人员到达现场予以解决。
4、用户对我公司的产品、服务质量投诉，我方将及时回应并在半个工作日内提出处理意见，如情况需要，公司相关服务人员将及时到达现场处理。
5、我方负责的材料，保证符合产品质量要求及合同的要求，如有不符，使用单位能够要求更换，所造成的损失由我方承担。
二、产品价格承诺
1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低作业执行标准、服务质量为代价的基础上，真诚以最优惠的价格给贵公司提供服务。
2、在保修期内我公司承诺：
（1）可以进行整改的质量问题：因我方承揽的项目存在质量问题，现场情况具备整改条件的，我方将在接到甲方通知的24个小时内派专业人员到场，并在甲方要求的合理时限内完成整改、消除质量缺陷或质量问题。
（2）不具备整改条件的质量问题：因我方承揽的项目存在质量问题，现场返工暂时不具备整改条件或设备设施已投入运行不具备整改条件的，我方将根据甲方调整的时间安排入场整改或协同甲方组织返工直至满足质量要求。

单位名称（盖公章）： 

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：

日期：　　　年　　月　　日


从业人员持证承诺书

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿  
我公司对本服务项目拟委派的特种作业人员持证情况承诺如下：
1. 我公司具备满足本项目实施需要的特种作业人员。
2. 所有特种作业人员均持有效的特种作业操作证，人证相符。
3. 特种作业人员进场后实际实施的作业类别与其持有的特种作业操作证书规定作业类别相符。
4. 特种作业人员的身体健康状况满足其实施的特种作业要求。


单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：

[bookmark: _GoBack]日期：　　　年　　月　　
