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[bookmark: _Toc25553][bookmark: _Toc6841][bookmark: _Toc32027][bookmark: _Toc6407][bookmark: _Toc3713]注意事项
各供应商：
贵方授权代表在递交响应文件时，由现场工作人员检查响应文件的密封性，对于未密封的响应文件或在响应文件递交截止时间之后递交的响应文件，将被采购人拒绝，责任由供应商自负。
供应商递交响应文件时应提交核验的证明材料如下：
1.法定代表人参加谈判时，需提供：
①法定代表人身份证明书（原件）
②法定代表人身份证（原件）
或
2.授权委托代理人参加谈判时，需提供：
①法定代表人身份证明书（原件）
②法定代表人授权委托书（原件）
③授权委托代理人身份证（原件）
3.营业执照复印件加盖公章。
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[bookmark: _Toc27759]第一章谈判采购公告
[bookmark: heading_6]沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）
竞争性谈判采购公告

[bookmark: _Toc8868][bookmark: _Toc22324][bookmark: _Toc497409754][bookmark: _Toc2165][bookmark: _Toc3087][bookmark: _Toc86124033][bookmark: _Toc448349589][bookmark: _Toc42090036][bookmark: _Toc496376630][bookmark: _Toc15478]1.竞争性谈判条件
参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《非招标方式采购代理服务规范》等有关法律法规及《沧源云能绿色能源开发有限公司采购管理制度》的规定，沧源云能绿色能源开发有限公司（以下简称“采购人”）将对沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站定检技术服务采用竞争性谈判方式进行采购。项目资金已落实，已具备采购条件。

[bookmark: _Toc16206][bookmark: _Toc26579][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc31760]2.采购项目简介
2.1采购项目名称：沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）。
2.2采购人：沧源云能绿色能源开发有限公司。
2.3采购项目资金落实情况：企业自筹，已落实。
[bookmark: OLE_LINK5]2.4项目概况
南撒光伏发电项目分为佤山机场光伏发电项目一期、佤山机场光伏发电项目二期，均位于云南省临沧市沧源佤族自治县糯良乡佤山机场，场址地理中心坐标为东经99.3692°，北纬23.2725°，海拔高度1891米。项目总安装容量66.46MWp，额定容量54.96MW，其中佤山机场光伏发电项目一期共包含9个光伏方阵，6个3.2MWac、1个2.6MWac、2个1.6MWac，箱式变压器9台，配置逆变器78台；佤山机场光伏发电项目二期共包含10个光伏方阵，8个3.2MWac、1个2.6MWac、1个2.0MWac，箱式变压器10台，配置逆变器94台；新家一座35kV开关站，通过2回35kV集电线路汇集到35kV开关站，最终以同塔双回35kV线路送出至对侧勐省光伏电站。项目投产时间为2026年3月。
3. [bookmark: _Toc32475][bookmark: _Toc22138]采购需求
3.1 采购范围：南撒光伏电站定检技术服务，涵盖电站35kV开关站、35kV集电线路、光伏区全站设备的首检试验服务，以及设备异常分析、故障处置、抢修支持、技术咨询、隐患治理、事故调查协助等全周期配套技术服务，包含与上述服务相关的检验检测、报告出具、安全管控、应急响应等全部配套内容，具体详见技术要求（第六章）。
3.2服务期限：服务期限为一年，具体时间以签订的合同工期为准。
3.3质量要求：
（1）技术要求及规范标准：根据《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）、《中国南方电网有限责任公司企业标准 电力设备检修试验规程》（Q/CSG1206007-2017）、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2006）等国家及行业电力设备预防性试验、年检、技术监督所规定的各项试验和检修标准；
（2）服务单位应严格按照国家颁发的现行电力行业规范、规程和标准的相关要求开展试验检测及技术服务工作，并接受甲方代表的监督；
（3）试验单位所使用的检测设备必须符合检测标准，并校验合格方可使用；
（4）所有工作人员的安全帽等防护用品需由试验单位自行提供，并满足安全检测标准。
（5）检测工作必须有采购人技术人员在现场监督方可进行。必须在采购人技术人员检查现场环境、检测条件、系统设备状况均无问题后方可开始检测；
（6）检测工作结束后，报价人技术负责人应会同采购人技术人员立即对检测数据进行分析得出初步结论，双方均认可后方可开展下一步工作；
（7）检测过程中，采购人技术人员对检测方法、检测接线、检测数据、初步检测结论有疑问时，有权要求报价人进行整改和复测，报价人应予以响应；
（8）通过检测发现被试设备存在异常、缺陷、隐患等现象时，报价人应立即告知采购人并进行分析、诊断，提出处理建议；
（9）试验单位必须保证给出所试设备的实际检测、检查报告，检测报告须能满足相关专项检查要求；
（10）若停电计划与调度审批结束时间吻合，试验单位应七日完成相关的预试项目，具体以实际停电时间为准，请试验单位安排好满足工作需求的人员，进场前应提交相关资料如相关资质，定检预试四措两案，工作人员相关保险等资料。
3.4项目服务质量标准
3.4.1全部服务须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《电力设备预防性试验规程（DL/T596-2021）》《继电保护和电网安全自动装置检验规程（DL/T995-2006）》《中国南方电网有限责任公司技术监督管理办法》等相关法律法规、国家及行业标准，同时符合调度机构关于并网光伏电站设备管理、试验检测、运行维护的各项监管要求。
3.4.2服务响应及时：常规服务需求响应时间不超过2个工作日，应急服务需求响应时间不超过2小时（远程）、24小时（现场）。
3.4.3服务成果完整：所有服务完成后需提交正式、规范的报告/资料，报告内容真实、准确、翔实，需经采购单位相关负责人审核确认。
3.4.4故障处置有效：确保故障处置率100%，重大故障处置成功率100%，避免因处置不当导致故障扩大。
3.4.5合规性保障：通过服务确保光伏电站技术服务（含首检项目）工作满足相关合规要求及监管规定，顺利通过相关检查、测评工作。
3.5含税最高限价：总报价不得高于35万元。若总报价高于此限价，则其响应文件将被否决。
3.6资格审查方式：资格后审。
[bookmark: _Toc18107][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc19057][bookmark: _Toc18110]4.供应商资格要求
4.1申请人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；具有履行合同所必需的专业技术能力，提供相关技术团队资质证明。
[bookmark: _GoBack]注：须提供营业执照（副本）、相关资质证书的扫描件。
4.2谈判申请人须同时具备以下资质：
（1）具有能源部门根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》批准的有效承装（修、试）电力设施许可证，（承修、承试）三级及以上资质。
（2）取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期范围内。
4.3具有健全的财务会计制度。
注：须提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务报表及审计报告（其中财务报表仅提供“资产负债表”“利润（或损益）表”“现金流量表”）；新注册成立的企业提供成立至今的财务报表并加盖公章。
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
注：须分别提供缴税时间在2025年1月至响应截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；缴费时间在2025年1月至响应截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。
4.5申请人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”和“重大税收违法失信主体”（被禁止在一定期限内参加投标活动但期限届满的除外），须提供“信用中国”网站查询结果证明材料（截图日期为公告发布之日起至响应截止日止）。
4.6企业业绩要求：近3年承担过1项及以上光伏电站或相关项目经验。
近3年（2023年1月1日起至报价截止日，以合同签订时间为准），具有不少于1项类似业绩（提供合同首页、范围页、签字盖章页）。
4.7拟派项目负责人要求：
项目负责人须具备5年以上电力行业技术服务相关工作经验，持有相关行业中级职称证书，需全程主导项目服务工作，每月至少1次到现场开展服务协调。项目负责人为供应商本单位正式职工，提供劳动合同及2025年1月至今任意3个月的社保缴纳证明。
注：须提供拟派项目负责人的职称证以及劳动合同、社保证明材料。
4.8服务团队要求（含项目负责人）
服务团队人员应为报价单位正式员工（需提供劳动合同或社保证明），核心技术人员须具备3年以上相关工作经验，持有相关专业资质证书；团队人员稳定，如需更换核心技术人员，需提前15个工作日书面通知采购单位，经同意后方可更换，且更换后的人员资质不得低于原人员。
注：须提供团队人员的身份证、执业资格证书和社保证明材料。
4.9参加采购活动前三年内（2023年度、2024年度、2025年度），在经营活动中没有重大违法记录（本次采购的重大违法记录仅指因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照，或行政主管部门作出的在云南省行政区域内禁止或暂停响应（投标）处罚，且还在有效期内的）。
注：须提供书面承诺书；
4.10供应商不得存在下列情形之一：（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书的状态；（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
注：须提供承诺书。
4.11本项目不接受联合体参与谈判采购。
[bookmark: _Toc16419][bookmark: _Toc21183][bookmark: _Toc15143][bookmark: _Toc21963]5.谈判采购文件的获取
采购文件随公告在“云南省能源集团官网（网址：http://www.cnyeig.com/），”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载，并于2026年10月30日17时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将盖章后的确认函电子版发送至电子邮箱2643048567@qq.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc9184][bookmark: _Toc27490][bookmark: _Toc15470]6.响应文件的递交
6.1 竞争性谈判响应文件递交的截止时间为2026年11月4日17时00分（北京时间），地点为沧源云能绿色能源开发有限公司（云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇广场路30号）。
6.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。
6.3如未能到场参加二次报价的单位，可将二次报价和响应性文件分别封装，一并送达。须内附单位承诺函，内容为：我单位因自身工作原因无法到现场参加二次报价及竞标，现通过竞争性谈判文件的相关约定，随响应文件一并提交二次报价，我单位对二次报价过程及结果无异议。
[bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc20521][bookmark: _Toc269133865][bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc269138025][bookmark: _Toc31134][bookmark: _Toc15163]7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告在“云南省能源集团官网（网址：http://www.cnyeig.com/）”上发布。
[bookmark: _Toc42090042][bookmark: _Toc11773][bookmark: _Toc448349594][bookmark: _Toc10679][bookmark: _Toc5683][bookmark: _Toc16405][bookmark: _Toc497409759][bookmark: _Toc1880][bookmark: _Toc496376635]8.联系方式
采购人：沧源云能绿色能源开发有限公司
地址：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇广场路30号
联系人：王老师
联系电话：18788003836
邮箱号：2643048567@qq.com
附件：竞谈参与确认函
[bookmark: _Toc9672][bookmark: _Toc26204][bookmark: _Toc77758994][bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc26761][bookmark: _Toc78037670][bookmark: _Toc27572][bookmark: _Toc79411029][bookmark: _Toc27050]9.监督部门
9.1监督部门：沧源云能绿色能源开发有限公司综合部
9.2地址：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇广场路30号。
9.3举报人及电话：张老师 13708429136

附件：沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）竞争性谈判采购文件


沧源云能绿色能源开发有限公司
2026年10月27日     

附件：竞谈参与确认函


竞谈参与确认函

沧源云能绿色能源开发有限公司：
经查看贵单位的采购公告，我单位确认（参加/不参加）贵单位沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）采购活动，并作出以下承诺：
1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。
联系人：
电话：
邮箱：


XX单位（单位盖章）
XXX年X月X日



[bookmark: _Toc5303]第二章供应商须知
[bookmark: _Toc7393][bookmark: _Toc2761][bookmark: _Toc23925][bookmark: _Toc2459]供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	沧源云能绿色能源开发有限公司

	
	项目名称
	沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）

	2
	采购内容
	详见“第一章谈判采购公告”第3.1条

	3
	服务期限及项目服务地点
	详见第一章“谈判采购公告”

	★4
	供应商资格要求
	详见第一章“谈判采购公告”

	5
	谈判文件澄清截止时间
	提交响应文件截止时间20日前

	6
	本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容
	第六章技术要求

	7
	构成响应文件的其他资料
	1.第五章“响应文件格式”中要求提供的其他资料；
2.谈判文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料

	8
	报价方式
	合同周期内一次性报价

	
	
	采购控制价（含税）：35万元

	★9
	谈判有效期
	递交响应文件截止之日起60日历天

	10
	响应文件副本份数
	一正二副；电子版响应文件一份，资格证明材料可用扫描件（U盘）

	11
	谈判保证金
	不需要

	12
	递交响应文件的截止时间
	时间：2026年11月4日17时00分（北京时间）；

	13
	递交响应文件地点
	谈判地点：沧源云能绿色能源开发有限公司（云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇广场路30号）

	14
	是否退还响应文件
	否

	15
	谈判时间和地点
	见第一章“竞争性谈判公告”

	16
	谈判程序和方法
	综合评分法

	17
	履约保证金金额
	不需要

	18
	联合体竞谈
	本项目不允许联合体参与竞谈

	19
	需要补充的其他内容

	(1)
	递交响应文件时，供应商应提交核验的证明材料：
1.法定代表人参加谈判时，需提供：
①法定代表人身份证明书（原件）
②法定代表人身份证（原件）
2.授权委托代理人参加谈判时，需提供：
①法定代表人身份证明书（原件）
②法定代表人授权委托书（原件）
③授权委托代理人身份证（原件）

	[bookmark: _Toc87519392]
	




[bookmark: _Toc22961][bookmark: _Toc17563][bookmark: _Toc42090046][bookmark: _Toc448349597]一、总则
1. [bookmark: _Toc42090047][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc384279648][bookmark: _Toc497409763][bookmark: _Toc1969][bookmark: _Toc448349598][bookmark: _Toc20234][bookmark: _Toc496376639][bookmark: _Toc329810186][bookmark: _Toc1844]项目概况
1.1参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《非招标方式采购代理服务规范》等有关法律法规及《沧源云能绿色能源开发有限公司采购管理制度》的规定，现对本次采购进行竞争性谈判采购。
1.2本项目采购人、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。
2. [bookmark: _Toc235][bookmark: _Toc42090048][bookmark: _Toc329810187][bookmark: _Toc384279649][bookmark: _Toc2107][bookmark: _Toc19010][bookmark: _Toc448349599][bookmark: _Toc265142411][bookmark: _Toc497409764][bookmark: _Toc496376640][bookmark: _Toc7040]资金来源
采购人自筹资金。
3. [bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc15797][bookmark: _Toc265142412][bookmark: _Toc42090049][bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc14481][bookmark: _Toc329810188][bookmark: _Toc384279650][bookmark: _Toc448349600][bookmark: _Toc496376641][bookmark: _Toc497409765]采购范围
3.1本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。
3.2本项目服务期限及项目服务地点：见“供应商须知前附表”。
3.3本项目服务质量要求：符合国家及行业现行规范、标准，服务响应及时、成果完整，故障处置有效及合格性保障。
4. [bookmark: _Toc497409766][bookmark: _Toc27169][bookmark: _Toc42090050][bookmark: _Toc329810189][bookmark: _Toc4603][bookmark: _Toc384279651][bookmark: _Toc32559][bookmark: _Toc448349601][bookmark: _Toc496376642][bookmark: _Toc21460]★合格的供应商（以下简称供应商）
详见谈判文件第一章竞争性谈判公告“3.供应商资格要求”。
5. [bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc497409767][bookmark: _Toc384279652][bookmark: _Toc7142][bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc448349602][bookmark: _Toc8550][bookmark: _Toc8734][bookmark: _Toc329810190][bookmark: _Toc42090051][bookmark: _Toc496376643]谈判费用
无论是否成交，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
[bookmark: _Toc448349603][bookmark: _Toc42090052][bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc5878]二、谈判文件
6. [bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc3315][bookmark: _Toc6677][bookmark: _Toc384279654][bookmark: _Toc497409769][bookmark: _Toc448349604][bookmark: _Toc42090053][bookmark: _Toc329810192][bookmark: _Toc496376645][bookmark: _Toc11992]谈判文件的组成
谈判文件共六章，各章的内容如下：
第一章竞争性谈判公告
第二章供应商须知
第三章合同书样式及主要条款
第四章响应文件格式
第五章项目需求及技术要求
第六章谈判程序及方法
7. [bookmark: _Toc27934][bookmark: _Toc8211]谈判文件的澄清、修改
7.1参加谈判的供应商应认真审核谈判文件，如有疑问，供应商可以在“供应商须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位公章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。
7.2采购人将以书面形式答复所有购买谈判文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
7.3采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止之日3日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3日的，将顺延提交响应文件截止之日。
7.4采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。
7.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

[bookmark: _Toc448349606][bookmark: _Toc28585][bookmark: _Toc86124051][bookmark: _Toc42090055][bookmark: _Toc2874]三、响应文件
8. [bookmark: _Toc496376648][bookmark: _Toc5923][bookmark: _Toc329810195][bookmark: _Toc42090056][bookmark: _Toc448349607][bookmark: _Toc86124052][bookmark: _Toc497409772][bookmark: _Toc384279657][bookmark: _Toc12105][bookmark: _Toc30368][bookmark: _Toc3422]响应文件编写注意事项
8.1供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项目需求及技术要求”）和商务条件后，编写响应文件。
8.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
9. [bookmark: _Toc329810196][bookmark: _Toc86124054][bookmark: _Toc42090057][bookmark: _Toc8879][bookmark: _Toc497409773][bookmark: _Toc496376649][bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc27958][bookmark: _Toc384279658][bookmark: _Toc448349608][bookmark: _Toc22854]响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
9.2供应商同时参与多个包（若分包时）谈判的，响应文件应按包分别编制，单独成册。
10. [bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc384279659][bookmark: _Toc6118][bookmark: _Toc448349609][bookmark: _Toc496376650][bookmark: _Toc3915][bookmark: _Toc787][bookmark: _Toc42090058][bookmark: _Toc5890][bookmark: _Toc497409774]报价和报价货币
10.1本项目采购预算或上限控制价详见“供应商须知前附表”，最后报价超过采购预算或上限控制价的供应商将按无效处理。
10.2供应商须就“项目需求及技术要求”中所有工作内容作完整唯一报价。
10.3供应商应依据谈判文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物的竞争性报价。该报价应符合市场行情并能保证供应商完成合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。
10.4通过实质性要求审查的供应商才能进入谈判程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。
10.5最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间内统一密封递交。若已递交的最终报价文件出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。
10.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。谈判小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格。
10.7报价货币为人民币。
10.8报价为供应商在报价文件中规定的完成谈判文件采购范围及合同文件中规定的工作内容的各项费用的总和，包含但不限于本合同采购范围内全部技术服务工作所需的人工、材料、仪器仪表使用费、设备使用费、技术服务费、进出场费、现场配合费、临时设施费、保险费、企业管理费、利润、税金等所有明示及暗示风险的一切费用，并能保证供应商完成合同所需的一切工作。不论这些价格是否包括在报价中，采购人视供应商在计算报价时已包括在内。即应完成本谈判文件采购范围及服务期限内的全部工作内容，不得以任何理由予以重复。
10.9报价方式：详见“供应商须知前附表”。
10.10结算方式：	详见“供应商须知前附表”。
11. [bookmark: _Toc86124058][bookmark: _Toc12622][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc497409775][bookmark: _Toc384279660][bookmark: _Toc18679][bookmark: _Toc496376651][bookmark: _Toc448349610][bookmark: _Toc329810198][bookmark: _Toc28709][bookmark: _Toc42090059]有效期
11.1在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
11.2因特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。
12. [bookmark: _Toc329810199][bookmark: _Toc86124059][bookmark: _Toc448349611][bookmark: _Toc13378][bookmark: _Toc9523][bookmark: _Toc384279661][bookmark: _Toc42090060][bookmark: _Toc497409776][bookmark: _Toc10723][bookmark: _Toc496376652][bookmark: _Toc7524]响应文件的编制
12.1响应文件须用不褪色的墨水书写或打印，并按谈判文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。
12.2响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。
12.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具供应商单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。此句无错误。
12.4响应文件应准备正本一份，并按“供应商须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。
12.5响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。
13. [bookmark: _Toc42090061][bookmark: _Toc496376653][bookmark: _Toc384279662][bookmark: _Toc329810200][bookmark: _Toc497409777][bookmark: _Toc448349612][bookmark: _Toc21160][bookmark: _Toc18279][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc23712]谈判保证金（本项目不适用）
13.1谈判保证金为人民币，供应商应在递交响应文件截止时间前按“供应商须知前附表”的规定缴纳，并在谈判有效期内保持有效。
13.2谈判保证金形式：谈判保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。
13.3办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。
13.4供应商应在递交响应文件时向采购人提交保证金到账收据凭证，如果以电汇或网银转账等方式提交的，则仅需出示电汇或网银转账凭证。
13.5未成交的供应商可在成交公告发出后五个工作日内到采购人办理退保证金手续；成交人在签订合同后五个工作日内到采购人办理退还谈判保证金手续。
13.6下列情况发生时，此句无错误。谈判保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件、竞谈通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）采购文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc448349613][bookmark: _Toc42090062][bookmark: _Toc867][bookmark: _Toc86124061][bookmark: _Toc14130]四、响应文件的提交
14. [bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc86124063][bookmark: _Toc496376656][bookmark: _Toc497409780][bookmark: _Toc3358][bookmark: _Toc448349615][bookmark: _Toc384279665][bookmark: _Toc16144][bookmark: _Toc30682][bookmark: _Toc329810203][bookmark: _Toc42090064]递交响应文件的截止时间和地点
14.1响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。
14.2供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。
14.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
15. [bookmark: _Toc7449][bookmark: _Toc19937][bookmark: _Toc27642][bookmark: _Toc448349616][bookmark: _Toc86124064][bookmark: _Toc42090065]递交响应文件的截止时间和地点
15.1响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。
15.2供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。
15.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc8911]五、谈判
16. [bookmark: _Toc497409782][bookmark: _Toc42090066][bookmark: _Toc496376658][bookmark: _Toc17227][bookmark: _Toc384279667][bookmark: _Toc448349617][bookmark: _Toc329810205][bookmark: _Toc371][bookmark: _Toc31016][bookmark: _Toc13530] 谈判
16.1采购人将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织进行谈判，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。
16.2采购人将按照《沧源云能绿色能源开发有限公司采购管理制度》及有关法律法规的规定组建谈判小组。
16.3谈判小组负责评审工作，根据竞争性谈判文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。
16.4 谈判原则
谈判小组按供应商的综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人排名；若出现综合得分相同的，按最终谈判价由低到高顺序排列；若综合得分和最终谈判报价相同的，按业绩部分得分由高到低顺序排列。
16.5 谈判程序和方法
谈判小组按照第六章“谈判程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行谈判。
16.6未实质性响应谈判文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加谈判。
16.7谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17. [bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc12258][bookmark: _Toc496376659][bookmark: _Toc497409783][bookmark: _Toc448349618][bookmark: _Toc12448][bookmark: _Toc16026][bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc384279668][bookmark: _Toc26209][bookmark: _Toc42090067]谈判过程的保密
在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、谈判和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
18. [bookmark: _Toc497409784][bookmark: _Toc496376660][bookmark: _Toc378499713][bookmark: _Toc42090068][bookmark: _Toc384279669][bookmark: _Toc19148][bookmark: _Toc13981][bookmark: _Toc448349619][bookmark: _Toc86124068][bookmark: _Toc329810208][bookmark: _Toc6622][bookmark: _Toc14959] 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: _Toc27162][bookmark: _Toc42090069][bookmark: _Toc1970][bookmark: _Toc86124069][bookmark: _Toc448349620]六、成交结果
19. [bookmark: _Toc25787][bookmark: _Toc448349621][bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc17483][bookmark: _Toc496376662][bookmark: _Toc42090070][bookmark: _Toc384279671][bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc4824][bookmark: _Toc497409786][bookmark: _Toc329810210]成交人的确定
[bookmark: _Toc329810211]评审小组在评审结束后一个工作日内将评审报告送采购人确认。
20. [bookmark: _Toc14474][bookmark: _Toc42090071][bookmark: _Toc496376663][bookmark: _Toc28813][bookmark: _Toc384279672][bookmark: _Toc11620][bookmark: _Toc14626][bookmark: _Toc448349622][bookmark: _Toc497409787]成交通知书
[bookmark: _Toc329810212][bookmark: _Toc86124072]20.1评审结果由采购人在完成内部相关程序后向所有谈判申请人公示，公示期为1个工作日，若无异议，向成交人发出《成交供应商通知书》。
20.2《成交供应商通知书》将构成合同的组成部分。
20.3采购人无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。
21. [bookmark: _Toc384279674][bookmark: _Toc86124073][bookmark: _Toc496376664][bookmark: _Toc42090072][bookmark: _Toc497409788][bookmark: _Toc448349624][bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc18971][bookmark: _Toc21060][bookmark: _Toc24808][bookmark: _Toc25276]履约保证金（本项目不适用）
21.1签订合同前，成交人应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。
21.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。



[bookmark: _Toc32658]第三章评审办法（综合评估打分法）
[bookmark: _Toc32616][bookmark: _Toc4814][bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc9875]评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标准
	供应商名称
	与营业执照（副本）一致。

	
	
	谈判申请函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“响应文件格式”的规定。

	
	
	响应文件格式
	符合第五章“响应文件格式”的规定。

	
	
	报价唯一
	只有一个有效报价，且总报价未超过最高限价。

	2.1.2
	资格评审
标准
	营业执照
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.1项规定

	
	
	[bookmark: _Hlk140663588]具有健全的财务会计制度
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.2项规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.3项规定

	
	
	具有良好的社会信誉
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.4项规定

	
	
	企业业绩要求
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.5项规定

	
	
	拟派项目负责人要求
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.6项规定

	
	
	服务团队要求（含项目负责人）
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.7项规定

	
	
	近三年无重大违法记录
	符合第一章“谈判采购公告4.供应商资格要求”第4.8项规定

	
	
	供应商不得存在的情形
	符合第一章“谈判采购公告3.供应商资格要求”第4.9项规定

	
	
	非联合体
	符合第一章“谈判采购公告3.供应商资格要求”第4.10项规定

	2.1.3
	响应性
评审标准
	响应报价
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	服务期限
	符合第一章“谈判采购公告”要求

	
	
	服务地点
	符合第一章“谈判采购公告”要求

	
	
	质量要求
	符合第一章“谈判采购公告”要求

	
	
	响应有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	谈判保证金
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的规定

	2.1.4
	价格部分评分（满分50分）

	价格部分
（满分50分）
	（1）评标基准价：
报价评分对二次（最终）报价进行评分，以下基准价的计算以供应商报价为基础进行计算。
1）合格供应商数大于5家（含5家）时，评标基准价为去掉一个最高报价和一个最低报价后（若存在最高报价或最低报价有2家及以上相同的，计算评标基准价时最高报价或最低报价只扣除一家），其他供应商二次（最终）报价的算术平均值；
2）合格供应商数少于5家时，评标基准价为所有有效供应商二次（最终）报价的算术平均值。
（2）偏差率=100%×（供应商报价－评标基准价）/评标基准价
（3）报价分计算办法：
当二次（最终）报价等于评标基准价时得报价基本分40分；低于评标基准价10%（含10%）以内，每低于评标基准价1%加1分，最多得满分50分；低于评标基准价10%以外的，从满分50分起扣，每超过1%（超出10%部分）扣1分，扣完为止；高于评标基准价，从基本分40分起扣，每高于评标基准价1%扣1.5分，扣完为止。按内插法计算。

	2.1.5
	商务部分评分（满分10分）

	(1)
	企业业绩
（满分10分）
	在满足“第一章4.供应商资格要求”的业绩数量基础上，供应商每增加一项类似业绩加2分，分数加满为止。（类似业绩要求与“第一章4.供应商资格要求”一致）
业绩证明资料须能够判别服务内容、时间、合同金额等关键信息，且不涉及合同期内终止合作的，若无法判别的，则视为无效业绩。项目负责人业绩不重复计算。

	2.1.6
	技术部分评分（满分40分）

	分值说明
	以下评分分数段中【】为包含范围内所有数字，（）为不包含说明范围的两个数字本身。

	(1)
	服务方案及大纲，技术支持等服务措施（15分）
	工作范围及内容符合文件要求，方案、大纲、措施是否全面、实用、合理并具有针对性。
好【10.1-15.0】分，较好【5.1-10.0】分，一般【0-5.0】分

	(2)
	资源投入（含机构设置、岗位职责、拟投入的设备等）（5分）
	投入本项目设备资源，满足实际需要、配备合理。有健全的制度和规范的工作流程，岗位职责分工明确。好【4.1-5.0】分，较好【2.1-4.0】分，一般【0-2.0】分

	(3)
	拟派本项目团队配置（10分）
	1.对本项目团队配置的人员数量、专业、资格证书及结构合理性进行评分，得分0～4分。【好3～4分，较好2分，一般1分】
2.项目负责人业绩：每提供1个项目负责人业绩得1分，满分3分；
3.团队人员配置：具备中级及以上工程师职称证书3人及以上得1分，低于3人不得分；每增加1个项目团队人员中级及以上职称得1分，满分3分；
业绩证明材料为合同（注：如合同中无法体现人员姓名的可同时提供试验报告签章页，体现人员姓名）。

	(4)
	质量保障措施、进度保障措施、安全保障措施（5分）
	有质量承诺，质量保证体系健全，有服务进度保障承诺，相应措施完善，响应招标文件要求、响应招标文件要求。有完善的安全保证体系、安全目标响应招标文件规定。好【3.1-5.0】分，较好【1.1-3.0】分，一般【0-1.0】分

	(5)
	对本项目重点、难点认识及合理化建议（5分）
	对项目实施重点、难点叙述准确，实施方案及相关措施明确、有效，是否符合项目实际情况。好【3.1-5.0】分，较好【1.1-3.0】分，一般【0-1.0】分



[bookmark: _Toc87519405]

[bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc29574][bookmark: _Toc4126][bookmark: _Toc6211]评审办法正文
[bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc17101][bookmark: _Toc9492][bookmark: _Toc141120440][bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc84929032][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc39581682][bookmark: _Toc87519406][bookmark: _Toc80608290]1.评审方法
本次评标采用综合评估打分法。评审小组对通过初步评审的响应文件，按谈判采购文件规定的价格部分、商务部分、技术部分评分标准进行评分。汇总供应商三项得分为供应商总得分，评审小组根据供应商总得分由高到低顺序排名并推荐成交候选供应商。若供应商总得分相同时，按商务部分得分由高到低顺序排名推荐成交候选供应商；若商务部分得分也相同时，按价格部分得分由高到低顺序排名推荐成交候选供应商；若价格部分得分也相同时，按技术部分得分由高到低顺序排名推荐成交候选供应商；若技术部分还相同时，由评审小组采取记名投票的方式确定。
[bookmark: _Toc27680][bookmark: _Toc141120441][bookmark: _Toc4990][bookmark: _Toc27059][bookmark: _Toc21649]2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评审办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）价格部分：见评审办法前附表；
（2）商务部分：见评审办法前附表；
（3）技术部分：见评审办法前附表；
2.2.2评分标准
（1）报价部分评分标准：见评审办法前附表；
（2）商务部分：见评审办法前附表；
（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表；

[bookmark: _Toc32387][bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc141120442][bookmark: _Toc4374]3.评审程序
初步评审→二次（最终）报价→详细评审打分→汇总得分→提交评审报告。
3.1初步评审
评审小组依据本章规定的标准对供应商提交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。
3.2详细评审
3.2.1评审小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商最终得分。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价作否决处理。
3.3响应文件的澄清
3.3.1在评审过程中，评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
3.3.2评审小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明，直至满足评审小组的要求。
3.4评审结果
3.4.1经形式评审、资格评审、响应性评审审查合格的供应商，才能进入详细评审打分，最终得分按评审办法前附表的规定进行汇总，评审小组按照最终得分由高至低进行排序，推荐成交候选供应商。
3.4.2评审小组只负责推荐成交候选供应商排序，成交供应商最终由采购人确定。
3.4.3采购代理机构根据成交结果向成交供应商发出成交通知书。
3.4.4评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
3.5评审纪律
3.5.1评审小组的成员应严格自律，自觉接受监督。
3.5.2评审过程中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
3.5.3评审小组的成员不得与供应商、其他利害关系人私下接触，不得向供应商、其他利害关系人泄露对响应文件的评审、比较、成交候选供应商的推荐以及与评审有关的其它情况。
3.5.4不允许任何人把响应文件及其汇总材料带出评审会场（已经公开的价格等资料除外），所有资料不得复制，完成评审后所有材料如数交还。
3.5.5违反上述规定对评审造成不良影响的，后果由责任者承担。


[bookmark: _Toc4507][bookmark: _Toc28290]第四章合同条款及格式
（以最终签订的合同为准）
合同编号：


沧源云能绿色能源开发有限公司
南撒光伏电站技术服务（含首检项目）合同











[bookmark: _Toc25447]合同协议书
甲方（全称）：                              
乙方（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述甲方南撒光伏电站预防性试验及技术监督服务事项协商一致，订立本合同。
一、服务内容
负责对沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站所有设备进行预防性试验及技术监督服务。其中，技术监督应按照甲方委托乙方根据相关规程规范标准进行沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站工程量及专业技术规范要求等进行全方位的、全过程的、闭环的技术监督服务，工作内容包括并不限于：常规技术监督服务项目、常规试验检测项目等，其中常规技术监督服务项目包括但不限于：（1）指导公司开展电力生产技术管理体系建设工作。一是对投运场站进行调研、现场评估，收集公司投运场站运行记录表格，形成电力生产技术管理体系建设的方案；二是依据有关规定的要求指导公司建立电力生产技术管理体系，形成体系手册及相关管理制度、指导书等。（2）对场站电力生产专项检查和技术监督工作、出具专门的报告和问题清单；协助甲方完成现场评价提出问题的整改闭环管理工作。（3）按上级行政主管单位有关技术标准、规程、规定和反事故措施组织采购人相关人员参加学习班、专业会议，协助甲方参加每年召开的“云南省电力技术监督工作会议”。（4）每年定期开展技术监督相关专业培训，主要包括电力生产技术管理体系底层逻辑和标准知识培训。（5）按要求参加甲方有关技术监督工作会议，定期向甲方汇报技术监督工作开展情况。（6）提供重大和重要设备的技术改造提供技术咨询；设备出现的异常、故障或事故，参加调查和分析，提出意见和反事故措施，并协助进行处理；检修期间协助解决疑难技术问题。（7）对设备存在的隐患及发现的问题及时提出预警通知单，对预警问题的整改进行全程跟踪，闭环管理。（8）按照甲方实际工作要求，协助甲方进行事故抢修，解决甲方技术难题，处理甲方事故调查分析，并形成报告（如集电线路及送出线路发生、SVG事故跳闸等），配合甲方完成网内事故分析，相关支撑性材料准备及报送，协助尽快完成复电减少发电量损失。
二、服务要求
1.预防性试验
(1)技术要求及规范标准:根据《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）；
《中国南方电网有限责任公司企业标准电力设备检修试验规程(Q/CSG1206007-2017)》《继电保护和电网安全自装置检验规程(DL T 995-2006)》等国家标准、行业标准所规定的各项试验和检修标准；
(2)乙方应严格按照国家颁发的现行工程规范、规程和标准的相关要求进行施工，并接受甲方代表的监督;
(3)乙方所使用的检测设备必须符合检测标准，并校验合格方可使用;
(4)所有工作人员的安全帽等防护用品需由乙方自行提供，并满足安全检测标准:
(5)检测工作必须有甲方技术人员在现场监督方可进行。必须在甲方技术人员检查现场环境、检测条件、系统设备状况均无问题后方可开始检测;
(6)检测工作结束后，乙方技术负责人应会同甲方技术人员立即对检测数据进行分析得出初步结论，双方均认可后方可开展下一步工作:
(7)检测过程中，甲方技术人员对检测方法、检测接线、检测数据、初步检测结论有疑问时，有权要求乙方进行整改和复测，乙方应予以响应;
(8)通过检测发现被试设备存在异常、缺陷、隐患等现象时，乙方应立即告知甲方并进行分析、诊断及提出处理建议;
(9)乙方必须保证给出所试设备的实际的检测、检查报告，检测报告需能满足相关专项检查要求;
(10)若停电计划调度审批结束时间吻合，试验单位应七日完成相关的预试项目，请乙方安排好满足工作需求的人员，进场前应提交相关资料如相关资质，定检预试四措两案，工作人员相关保险等资料。
2.技术监督
（1）配合甲方各电厂完成年度技术监督项目计划的编制和实施，确保各电厂完成公司下达年度技术监督项目计划。
（2）每月向甲方汇报技术监督工作开展情况，每年12月10日前完成年度技术监督工作总结并报送甲方。
（3）对设备存在的隐患及发现的问题及时提出书面预警通知单，并附上整改建议方案和时限要求，对预警问题的整改进行全程跟踪，闭环管理。具体执行技术监督相关管理制度。
（4）根据甲方要求，开展技术监督现场评价工作，出具评价报告，协助甲方所属电厂完成现场评价提出问题的整改闭环管理工作；同时，协助甲方完成行业主管部门、上级单位对电厂开展的现场评价提出的技术监督问题整改工作。
（5）按上级行政主管单位有关技术标准、规程、规定和反事故措施组织甲方人员参加学习班、专业会议，协助甲方召开年度技术监督工作会议。
（6）乙方应在合同签订15个工作日内，将合同履行期间到甲方现场开展技术监督服务人员名单信息及资质（安全考试成绩、身份证、劳动合同、特种作业证、体检及工伤保险证明等）、试验设备清单及检定合格证书制作成册，以书面及电子文档形式发送甲方，便于办理入场手续。乙方服务人员每次进入甲方工作现场，需按电厂要求办理入场手续，入场手续办理完毕方可开展相关工作。如乙方人员、设备变化，应及时补充相关资料。
（7）对于已列入乙方技术监督服务项目，但因乙方实施技术监督服务监测设备缺失无法开展相应设备技术监督服务的，乙方应采取购置监测设备或其他手段满足乙方设备技术监督服务要求；若确因无监测设备未能正常开展技术监督的项目，乙方应及时告知甲方,并提供其他监测替代手段，具体检测过程及费用由乙方自行负责，并最终完成相关项目。若因甲方的被监测设备原因无法开展的技术监督项目，乙方应书面告知甲方，提出切实可行的解决办法，并配合甲方开展相关整改。
（8）乙方派往甲方工作人员须胜任现场技术监督服务工作，若甲方发现乙方服务人员不能胜任其负责工作，甲方有权要求乙方更换人员，乙方须确保现场服务工作按期完成。
（9）乙方完成现场技术监督服务工作后，必须向甲方提交服务质量顾客评定意见表，经甲方确认工作完成并签字后方可离开现场，如因特殊情况，乙方确需离开现场需征得甲方同意并履行相关手续。
（10）现场试验完成后，向甲方提供问题清单、初步报告；1个月内，提供电子版正式检测报告；2个月内提供完整的两套正式纸质检测报告。
（11）每年、每专业定期开展技术监督线下培训，场地、师资等费用由乙方负责，每专业不低于4学时（含理论、实操）。
（12）乙方到甲方开展现场技术监督服务工作过程中，应遵守甲方技术监督安全措施交底、技术监督项目实施签字见证等制度，以确保现场技术监督服务实施安全、不漏项；当乙方认为甲方要求开展的技术监督服务项目有遗漏时，应主动提出，在甲、乙双方共同认可后予以实施。
（13）乙方开展现场工作所用的仪器仪表、试验所用装置，应在检验有效期内，不应出现所使用试验设备超检验周期的情况。
（14）工期
试验完成后，技术监督及设备、设施监测、试验报告（书面及电子版）应在当天将设备试验情况及存在问题以现场工作报告单形式提交各事业部生产技术管理部门及现场工作负责人，正式报告须在60天内提交甲方。量值传递工作，仪器仪表送检时间由乙方通过发正式通知的方式确定，乙方在发正式通知前，需与各电厂协商送检时间。甲方设备应按乙方的送检通知要求送到，乙方应在15天内完成检定工作。乙方到电厂现场进行技术监督服务工作的期限以甲方工作计划或合同期限为主。
（15）进度
技术监督服务工作按照甲方的工作计划要求完成。由于机组检修开工时间、工期的决定权在电力调度中心，甲、乙双方应相互理解，甲方不承担由于调度原因引起的开工时间、工期变更而导致的乙方费用增加。在进行现场技术服务时，应服从甲方的进度安排，并与其他乙方在进度上的协调一致和相互配合。若因调度问题引起开工时间的更改，甲方及时和乙方联系，变更开工时间。
（16）质量
技术监督服务工作按照国家、云南省、行业、电网有关技术监督管理的政策文件、规程、标准、制度、技术措施等要求进行。出具的试验、检测、分析报告符合ISO9001质量体系的质量要求。现场工作结束，乙方应配合甲方恢复现场设备至试验前状态，发现问题及时通知甲方并配合处理，确保安全运行。
三、服务期限
本合同服务期限：自   年  月   日起至 年   月   日，共计1年。
四、费用及支付方式
本项目合同总价款（含税）为：人民币：￥   元（大写：         ）。包含但不仅限于本合同采购范围内的施工工程的人工、材料、机械、设备、施工（安装）、企业管理费、措施项目费、进出场费、建设场地准备、临时设施费、保险费、其它项目费、政策性文件规费、利润、6%税费等所有明示及暗示风险的一切费用，并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。费用具体明细如下：
	序号
	名称
	受检测设备
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	一、年检预防性试验（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备年检预防性试验、定检国家标准及行业标准规定的项目） 

	一
	开关站
	
	

	1
	35kV送出线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	2
	35kV集电线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	3
	35kVSVG间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	4
	35kV接地变间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	5
	35kVPT间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	接地开关：CYK2-1250A
	
	
	
	

	
	
	电压互感器
	
	
	
	

	
	
	高压熔断器
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	一次消谐器
	
	
	
	

	6
	35kV站用变压器间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	1
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	7
	35kV母线间隔
	35kV母线
	段
	2
	
	

	8
	35kV接地变
	接地变压器
	组
	2
	
	

	
	
	单极隔离开关
	
	
	
	

	
	
	电阻器
	
	
	
	

	
	
	电流互感器
	
	
	
	

	9
	35kVSVG
	隔离接地开关
	段
	2
	
	

	
	
	真空断路器
	
	
	
	

	
	
	户外空心电抗器
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	10
	35kV站用变
	变压器
	段
	1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	11
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	9
	
	

	12
	10kV站用变
	变压器
	台
	1
	
	

	13
	小电阻接地装置预防性试验
	
	系统
	1
	
	

	14
	35kV保护装置
	线路保护装置
	套
	9
	
	

	
	
	线路测控柜
	
	
	
	

	
	
	断路器保护
	
	
	
	

	
	
	AGC/AVC控制装置
	
	
	
	

	
	
	防孤岛保护装置
	
	
	
	

	
	
	安全稳定控制装置
	
	
	
	

	
	
	故障录波装置
	
	
	
	

	
	
	远动装置
	
	
	
	

	15
	UPS不停电装置
	蓄电池充放电试验、内阻测试
	组
	2
	
	

	二
	光伏厂区
	
	

	1
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	19
	
	

	2
	光伏升压变
	35kV真空负荷开关
	台
	19
	
	

	
	
	35kV管理开关
	
	
	
	

	
	
	35kV接地开关
	
	
	
	

	
	
	35kV避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	35kV变压器
	
	
	
	

	
	
	35kV电流互感器
	
	
	
	

	
	
	800V低压断路器
	
	
	
	

	
	
	800V低压电流互感器
	
	
	
	

	3
	接地系统
	升压变接地系统
	组
	19
	
	

	4
	35kV油系统
	35kV箱变绝缘油色谱分
	组
	19
	
	

	
	
	35kV箱变油化实验
	组
	19
	
	

	二、技术监督（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备技术监督国家标准及行业标准规定的项目）

	1
	SF6气体试验（提供检测报告）
	装有SF6气体的所有设备
	套
	若干
	
	

	2
	电测计量设备检定（定检、校验，按国家、行业及电网公司现行标准开展）
	包括但不限于安全工器具、摇表等
	套
	若干
	
	

	3
	涉网二次技术及网络安全系统
	涉网二次技术及网络安全系统
	套
	1
	
	

	4
	技术指导服务
	每年两次培训
	次
	2
	
	

	5
	应急响应服务
	每年两次应急指导服务
	次
	2
	
	


（二）费用支付方式：一次性支付
1、乙方完成南撒光伏电站项目预防性试验服务和本合同约定技术监督服务的相关内容后，并提供成果资料，并经甲方全部验收合格，甲方按照乙方实际完成的单项工作，一次性支付乙方费用。
2、乙方收款账户信息如下：
账号：    
户名：    
开户行： 
3、付款方式：银行转账。
五、双方责任和义务
（一）甲方责任和义务
1. 甲方按照合同规定支付相关费用。
2. 甲方负责审查乙方编制的实施方案等文件，并配合乙方组织协调相关单位推进本合同实施。
3. 甲方因贯彻国家政策和上级要求，实施加强企业管理措施、开展有关活动时，应向乙方传达、宣传并督促实施。
4. 甲方有权监督乙方对国家的法律法规、规程规范和协议内容的执行情况，并提出改进意见和要求。
5. 甲方有权依据本合同规定对乙方所负责的管理、检查、实施进行检查和监督，提出改进意见和要求。
6. 甲方有权监督乙方履行合同，对乙方由于不履行合同或履行合同不符合约定，严重违法、违规，发生人为原因导致的责任事故等所造成的甲方设备损坏与经济损失，甲方有权解除合同并根据实际情况提出索赔。
7. 甲方对乙方提出的需要改进的建议应及时研究，并及时予答复。
8. 甲方有权检查乙方的项目实施现场，并根据甲方的管理规定对违章现象进行处罚，对重大安全问题有权下令停工整改，由此引起的损失费用由乙方承担。
9. 甲方有权对不符合工作要求的乙方生产和管理人员要求乙方予以撤换。
10. 甲方制定管理标准，对项目实施工作进行监督、检查和考核。如未达要求乙方应以相应整改。甲方的监督检查工作不免除乙方的任何责任和义务。
11.计划性检修及试验提前15天通知乙方，并提供详细检修计划、项目内容等。临时性提前24小时通知乙方，应急抢修等特殊项目及时通知乙方。
12.执行国家、云南省、行业及电网颁发的相关设备技术规程，对所管辖设备进行监测，并按规定记录监测数据，对设备的维护和修理进行质量监督。发现重大问题及时通知乙方。审批乙方或双方制定的重要试验方案以及消缺和事故处理方案措施，并安排组织实施。
13. 对乙方主要负责的专业试验，组织甲方人员协助配合。
14.对乙方主要负责的专业试验，甲方提供被试设备的附件、资料、专用工器具等。
15.负责实施有关试验的运行操作及安全措施。涉及多专业、多个部门承担的试验项目，负责委派工作协调人。
16.按时派员参加乙方组织的专业会议、培训、学术交流。
17.为乙方到现场工作提供必要的特殊运输工具、试验电源、起重和升降等设备。
18.负责将不能在现场试验的设备送到乙方客户服务中心。
19. 按时支付合同款项。
20. 甲方协调、处理与本合同相关事宜。

（二）乙方责任和义务
1. 乙方根据本合同的规定，维护甲方的合法权益，并有权取得合同约定的费用和报酬。乙方及时落实甲方所提出的关于服务等方面的改进要求和建议。
2. 合同生效后，乙方完成合同规定的甲方储能项目预防性试验的各项工作。
3. 乙方严格按照各类规程规范及国家、行业相关要求和主管单位下发的实施细则等规范或要求，且按不低于各文件要求的标准执行。
4. 乙方提供服务工作中，对严重或特殊的重要情况由双方共同商定处理方案，处理情况由乙方及时向甲方进行汇报。
5. 在项目工作中发生的一切人身伤亡、设备损坏、交通事故以及由于乙方及其工作人员的原因造成的第三方损害等，责任和费用由乙方负责。
6. 本项目开工前，乙方应为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，为第三者办理第三者责任险。人员进场前需向甲方提供其管理人员社会保险缴纳证明材料及施工人员商业保险（人身意外伤害类险种且保额不低于20万元/人）证明材料。如果发生事故，乙方不能追索甲方的责任。保险费用自行考察计入合同价，甲方不另行支付。
7. 非乙方原因，而是由于人力不可抗拒的原因造成的事故，乙方不承担责任。但乙方应积极组织抢险和缺陷处理，并报告甲方。
8. 乙方负责提供满足甲方要求的相关资料。
9. 未经甲方同意，乙方不得将所受委托的管理任务转包或分包于其他单位或个人。如乙方非法转包的，相关质量责任及由此产生的纠纷责任均由乙方承担。
10. 乙方应严格遵守并执行安全生产的规程、规范，确保安全生产。
11. 乙方在承包范围内及时、全面、准备地做好各种管理检查实施记录，进行分类、整理、归档、装订，并按照档案管理要求向甲方移交归档。完成全部现场工作后，乙方向甲方移交完整的原始资料档案。
12. 乙方根据有关规定和检查情况，并根据实施中存在的问题及时向甲方提出建议。
13. 当出现危及人身安全、设备安全及发电生产的异常情况时，乙方应及时分析处理，避免事故的发生。如果一旦发生了事故，除按照有关规定处理好事故外，还应及时报告甲方并按规程规定提供完整的事故报告。
14. 乙方应该按照甲方的要求对其使用的临时工进行安全生产知识和安全生产规程的培训后持证或佩戴标志上岗，乙方应该对临时工在施工作业中的安全负责。
15. 乙方的特种作业（操作）人员（如有），必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格取证后，方可上岗作业，并应持证上岗。
16. 乙方必须为施工作业人员配备合格的个人安全防护用品并按规定定期检验，如工作服、安全帽等。
17. 乙方负责实施范围内或界定的区域正常保洁工作。垃圾应及时清运至甲方指定渣场，保持作业场地的清洁卫生，已完工项目做到工完料尽场地清。
18. 乙方应按国家有关法律、法规，对委托范围内劳动用工、职工薪金、福利、劳动保护等进行管理，自行支付相关费用和解决各种劳动争议。
19. 乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因项目施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
20. 乙方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，乙方食宿及就餐自行解决，用餐后剩菜剩饭按照储能项目规定回收，倒入指定的回收处，并在指定的水池处清洗，餐具清理需用稀释后的消毒液消毒，自己保管避免交叉感染。乙方应为其雇佣人员提供符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的项目实施地点，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
21. 乙方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
22. 乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
23. 乙方自行配置办公用品和设备，配置所有人员的生活用品车辆及相关使用费用由乙方自理。
24. 在实施期间，如甲方在接受上级单位、系统内、行业和地方监督部门检查活动时，乙方应配合。
25. 乙方应配合甲方做好生产相关的其他各项临时性工作。
26. 乙方在施工期间应注意对原有设备设施的保护，若出现原有设备设施因乙方而造成损坏的，所有损失一律由乙方承担。
27. 实施中不得干扰附近居民的正常生活，如因干扰附近居民的正常生活而给其他部门或个人造成的一切损失，或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由乙方自行承担责任。
28. 乙方在实施过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，甲方只负责协助协调。
29.乙方人员履行本合同过程中受到的人身损害和财产损失的责任由乙方承担，乙方人员履行合同过程中造成甲方或第三方人员人身损害和财产损失的责任由乙方承担。
30.认真贯彻执行国家、云南省、行业、电网有关技术监督管理的政策文件、规程、标准、制度、技术措施等，完成甲方技术监督服务各项工作。
31. 参加甲方事故事件调查分析，协助甲方解决技术难题及网源协调。
32. 向甲方提供有关技术监督文件、资料及其它技术信息，按上级的有关技术标准、规程、规定和反事故措施,组织甲方有关人员参加学习班、专业会议。
33.甲方发电设备发生非停或运行中出现异常等情况，乙方在接到通知后，立即派有关技术人员赶赴现场，协助进行非停或异常调查分析并开展相关试验，提出处理意见和反事故措施。乙方在接到通知后24小时内抵达现场；对于甲方认定的紧急情况，自接到通知后，12小时内抵达现场。如遇复杂的生产、试验技术问题，乙方应委派资深专家解决。
34. 配备技术服务所需要的常规精密仪器和设备。凡负责的设备试验、检测、计量检定等均提供检定、测试报告，并对结论的准确性负责。
35. 对甲方送检的分析样品及校验仪表按时完成分析及校验，并对分析及校验结果的准确性负责。
36.应甲方要求对其提出的设备的技术诊断、重大特殊项目、应急抢修、技术改造和科技项目，组织专业人员进行技术咨询。
37.发现甲方存在的技术监督重大问题进行预警，并提出相应的整改措施和建议。
六、违约责任
1. 本合同因乙方责任，致使合同不能履行或不能完全履约，乙方应承担由此引起的违约责任，并向甲方赔偿全部经济损失（包括但不限于直接经济损失、因设备停运造成的发电量损失、为减少损失而支出的合理费用等）及承担有关民事责任。乙方违约所致的违约金、赔偿金、考核扣款等，甲方有权从应付或将要付给乙方的款项中直接抵扣，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。此项支付或扣除不应解除对双方完成该项合同规定的义务和责任。
2. 甲方单方原因未能按期支付合同款项的，逾期超过20日，乙方有权对甲方进行催收，甲方收到乙方催收函后20日后仍未支付的，自催收期到期之日，每逾期一日，以当期应付未付款为基数，按合同订立时1年期贷款市场报价利率换算成的日利率向乙方承担责任，甲方逾期付款违约金比例不得超过合同总金额的5%。乙方在任何情形下（包括出现甲方的违约情形），均无权自行停止本合同项下的工作。
3. 如果乙方严重违反了合同规定，则甲方在向乙方发出合同终止通知20天后，可以责令乙方撤出现场，并可以自行雇用其他乙方进行服务，而乙方的合同赔偿责任并不终止。
4. 由于乙方生产运行、管理人员违规操作和违章指挥造成甲方重大经济损失，依照电力事故调查规程规定承担相应的经济责任或法律责任。
5. 项目实施期间，乙方未按合同约定时间提供各类报告及相关资料，扣减合同费用¥200.00元/次。
6. 项目实施期间，乙方原因造成的故障或事故，抢修费用由乙方自行承担，每发生一次，扣减合同费用¥2000.00元/次。
7.涉及停电检测试验项目，乙方完成检测试验工作后需配合甲方项目复电，若因乙方原因导致甲方复电失败，因此造成的损失有乙方承担。
8.因乙方责任（包括但不限于试验数据失真、结论滞后、报告错误、检测遗漏等），乙方向甲方支付合同价款10%的违约金，该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（含发电量损失）的，甲方有权就全部损失继续向乙方追偿。
9.因乙方技术能力（人员、设备等因素）造成工作不能开展，甲方有权委托第三方解决问题，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知且双方达成共识后由甲方在合同款中扣除。
10.在甲方有急需解决的技术问题或发生异常情况通知乙方到现场技术支持及服务，而乙方未在约定时间内赶到现场，每次向甲方支付10000元人民币违约金。
11.乙方未在本合同约定的时间内或甲方通知的时间内提供服务的，每逾期一日，乙方向甲方支付合同价款千分之一的违约金，逾期超过10日或累计发生3次及以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款5%的违约金。
12.乙方提供的服务不符合本合同约定或甲方要求的，甲方有权要求乙方在规定的期限内免费进行整改、重做、补充或采取其他补救措施，服务期限不顺延。乙方拒不整改、逾期未完成整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权按该不合格服务对应合同价款的30%扣减费用，并可自行或委托第三方完成补救工作，所发生的费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方的任何款项中直接抵扣。上述措施不影响甲方行使解除合同和追究乙方其他违约责任的权利。
13.知识产权保护：
（1）乙方为履行本合同而向甲方交付的全部技术成果，包括但不限于试验报告、检测报告、评估报告、诊断报告、技术方案、分析数据、培训材料、整改建议、图纸、程序、模型及其他任何形式的智力成果（以下简称“技术成果”），其知识产权（包括但不限于著作权、专利申请权、技术秘密及其他权利）自该成果产生之日起即归甲方单独所有。
（2）乙方有权为履行本合同之目的在合同期内使用上述技术成果，合同终止或解除后，乙方不得再以任何形式使用、复制、提供或披露给任何第三方。
（3）乙方保证其向甲方交付的技术成果不侵犯任何第三方的知识产权，否则，由此产生的一切法律责任和费用由乙方承担。
14.乙方不得将本合同约定的内容转包、分包或交由第三方完成，否则乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金，同时产生的的法律后果及赔偿责任由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿。
15. 乙方应确保实际投入本合同履行的人员与向甲方报备的人员名单、资质一致。未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目负责人或关键技术人员，每发生一次，乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金。乙方人员因能力不足被甲方要求更换，或乙方人员配备数量、专业结构无法满足现场工作需求，导致服务迟延或质量不达标的，除按本合同其他条款承担违约责任外，每发生一次，乙方向甲方支付10000元的违约金。
七、合同的变更和解除
合同生效后，除法律规定或甲乙双方另有约定外，任何一方均不得擅自变更或解除本合同； 
八、通知及送达
1、双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采用书面形式，送达地址为双方在本合同上填写的地址。
2、甲方为履行本合同的指定联系人为：     ，联系电话为：    ；乙方为履行本合同的指定联系人为：    ，联系电话为：        。
甲乙双方如需更换上述人员，需提前3天书面通知对方。
九、争议的解决
1、在合同履行过程中，若发生争议，双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、 因一方违反本合同导致诉讼、仲裁或其他争议处理程序的，违约方应向守约方承担另一方参加诉讼、仲裁或者其他争议处理程序而发生的律师费、公证费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。
十、合同生效及其他
1、 本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。
2、 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。








（签字盖章页）

	                  （盖章）
	                          （盖章）

	法定代表人或授权代理人签章：
	法定代表人或授权代理人签章：

	地址： 
	地址： 

	邮编： 
	邮编： 

	电话： 
	电话： 

	统一社会信用代码： 
	统一社会信用代码： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号： 
	账号： 

	经办人： 
	经办人： 

	联系电话： 
	联系电话： 

	签订日期：      年    月    日
	签订日期：      年    月    日





[bookmark: _Toc1402]廉政合同
甲方（委托人）：                               
乙方（受托人）：                               

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反不正当竞争法》、《建筑法》和有关法规。确定工程甲、乙秉公行事，自愿签订建设工程廉政合同。
一、委托人不得接受受托人请吃、请玩；不得接受受托人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受受托人任何好处费及工程回扣；不得向受托人报销任何应由委托人支付的费用，不参加受托人举行的任何庆典活动。
二、委托人人员向受托人索贿，受托人应予拒绝和检举，经受托人检举，被纪检监察、检察机关查实的，依法或按有关规定处理。
三、受托人不得以任何形式邀请委托人吃、玩或向委托人赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。如有违反，对受托人处以建设工程造价3%以下的罚款。
四、受托人在工程项目建设中贿赂委托人人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，委托人有权中止项目施工合同，由此使委托人所造成的损失以及发生的一切费用均由受托人承担。
五、甲乙人员赠送、贿赂、接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。
六、甲乙领导干部或法人代表要严格履行《工程廉政合同》，如有违反，对主要领导或法人代表要依法按有关规定进行处理。
七、此《廉政合同》与《咨询合同》同时签订，一式陆份，具有同等法律效力，三方各执叁份。
八、此合同自签字并盖章后即生效。



（以下无正文，为签署页）

委托人（盖章） ：沧源云能绿色能源开发有限公司
          
法定代表人（签章或签字）：    

年   月   日                 




受托人（盖章） ：                              
          
法定代表人（签章或签字）：    

年   月   日    


[bookmark: _Toc20843]安全生产协议书
为在《XXXXX》（合同编号：xxxx，以下简称主体合同）的实施过程中创造安全、高效的服务实施环境，切实做好本项目的安全生产与职业健康、节约能源与生态环境保护（以下简称“安全生产”或“安全环保”）工作，             （以下简称“委托人”）与        （以下简称“受托人”）双方签署本安全生产协议书：
第一条  安全管理及事故控制目标
（一）安全生产管理目标
1. 员工岗前安全、职业健康培训、操作技能培训100％。
1. 重大安全风险公示告知率 100%。
1. 重大风险隐患统计报告率 100%。
1. 在规定的时间内安全生产事故隐患整改率100％。
1. 特种设备检验率100%，重要设施、重点部位的安全防护设施完好率100%。
1. 危险性较大分部、分项工程专项施工方案及其他重要安全技术措施编制、审批、交底率100%。
1. 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率100%。
1. 安全费用预算制定合理，安全生产费用足额投入。
1. 安全生产信息上报及时率、准确率100%。
1. 从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康体检率100%。
1. 工作场所职业病危害告知率、职业病危害因素监测率、主要危害因素监测合格率100%。
1. “三废”妥善处置率达100%。
1. 交通及消防设备、设施完好率100%。
1. 不发生迟报、漏报、瞒报、谎报生产安全事故等行为。
（二）事故控制目标及保障措施
1. 控制轻伤和障碍，不发生有人员重伤及以上的生产安全责任事故。
1. 不发生负主要责任的生产安全事故、事件。
1. 不发生负主责的交通事故、事件。
1. 不发生负主责的火灾事故、事件。
1. 不发生在自然灾害中承担管理责任的安全事故、事件。
1. 不发生因服务质量问题引发的安全事故及由此导致的重伤和较大财产损失责任事故。
1. 不发生在非生产作业环节因未采取必要防范措施导致的责任事故、事件。
1. 不发生职业病及群体性职业健康危害事件。
1. 不发生食物中毒事件。
1. 不发生节能环保水保违法违规事件。
第二条  委托人职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行主体合同中的有关安全环保要求。
（二）开工前委托人根据主体合同对受托人进行安全环保资质审查，审查通过后开展安全交底，并应有书面记录或资料；安全交底应经委托人安全管理人员和受托人签字确认。
（三）委托人有责任向受托人提供执行主体合同所需要的相关资料和信息，属公司保密资料和信息除外。
（四）委托人有责任检查、监督和协调项目实施过程中的安全、社会治安、消防、防汛、防灾等工作。
（五）委托人负责按照国家有关的安全法律、法规和合同规定，检查和监督项目安全工作的实施。
（六）委托人有权对受托人进行检查或委托监理人进行检查，并要求受托人按照有关安全生产方面的法律法规及公司安全管理标准开展合同项目实施，对受托人管理不符合项发出安全整改通知书，委托人保留对受托人进行经济考核的权利。
（七）受托人在合同履行中若发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的一般及以上事故，委托人有权督促受托人立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求受托人提供事故调查书面结论及处理意见。
（八）委托人所作的以上安全有关的工作不免除任何受托人的安全责任。
第三条  受托人职责 
（一）受托人须遵守《安全生产法》等国家法律法规和委托人安全环保管理制度、标准及相关操作规程。受托人必须建立和履行与主体合同相适应的安全环保规章制度、操作规程、专项安全技术措施等，由项目经理组织落实。
（二）建立健全安全生产责任制。建立全员安全生产责任制，将安全责任层层分解落实到每一个岗位并组织全员签订安全环保责任书。项目经理是安全生产的第一责任人，按《安全生产法》等法律法规要求及委托人安全环保管理设立安全环保管理机构及配置安全管理人员，明确负责人及人员的职责。
（三）受托人应定期组织员工开展安全教育培训，并做好培训记录。
（四）受托人每月至少开展2次安全检查和隐患排查并及时消除事故隐患。
（五）受托人必须具备符合法规要求的企业安全资质，参加项目实施的人员，必须定期参加安全教育培训，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得相应资质证书后，方准持证上岗。实施现场如出现特种作业无证操作现象时，受托人承担违约责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应设置专人按易燃易爆用品相关规定妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有实施人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；受托人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）受托人必须根据各工作岗位需要，为操作人员发放劳动保护、职业病防护用品，预防噪声、粉尘、电焊烟尘等因素引发的职业病。受托人应随时监督检查劳动保护、职业病防护用品的佩戴情况，不按规定佩戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有项目实施过程中使用的机具设备、高处作业的劳动防护用具等应按规定定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）项目实施中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，实施现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）受托人必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案，并组织培训和演练；如果发生安全事故，应立即报告委托人项目负责人和安全生产监督管理部门，并按规定同时报当地安全生产监督管理局，不得迟报、谎报、瞒报事故。
（十一）安全生产费用已包含在主体合同单价和总价中，受托人必须保证安全投入足额使用，以保证人身、设备的安全。如果现场安全文明措施不符合实施规范要求，经委托人再次要求整改仍未达到要求的，委托人有权要求受托人停工整改，必要时对受托人进行经济考核。
（十二）为保证生产经营过程中的人身、设备和财产安全，以及生态环境得到有效保护，确保生产经营以及安全生产与职业健康、节约能源与生态环境保护工作目标实现，确保委托人实行安全环保目标管理，对保障安全环保目标过程中发生安全事故和突发环境事件的受托人按委托人《安全生产与职业健康、节约能源与生态环境保护奖惩管理办法》、《安全生产与职业健康、节约能源与生态环境保护考核管理办法》接受委托人经济考核。
（十三）本合同作为主体合同的一部分，与主体合同具有同等法律效力。
第四条  违约责任
如因委托人或受托人违约造成安全事故，发生一切责任、费用及损失由违约方承担。
第五条  其他
本安全生产协议书作为主体合同附件，由双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。








委托人（盖章） ：沧源云能绿色能源开发有限公司
          
法定代表人（签章或签字）：    

年   月   日                 


受托人（盖章） ：                              
          
法定代表人（签章或签字）：    

年   月   日    
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沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）
竞争性谈判采购




响应文件

项目编号：





供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日



报价一览表（一次报价）
项目名称：沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）

	响应报价（元）
含税
	

	服务期限承诺
	

	服务质量承诺
	

	项目负责人
	

	备注
	


说明：供应商须将本表放置封面后第一页。


供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日








报价明细表（含税）
1、 年检预防性试验（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备年检预防性试验、定检国家标准及行业标准规定的项目）
	序号
	名称
	受检测设备
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	一
	开关站
	
	

	1
	35kV送出线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	2
	35kV集电线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	3
	35kVSVG间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	4
	35kV接地变间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	5
	35kVPT间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	接地开关：CYK2-1250A
	
	
	
	

	
	
	电压互感器
	
	
	
	

	
	
	高压熔断器
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	一次消谐器
	
	
	
	

	6
	35kV站用变压器间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	1
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	7
	35kV母线间隔
	35kV母线
	段
	2
	
	

	8
	35kV接地变
	接地变压器
	组
	2
	
	

	
	
	单极隔离开关
	
	
	
	

	
	
	电阻器
	
	
	
	

	
	
	电流互感器
	
	
	
	

	9
	35kVSVG
	隔离接地开关
	段
	2
	
	

	
	
	真空断路器
	
	
	
	

	
	
	户外空心电抗器
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	10
	35kV站用变
	变压器
	段
	1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	11
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	9
	
	

	12
	10kV站用变
	变压器
	台
	1
	
	

	13
	小电阻接地装置预防性试验
	
	系统
	1
	
	

	14
	35kV保护装置
	线路保护装置
	套
	9
	
	

	
	
	线路测控柜
	
	
	
	

	
	
	断路器保护
	
	
	
	

	
	
	AGC/AVC控制装置
	
	
	
	

	
	
	防孤岛保护装置
	
	
	
	

	
	
	安全稳定控制装置
	
	
	
	

	
	
	故障录波装置
	
	
	
	

	
	
	远动装置
	
	
	
	

	15
	UPS不停电装置
	蓄电池充放电试验、内阻测试
	组
	2
	
	

	二
	光伏厂区
	
	

	1
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	19
	
	

	2
	光伏升压变
	35kV真空负荷开关
	台
	19
	
	

	
	
	35kV管理开关
	
	
	
	

	
	
	35kV接地开关
	
	
	
	

	
	
	35kV避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	35kV变压器
	
	
	
	

	
	
	35kV电流互感器
	
	
	
	

	
	
	800V低压断路器
	
	
	
	

	
	
	800V低压电流互感器
	
	
	
	

	3
	接地系统
	升压变接地系统
	组
	19
	
	

	4
	35kV油系统
	35kV箱变绝缘油色谱分
	组
	19
	
	

	
	
	35kV箱变油化实验
	组
	19
	
	



2、 技术服务（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备技术服务国家标准及行业标准规定的项目）
	序号
	名称
	受检测设备
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	1
	SF6气体试验（提供检测报告）
	装有SF6气体的所有设备
	套
	若干
	
	

	2
	电测计量设备检定（定检、校验，按国家、行业及电网公司现行标准开展）
	包括但不限于安全工器具、摇表等
	套
	若干
	
	

	3
	涉网二次技术及网络安全系统
	涉网二次技术及网络安全系统
	套
	1
	
	

	4
	技术指导服务
	每年两次培训
	次
	2
	
	

	5
	应急响应服务
	每年两次应急指导服务
	次
	2
	
	










报价一览表（最终）报价
项目名称：沧源云能绿色能源开发有限公司南撒光伏电站技术服务（含首检项目）

	响应报价（元）
含税
	

	服务期限承诺
	

	服务质量承诺
	

	项目负责人
	同一次报价


说明：二次报价为本次谈判最终报价；此二次报价表不需装订在谈判响应文件内，应按谈判程序提前准备好（加盖公章及签字）携带至谈判现场，按采购人要求在规定时间内完成二次（最终）报价。
其它：






供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日

最终报价明细表（含税）
1、 年检预防性试验（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备年检预防性试验、定检国家标准及行业标准规定的项目）
	序号
	名称
	受检测设备
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	一
	开关站
	
	

	1
	35kV送出线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	2
	35kV集电线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	3
	35kVSVG间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	4
	35kV接地变间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	5
	35kVPT间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2
	
	

	
	
	接地开关：CYK2-1250A
	
	
	
	

	
	
	电压互感器
	
	
	
	

	
	
	高压熔断器
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	一次消谐器
	
	
	
	

	6
	35kV站用变压器间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	1
	
	

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	
	
	

	7
	35kV母线间隔
	35kV母线
	段
	2
	
	

	8
	35kV接地变
	接地变压器
	组
	2
	
	

	
	
	单极隔离开关
	
	
	
	

	
	
	电阻器
	
	
	
	

	
	
	电流互感器
	
	
	
	

	9
	35kVSVG
	隔离接地开关
	段
	2
	
	

	
	
	真空断路器
	
	
	
	

	
	
	户外空心电抗器
	
	
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	10
	35kV站用变
	变压器
	段
	1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	11
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	9
	
	

	12
	10kV站用变
	变压器
	台
	1
	
	

	13
	小电阻接地装置预防性试验
	
	系统
	1
	
	

	14
	35kV保护装置
	线路保护装置
	套
	9
	
	

	
	
	线路测控柜
	
	
	
	

	
	
	断路器保护
	
	
	
	

	
	
	AGC/AVC控制装置
	
	
	
	

	
	
	防孤岛保护装置
	
	
	
	

	
	
	安全稳定控制装置
	
	
	
	

	
	
	故障录波装置
	
	
	
	

	
	
	远动装置
	
	
	
	

	15
	UPS不停电装置
	蓄电池充放电试验、内阻测试
	组
	2
	
	

	二
	光伏厂区
	
	

	1
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	19
	
	

	2
	光伏升压变
	35kV真空负荷开关
	台
	19
	
	

	
	
	35kV管理开关
	
	
	
	

	
	
	35kV接地开关
	
	
	
	

	
	
	35kV避雷器：51/134kV
	
	
	
	

	
	
	35kV变压器
	
	
	
	

	
	
	35kV电流互感器
	
	
	
	

	
	
	800V低压断路器
	
	
	
	

	
	
	800V低压电流互感器
	
	
	
	

	3
	接地系统
	升压变接地系统
	组
	19
	
	

	4
	35kV油系统
	35kV箱变绝缘油色谱分
	组
	19
	
	

	
	
	35kV箱变油化实验
	组
	19
	
	



二、技术服务（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备技术服务国家标准及行业标准规定的项目）
	序号
	名称
	受检测设备
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	1
	SF6气体试验（提供检测报告）
	装有SF6气体的所有设备
	套
	若干
	
	

	2
	电测计量设备检定（定检、校验，按国家、行业及电网公司现行标准开展）
	包括但不限于安全工器具、摇表等
	套
	若干
	
	

	3
	涉网二次技术及网络安全系统
	涉网二次技术及网络安全系统
	套
	1
	
	

	4
	技术指导服务
	每年两次培训
	次
	2
	
	

	5
	应急响应服务
	每年两次应急指导服务
	次
	2
	
	







[bookmark: _Toc87519412]


目录
（供应商自行添加）
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[bookmark: _Toc9151][bookmark: _Toc5594]（一）谈判申请函
致：沧源云能绿色能源开发有限公司
我方考察现场并仔细研究了（项目名称）项目竞争性谈判文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名）全权代表我公司（供应商全称）参加本次竞谈，并提交响应文件正本一份，副本×份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方兹以：人民币XXX元的含税总价，严格按照合同约定，完成本项目全部技术服务工作并交付合格服务成果，全面履行合同约定的全部服务义务。
2.我方已详细审查全部谈判文件，包括（澄清文件）（若有）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3.在供应商须知规定的响应文件递交日期起遵循本响应文件，并在供应商须知第15条规定的谈判文件有效期满之前均具有约束力。
4.同意应贵方要求提供与本次竞谈有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
5.如我方中标：
（1）我方保证按照合同约定的服务起始日期开展本项目全部工作，在合同约定的服务期限内完成全部服务内容，并确保服务质量达到采购文件及合同约定的标准。
（2）谈判文件合同条款及格式中约定的所有内容，我方均接受。
（3）在签署合同之前，你方的成交通知书连同本谈判申请函，对双方具有约束力。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7、（其他补充说明）。
与本竞谈有关的正式通讯地址为：
地址：邮政编码：
电话：传真：　　　　　　　　　　　　
开户名称：
开户银行：
账号：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
供应商（盖单位章）：
响应日期：
[bookmark: _Toc13909]









[bookmark: _Toc19216]
[bookmark: _Toc14213][bookmark: _Toc4371]二、法定代表人身份证明书
供应商名称：
单位地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面原件的扫描件。

	






	



供应商（盖公章）：
年月日
[bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc20204][bookmark: _Toc87519415]
[bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc21771]三、法定代表人授权委托书
本人_________（姓名）系_______________（供应商名称）的法定代表人，现委托_________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改、二次报价等___________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：_____________________。
代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人身份证正反面原件的扫描件
	


	


供应商（盖公章）：
法定代表人（签章或签字）：
身份证号码：
委托代理人（姓名）：
身份证号码：
委托代理人（签章或签字）：
年月日
[bookmark: _Toc87519416]

[bookmark: _Toc8705][bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc24559][bookmark: _Toc3092]四、资格审查部分
[bookmark: _Toc87519417][bookmark: _Toc27420][bookmark: _Toc18768][bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc4293]（一）供应商基本情况
（供应商根据企业自身情况，自拟格式及内容）




附件：
1.营业执照（副本）扫描件加盖公章
2.供应商认为还需补充的文件





供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日


[bookmark: _Toc18622][bookmark: _Toc31132][bookmark: _Toc8539][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc11698][bookmark: _Toc76636236]（二）具有良好的财务会计制度。
供应商须根据第三章评审办法前附表要求提供相关证明资料。


[bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc24676][bookmark: _Toc1437][bookmark: _Toc31116]（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Hlk140663748]供应商须根据第三章评审办法前附表要求提供相关证明资料。


[bookmark: _Toc20325][bookmark: _Toc25151][bookmark: _Toc702][bookmark: _Toc15326]（四）拟派项目负责人
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格证取得时间
	
	职务
	
	注册证书类型
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	项目负责人业绩

	序号
	参加过的项目名称
	合同签订时间
	合同委托人企业类型
	服务范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	工作简历：



[bookmark: _Hlk140663876]附件：供应商须根据第三章评审办法前附表要求提供相关证明资料。
供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日
[bookmark: _Toc15338][bookmark: _Toc76636237][bookmark: _Toc18414][bookmark: _Toc14864][bookmark: _Toc7804][bookmark: _Toc19666]（五）书面声明

供应商根据第三章评审办法前附表要求内容、格式自拟。



供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日



[bookmark: _Toc1211][bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc17545][bookmark: _Toc30450]（六）承诺书
[bookmark: _Toc76636241][bookmark: _Toc16921]供应商根据第三章评审办法前附表要求内容、格式自拟。



供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日
[bookmark: _Toc4412][bookmark: _Toc15467][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc1730]
（七）其他
供应商认为还应该提供资格审查文件。


[bookmark: _Toc5353][bookmark: _Toc10638][bookmark: _Toc26421][bookmark: _Toc31579]五、商务审查部分
[bookmark: _Toc26230][bookmark: _Toc14641][bookmark: _Toc21371][bookmark: _Toc20205]（一）拟派项目组人员配置
	序号
	姓名
	拟在本项目
担任职位
	学历
	专业
	从业年限
（计算至本项目响应文件递交之日止）
	具备执业资格证书及职称证书情况

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	...
	
	
	
	

	3
	
	...
	
	
	
	

	4
	
	...
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：后附项目组人员相关材料（包括身份证、职称证、注册证书、社保证明复印件等）。



供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日

1.XXX个人履历明细表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格证取得时间
	
	职务
	
	注册证书类型
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	业绩列表

	序号
	参加过的项目名称
	合同签订时间
	合同委托人企业类型
	服务范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	工作简历：





注：供应商须将除项目负责人以外的各拟派人员编制一张本表。
供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日

X.XXX个人履历明细表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格证取得时间
	
	职务
	
	注册证书类型
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	业绩列表

	序号
	参加过的项目名称
	合同签订时间
	合同委托人企业类型
	服务范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	工作简历：





注：供应商须将除项目负责人以外的各拟派人员编制一张本表。

供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日
[bookmark: _Toc26986][bookmark: _Toc17341]
[bookmark: _Toc14486][bookmark: _Toc19017]（二）供应商企业业绩
	序号
	项目名称
	主要服务内容
	合同签订时间
	合同金额
	委托人名称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：供应商须按照第三章评审办法前附表要求逐一提供以上业绩的有效证明资料。


供应商（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：
年月日


[bookmark: _Toc11357][bookmark: _Toc6330][bookmark: _Toc5318][bookmark: _Toc23557]（三）其他
供应商认为还应该提供商务审查文件。




[bookmark: _Toc30958][bookmark: _Toc5910][bookmark: _Toc9119][bookmark: _Toc6086]六、技术审查部分
[bookmark: _Toc21300][bookmark: _Toc13433][bookmark: _Toc28914][bookmark: _Toc29315]（一）服务方案及大纲，技术支持等相关服务措施
供应商自行编制内容，格式自拟。
[bookmark: _Toc28860][bookmark: _Toc17356][bookmark: _Toc20381][bookmark: _Toc4277]（二）资源投入（含机构设置、岗位职责、拟投入的设备等）
供应商自行编制内容，格式自拟。
[bookmark: _Toc1035][bookmark: _Toc9519][bookmark: _Toc30485][bookmark: _Toc31861]（三）质量、安全保障措施
供应商自行编制内容，格式自拟。
[bookmark: _Toc22809][bookmark: _Toc2174][bookmark: _Toc27413][bookmark: _Toc18922]（四）服务进度保障措施
供应商自行编制内容，格式自拟。
[bookmark: _Toc18213][bookmark: _Toc31420][bookmark: _Toc32132][bookmark: _Toc21204]（五）对本项目重点、难点认识及合理化建议
供应商自行编制内容，格式自拟。



[bookmark: _Toc87519430][bookmark: _Toc29807][bookmark: _Toc14000][bookmark: _Toc1455][bookmark: _Toc31428]七、其他
供应商根据谈判采购文件要求内容，自行添加认为还需要提供的资料，格式自拟。
第6章 [bookmark: _Toc3992][bookmark: _Toc11144]
技术要求
35kV南撒光伏电站定检主要预试项目清单（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电气设备年检预试国家及行业相关标准）
	序号
	名称
	受检测设备
	单位
	数量

	一、年检预防性试验（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备年检预防性试验、定检国家标准及行业标准规定的项目）

	一
	开关站

	1
	35kV送出线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	

	2
	35kV集电线路间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	

	3
	35kVSVG间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	

	4
	35kV接地变间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	

	5
	35kVPT间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	2

	
	
	接地开关：CYK2-1250A
	
	

	
	
	电压互感器
	
	

	
	
	高压熔断器
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	一次消谐器
	
	

	6
	35kV站用变压器间隔
	隔离接地开关：CYK3-1250A
	台
	1

	
	
	真空断路器：VYK3-40.5/1250A-31.5
	
	

	
	
	电流互感器:600/1
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	零序电流互感器：100/1
	
	

	7
	35kV母线间隔
	35kV母线
	段
	2

	8
	35kV接地变
	接地变压器
	组
	2

	
	
	单极隔离开关
	
	

	
	
	电阻器
	
	

	
	
	电流互感器
	
	

	9
	35kVSVG
	隔离接地开关
	段
	2

	
	
	真空断路器
	
	

	
	
	户外空心电抗器
	
	

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	10
	35kV站用变
	变压器
	段
	1

	
	
	避雷器：51/134kV
	
	

	11
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	9

	12
	10kV站用变
	变压器
	台
	1

	13
	小电阻接地装置预防性试验
	
	系统
	1

	14
	35kV保护装置
	线路保护装置
	套
	9

	
	
	线路测控柜
	
	

	
	
	断路器保护
	
	

	
	
	AGC/AVC控制装置
	
	

	
	
	防孤岛保护装置
	
	

	
	
	安全稳定控制装置
	
	

	
	
	故障录波装置
	
	

	
	
	远动装置
	
	

	15
	UPS不停电装置
	蓄电池充放电试验、内阻测试
	组
	2

	二
	光伏厂区

	1
	35kV电力电缆
	电力电缆
	条
	19

	2
	光伏升压变
	35kV真空负荷开关
	台
	19

	
	
	35kV管理开关
	
	

	
	
	35kV接地开关
	
	

	
	
	35kV避雷器：51/134kV
	
	

	
	
	35kV变压器
	
	

	
	
	35kV电流互感器
	
	

	
	
	800V低压断路器
	
	

	
	
	800V低压电流互感器
	
	

	3
	接地系统
	升压变接地系统
	组
	19

	4
	35kV油系统
	35kV箱变绝缘油色谱分
	组
	19

	
	
	35kV箱变油化实验
	组
	19

	二、技术监督（包括但不限于以下设备及项目，必须包含电力设备技术监督国家标准及行业标准规定的项目）

	1
	SF6气体试验（提供检测报告）
	装有SF6气体的所有设备
	套
	若干

	2
	电测计量设备检定（定检、校验，按国家、行业及电网公司现行标准开展）
	包括但不限于安全工器具、摇表等
	套
	若干

	3
	涉网二次技术及网络安全系统
	涉网二次技术及网络安全系统
	套
	1

	4
	技术指导服务
	每年两次培训
	次
	2

	5
	应急响应服务
	每年两次应急指导服务
	次
	2



按照以上服务内容要求，对南撒光伏电站技术服务（含首检项目），涵盖电站35kV开关站站、35kV集电线路、光伏区全站设备的首检试验服务，以及设备异常分析、故障处置、抢修支持、技术咨询、隐患治理、事故调查协助等全周期配套技术服务，包含与上述服务相关的检验检测、报告出具、安全管控、应急响应等全部配套内容。
技术要求：
1.网络安全技术要求：本次南撒光伏电站技术服务含各专业检验检测等全部内容实施全过程，需严格遵循《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）二级及以上标准，全面覆盖电站各专业服务涉及的全场景。资产梳理、各专业检验检测过程中的风险评估、漏洞扫描、安全加固等核心工作，必须采用国家认可、行业合规的技术工具与标准化方法，确保电站相关系统网络安全防护达到等保合规要求，杜绝网络安全隐患。渗透测试需全面覆盖Web应用、网络设备、服务器及各专业检测相关节点，测试流程、方法需严格符合《信息安全技术网络安全测试第2部分：渗透测试》（GB/T36643.2-2021）标准，测试完成后需提交完整测试报告及漏洞整改建议，同步衔接问题整改服务要求。
2.系统兼容性要求：服务过程中涉及的所有技术方案、检测工具、软件程序，需与电站现有自动化系统（含SCADA系统）、网络安全设备（防火墙、入侵检测/防御系统等）及各专业检测相关设备实现100%兼容，且适配化学、绝缘、电测等各专业检验检测等全部服务场景，严禁因服务实施影响现有系统正常运行、数据传输及设备启停。实施各类服务前，必须对相关技术方案、工具软件进行兼容性测试验证，重点适配各专业检验检测设备与现有系统的联动，形成详细的兼容性测试报告，经甲方确认合格后，方可开展后续服务工作，同步配合资料协助服务完成报告归档。
3.数据安全与备份技术要求：严格落实数据安全防护责任，针对服务过程中产生、获取的电站各类运行数据，以及化学、绝缘、继电保护等各专业检验检测数据、培训相关资料等全部数据，采用增量备份与全量备份相结合的双重备份方式。全量备份每年不少于2次，增量备份每季度不少于1次，备份时间需避开电站生产高峰时段及各专业检验检测关键节点。备份数据需采用符合安全等级要求的加密算法进行加密存储，备份介质需满足行业安全标准，做好标识、保管及保密工作，配合资料完善服务做好备份档案整理。每年需开展不少于1次备份恢复测试，确保所有服务相关备份数据可正常恢复，恢复时间严格控制在4小时以内，保障数据安全可追溯、可恢复。
4.技术文档规范要求：所有提交的技术报告（含各专业检验检测报告、风险评估报告、安全加固报告、巡检报告等），需采用电力行业标准化格式编制，内容完整、数据真实、逻辑清晰，核心包含项目概况、实施过程、检测/梳理数据、问题分析、整改措施、结论建议等关键要素，签字盖章齐全，同步适配资料完善服务的归档要求。技术图纸（含设备连接图、各专业检测点位图等）需采用AutoCAD或同等专业绘图软件绘制，比例尺准确、标识清晰、标注规范，完全符合电力行业技术文档编制要求，同时结合资产梳理、标签规范梳理结果完善图纸信息，确保文档可直接用于电站档案归档、日常运维参考及各专业服务复盘。
5.应急处置技术要求：安全应急响应及故障应急处理需严格遵循“快速响应、精准处置、最小影响、及时复盘”的原则，全力保障电站各类系统稳定运行，覆盖各专业检验检测、资产梳理、故障处置等全部服务场景的应急需求。远程处置须具备实时远程协助能力，支持远程登录、故障诊断、远程调试等功能，接到应急需求（含各专业检测过程中突发故障、系统故障等）后需快速响应、高效处置；现场处置需携带齐全专业检测工具及各专业应急处置辅助工具，确保能够快速定位故障点、精准排查问题、高效完成处置，处置完成后需提交应急处置报告，分析故障原因并提出防范措施，同步衔接问题整改服务推进后续优化，配合资料完善服务完成报告归档。
6.培训技术要求：技术监督相关培训需紧密结合南撒光伏电站实际运行场景、日常运维需求，以及各专业检验检测、问题整改等全部技术监督服务内容，采用“理论讲解+实操演示”相结合的方式开展，每年不少于2次、每次不少于2小时，贴合技术培训服务核心要求。实操演示需在模拟环境或非生产环境中进行，严禁在生产系统上开展实操演示，避免影响生产系统安全稳定运行及各专业服务正常推进。培训课件需采用PPT标准化格式编制，内容需更新至最新行业标准、监管要求及技术规范，涵盖各专业服务相关知识点、常见问题及实操技巧，配备典型案例分析、常见问题解答等资料，确保培训效果，培训完成后需提交培训总结报告及相关课件资料，配合资料完善服务完成归档。
