昆明盐矿锅炉炉门等采购报价单

云南省盐业有限公司昆明盐矿：
以下是我单位对本次采购货物的报价：

	序号
	物资名称*
	规格型号/材质*
	单位*
	数量*
	单价(元）*
	金额(元）*
	品牌或产地*
	使用部门

	1
	锅炉炉门
	内闭式_内孔通行直径Φ450.00_昆盐75t/h锅炉。1.使用工况：锅炉内烟气工作温度850～920℃，门框需承受温度300℃左右，承受炉膛正负压力波动，含飞灰颗粒冲刷，微正压锅炉； 2.通径内径：φ450mm（人员检修通行口径） 3.结构形式：内闭式，单侧铰链回转带门把，圆周均布活节吊环螺栓压紧式； 4.门盖构造：外壳预留凹腔； 5.材质： 门框、门盖、压板、门栓座：HT150； 压板、门框厚度≥15mm；紧固件：全部销轴、活动螺栓、螺母、门把材质采用Q235B； 密封：石棉绳密封槽
	个
	6
	
	
	
	动力工序

	2
	防磨瓦
	R=24-L=60-δ=3-1Cr18Ni9TI -中径展开L=75.4_昆盐75t/h锅炉，按图纸加工制作。
	片
	30
	
	
	
	动力工序

	3
	防磨瓦
	L=800-δ=3-R21.5- 中径展开为72.2-材质:1Cr18Ni9Ti_昆盐75t/h锅炉，按图纸加工制作。
	片
	100
	
	
	
	动力工序

	合计金额*
	大写：                               小写：

	交货期*：合同签订生效后    日历天内完成交货。（要求：须≤35日历天）


所报价格为含税到货价格，一票结算，报价有效期：90日历天

质保期*：货到验收合格之日起计    个月（要求：须≥12个月）。
税率*：   %（增值税专用发票）。
付款方式*：货到、票到验收合格后60日历天内支付。

联系方式*：
公司名称（盖公章）*：

年    月    日
