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普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务报价表
	序号
	名称
	实施内容
	单位
	暂估数量
	含税固定综合单价（元）
	含税价小计（元）
	备注

	1
	绿化树砍挖清除
	1.8株树径20-30cm，2株树径10-20cm；
2.起挖方式：连跟挖除；
3.运距：5km。
	株
	10
	
	
	

	2
	土方开挖与清运
	1.土壤类别: 三类土；
2.挖土深度: 1.5m以内；
3.废弃料品种：场地土方； 
4.运距:5km。
	m³
	900
	
	
	

	3
	原砼路面拆除
	1.构件名称: 原地面破除；
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm；
3.废弃料品种：砼建渣； 
4.运距:5km。
	㎡
	84
	
	
	

	4
	原排水沟拆除
	1.构件名称: 砖砌排水沟拆除； 
2.拆除构件尺寸：300mm*500mm；
3.废弃料品种：排水沟建筑垃圾； 
4.运距:5km。
	m
	14.5
	
	
	

	5
	场地基层面平整碾压
	1.场地基层面平整碾压；
2.机械：压路机；
3.压实系数不低于95%。
	㎡
	1332
	
	
	

	6
	停车场混凝土硬化
	1.部位：停车场混凝土硬化；
2.5%水泥稳定层厚度:35cm；
3.C30混凝土面层厚度:25cm；
4.表面切收缩缝，含零星模板。
	㎡
	1390
	
	
	

	7
	排水沟（暗）
	1.240厚M7. 5水泥砂浆砖砌排水沟，1：2水泥砂浆抹灰，300*800*150钢筋混凝土预制盖板； 
2.截面尺寸300*400； 
3.100厚C25垫层； 
4.部位：停车场出入口。
	m
	16
	
	
	

	9
	排水沟（明）
	1.240厚M7.5水泥砂浆砖砌排水沟，1：2水泥砂浆抹灰；
截面尺寸300* 400；
100厚C25垫层
4.部位：停车场周边。
	m
	40
	
	
	

	10
	花池
	1.240厚M7.5水泥砂浆砖砌花池，1：2.5水泥砂浆勾缝； 
2.100厚C25垫层与模板。
	m
	50
	
	
	

	按暂估数量含税合价：¥         元（大写：            ）增值税税率：  %

	工  期：        日历天（须≤25日历天）

	质保期：        个月（须≥12个月）

	报价有效期： 90  天            是否响应采购人的付款条件：□是   □否

	
竞谈申请人（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）或委托代理人（签字）：

联系电话：                                 日期：     年   月   日



注：1.本表须置于目录后并且不得对格式作任何更改。
2.本表含税价小计的合计值必须与所报含税合价一致，同时小计值应计算正确（请申请人务必认真核对），否则报价将不被采购人接受。
[bookmark: _GoBack]3.本表含税合价报价仅用于本次采购评审，成交人确定后，以最终的含税合价为暂估总金额签订合同，本表含税固定综合单价即为成交价，按实际工程量据实结算。
4.采购人付款条件详见采购文件第七条第（三）款。
5.本采购项目一般纳税人适用税率为9%，如为小规模纳税人请按适用税率进行填报。
1

法定代表人身份证明书
竞谈申请人（全称）：
单位性质：
地址：
成立时间：    年  月  日
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（竞谈申请人）的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证（复印件/扫描件）
报价人：（单位公章）
	
身份证正反面复印件/扫描件





年  月  日
法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（竞谈申请人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（普洱制盐分公司货运车辆停车场修建服务）竞谈申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自授权委托之日起至本项目质保期满结束
代理人无转委托权。
竞谈申请人（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
年  月  日
附：被授权代理人身份证（复印件/扫描件）

	
身份证正反面复印件/扫描件






营业执照

资质证书

安全生产许可证


《信用中国》全文查询报告
（提供信用中国查询结果并下载完整的报告加盖公章）


服务承诺

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿
我公司对本项服务采购文件中有关报价有效期、质量要求、技术标准和要求、服务范围、资格审查废除条件、专项承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能成为本次竞争性谈判采购项目的成交人，我公司承诺如下：
1、质量：我公司投入本服务项目的设备/设施、材料等，保证符合国家标准及采购文件要求，如有不符，所造成的损失由我方承担；我公司严格按国家标准和规范组织施工，服务质量满足国家标准、规范及“合同”约定质量要求。
2、安全文明施工：我公司严格遵守中华人民共和国《安全生产法》及相关法律法规规定。落实各项安全管理措施，确保本服务项目无死亡事件、无重伤、轻伤事故、无中毒事故、无火灾事故；我公司严格遵守贵公司相关环保及现场管理相关制度要求，对服务过程中产生的废料垃圾自行清运出厂处置，做到工完料尽场地清，合法合规处置，如若处置过程中造成环境污染等环保事故，贵公司概不承担责任，一切责任由我公司承担。
3、工期：我公司对本项服务遵守报价文件承诺的工期，合同签订后按合同约定履行承诺及合同约定的责任和义务。
4、保修承诺：我司对本项服务遵守报价文件承诺的保修期内的责任和义务；合同签订后按合同约定履行承诺及合同约定的责任和义务。
5、响应时间：如因我公司提供的服务出现质量问题，我公司保证在接到通知后24小时内派人员到达现场予以解决。
6、在同等竞争条件下，我公司在不以降低作业执行标准、服务质量为代价的基础上，真诚以最优惠的价格给贵公司提供服务。

承诺单位名称（盖公章）：
法定代表人/负责人（签字或盖章）或委托代理人（签字）

日期：　　　年　　月　　日

质量保证书

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿  
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.符合国家相关行业标准。
2.我公司承诺响应文件内注明和实际提供的服务、材料等相关内容完全满足采购方采购文件要求以及合同规定的技术及质量标准要求。
3.作业过程中发生的一切质量风险均由我方承担。
本保证书自报价之日起90天内有效，如我方成交则严格按照采购文件要求和合同约定执行。

单位名称（盖公章）：　　                          

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：　　　　　　　　　　

日期：　　　年　　月　　日







售后服务承诺

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿  
我方对售后服务及产品质保作如下承诺：
一、售后服务承诺
1、服务工期：完全按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织施工力争满足采购人需求。
2、保修承诺：我司对本次服务提供的所有产品在承诺质保期的有效期内，提供正常工作日服务，向用户提供产品相关的技术支持。
3、响应时间：如因产品、服务出现质量问题，我方保证在接到通知后24小时内派技术人员到达现场予以解决。
4、用户对我公司的产品、服务质量投诉，我方将及时回应并在半个工作日内提出处理意见，如情况需要，公司相关服务人员将及时到达现场处理。
5、我方负责的材料，保证符合产品质量要求及合同的要求，如有不符，使用单位能够要求更换，所造成的损失由我方承担。
二、产品价格承诺
1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低作业执行标准、服务质量为代价的基础上，真诚以最优惠的价格给贵公司提供服务。
2、在保修期内我公司承诺：
（1）可以进行整改的质量问题：因我方承揽的项目存在质量问题，现场情况具备整改条件的，我方将在接到甲方通知的24个小时内派专业人员到场，并在甲方要求的合理时限内完成整改、消除质量缺陷或质量问题。
（2）不具备整改条件的质量问题：因我方承揽的项目存在质量问题，现场返工暂时不具备整改条件或设备设施已投入运行不具备整改条件的，我方将根据甲方调整的时间安排入场整改或协同甲方组织返工直至满足质量要求。

单位名称（盖公章）： 

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：

日期：　　　年　　月　　日


从业人员持证承诺书

致：云南省盐业有限公司昆明盐矿  
我公司对本服务项目拟委派的特种作业人员持证情况承诺如下：
1. 我公司具备满足本项目实施需要的特种作业人员。
2. 所有特种作业人员均持有效的特种作业操作证，人证相符。
3. 特种作业人员进场后实际实施的作业类别与其持有的特种作业操作证书规定作业类别相符。
4. 特种作业人员的身体健康状况满足其实施的特种作业要求。


单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字）：

日期：　　　年　　月　　日

类似业绩材料
（提供2023年1月至今承担过类似工程有效业绩证明材料（类似业绩指土建类施工项目，中标通知书或实际签订的合同关键页，能真实反映承担的工程内容））

施工组织设计
（申请人结合本项目特点进行编列，包括但不限于：1、确保工程质量的技术措施：水泥稳定碎石、混凝土等主材的质量控制措施，质保期承诺，拟派的技术负责人和管理人员资质能力证明资料，以及施工过程中的质量控制要点和自检自查等质量保障措施；2、确保安全的技术措施：安全防护设施明细，企业安全负责人和拟派的安全管理人员持证资料，以及土方开挖、人机协作等作业的风险识别和防护措施；3、确保工期的技术措施：工期承诺，详细进度计划，主要材料和机械设备的进场准备，拟派的施工人员数量（附人员明细）等进度保障措施；4、确保文明施工的技术措施：施工现场围护方案、材料堆放和场地整洁管理等措施。）
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