


	报价明细表

	供应商名称：中雅润泰建筑工程有限公司

	序号
	内容
	规格型号
	制造商
	产地
	品牌
	数量
	单价
	总价

	



1
	



LED牌
	长3000mm×高
1200mm，户外防水
型，不锈钢边框 ，
亚克力发光面板 ，
LED暖白光光源，壁
厚1.2mm
	
山东旭天标识工程有限公司
	



山东
	



旭天
	



1
	



4600
	



4600

	


2
	
规章制度悬挂展板
	KT板覆亚膜 ，5mm
厚PVC边框，单块常
规尺寸600 ×
900mm，支持定制内
容排版。
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


38
	


60
	


2280

	





3
	党徽党
旗、“
三会一
课 ”
等党内
制度
PVC板
材
	

8mm厚高密度PVC板
, UV喷绘，防水防
晒 ；党徽为标准制
式，党旗为国标1
号尺寸。
	

苍南县苏豪亚克力制品有限公司
	





浙江
	





苏豪
	





8
	





200
	





1600

	


4
	
调解制度公示板材
	5mm厚PVC板，冷裱覆膜 ，单块尺寸600×800mm，配金属挂耳安装件。
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


7
	


95
	


665

	5
	宣传栏
、公示
	户外不锈钢宣传栏 , 长2400×高
	苍南县
苏豪亚
	浙江
	苏豪
	8
	2000
	16000








	
	栏
	1200mm，带防雨棚
, 钢化玻璃视窗 ，
液压开启式。
	克力制
品有限公司
	
	
	
	
	

	


6
	
便民制度公示板材
	5mm厚亚克力板，UV
高清喷绘,单块尺
寸600×900mm，墙
面粘贴安装。
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


23
	


90
	


2070

	


7
	
国旗杆(升级改造)
	8- 10 米 ，304不锈钢材质，锥形变径设计 ，壁厚≥ 3.0mm，配手摇升降装置+标准国旗。
	永康市
恒晟金
属制品
有限公司
	


浙江
	


恒晟
	


1
	


4600
	


4600

	


8
	
文化制度公示板材
	≥5mm厚PVC板 ，覆
亮膜 ，单块尺寸
600×800mm，户外
耐晒不褪色。
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


7
	


90
	


630

	




9
	文体活
动设备
（羽毛
球、篮
球、排
球套装
)
	
标准成人款 ；羽毛球拍2支+训练球12只 ，7号标准篮球2个，5号标准排球2个 ，配收纳网袋。
	
永康市
恒晟金
属制品
有限公
司
	




浙江
	




恒晟
	




3
	




1000
	




3000

	


10
	
“五星 ”树下说事点
	户外防腐木休闲桌
椅组合，圆桌直≥
1200mm，配套座椅6
把,含遮阳伞安装
基座。
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


4600
	


4600








	



11
	


监控设备
	200万像素红外网
络摄像机，夜视距
离≥50米，POE供电
；含4路录像机、4T
硬盘、网线及全套
安装辅料
	杭州海
康威视
数字技
术股份
有限公
司
	



杭州
	


海康威视
	



20
	



700
	



14000

	



12
	


单晶太阳能板
	峰值功率≥550W；
最大工作电压≥
36.6V；单晶硅组件
；铝合金边框，钢
化玻璃封装；具备
抗风压雪载能力
	
江西上
为科技
有限公
司
	



江西
	


上为科技
	



48
	



450
	



21600

	

13
	
光伏支架
	
41522C型钢 ，含预埋件及全套配件
	江西上
为科技
有限公司
	

江西
	
上为科技
	

100
	

60
	

6000

	

14
	
储能锂电
	
标称电压 51.2V；额定容量≥280Ah；
	江西上
为科技
有限公司
	

江西
	
上为科技
	

4
	

5400
	

21600

	

15
	
逆控一体机
	

48V11kW
	江西上
为科技
有限公司
	

江西
	
上为科技
	

3
	

3800
	

11400

	

16
	

配电箱
	含配线、输入输出
空开全套配件 带
高压警示标识
	江西上
为科技
有限公司
	

江西
	
上为科技
	

2
	

620
	

1240

	
17
	光伏线缆
	PV1-F1×4mm2 ，无氧铜导体，耐高低温、阻燃抗老化 ，
	江西上
为科技
有限公
	
江西
	上为科技
	
800
	
2
	
1600







	
	
	适配直流高压传输
	司
	
	
	
	
	

	

18
	
施工运输服务
	
含设备安装、调试 、全程运输
	新疆顺
达通物
流有限公司
	

新疆
	
顺达通
	

1
	

14000
	

14000

	







19
	






精装太空舱
	型号：太空舱
t58.5m*3.9m，隔音
加厚材质，配齐家
电，家具（包括床
单四件套），通水
通电，热水、空调
、卫浴、照明、门
锁、报警装置全部
改造完成的套内精
装。
	


新疆鹏
辉达装
配式建
筑工程
有限公
司
	







新疆
	







辉达
	







2
	







115000
	







230000

	












20
	











※履带挖掘机
	型号：921FG4
1. 工作质量:kg ≥22000
2 .外形尺寸（长*宽*高）（mm) ≥ 9620*2900*3000
3. 发动机额定功率:kw ≥129
4. 发动机排放标准 国  四
5 .铲斗斗容:m³ ≥1.2m³
6. 最大挖掘深度:
（mm） ≥6600
8 .铲斗最大挖掘
	









广西柳工机械股份有限公司
	












广西
	












柳工
	












1
	












523800
	












523800







	
	
	力:（kN） ≥152
9 .最大挖掘高度:
（mm） ≥9600
10 .最大卸载高度 :（mm） ≥6700
11 .尾部最小回转半径:（mm） ≤3600
12 .回转速度 :r/min ≤12
13 .最小离地间隙 :（mm） ≥470
最大流量L/min ≥
440
全封闭增压驾驶室
带空调提供操作、
维修工具、包上牌
;
	
	
	
	
	
	

	





21
	


洗地毯
专用洗
车一体
机
	整机尺寸： ≥
111*55*95CM ，电
压≥220V/50HZ
总功率是≥3136W，
双吸水电机≥
2500W。清水箱≥
35L,污水箱≥35L，
配备吸尘器一台。
	

安徽艾格斯特清洁设备有限公司
	





安徽
	




艾格斯特
	





1
	





2000
	





2000

	


22
	石榴籽
服务站
专属门
牌（常
规款）
	
1200mm×400mm横
版 ，2mm铝板底板
/5mmPVC可选
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


160
	


160







	


23
	石榴籽
服务站
专属门
牌（加
宽款）
	
1500mm ×500mm， 2mm铝板底板  /5mmPVC可选
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


200
	


200

	


24
	服务制
度公示
栏（标
准款）
	
整体1800mm× 1200mm，可视版1720×1120mm
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


780
	


780

	


25
	服务制
度公示
栏（小
型侧边款）
	


1200mm ×800mm
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


490
	


490

	


26
	
便民服
务流程
牌
	

300×200mm亚克力立式台卡
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


220
	


220

	


27
	民族团
结宣传
展板 (
单块款
)
	
1200×600mm横板，
含完整民族团结图
文内容
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


220
	


220

	


28
	民族团
结宣传
展板 (
双联组
合款）
	

2400×800mm长展板 ，可拼接文化墙
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


460
	


460







	


29
	设备安
全使用
提示牌（ 竖板款）
	

500×700mm竖版提示牌
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


110
	


110

	



30
	设备安
全使用
提示牌
（小型
侧边款
)
	


400×600mm小型提示牌
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	



浙江
	



苏豪
	



1
	



95
	



95

	


31
	设备安
全使用
桌面提示牌
	

5mm透明亚克力L型立式台卡
	苍南县
苏豪亚
克力制
品有限公司
	


浙江
	


苏豪
	


1
	


55
	


55

	


32
	
全套日常维修工具
	


汽修15件套大全
	永康市
恒晟金
属制品
有限公司
	


浙江
	


恒晟
	


1
	


1400
	


1400

	


33
	三人位
便民等
候休息椅
	1800×600×780mm
, 1.2mm加厚冷轧钢
管框架，PU软包座
靠 ，高回弹海绵
, 静音防滑脚垫
	永康市
恒晟金
属制品
有限公司
	


浙江
	


恒晟
	


2
	


650
	


1300

	


34
	

立式饮水机
	1100×330×340mm
, 冷热双出水，304
不锈钢≥12L内胆，
带儿童锁、漏水报
警功能
	山东凌
润环保
科技有
限公司
	


山东
	


凌润
	


1
	


3100
	


3100







	


35
	

手机快充插座
	
86型暗装 ，双USBA
快充口+Type-C+国
标五孔
	永康市
恒晟金
属制品
有限公司
	


浙江
	


恒晟
	


2
	


80
	


160

	


36
	

进料输送机
	型号： 600*8；
单机功率： ≥ 2.2
×2 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


3000
	


6000

	


37
	

多功能粉碎机
	
型号：65*75型；单
机功率： ≥55×
2 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


5400
	


10800

	


38
	


风机
	型号：风机-1；
单机功率≥11× 2kW；叶轮耐磨处理 ；380V 工业电机；
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


1200
	


2400

	


39
	


沙克龙
	
型号： φ 1000 ；
Q235 钢板制造；配
套进
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


2000
	


4000

	


40
	


闭风器
	


≥12L
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


1400
	


2800







	


41
	

布袋除尘器
	

型号：BD-50孔
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


2700
	


5400

	


42
	

出料输送机
	
型号：600*8；
单机功率： ≥ 2.2
×2 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


3010
	


6020

	


43
	


搅拌机
	型号：JBJ-1；
单机功率： ≥
11(kw)配套驱动电
机
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


6200
	


6200

	


44
	

上料绞龙
	

型号：273*5；
单机功率≥3(kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


2200
	


2200

	


45
	

立式环模颗机
	
型号：560型；
单机功率≥
132+0.75+2.2 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


310315
	


310315

	


46
	

除尘设备
	
型号：CCQ-1；
配套型  单机功率
≥3 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


3330
	


3330







	


47
	

自动润滑油泵
	
型号：RHX-1；
配套型 单机功率
≥0.25 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


1250
	


1250

	


48
	

裙边输送带
	

型号：600*10； 单机功率≥2.2 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


2
	


2060
	


4120

	


49
	


冷却机
	

≥3立方 单机功率
≥10.44 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


4600
	


4600

	


50
	

自动包装秤
	

50型  单机功率≥
0.75 (kw)
	郑州市
伟辉机
械制造
有限公司
	


河南
	


伟辉
	


1
	


8570
	


8570

	





51
	





缝包机
	型号：50型；
连续缝包作业；适
配编织袋封口；电
机耐用；适合生产
现场连续工况；配
缝包针头、易损件
附件 单机功率
(kw)：0.75
	

郑州市
伟辉机
械制造
有限公
司
	





河南
	





伟辉
	





1
	





880
	





880

	
52
	缝包立柱
	型号：50型；
适配 50 型自动包装秤及工业缝包机
	郑州市
伟辉机
械制造
	
河南
	
伟辉
	
1
	
680
	
680







	
	
	安装固定；碳钢机
架；高度可调；与
包装秤出料口位置
匹配，完成包装袋
支撑作业
	有限公司
	
	
	
	
	

	






53
	




3米输
送流水
线
	型号：3米；
整机长度 3m；根据
本项目包装工段现
场工况制作；与缝
包机出料对接；机
架碳钢；皮带输送
；配套驱动电机；
满足成品包装袋输
送转运需求
	


郑州市
伟辉机
械制造
有限公
司
	






河南
	






伟辉
	






1
	






3300
	






3300

	合计
	1278900


单位：元
注：此表中的投标总报价必须与“报价一览表 ”中的“投标总报价 ”一致。
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