昆明云能化工有限公司
关于消防系统维护保养项目的邀请函
昆明云能化工有限公司消防系统检测，具体事项如下：
一、项目情况 
1、寻源项目名称：2027年消防系统维护保养
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _GoBack]2、寻源编号：SRC2611110062
3、服务内容：
昆明云能化工有限公司生产装置规模：为年产10万吨烧碱、10万吨聚氯乙烯；建筑面积54323.9㎡；建筑高度23.6米；建筑层数地上5层，地下0层；
火灾报警控制器4台（含烟感探测器、手报、模块等共计256个） 。 
	灭火器类型
	数量
	室内外消防栓
	数量

	35kg干粉
	10
	室内消防栓
	177

	3kg干粉
	29
	室外消防栓栓
	60

	5kg干粉
	37
	消防炮
	5

	8kg干粉
	450
	应急照明灯
	38

	7kgCO2
	12
	疏散指示灯
	38

	3kgCO2
	106
	疏散指示牌
	129

	24kgCO2
	12
	防火门
	34


1）根据公安部61号令及相关法律法规的要求，协助我方建立消防的有关管理制度和消防档案。
2）对我方消防供配电设施，消防供水设施，防烟、排烟系统，应急广播系统，防火分隔设施，火灾自动报警系统，消火栓（消防炮）灭火系统，应急照明和疏散指示标志，消防专用电话，灭火器等做好月度维保记录，并于每月底将维保记录交于我方存档。
3）对我方消防岗位人员进行培训指导。
4）必须按照国家有关法规、技术规范和消防设施维护保养内容及实施方案要求定期进行维护工作。
以上工作内容，你方按照消防设施、器材维护规范及国家的法规和技术规范的要求，进行维护保养工作，同时严格按照《消防设施维护保养计划表》实施维护保养。
4、服务周期/时间：2027年01月01日至2027年12月31日。
5、服务标准：符合国家、行业标准及竞争性比选询价文件要求。
6、应标方式及网址：
使用谷歌Chrome浏览器版本65以上；IE浏览器11.0及以上（推荐使用谷歌浏览器），云南能投业财一体化平台https://ynnterp-ierp.cnyeig.com。
7、报价时间：
报价截止时间：2026-11-26上午10:00:00。
请预留至少1天时间进行线上报价，勿在最后。投标截止日期前，已报价内容可修改。报价截止后，系统关闭将无法再接收和修改。
二、选聘资质及服务要求：
1、资质要求：报价时须提交申请人资质（包含但不限于营业执照、法人身份证明等）。
2、服务要求：按照国家、地方、行业关于消防安全方面的法律、法规和标准要求，对昆明云能化工有限公司化工生产装置、办公区开展消防安全检测及消防控制措施规范性有效性进行检测，并有针对性地提出相应的安全对策措施；指导询价方对检测中发现的问题、隐患实施整改；完成检测报告书编制。对出具的检测报告结果负责，并承担相应法律责任。
三、报价要求：
1、见报价单。
四、结算方式：
合同签订货到验收合格后，供方开具增值税发票，采购人验票无误后60天支付到货款，支付方式：银行电子承兑汇票或银行电汇。
五、其他要求：
报价时请按报价申请文件格式上传PDF盖章报价单一份，不按要求提交报价单的视为无效报价。
六、联系方式：
采购人：昆明云能化工有限公司
地址：云南省昆明市安宁市连然街道极乐村委会青武山
项目监督人：宋如飞    联系电话：13888375809
业务联系人：罗万才    联系电话：15887068892
附件：1、报价申请文件格式；2、消防系统维护保养邀请函；3、参与确认函。

昆明云能化工有限公司
2026年11月10日
