
南通市体育运动学校2026年食堂热水管道接驳现有空气能设备改造项目询价文件
一、项目概况
南通市体育运动学校以询价采购的方式确定南通市体育运动学校2026年食堂热水管道接驳现有空气能设备改造项目的成交商。
二、项目需求
为满足食堂全年热水需求、降低运行能耗，拟将食堂原热水管道接驳空气能设备。具体内容详见附件2《项目需求》。

三、项目预算：22000.00元。

最高限价：22000.00元，响应报价超过最高限价的为无效响应报价。
四、项目工期
要求合同签订后20个日历天内完成全部拆除、管道改造、设备接驳、试压调试及现场清理恢复工作。
五、评标方法（价格单因素）
本项目采用最低评标价法评审，即满足采购项目要求且响应报价最低的为成交供应商。超过预算的为无效报价。
六、履约保证金 无 。
七、响应供应商资格要求
（一）响应供应商具有有效的营业执照及税务登记证；或者是三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求供货及提供专业服务。
（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（三）具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；项目施工人员持有电工、焊工特种作业证件，管道施工人员具备 PPR 热熔施工经验。

（四）本项目不接受联合体投标，成交供应商不得分包或转包。

（五）请供应商对照资格要求，参加询价的供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。一经发现，采购人将上报南通市体育局，列入不良行为供应商名单，禁止其后续参加南通市体育系统招投标活动，同时上报财政部门。
八、付款方式
（一）合同签订后，待工程竣工验收合格，乙方提交完整结算资料并完成第三方结算审计，出具审计报告后，付至审计审定总价100%；乙方需向甲方缴纳工程审计价的5%作为质量保修金。待保修期满且无质量问题后一个月内退还质量保修金（保修金均不计利息）。乙方须全程配合审计，因乙方资料缺失导致审计滞后的，付款顺延。 

（二）款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。付款前乙方均需提供等额的合格正规发票，否则甲方有权拒绝付款。(以上付款均不计利息)
九、争议解决方式
协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。
十、响应供应商需符合有效的资质要求及邮寄方式、地址
（一）报价文件材料
1.提供营业执照复印件（加盖公章）。

2.提供供应商资质证书及人员证书（加盖公章）。
3.询价响应声明函（加盖公章）。
4.询价响应报价函（加盖公章）。

（二）邮寄方式：请用顺丰（需有运单号）或EMS邮寄方式（密封加盖公章）。

（三）邮寄地址：南通市体育运动学校（崇川区港盛路499号）陈老师收；联系电话：0513-85606673/18962951081。

（四）报价文件接收截止时间：2026年11月19日14时。
备注：在邮寄（快递）的外包装上，请标注投标（项目）名称。

                         南通市体育运动学校
                          2026年11月13日
附件1
询价响应声明函
南通市体育运动学校：

我单位参加________________ （项目名称），询价活动。针对本采购项目响应投标，做出如下声明：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位申报的所有资料都是真实、准确、完整的。

八、我单位无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形。

九、我单位没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。

十、若我单位中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同。

十一、若我单位中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施。

若我单位违反上述声明，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关部门做出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

响应供应商：                  （加盖公章）
      法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）
                                年     月     

附件2
项目需求
一、项目名称

南通市体育运动学校2026年食堂热水管道接驳现有空气能设备改造项目。

项目需求

为满足食堂全年热水需求、降低运行能耗，拟将食堂原热水管道接驳空气能设备。

三、项目概况

（一）项目地点

本项目实施地点位于我校食堂室内及室外热水管网区域。
（二）改造范围

将食堂原有热水支管与学校集中热水机组主管的连接断开，增设三通阀门，把食堂热水支管接驳至空气能热泵供热系统。

（三）项目工期

要求合同签订后20个日历天内完成全部拆除、管道改造、设备接驳、试压调试及现场清理恢复工作。

四、改造范围与施工内容

（一）原有管网隔断与阀门组改造

1、在食堂热水支管与学校热水机组主管连接处，加装切断阀门组，将食堂热水支路从原有热水机组热水系统断开。热水机组保留完整管路，持续保障宿舍热水，改造及后期运行均不得影响宿舍热水。

2、新增管路及阀门控制系统，将食堂热水支管接入现有空气能系统供回水母管。

3、新增供回水管道敷设：采用PPR热水专用管材，配套同品牌 PPR 弯头、三通、直接、变径等全套管件；管道热熔连接、支吊架制作安装、管道保温防护施工。

（二）拆除与场地恢复

1、拆除本次改造范围内多余旧管段、老旧阀门、废弃支吊架，所有建筑垃圾及时清运出场。

2、施工开挖、拆除破坏的地面、墙面、地沟盖板、地坪全部原样恢复；地沟内施工完成后清理积水、杂物，保持整洁。

五、施工规范

严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）及国家、地方有关机电安装施工规范，所有焊接焊缝饱满、无夹渣渗漏；管道支吊架间距符合规范，明装管路横平竖直，地沟内管路排布整齐。

六、施工安全

施工期间做好水电防护和动火作业安全管理，做好食堂成品保护，不得损坏原有水电管线、墙面、地面；施工全过程服从学校后勤管理。
七、验收标准及付款方式

材料验收：所有管材、阀门提供合格证、检测报告，品牌、规格与报价清单一致，严禁以次充好。

付款方式：工程竣工验收合格，乙方提交完整结算资料并完成第三方结算审计，出具审计报告后，付至审计审定总价100%；乙方需向甲方缴纳工程审计价的5%作为质量保修金。待保修期满且无质量问题后一个月内退还质量保修金（保修金均不计利息）。乙方须全程配合审计，因乙方资料缺失导致审计滞后的，付款顺延；付款前乙方需提供合规发票。 

八、售后服务要求

（一）整体工程质保2年。

（二）质保期内，接到故障报修后2小时内响应，4小时到达现场维修，一般故障当日修复。
九、其他约定

（一）施工前必须现场踏勘，充分了解原有管网走向、管径、阀门位置，踏勘后再提交报价；因现场踏勘不到位产生的增项费用全部由乙方自行承担。

（二）施工过程中若需临时停水，必须提前24小时书面报备后勤管理部门，避开就餐时段。

（三）所有施工垃圾当日清理完毕，保持食堂环境卫生。
附件3   

询价响应报价函

项目名称：南通市体育运动学校2026年食堂热水管道接驳现有空气

能设备改造项目

	序号
	项目

名称
	规格要求
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	综合总价（元）
	备注

	1
	塑料管
	1、介质:水
2、材质、规格:PP-R水管De50壁厚6.9mm
3、连接形式:热熔连接
4、ISO90001:2000认证,通过国家GB/T18742.2-2002标准检测.可耐高温110度，低温零下30度.含水管安装所需直接、弯头、变径等配件。
	m
	20
	
	
	完全响应采购人要求。


	2
	塑料管
	1、介质:水
2、材质、规格:PP-R水管De63壁厚8.6mm
3、连接形式:热熔连接
4、ISO90001:2000认证,通过国家GB/T18742.2-2002标准检测.可耐高温110度，低温零下30度.含水管安装所需直接、弯头、变径等配件。
	m
	90
	
	
	

	3
	截止阀
	1、类型:不锈钢截止阀
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	
	
	

	4
	截止阀
	1、类型:不锈钢截止阀
2、规格、压力等级:DN63
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	
	
	

	5
	截止阀
	1、类型:PPR截止阀
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	
	
	

	6
	截止阀
	1、类型:PPR截止阀
2、规格、压力等级:DN63
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	
	
	

	7
	截止阀
	1、类型:PPR截止阀
2、规格、压力等级:DN90
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2
	
	
	

	8
	止回阀
	1、类型:不锈钢止回阀
2、规格、压力等级:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	
	
	

	9
	止回阀
	1、类型:不锈钢止回阀
2、规格、压力等级:DN63
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1
	
	
	

	10
	
	人工费
	项
	1
	
	
	

	合计
	大写：                 元                 

小写：                  元


投标供应商名称：               （加盖公章）

法定代表人（签字）：                                        

法定代表人联系电话：           

投标单位联系地址：            

项目联系人：                

联系电话：                                     

日期：       年     月    日
注：1.报价函表格不得自行改动，未按此表格填写为无效报价。
2.响应总报价（以人民币计价）应包含询价文件所确定的范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用；即承诺完成本项目采购需求工作的所有费用。
附件：
合同主要条款

甲（需）方：

乙（供）方：

签订地点：

签订时间：     年   月   日                   

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）南通市体育运动学校2026年食堂热水管道接驳现有空气能设备改造项目的采购结果、采购文件及报价文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、采购项目内容及合同总价

（一）采购内容：南通市体育运动学校2026年食堂热水管道接驳现有空气能设备改造项目。

详见项目报价清单（附件）。

（二）本项目合同总金额为人民币    元（人民币     元整）。报价详见附件。

合同总报价（以人民币计价）应包含询价文件所确定的范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，乙方所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用；即承诺完成本项目采购需求工作的所有费用。

二、施工地点、方式：合同履行地为江苏南通市体育运动学校，乙方完成本项目所有施工内容，且验收合格。

三、项目工期

要求合同签订后20个日历天内完成全部拆除、管道改造、设备接驳、试压调试及现场清理恢复工作。

四、售后服务要求

（一）整体工程质保2年。

（二）质保期内，接到故障报修后2小时内响应，4小时到达现场维修，一般故障当日修复。

五、验收标准及付款方式：

材料验收：所有管材、阀门提供合格证、检测报告，品牌、规格与报价清单一致，严禁以次充好。

付款方式：工程竣工验收合格，乙方提交完整结算资料并完成第三方结算审计，出具审计报告后，付至审计审定总价 100%；乙方需向甲方缴纳工程审计价的5%作为质量保修金。待保修期满且无质量问题后一个月内退还质量保修金（保修金均不计利息）。乙方须全程配合审计，因乙方资料缺失导致审计滞后的，付款顺延；付款前乙方需提供合规发票。 

六、质量要求

1、严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）及国家、地方有关机电安装施工规范，所有焊接焊缝饱满、无夹渣渗漏；管道支吊架间距符合规范，明装管路横平竖直，地沟内管路排布整齐。 

2、响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按响应承诺。

4、本项目不接受负偏离应标。

七、产品安装调试及施工要求

1、乙方应结合现场及自身实际情况，编制切实可行的施工方案，施工前在甲方认可后方可实施。因本次施工场地在学校，人员进出频繁，故乙方须确保施工进行期间，安全防护（包含但不仅限于安全警示牌等）、文明施工的措施到位，不得影响学校正常秩序，更不得发生安全事故，所涉及的费用应在报价时综合考虑。甲方不另行支付任何费用。

2、施工过程中需充分考虑现场实际情况，尽量避免对原有场地及设施设备造成损坏需乙方负责恢复原状，费用不予增加，乙方需充分考虑，选择最合理的施工方案。

3、乙方必须按不低于采购文件要求的质量及技术要求等标准完成施工。

5、安全责任：本项目在施工过程中一切安全责任由乙方承担。乙方应加强对施工人员的安全教育，加强施工安全管理，严格操作规程，以保证施工的安全，按期完工。

八、一般条款：

1、现场安全和设备维护：
乙方现场施工需指定专人负责安全维护，如因乙方自己问题造成的结构损坏或安全事故由乙方自行负责，学校不承担此内任何损失和安全风险。施工过程中做好必要的安全防护措施，及时消除安全隐患，确保作业安全。因乙方作业安全防护措施不到位或违章作业等引起的所有安全责任事故均由乙方自行负责，并承担经济损失。
2、索赔：

乙方在安装期间内，如有损坏甲方场地设施照价赔偿。
3、不可抗力：

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

4、违约责任：

甲方如未按期付款，应按逾期付款金额的银行同期LPR利率向乙方支付逾期付款违约金。

乙方未在合同服务期限内完成，或者布置验收不合格的，甲方有权解除合同，并由乙方按合同总价的30％标准赔偿甲方一切损失（包括可得利益损失）。

5、法律适用：本合同没有约定的事项，适用《中华人民共和国民法典》以及其他法律法规的规定。

6、通信方式：双方按照本合同约定的住所、电话采用书面或口头方式联络。所有书面文件、通知等邮寄至约定住所即为有效送达。

十、争议解决方式：协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。
十一、合同附件：采购文件、报价文件及产品技术配置清单等均为合同的组成部分。
十二、合同文本：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

十三、其它约定事项：

1、合同总价为乙方供货所需的全部费用。

2、由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响供货的只调整供货时间，不调整合同价款。如果后期发生工程变更调整，合同中有同类材料的参照合同单价执行，若合同中没有同类材料的参照合同单价同等价格水平测算，由甲方审核确认，按甲方确认单价结算。

3、乙方在生产供货前必须到现场核实相关数据和情况，因生产或供货差错造成的一切损失由乙方承担。

4、本次采购文件及附件、报价文件及附件、澄清文件及乙方的承诺、报价单等均是合同内容的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

（以下无正文，本页为签章页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

地址：                                 地址：

开户银行：                             开户银行：

收款人：                               收款人：

银行账号：                             银行账号：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

    采购人保留对合同修改和完善的权利。
请确认合同内容是否适用







